－ 目 次 －

２.１.２ 進捗状況照会 検索結果	2.1.2-1

２.１.２.１ 進捗状況照会／関連オーダ一覧／同時工事オーダ一覧／アクセス工事一覧 検索結果画面	2.1.2-1

２.１.２.１.１ 画面機能	2.1.2-1

２.１.２.１.２ 画面入力項目	2.1.2-48

２.１.２.１.３ アンカー	2.1.2-53

進捗状況照会 検索結果

進捗状況照会／関連オーダ一覧／同時工事オーダ一覧／アクセス工事一覧 検索結果画面

画面機能

進捗状況照会 検索条件画面から入力された検索条件をもとに進捗状況を進捗状況照会 検索結果画面に表示する。また、日締め処理 結果画面または収容位置変更管理 詳細画面が持つ条件をもとに進捗状況を進捗状況照会 検索結果画面に表示する。

進捗状況照会 検索結果画面のイメージを図 ２.１.２.１.１－１、所外担当通建会社ログイン時の進捗状況照会 検索結果画面（ヘッダ）のイメージを図 ２.１.２.１.１－２に示す。

図 ２.１.２.１.１－１ 進捗状況照会 検索結果画面イメージ

図 ２.１.２.１.１－２ 所外担当通建会社ログイン時の進捗状況照会 検索結果画面（ヘッダ）イメージ

各工事情報の表示順は、「オーダステータス」、「支店」、「統合ＳＯ番号」の順番にて昇順にソートする。

関連オーダ一覧の場合、関連性確立順に昇順にソートし、関連グループ内の表示順は、オーダ受信順に昇順にソートする。

関連オーダ一覧 検索結果画面イメージを図 ２.１.２.１.１－３、所外担当通建会社ログイン時の関連オーダ一覧 検索結果画面イメージを図 ２.１.２.１.１－４に示す。

図 ２.１.２.１.１－３ 関連オーダ一覧 検索結果画面イメージ

図 ２.１.２.１.１－４ 所外担当通建会社ログイン時の関連オーダ一覧 検索結果画面（ヘッダ）イメージ

同時工事オーダ一覧の表示順は、集合装置工事オーダを先頭とし、「オーダステータス」、「支店」、「統合ＳＯ番号」の順番にて昇順にソートする。

同時工事オーダ一覧検索結果画面イメージを図 ２.１.２.１.１－５、所外担当通建会社ログイン時の同時工事オーダ一覧 検索結果画面イメージを図 ２.１.２.１.１－６に示す。

図 ２.１.２.１.１－５ 同時工事オーダ一覧 検索結果画面イメージ

図 ２.１.２.１.１－６ 所外担当通建会社ログイン時の同時工事オーダ一覧 検索結果画面（ヘッダ）イメージ

アクセス工事一覧の場合、アクセス工事の工事管理番号の降順にソートし、同一の工事管理番号を持つアクセス工事の関連グループ内の表示順は、アクセス工事における先行オーダ(以下、親オーダ)を先頭に、後続オーダ(以下、子オーダ)をアクセス工事関連オーダ情報への登録順の昇順とする。

また、関連グループが異なるオーダ間に区切り線を表示する。

アクセス工事一覧 検索結果画面イメージを図 ２.１.２.１.１－７、所外担当通建会社ログイン時のアクセス工事一覧 検索結果画面イメージを図 ２.１.２.１.１－８に示す。

図 ２.１.２.１.１－７ アクセス工事一覧 検索結果画面イメージ

図 ２.１.２.１.１－８ 所外担当通建会社ログイン時のアクセス工事一覧 検索結果画面（ヘッダ）イメージ

工事情報の特定の欄は、下記ルールに基づき背景色を着色する。

・工事情報が「処理中」のオーダの場合、表 ２.１.２.１.１－２に示す表示ルールに基づきステータス表示欄のツールチップにより、該当オーダの排他制御状態を表示する。

・Optos（所外）、アクセスPF（設備連携機能部）、アクセスPF（統合HHC）、Optos（所内）、光ＳＯ支援システムとの通信において、通信エラーが発生した場合、工事情報のステータス表示欄に

表 ２.１.２.１.１－３の工事情報マーク表示ルールに基づきエラーマークまたはワーニングマークを表示する。（アクセスPF（統合HHC）、Optos（所内）、光ＳＯ支援システムとの通信結果は、エラーマークのみ）

・複数の通信エラーが同時に発生した場合、対象となるすべての通信エラーマークを同時に表示する。

Optos（所外）間通信結果エラー検索結果画面（ワーニング）を図 ２.１.２.１.１－９、Optos（所外）間通信結果エラー検索結果画面（エラー）を図 ２.１.２.１.１－１０、統合ＳＯシステム間通信結果エラー検索結果画面（ワーニング）を図 ２.１.２.１.１－１１、統合ＳＯシステム間通信結果エラー検索結果画面（エラー）を図 ２.１.２.１.１－１２、ひかりＨＭＩシステム間通信結果エラー検索結果画面（ワーニング）を図 ２.１.２.１.１－１３、ひかりＨＭＩシステム間通信結果エラー検索結果画面（エラー）を図 ２.１.２.１.１－１４、HHC通信エラー検索結果画面を図 ２.１.２.１.１－１５、Optos（所内）通信エラー検索結果画面を図 ２.１.２.１.１－１６、光ＳＯ支援通信エラー検索結果画面のイメージを図 ２.１.２.１.１－１７に示す。

図 ２.１.２.１.１－９ 進捗状況照会 Optos（所外）間通信結果エラー検索結果画面（ワーニング）イメージ

図 ２.１.２.１.１－１０ 進捗状況照会 Optos（所外）間通信結果エラー検索結果画面（エラー）イメージ

図 ２.１.２.１.１－１１ 進捗状況照会 統合ＳＯシステム間通信結果エラー検索結果画面（ワーニング）イメージ

図 ２.１.２.１.１－１２ 進捗状況照会 統合ＳＯシステム間通信結果エラー検索結果画面（エラー）イメージ

図 ２.１.２.１.１－１３ 進捗状況照会 ひかりＨＭＩシステム間通信結果エラー検索結果画面（ワーニング）イメージ

図 ２.１.２.１.１－１４ 進捗状況照会 ひかりＨＭＩシステム間通信結果エラー検索結果画面（エラー）イメージ

図 ２.１.２.１.１－１５ 進捗状況照会 HHC通信エラー検索結果画面イメージ

図 ２.１.２.１.１－１６ 進捗状況照会 Optos（所内）通信エラー検索結果画面イメージ

図 ２.１.２.１.１－１７ 進捗状況照会 光ＳＯ支援通信エラー検索結果画面イメージ

Optos（所外）よりシステム通信結果を受信した場合、工事情報のステータス表示欄に表 ２.１.２.１.１－３ 工事情報マーク表示ルールのOptos（所外）間通信受信済みマークを表示する。

マークのツールチップにより、システム通信結果を表示する。

イメージを図 ２.１.２.１.１－１８に示す。

図 ２.１.２.１.１－１８ 進捗状況照会 Optos（所外）間通信結果受信済み結果画面イメージ

「光心線提供検討依頼」修正依頼に‘提供不可’が指定されたオーダの場合、工事情報のステータス表示欄に表 ２.１.２.１.１－４の表示ルールに基づき「光心線提供検討依頼」修正依頼提供不可マークを表示する。

イメージを図 ２.１.２.１.１－１９に示す。

図 ２.１.２.１.１－１９ 進捗状況照会 「光心線提供検討依頼」提供不可検索結果画面イメージ

完了報告を行った結果、アクセスPF（設備連携機能部）システムにて承認されず再報告依頼を受けた場合、工事情報のステータス表示欄に表 ２.１.２.１.１－４の表示ルールに基づき「完了報告状況」再報告マークを表示する。

イメージを図 ２.１.２.１.１－２０に示す。

図 ２.１.２.１.１－２０ 進捗状況照会 「完了報告状況」再報告検索結果画面イメージ

アクセスPF（統合HHC）よりＳＯ工事が完了された場合、工事情報のステータス表示欄に表 ２.１.２.１.１－４の表示ルールに基づき工事完了済みマークを表示する。

イメージを図 ２.１.２.１.１－２１に示す。

図 ２.１.２.１.１－２１ 進捗状況照会 工事完了済み検索結果画面イメージ

「更新（ＨＨＣ送信無）」を行いアクセスPF（統合HHC）への送信適用外となったオーダの場合、工事情報のステータス表示欄に表 ２.１.２.１.１－４の表示ルールに基づきHHC適用外マークを表示する。

イメージを図 ２.１.２.１.１－２２に示す。

図 ２.１.２.１.１－２２ 進捗状況照会 HHC適用外検索結果画面イメージ

ＢＯ通知を行い「稼働再取得依頼中」のオーダの場合、工事情報のステータス表示欄に表 ２.１.２.１.１－４の表示ルールに基づきＢＯマークを表示する。

イメージを図 ２.１.２.１.１－２３に示す。

図 ２.１.２.１.１－２３ 進捗状況照会 ＢＯ検索結果画面イメージ

Optos（所内）より所内設備検討結果通知を受信したオーダの場合、工事情報のステータス表示欄に表 ２.１.２.１.１－４の表示ルールに基づきOptos（所内）間通信受信済みマークを表示する。

イメージを図 ２.１.２.１.１－２４に示す。

図 ２.１.２.１.１－２４ 進捗状況照会 Optos（所内）間通信受信済み検索結果画面イメージ

Optos（所内）より所内設備選定結果通知および所内廃止確認通知を受信したオーダの場合、工事情報のステータス表示欄に表 ２.１.２.１.１－４の表示ルールに基づきOptos（所内）結果受信済みマークを表示する。

イメージを図 ２.１.２.１.１－２５に示す。

図 ２.１.２.１.１－２５ 進捗状況照会 Optos（所内）結果受信済み検索結果画面イメージ

Optos（所内）への所内設備選定依頼に失敗したオーダまたはOptos（所内）より設備選定結果通知が「未受信」の状態にてステータスを更新したオーダの場合、表 ２.１.２.１.１－４の表示ルールに基づきOptos（所内）適用外マークを表示する。

イメージを図 ２.１.２.１.１－２６に示す。

図 ２.１.２.１.１－２６ 進捗状況照会 Optos（所内）適用外検索結果画面イメージ

光ＳＯ支援システムへのＳＯ工事依頼に失敗した状態にてステータスを更新したオーダの場合、表 ２.１.２.１.１－４の表示ルールに基づき光ＳＯ支援適用外マークを表示する。

イメージを図 ２.１.２.１.１－２７に示す。

図 ２.１.２.１.１－２７ 進捗状況照会 光ＳＯ支援適用外検索結果画面イメージ

情報配信より現場調査結果が‘完了報告（自動更新可）’または‘完了報告（自動更新不可）’にて受信したオーダの場合、表 ２.１.２.１.１－４の表示ルールに基づき現場調査結果受信済みマークを表示する。

イメージを図 ２.１.２.１.１－２８に示す。

図 ２.１.２.１.１－２８ 進捗状況照会 現場調査結果受信済み検索結果画面イメージ

情報配信よりＣＤＮ調査結果が‘完了報告（自動更新可）’または‘完了報告（自動更新不可）’にて受信したオーダの場合、表 ２.１.２.１.１－４の表示ルールに基づきＣＤＮ調査結果受信済みマークを表示する。

イメージを図 ２.１.２.１.１－２９に示す。

図 ２.１.２.１.１－２９ 進捗状況照会 ＣＤＮ調査結果受信済み検索結果画面イメージ

FTTH廃止無派遣オーダにてバッチ契機でアクセスPF（設備連携）システムへＳＯ工事結果確認IFの送信を実施済みの場合、送信結果に関わらず、表 ２.１.２.１.１－４の表示ルールに基づきＳＯ工事結果確認送信済みマークを表示する。

イメージを図 ２.１.２.１.１－３０に示す。

図 ２.１.２.１.１－３０ 進捗状況照会 ＳＯ工事結果確認送信済み検索結果画面イメージ

オーダの収容位置変更保留フラグが‘保留中’および更新不可ステータスの場合、表 ２.１.２.１.１－４の表示ルールに基づき収容位置変更処理保留中マークを表示する。

イメージを図 ２.１.２.１.１－３１に示す。

図 ２.１.２.１.１－３１ 進捗状況照会 収容位置変更処理保留中検索結果画面イメージ

長延化ＯＮＵチェックにてエラーとなったオーダの場合、表 ２.１.２.１.１－４の表示ルールに基づき長延化ＯＮＵチェックＮＧマークを表示する。

イメージを図 ２.１.２.１.１－３２に示す。

図 ２.１.２.１.１－３２ 進捗状況照会 長延化ＯＮＵチェックＮＧ検索結果画面イメージ

検索条件に該当する工事情報が０件の場合、該当する工事情報が０件である旨のメッセージを表示する。

イメージを図 ２.１.２.１.１－３２－１に示す。

図 ２.１.２.１.１－３２－１ 進捗状況照会 検索結果０件画面イメージ

検索処理時にタイムアウトが発生した場合、タイムアウトおよび再検索を促す旨のメッセージを表示する。

イメージを図 ２.１.２.１.１－３２－２に示す。

図 ２.１.２.１.１－３２－２ 進捗状況照会 検索処理タイムアウト画面イメージ

検索したオーダに対応するＵ－ＢＩＳ管理のユーザ情報に添付ファイルが存在する場合、表 ２.１.２.１.１－４の表示ルールに基づき添付ファイル有マークを表示する。

イメージを図 ２.１.２.１.１－３２－３に示す。

図 ２.１.２.１.１－３２－３ 進捗状況照会 添付ファイル有検索結果画面イメージ

検索したオーダに対応するＵ－ＢＩＳ管理のユーザビル情報に開通注意情報が存在する場合、表 ２.１.２.１.１－４の表示ルールに基づき開通注意情報有マークを表示する。

イメージを図 ２.１.２.１.１－３２－４に示す。

図 ２.１.２.１.１－３２－４ 進捗状況照会 開通注意情報有検索結果画面イメージ

検索したオーダに対応する付属資料が存在する場合、表 ２.１.２.１.１－４の表示ルールに基づき付属資料有マークを表示する。

イメージを図 ２.１.２.１.１－３２－５に示す。

図 ２.１.２.１.１－３２－５ 進捗状況照会 付属資料有検索結果画面イメージ

検索したオーダに対応する地図情報が存在する場合、表 ２.１.２.１.１－４の表示ルールに基づき地図情報有マークを表示する。

イメージを図 ２.１.２.１.１－３２－６に示す。

図 ２.１.２.１.１－３２－６ 進捗状況照会 地図情報有検索結果画面イメージ

COMポータルから流通した受信通知対象の添付ファイルが検索したオーダに登録および未参照の場合、表 ２.１.２.１.１－４の表示ルールに基づき添付ファイル未参照有（フロント）マークを表示する。

イメージを図 ２.１.２.１.１－３３に示す。

図 ２.１.２.１.１－３３ 進捗状況照会 添付ファイル未参照有（フロント）検索結果画面イメージ

通建システムまたは添付ファイル情報管理画面から流通した受信通知対象の添付ファイルが検索したオーダに登録および未参照の場合、表 ２.１.２.１.１－４の表示ルールに基づき添付ファイル未参照有（バック）マークを表示する。

イメージを図 ２.１.２.１.１－３４に示す。

図 ２.１.２.１.１－３４ 進捗状況照会 添付ファイル未参照有（バック）検索結果画面イメージ

検索したオーダが２次回答遅延が見込まれる場合、工事情報のステータス表示欄に表 ２.１.２.１.１－４の表示ルールに基づき２次回答遅延見込マークを表示する。

イメージを図 ２.１.２.１.１－３５に示す。

図 ２.１.２.１.１－３５ 進捗状況照会 ２次回答遅延見込検索結果画面イメージ

2023-4_01 新規

2023-4_01 全面追加

検索したオーダが２次回答遅延の場合、工事情報のステータス表示欄に表 ２.１.２.１.１－４の表示ルールに基づき２次回答遅延マークを表示する。

イメージを図 ２.１.２.１.１－３６に示す。

図 ２.１.２.１.１－３６ 進捗状況照会 ２次回答遅延検索結果画面イメージ

検索したオーダが提供可能時期遅延の場合、工事情報のステータス表示欄に表 ２.１.２.１.１－４の表 ２.１.２.１.１－４表示ルールに基づき提供可能時期遅延マークを表示する。

イメージを図 ２.１.２.１.１－３７に示す。

図 ２.１.２.１.１－３７ 進捗状況照会 提供可能時期遅延検索結果画面イメージ

表 ２.１.２.１.１－１ 工事情報着色ルール

項番	着色種別	着色対象項目	条件	色
1	処理中	オーダステータス	該当工事情報が‘処理中’の場合 *1 *4	緑色
2	作業開始	オーダステータス	該当工事情報が‘作業中’の場合 *1	水色
3	アラーム	回答期限	組織毎に設定されているアラーム発出時期を過ぎても‘実施完了’されていない場合 *3	黄色アラーム色 赤色アラーム色
4	アラーム	CDN予定	組織毎に設定されているアラーム発出時期を過ぎても‘実施完了’されていない場合 *3	黄色アラーム色 赤色アラーム色
5	アラーム	現調予定	組織毎に設定されているアラーム発出時期を過ぎても‘実施完了’されていない場合 *3	黄色アラーム色 赤色アラーム色
6	アラーム	ＳＯ予約	組織毎に設定されているアラーム発出時期を過ぎても‘実施完了’されていない場合 *3	黄色アラーム色 赤色アラーム色
7	お客様都合による停滞発生	統合ＳＯ番号	お客様都合による停滞発生の場合 *2	オレンジ色
8	特定ステータス	チェックボックス部	該当工事情報が以下の場合 ・ステータスが補正オーダ確認中 ・ステータスが取消オーダ受付 ・変更履歴有り	ピンク色
9	関連オーダあり	関連ＳＯ番号	関連ＳＯ番号が工事情報に設定されている場合	クリーム色
10	アクセス工事関連オーダの親オーダ	全項目	アクセス工事一覧 検索結果画面において、アクセス工事関連オーダの親オーダの場合 *5	薄緑色

注）*1：該当工事情報が‘処理中’または‘作業中’の場合、‘処理中’の背景色を優先する。

*2：以下の日付項目について、滞留確認を行い、１つでもアラーム対象となった場合、着色する。

・現場調査実施指定日

・ＳＯ工事日調整実施日

・光心線提供依頼日（意向確認結果通知日）

・CDN実施日

・お客様建物設備工事完了日

*3：アラーム発出時期は、予定日から今日の日付を引いた日数の内の営業日数が組織毎に設定されたアラーム発出時期を下回った場合、着色する。

*4：以下の場合に工事情報が‘処理中’となる。

・工事情報更新画面にて当該オーダを編集中の場合

・ジャンパ施工管理画面にて当該オーダを更新処理中の場合

・業務プロセス管理機能にて当該オーダを更新処理中の場合

・関連システムにおいて、‘依頼電文処理中’の場合

・光アンバンドル業務支援システムより補正オーダ可否設定を‘否→可’で受けてから、‘可→否’で再受信するまでの場合

*5：他の工事情報着色ルールが適用される場合、他の工事情報着色ルールを優先する。

表 ２.１.２.１.１－２ オーダの排他処理状態表示ルール

項番	状態	ユーザID	ユーザ名	日時	概要
1	【更新画面編集中】	ログインユーザID *1	ログインユーザ名 *1	『‘ロック状態開始日時：’＋【YYYY/MM/DD hh24:mm:ss】』 上記の形式でロックレコードの更新（作成）日時を表示	*2
2	【センタ処理更新中】	ログインユーザID *1	ログインユーザ名 *1	業務プロセス管理機能にて当該オーダを更新処理中の場合
3	‘SYSTEM’	‘SYSTEM’	関連システムにおいて、‘依頼電文処理中’の場合
4	【補正オーダ処理中】	－	－	光アンバンドル業務支援システムより補正オーダ可否設定を‘否→可’で受けてから、‘可→否’で再受信するまでの場合

注）*1：以下のいずれかを表示。

・工事情報更新画面にて当該オーダを編集中のユーザ

・ジャンパ施工管理画面にて当該オーダの更新処理を実施したユーザ

*2：以下いずれかの場合。

・工事情報更新画面にて当該オーダを編集中

・ジャンパ施工管理画面にて当該オーダを更新処理中

表 ２.１.２.１.１－３ 工事情報マーク表示ルール（システム間通信結果に基づくマーク表示）（１／４）

項番	システム間通信結果	マーク	エラー種別	ツールチップ内容
1	Optos（所外）間通信エラー	ワーニング	予閉塞中	『「Ｏｐｔｏｓ（所外）間通信エラー」 【エラー種別：】＋【エラーコード】 【エラー詳細内容】』 上記の形式でエラー内容を表示
セッション数オーバー
順序エラー
内部エラー（通信エラー、システムエラー、ＤＢエラー）
エラー	ＷＳＤＬエラー
電文フォーマットエラー
収容区域エラー
キー情報不正エラー

表 ２.１.２.１.１－３ 工事情報マーク表示ルール（システム間通信結果に基づくマーク表示）（２／４）

項番	システム間通信結果	マーク	エラー種別	ツールチップ内容
2	統合ＳＯシステム間通信エラー	ワーニング	－	『「統合ＳＯシステム間通信エラー」 【エラー種別：】＋【エラーコード】 【エラー詳細内容】』 上記の形式でエラー内容を表示
エラー	統合SO業務エラー
業務エラー *2
通信異常 *2
IOエラー
XMLビルドエラー
XMLバリデートエラー
DBアクセスエラー
機能部間通信異常
通信異常
3	ひかりＨＭＩシステム間通信エラー	ワーニング	－	『「ひかりＨＭＩシステム間通信エラー」 【エラー種別：】＋【エラーコード】 【エラー詳細内容】』 上記の形式でエラー内容を表示
エラー	フロントシステム業務エラー
機能部間通信異常
通信異常

表 ２.１.２.１.１－３ 工事情報マーク表示ルール（システム間通信結果に基づくマーク表示）（３／４）

項番	システム間通信結果	マーク	エラー種別	ツールチップ内容
4	HHC通信エラー	ＤＴＤエラー	『「ＨＨＣ通信エラー」 【エラー種別：】＋【エラーコード】 【エラー詳細内容】』 上記の形式でエラー内容を表示
電文フォーマットエラー
収容区域エラー
順序エラー
ＢＰＭ-ＡＰ（ＢＰＭ層）タイムアウトエラー
ＥＳＢタイムアウトエラー
オーダ制御（ＢＰＭ-ＡＰ（ＢＰＭ層）サーバ）エラー
オーダ制御（ＢＰＭ-ＡＰ（ＡＰ層）サーバ）エラー
オーダ制御予閉塞中
オーダ制御セッション数オーバー
オーダ制御（ＥＳＢ）エラー
ＤＴＤエラー
電文フォーマットエラー
順序エラー
タイムアウトエラー
（ＡＰ／ＤＢサーバ）エラー
セッション数オーバー
5	Optos（所内）通信エラー	セッション数オーバー	『「Ｏｐｔｏｓ（所内）通信エラー」 【エラー種別：】＋【エラーコード】 【エラー詳細内容】』 上記の形式でエラー内容を表示 *1
ＷＳＤＬエラー
収容区域エラー
順序エラー
申込サービスマスタエラー （申込サービス対象外：光ＳＯ支援システム）
内部エラー（通信エラー、システムエラー、ＤＢエラー）

表 ２.１.２.１.１－３ 工事情報マーク表示ルール（システム間通信結果に基づくマーク表示）（４／４）

項番	システム間通信結果	マーク	エラー種別	ツールチップ内容
6	光ＳＯ支援通信エラー	予閉塞中	『「光ＳＯ支援通信エラー」 【エラー種別：】＋【エラーコード】 【エラー詳細内容】』 上記の形式でエラー内容を表示
セッション数オーバー
ＷＳＤＬエラー
収容区域エラー
順序エラー
申込サービスマスタエラー
内部エラー（通信エラー、システムエラー、ＤＢエラー）
排他処理エラー（通信エラー、システムエラー、ＤＢエラー）

注）*1：Optos（所内）通信エラーについては、Optos（所外）間通信エラーにて定義されている内容（エラー種別、エラーコード、エラー詳細内容）も合わせて出力対象となる。

*2：フロントシステムにて発生したエラー。

表 ２.１.２.１.１－４ 工事情報マーク表示ルール（流通項目設定状況によるマーク表示）（１／２）

項番	流通項目設定状況	マーク	説明	ツールチップ内容
1	２次回答遅延見込	以下いずれかの条件に一致し、2 次納期回答または中間回答を送信していない場合に表示 ・申込受領日から規定日数が経過しているが納期回答期日は超過しない ・回答見込時期まで規定日数を 切っているが回答見込時期は超 過しない	「２次回答遅延見込」
2	２次回答遅延	納期回答期日または回答見込時 期を超過しているが、2次納期回 答または中間回答を送信していない場合に表示	「２次回答遅延」
3	提供可能時期遅延	申込受領日から提供可能時期 （２次回答）までの日数が規定日数を超過しているが、2次納期 回答または中間回答を送信していない場合に表示	「提供可能時期遅延」
4	Optos（所外）間通信受信済み	‘Optos（所外）結果受信済み’の場合に表示	2023-4_01 新規 「Ｏｐｔｏｓ（所外）間通信受信済み」
5	「光心線提供検討依頼」提供不可	「「光心線提供検討依頼」修正依頼」に‘提供不可’を設定している場合に表示	－
6	完了報告状況 再報告	アクセスPF（設備連携）システムより再報告依頼を受けた場合に表示	「再報告要」
7	工事完了済み	オーダが‘ＳＯ工事完了済み’の場合に表示	「工事完了済み」
8	HHC適用外	オーダがHHC利用適用外となった場合に表示	「ＨＨＣ適用外」
9	ＢＯ	ＢＯ通知を行い通知を行ったステータスに滞留している間のみ表示	「ＢＯ」
10	Optos（所内）間通信受信済み	オーダが‘所内設備検討結果通知’を受信した場合に表示	「Ｏｐｔｏｓ（所内）間通信受信済み」
11	Optos（所内）結果受信済み	オーダが‘所内設備選定結果通知’を受信した場合に表示	「Ｏｐｔｏｓ（所内）結果受信済み」
12	Optos（所内）適用外	オーダがOptos（所内）利用適用外の場合に表示	「Ｏｐｔｏｓ（所内）適用外」
13	光ＳＯ支援適用外	オーダが光ＳＯ支援システム利用適用外の場合に表示	「光ＳＯ支援適用外」
14	現場調査結果受信済み	情報配信より現場調査結果が‘完了報告（自動更新可）’または‘完了報告（自動更新不可）’にて受信したオーダの場合に表示	「現場調査結果受信済み」

表 ２.１.２.１.１－５ 工事情報マーク表示ルール（流通項目設定状況によるマーク表示）（２／２）

項番	流通項目設定状況	マーク	説明	ツールチップ内容
15	ＣＤＮ調査結果受信済み	情報配信よりＣＤＮ調査結果が‘完了報告（自動更新可）’または‘完了報告（自動更新不可）’にて受信したオーダの場合に表示	「ＣＤＮ調査結果受信済み」
16	ＳＯ工事結果確認送信済み	FTTH廃止無派遣オーダにてバッチ契機でアクセスPF（設備連携）システムへＳＯ工事結果確認IFの送信を実施済みの場合、送信結果に関わらず表示	「ＳＯ工事結果確認送信済み」
17	収容位置変更処理保留中	オーダの収容位置変更保留フラグが‘保留中’およびオーダステータスが更新不可ステータスの場合に表示 *1	「保留理由：オーダが収容位置変更不可ステータス」
18	長延化ＯＮＵチェックＮＧ	オーダが‘長延化ＯＮＵチェックＮＧ’の場合に表示	「長延化ＯＮＵチェックＮＧ」
19	添付ファイル有	オーダに対応するＵ－ＢＩＳ管理のユーザ情報に添付ファイルが存在する場合に表示	「添付ファイル：有」
20	開通注意情報有	オーダに対応するＵ－ＢＩＳ管理のユーザビル情報に開通注意情報が存在する場合に表示	「開通注意情報：有」
21	付属資料有	オーダに付属資料が登録されている場合に表示	付属資料添付日時を以下の形式で表示 【YYYY/MM/DD hh24:mm:ss】
22	地図情報有	オーダに地図情報が登録されている場合に表示	地図情報添付日時を以下の形式で表示 【YYYY/MM/DD hh24:mm:ss】
23	添付ファイル未参照有（フロント）	COMポータルから流通した受信通知対象の添付ファイルがオーダに登録および未参照の場合に表示	「添付ファイル未参照有（フロント）」
24	添付ファイル未参照有（バック）	通建システムまたは添付ファイル情報管理画面から流通した受信通知対象の添付ファイルがオーダに登録および未参照の場合に表示	「添付ファイル未参照有（バック）」

注）*1：以下に更新不可ステータスを示す。

・取消再選定確認中

・机上検討項目修正中

表 ２.１.２.１.１－６ 工事情報マーク表示画面一覧

項番	工事情報マーク名	進捗状況照会	ステータス 更新履歴画面
検索結果画面 *1	詳細画面 共通部	工事情報更新画面 共通部
1	Optos（所外）間通信エラー	○	○	○	○
2	統合ＳＯシステム間通信エラー	○	○	○	×
3	ひかりＨＭＩシステム間通信エラー	○	○	○	×
4	HHC通信エラー	○	○	○	○
5	Optos（所内）通信エラー	○	○	○	○
6	光ＳＯ支援システム間通信エラー	○	○	○	○
2023-4_01 新規 7	２次回答遅延見込	○	×	×	×
8	２次回答遅延	○	×	×	×
9	提供可能時期遅延	○	×	×	×
10	Optos（所外）間通信受信済み	○	○	○	×
11	「光心線提供検討依頼」提供不可	○	○	○	×
12	完了報告状況再報告	○	×	×	×
13	工事完了済み	○	○	○	×
14	HHC適用外	○	○	○	×
15	ＢＯ	○	○	○	×
16	Optos（所内）間通信受信済み	○	○	○	×
17	Optos（所内）結果受信済み	○	○	○	×
18	Optos（所内）適用外	○	○	○	×
19	光ＳＯ支援適用外	○	○	○	×
20	現場調査結果受信済み	○	○	○	×
21	ＣＤＮ調査結果受信済み	○	○	○	×
22	ＳＯ工事結果確認送信済み	○	○	○	×
23	収容位置変更処理保留中	○	×	×	×
24	長延化ＯＮＵチェックＮＧ	○	○	○	×
25	添付ファイル有	○	×	×	×
26	開通注意情報有	○	×	×	×
27	付属資料有	○	×	×	×
28	地図情報有	○	×	×	×
29	添付ファイル未参照有（フロント）	○	×	×	×
30	添付ファイル未参照有（バック）	○	×	×	×

【凡例】○：表示、×：非表示

注）*1：関連オーダ一覧／同時工事オーダ一覧／アクセス工事一覧 検索結果画面も含む。

表示された進捗状況一覧から処理対象の工事情報をチェックボックス選択により、選択可能とする。

帳票種別を選択し、「一括印刷」ボタン押下により、検索結果の工事情報を一括印刷する。

※表示されている検索結果がシステム制限件数を超えている場合、再検索を促す旨のアラートメッセージを表示し、印刷処理は行わない。

件数オーバーアラートのイメージを図 ２.１.２.１.１－３８に示す。

図 ２.１.２.１.１－３８ ＣＳＶ出力、帳票一括印刷、または工事情報ファイル出力件数オーバーアラートイメージ

一括印刷処理は、一度の検索処理実施結果にて帳票種別毎に１回のみとし、同一帳票に対し連続出力処理を実施した場合、図 ２.１.２.１.１－３９に示すアラートを通知する。

※一括印刷対象のオーダ件数がシステム制限値を超える場合、図 ２.１.２.１.１－３８に示すアラートにて通知する。

図 ２.１.２.１.１－３９ 「帳票一括印刷」出力制御アラートイメージ

帳票種別を選択し、工事情報をチェックボックス選択後、「選択印刷」ボタン押下により、指定された工事情報の印刷処理を行う。

※複数の工事情報の選択も可能とする。

帳票種別：工事料金等内訳書またはテレビ接続工事料金等内訳書を選択し、「一括印刷」ボタンまたは「選択印刷」ボタン押下により、申込受領日が流通されているオーダに対して帳票出力処理を行う。

※申込受領日が流通されていないオーダについては、帳票出力処理の対象としない。

「一括印刷」ボタンまたは「選択印刷」ボタン押下時（工事料金等内訳書選択時）のダイアログのイメージを図 ２.１.２.１.１－４０に示す。

Ver.2.7から未使用 図 ２.１.２.１.１－４０ 「一括印刷」ボタンまたは「選択印刷」ボタン押下時（工事料金等内訳書選択時）ダイアログイメージ

帳票種別：光ＳＯオーダ票を選択し、「一括印刷」ボタンまたは「選択印刷」ボタン押下により、「流通項目設計編 ２.３ 申込サービス関連対応表」表 ２.３－３に従いオーダの申込サービス種別、注文種類、および工事種別により、オーダ毎に出力する帳票を振分け出力対象オーダの帳票を１ファイルにまとめたものを表示する。

「一括印刷」ボタンまたは「選択印刷」ボタン押下時（光ＳＯオーダ票選択時）のダイアログのイメージを図 ２.１.２.１.１－４１に示す。

※上記（２）に示される一括印刷件数の制限については、振分け実施前のオーダ数が対象となる。

図 ２.１.２.１.１－４１ 「一括印刷」ボタンまたは「選択印刷」ボタン押下時（光ＳＯオーダ票選択時）ダイアログイメージ

帳票種別：光ＳＯオーダ票（所内）を選択し、「一括印刷」ボタンまたは「選択印刷」ボタンが押下された場合、表 ２.１.２.１.１－７に従いオーダフローにより、オーダ毎に出力する帳票を振分け出力対象オーダの帳票を１ファイルにまとめたものを表示する。

「一括印刷」ボタンまたは「選択印刷」ボタン押下時（光ＳＯオーダ票（所内）選択時）のダイアログのイメージを図 ２.１.２.１.１－４２に示す。

※上記（２）に示される一括印刷件数の制限については、振分け実施前のオーダ数が対象となる。

図 ２.１.２.１.１－４２ 「一括印刷」ボタンまたは「選択印刷」ボタン押下時（光ＳＯオーダ票（所内）選択時）ダイアログイメージ

表 ２.１.２.１.１－７ 光ＳＯオーダ票（所内）印刷時の振分概要一覧

項番	オーダフロー	帳票
1	・本申込（新設） ・建物内設備構築依頼	光ＳＯオーダ票（所内：新規）
2	・本申込（廃止） ・建物内設備移行・廃止	光ＳＯオーダ票（所内：廃止）
3	・事前照会 ・マンション（新設） ・マンション（廃止） ・その他継続（本申込） ・その他継続(MS) ・本申込（新設）（専用線光） ・本申込（廃止）（専用線光） ・本申込（新設）（専用線メタル） ・本申込（廃止）（専用線メタル） ・手書き電子	印刷対象外

帳票種別：テレビ接続工事オーダ票を選択し、「一括印刷」ボタンまたは「選択印刷」ボタン押下により、テレビ接続工事が存在するオーダに対して帳票出力処理を行う。

※テレビ接続工事有無に「無」が設定されているオーダについては、帳票出力処理の対象としない。

「一括印刷」ボタンまたは「選択印刷」ボタン押下時（テレビ接続工事オーダ票選択時）の確認ダイアログイメージを図 ２.１.２.１.１－４３に示す。

※上記（２）に示される一括印刷件数の制限については、テレビ接続工事有無判定前のオーダ数が対象となる。

図 ２.１.２.１.１－４３ 「一括印刷」ボタンまたは「選択印刷」ボタン押下時（テレビ接続工事オーダ票選択時）ダイアログイメージ

下記帳票印刷時、印刷対象オーダが存在しない場合、図 ２.１.２.１.１－４４に示すメッセージを表示する。

・光ＳＯオーダ票

・光ＳＯオーダ票（所内）

・テレビ接続工事オーダ票

・ＳＯオーダ票（専用線）

・工事完了通知書

・施工記録兼試験成績表

・専用サービス工事完了報告書（NTT控え）

・専用サービス工事完了報告書（お客様控え）

・所内ジャンパ設計・施工依頼票兼回答書

図 ２.１.２.１.１－４４ 印刷対象オーダがない場合の画面イメージ

光ＳＯオーダ票（所内）印刷時、印刷対象オーダをロックし、オーダの光ＳＯオーダ票（所内）打出しを‘印刷済’に更新し、オーダのロック状態は、印刷対象オーダの出力終了後に一括解除する。

注）*1：光ＳＯオーダ票（所内）の印刷対象外オーダまたは光ＳＯオーダ票（所内）打出しが既に‘印刷済’のオーダまたは他ユーザによってロック中のオーダについては、光ＳＯオーダ票（所内）打出し情報の更新を行わない。

「掲示板」ボタン押下により、掲示板を表示する。

「作業開始」ボタンが押下された場合、チェックボックスにて選択されている工事情報に作業担当者を割り当てる。

注）*1：複数選択は、不可とする。

*2：進捗状況照会 作業開始画面が表示され、処理対象のステータスを選択し、その後、担当者名を入力する画面が表示され、ログインしている担当者以外の名前への変更も可能とする。（第３水準・第４水準漢字の入力は許容しない）

作業開始指定時の作業開始画面のイメージを図 ２.１.２.１.１－４５、作業開始指定時（中間回答実施ステータス有り）の作業開始画面のイメージを図 ２.１.２.１.１－４６、作業開始指定時の担当者名入力画面のイメージを図 ２.１.２.１.１－４７に示す。

図 ２.１.２.１.１－４５ 作業開始指定時の作業開始画面イメージ

図 ２.１.２.１.１－４６ 作業開始指定時（中間回答実施ステータス有り）の作業開始画面イメージ

図 ２.１.２.１.１－４７ 作業開始指定時の担当者名入力画面イメージ

「作業中止」ボタンが押下された場合、チェックボックスにて選択されている工事情報について進捗状況照会 作業中止画面が表示され、処理対象ステータスを選択することにより、作業担当者の割り当てを解除する。

※複数オーダの選択はできない。

※「作業中止」ボタン押下以外では、作業担当者の割り当ては解除されない。

作業中止指定時の作業中止画面のイメージを図 ２.１.２.１.１－４８に示す。

図 ２.１.２.１.１－４８ 作業中止指定時の作業中止画面イメージ

「ＣＳＶ出力」ボタン押下により、ＣＳＶ出力パターン選択画面（「２.１.３４ 進捗状況照会 ＣＳＶ出力」 参照）を表示する。

※ＣＳＶファイル出力権限のある通建会社ユーザの場合、「ＣＳＶ出力」ボタンを非活性とし、出力権限のないユーザの場合、「ＣＳＶ出力」ボタンは表示されない。

※ＣＳＶ出力は、一度の検索処理実施結果にて1回のみとし、連続出力処理を実施した場合、図 ２.１.２.１.１－４９に示すアラートを表示し、ＣＳＶ出力対象のオーダ件数がシステム制限値を超える場合、図 ２.１.２.１.１－３８に示すアラートを表示する。

※親画面にフォーカスを当てた場合、ＣＳＶ出力パターン選択画面またはＣＳＶ出力項目設定画面を閉じる。

図 ２.１.２.１.１－４９ 「ＣＳＶ出力」出力制御アラートイメージ

「工事情報ファイル出力」ボタン押下により、フルスクリーン表示にてファイルダウンロード画面（図 ２.１.２.１.１－５１参照）を表示する。

※ファイルダウンロード画面の「OK」ボタンが押下された場合、検索結果の工事情報のファイル出力後、「OK」ボタンを非活性とし、「CLOSE」ボタンが押下された場合、ファイルダウンロード画面を閉じ、検索結果画面を再表示する。

※工事情報ファイル出力権限のある通建会社ユーザの場合、「工事情報ファイル出力」ボタンを非活性とし、ファイル出力権限がないユーザの場合、「工事情報ファイル出力」ボタンの表示はされない。

「工事情報ファイル出力」ボタン押下時、工事情報ファイル出力項目が設定されていない場合、アラートを表示する。

※工事情報ファイル出力は、一度の検索処理実施結果にて１回のみとし、連続出力処理を実施した場合、図 ２.１.２.１.１－５２に示すアラートを表示し、工事情報ファイル出力対象のオーダ件数がシステム制限値を超える場合、図 ２.１.２.１.１－３８に示すアラートを表示する。

図 ２.１.２.１.１－５１ ファイルダウンロード画面イメージ

図 ２.１.２.１.１－５２ 「工事情報ファイル出力」出力制御アラートイメージ

ファイルダウンロード画面が表示されている場合、進捗状況照会 検索結果画面による操作は、不可。

「検索条件」ボタン押下により、遷移元が日締め処理 結果画面の場合、日締め処理 検索条件画面を表示し、遷移元が上記以外の場合、進捗状況照会 検索条件画面を表示する。

「再表示」ボタン押下により、現在のページを再表示する。

「前頁」ボタン押下により、前ページを表示する。

「次頁」ボタン押下により、次ページを表示する。

工事情報のチェックボックスを選択し、「詳細表示」ボタンが押下された場合、進捗状況照会 詳細画面を表示する。

※複数選択はできない。

※選択されたオーダが申込サービスおよび注文種類からフローが判別できない不正なオーダの場合、エラー画面を表示し、「一覧表示」ボタン押下により、検索結果画面に戻る。

※オーダ不正時のエラー画面イメージを図 ２.１.２.１.１－６１に示す。

工事情報をチェックボックス選択し、「処理開始」ボタンを押下により、進捗状況照会 工事情報選択画面に遷移する。

※ステータスが「取消オーダ確認中」の場合、取消オーダ関連担当 内容確認画面に遷移する。

※チェックボックスの複数選択はできない。

※この場合、進捗状況照会 工事情報選択画面が表示され、処理対象のステータスを選択する。

※ログインユーザの組織に括り付くステータスについて、背景色を水色に着色して判断可能とし、「中間回答実施中」のステータスが含まれている場合、対象ステータスのステータス文字列の後ろに‘中間[nn]’を表示する。（nn：中間回答実施回数）

※排他処理状態のオーダの場合、ステータスは表示されない。排他処理状態については表 ２.１.２.１.１－２を参照。

※ステータス「所外ＳＯ工事結果（直）」、「所外ＳＯ工事結果（請）」、「ＳＯ工事結果確認」、または「ＳＯ工事結果確認（ＢＦ・ＤＦ）」は、テレビＨＨＣ／通建ステータスが「施工中」の場合、ステータス選択画面には、表示されない。

※通建ユーザがログインした場合、ステータス「所外ＳＯ工事結果（請）」は、通建会社受領状況（ＳＯ）または通建会社受領状況（テレビ）が「受領」または「未受領」でない場合、ステータス選択画面には表示されない。

※更新可能な工事情報が存在しない場合、進捗状況照会 工事情報選択画面を表示する。

進捗状況照会 工事情報選択画面のイメージを図 ２.１.２.１.１－５５に示す。

※オーダステータスが「ジャンパ施工戻し」およびジャンパ施工ステータスが「施工依頼済(戻し)」または「施工結果承認待ち(戻し)」の場合、オーダステータス更新を抑止する進捗状況照会 工事情報選択画面を表示する。進捗状況照会 工事情報選択画面のイメージを図 ２.１.２.１.１－５６に示す。

「処理開始」ボタン押下時の進捗状況照会 工事情報選択画面のイメージを図 ２.１.２.１.１－５３および「処理開始」ボタン押下時（中間回答実施ステータス有り）の進捗状況照会 工事情報選択画面のイメージを図 ２.１.２.１.１－５４に示す。

図 ２.１.２.１.１－５３ 「処理開始」ボタン押下時の進捗状況照会 工事情報選択画面イメージ

図 ２.１.２.１.１－５４ 「処理開始」ボタン押下時（中間回答実施ステータス有り）の進捗状況照会 工事情報選択画面イメージ

図 ２.１.２.１.１－５５ 「処理開始」ボタン押下時（更新可能な工事情報が存在しない場合）の進捗状況照会 工事情報選択画面イメージ

図 ２.１.２.１.１－５６ 「処理開始」ボタン押下時（オーダステータス更新抑止）の進捗状況照会

工事情報選択画面イメージ

「関連オーダ」ボタン押下により、選択された工事情報の関連オーダの詳細画面に遷移する。

※検索条件にて指定されていない支店のオーダまたは参照できない収容区域のオーダが関連オーダに設定されている場合またはログインユーザが通建会社および関連オーダが通建会社では参照できないステータスにある場合、参照不可のメッセージ（メッセージID：WJ63106）を表示する。

注）*1：関連オーダが存在しないまたは選択された工事情報の申込回線サービス種別が専用線の場合、図 ２.１.２.１.１－５７に示すアラートメッセージを表示する。

*2：検索条件にて指定されていない支店のオーダまたは参照できない収容区域のオーダが関連オーダに設定されている場合またはログインユーザが通建会社および関連オーダが通建会社では参照できないステータスにある場合、参照不可のメッセージ（メッセージID：WJ63106）を表示する。

図 ２.１.２.１.１－５７ 関連オーダが存在しないまたは専用線オーダの場合のアラートイメージ

関連オーダ一覧表示の場合、関連するオーダのグループ毎に表示し、１画面に５グループの関連オーダグループを表示し、表示対象オーダに関連オーダ情報が設定されているが対象の関連オーダの表示対象オーダが以下の条件により、１件もない場合、工事情報未設定行を表示する。

・検索条件に指定されていない支店のオーダまたは参照できない収容区域のオーダが関連オーダに設定されている場合

・関連オーダは設定されているが対象のオーダが存在しない（未受付／竣工後システム設定日数経過）場合

・通建会社ユーザにてログインした場合、関連するオーダが通建会社にて参照できないステータスにあるもの

関連オーダ一覧 検索結果画面（参照可能関連オーダ有り）イメージを図 ２.１.２.１.１－５８、進捗状況照会 関連オーダ検索結果一覧（参照可能関連オーダなし）イメージを図 ２.１.２.１.１－５９に示す。

図 ２.１.２.１.１－５８ 関連オーダ一覧 検索結果画面（参照可能関連オーダ有り）イメージ

図 ２.１.２.１.１－５９ 関連オーダ一覧 検索結果一覧（参照可能関連オーダなし）イメージ

「帳票ファイル出力」ボタン押下により、チェックボックスにて選択された工事情報を選択された帳票種別のXMLファイルとして出力する。

※XMLファイル出力権限がないユーザの場合、当該ボタンは表示されない。

※XML対応帳票は、現場調査指示書兼机上検討依頼書およびコーディネート調査指示書となる。

※工事情報が選択されていない場合または選択された帳票種別がXML対応外の場合、アラートを表示する。

※１度に出力可能な工事情報は、１画面内に表示されている工事情報（最大：１０件）とする。

※１画面でのXMLファイル出力は、１回のみとし、同一画面での連続出力処理は許容しない旨のアラートを表示する。（「再表示」ボタン押下後は、出力可能）

※ボタンのツールチップにて押下後は、ダウンロードファイルを「保存」ボタンにて保存することを促す旨のメッセージを表示する。

※各帳票ＸＭＬに出力する項目およびフォーマットは、「帳票設計編 別紙 １.１.１ ＸＭＬ出力カラム」参照。

表示されたオーダが「中間回答実施中」のステータスを含む場合、‘中間[nn]’を表示する。（nn：中間回答実施回数）

2023-4_01 新規 連結する項目の表示順については表 ２.１.２.１.１－１２を参照。

イメージを図 ２.１.２.１.１－６０に示す。

図 ２.１.２.１.１－６０ 進捗状況照会 中間回答実施中オーダ検索結果画面イメージ

「処理開始」ボタン押下により、進捗状況照会 工事情報選択画面を表示し、更新可能なステータス一覧が表示される。

進捗状況照会 工事情報選択画面において、ステータスを選択し、「OK」ボタンが押下された場合、工事情報更新画面を表示し、オーダが申込サービスおよび注文種類からフローが判別できない不正なオーダの場合、エラー画面を表示し、「一覧表示」ボタン押下により、検索結果画面に戻る。

イメージを図 ２.１.２.１.１－６１に示す。

図 ２.１.２.１.１－６１ オーダ不正時のエラー画面イメージ

工事情報の申込サービス表示欄にフォーカスを移動した場合、ツールチップにて申込サービスの正式名称を表示する。

イメージを図 ２.１.２.１.１－６２に示す。

図 ２.１.２.１.１－６２ 進捗状況照会 申込サービスツールチップ表示画面イメージ

表示されたオーダの変更区分が「補正」の場合、変更区分の表示の後ろに補正オーダ発行回数を‘(n)’と表示する。

イメージを図 ２.１.２.１.１－６３に示す。

図 ２.１.２.１.１－６３ 進捗状況照会 検索結果画面（補正オーダ発行回数表示）イメージ

「ＨＨＣ照会」ボタン押下により、工事施工者が実施する工事情報一覧を表示する。

※本ボタン押下により、HHC照会を行う際に選択可能なオーダは、1件のみとし、工事情報が選択されていない場合または工事情報が複数件選択されている場合、アラートを表示する

イメージを図 ２.１.２.１.１－１および図 ２.１.２.１.１－３に示す。

ログインユーザが通建ユーザ以外の場合、「ＨＨＣ照会（通建）」ボタンを表示する。

※本ボタン押下により、選択されたオーダの統合ＳＯ番号（専用線の場合、ＳＯ管理番号）にて統合HHCのＨＨＣ工事進捗画面を呼び出し、サブウィンドウにて表示（呼び出し先画面の詳細内容については、「光ＳＯ所外業務支援システム 外部設計書 Ｖｅｒ19.0」参照）し、サブウィンドウより本画面にフォーカスが移動された場合、サブウィンドウを終了する。

※本ボタンを押下する場合に選択可能なオーダは、１件のみとし、工事情報が選択されていない場合または工事情報が複数件選択されている場合、アラートを表示する。

本画面において、２次回答自動更新フラグが‘ＯＮ’、「机上検討」または「２次回答」ステータスの場合、該当レコードのスタイルを太字とする。

※以下の項目については、フォントサイズを縮小して表示する。

・開通希望

・申込受領

・依頼受領

・回答期限

・回答日

・CDN予定

・CDN実施

・現調予定

・現調実施

・ＳＯ予約

・心線予約

・サ総予定

・一般予定

イメージを図 ２.１.２.１.１－６４に示す。

図 ２.１.２.１.１－６４ 進捗状況照会 スタイルを太字で表示する場合のレコードイメージ

「補正履歴」ボタン押下により、進捗状況照会 補正オーダ変更項目一覧画面に遷移する。

注）*1：選択可能なオーダは、１件のみとし、工事情報が選択されていない場合または工事情報が複数件選択されている場合、アラートを表示する。

*2：補正未受信のオーダを選択した場合、エラーメッセージを表示し、「一覧表示」ボタン押下により、本画面に戻る。（図 ２.１.２.１.１－６５に示す）

図 ２.１.２.１.１－６５ 補正未受信のオーダを選択後、「補正履歴」ボタンを押下した場合のエラー画面イメージ

本画面において、集合装置工事オーダと紐付くＳＯ工事オーダを表示する場合、該当オーダの統合ＳＯ工事番号の文字スタイルを太字とし、該当オーダの統合ＳＯ番号表示欄にフォーカスを移動させた場合、ツールチップにて集合装置工事オーダの統合ＳＯ番号を表示する。

イメージを図 ２.１.２.１.１－６６に示す。

図 ２.１.２.１.１－６６ 集合装置工事オーダと紐付くＳＯ工事オーダの表示画面イメージ

表示されたオーダが以下のステータスおよび「テレビ接続工事有無」が‘有’の場合、オーダステータスに表 ２.１.２.１.１－８に示すテレビ工事の進捗状況を連結して表示する。

・所外ＳＯ工事結果（請）

・所外ＳＯ工事結果（直）

・ＳＯ工事結果確認

・ＳＯ工事結果確認（ＢＦ・ＤＦ）

・ＨＨＣ受信待ち

イメージを図 ２.１.２.１.１－６７に示す。

表 ２.１.２.１.１－８ ステータス連結内容一覧

項番	テレビＨＨＣ／通建ステータス	表示内容
1	未実施	テレビ未実施
2	施工中	テレビ施工中
3	延期済	テレビ延期済
4	延期済（通建）	テレビ延期済（通建）
5	完了済	テレビ完了済
6	完了済（通建）	テレビ完了済（通建）
7	実施中（連絡要）	テレビ実施中（連絡要）
8	アクセスＰＦ完了済	テレビアクセスＰＦ完了済
9	不在	テレビ不在
10	－	非表示

図 ２.１.２.１.１－６７ ステータス項目（テレビ接続工事有無が「有」）表示画面イメージ

「ＣＣ関連オーダ」ボタン押下により、選択された工事情報のＣＣ関連オーダの詳細画面に遷移する。

注）*1：ＣＣ関連オーダが存在しないまたは選択された工事情報の申込回線サービス種別が専用線の場合、図 ２.１.２.１.１－６８に示すアラートメッセージを表示する。

*2：ログインユーザが通建会社でＣＣ関連オーダが通建会社では参照できないステータスの場合、参照不可のメッセージ（メッセージID：WJ63124）を表示する。

図 ２.１.２.１.１－６８ ＣＣ関連オーダが存在しないまたは専用線オーダの場合のアラートイメージ

表示されたオーダが机上検討ステータスの場合、オーダステータスに「遠隔机上検討ステータス」を連結して表示する。連結する「遠隔机上検討ステータス」は表 ２.１.２.１.１－９を参照。

連結する項目の表示順については表 ２.１.２.１.１－１２ 連結する項目の表示順を参照。

2023-4_01 新規 イメージを図 ２.１.２.１.１－６９に示す。

表 ２.１.２.１.１－９ 「遠隔机上検討ステータス」表示内容

項番	オーダステータス	遠隔机上検討ステータス	表示
1	1：机上検討 2：机上検討 4：机上検討 A：机上検討	－	×
2	他県域選定中	○
3	他県域選定済	○
4	通建選定中（未発注）	○
5	通建選定中（発注済）	○
6	通建選定済	○
7	自県域選定中	○
8	自県域選定済	○

【凡例】○：オーダステータスに連結して表示、×：非表示

図 ２.１.２.１.１－６９ 「遠隔机上検討ステータス」表示画面イメージ

「添付ファイル情報」ボタン押下により、SOPHIAの添付ファイル情報（回線構成図）画面を呼び出し、サブウィンドウにて表示（呼び出し先画面の詳細内容については、「新専用ＳＯ系業務システム NGN-SOPHIA アクセスPF（オーダ制御）接続仕様書 6.1.1画面一覧」参照）する。

※サブウィンドウより本画面にフォーカスが移動された場合、サブウィンドウを終了する。

※選択されたオーダの申込回線サービス種別が専用線以外の場合、図 ２.１.２.１.１－７０に示すアラートを表示する。

図 ２.１.２.１.１－７０ 専用線サービス以外を選択した場合のアラートイメージ

※本ボタンを押下する場合に選択可能なオーダは、1件のみとし、工事情報が選択されていない場合または工事情報が複数件選択されている場合、アラートを表示する。

「施工記録兼試験成績表情報」ボタン押下により、SOPHIAの施工記録兼試験成績表情報画面を呼び出し、サブウィンドウにて表示（呼び出し先画面の詳細内容については、「新専用ＳＯ系業務システム NGN-SOPHIA アクセスPF（オーダ制御）接続仕様書 6.1.1画面一覧」参照）する。

※サブウィンドウより本画面にフォーカスが移動された場合、サブウィンドウを終了する。

※選択されたオーダの申込回線サービス種別が専用線以外の場合、図 ２.１.２.１.１－７０に示すアラートを表示する。

※本ボタンを押下する場合に選択可能なオーダは、1件のみとし、工事情報が選択されていない場合または工事情報が複数件選択されている場合、アラートを表示する。

「お客様ビル情報一覧」ボタン押下により、SOPHIAのお客様ビル情報一覧画面を呼び出し、サブウィンドウにて表示（呼び出し先画面の詳細内容については、「新専用ＳＯ系業務システム NGN-SOPHIA アクセスPF（オーダ制御）接続仕様書 6.1.1画面一覧」参照）する。

※サブウィンドウより本画面にフォーカスが移動された場合、サブウィンドウを終了する。

下記帳票種別を選択し、「一括印刷」ボタンまたは「選択印刷」ボタン押下により、申込回線サービス種別が‘専用線’のオーダに対して帳票出力を行う。

・【専用線】ＳＯオーダ票（専用線）

・【専用線】工事完了通知書

・【専用線】施工記録兼試験成績表

・【専用線】専用サービス工事完了報告書（NTT控え）

・【専用線】専用サービス工事完了報告書（お客様控え）

※上記（２）に示す一括印刷件数の制限については、申込回線サービス種別判定前のオーダ数が対象となる。

表示されたオーダが補正オーダ確認中ステータスの場合、オーダステータスに「補正自動遷移判定結果」を連結して表示する。連結する「補正自動遷移判定結果」は表 ２.１.２.１.１－１０を参照。

イメージを図 ２.１.２.１.１－７１に示す。

表 ２.１.２.１.１－１０ 「補正自動遷移判定結果」表示内容

項番	オーダステータス	補正自動遷移判定結果	表示
1	1：補正オーダ確認中 2：補正オーダ確認中 3：補正オーダ確認中 4：補正オーダ確認中 5：補正オーダ確認中 7：補正オーダ確認中 8：補正オーダ確認中 A：補正オーダ確認中	リリース前オーダ	○
2	未判定	×
3	確認対象項目変更あり	○
4	予定日直近で変更あり	○
5	元位置戻し不可	○

【凡例】○：オーダステータスに連結して表示、×：非表示

図 ２.１.２.１.１－７１ 「補正オーダ確認中ステータス」表示画面イメージ

「関連アクセス工事」ボタン押下により、選択された工事情報と同じ工事管理番号を持つオーダ(以下、関連アクセス工事)のみを一覧表示する。

※関連アクセス工事が存在しない場合、図 ２.１.２.１.１－７２に示すアラートを表示する。

図 ２.１.２.１.１－７２ 関連アクセス工事が存在しない場合のアラートイメージ

アクセス工事一覧表示の場合、同一の工事管理番号を持つオーダをひとつの関連アクセス

工事グループとし、同一ページ内に5つの関連アクセス工事グループを表示する。

対象のオーダが以下のいずれかの条件に当てはまる場合、該当オーダは表示しない。

・検索条件に指定されていない支店のオーダまたは参照できない収容区域のオーダ

・対象のオーダが工事情報に存在しない(未受付または竣工後設定日数経過)

・通建会社ユーザで、対象のオーダが通建会社にて参照できないステータスにある

関連アクセス工事グループに存在するオーダが親オーダのみの場合、その関連アクセス工事グループは表示しない。

関連アクセス工事グループ毎の表示イメージを図 ２.１.２.１.１－７３に示す。

※各検索結果画面または詳細画面の「関連アクセス工事」ボタン押下により、オーダを指定して表示した場合、指定したオーダの工事管理番号に括りつくオーダのみの関連アクセス工事グループを表示する。

図 ２.１.２.１.１－７３ アクセス一覧 検索結果画面(関連アクセス工事グループ表示)イメージ

2023-4_01 全面追加 オーダステータスに「対応中組織」を連結して表示する。

「対応中組織」の表示条件については表 ２.１.２.１.１－１１を参照。

連結する項目の表示順については表 ２.１.２.１.１－１２を参照。

ACPF-KK-2023-4-0016_0060830 変更 変更 イメージを図 ２.１.２.１.１－７４に示す。

表 ２.１.２.１.１－１１ 「対応中組織」表示条件

条件	表示内容
申込回線サービス種別	フロー種別	オーダステータス	対応中組織
光ｱﾝﾊﾞﾝﾄﾞﾙ	本申込（新設）	机上検討	NTT	(NTT)
事業者	(事業者)

表 ２.１.２.１.１－１２ 連結する項目の表示順

表示順	項目
1	オーダステータス
2	中間回答実施回数
3	対応中組織 *1
4	遠隔机上検討ステータス *1

注）*1：改行して表示

図 ２.１.２.１.１－７４ 「対応中組織」表示画面イメージ

画面入力項目

画面入力項目を表 ２.１.２.１.２－１に示す。

表 ２.１.２.１.２－１ 進捗状況照会 検索結果画面入力項目（１／４）

項番	必須 項目	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
1	－	帳票種別（通建会社以外）	リスト	選択→ ・現場調査指示書兼机上検討用帳票 ・現場調査指示書兼机上検討用帳票（１枚目） ・ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ調査指示書 ・光ＳＯオーダ票 ・建物内設備オーダ票 ・テレビ接続工事オーダ票 ・Bﾌﾚｯﾂﾏﾝｼｮﾝﾀｲﾌﾟ用SW-HUB設定用添付資料 ・所内検討用帳票 ・進捗情報一覧 検索結果 ・光ＳＯオーダ票（所内） ・【専用線】ＳＯオーダ票（専用線） ・【専用線】工事完了通知書 ・【専用線】施工記録兼試験成績表 ・【専用線】専用サービス工事完了報告書（NTT控え） ・【専用線】専用サービス工事完了報告書（お客様控え） ・所内ジャンパ設計・施工依頼票兼回答書	－	現場調査指示書兼机上検討用帳票

表 ２.１.２.１.２－１ 進捗状況照会 検索結果画面入力項目（２／４）

項番	必須 項目	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
2	－	帳票種別（通建会社）	リスト	選択→ ・現場調査指示書兼机上検討用帳票 ・現場調査指示書兼机上検討用帳票（１枚目） ・ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ調査指示書 ・光ＳＯオーダ票 ・建物内設備オーダ票 ・テレビ接続工事オーダ票 ・進捗情報一覧 検索結果 ・光ＳＯオーダ票（所内） ・【専用線】ＳＯオーダ票（専用線） ・【専用線】工事完了通知書 ・【専用線】施工記録兼試験成績表 ・【専用線】専用サービス工事完了報告書（NTT控え） ・【専用線】専用サービス工事完了報告書（お客様控え） ・所内ジャンパ設計・施工依頼票兼回答書	－	現場調査指示書兼机上検討用帳票
3	－	一括印刷	ボタン	－	－	－
4	－	選択印刷	ボタン	－	－	－
5	－	帳票ファイル出力	ボタン	－	－	－
6	－	ＨＨＣ照会	ボタン	－	－	－
7	－	ＨＨＣ照会（通建）	ボタン *7	－	－	－
8	－	掲示板	ボタン	－	－	－
9	－	添付ファイル情報	ボタン *10	－	－	－
10	－	施工記録兼試験成績表情報	ボタン	－	－	－
11	－	お客様ビル情報一覧	ボタン	－	－	－
12	－	作業開始	ボタン	－	－	－
13	－	作業中止	ボタン	－	－	－
14	－	ＣＳＶ出力	ボタン *2 *3	－	－	－
15	－	工事情報ファイル出力	ボタン *2 *4	－	－	－
16	－	検索条件	ボタン	－	－	－
17	－	再表示	ボタン	－	－	－
18	－	前頁	ボタン	－	－	－
19	－	次頁	ボタン	－	－	－

表 ２.１.２.１.２－１ 進捗状況照会 検索結果画面入力項目（３／４）

項番	必須 項目	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
20	－	関連オーダ	ボタン	－	－	－
21	－	ＣＣ関連オーダ	ボタン	－	－	－
22	－	関連アクセス工事 *8	ボタン	－	－	－
23	－	詳細表示	ボタン	－	－	－
24	－	補正履歴	ボタン	－	－	－
25	－	処理開始	ボタン *5	－	－	－
進捗状況照会検索結果
26	○	選択	チェックボックス	－	－	－
27	－	オーダステータス	表示のみ	－	－	－
28	－	統合ＳＯ番号	表示のみ	－	－	－
29	－	契約ID	表示のみ	－	－	－
30	－	回線ID	表示のみ	－	－	－
31	－	関連ＳＯ番号／ 工事管理番号 *9	表示のみ	－	－	－
32	－	開通希望	表示のみ	－	－	－
33	－	申込受領	表示のみ	－	－	－
34	－	依頼受領	表示のみ	－	－	－
35	－	回答期限	表示のみ	－	－	－
36	－	回答日	表示のみ	－	－	－
37	－	選定ギブアップ	表示のみ	－	－	－
38	－	CDN予定	表示のみ	－	－	－
39	－	CDN実施	表示のみ	－	－	－
40	－	現調予定	表示のみ	－	－	－
41	－	現調実施	表示のみ	－	－	－
42	－	ＳＯ予約	表示のみ	－	－	－
43	－	心線予約	表示のみ	－	－	－
44	－	ジャンパ施工ステータス	表示のみ	－	－	－
45	－	契約者名	表示のみ	－	－	－
46	－	支店	表示のみ	－	－	－
47	－	申込サービス	表示のみ	*6	－	－
48	－	種別	表示のみ	表 ２.１.２.１.２－２参照	－	－
49	－	注文種類	表示のみ	表 ２.１.２.１.２－３、 表 ２.１.２.１.２－４、 表 ２.１.２.１.２－５、 表 ２.１.２.１.２－６参照	－	－
50	－	収容区域	表示のみ	－	－	－

表 ２.１.２.１.２－１ 進捗状況照会 検索結果画面入力項目（４／４）

項番	必須 項目	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
51	－	固配サブキー	表示のみ	－	－	－
52	－	光設備工事完了	表示のみ	－	－	－
53	－	サ総予定	表示のみ	－	－	－
54	－	一般予定	表示のみ	－	－	－
55	－	ＳＯ処理区分	表示のみ	－	－	－
56	－	作業担当者	表示のみ	－	－	－

注）*2：ファイルダウンロード用のポート番号を指定。

*3：ＣＳＶファイル出力の出力権限のある通建ユーザの場合、ボタン非活性。

*4：工事情報ファイル出力の出力権限のある通建ユーザの場合、ボタン非活性。

*5：更新権限があるユーザの場合、出力。

*6：「流通項目設計編 ２.３ 申込サービス関連対応表」表 ２.３－１４参照（略称にて表示）。

*7：通建ユーザ以外の場合、表示。

*8：アクセス工事一覧 検索結果画面の場合、非表示。

*9：アクセス工事一覧 検索結果画面の場合、「工事管理番号」を表示。

アクセス工事一覧 検索結果画面以外の場合、「関連ＳＯ番号」を表示。

*10：NTT東日本ユーザの場合、表示。

種別（「申込回線サービス種別」）の各項目の内容一覧を表 ２.１.２.１.２－２に示す。

※ステータスの内容については、進捗状況照会 検索条件画面の説明を参照

表 ２.１.２.１.２－２ 申込回線サービス種別の内容一覧

項番	内容
1	専用線
2	ﾌﾚｯﾂ
3	ＩＳＤＮ
4	光ｱﾝﾊﾞﾝﾄﾞﾙ
5	手書き電子

表 ２.１.２.１.２－３～表 ２.１.２.１.２－６に注文種類（注文種類、注文区分、変更区分、サービス変更）の各項目の内容一覧を示す。

注文種類欄には、注文種類、注文区分、変更区分、およびサービス変更の４項目が合わせて表示される。(各項目は、「－」にて連結)

※変更区分が補正の場合、補正オーダ発行回数を追加表示

※ステータスの内容については、進捗状況照会 検索条件画面の説明を参照

表 ２.１.２.１.２－３ 注文種類項目の内容一覧

項番	内容
1	新規
2	廃止
3	移行
4	撤去
5	移転（出）
6	移転（入）
7	品目変更（廃止）
8	品目変更（新設）
9	事前照会
10	その他継続
11	その他継続(MS)
12	所内のみ新設
13	所内のみ撤去
14	アクセスのみ撤去

表 ２.１.２.１.２－４ 注文区分項目の内容一覧

項番	内容
1	支店外移転
2	支店内移転
3	同一区域内移転

表 ２.１.２.１.２－５ 変更区分項目の内容一覧

項番	内容
1	-（ﾊｲﾌﾝ）
2	取消
3	補正

表 ２.１.２.１.２－６ サービス変更項目の内容一覧

項番	内容
1	サービス変更
2	サービス変更＋移転
3	-（ﾊｲﾌﾝ）

アンカー

なし。