－ 目 次 －

２.１.３ 進捗状況照会 詳細画面／工事情報更新画面	2.1.3-1

２.１.３.１ 進捗状況照会 詳細画面 共通部	2.1.3-1

２.１.３.１.１ 画面機能	2.1.3-1

２.１.３.１.２ 画面入力項目	2.1.3-10

２.１.３.１.３ アンカー	2.1.3-12

２.１.３.２ 進捗状況照会 詳細画面 受付情報	2.1.3-17

２.１.３.２.１ 画面機能	2.1.3-17

２.１.３.２.２ 画面入力項目	2.1.3-18

２.１.３.２.３ アンカー	2.1.3-19

２.１.３.３ 進捗状況照会 詳細画面 所外設備情報	2.1.3-19

２.１.３.３.１ 画面機能	2.1.3-19

２.１.３.３.２ 画面入力項目	2.1.3-19

２.１.３.３.３ アンカー	2.1.3-19

２.１.３.４ 進捗状況照会 詳細画面 ＣＤＮ情報	2.1.3-20

２.１.３.４.１ 画面機能	2.1.3-20

２.１.３.４.２ 画面入力項目	2.1.3-20

２.１.３.４.３ アンカー	2.1.3-20

２.１.３.５ 進捗状況照会 詳細画面 所内設備情報	2.1.3-21

２.１.３.５.１ 画面機能	2.1.3-21

２.１.３.５.２ 画面入力項目	2.1.3-21

２.１.３.５.３ アンカー	2.1.3-21

２.１.３.６ 進捗状況照会 詳細画面 工事情報	2.1.3-22

２.１.３.６.１ 画面機能	2.1.3-22

２.１.３.６.２ 画面入力項目	2.1.3-22

２.１.３.６.３ アンカー	2.1.3-22

２.１.３.７ 進捗状況照会 詳細画面 ルータ情報	2.1.3-23

２.１.３.７.１ 画面機能	2.1.3-23

２.１.３.７.２ 画面入力項目	2.1.3-23

２.１.３.７.３ アンカー	2.1.3-23

２.１.３.８ 進捗状況照会 詳細画面 工事結果情報	2.1.3-24

２.１.３.８.１ 画面機能	2.1.3-24

２.１.３.８.２ 画面入力項目	2.1.3-24

２.１.３.８.３ アンカー	2.1.3-24

２.１.３.９ 進捗状況照会 詳細画面 工事料金情報	2.1.3-25

２.１.３.９.１ 画面機能	2.1.3-25

２.１.３.９.２ 画面入力項目	2.1.3-25

２.１.３.９.３ アンカー	2.1.3-25

２.１.３.１０ 進捗状況照会 詳細画面 システム間通信結果	2.1.3-26

２.１.３.１０.１ 画面機能	2.1.3-26

２.１.３.１０.２ 画面入力項目	2.1.3-26

２.１.３.１０.３ アンカー	2.1.3-27

２.１.３.１１ 進捗状況照会 詳細画面 アンバンドル工事完了報告	2.1.3-27

２.１.３.１１.１ 画面機能	2.1.3-27

２.１.３.１１.２ 画面入力項目	2.1.3-27

２.１.３.１１.３ アンカー	2.1.3-27

２.１.３.１２ 進捗状況照会 詳細画面 ＢＯ情報	2.1.3-28

２.１.３.１２.１ 画面機能	2.1.3-28

２.１.３.１２.２ 画面入力項目	2.1.3-28

２.１.３.１２.３ アンカー	2.1.3-28

２.１.３.１３ 進捗状況照会 詳細画面 スプレッドシート情報	2.1.3-29

２.１.３.１３.１ 画面機能	2.1.3-29

２.１.３.１３.２ 画面入力項目	2.1.3-29

２.１.３.１３.３ アンカー	2.1.3-29

２.１.３.１４ 進捗状況照会 詳細画面 キャリアチェンジ関連情報	2.1.3-30

２.１.３.１４.１ 画面機能	2.1.3-30

２.１.３.１４.２ 画面入力項目	2.1.3-30

２.１.３.１４.３ アンカー	2.1.3-30

２.１.３.１５ 進捗状況照会 工事情報更新画面 共通部	2.1.3-31

２.１.３.１５.１ 画面機能	2.1.3-31

２.１.３.１５.２ 画面入力項目	2.1.3-95

２.１.３.１５.３ アンカー	2.1.3-103

２.１.３.１６ 進捗状況照会 工事情報更新画面 受付情報	2.1.3-104

２.１.３.１６.１ 画面機能	2.1.3-104

２.１.３.１６.２ アンカー	2.1.3-113

２.１.３.１７ 進捗状況照会 工事情報更新画面 所外設備情報	2.1.3-114

２.１.３.１７.１ 画面機能	2.1.3-114

２.１.３.１７.２ 画面入力項目	2.1.3-121

２.１.３.１７.３ アンカー	2.1.3-145

２.１.３.１８ 進捗状況照会 工事情報更新画面 ＣＤＮ情報	2.1.3-145

２.１.３.１８.１ 画面機能	2.1.3-145

２.１.３.１８.２ 画面入力項目	2.1.3-146

２.１.３.１８.３ アンカー	2.1.3-149

２.１.３.１９ 進捗状況照会 工事情報更新画面 所内設備情報	2.1.3-150

２.１.３.１９.１ 画面機能	2.1.3-150

２.１.３.１９.２ 画面入力項目	2.1.3-151

２.１.３.１９.３ アンカー	2.1.3-154

２.１.３.２０ 進捗状況照会 工事情報更新画面 工事情報	2.1.3-154

２.１.３.２０.１ 画面機能	2.1.3-154

２.１.３.２０.２ 画面入力項目	2.1.3-156

２.１.３.２０.３ アンカー	2.1.3-158

２.１.３.２１ 進捗状況照会 工事情報更新画面 ルータ情報	2.1.3-159

２.１.３.２１.１ 画面機能	2.1.3-159

２.１.３.２１.２ 画面入力項目	2.1.3-159

２.１.３.２１.３ アンカー	2.1.3-163

２.１.３.２２ 進捗状況照会 工事情報更新画面 工事結果情報	2.1.3-164

２.１.３.２２.１ 画面機能	2.1.3-164

２.１.３.２２.２ 画面入力項目	2.1.3-167

２.１.３.２２.３ アンカー	2.1.3-186

２.１.３.２３ 進捗状況照会 工事情報更新画面 工事料金情報	2.1.3-187

２.１.３.２３.１ 画面機能	2.1.3-187

２.１.３.２３.２ 画面入力項目	2.1.3-192

２.１.３.２３.３ アンカー	2.1.3-200

２.１.３.２４ 進捗状況照会 工事情報更新画面 システム間通信結果	2.1.3-201

２.１.３.２４.１ 画面機能	2.1.3-201

２.１.３.２４.２ 画面入力項目	2.1.3-202

２.１.３.２４.３ アンカー	2.1.3-203

２.１.３.２５ 進捗状況照会 工事情報更新画面 アンバンドル工事完了報告	2.1.3-204

２.１.３.２５.１ 画面機能	2.1.3-204

２.１.３.２５.２ 画面入力項目	2.1.3-204

２.１.３.２５.３ アンカー	2.1.3-204

２.１.３.２６ 進捗状況照会 工事情報更新画面 ＢＯ情報	2.1.3-205

２.１.３.２６.１ 画面機能	2.1.3-205

２.１.３.２６.２ 画面入力項目	2.1.3-206

２.１.３.２６.３ アンカー	2.1.3-207

２.１.３.２７ 進捗状況照会 工事情報更新画面 スプレッドシート情報	2.1.3-208

２.１.３.２７.１ 画面機能	2.1.3-208

２.１.３.２７.２ 画面入力項目	2.1.3-210

２.１.３.２７.３ アンカー	2.1.3-217

２.１.３.２８ 進捗状況照会 工事情報更新画面 キャリアチェンジ関連情報	2.1.3-218

２.１.３.２８.１ 画面機能	2.1.3-218

２.１.３.２８.２ 画面入力項目	2.1.3-220

２.１.３.２８.３ アンカー	2.1.3-221

進捗状況照会 詳細画面／工事情報更新画面

申込回線サービス種別が専用線以外のオーダにて進捗状況照会 詳細画面／工事情報更新画面を使用する場合の詳細を記載する。申込回線サービス種別が専用線の場合については「２.１.３３ 進捗状況照会 詳細画面（専用線）／工事情報更新画面（専用線）」を参照。本ドキュメント内の申込回線サービス種別が専用線の記載については未使用とする。

進捗状況照会 詳細画面 共通部

画面機能

進捗状況照会の詳細を表示する。

画面イメージを図 ２.１.３.１－１に示す。

リスト部

画面切替アンカー グループアンカー 項目詳細部 共通部

図 ２.１.３.１.１－１ 進捗状況照会 詳細画面イメージ

Optos（所外）、アクセスPF（設備連携機能部）、アクセスPF（統合HHC）、Optos（所内）、光ＳＯ支援システムとの通信において、通信エラーが発生した場合、工事情報のステータス表示欄に「表 ２.１.２.１.１－３ 工事情報マーク表示ルール」に基づきエラーマークまたはワーニングマークが表示（アクセスPF（統合HHC）、Optos（所内）、光ＳＯ支援システムとの通信結果はエラーマークのみ）され複数の通信エラーが同時に発生した場合、対象となるすべての通信エラーマークを同時に表示する。

Optos（所外）よりシステム通信結果を受信した場合、工事情報のステータス表示欄に「表 ２.１.２.１.１－４ 工事情報マーク表示ルール」のOptos（所外）間通信受信済みマークが表示される。

マークのツールチップにより、システム通信結果を表示する。

「「光心線提供検討依頼」修正依頼」に「提供不可」が指定されたオーダの場合、工事情報のステータス表示欄に「表 ２.１.２.１.１－４ 「光心線提供検討依頼」修正依頼提供不可マーク」が表示される。

アクセスPF（統合HHC）からＳＯ工事が完了された場合、工事情報のステータス表示欄に「表 ２.１.２.１.１－４ 表示ルール」に基づき工事完了済みマークが表示される。

「更新（ＨＨＣ送信無）」を行いアクセスPF（統合HHC）適用外のオーダの場合、工事情報のステータス表示欄に「表 ２.１.２.１.１－４ 表示ルール」に基づきHHC適用外マークが表示される。

ＢＯ通知を行い「稼働再取得依頼中」オーダの場合、工事情報のステータス表示欄に「表 ２.１.２.１.１－４ 表示ルール」に基づきＢＯマークが表示される。

Optos（所内）より所内設備検討結果通知を受信したオーダの場合、工事情報ステータス表示欄に「表 ２.１.２.１.１－４ 表示ルール」に基づきOptos（所内）間通信受信済みマークを表示する。

Optos（所内）より所内設備選定結果通知または所内廃止確認通知を受信したオーダの場合、工事情報のステータス表示欄に「表 ２.１.２.１.１－４ 表示ルール」に基づきOptos（所内）結果受信済みマークを表示する。

Optos（所内）への所内設備選定依頼に失敗したオーダまたはOptos（所内）より設備選定結果通知が未受信の状態および「所内ＳＯ工事結果」ステータスを更新したオーダの場合、「表 ２.１.２.１.１－４ 表示ルール」に基づきOptos（所内）適用外マークを表示する。

光ＳＯ支援システムへのＳＯ工事依頼に失敗した状態および「所内ＳＯ工事結果」「所内ＳＯ工事結果確認」ステータスを更新したオーダの場合、「表 ２.１.２.１.１－４ 表示ルール」に基づき光ＳＯ支援適用外マークを表示する。

情報配信より現場調査結果が完了報告（自動更新可）または完了報告（自動更新不可）を受信したオーダの場合、工事情報のステータス表示欄に「表 ２.１.２.１.１－４ 表示ルール」に基づき現場調査結果受信済みマークを表示する。

情報配信よりＣＤＮ調査結果が完了報告（自動更新可）または完了報告（自動更新不可）を受信したオーダの場合、工事情報のステータス表示欄に「表 ２.１.２.１.１－４ 表示ルール」に基づきＣＤＮ調査結果受信済みマークを表示する。

長延化ＯＮＵチェック結果がＮＧオーダの場合、工事情報のステータス表示欄に「表 ２.１.２.１.１－４ 表示ルール」に基づき長延化ＯＮＵチェックＮＧマークを表示する。

工事情報マークおよびツールチップの表示イメージを図 ２.１.３.１－２に示す。

※工事情報マークおよびツールチップの詳細表示内容は、「表 ２.１.２.１.１－３」または「表 ２.１.２.１.１－４」を参照。

図 ２.１.３.１.１－２ 工事情報マークおよびツールチップの表示イメージ

進捗状況照会 詳細画面 共通部のイメージを図 ２.１.３.１－３に示す。

ボタン表示部 工事情報共通部

図 ２.１.３.１.１－３ 進捗状況照会 詳細画面 共通部イメージ

進捗状況照会 検索条件画面でどの検索ボタンを押下したかにより、各検索結果画面の一覧へ戻るボタンの表示制御を行う。ボタンの表示制御内容を表 ２.１.３.１－１に示す。

表 ２.１.３.１.１－１ 各検索結果画面へ遷移するボタンの表示制御内容

項番	進捗状況照会 検索条件画面	進捗状況照会 詳細画面
押下ボタン	表示ボタン
検索	一覧表示
処理開始 *1
関連オーダ検索	関連オーダ一覧表示
処理開始 *1
同時工事検索	同事工事オーダ一覧表示
処理開始 *1
アクセス工事検索	アクセス工事一覧表示
処理開始 *1

注）*1：更新権限の無いユーザの場合、「処理開始」ボタンは表示しない。

初期表示では、工事情報入力項目は、すべて参照のみ可能。

「一覧表示」ボタン押下により、進捗状況照会 検索結果画面を表示する。

「処理開始」ボタン押下により、進捗状況照会 工事情報選択画面に遷移し、処理対象のステータスを選択する

※ログインしているユーザの組織に括り付くステータスについて、背景色を水色に着色し、判断可能とする。

進捗状況照会 工事情報選択画面のイメージを図 ２.１.３.１－４に示す。

図 ２.１.３.１.１－４ 「処理開始」ボタン押下時の進捗状況照会 工事情報選択画面イメージ

「中間回答実施中」ステータスが含まれている場合、対象ステータスのステータス文字列の後ろに“中間[nn]”を表示（nn：中間回答実施回数）する。

※他のユーザが同一オーダを更新している場合または並行ステータスのオーダについても他のユーザが同一オーダを更新している場合、ステータスは表示されない。

※ステータスが「取消オーダ確認中」の場合、取消オーダ関連担当 内容確認画面に遷移する。

進捗状況照会 工事情報選択画面のイメージを図 ２.１.３.１－５に示す。

図 ２.１.３.１.１－５ 「処理開始」ボタン押下時（中間回答実施ステータス有り）の進捗状況照会 工事情報選択画面イメージ

更新可能な工事情報が存在しない場合、進捗状況照会 工事情報選択画面を表示する。

進捗状況照会 工事情報選択画面のイメージを図 ２.１.３.１－６に示す。

図 ２.１.３.１.１－６ 「処理開始」ボタン押下時（更新可能な工事情報が存在しない場合）の進捗状況照会 工事情報選択画面イメージ

オーダステータスが「ジャンパ施工戻し」およびジャンパ施工ステータスが「施工依頼済(戻し)」または「施工結果承認待ち(戻し)」の場合、オーダステータス更新を抑止する進捗状況照会 工事情報選択画面を表示する。

進捗状況照会 工事情報選択画面のイメージを図 ２.１.３.１－７に示す。

図 ２.１.３.１.１－７ 「処理開始」ボタン押下時（オーダステータス更新抑止）の進捗状況照会

工事情報選択画面イメージ

共通部左側に表示されている[画面切替]アンカークリックにより、該当アンカーの下に[グループ]アンカーが展開表示され該当アンカーの情報が右下の明細部分に表示される。

[グループ]アンカークリックにより、該当アンカーの情報が右下の明細部分に表示される。

※[画面切替]アンカーおよび[グループ]アンカーについては、表 ２.１.３.１－５を参照。

[グループ]アンカー内に現在のステータスにて入力必須項目が含まれている場合、アンカーの文字が拡大および強調される。

サービスの種別により、明細部分のアンカーの数は、増減する。

各画面切替アンカー内の項目は、サービスの種別により変化しない。

ステータスが「補正オーダ確認中」および申込サービスの変更オーダの場合、申込サービス部をピンク色に着色する。

グループ名（共通）の右の[更新履歴]アンカーまたは各項目アンカークリックにより、工事情報 更新履歴情報画面に遷移する。

各画面切替アンカーの右に該当アンカーのグループすべての最新オーダでの更新履歴がある項目総数および全更新履歴項目総数を表示する。

各グループアンカーの右にグループ毎の最新オーダでの更新履歴のある項目数および全更新履歴項目数を表示する。

工事情報に関連オーダの設定がある場合、「関連オーダ」ボタン押下により、関連オーダの詳細画面に遷移する。

※検索条件にて指定されていない支店のオーダまたは参照できない収容区域のオーダが関連オーダに設定されている場合または通建会社でログインし、ユーザが参照可能なステータスに関連オーダが存在しない場合、参照不可のメッセージ（メッセージID：WJ63105）を表示する。

「関連オーダ一覧表示」ボタン押下により、進捗状況照会 検索条件画面にて設定された検索条件を用いて関連オーダ検索処理を実施し、関連オーダ一覧 検索結果画面に遷移する。

「関連オーダ一覧表示」ボタンのイメージを図 ２.１.３.１－８に示す。

図 ２.１.３.１.１－８ 「関連オーダ一覧表示」ボタンのイメージ

「同時工事オーダ一覧表示」ボタン押下により、進捗状況照会 検索条件画面にて設定された検索条件を用いて同時工事オーダ検索処理を実施し、同時工事オーダ一覧 検索結果画面に遷移する。

「同時工事オーダ一覧表示」ボタンのイメージを図 ２.１.３.１－９に示す。

図 ２.１.３.１.１－９ 「同時工事オーダ一覧表示」ボタンのイメージ

表示されたオーダが「中間回答実施中」の場合、オーダステータス欄に表示するステータスの後ろに“(中間[nn])”と表示する。

表示されたオーダの変更区分が‘補正’の場合、変更区分の表示の後ろに補正オーダ発行回数を“(n)”と表示する。

「ステータス更新履歴」ボタン押下により、ステータス更新履歴情報画面に遷移する。

「ＨＨＣ照会」ボタン押下により、ＨＨＣ照会結果画面（工事施工者の一覧）に遷移する。

ＣＣ関連ＳＯ番号が設定されている場合、「ＣＣ関連オーダ」ボタンを表示し、当該ボタン押下により、ＣＣ関連オーダの詳細画面に遷移する。

※通建会社でログインし、ユーザが参照可能なステータスにＣＣ関連オーダが存在しない場合、参照不可のメッセージ（メッセージID：WJ63123）を表示する。

「ＣＣ関連オーダ」ボタンのイメージを図 ２.１.３.１－１０に示す。

図 ２.１.３.１.１－１０ 「ＣＣ関連オーダ」ボタンのイメージ

「補正履歴」ボタン押下により、サブウィンドウにて進捗状況照会 補正オーダ変更項目一覧画面を表示する。

「関連アクセス工事」ボタン押下により、関連するアクセス工事オーダが1件の場合、進捗状況照会 詳細画面へ遷移し、関連するオーダの情報を表示する。関連するアクセス工事オーダが複数件の場合、アクセス工事一覧 検索結果画面へ遷移し、当該オーダに関連するオーダを表示する。

「関連アクセス工事」ボタン押下により、関連するアクセス工事オーダが存在しない場合、図 ２.１.３.１－１１のアラートを表示する。

図 ２.１.３.１.１－１１ 関連するアクセス工事オーダが存在しない場合のアラートイメージ

「関連アクセス工事」ボタンおよび「アクセス工事一覧表示」ボタンのイメージを図 ２.１.３.１－１２に示す。

図 ２.１.３.１.１－１２ 「関連アクセス工事」ボタンおよび「アクセス工事一覧表示」ボタンのイメージ

「アクセス工事一覧表示」ボタン押下により、アクセス工事一覧 検索結果画面に遷移する。

「Ｕ－ＢＩＳユーザ情報」ボタンの表示可能な条件（表 ２.１.３.１－２参照）のオーダにて、当該ボタン（図 ２.１.３.１－３参照）を表示する。当該ボタン押下により、Ｕ－ＢＩＳ管理 ユーザ情報詳細画面をサブウィンドウにて表示する。

付属資料または地図情報について、ダウンロード可能な条件のオーダが表示された場合、「付属地図」ボタン（図 ２.１.３.１－３参照）を表示する。表示条件を表 ２.１.３.１－２に示す。

「中間回答管理」ボタンの表示可能な条件（表 ２.１.３.１－２参照）のオーダにて、当該ボタン（図 ２.１.３.１－１３参照）を表示する。当該ボタン押下により、中間回答画面をサブウィンドウにて表示する。中間回答画面では参照のみ可能とする。

図 ２.１.３.１.１－１３ 「中間回答管理」ボタンのイメージ

表 ２.１.３.１.１－２ 各ボタンの実施可能条件一覧

項番	ボタン名	オーダ種別	申込回線 サービス種別	その他条件
1	Ｕ－ＢＩＳユーザ情報	事前照会 本申込（新設） 建物内設備構築 マンション（新設）	フレッツ 光アンバンドル	Ｕ－ＢＩＳ管理権限を保持していること。
2	付属地図	事前照会 本申込（新設） マンション（新設） その他継続 その他継続（MS） 手書き電子 本申込（廃止） マンション（廃止）	フレッツ 光アンバンドル 手書き電子	通建ユーザの場合、変更区分が‘－’または‘補正’であること。 オーダ種別が‘事前照会’の場合、申込回線サービス種別が‘光アンバンドル’であること。
3	中間回答管理	事前照会 本申込（新設）	光アンバンドル	通建ユーザ以外

画面入力項目

進捗状況照会 詳細画面 共通部の画面入力項目を表 ２.１.３.１－３に示す。

表 ２.１.３.１.２－１ 進捗状況照会 詳細画面 共通部入力項目

項番	必須項目	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
ボタン表示部
－	Ｕ－ＢＩＳユーザ情報 *9	ボタン	－	－	－
－	ＨＨＣ照会	ボタン	－	－	－
－	ステータス更新履歴	ボタン	－	－	－
－	付属地図 *9	ボタン	－	－	－
－	補正履歴	ボタン	－	－	－
－	関連アクセス工事	ボタン	－	－	－
－	関連オーダ	ボタン	－	－	－
－	ＣＣ関連オーダ *7	ボタン	－	－	－
－	一覧表示 *2	ボタン	－	－	－
－	関連オーダ一覧表示 *1	ボタン	－	－	－
－	同事工事オーダ一覧表示 *6	ボタン	－	－	－
－	アクセス工事一覧表示 *8	ボタン	－	－	－
－	処理開始	ボタン	－	－	－
－	中間回答管理	ボタン	－	－	－
工事情報共通部
－	オーダステータス *4	表示のみ	－	－	－
－	統合ＳＯ番号	表示のみ	－	－	－
－	開通希望日 *5	表示のみ	－	－	－
－	契約者区分 *3	表示のみ	－	－	－
－	契約者名	表示のみ	－	－	－
－	光心線提供検討依頼受信日	表示のみ	－	－	－
－	収容区域	表示のみ	－	－	－
－	光心線提供依頼受領日	表示のみ	－	－	－
－	注文種類－注文区分－変更区分－サービス変更	表示のみ	－	－	－
－	申込サービス	表示のみ	－	－	－
－	細目 *3	表示のみ	－	－	－
－	関連ＳＯ番号	表示のみ	－	－	－

注）*1：関連オーダ検索結果画面より遷移した場合に表示。

*2：進捗状況照会 検索結果画面より遷移した場合に表示。

*3：項目名は、非表示。

*4：工事情報マーク表示ルールに基づき「オーダステータス」に工事情報マークを連結して表示。

*5：開通希望日と工事希望時間帯を連結して表示。

*6：同時工事オーダ一覧 検索結果画面より遷移した場合に表示。

*7：工事情報にＣＣ関連ＳＯ番号の設定がある場合に表示。

*8：進捗状況照会 検索条件画面で「アクセス工事検索」ボタンを押下した場合に表示。

*9：ボタンの表示条件は、表 ２.１.３.１－２を参照。

進捗状況照会 工事情報選択画面の画面入力項目を表 ２.１.３.１－４に示す。

表 ２.１.３.１.２－２ 進捗状況照会 工事情報選択画面入力項目

項番	必須項目	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
1	－	決定	ボタン	－	－	－
2	－	閉じる	ボタン	－	－	－
3	○	選択	ラジオボタン	－	－	最上段オーダ
4	－	ステータス	表示のみ	－	－	－
5	－	作業担当者	表示のみ	－	－	－

アンカー

進捗状況照会 詳細画面 共通部のアンカー項目を表 ２.１.３.１－５に示す。

表 ２.１.３.１.３－１ 進捗状況照会 詳細画面 共通部アンカー項目（１／５）

項番	項目名(和名)	リンク先	表示ウィンドウ
更新履歴	更新履歴情報画面（グループ単位）	サブウィンドウ
注文種類	更新履歴情報画面（項目単位）	サブウィンドウ
注文区分	更新履歴情報画面（項目単位）	サブウィンドウ
変更区分	更新履歴情報画面（項目単位）	サブウィンドウ
サービス変更	更新履歴情報画面（項目単位）	サブウィンドウ
申込サービス	更新履歴情報画面（項目単位）	サブウィンドウ
工事情報個別情報
受付情報	受付情報 詳細表示画面	自画面
・提供エリア情報	受付情報 詳細表示画面	自画面
・一次納期回答情報（受付時）	受付情報 詳細表示画面	自画面
・お客様基本情報１	受付情報 詳細表示画面	自画面
・お客様基本情報２	受付情報 詳細表示画面	自画面
・工事情報	受付情報 詳細表示画面	自画面
・受付部門	受付情報 詳細表示画面	自画面
・記事欄（追加情報）	受付情報 詳細表示画面	自画面
・ひかり電話情報	受付情報 詳細表示画面	自画面
・ＮＧＮ関連情報	受付情報 詳細表示画面	自画面
・デジ帳関連情報	受付情報 詳細表示画面	自画面
所外設備情報	所外設備情報 詳細表示画面	自画面
◎検討回答期限	所外設備情報 詳細表示画面	自画面
◎ＶＬＡＮＩＤ取得	所外設備情報 詳細表示画面	自画面
◆机上依頼受付	所外設備情報 詳細表示画面	自画面
・対応状況（机上・現調）	所外設備情報 詳細表示画面	自画面

表 ２.１.３.１－５ 進捗状況照会 詳細画面 共通部アンカー項目（２／５）

項番	項目名(和名)	リンク先	表示ウィンドウ
・机上検討部門	所外設備情報 詳細表示画面	自画面
・現場調査要否	所外設備情報 詳細表示画面	自画面
・現場調査部門	所外設備情報 詳細表示画面	自画面
・現場調査部門（引込み）	所外設備情報 詳細表示画面	自画面
・現場調査部門（横系）	所外設備情報 詳細表示画面	自画面
・現場調査部門（縦系）	所外設備情報 詳細表示画面	自画面
・現場調査部門（マンション集合装置）	所外設備情報 詳細表示画面	自画面
◆検討結果確認	所外設備情報 詳細表示画面	自画面
・心線予約指示	所外設備情報 詳細表示画面	自画面
◆心線予約情報登録	所外設備情報 詳細表示画面	自画面
◆２次回答	所外設備情報 詳細表示画面	自画面
・検討参考情報	所外設備情報 詳細表示画面	自画面
・検討情報（机上・現調）	所外設備情報 詳細表示画面	自画面
・予約心線情報	所外設備情報 詳細表示画面	自画面
・保留設備情報	所外設備情報 詳細表示画面	自画面
・所外スプリッタ情報	所外設備情報 詳細表示画面	自画面
・マンション（光配線方式）	所外設備情報 詳細表示画面	自画面
・マンション（カスケード）	所外設備情報 詳細表示画面	自画面
・端子情報	所外設備情報 詳細表示画面	自画面
・光損失計算	所外設備情報 詳細表示画面	自画面
・関連工事情報	所外設備情報 詳細表示画面	自画面
・構築主要工程	所外設備情報 詳細表示画面	自画面
◆お客様設備完成確認	所外設備情報 詳細表示画面	自画面
・専用線事前照会	所外設備情報 詳細表示画面	自画面
・メタル線番検索関連情報	所外設備情報 詳細表示画面	自画面
・メタル引込線撤去情報	所外設備情報 詳細表示画面	自画面
・スパイラルハンガ参考情報	所外設備情報 詳細表示画面	自画面
・設備選定情報	所外設備情報 詳細表示画面	自画面
ＣＤＮ（コーディネート）情報	ＣＤＮ情報 詳細表示画面	自画面
・ＣＤＮ依頼情報	ＣＤＮ情報 詳細表示画面	自画面
・ＣＤＮ実施会社情報	ＣＤＮ情報 詳細表示画面	自画面
◆ＣＤＮ実施結果	ＣＤＮ情報 詳細表示画面	自画面
・ＣＤＮ出来高情報	ＣＤＮ情報 詳細表示画面	自画面
・ＣＤＮ調査	ＣＤＮ情報 詳細表示画面	自画面
・集合装置電源情報	ＣＤＮ情報 詳細表示画面	自画面
・お客様連絡先情報	ＣＤＮ情報 詳細表示画面	自画面
◆再ＣＤＮ要否判定	ＣＤＮ情報 詳細表示画面	自画面
◆再ＣＤＮ情報提示	ＣＤＮ情報 詳細表示画面	自画面
所内設備情報	所内設備情報 詳細表示画面	自画面

表 ２.１.３.１－５ 進捗状況照会 詳細画面 共通部アンカー項目（３／５）

項番	項目名(和名)	リンク先	表示ウィンドウ
◆所内設備選定	所内設備情報 詳細表示画面	自画面
・ＢＲＡＳ情報	所内設備情報 詳細表示画面	自画面
・Ｎ－ＳＬＴ／Ｘ－ＳＬＴ情報	所内設備情報 詳細表示画面	自画面
・Ｎ－ＳＬＴ／Ｘ－ＳＬＴ基本情報	所内設備情報 詳細表示画面	自画面
・Ｎ－ＳＬＴ／Ｘ－ＳＬＴ端子情報	所内設備情報 詳細表示画面	自画面
・所内スプリッタ情報	所内設備情報 詳細表示画面	自画面
・ＦＴＭ等フィルタ情報	所内設備情報 詳細表示画面	自画面
・ＶＣＡＳＴ関連情報	所内設備情報 詳細表示画面	自画面
・Ｊ－ＦＴＭ情報	所内設備情報 詳細表示画面	自画面
・その他の情報	所内設備情報 詳細表示画面	自画面
・Ｉ１５００情報	所内設備情報 詳細表示画面	自画面
・中間配線盤（新たな配線盤）１	所内設備情報 詳細表示画面	自画面
・中間配線盤（新たな配線盤）２	所内設備情報 詳細表示画面	自画面
・主端末回線情報	所内設備情報 詳細表示画面	自画面
工事情報	工事情報 詳細表示画面	自画面
◆アクセス工事方法判断（発注依頼）	工事情報 詳細表示画面	自画面
◆アクセス工事発注情報（サ総）	工事情報 詳細表示画面	自画面
◆アクセス工事発注情報（一般・簡易）	工事情報 詳細表示画面	自画面
◆提供依頼受付	工事情報 詳細表示画面	自画面
・意思確認情報の通知	工事情報 詳細表示画面	自画面
◆光心線閉塞依頼	工事情報 詳細表示画面	自画面
◆光心線閉塞処理	工事情報 詳細表示画面	自画面
◆ＳＯ工事依頼受付	工事情報 詳細表示画面	自画面
・ＳＯ工事日調整	工事情報 詳細表示画面	自画面
・工事記事	工事情報 詳細表示画面	自画面
◆所内ＳＯ工事	工事情報 詳細表示画面	自画面
・ジャンパ施工依頼	工事情報 詳細表示画面	自画面
◆所外ＳＯ工事直請判定	工事情報 詳細表示画面	自画面
◆所外ＳＯ工事指示（直）	工事情報 詳細表示画面	自画面
◆所外ＳＯ工事発注	工事情報 詳細表示画面	自画面
・設備変更確認	工事情報 詳細表示画面	自画面
・受領・心線予約解除指示（取消対応）	工事情報 詳細表示画面	自画面
・登録処理完了確認日	工事情報 詳細表示画面	自画面
ルータ情報	ルータ情報 詳細表示画面	自画面
・ルータ情報	ルータ情報 詳細表示画面	自画面
工事結果情報	工事結果情報 詳細表示画面	自画面
・対応状況（工事）記事	工事結果情報 詳細表示画面	自画面

表 ２.１.３.１－５ 進捗状況照会 詳細画面 共通部アンカー項目（４／５）

項番	項目名(和名)	リンク先	表示ウィンドウ
・アクセス工事内容確認（サ総）	工事結果情報 詳細表示画面	自画面
◆アクセス内容確認（一般／簡易）	工事結果情報 詳細表示画面	自画面
◆光心線閉塞解除	工事結果情報 詳細表示画面	自画面
◆心線提供通知	工事結果情報 詳細表示画面	自画面
・ＳＷ－ＨＵＢ設定用記事	工事結果情報 詳細表示画面	自画面
・ＳＷ－ＨＵＢ設定情報（Ｂﾌﾚｯﾂ）	工事結果情報 詳細表示画面	自画面
◆所内ＳＯ工事結果	工事結果情報 詳細表示画面	自画面
・工事完了登録	工事結果情報 詳細表示画面	自画面
◆所内ＤＢ補正	工事結果情報 詳細表示画面	自画面
◆所外ＳＯ工事結果（直／請共通）	工事結果情報 詳細表示画面	自画面
・ＢＦ／シェアド情報	工事結果情報 詳細表示画面	自画面
・Ｂフレッツ情報	工事結果情報 詳細表示画面	自画面
・ユーザ建物内装置等１	工事結果情報 詳細表示画面	自画面
・ユーザ建物内装置等１（廃止）	工事結果情報 詳細表示画面	自画面
・ユーザ建物内装置等２	工事結果情報 詳細表示画面	自画面
・配送区分	工事結果情報 詳細表示画面	自画面
・ユーザ建物内装置等３	工事結果情報 詳細表示画面	自画面
・その他機器情報	工事結果情報 詳細表示画面	自画面
・回収機器情報	工事結果情報 詳細表示画面	自画面
・アンバンドル情報	工事結果情報 詳細表示画面	自画面
◆所外ＳＯ工事結果	工事結果情報 詳細表示画面	自画面
◆所外ＤＢ補正	工事結果情報 詳細表示画面	自画面
◆ＳＯ工事完了	工事結果情報 詳細表示画面	自画面
・光引込線情報１	工事結果情報 詳細表示画面	自画面
・光引込線情報２	工事結果情報 詳細表示画面	自画面
・テレビ接続機器情報	工事結果情報 詳細表示画面	自画面
工事料金情報	工事料金情報 詳細表示画面	自画面
・リモートサポート情報	工事料金情報 詳細表示画面	自画面
・工事内訳基本情報	工事料金情報 詳細表示画面	自画面
・所外ＳＯ工事内訳	工事料金情報 詳細表示画面	自画面
・テレビ接続工事内訳	工事料金情報 詳細表示画面	自画面
システム間通信結果	システム間通信結果 詳細表示画面	自画面
・通信結果	システム間通信結果 詳細表示画面	自画面
・ＤＩＹ確認	システム間通信結果 詳細表示画面	自画面
・通建会社受領状況	システム間通信結果 詳細表示画面	自画面
・通建会社端末完了報告状況	システム間通信結果 詳細表示画面	自画面
アンバンドル工事完了報告	アンバンドル工事完了報告 詳細表示画面	自画面
・承認不可理由	アンバンドル工事完了報告 詳細表示画面	自画面

表 ２.１.３.１－５ 進捗状況照会 詳細画面 共通部アンカー項目（５／５）

項番	項目名(和名)	リンク先	表示ウィンドウ
ＢＯ情報	ＢＯ情報 詳細表示画面	自画面
・ＢＯ理由	ＢＯ情報 詳細表示画面	自画面
スプレッドシート情報	スプレッドシート情報 詳細表示画面	自画面
・スプレッドシート項目	スプレッドシート情報 詳細表示画面	自画面
・スプレッドシート項目	スプレッドシート情報 詳細表示画面	自画面
・保留心線解除情報	スプレッドシート情報 詳細表示画面	自画面
・保留所外スプリッタ端子切断情報（上部側利用）	スプレッドシート情報 詳細表示画面	自画面
・保留所外スプリッタ端子切断情報（下部側利用）	スプレッドシート情報 詳細表示画面	自画面
・保留心線／保留引込線切断情報	スプレッドシート情報 詳細表示画面	自画面
・付替元引込線情報	スプレッドシート情報 詳細表示画面	自画面
・２心設備情報（専用線）	スプレッドシート情報 詳細表示画面	自画面
キャリアチェンジ関連情報	キャリアチェンジ関連情報 詳細表示画面	自画面
・キャリアチェンジ関連情報	キャリアチェンジ関連情報 詳細表示画面	自画面

進捗状況照会 詳細画面 受付情報

画面機能

受付情報の参照を行う。

※画面イメージは、「別紙 ２.１.３.４ 進捗状況照会 詳細画面／工事情報更新画面イメージ」を参照。

グループ名横の[更新履歴]アンカーまたは各項目アンカークリックにより、工事情報 更新履歴情報画面に遷移する。

画面表示時に更新履歴のある項目は、チェックボックスのセル色を変えて表示する。

※更新履歴によるチェックボックスの着色パターンを表 ２.１.３.２－１に示す。

※当該画面では、チェックボックスの入力は、不可。

表 ２.１.３.２.１－１ 更新履歴によるチェックボックスの着色パターン

項番	色	内容
1	白	更新履歴のない項目
2	ピンク	最新オーダでの更新履歴のある項目
3	グリーン	最新オーダ以前の更新履歴のある項目

お客様基本情報等、アクセスPF（オーダ制御機能部）にて変更不可能な項目もチェックボックスを表示する。

各項目のセルにマウスカーソルが置かれた場合、入力属性をツールチップにより表示する。

必須項目および当該ステータスにて入力必須項目の背景色を着色し、明示する。

※着色パターンを表 ２.１.３.２－２に示す。

※平行ステータスの場合、それぞれのステータスにて入力必須項目を着色する。

表 ２.１.３.２.１－２ 入力項目の着色パターン

項番	項目種別	色	着色場所
1	必須項目	緑色	入力項目
2	本来入力必須ステータスの項目	水色	項目名称
3	本来入力必須でないステータスの項目	クリーム色	項目名称
4	入力値エラー	赤色 *1	入力項目
5	ワーニング	黄色 *1	入力項目

注）*1：入力チェック発生時に入力値エラー（ワーニング）の該当項目が着色され入力チェックのタイミングについては、表 ２.１.３.１５－１０を参照。

工事情報の特定の欄は、下記ルールに基づき背景色が着色される。

工事情報着色ルールを表 ２.１.３.２－３に示す。

表 ２.１.３.２.１－３ 工事情報着色ルール

項番	着色種別	着色対象項目	条件	色
1	アラーム	検討結果回答期限	組織毎に設定されているアラーム発出時期を過ぎても実施完了されていない場合 *1	黄色アラーム色 赤色アラーム色
2	アラーム	ＣＤＮ実施予定日	組織毎に設定されているアラーム発出時期を過ぎても実施完了されていない場合 *1	黄色アラーム色 赤色アラーム色
3	アラーム	現場調査予定日	組織毎に設定されているアラーム発出時期を過ぎても実施完了されていない場合 *1	黄色アラーム色 赤色アラーム色
4	アラーム	ＳＯ工事予定日	組織毎に設定されているアラーム発出時期を過ぎても実施完了されていない場合 *1	黄色アラーム色 赤色アラーム色
5	お客様都合による停滞発生	現場調査指示日	お客様都合による停滞発生の場合	オレンジ色
6	お客様都合による停滞発生	SO工事日調整実施日	お客様都合による停滞発生の場合	オレンジ色
7	お客様都合による停滞発生	光心線提供依頼日（意向確認結果通知日）	お客様都合による停滞発生の場合	オレンジ色
8	お客様都合による停滞発生	ＣＤＮ完了日	お客様都合による停滞発生の場合	オレンジ色
9	お客様都合による停滞発生	お客様建物設備工事完了日	お客様都合による停滞発生の場合	オレンジ色

注）*1：アラーム発出時期は、予定日から今日の日付を引いた日数の内の営業日数が組織毎に設定されたアラーム発出時期を下回った場合、着色する。

使用不可項目は、既選択の場合、画面に表示される。

画面入力項目

「流通項目設計編 １.１.２ 流通項目一覧」を参照。

※参照のみで入力の機能はない。

アンカー

進捗状況照会 詳細画面 項目詳細部（受付情報）のアンカー項目を表 ２.１.３.２－４に示す。

表 ２.１.３.２.３－１ 進捗状況照会 詳細画面 項目詳細部アンカー項目（受付情報）

項番	項目名(和名)	リンク先	2024-4_01 変更 表示ウィンドウ
1	更新履歴	更新履歴情報画面（グループ単位）	サブウィンドウ
2	各項目（和名）	更新履歴情報画面（項目単位）	サブウィンドウ

進捗状況照会 詳細画面 所外設備情報

画面機能

所外設備情報を参照する。

※画面イメージは、「別紙 ２.１.３.４ 進捗状況照会 詳細画面／工事情報更新画面イメージ」を参照。

グループ名横の[更新履歴]アンカーまたは各項目アンカークリックにより、工事情報 更新履歴情報画面に遷移する。

画面表示時に更新履歴の有る項目は、チェックボックスのセル色を変えて表示する。

※更新履歴によるチェックボックスの着色パターンを表 ２.１.３.２－１に示す。

※この画面では、チェックボックスの入力は、不可。

表 ２.１.３.２－３に示すアラーム対象項目について、対象項目の背景色を着色する。

各項目のセルにマウスカーソルが置かれた場合、入力属性をツールチップにより表示する。

必須項目および当該ステータスにて入力必須項目の背景色を着色し、明示する。

※着色パターンについては、表 ２.１.３.２－２を参照。

※平行ステータスの場合、それぞれのステータスにて入力必死項目を着色する。

プルダウンにおける使用不可項目は、既選択の場合、画面に表示される。

画面入力項目

「流通項目設計編 １.１.２ 流通項目一覧」を参照。

※参照のみで入力の機能はない。

アンカー

表 ２.１.３.２－４と同様。

進捗状況照会 詳細画面 ＣＤＮ情報

画面機能

ＣＤＮ情報を参照する。

※画面イメージは、「別紙 ２.１.３.４ 進捗状況照会 詳細画面／工事情報更新画面イメージ」を参照

グループ名横の[更新履歴]アンカーまたは各項目アンカークリックにより、工事情報 更新履歴情報画面に遷移する。

画面表示時に更新履歴の有る項目は、チェックボックスのセル色を変えて表示する。

※更新履歴によるチェックボックスの着色パターンを表 ２.１.３.２－１に示す。

※この画面では、チェックボックスの入力は、不可。

表 ２.１.３.２－３に示すアラーム対象項目について、対象項目の背景色を着色する。

各項目のセルにマウスカーソルが置かれた場合、入力属性をツールチップにより表示する。

必須項目および当該ステータスにて入力必須項目の背景色を着色し、明示する。

※着色パターンについては、表 ２.１.３.２－２を参照。

※平行ステータスの場合、それぞれのステータスにて入力必須項目を着色する。

プルダウンにおける使用不可項目は、既選択の場合、画面に表示される。

画面入力項目

「流通項目設計編 １.１.２ 流通項目一覧」を参照。

※参照のみで入力の機能はない。

アンカー

表 ２.１.３.２－４と同様。

進捗状況照会 詳細画面 所内設備情報

画面機能

所内設備情報を参照する。

※画面イメージは、「別紙 ２.１.３.４ 進捗状況照会 詳細画面／工事情報更新画面イメージ」を参照。

ループ名横の[更新履歴]アンカーまたは各項目アンカークリックにより、工事情報 更新履歴情報画面に遷移する。

画面表示時に更新履歴の有る項目は、チェックボックスのセル色を変えて表示する。

※更新履歴によるチェックボックスの着色パターンを表 ２.１.３.２－１に示す。

※この画面では、チェックボックスの入力は、不可。

表 ２.１.３.２－３に示すアラーム対象項目について、対象項目の背景色を着色する。

各項目のセルにマウスカーソルが置かれた場合、入力属性をツールチップにより表示する。

必須項目および当該ステータスにて入力必須項目の背景色を着色し、明示する。

※着色パターンについては、表 ２.１.３.２－２を参照。

※平行ステータスの場合、それぞれのステータスにて入力必須項目を着色する。

プルダウンにおける使用不可項目は、既選択の場合、画面に表示される。

画面入力項目

「流通項目設計編 １.１.２ 流通項目一覧」を参照。

※参照のみで入力の機能はない。

アンカー

表 ２.１.３.２－４と同様。

進捗状況照会 詳細画面 工事情報

画面機能

工事情報を参照する。

※画面イメージは、「別紙 ２.１.３.４ 進捗状況照会 詳細画面／工事情報更新画面イメージ」を参照。

グループ名横の[更新履歴]アンカーまたは各項目アンカークリックにより、工事情報 更新履歴情報画面に遷移する。

画面表示時に更新履歴の有る項目は、チェックボックスのセル色を変えて表示する。

※更新履歴によるチェックボックスの着色パターンを表 ２.１.３.２－１に示す。

※この画面では、チェックボックスの入力は、不可。

表 ２.１.３.２－３に示すアラーム対象項目について、対象項目の背景色を着色する。

各項目のセルにマウスカーソルが置かれた場合、入力属性をツールチップにより表示する。

必須項目および当該ステータスにて入力必須項目の背景色を着色し、明示する。

※着色パターンについては、表 ２.１.３.２－２を参照。

※平行ステータスの場合、それぞれのステータスにて入力必須項目を着色する。

プルダウンにおける使用不可項目は、既選択の場合、画面に表示される。

画面入力項目

「流通項目設計編 １.１.２ 流通項目一覧」を参照。

※参照のみで入力の機能はない。

アンカー

表 ２.１.３.２－４と同様。

進捗状況照会 詳細画面 ルータ情報

画面機能

ルータ情報を参照する。

※画面イメージは、「別紙 ２.１.３.４ 進捗状況照会 詳細画面／工事情報更新画面イメージ」を参照

グループ名横の[更新履歴]アンカーまたは各項目アンカークリックにより、工事情報 更新履歴情報画面に遷移する。

画面表示時に更新履歴の有る項目は、チェックボックスのセル色を変えて表示する。

※更新履歴によるチェックボックスの着色パターンを表 ２.１.３.２－１に示す。

※この画面では、チェックボックスの入力は、不可。

表 ２.１.３.２－３に示すアラーム対象項目について、対象項目の背景色を着色する。

各項目のセルにマウスカーソルが置かれた場合、入力属性をツールチップにより表示する。

必須項目および当該ステータスにて入力必須項目の背景色を着色し、明示する。

※着色パターンについては、表 ２.１.３.２－２を参照。

※平行ステータスの場合、それぞれのステータスにて入力必須項目を着色する。

プルダウンにおける使用不可項目は、既選択の場合、画面に表示される。

画面入力項目

「流通項目設計編 １.１.２ 流通項目一覧」を参照。

※参照のみで入力の機能はない。

アンカー

表 ２.１.３.２－４と同様。

進捗状況照会 詳細画面 工事結果情報

画面機能

工事結果情報を参照する。

※画面イメージは、「別紙 ２.１.３.４ 進捗状況照会 詳細画面／工事情報更新画面イメージ」を参照。

グループ名横の[更新履歴]アンカーまたは各項目アンカークリックにより、工事情報 更新履歴情報画面に遷移する。

画面表示時に更新履歴の有る項目は、チェックボックスのセル色を変えて表示する。

※更新履歴によるチェックボックスの着色パターンを表 ２.１.３.２－１に示す。

※この画面では、チェックボックスの入力は、不可。

表 ２.１.３.２－３に示すアラーム対象項目について、対象項目の背景色を着色する。

各項目のセルにマウスカーソルが置かれた場合、入力属性をツールチップにより表示する。

必須項目および当該ステータスにて入力必須項目の背景色を着色し、明示する。

※着色パターンについては、表 ２.１.３.２－２を参照。

※平行ステータスの場合、それぞれのステータスにて入力必須項目を着色する。

プルダウンにおける使用不可項目は、既選択の場合、画面に表示される。

画面入力項目

「流通項目設計編 １.１.２ 流通項目一覧」を参照。

※参照のみで入力の機能はない。

アンカー

表 ２.１.３.２－４と同様。

進捗状況照会 詳細画面 工事料金情報

画面機能

工事料金情報を参照する。

※画面イメージは、「別紙 ２.１.３.４ 進捗状況照会 詳細画面／工事情報更新画面イメージ」を参照。

グループ名横の[更新履歴]アンカーまたは各項目アンカークリックにより、工事情報 更新履歴情報画面に遷移する。

画面表示時に更新履歴の有る項目は、セル色を変えて表示する。

※更新履歴によるチェックボックスの着色パターンを表 ２.１.３.２－１に示す。

※この画面では、チェックボックスの入力は、不可。

必須項目および当該ステータスにて入力必須項目の背景色を着色し、明示する。

※着色パターンについては表 ２.１.３.２－２を参照。

※平行ステータスの場合、それぞれのステータスにて入力必須項目を着色する。

プルダウンにおける使用不可項目は、既選択の場合、画面に表示される。

画面入力項目

「流通項目設計編 １.１.２ 流通項目一覧」を参照。

※参照のみで入力の機能はない。

アンカー

表 ２.１.３.２－４と同様。

進捗状況照会 詳細画面 システム間通信結果

画面機能

工事結果情報を参照する。

※画面イメージは、「別紙 ２.１.３.４ 進捗状況照会 詳細画面／工事情報更新画面イメージ」を参照。

グループ名横の[更新履歴]アンカーまたは各項目アンカークリックにより、工事情報 更新履歴情報画面に遷移する。

画面表示時に更新履歴の有る項目は、セル色を変えて表示する。

※更新履歴によるチェックボックスの着色パターンを表 ２.１.３.２－１に示す。

2024-4_01 新規 ※この画面では、チェックボックスの入力は、不可。

プルダウンにおける使用不可項目は、既選択の場合、画面に表示される。

・ＤＩＹ確認グループに「番ポ工事結果情報」ボタンを表示する。 当該ボタン押下により、番ポ工事結果情報画面をサブウィンドウにて表示する。画面イメージを図 ２.１.３.１０.１－１に示す。ボタンの表示制御については表 ２.１.３.１０.１－１参照。表示したサブウィンドウは、本画面にフォーカスが移動した場合、閉じる。

ACPF-KK-2024-4-0012_0062817 追加 図 ２.１.３.１０.１－１ 「番ポ工事結果情報」ボタンのイメージ

表 ２.１.３.１０.１－１ 「番ポ工事結果情報」ボタン表示条件

項番	条件	活性 非活性	表示 非表示
オーダ種別	申込回線 サービス種別	ＤＩＹ 対応	番ポ同時 工事有無	番ポ工事 依頼結果
本申込（新設）	フレッツ	ＤＩＹ	有または 有（他事業者系）	依頼済	活性	表示
上記以外	非活性
上記以外	－	－	非表示

画面入力項目

画面入力項目は表 ２.１.３.１０.２－１を参照。

表 ２.１.３.１０.２－１ 進捗状況照会 詳細画面 項目詳細部画面入力項目

項番	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	2024-4_01 変更 デフォルト
ＤＩＹ確認
番ポ工事結果情報	ボタン	－	－	－

※その他項目は参照のみのため「流通項目設計編 １.１.２ 流通項目一覧」を参照。

アンカー

表 ２.１.３.２－４と同様。

進捗状況照会 詳細画面 アンバンドル工事完了報告

画面機能

アンバンドル工事完了報告を参照する。

※画面イメージは、「別紙 ２.１.３.４ 進捗状況照会 詳細画面／工事情報更新画面イメージ」を参照。

グループ名横の[更新履歴]アンカーまたは各項目アンカークリックにより、工事情報 更新履歴情報画面に遷移する。

画面表示時に更新履歴の有る項目は、チェックボックスのセル色を変えて表示する。

※更新履歴によるチェックボックスの着色パターンを表 ２.１.３.２－１に示す。

※この画面では、チェックボックスの入力は、不可。

表 ２.１.３.２－３に示すアラーム対象項目について、対象項目の背景色を着色する。

各項目のセルにマウスカーソルが置かれた場合、入力属性をツールチップにより表示する。

必須項目および当該ステータスにて入力必須項目の背景色を着色して明示する。

※着色パターンについては、表 ２.１.３.２－２を参照。

※平行ステータスの場合、それぞれのステータスにて入力必須項目を着色する。

プルダウンにおける使用不可項目は、既選択の場合、画面に表示される。

画面入力項目

「流通項目設計編 １.１.２ 流通項目一覧」を参照。

※参照のみで入力の機能はない。

アンカー

表 ２.１.３.２－４と同様。

進捗状況照会 詳細画面 ＢＯ情報

画面機能

ＢＯ情報を参照する。

※画面イメージは、「別紙 ２.１.３.４ 進捗状況照会 詳細画面／工事情報更新画面イメージ」を参照。

グループ名横の[更新履歴]アンカーまたは各項目アンカークリックにより、工事情報 更新履歴情報画面に遷移する。

画面表示時に更新履歴の有る項目は、チェックボックスのセル色を変えて表示する。

※更新履歴によるチェックボックスの着色パターンを表 ２.１.３.２－１に示す。

※この画面では、チェックボックスの入力は、不可。

表 ２.１.３.２－３に示すアラーム対象項目について、対象項目の背景色を着色する。

各項目のセルにマウスカーソルが置かれた場合、入力属性をツールチップにより表示する。

必須項目および当該ステータスにて入力必須項目の背景色を着色し、明示する。

※着色パターンについては、表 ２.１.３.２－２を参照。

※平行ステータスの場合、それぞれのステータスにて入力必須項目を着色する。

プルダウンにおける使用不可項目は、既選択の場合、画面に表示される。

画面入力項目

「流通項目設計編 １.１.２ 流通項目一覧」を参照。

※参照のみで入力の機能はない。

アンカー

表 ２.１.３.２－４と同様。

進捗状況照会 詳細画面 スプレッドシート情報

画面機能

スプレッドシート情報を参照する。

※画面イメージは、「別紙 ２.１.３.４ 進捗状況照会 詳細画面／工事情報更新画面イメージ」を参照。

グループ名横の[更新履歴]アンカーまたは各項目アンカークリックにより、工事情報 更新履歴情報画面に遷移する。

画面表示時に更新履歴の有る項目は、チェックボックスのセル色を変えて表示する。

※更新履歴によるチェックボックスの着色パターンを表 ２.１.３.２－１に示す。

※この画面では、チェックボックスの入力は、不可。

表 ２.１.３.２－３に示すアラーム対象項目について、対象項目の背景色を着色する。

各項目のセルにマウスカーソルが置かれた場合、入力属性をツールチップにより表示する。

必須項目および当該ステータスにて入力必須項目の背景色を着色し、明示する。

※着色パターンについては、表 ２.１.３.２－２を参照。

※平行ステータスの場合、それぞれのステータスにて入力必須項目を着色する。

プルダウンにおける使用不可項目は、既選択の場合、画面に表示される。

画面入力項目

「流通項目設計編 １.１.２ 流通項目一覧」を参照。

※参照のみで入力の機能はない。

アンカー

表 ２.１.３.２－４と同様。

進捗状況照会 詳細画面 キャリアチェンジ関連情報

画面機能

キャリアチェンジ関連情報を参照する。

※画面イメージは、「別紙 ２.１.３.４ 進捗状況照会 詳細画面／工事情報更新画面イメージ」を参照。

グループ名横の[更新履歴]アンカーまたは各項目アンカークリックにより、工事情報 更新履歴情報画面に遷移する。

画面表示時に更新履歴の有る項目は、チェックボックスのセル色を変えて表示する。

※更新履歴によるチェックボックスの着色パターンを表 ２.１.３.２－１に示す。

※この画面では、チェックボックスの入力は、不可。

各項目のセルにマウスカーソルが置かれた場合、入力属性をツールチップにより表示する。

必須項目および当該ステータスにて入力必須項目の背景色を着色し、明示する。

※着色パターンについては、表 ２.１.３.２－２を参照。

※平行ステータスの場合、それぞれのステータスにて入力必須項目を着色する。

プルダウンにおける使用不可項目は、既選択の場合、画面に表示される。

画面入力項目

「流通項目設計編 １.１.２ 流通項目一覧」を参照。

※参照のみで入力の機能はない。

アンカー

表 ２.１.３.２－４と同様。

進捗状況照会 工事情報更新画面 共通部

画面機能

工事情報の各ステータスを更新する。

画面イメージを図 ２.１.３.１５－１に示す。

リスト部

項目詳細部 共通部 画面切替アンカー グループアンカー

図 ２.１.３.１５.１－１ 進捗状況照会 工事情報更新画面イメージ

Optos（所外）、アクセスPF（設備連携）、アクセスPF（統合HHC）、Optos（所内）、光ＳＯ支援システムとの通信において、通信エラーが発生した場合、工事情報のステータス表示欄に「表 ２.１.２.１.１－３ 工事情報マーク表示ルール」に基づきエラーマークまたはワーニングマークが表示HHC、Optos（所内）、光ＳＯ支援システムとの通信結果はエラーマークのみ）される。

※複数の通信エラーが同時に発生した場合、対象となる通信エラーマークを同時に表示する。

Optos（所外）よりシステム通信結果を受信した場合、工事情報のステータス表示欄に「表 ２.１.２.１.１－４ 工事情報マーク表示ルール Optos（所外）間通信受信済みマーク」が表示される。

※マークのツールチップにより、システム通信結果を表示する。

「「光心線提供検討依頼」修正依頼」に「提供不可」が指定されたオーダの場合、工事情報のステータス表示欄に「表 ２.１.２.１.１－４ 「光心線提供検討依頼」修正依頼提供不可マーク」が表示される。

アクセスPF（統合HHC）よりＳＯ工事が完了された場合、工事情報のステータス表示欄に「表 ２.１.２.１.１－４ 表示ルール」に基づき工事完了済みマークが表示される。

「更新（ＨＨＣ送信無）」を行いアクセスPF（統合HHC）適用外となったオーダの場合、工事情報のステータス表示欄に「表 ２.１.２.１.１－４ 表示ルール」に基づきHHC適用外マークが表示される。

ＢＯ通知を行い「稼働再取得依頼中」のオーダの場合、工事情報のステータス表示欄に「表 ２.１.２.１.１－４ 表示ルール」に基づきＢＯマークが表示される。

Optos（所内）より所内設備検討結果通知を受信したオーダの場合、工事情報ステータス表示欄に「表 ２.１.２.１.１－４ 表示ルール」に基づきOptos（所内）間通信受信済みマークを表示する。

Optos（所内）より所内設備選定結果通知および所内廃止確認通知を受信したオーダの場合、工事情報のステータス表示欄に「表 ２.１.２.１.１－４ 表示ルール」に基づきOptos（所内）結果受信済みマークを表示する。

Optos（所内）への所内設備選定依頼に失敗したオーダまたはOptos（所内）より設備選定結果通知が未受信の状態および「所内ＳＯ工事結果」ステータスが更新されたオーダの場合、「表 ２.１.２.１.１－４ 表示ルール」に基づきOptos（所内）適用外マークを表示する。

光ＳＯ支援システムへのＳＯ工事依頼に失敗した状態および「所内ＳＯ工事結果」「所内ＳＯ工事結果確認」ステータスが更新されたオーダの場合、「表 ２.１.２.１.１－４ 表示ルール」に基づき光ＳＯ支援適用外マークを表示する。

情報配信より現場調査結果が「完了報告（自動更新可）」または「完了報告（自動更新不可）」にて受信したオーダの場合、工事情報のステータス表示欄に「表 ２.１.２.１.１－４ 表示ルール」に基づき現場調査結果受信済みマークを表示する。

情報配信よりＣＤＮ調査結果が「完了報告（自動更新可）」または「完了報告（自動更新不可）」にて受信したオーダの場合、工事情報のステータス表示欄に「表 ２.１.２.１.１－４ 表示ルール」に基づきＣＤＮ調査結果受信済みマークを表示する。

工事情報マークおよびツールチップの表示イメージを図 ２.１.３.１５－２に示す。

※工事情報マークおよびツールチップの詳細表示内容は、「表 ２.１.２.１.１－３」および「表 ２.１.２.１.１－４」を参照。

図 ２.１.３.１５.１－２ 工事情報マークおよびツールチップの表示イメージ

進捗状況照会 工事情報更新画面 共通部のイメージを図 ２.１.３.１５－３に示す。

工事情報共通部 ボタン表示部

図 ２.１.３.１５.１－３ 進捗状況照会 工事情報更新画面 共通部イメージ

取消オーダ受信時に「取消確認依頼」または「取消一括確認済」を選択することができる。オーダの関連組織の確認がすべて完了した場合、「オーダ取消実行」を選択することができる。

取消オーダ受付ステータス時のイメージを図 ２.１.３.１５－４、取消オーダ完了ステータス時のイメージを図 ２.１.３.１５－５に示す。

図 ２.１.３.１５.１－４ 進捗状況照会 工事情報更新画面 共通部（基盤情報に設定されたユーザで取消オーダ受付ステータス時）イメージ

図 ２.１.３.１５.１－５ 進捗状況照会 工事情報更新画面 共通部（基盤情報に設定されたユーザで取消オーダ完了ステータス時）イメージ

「オーダ関連組織一覧」ボタン押下により、サブウィンドウにて取消オーダ 関連組織一覧画面を表示する。

取消オーダ受付ステータス時に「オーダ関連組織一覧」ボタンが押下された場合のイメージを図 ２.１.３.１５－６、取消オーダ完了ステータス時に「オーダ関連組織一覧」ボタンが押下された場合のイメージを図 ２.１.３.１５－７および図 ２.１.３.１５－８に示す。

図 ２.１.３.１５.１－６ 取消オーダ 関連組織一覧画面（基盤情報に設定されたユーザで取消オーダ受付ステータス時に「オーダ関連組織一覧」ボタン押下）のイメージ

図 ２.１.３.１５.１－７ 取消オーダ 関連組織一覧画面（基盤情報に設定されたユーザで取消オーダ完了ステータス時に「オーダ関連組織一覧」ボタン押下）のイメージ *1

注）*1：基盤情報に設定されたユーザが心線予約指示(取消)または心線予約情報(取消)組織の確認を代行した場合。

図 ２.１.３.１５.１－８ 取消オーダ 関連組織一覧画面（基盤情報に設定されたユーザで取消オーダ完了ステータス時に「オーダ関連組織一覧」ボタン押下）のイメージ *1

注）*1：心線予約指示(取消)または心線予約情報(取消)組織のユーザが確認を行った場合。

「処理中止」ボタン押下により、工事情報入力項目の入力を不可能とし、進捗状況照会 工事情報更新画面への遷移元の画面を表示する。

「拒否」ボタン押下により、入力された工事情報の入力値の正当性チェック、受領可否チェック、および項目間チェックを行い入力内容が正常の場合、工事情報データを受付部門に通知し、該当の工事情報を拒否状態として工事情報更新結果画面に遷移する。

※入力値チェックにて入力内容が異常な場合、エラー項目一覧画面に遷移する。

※「拒否」ボタンは、拒否が実行可能なステータスのみ表示される。

※チェックボックス情報は、工事情報更新処理終了後に削除される。

「入力値確認」ボタン押下により、入力された工事情報に対し入力値の正当性チェック、必須項目チェック、選択数超過チェック、見込時期チェック、工事進捗遅延チェック、および項目間チェックを行いチェック結果を入力値確認結果画面に表示する。見込時期チェックについては「２.１.３.１５.１(８１)」を参照すること。工事進捗遅延チェックについては「２.１.３.１５.１(８６)」を参照すること。

エラー項目一覧画面（「入力値確認」ボタン押下および入力内容正常の場合）のイメージを図 ２.１.３.１５－９、エラー項目一覧画面（「入力値確認」ボタン押下および必須項目入力チェックエラーの場合）のイメージを図 ２.１.３.１５－１０、エラー項目一覧画面（「入力値確認」ボタン押下および選択数超過チェックエラーの場合）のイメージを図 ２.１.３.１５－１１、見込時期チェックのエラー項目一覧画面（「入力値確認」ボタン押下および見込時期チェックエラーの場合）のイメージを図 ２.１.３.１５－１２、エラー項目一覧画面（「入力値確認」ボタン押下、および関連項目入力チェックエラーの場合）のイメージを図 ２.１.３.１５－１３に示す。

項目間ワーニングチェック条件を判定し、条件に一致するオーダについては、項目間ワーニングチェックを行う。

項目間ワーニングチェックエラー画面のイメージを図 ２.１.３.１５－１４に示す。

チェック結果は、サブウィンドウにて表示される。

図 ２.１.３.１５.１－９ エラー項目一覧画面（「入力値確認」ボタン押下および入力内容正常の場合）イメージ

図 ２.１.３.１５.１－１０ エラー項目一覧画面（「入力値確認」ボタン押下および必須項目入力チェックエラーの場合）イメージ

図 ２.１.３.１５.１－１１ エラー項目一覧画面（「入力値確認」ボタン押下および選択数超過チェックエラーの場合）イメージ

図 ２.１.３.１５.１－１２ エラー項目一覧画面（「入力値確認」ボタン押下および見込時期チェックエラーの場合）イメージ

図 ２.１.３.１５.１－１３ エラー項目一覧画面（「入力値確認」ボタン押下および関連項目入力チェックエラーの場合）イメージ

図 ２.１.３.１５.１－１４ 項目間ワーニングチェックエラー画面イメージ

図 ２.１.３.１５.１－１５ 工事進捗遅延チェックワーニング画面イメージ

図 ２.１.３.１５.１－１６ 工事進捗遅延チェックエラー画面イメージ

項目間チェックおよび項目間ワーニングチェック指定可能条件を表 ２.１.３.１５－１、指定可能制御結果を表 ２.１.３.１５－２に示す。

※「流通項目設計編 ２.４.２ 項目間チェック」に項目間チェックおよび項目間ワーニングチェック対象条件を示す。

表 ２.１.３.１５.１－１ 項目間チェックおよび項目間ワーニングチェック指定可能条件

項番	条件 *1	チェック種別
項目間チェック	項目間ワーニングチェック
比較対象項目の値	文字列	日付 *2	比較対象項目の値	文字列	日付 *2
1	イコール	－	○ *3	－	－	○	－
2	以外	－	○	－	－	－	○ *5 *6
3	データ設定有無	－	○	－	－	－	－
4	含む	－	○	－	－	－	－
5	含まない	－	○	－	－	－	－
6	以上	－	○	－	－	－	－
7	以下	－	○	－	－	－	－
8	未満	－	－	－	○ *4	－	－
9	超過	－	－	－	○	－	○

注）*1：複数条件指定の場合、AND条件。

*2：日付のチェックは、システム日付比較と営業日のチェックを指す。

*3：項目Aの入力値が文字列△と同じ場合。

*4：項目Aの入力値が項目Bの値未満の場合。

*5：項目Aの入力値が営業日以外の場合。

*6：項目Aの入力値がシステム日付以外の場合。

表 ２.１.３.１５.１－２ 項目間チェックおよび項目間ワーニングチェック指定可能制御結果

項番	条件	チェック種別
項目間チェック *1	項目間ワーニングチェック
比較対象項目の値	文字列	日付 *2	比較対象項目の値	文字列	日付 *2
1	入力不可	－	○ *3	－	－	－	－
2	入力必須	－	○	－	－	－	－
3	以外選択不可	－	○	－	－	○	－
4	非アクティブ	－	○	－	－	－	－
5	選択不可	－	○	－	－	○	－
6	以上	－	○	－	○ *4	－	－
7	以下	－	－	－	－	－	○
8	イコール	－	－	－	－	－	○ *5 *6
9	ノットイコール	－	－	－	－	－	－
10	未満	－	－	－	－	－	－
11	超過	－	－	－	－	－	－

注）*1：事前項目間チェック可能。

※事前項目間チェック対象の場合、１件のみデフォルト値指定可能。

*2：日付のチェックは、システム日付比較と営業日のチェックを指す。

*3：項目Bは、入力不可。

*4：項目Bの入力値が項目Cの値以上であること。

*5：項目Bの入力値は、営業日と同じであること。

*6：項目Bの入力値は、システム日付と同じであること。

「中途保存」ボタン押下により、入力された工事情報およびチェックボックスのチェック状態をもとに工事情報データおよびチェックボックス情報を一時保存する。

※「更新」ボタンによる更新操作を行うまで該当の工事情報のステータスは更新されずチェックボックス情報も保持される。

※入力内容が正常の場合、進捗状況照会 工事情報更新画面への遷移元の画面を表示する。

※「中間回答実施中」のオーダにて「中途保存」ボタンが押下された場合、中間回答回数を変更せずに中途保存処理を実施する。

「更新」ボタン押下により、各チェックを行い項目間ワーニングチェック結果画面に遷移し、「このまま更新」ボタン押下により、入力された工事情報およびチェックボックスのチェック状態をもとに工事情報データおよびチェックボックス情報データを更新し、工事情報更新結果画面に遷移する。

※チェックボックス情報は、工事情報更新処理終了後に削除される。

※中間回答実施中のオーダにて「更新」ボタンが押下された場合、ステータス更新時に中間回答回数をクリアする。

※ステータスが「所外SO工事直請判定」および飛込みオーダ（SO工事の発注〆日以降に発生したオーダ）の場合、「通建会社に連絡してください」という旨のメッセージをアラート表示（図 ２.１.３.１５－１７参照）する。

図 ２.１.３.１５.１－１７ 飛び込みオーダの場合、通建会社に通知するアラートイメージ

・ステータスが「所内ＳＯ工事結果」およびOptos（所内）への所内設備選定依頼において通信エラーが発生しているオーダの場合、「更新」ボタン押下により、確認ダイアログ（図 ２.１.３.１５－５９参照）を表示し、「OK」ボタン押下により、Optos（所内）への送信を行わず更新処理を実施する。

・ステータスが「所内ＳＯ工事結果」において、Optos（所内）より所内設備選定結果通知を受信していないオーダの場合、「更新」ボタン押下により、確認ダイアログ（図 ２.１.３.１５－６０参照）を表示し、「OK」ボタン押下により、所内設備選定結果未受信のまま更新処理を実施する。

・ステータスが「所内ＳＯ工事結果」において、光ＳＯ支援システムへのＳＯ工事依頼にて通信エラーが発生しているオーダの場合、「更新」ボタン押下により、確認ダイアログを表示し、「OK」ボタン押下により、光ＳＯ支援システムへの送信を行わず更新処理を実施する。

・ステータスが「所内ＳＯ工事結果」において、Optos（所内）との通信エラーまたは所内設備選定結果通知を受信していない場合および光ＳＯ支援システムとの通信エラーが発生しているオーダの場合、「更新」ボタン押下により、確認ダイアログをOptos（所内）ダイアログ、光ＳＯ支援ダイアログの順番にて表示し「OK」ボタン押下により、両システムへ送信を行わず更新処理を実施する。

・「流通項目設計編 ２.４.２ 項目間チェック」に一致するオーダについては、項目間チェックおよび項目間ワーニングチェックを行う。

※本申込（新設）の表 ２.１.３.１－３に一致するオーダについては、「更新」ボタンは表示されない。

・工事料金設定画面またはテレビ接続工事料金設定画面が表示可（表 ２.１.３.２３－１参照）であり、表 ２.１.３.１５－３に示すルールに基づき所外ＳＯ工事完了日と工事内訳（結果）の組み合わせが不正の場合、「更新」ボタン押下により、図 ２.１.３.１５－１８のアラートを表示し、オーダの更新を不可とする。

・所外ＳＯ工事完了日の曜日区分が‘平日’の場合、土日祝工事費施策において、‘施策非適用’を選択し、「更新」ボタン押下により、図 ２.１.３.１５－１９のアラートを表示する。

・表 ２.１.３.１５－４の条件に一致するオーダの場合、「更新」ボタン押下により、図 ２.１.３.１５－２０のアラートを表示し、オーダの更新を不可とする。

表 ２.１.３.１５.１－３ 工事内訳・所外ＳＯ工事完了日の組合せによるオーダの更新可否ルール

項番	工事内訳（結果） *2 *3	所外ＳＯ工事完了日(休日料金適用日情報により判定)
平日	土日祝
1	共通のみ	更新可	更新可
2	共通・平日用	更新可	更新不可
3	共通・土日祝用	更新不可 *1	更新可 *1
4	上記以外の組合せ	更新不可	更新不可

注）*1：土日祝工事費施策が‘施策非適用’の場合、平日用の内訳を更新可能とし、土日祝用の内訳については、更新不可とする。

*2：所外ＳＯ工事内訳の工事内訳１～２０およびテレビ接続工事内訳の工事内訳１～１２を指す。

*3：オーダの申込サービスと対応品目マスタに設定された申込サービスが不一致の場合、更新不可とする。

表 ２.１.３.１５.１－４ ジャンパ施工管理画面の確認を促すアラートの表示条件

項番	フロー	ステータス	ジャンパ施工要否 （内部制御用）
1	本申込（新設）	所内ＳＯ工事結果	要
2	本申込（廃止）
3	建物内設備構築
4	建物内設備移行・廃止

図 ２.１.３.１５.１－１８ 所外ＳＯ工事完了日・工事内訳の不一致による更新不可アラートイメージ(例：所外ＳＯ工事内訳の場合)

図 ２.１.３.１５.１－１９ 曜日区分が‘平日’の場合の施策非適用選択不可アラートイメージ

図 ２.１.３.１５.１－２０ ジャンパ施工管理画面でのオーダの確認を促すアラートイメージ

表 ２.１.３.１５－５に示す条件にて進捗状況照会 工事情報更新画面が表示された場合、「更新」ボタンを非活性とし、更新不可とする。画面イメージを図 ２.１.３.１５－２１に示す。

表 ２.１.３.１５.１－５ 「更新」ボタン非活性条件

項番	ログインユーザ	フロー	ステータス
1	通建ユーザ	本申込（新設）	ＳＯ工事結果確認（ＢＦ・ＤＦ）
本申込（廃止）	ＳＯ工事結果確認（ＢＦ・ＤＦ）
その他継続（本申込）	ＳＯ工事結果確認

図 ２.１.３.１５.１－２１ 進捗状況照会 工事情報更新画面 共通部（「更新」ボタン非活性）イメージ

HHC送信後、通信エラーが発生したオーダおよびステータスが「所外SO工事直請判定」の場合、「更新（ＨＨＣ送信無）」ボタン（図 ２.１.３.１５－２２参照）を表示する。

図 ２.１.３.１５.１－２２ 進捗状況照会 工事情報更新画面 共通部（更新（ＨＨＣ送信無）実施可能オーダを選択）イメージ

「 2023-4_01 変更 更新（ＨＨＣ送信無）」ボタン押下により、入力された工事情報およびチェックボックスのチェックを行い項目間ワーニングチェック結果画面に遷移し、「このまま更新」ボタン押下により、工事情報データおよびチェックボックス情報データを更新し、工事情報更新結果画面に遷移する。

※チェックボックス情報は、更新正常終了後に削除され本処理実施オーダに対しては、これ以後、アクセスPF（統合HHC）を使用した処理を行えない旨を更新処理実行前に確認ダイアログ（図 ２.１.３.１５－２３参照）にて通知する。

図 ２.１.３.１５.１－２３ 「更新（ＨＨＣ送信無）」ボタン押下時の確認ダイアログイメージ

ステータスが「所外SO工事直請判定」および飛込みオーダ（SO工事の発注〆日以降に発生したオーダ）の場合、「通建会社に連絡してください」という旨のメッセージ（図 ２.１.３.１５－１７参照）を表示する。

※通建会社ユーザでログインしている場合、当該ボタンは表示されない。

中間回答実施可能な条件のオーダが表示された場合、「中間回答」ボタン（図 ２.１.３.１５－２４参照）が表示される。

中間回答実施可能な条件を表 ２.１.３.１５－６に示す。

※通建会社ユーザでログインしている場合、当該ボタンは表示されない。

図 ２.１.３.１５.１－２４ 進捗状況照会 工事情報更新画面 共通部（中間回答実施可能ステータスおよび申込サービス）イメージ

「中間回答」ボタン押下時の処理

中間回答実施可能回数チェック

中間回答回数に‘1’を加算し、入力された工事情報およびチェックボックス情報データを更新し、工事情報更新結果画面に遷移する。

※この場合、センターにて工事情報の中間回答担当：担当者名、中間回答担当：電話番号にログインユーザ情報が設定される

※中間回答実施可能制限数を超えて「中間回答」ボタンが押下された場合、確認ダイアログにて中間回答実施不可のアラート（図 ２.１.３.１５－２５参照）を表示する。

※中途保存実施時と同様、「更新」ボタンによる更新操作を行うまで該当の工事情報のステータスは更新されない。

※チェックボックス情報は、工事情報更新処理終了後に削除される。

図 ２.１.３.１５.１－２５ 中間回答実施制限数超過時の確認ダイアログイメージ

問合せID払い出しチェック

中間回答理由が「地図要求／資料要求」、「問合せ」の場合、問合せIDの末尾2桁が“99”であるかチェックを行う。問合せIDの末尾2桁が“99”でない場合、工事情報の問合せIDに‘1’を加算し、入力された工事情報およびチェックボックス情報データを更新し工事情報更新結果画面に遷移する。

※問合せはステータスに関わらず、1オーダにつき99回まで実施可能である。

※「中間回答」ボタン押下により、問合せIDの末尾2桁が“99”の場合、中間回答実施不可のアラート（図 ２.１.３.１５－２６参照）を表示する。

図 ２.１.３.１５.１－２６ 問合せの回数制限超過時のアラートイメージ

中間回答実施可能なステータスおよび申込オーダが表示された場合、「中間回答入力値確認」ボタン（図 ２.１.３.１５－２４参照）が表示され「中間回答入力値確認」ボタン押下により、入力値の正当性チェック、見込時期チェック、および中間回答に必要な工事情報の項目間チェックが行われる。見込時期チェックについては「２.１.３.１５.１(８１)」を参照すること。

※チェック結果は、サブウィンドウにて表示される。

エラー項目一覧画面（「中間回答入力値確認」ボタン押下および項目間入力チェックエラーの場合）のイメージを図 ２.１.３.１５－２７に示す。

※通建会社ユーザにてログインしている場合、当該ボタンは表示されない。

図 ２.１.３.１５.１－２７ エラー項目一覧画面（「中間回答入力値確認」ボタン押下および項目間入力チェックエラーの場合）イメージ

通建会社ユーザにて施工可能オーダが表示された場合、条件毎に「完了（ＳＯ）」ボタン、「完了（テレビ）」ボタン、「完了（ＳＯ）入力値確認」ボタン、または「完了（テレビ）入力値確認」ボタン（図 ２.１.３.１５－２８参照）が表示され、各ボタンのいずれかが表示された場合、「入力値確認」ボタンおよび「更新」ボタンは表示されない。

各ボタンの表示可能な条件を表 ２.１.３.１５－６に示す。

・「完了（ＳＯ）」ボタン押下により、通建会社用の入力値の正当性チェック、必須チェックおよび項目間チェックが行われ通建会社受領状況（ＳＯ）が「施工済」に更新される。

・「完了（テレビ）」ボタン押下により、通建会社用の入力値の正当性チェック、項目間チェック、および項目間ワーニングチェックが行われ通建会社受領状況（テレビ）が「施工済」に更新される。

※「完了（ＳＯ）」ボタンおよび「完了（テレビ）」ボタン押下後の入力値チェック後、入力された値にて工事情報の更新が行われるがステータスの更新は行われない。

※チェックボックス情報は、工事情報更新処理終了後に削除される。

図 ２.１.３.１５.１－２８ 進捗状況照会 工事情報更新画面 共通部（通建ユーザで施工可能オーダ選択）イメージ

「完了（ＳＯ）入力値確認」ボタン押下により、通建会社用の入力値の正当性チェック、必須チェック、および項目間チェックを行い項目間ワーニングチェック結果画面に遷移する。

※入力値チェックの結果は、エラー項目一覧画面をサブウィンドウにて表示する。

「完了（テレビ）入力値確認」ボタン押下により、通建会社用の入力値の正当性チェック、項目間チェック、および項目間ワーニングチェックを行い項目間ワーニングチェック結果画面に遷移する。

※入力値チェックの結果は、項目間ワーニングチェックにて入力内容が異常な場合、項目間ワーニングチェック結果画面をサブウィンドウにて表示し、それ以外は、エラー項目一覧画面をサブウィンドウにて表示する。

完了報告実施可能な条件のオーダが表示された場合、「完了報告」ボタン（図 ２.１.３.１５－２９参照）が表示される。

完了報告実施可能な条件を表 ２.１.３.１５－６に示す。

図 ２.１.３.１５.１－２９ 進捗状況照会 工事情報更新画面 共通部（完了報告実施可能オーダを選択）イメージ

「完了報告」ボタン押下により、入力された工事情報の入力値の正当性チェック、必須チェック、見込時期チェック、項目間チェックおよび項目間ワーニングチェックを行い入力内容が正常の場合、項目間ワーニングチェック結果画面に遷移し、「このまま更新」ボタン押下により、工事情報データを受付部門に通知し、工事情報更新結果画面に遷移する。

※項目間チェックにて入力内容が異常な場合、エラー項目一覧画面に遷移する。

※項目間ワーニングチェックにて入力内容が異常な場合、ワーニング結果画面に遷移する。

※チェックボックス情報は、工事情報更新処理終了後に削除される。

※見込時期チェックについては「２.１.３.１５.１(８１)」を参照すること。

ＢＯ実施可能な条件のオーダが表示された場合、「ＢＯ」ボタン（図 ２.１.３.１５－３０参照）が表示される。

ＢＯ実施可能な条件を表 ２.１.３.１５－６に示す。

図 ２.１.３.１５.１－３０ 進捗状況照会共通部（ＢＯ、実施日通知、補正オーダ発行回数表示）のイメージ

「ＢＯ」ボタン押下時、ネット接続設定に下記内容が設定されていた場合、図 ２.１.３.１５－３１のアラートを表示する。

・訪問サポートのみ

・訪問サポート＋Ｗｉｉ／ＤＳｉ施策

図 ２.１.３.１５.１－３１ 「ＢＯ」ボタン押下時のアラートイメージ（例：ネット接続設定が「訪問サポートのみ」の場合）

実施日通知実施可能な条件のオーダが表示された場合、「実施日通知」ボタン（図 ２.１.３.１５－３０参照）が表示される。

実施日通知実施可能な条件を表 ２.１.３.１５－６、「実施日通知」ボタン押下時の確認ダイアログイメージを図 ２.１.３.１５－３２に示す。

図 ２.１.３.１５.１－３２ 「実施日通知」ボタン押下時の確認ダイアログイメージ

１次納期回答実施可能な条件のオーダが表示された場合、「１次納期回答」ボタン（図 ２.１.３.１５－３３参照）が表示される。

１次納期回答実施可能な条件を表 ２.１.３.１５－６に示す。

「１次納期回答」ボタン押下時の確認ダイアログイメージを図 ２.１.３.１５－３４に示す。

図 ２.１.３.１５.１－３３ 進捗状況照会共通部（１次納期回答、工事日通知、検討依頼確認）のイメージ

図 ２.１.３.１５.１－３４ 「１次納期回答」ボタン押下時の確認ダイアログイメージ

工事日通知実施可能な条件のオーダが表示された場合、「工事日通知」ボタン（図 ２.１.３.１５－３３参照）が表示される。

工事日通知実施可能な条件を表 ２.１.３.１５－６に示す。

「工事日通知」ボタン押下時の確認ダイアログイメージを図 ２.１.３.１５－３５に示す。

図 ２.１.３.１５.１－３５ 「工事日通知」ボタン押下時の確認ダイアログイメージ

「ＢＯ」、「実施日通知」、「１次納期回答」、または「工事日通知」ボタン押下により、工事情報更新結果画面に遷移する。入力された値にて工事情報の更新が行われるがステータスの更新は行われない。

※チェックボックス情報は、工事情報更新処理終了後に削除される。

Optos（所外）送信無更新実施可能な条件のオーダが表示された場合、「更新（Ｏｐｔｏｓ（所外）送信無）」ボタン（図 ２.１.３.１５－３６参照）が表示される。

Optos（所外）送信無更新実施可能な条件を表 ２.１.３.１５－６に示す。

「更新（Ｏｐｔｏｓ（所外）送信無）」ボタン押下により、入力値の正当性チェック、必須チェックおよび項目間チェックを行い入力内容が正常の場合、工事情報データを更新し、工事情報更新結果画面に遷移する。

※チェックボックス情報は、工事情報更新処理終了後に削除される。

図 ２.１.３.１５.１－３６ 進捗状況照会 工事情報更新画面 共通部（更新（Ｏｐｔｏｓ（所外）送信無））のイメージ

検討依頼確認実施可能な条件のオーダが表示された場合、「検討依頼確認」ボタン（図 ２.１.３.１５－３３）が表示される。

検討依頼確認実施可能な条件を表 ２.１.３.１５－６に示す。

「検討依頼確認」ボタン押下により、検討依頼確認フラグを‘確認済み’とし、中途保存を行う。入力された値にて工事情報の更新が行われるがステータスの更新は行われない。

※チェックボックス情報は、工事情報更新処理終了後に削除される。

2023-4_01 変更

更新（Optos送信有）実施可能な条件のオーダが表示された場合、「更新（Ｏｐｔｏｓ送信有）」ボタン（図 ２.１.３.１５－３７参照）が表示される。

更新（Optos送信有）実施可能な条件を表 ２.１.３.１５－６に示す。

図 ２.１.３.１５.１－３７ 進捗状況照会 工事情報更新画面 共通部（Ｏｐｔｏｓ送信有／Ｏｐｔｏｓ送信無）のイメージ

「更新（Ｏｐｔｏｓ送信有）」ボタン押下により、Optos送信有確認ダイアログ（図 ２.１.３.１５－３８参照）を表示し、「OK」ボタン押下により、対象オーダを更新する。

※チェックボックス情報は、工事情報更新処理終了後に削除される。

2023-4_01 変更

図 ２.１.３.１５.１－３８ Ｏｐｔｏｓ送信有更新時の確認ダイアログイメージ

更新（Optos送信無）実施可能な条件のオーダが表示された場合、「更新（Ｏｐｔｏｓ送信無）」ボタンが表示（図 ２.１.３.１５－３７参照）される。

更新（Optos送信無）実施可能な条件を表 ２.１.３.１５－６に示す。

「更新（Ｏｐｔｏｓ送信無）」ボタン押下により、Optos送信無確認ダイアログ（図 ２.１.３.１５－３９参照）を表示し、「OK」ボタン押下により、対象オーダを更新する。

※チェックボックス情報は、工事情報更新処理終了後に削除される。

図 ２.１.３.１５.１－３９ Ｏｐｔｏｓ送信無更新時の確認ダイアログイメージ

ひかり電話工事依頼実施可能な条件（表 ２.１.３.１５－６参照）のオーダにて工事情報更新画面が表示された場合、「ひかり電話工事依頼」ボタン（図 ２.１.３.１５－４０参照）が表示され当該ボタン押下により、確認ダイアログ（図 ２.１.３.１５－４１参照）を表示し、「OK」ボタン押下により、アクセスPF（設備連携機能部）にひかり電話工事依頼を行いオーダを中途保存し、工事情報更新結果画面に遷移する。

※チェックボックス情報は、工事情報更新処理終了後に削除される。

図 ２.１.３.１５.１－４０ 進捗状況照会 工事情報更新画面 共通部（ひかり電話工事依頼）のイメージ

図 ２.１.３.１５.１－４１ 「ひかり電話工事依頼」ボタン押下時の確認ダイアログイメージ

番ポ工事依頼実施可能な条件（表 ２.１.３.１５－６参照）のオーダにて工事情報更新画面が表示された場合、「番ポ工事依頼」ボタン（図 ２.１.３.１５－４２参照）が表示する。ひかり電話工事（番ポ工事）依頼送信済フラグが‘送信済’の場合、「番ポ工事依頼」ボタンを非活性とする。「番ポ工事依頼」ボタン押下により、確認ダイアログ（図 ２.１.３.１５－４３参照）を表示する。ダイアログの「OK」ボタン押下により、アクセスPF（設備連携機能部）にひかり電話工事（番ポ工事）依頼を行いオーダを中途保存し、工事情報更新結果画面に遷移する。入力された値にて工事情報の更新が行われるがステータスの更新は行われない。

2024-4_01 変更 ※チェックボックス情報は、工事情報更新処理終了後に削除される。

図 ２.１.３.１５.１－４２ 進捗状況照会 工事情報更新画面 共通部（番ポ工事依頼）のイメージ

図 ２.１.３.１５.１－４３ 「番ポ工事依頼」ボタン押下時の確認ダイアログイメージ

同時工事検索実施可能な条件のオーダが表示された場合、「同時工事検索」ボタン（図 ２.１.３.１５－４４参照）を表示する。

※同時工事検索実施可能な条件を表 ２.１.３.１５－６に示す。

「同時工事検索」ボタン押下により、同時工事検索 検索条件画面をサブウィンドウにて表示する。

図 ２.１.３.１５.１－４４ 進捗状況照会 工事情報更新画面 共通部（同時工事検索）のイメージ

「同時工事検索」ボタン押下時、ＳＯ工事予定日が設定されてない場合、アラート（図 ２.１.３.１５－４５参照）を表示する。

図 ２.１.３.１５.１－４５ ＳＯ工事予定日が設定されてない場合のアラートイメージ

「同時工事検索」ボタン押下時、ＣＣ関連ＳＯ番号に値が設定されている場合、アラート（図 ２.１.３.１５－４６参照）を表示し、「OK」ボタン押下により、同時工事検索 確認画面をサブウィンドウにて表示する。

図 ２.１.３.１５.１－４６ 廃止側オーダが既に括り付けられている場合のアラートイメージ

取消再選定確認中より再処理が可能な条件（表 ２.１.３.１５－６参照）のオーダが表示された場合、「取消再選定確認中より再処理」ボタン（図 ２.１.３.１５－４７参照）を表示する。「取消再選定確認中より再処理」ボタン押下時、確認ダイアログ（図 ２.１.３.１５－４８参照）を表示し、「OK」ボタン押下により、入力内容を破棄し、工事情報更新結果画面に遷移する。

※チェックボックス情報は、工事情報更新処理終了後に削除される。

図 ２.１.３.１５.１－４７ 進捗状況照会 工事情報更新画面 共通部（取消再選定確認中より再処理）のイメージ

図 ２.１.３.１５.１－４８ 「取消再選定確認中より再処理」ボタン押下時の確認ダイアログイメージ

端子開放が実施可能な条件（表 ２.１.３.１５－６参照）のオーダが表示された場合、「端子開放」ボタン（図 ２.１.３.１５－４９参照）を表示する。「端子開放」ボタン押下時、確認ダイアログ（図 ２.１.３.１５－５０参照）を表示し、「OK」ボタン押下により、入力内容を破棄し、工事情報更新結果画面に遷移する。

※チェックボックス情報は、工事情報更新処理終了後に削除される。

図 ２.１.３.１５.１－４９ 進捗状況照会 工事情報更新画面 共通部（端子開放）のイメージ

図 ２.１.３.１５.１－５０ 「端子開放」ボタン押下時の確認ダイアログイメージ

取消再選定が可能な条件（表 ２.１.３.１５－６参照）のオーダが表示された場合、「取消再選定」ボタン（図 ２.１.３.１５－５１参照）を表示する。「取消再選定」ボタン押下時、確認ダイアログ（図 ２.１.３.１５－５２参照）を表示し、「OK」ボタン押下により、工事情報更新結果画面に遷移する。

※チェックボックス情報は、工事情報更新処理終了後に削除される。

図 ２.１.３.１５.１－５１ 進捗状況照会 工事情報更新画面 共通部（取消再選定）のイメージ

図 ２.１.３.１５.１－５２ 「取消再選定」ボタン押下時の確認ダイアログイメージ

端子変更が実施可能な条件（表 ２.１.３.１５－６参照）のオーダが表示された場合、「端子変更」ボタンおよび「取消再選定中止」ボタン（図 ２.１.３.１５－５３参照）を表示する。

図 ２.１.３.１５.１－５３ 進捗状況照会 工事情報更新画面 共通部（端子変更）のイメージ

「端子変更」ボタン押下時、確認ダイアログ（図 ２.１.３.１５－５４参照）を表示し、「OK」ボタン押下により、端子変更画面をサブウィンドウにて表示する。

図 ２.１.３.１５.１－５４ 「端子変更」ボタン押下時の確認ダイアログイメージ

「取消再選定中止」ボタン押下時、確認ダイアログ（図 ２.１.３.１５－５５参照）を表示し、「OK」ボタン押下により、工事情報更新結果画面に遷移する。

図 ２.１.３.１５.１－５５ 「取消再選定中止」ボタン押下時の確認ダイアログイメージ

「Ｕ－ＢＩＳユーザ情報」ボタンの表示可能な条件（表 ２.１.３.１５－６参照）のオーダにて、当該ボタン（図 ２.１.３.１５－１参照）を表示する。当該ボタン押下により、Ｕ－ＢＩＳ管理 ユーザ情報詳細画面をサブウィンドウにて表示する。

付属資料または地図情報について、登録または削除可能な条件のオーダが表示された場合、「付属地図」ボタン（図 ２.１.３.１５－１参照）を表示する。表示条件を表 ２.１.３.１５－６に示す。

「付属地図」ボタン押下により、入力された工事情報の入力値の正当性チェックを行う。チェック内容については、表 ２.１.３.１５－１０を参照。入力内容が正常の場合、確認ダイアログ（図 ２.１.３.１５－５６参照）を表示し、「OK」ボタン押下により、付属資料／地図情報管理画面をサブウィンドウにて表示する。

入力内容が異常の場合、入力値確認画面をサブウィンドウにて表示する。

※表示した付属資料／地図情報管理画面のサブウィンドウは、本画面にフォーカスが移動した場合、閉じる。

図 ２.１.３.１５.１－５６ 「付属地図」ボタン押下時の確認ダイアログイメージ

表 ２.１.３.１５.１－６ 各ボタンの実施可能条件一覧（１／５）

項番	ボタン名	オーダ種別	申込回線 サービス種別	オーダステータス	その他条件
Ｕ－ＢＩＳユーザ情報	事前照会 本申込（新設） 建物内設備構築 マンション（新設）	フレッツ 光アンバンドル	－	Ｕ－ＢＩＳ管理権限を保持していること。
付属地図	事前照会 本申込（新設） マンション（新設） その他継続 その他継続（MS） 本申込（廃止） マンション（廃止）	フレッツ 光アンバンドル	－	通建ユーザの場合、変更区分が‘－’または‘補正’であること。 オーダ種別が‘事前照会’の場合、申込回線サービス種別が‘光アンバンドル’であること。
実施日通知	事前照会	フレッツ	下記以外のステータス 補正オーダ確認中 取消オーダ受付 取消オーダ確認中 取消オーダ完了	－
１次納期回答	建物内設備構築	－	下記以外のステータス 補正オーダ確認中 取消オーダ受付 取消オーダ確認中 ジャンパ施工戻し 取消オーダ完了 工事完了最終確認	－
工事日通知	建物内設備構築 建物内設備移行・廃止	－	下記以外のステータス 補正オーダ確認中 取消オーダ受付 取消オーダ確認中 ジャンパ施工戻し 取消オーダ完了 工事完了最終確認	－

表 ２.１.３.１５－６ 各ボタンの実施可能条件一覧（２／５）

項番	ボタン名	オーダ種別	申込回線 サービス種別	オーダステータス	その他条件
ＢＯ	事前照会 本申込（新設） 本申込（廃止） 建物内設備構築 マンション（新設） マンション（廃止） その他継続 その他継続(MS) 建物内設備移行・廃止	フレッツ 光アンバンドル	下記以外のステータス 補正オーダ確認中 取消再選定確認中 机上検討項目修正中 取消オーダ受付 取消オーダ確認中 ジャンパ施工戻し 取消オーダ完了 工事完了最終確認 スプレッドシート投入	2021-2_1 新規 －
ひかり電話工事依頼	本申込（新設）	フレッツ	所内ＳＯ工事結果	ＤＩＹ対応 -ＤＩＹ 光ＳＯ支援正常性確認結果 -正常 ひかり電話手動工事有無 -有 -有(SOHO) ＳＯ工事予定日 -システム日付以前
番ポ工事依頼	本申込（新設）	フレッツ	所内ＳＯ工事結果	ＤＩＹ対応 -ＤＩＹ ひかり電話工事結果 -正常（工事完了） 番ポ同時工事有無 -有 -有（他事業者系） ＳＯ工事予定日 -システム日付以前
拒否	事前照会	フレッツ 光アンバンドル	事前照会受付	－
本申込（新設） 建物内設備構築	－	机上検討	－
本申込（廃止）	フレッツ 光アンバンドル	ＳＯ工事依頼受付	－
マンション（新設） マンション（廃止） その他継続(MS)	－	－	派遣区分 -派遣なし

表 ２.１.３.１５－６ 各ボタンの実施可能条件一覧（３／５）

項番	ボタン名	オーダ種別	申込回線 サービス種別	オーダステータス	その他条件
建物内設備移行・廃止	－	建物内設備受付	－
検討依頼確認	本申込（新設） 建物内設備構築	－	机上検討	－
更新（Ｏｐｔｏｓ（所外）送信無）	本申込（廃止）	－	ＳＯ工事依頼受付	補正実施オーダ（Optos（所外）からの選定結果受信後に補正→先頭戻し）
更新（Ｏｐｔｏｓ送信有）	本申込（新設） 本申込（廃止）	－	スプレッドシート投入	－
更新（Ｏｐｔｏｓ送信無）	本申込（新設） 本申込（廃止）	－	スプレッドシート投入	通建ユーザ以外
完了報告	事前照会 本申込（新設）	光アンバンドル	事前照会回答 ＳＯ工事結果確認（ＢＦ・ＤＦ）	通建ユーザ以外
中間回答 中間回答入力値確認	本申込（新設）	Ｉ１５００ 光アンバンドル	机上検討 現場調査 再ＣＤＮ	中間回答実施回数：99以下
事前照会	光アンバンドル	机上検討 現場調査 事前照会回答	中間回答実施回数：99以下
完了（ＳＯ）入力値確認	本申込（新設） 本申込（廃止） マンション（新設） マンション（廃止） その他継続 その他継続（ＭＳ）	－	所外ＳＯ工事結果（請）	通建ユーザ 光ＨＨＣ完了フラグ -工事完了済以外 通建会社受領状況（ＳＯ）-受領または未受領
完了（ＳＯ）	本申込（新設） 本申込（廃止） マンション（新設） マンション（廃止） その他継続 その他継続（ＭＳ）	－	所外ＳＯ工事結果（請）	通建ユーザ 光ＨＨＣ完了フラグ -工事完了済以外 通建会社受領状況（ＳＯ）-受領または未受領

表 ２.１.３.１５－６ 各ボタンの実施可能条件一覧（４／５）

項番	ボタン名	オーダ種別	申込回線 サービス種別	オーダステータス	その他条件
完了（テレビ）入力値確認	本申込（新設） 本申込（廃止） その他継続	－	所外ＳＯ工事結果（請） ＳＯ工事結果確認（ＢＦ・ＤＦ） ＳＯ工事結果確認	通建ユーザ テレビＨＨＣ完了フラグ -工事完了済以外 通建会社受領状況（テレビ）-受領または未受領
完了（テレビ）	本申込（新設） 本申込（廃止） その他継続	－	所外ＳＯ工事結果（請） ＳＯ工事結果確認（ＢＦ・ＤＦ） ＳＯ工事結果確認	通建ユーザ テレビＨＨＣ完了フラグ -工事完了済以外 通建会社受領状況（テレビ）-受領または未受領
同時工事検索	本申込（新設）	－	同時工事待ち合わせ	－
取消再選定確認中より再処理	本申込（新設）	フレッツ 光アンバンドル	同時工事待ち合わせ 所外ＳＯ工事直請判定 所外ＳＯ工事結果（直） 所外ＳＯ工事結果（請）	申込回線サービス種別が‘フレッツ’の場合、サービス種別が‘ＦＴＴＨ’およびＮＧＮフラグが‘NGN’であること。
端子開放	本申込（新設）	フレッツ	所外ＳＯ工事直請判定 所外ＳＯ工事結果（直） 所外ＳＯ工事結果（請）	サービス種別が‘ＦＴＴＲ’であること。
マンション（新設）	－	所外ＳＯ工事直請判定 所外ＳＯ工事結果（直） 所外ＳＯ工事結果（請）	－

表 ２.１.３.１５－６ 各ボタンの実施可能条件一覧（５／５）

項番	ボタン名	オーダ種別	申込回線 サービス種別	オーダステータス	その他条件
取消再選定	本申込（新設）	フレッツ 光アンバンドル	取消再選定確認中	申込回線サービス種別が‘フレッツ’の場合、サービス種別が‘ＦＴＴＨ’であること。
端子変更	本申込（新設）	フレッツ	取消再選定確認中	サービス種別が‘ＦＴＴＲ’であること。
マンション（新設）	－	取消再選定確認中	－
取消再選定中止	本申込（新設）	フレッツ	取消再選定確認中	サービス種別が‘ＦＴＴＲ’であること。
マンション（新設）	－	取消再選定確認中	－
机上検討項目修正	本申込（新設）	フレッツ 光アンバンドル	同時工事待ち合わせ 所外ＳＯ工事直請判定 所外ＳＯ工事結果（直） 所外ＳＯ工事結果（請）	－
建物内設備構築	－	所内ＳＯ工事結果 所内ＳＯ工事結果確認	－
取消再選定確認中より再処理（営業通知）	本申込（新設）	フレッツ	同時工事待ち合わせ 所外ＳＯ工事直請判定 所外ＳＯ工事結果（直） 所外ＳＯ工事結果（請）	サービス種別が‘ＦＴＴＨ’およびＮＧＮフラグが‘NGN’であること。
中間回答管理	事前照会 本申込（新設）	光アンバンドル	－	通建ユーザ以外

【凡例】－：条件無し

２次回答ステータスが「未更新」の集合装置工事オーダに対応する仮予約状況が「仮予約」のＳＯ工事オーダの場合、２次回答自動更新フラグを「ＯＮ」にしての机上検討ステータスの更新または２次回答ステータスの更新は不可。

ＳＯ工事オーダにて「更新」ボタン押下時、更新不可の場合のアラートイメージを図 ２.１.３.１５－５７および図 ２.１.３.１５－５８に示す。

図 ２.１.３.１５.１－５７ ＳＯ工事オーダが机上検討ステータスを更新不可の場合のアラートイメージ

図 ２.１.３.１５.１－５８ ＳＯ工事オーダが２次回答ステータスを更新不可の場合のアラートイメージ

所内ＳＯ工事結果ステータスにおいて、所内設備選定依頼送信エラーのまま「更新」ボタン押下により、図 ２.１.３.１５－５９に示す確認ダイアログを表示、同ステータスにおいて、「所内設備選定結果通知未受信」にて「更新」ボタン押下により、図 ２.１.３.１５－６０に示す確認ダイアログを表示する。

いずれの確認ダイアログにおいても「OK」ボタン押下により、以後、Optos（所内）との通信を行わずステータスを更新する。

※「流通項目設計編 ２.３ 申込サービス関連対応表」 表 ２.３－９に示す申込サービスのオーダの場合、確認ダイアログの表示を行わない。

図 ２.１.３.１５.１－５９ 所内設備選定依頼送信エラーのまま「更新」ボタンが押下された場合の確認ダイアログイメージ

図 ２.１.３.１５.１－６０ 所内設備選定結果通知未受信にて「更新」ボタンが押下された場合の確認ダイアログイメージ

所内ＳＯ工事結果ステータスにおいて、光ＳＯ支援：ＳＯ工事依頼送信エラーのまま「更新」ボタン押下により、図 ２.１.３.１５－６１に示す確認ダイアログを表示する。

図 ２.１.３.１５.１－６１ 光ＳＯ支援：ＳＯ工事依頼送信エラーのまま「更新」ボタンが押下された場合の確認ダイアログイメージ

表 ２.１.３.１５－７の条件を満たす廃止側オーダにて、本画面を表示した場合、表 ２.１.３.１５－８の条件で新設側オーダの情報を取得する。

表 ２.１.３.１５.１－７ 廃止側オーダの条件

項番	条件	新設側オーダ 取得有無
ステータス	注文種類	ＤＩＹ対応
1	4：所内ＳＯ工事結果	品目変更（廃止）	ＤＩＹ	有
2	上記以外	無
3	上記以外	－
4	上記以外	－	－

【凡例】－：条件無し

表 ２.１.３.１５.１－８ 新設側オーダの取得条件

項番	対象項目	取得条件
1	利用部門管理番号	廃止側オーダの利用部門管理番号
2	注文種類	品目変更（新設）
3	ＤＩＹ対応	ＤＩＹ
4	光心線提供検討依頼受信日（初回時）	最新の受信日

「更新」ボタン押下により、表 ２.１.３.１５－９に示す新設側オーダのチェック結果に応じてアラートまたは確認ダイアログを表示する。

表 ２.１.３.１５.１－９ 新設側オーダのチェック条件

項番	条件	表示対象アラート／確認ダイアログ
取得結果	光ＳＯ支援 正常性確認結果	所内ＳＯ工事 完了日
1	有	正常	設定有	表示しない
2	NULL	図 ２.１.３.１５－６２参照
3	上記以外	－	図 ２.１.３.１５－６３参照
4	無	図 ２.１.３.１５－６４参照

【凡例】－：条件無し

図 ２.１.３.１５.１－６２ 新設側オーダのＤＩＹ工事が未完了時のアラートイメージ

図 ２.１.３.１５.１－６３ 新設側オーダのＤＩＹ工事が未完了時のアラートイメージ

所外ＳＯ工事結果（直）、所外ＳＯ工事結果（請）、ＳＯ工事結果確認（ＢＦ・ＤＦ）、またはＳＯ工事結果確認ステータスにおいて、ＳＯ工事またはテレビ接続工事完了後に補正受信を行ったオーダに対して「更新」ボタン押下により、図 ２.１.３.１５－６４に示すアラートを表示する。

図 ２.１.３.１５.１－６４ ＳＯ工事またはテレビ接続工事完了後に補正受信を行ったオーダに対して「更新」ボタンが押下された場合のアラートイメージ

入力内容のチェックタイミングを表 ２.１.３.１５－１０に示す。

表 ２.１.３.１５.１－１０ 入力内容のチェックタイミング（１／４）

項番	チェックタイミング	チェック内容	エラー発生時
「付属地図」ボタン押下	1.入力値の正当性チェック	入力値確認画面をサブウィンドウに表示 *1
「実施日通知」ボタン押下	1.入力値の正当性チェック	入力値確認画面を同一ウィンドウに表示 *2
2.関連項目入力値チェック	入力値確認画面を同一ウィンドウに表示 *2
「１次納期回答」ボタン押下	1.入力値の正当性チェック	入力値確認画面を同一ウィンドウに表示 *2
2.関連項目入力値チェック	入力値確認画面を同一ウィンドウに表示 *2
「工事日通知」ボタン押下	1.入力値の正当性チェック	入力値確認画面を同一ウィンドウに表示 *2
2.関連項目入力値チェック	入力値確認画面を同一ウィンドウに表示 *2
「ＢＯ」ボタン押下	1.入力値の正当性チェック	入力値確認画面を同一ウィンドウに表示 *2
2.関連項目入力値チェック	入力値確認画面を同一ウィンドウに表示 *2
「ひかり電話工事依頼」ボタン押下	1.入力値の正当性チェック	入力値確認画面を同一ウィンドウに表示 *2
「番ポ工事依頼」ボタン押下	1.入力値の正当性チェック	入力値確認画面を同一ウィンドウに表示 *2
「拒否」ボタン押下	1.受領可否入力値チェック *4	入力値確認画面を同一ウィンドウに表示 *2
2.入力値の正当性チェック	入力値確認画面を同一ウィンドウに表示 *2
3.関連項目入力値チェック	入力値確認画面を同一ウィンドウに表示 *2
「更新／更新（ＨＨＣ送信無）／更新（Ｏｐｔｏｓ送信有）」ボタン押下	1.受領可否入力値チェック *4	入力値確認画面を同一ウィンドウに表示 *2
2.入力値の正当性チェック	入力値確認画面を同一ウィンドウに表示 *2
3.必須項目入力チェック	入力値確認画面を同一ウィンドウに表示 *2
4.選択数超過チェック *5	入力値確認画面を同一ウィンドウに表示 *2
5.関連項目入力チェック	入力値確認画面を同一ウィンドウに表示 *2
6.工事進捗遅延チェック *6	入力値確認画面を同一ウィンドウに表示 *2 *7 または、項目間ワーニングチェック画面を同一ウィンドウに表示 *3

表 ２.１.３.１５－１０ 入力内容のチェックタイミング（２／４）

項番	チェックタイミング	チェック内容	エラー発生時
7.項目間ワーニングチェック *6	項目間ワーニングチェック画面を同一ウィンドウに表示 *3 *8
「検討依頼確認」ボタン押下	1.入力値の正当性チェック	入力値確認画面を同一ウィンドウに表示 *2
「中途保存」ボタン押下	1.入力値の正当性チェック	入力値確認画面を同一ウィンドウに表示 *2
「入力値確認」ボタン押下	1.入力値の正当性チェック	入力値確認画面をサブウィンドウに表示 *1
2.必須項目入力チェック	入力値確認画面をサブウィンドウに表示 *1
3.選択数超過チェック	入力値確認画面をサブウィンドウに表示 *1
4.見込時期チェック	入力値確認画面をサブウィンドウに表示 *1
5. 関連項目入力チェック	入力値確認画面をサブウィンドウに表示 *1
6. 工事進捗遅延チェック	入力値確認画面をサブウィンドウに表示 *1 *7 または、項目間ワーニングチェック画面をサブウィンドウに表示 *1
7.項目間ワーニングチェック	項目間ワーニングチェック画面をサブウィンドウに表示 *1 *8
「更新（Ｏｐｔｏｓ（所外）送信無）」ボタン押下	1.入力値の正当性チェック	入力値確認画面を同一ウィンドウに表示 *2
2.必須項目入力チェック	入力値確認画面を同一ウィンドウに表示 *2
3.関連項目入力値チェック	入力値確認画面を同一ウィンドウに表示 *2
「更新（Ｏｐｔｏｓ送信無）」ボタン押下	1.入力値の正当性チェック	入力値確認画面を同一ウィンドウに表示 *2
2.関連項目入力チェック	入力値確認画面を同一ウィンドウに表示 *2
3.項目間ワーニングチェック *6	項目間ワーニングチェック画面を同一ウィンドウに表示 *3
「完了（ＳＯ）入力値確認」ボタン押下	1.入力値の正当性チェック	入力値確認画面をサブウィンドウに表示 *1

表 ２.１.３.１５－１０ 入力内容のチェックタイミング（３／４）

項番	チェックタイミング	チェック内容	エラー発生時
2.必須項目入力チェック	入力値確認画面をサブウィンドウに表示 *1
3.関連項目入力チェック	入力値確認画面をサブウィンドウに表示 *1
「完了（ＳＯ）」ボタン押下	1.入力値の正当性チェック	入力値確認画面を同一ウィンドウに表示 *2
2.必須項目入力チェック	入力値確認画面を同一ウィンドウに表示 *2
3.関連項目入力チェック	入力値確認画面を同一ウィンドウに表示 *2
「完了（テレビ）入力値確認」ボタン押下	1.入力値の正当性チェック	入力値確認画面をサブウィンドウに表示 *1
2.関連項目入力チェック	入力値確認画面をサブウィンドウに表示 *1
3.項目間ワーニングチェック	項目間ワーニングチェック画面をサブウィンドウに表示 *1
「完了（テレビ）」ボタン押下 *6	1.入力値の正当性チェック	入力値確認画面を同一ウィンドウに表示 *2
2.関連項目入力チェック	入力値確認画面を同一ウィンドウに表示 *2
3.項目間ワーニングチェック *6	項目間ワーニングチェック画面を同一ウィンドウに表示 *3
「完了報告」ボタン押下	1.入力値の正当性チェック	入力値確認画面を同一ウィンドウに表示 *2
2.必須項目入力チェック	入力値確認画面を同一ウィンドウに表示 *2
3.見込時期チェック	入力値確認画面を同一ウィンドウに表示 *2
4.関連項目入力チェック	入力値確認画面を同一ウィンドウに表示 *2
5.項目間ワーニングチェック *6	項目間ワーニングチェック画面を同一ウィンドウに表示 *3
「中間回答」ボタン押下	1.入力値の正当性チェック	入力値確認画面を同一ウィンドウに表示 *2
2.見込時期チェック	入力値確認画面を同一ウィンドウに表示 *2
3.関連項目入力値チェック	入力値確認画面を同一ウィンドウに表示 *2
「中間回答入力値確認」ボタン押下	1.入力値の正当性チェック	入力値確認画面をサブウィンドウに表示 *1
2.見込時期チェック	入力値確認画面をサブウィンドウに表示 *1
3.関連項目入力値チェック	入力値確認画面をサブウィンドウに表示 *1
「机上検討項目修正」ボタン押下	1.入力値の正当性チェック	入力値確認画面を同一ウィンドウに表示 *2

表 ２.１.３.１５－１０ 入力内容のチェックタイミング（４／４）

項番	チェックタイミング	チェック内容	エラー発生時
「中間回答管理」ボタン押下	1.入力値の正当性チェック	入力値確認画面をサブウィンドウに表示 *1

注）*1：「閉じる」ボタン押下後、サブウィンドウを閉じる。

*2：「OK」ボタン押下後、進捗状況照会 工事情報更新画面に戻る。

*3：「このまま更新」ボタン押下時、工事情報更新処理を行い、工事情報更新結果に遷移する。「元画面に戻る」ボタン押下時、進捗状況照会 工事情報更新画面に戻る。

*4：拒否可能ステータスのみ実施。

*5：「更新」・「更新（Ｏｐｔｏｓ送信有）」ボタンのみ実施。

*6: 項目間ワーニングチェックにて、ワーニングメッセージ出力後、項目間ワーニングチェック画面の「このまま更新」ボタン押下時は項目間ワーニングチェックを実施しない。また、工事進捗遅延チェックによるワーニングも破棄する。

*7: 関連項目入力チェックのエラーメッセージと工事進捗遅延チェックのエラーメッセージは合わせて表示する。

*8: ワーニングチェックのワーニングメッセージと工事進捗遅延チェックのワーニングメッセージは合わせて表示する。

共通部左側に表示されている[画面切替]アンカークリックにより、該当アンカーの下に[グループ]アンカーが展開表示され、該当アンカーの情報が右下の明細部分に表示される。

[グループ]アンカークリックにより、該当アンカーの情報が右下の明細部分に表示される。

グループアンカー内に現在のステータスにて入力必須項目が含まれている場合、アンカーの文字が拡大・強調される。

サービス種別およびログインユーザ（通建会社）により、明細部分のアンカーの数は増減する。

各画面切替アンカー内の項目およびグループアンカー内の項目は、サービスの種別によって変化しない。

ステータスが「補正オーダ確認中」および申込サービスの変更オーダの場合、申込サービス部に着色する。

グループ名横の[更新履歴]アンカーまたは各項目アンカークリックにより、工事情報 更新履歴表示画面に遷移する。

各画面切替アンカーの右に該当アンカーのグループすべての最新オーダでの更新履歴がある項目総数および全更新履歴項目総数を表示する。

各グループアンカーの右にグループ毎の最新オーダでの更新履歴のある項目数および全更新履歴項目数を表示する。

進捗状況照会 検索結果画面、詳細画面、または補正オーダ変更項目一覧画面にて基盤情報にあらかじめ設定されたユーザが補正オーダ確認中ステータスの工事情報に対して「処理開始」ボタンが押下された場合、以下の処理を行う。

・「元のステータスより再処理」ボタンを表示する。

※修正発生時のアクティビティステータスがプロセスモデルの先頭ステータスの場合、当該ボタンは表示しない。

・「フェーズ名＋より再処理」ボタンを表示する。

※フェーズ名は、ＳＯ工事依頼待ち、ＳＯ工事フェーズ先頭とし、複数ある場合、すべて表示し、戻り先フェーズがない場合、表示しない。

・「プロセスモデルの先頭ステータス名＋より再処理」ボタンを表示する。

・補正オーダ確認中のボタン表示について、通常オーダのボタン表示行数に応じて変更する。イメージを図 ２.１.３.１５－６５および図 ２.１.３.１５－６６示す。

・補正オーダ確認中のボタン表示ルール一覧を表 ２.１.３.１５－１１に示す。

図 ２.１.３.１５.１－６５ 進捗状況照会 工事情報更新画面 共通部（基盤情報に設定されたユーザが補正オーダ確認中ステータスを選択（通常オーダのボタン表示行数が1行））イメージ

図 ２.１.３.１５.１－６６ 進捗状況照会 工事情報更新画面 共通部（基盤情報に設定されたユーザが補正オーダ確認中ステータスを選択（通常オーダのボタン表示行数が2行））イメージ

表 ２.１.３.１５.１－１１ 補正オーダ確認中のボタン表示ルール（１／２）

項番	ステータス	ボタン名
元のステータスより再処理	事前照会受付より再処理	机上検討より再処理	ＳＯ工事依頼待ちより再処理	ＳＯ工事フェーズ先頭より再処理	ＳＯ工事依頼受付より再処理	建物内設備受付より再処理
1	事前照会	検討フェーズの更新履歴無 （プロセスモデルの先頭ステータス）	×	○	×	×	×	×	×
2	検討フェーズの更新履歴有	○	○	×	×	×	×	×
3	本申込（新設）	検討フェーズの更新履歴無 （プロセスモデルの先頭ステータス）	×	×	○	×	×	×	×
4	検討フェーズの更新履歴有	○	×	○	×	×	×	×
5	依頼待ちフェーズの更新履歴有	△	×	○	○ *2	△	×	×
6	ＳＯ工事フェーズの更新履歴有	*1 *3	×	○	○ *2	△ *2	×	×
7	本申込（マンション＿新設）	ＳＯ工事フェーズの更新履歴無 （プロセスモデルの先頭ステータス）	×	×	×	×	○	×	×
8	ＳＯ工事フェーズの更新履歴有	*1	×	×	×	○	×	×
9	本申込（廃止）	ＳＯ工事フェーズの更新履歴無 （プロセスモデルの先頭ステータス）	×	×	×	×	×	○	×

表 ２.１.３.１５－１１ 補正オーダ確認中のボタン表示ルール（２／２）

項番	ステータス	ボタン名
元のステータスより再処理	事前照会受付より再処理	机上検討より再処理	ＳＯ工事依頼待ちより再処理	ＳＯ工事フェーズ先頭より再処理	ＳＯ工事依頼受付より再処理	建物内設備受付より再処理
10	ＳＯ工事フェーズの更新履歴有	*1	×	×	×	×	○	×
11	本申込（マンション＿廃止）	ＳＯ工事フェーズの更新履歴無 （プロセスモデルの先頭ステータス）	×	×	×	×	○	×	×
12	ＳＯ工事フェーズの更新履歴有	*1	×	×	×	○	×	×
13	その他継続	ＳＯ工事フェーズの更新履歴無 （プロセスモデルの先頭ステータス）	○	×	×	×	○	×	×
14	ＳＯ工事フェーズの更新履歴有	*1 *3	×	×	×	○	×	×
15	その他継続（MS）	ＳＯ工事フェーズの更新履歴無 （プロセスモデルの先頭ステータス）	×	×	×	×	○	×	×
16	ＳＯ工事フェーズの更新履歴有	*1	×	×	×	○	×	×
17	建物内設備 移行・廃止	検討フェーズの更新履歴無 （プロセスモデルの先頭ステータス）	×	×	×	×	×	×	○
18	検討フェーズの更新履歴有	○	×	×	×	×	×	○

【凡例】○：ボタン表示、×：ボタン非表示、△：ボタン表示／非表示

（条件は、表 ２.１.３.１５－１２参照）

注）*1：補正受信時のアクティビティステータスが「所外ＳＯ工事結果（直）」、「所外ＳＯ工事結果（請）」、または「ＨＨＣ受信待ち」(すべてのオーダ種別において有効)の場合においては、ＳＯ工事予定日が変更された場合、非活性。

*2：補正受信時にスプリッタ統合ＳＯ番号が変更されたオーダの場合、非活性。

*3：申込回線サービス種別：「フレッツ」のオーダおよび所内ＳＯ工事要否：「要」、補正受信時のアクティビティステータス：「所内ＳＯ工事結果」以外およびひかり電話品目が変更された場合、非活性。

表 ２.１.３.１５.１－１２ ＣＣ関連項目（回線ＩＤ以外）変更有無によるボタン表示ルール

項番	ＣＣ関連項目（回線ＩＤ以外）変更有無	ボタン名
元のステータスより再処理	ＳＯ工事フェーズ先頭より再処理
1	有	×	○
2	NULL	○	△

【凡例】○：ボタン表示、×：ボタン非表示、

△：ＳＯ工事フェーズの更新履歴が存在する場合、ボタン表示

「補正履歴」ボタン押下により、サブウィンドウにて進捗状況照会 補正オーダ変更項目一覧画面を表示する。

「元のステータスより再処理」、「フェーズ名＋より再処理」または「プロセスモデルの先頭ステータス名＋より再処理」ボタン押下により、収容位置変更依頼情報でしかかりとして流通しかつオーダ情報へ未反映であることを通知するアラートを表示する。

収容位置変更実施中に通知するアラートのイメージを図 ２.１.３.１５－６７に示す。

図 ２.１.３.１５.１－６７ 補正オーダの場合、収容位置変更実施中の通知するアラートイメージ

補正オーダまたは取消オーダの場合、通建会社に通知するアラートのイメージを表示する。

通建会社に通知するアラートのイメージを図 ２.１.３.１５－６８に示す。

図 ２.１.３.１５.１－６８ 補正オーダ、取消オーダの場合、通建会社へ通知するアラートイメージ

「元のステータスより再処理」ボタン押下により、項目間ワーニングチェック結果画面に遷移し、「このまま更新」ボタン押下により、工事情報更新結果画面に遷移する。

※失敗した場合、エラー項目一覧画面に遷移する。

※補正オーダ受信前の元のステータスが申込内容不備または申込内容不備（CDN契約なし）による「拒否」の場合、押下不可。（図 ２.１.３.１５－６９参照）

※Optos（所外）にて再選定が必要となる項目が変更され、本システムにて確定されていない場合、Optos（所外）への設備検討依頼確認ダイアログ（図 ２.１.３.１５－７０参照）を表示する。

※チェックボックス情報は、工事情報更新処理終了後に削除される。

図 ２.１.３.１５.１－６９ 進捗状況照会 工事情報更新画面 共通部イメージ

図 ２.１.３.１５.１－７０ 設備検討依頼確認ダイアログイメージ

「フェーズ名＋より再処理」ボタン押下により、項目間ワーニングチェック結果画面に遷移し、「このまま更新」ボタン押下により、工事情報更新結果画面に遷移する。

※失敗した場合、エラー項目一覧画面に遷移する。

※Optos（所外）にて再選定が必要となる項目が変更され、本システムにて確定されていない場合、Optos（所外）への設備検討依頼選択ダイアログ（図 ２.１.３.１５－７０参照）を表示する。

※チェックボックス情報は、工事情報更新処理終了後に削除される。

「プロセスモデルの先頭ステータス名＋より再処理」ボタン押下により、項目間ワーニングチェック結果画面に遷移し、「このまま更新」ボタン押下により、工事情報更新結果画面に遷移する。

※失敗した場合、エラー項目一覧画面に遷移する。

※下記、表 ２.１.３.１５－１３のルールに従い図 ２.１.３.１５－７１に示すダイアログを表示し、「OK」ボタン押下により、プロセスモデルの先頭ステータスの自動更新を実施し、「キャンセル」ボタン押下により、自動更新を実施せずにプロセスモデルの先頭ステータスに遷移する。

※チェックボックス情報は、工事情報更新処理終了後に削除される。

表 ２.１.３.１５.１－１３ 先頭ステータス自動更新確認ダイアログ表示ルール

項番	先頭ステータス	プロセスモデル	申込サービス	アラート表示
1	机上検討	・本申込（新設） ・建物内設備構築	「流通項目設計編２.３ 申込サービス関連対応表」 表 ２.３－１１を参照	○
2	ＳＯ工事依頼受付	本申込（廃止）	○
3	建物内設備受付	建物内設備移行・廃止	－	○
4	上記以外	－	－	×

【凡例】○：表示、×：非表示

図 ２.１.３.１５.１－７１ 自動更新確認ダイアログイメージ（例：先頭ステータスが机上検討の場合）

工事情報更新結果画面の「OK」ボタン押下により、進捗状況照会 工事情報更新画面への遷移元の画面（進捗状況照会 詳細画面、進捗状況照会 検索結果画面、関連オーダ一覧 検索結果画面、同時工事オーダ一覧 検索結果画面、アクセス工事一覧 検索結果画面）に遷移する。

※遷移元の画面が進捗状況照会 補正オーダ変更項目一覧画面の場合、進捗状況照会 検索結果画面に遷移する

オーダの種類とボタンの表示／非表示の関係を表 ２.１.３.１５－１４に示す。

表 ２.１.３.１５.１－１４ オーダの種類とボタンの表示／非表示の関係（１／２）

項番	ボタン名	オーダの種類とボタンの表示（○）／非表示（×）
通常 オーダ	補正オーダ 確認中 ステータス	取消再選定 確認中 ステータス	机上検討 項目修正中 ステータス	取消 オーダ
Ｕ－ＢＩＳユーザ情報 *3	○	○	○	○	○
ステータス更新履歴	○	○	○	○	○
付属地図 *3	○	○	○	○	○
補正履歴	×	○	×	×	×
実施日通知 *8	○	×	×	×	×
１次納期回答 *9	○	×	×	×	×
工事日通知 *10	○	×	×	×	×
ＢＯ *7	○	×	×	×	×
ひかり電話工事依頼 *3	○	×	×	×	×
番ポ工事依頼 *3	○	×	×	×	×
拒否 *2	○	×	×	×	×
更新（ＨＨＣ送信無） *6	○	×	×	×	×
検討依頼確認 *3	○	×	×	×	×
同時工事検索 *3	○	×	×	×	×
中途保存	○	○	○	○	○
オーダ関連組織一覧	×	×	×	×	○
取消確認依頼 *11	×	×	×	×	○

表 ２.１.３.１５－１４ オーダの種類とボタンの表示／非表示の関係（２／２）

項番	ボタン名	オーダの種類とボタンの表示（○）／非表示（×）
通常 オーダ	補正オーダ 確認中 ステータス	取消再選定 確認中 ステータス	机上検討 項目修正中 ステータス	取消 オーダ
取消一括確認済 *11	×	×	×	×	○
入力値確認	○	×	×	○	○
更新（Ｏｐｔｏｓ（所外）送信無） *3	○	×	×	×	×
更新（Ｏｐｔｏｓ送信無） *3	○	×	×	×	×
更新（Ｏｐｔｏｓ送信有） *3	○	×	×	×	×
オーダ取消実行 *12	×	×	×	×	○
完了（ＳＯ）入力値確認 *3	×	×	×	×	×
完了（ＳＯ） *3	×	×	×	×	×
完了（テレビ）入力値確認 *3	×	×	×	×	×
完了（テレビ） *3	×	×	×	×	×
更新 *4 *13	○	×	×	○	○
完了報告 *3 *5	○	×	×	×	×
処理中止	○	○	○	○	○
中間回答 *1	○	×	×	×	×
中間回答入力値確認 *1	○	×	×	×	×
元のステータスより再処理	×	○	×	×	×
フェーズ名＋より再処理	×	○	×	×	×
プロセスモデルの先頭ステータス＋より再処理	×	○	×	×	×
机上検討項目修正 *3	○	×	×	×	×
取消再選定確認中より再処理 *3	○	×	×	×	×
取消再選定確認中より再処理（営業通知） *3	○	×	×	×	×
端子開放 *3	○	×	×	×	×
取消再選定 *3	×	×	○	×	×
端子変更 *3	×	×	○	×	×
取消再選定中止 *3	×	×	○	×	×
中間回答管理 *3	○	○	○	○	○

注）*1：中間回答実施可能なステータスおよび申込サービスの場合、表示。

*2：拒否実施可能なステータスの場合、表示。

*3：ボタンの表示条件については、表 ２.１.３.１５－６を参照。

*4：ステータス「スプレッドシート投入」以外の所属組織が変更可能な収容区域すべてのオーダを表示。

*5：完了報告時は、「更新」ボタンは、非表示。

*6：ステータス「所外SO工事直請判定」にて１回以上アクセスPF（統合HHC）への送信に失敗しているオーダを表示。

*7：ＢＯ実施可能なステータスおよび申込サービスの場合、表示。

*8：実施日通知実施可能な事前照会のステータスを表示。

*9：１次納期回答を実施可能なマンション構築のステータスの場合、表示。

*10：工事日通知実施可能なマンション構築または建物内設備移行・廃止のステータスの場合、表示。

*11：取消オーダはステータスが「取消オーダ受付」の場合、表示。

*12：取消オーダはステータスが「取消オーダ完了」の場合、表示。

*13：取消オーダはステータスが「ジャンパ施工戻し」の場合、表示。

事前項目間チェックにより、工事情報が指定された条件に合致し、必須入力となる場合、背景色を緑色に着色する。

※あらかじめデフォルト値が指定されている場合、指定された値に置き換えて表示する。

※空白指定を許容する場合または対象項目の設定値を上書き可能な場合、背景色の着色を行わない。（事前項目間チェックの設定内容については、「流通項目設計編 ２.４.２ 項目間チェック」を参照）

入力値確認画面に表示された項目の[グループ]アンカークリックにより、進捗状況照会 工事情報更新画面右下の明細部分を対象グループ表示部に切り替える。

本申込み新設時、サービス種別がアンバンドルまたは専用線およびステータスが「再CDN」の場合、「CDN（コーディネート）情報」-「再CDN要否判定」-「修正依頼」を「依頼不要」に選択後、「更新」ボタン押下により、図 ２.１.３.１５－７２に示す確認ダイアログが表示される。

図 ２.１.３.１５.１－７２ 「依頼不要」選択後、「更新」ボタン押下時に出力される確認ダイアログイメージ

本申込み新設時、サービス種別がアンバンドルまたは専用線およびステータスが「再CDN」の場合、「CDN（コーディネート）情報」-「再CDN要否判定」-「修正依頼」を「提供不可」に選択後、「更新」ボタン押下により、図 ２.１.３.１５－７３に示す確認ダイアログが表示される。

図 ２.１.３.１５.１－７３ 「提供不可」選択後、「更新」ボタンを押下時に出力される確認ダイアログイメージ

進捗状況照会 工事情報更新画面が表示された場合、以下に示す項目に対する自動入力機能を持つ。

担当者・会社名・電話番号・日付を自動入力する。

更新対象オーダのステータスに対して、更新権限が与えられた組織に所属するユーザにて本画面に遷移した場合、自動入力対象項目が本来設定必須ステータスにて必須入力または条件付必須入力の場合、ログインユーザ情報を自動入力する。

※各項目の設定タイミングについては、「流通項目設計編 １.１.２ 流通項目一覧」を参照。

自動入力番号のついた各項目は、表 ２.１.３.１５－１５のルールにて自動入力を行う。

※更新画面より対象項目の設定値の修正は、可能。

表 ２.１.３.１５.１－１５ 自動入力内容

項番	設定項目	自動入力される内容	備考
1	担当者	ログインユーザ名	対象項目が未入力の場合、自動入力を行う
2	会社名	ログインユーザの所属部門等
3	電話番号	ログインユーザの電話番号
4	日付	ログイン日 *1
5	担当者	ログインユーザ名	・対象項目に自動入力を行う（対象項目に入力データがある場合、上書きする） ・対象の項目のチェックボックスにチェックを自動設定する
6	会社名	ログインユーザの所属部門等
7	電話番号	ログインユーザの電話番号
8	日付	ログイン日 *1

注）*1：ユーザがシステムにログインした日付を自動入力。

表示されたオーダの変更区分が‘補正’の場合、変更区分の表示の後ろに補正オーダ発行回数を“(n)”と表示（図 ２.１.３.１５－３０参照）する。

「ステータス更新履歴」ボタン押下により、ステータス更新履歴情報画面を表示する。

２サイド表示グループにて投入作業削減のため「依頼→結果」ボタンおよび「クリア」ボタンを実現する。

「依頼→結果」ボタンおよび「クリア」ボタンのイメージを図 ２.１.３.１５－７４に示す。

※機能詳細については、各グループを参照。

図 ２.１.３.１５.１－７４ 「依頼→結果」ボタンおよび「クリア」ボタンのイメージ

進捗状況照会 工事情報更新画面のその他機器情報グループにて投入作業削減のため「その他機器検索」ボタンおよび「クリア」ボタンを実現する。

「その他機器検索」ボタンおよび「クリア」ボタンのイメージを図 ２.１.３.１５－７５に示す。

※機能詳細については、各グループを参照。

図 ２.１.３.１５.１－７５ 「その他機器検索」ボタンおよび「クリア」ボタンのイメージ

２次回答自動更新設定中に、表 ２.１.３.１５－１６に示す操作を実施した場合、図 ２.１.３.１５－７６の確認ダイアログを表示し、「OK」ボタンが押下された場合、対象オーダを２次回答自動更新対象外とする。

表 ２.１.３.１５.１－１６ ２次回答自動更新対象外確認ダイアログの表示ルール

項番	対象ステータス	オーダ種別	押下ボタン名
1	2：アクセス工事発注（サ総）	建物内設備構築	中途保存、ＢＯ、１次納期回答、工事日通知、または更新
2	上記以外	中途保存、ＢＯ、または更新
3	2：２次回答	―	中途保存またはＢＯ

図 ２.１.３.１５.１－７６ ２次回答自動更新対象外の確認ダイアログイメージ（例：２次回答ステータスの場合）

机上検討項目修正中ステータスへ更新可能な条件（表 ２.１.３.１５－６参照）のオーダにて、「机上検討項目修正」ボタン（図 ２.１.３.１５－４７参照）を表示する。当該ボタン押下時、確認ダイアログ（図 ２.１.３.１５－７７参照）を表示し、「OK」ボタン押下により、このステータスで入力可能な項目に入力された工事情報に対し入力値チェックを行い、工事情報更新結果画面に遷移する。

※入力値チェックの内容については表 ２.１.３.１５－１０を参照。

※チェックボックス情報は、工事情報更新処理終了後に削除される。

図 ２.１.３.１５.１－７７ 「机上検討項目修正」ボタン押下時の確認ダイアログイメージ

見込時期チェックとは光アンバンドルのオーダにおいて、提供可能見込時期がオーダの申込受領日よりも未来日であることを判定するチェックである。見込時期チェック実施判定条件（表 ２.１.３.１５－１７）において判定結果がチェック対象の場合、見込日（表 ２.１.３.１５－１８）を生成し、見込時期チェック（表 ２.１.３.１５－１９）を実施する。

表 ２.１.３.１５.１－１７ 見込時期チェック実施判定条件

項番	工事情報更新画面 入力値	フロー	ステータス	判定結果
提供可能時期：見込時期（年月）	提供可能時期：見込時期（旬）
1	入力あり	入力あり	事前照会	机上検討 現場調査 事前照会回答	チェック対象
2	上記以外	チェック対象外
3	本申込（新設）	机上検討 現場調査 再ＣＤＮ	チェック対象
4	上記以外	チェック対象外
5	上記以外	－	チェック対象外
6	入力なし	－	－	チェック対象外
7	入力なし	－	－	－	チェック対象外

【凡例】－：条件無し

表 ２.１.３.１５.１－１８ 見込日生成内容

項番	提供可能時期：見込時期（旬）	見込日の生成内容 *1
1	上旬	提供可能時期：見込時期（年月）の10日
2	中旬	提供可能時期：見込時期（年月）の20日
3	下旬または以降	提供可能時期：見込時期（年月）の末日

注）*1：例として、提供可能時期：見込時期（年月）が202008、提供可能時期：見込時期（旬）が上旬の場合、20200810として生成。

表 ２.１.３.１５.１－１９ 見込時期チェック内容

項番	チェック条件	チェック結果
1	見込日≧申込受領日	OK
2	上記以外	NG

取消再選定確認中より再処理（営業通知）が可能な条件（表 ２.１.３.１５－６参照）のオーダを表示した場合、「取消再選定確認中より再処理（営業通知）」ボタン（図 ２.１.３.１５－７８参照）を表示する。「取消再選定確認中より再処理（営業通知）」ボタン押下時、確認ダイアログ（図 ２.１.３.１５－７９参照）を表示し、「OK」ボタン押下により、入力内容を破棄し、工事情報更新結果画面に遷移する。２.１.３.１.１画面機能

※チェックボックス情報は、工事情報更新処理終了後に削除する。

図 ２.１.３.１５.１－７８ 進捗状況照会 工事情報更新画面 共通部（取消再選定確認中より再処理（営業通知））のイメージ

図 ２.１.３.１５.１－７９ 「取消再選定確認中より再処理（営業通知）」ボタン押下時の確認ダイアログイメージ

「中間回答管理」ボタンの表示可能な条件のオーダにて、当該ボタンを表示する。画面イメージを図 ２.１.３.１５－８０に、「中間回答管理」ボタンの表示可能な条件を表 ２.１.３.１５－６に示す。

図 ２.１.３.１５.１－８０ 「中間回答管理」ボタンのイメージ

「中間回答管理」ボタン押下によりサブウィンドウにて中間回答画面を表示する。この時、ボタン押下時のオーダステータスにより中間回答画面での実施可能操作を制御する。制御条件を表 ２.１.３.１５－２０に示す。

※表示したサブウィンドウは、本画面にフォーカスが移動した場合、閉じる。

表 ２.１.３.１５.１－２０ 中間回答画面における実施可能操作条件

項番	中間回答管理ボタン押下画面	オーダステータス	中間回答実施回数	中間回答画面実施可能操作
工事情報更新画面	机上検討 再ＣＤＮ 現場調査 事前照会回答	99未満	中途保存 入力値確認 送信
上記以外	参照のみ
上記以外	－	参照のみ

「中間回答管理」ボタン押下により、入力内容のチェックを行う。入力値のチェック内容については表 ２.１.３.１５－１０を参照。この時、入力値の正当性チェック対象項目は中間回答画面の表示項目を含む。入力値のチェック内容が正常の場合、工事情報更新画面で値を入力した内容を引き継ぎ、中間回答画面に遷移する。

分界点情報または検討記事（回答）が更新可能となる工事情報の更新を伴うすべての契機において、分界点情報結合処理を実施する。分界点情報結合処理を実施するボタンを表 ２.１.３.１５－２１に示す。分界点情報結合処理ではフローが事前照会または本申込（新設）、および申込回線サービス種別が光アンバンドルの場合、分界点情報と検討記事（回答）を結合し、検討記事（回答）（送信値）に設定する。

分界点情報を結合時、区切り文字は【①～⑤】で設定する。分界点情報の項目と区切り文字の対応表を表 ２.１.３.１５－２２に示す。分界点情報と検討記事（回答）を結合した検討記事（回答）（送信値）のイメージを表 ２.１.３.１５－２３に示す。

文字数（全角２００文字）を超過する場合、アラート（図 ２.１.３.１５－８１参照）を表示する。「OK」ボタン押下でダイアログを閉じ、工事情報更新画面に遷移する。

表 ２.１.３.１５.１－２１ 分界点情報結合処理を実施するボタン一覧

項番	ボタン名
1	付属地図 *1
2	検討依頼確認
3	中途保存
4	更新
5	更新（Ｏｐｔｏｓ送信有）
6	更新（Ｏｐｔｏｓ送信無）
7	更新（ＨＨＣ送信無）
8	ＢＯ
9	拒否
10	机上検討項目修正
11	完了（ＳＯ）
12	完了（テレビ）
13	完了報告
14	中間回答管理 *1
15	中間回答
16	取消再選定確認中より再処理
17	同時工事検索 *1
18	オーダ取消実行

注）*1：分界点情報結合時の文字数の超過チェックはボタン押下時に行い、分界点情報と検討記事（回答）の結合および検討記事（回答）（送信値）への設定はサブウィンドウにて行う。

表 ２.１.３.１５.１－２２ 各分界点情報の項目と検討記事（回答）および編集内容

項番	項目名	編集内容
1	分界点①：フロア	・分界点①：フロアが「null」の場合：“【①” ・分界点①：フロアが「null」でない場合：“【①” ＋分界点①：フロア
2	分界点②：部屋名・場所	・分界点②：部屋名・場所が「null」の場合：“②” ・分界点②：部屋名・場所が「null」でない場合：“②” ＋分界点②：部屋名・場所
3	分界点③：成端盤種別	・分界点③：成端盤種別が「null」の場合：“③” ・分界点③：成端盤種別が「null」でない場合：“③” ＋分界点③：成端盤種別
4	分界点④：接続方法（渡し方）	・分界点④：接続方法（渡し方）が「null」の場合：“④” ・分界点④：接続方法（渡し方）が「null」でない場合：“④” ＋分界点④：接続方法（渡し方）
5	分界点⑤：その他	・分界点⑤：その他が「null」の場合：“⑤】” ・分界点⑤：その他が「null」でない場合：“⑤” ＋分界点⑤：その他＋“】”
6	検討記事（回答）	編集なし

表 ２.１.３.１５.１－２３ 分界点情報と検討記事（回答）を結合した際の設定値のイメージ

項目	設定値
検討記事（回答）（送信値） *1	【①３Ｆ②コンピュータ準備室③第一ＰＤ－ＳＳ④⑤】あああああああ

注）*1：結合した分界点情報の終端に検討記事（回答）に設定された既存値を結合する。

図 ２.１.３.１５.１－８１ 検討記事（回答）（送信値）の文字数超過時のアラートイメージ

「更新」ボタン押下により、フローが本申込（新設）および申込回線サービス種別が光アンバンドルにおいて、ステータスが「机上検討」、「再CDN」または「現場調査」の場合、回答通知（他事業者）の受領状態のチェックを行う。工事情報の対応中組織が「事業者」の場合、アラート（図 ２.１.３.１５－８２参照）を表示し、ステータス更新を不可とする。

図 ２.１.３.１５.１－８２ 回答通知（他事業者）未受領時の更新不可アラートイメージ

また補正オーダを受信しステータス遷移（例として「机上検討に戻る」ボタン押下）した場合には、「補正オーダ確認中」ステータスから「机上検討」ステータスに遷移するため、引き続き「机上検討」にて回答通知（他事業者）の受領状態のチェックを行う。

工事進捗遅延チェックとは光アンバンドルのオーダにおいて、遅延見込および遅延が発生していないか判定するチェックである。工事進捗遅延チェックの内容については「別紙_01.02.01.03.05_工事進捗遅延チェック.xlsx」を参照すること。

画面入力項目

進捗状況照会 工事情報更新画面 ボタン表示部（通常オーダ時）の画面入力項目を表 ２.１.３.１５－２４に示す。

表 ２.１.３.１５.２－１ 画面入力項目（１／２）

項番	必須項目	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
－	Ｕ－ＢＩＳユーザ情報	ボタン	－	－	－
－	ステータス更新履歴	ボタン	－	－	－
－	付属地図	ボタン	－	－	－
－	実施日通知	ボタン	－	－	－
－	１次納期回答	ボタン	－	－	－
－	工事日通知	ボタン	－	－	－
－	ＢＯ	ボタン	－	－	－
－	ひかり電話工事依頼	ボタン	－	－	－
－	番ポ工事依頼	ボタン	－	－	－
－	拒否	ボタン	－	－	－
－	更新（ＨＨＣ送信無）	ボタン	－	－	－
－	検討依頼確認	ボタン	－	－	－
－	同時工事検索	ボタン	－	－	－
－	中途保存	ボタン	－	－	－
－	入力値確認	ボタン	－	－	－
－	更新（Ｏｐｔｏｓ（所外）送信無）	ボタン	－	－	－
－	更新（Ｏｐｔｏｓ送信無）	ボタン	－	－	－
－	完了（ＳＯ）入力値確認	ボタン	－	－	－
－	完了（ＳＯ）	ボタン	－	－	－
－	完了（テレビ）入力値確認	ボタン	－	－	－
－	完了（テレビ）	ボタン	－	－	－
－	更新 *1	ボタン	－	－	－
－	完了報告	ボタン	－	－	－
－	処理中止	ボタン	－	－	－

表 ２.１.３.１５－２４ 画面入力項目（２／２）

項番	必須項目	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
－	中間回答管理	ボタン	－	－	－
－	中間回答	ボタン	－	－	－
－	中間回答入力値確認	ボタン	－	－	－
－	机上検討項目修正	ボタン	－	－	－
－	取消再選定確認中より再処理	ボタン	－	－	－
－	取消再選定確認中より再処理（営業通知）	ボタン	－	－	－
－	端子開放	ボタン	－	－	－

注）*1：表 ２.１.３.１５－６の条件を満たした場合、表示名を「更新（Ｏｐｔｏｓ送信有）」とする。

進捗状況照会 工事情報更新画面 ボタン表示部（基盤情報に設定されたユーザが補正オーダ確認中ステータスを選択）の画面入力項目を表 ２.１.３.１５－２５に示す。

表 ２.１.３.１５.２－２ 画面入力項目

項番	必須項目	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
－	Ｕ－ＢＩＳユーザ情報	ボタン	－	－	－
－	ステータス更新履歴	ボタン	－	－	－
－	付属地図	ボタン	－	－	－
－	補正履歴	ボタン	－	－	－
－	中途保存	ボタン	－	－	－
－	処理中止	ボタン	－	－	－
2023-4_01 新規	－	中間回答管理	ボタン	－	－	－
－	元のステータスより再処理	ボタン *3	－	－	－
－	机上検討より再処理	ボタン *1	－	－	－
－	ＳＯ工事依頼待ちより再処理	ボタン *1	－	－	－
－	ＳＯ工事フェーズ先頭より再処理	ボタン *2	－	－	－
－	ＳＯ工事依頼受付より再処理	ボタン *1	－	－	－
－	建物内設備受付より再処理	ボタン *1	－	－	－

注）*1：ツールチップにより、対象のステータス名を表示。

*2：ツールチップにより、‘ＳＯ工事フェーズ先頭’を表示。

*3：ツールチップにより、補正オーダ受信前のステータス名を以下の形式で表示。

・‘補正オーダ受付時のステータス’＋改行＋補正オーダ受信前ステータス名

※補正オーダ受信前ステータスが複数存在する場合、ステータス毎に改行してステータス名を表示。

※補正オーダ受信前ステータスにて‘中間回答実施中’の場合、ステータス名の後ろに“（中間[nn]）”を表示。

進捗状況照会 工事情報更新画面 ボタン表示部（基盤情報に設定されたユーザにて取消オーダ受付ステータス時）の画面入力項目を表 ２.１.３.１５－２６に示す。

表 ２.１.３.１５.２－３ 画面入力項目

項番	必須項目	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
－	Ｕ－ＢＩＳユーザ情報	ボタン	－	－	－
－	ステータス更新履歴	ボタン	－	－	－
－	付属地図	ボタン	－	－	－
－	中途保存	ボタン	－	－	－
－	オーダ関連組織一覧	ボタン	－	－	－
－	取消確認依頼	ボタン *1	－	－	－
－	取消一括確認済	ボタン *1	－	－	－
－	入力値確認	ボタン	－	－	－
－	処理中止	ボタン	－	－	－
－	中間回答管理	ボタン	－	－	－

注）*1：ツールチップにより、取消オーダ受信前のステータス名を以下の形式で表示。

‘取消オーダ受付時のステータス’＋改行＋取消オーダ受信前ステータス名

※取消オーダ受信前ステータスが複数存在する場合、ステータス毎に改行してステータス名を表示。

※取消オーダ受信前ステータスにて‘中間回答実施中’の場合、ステータス名の後ろに“（中間[nn]）”を表示。

進捗状況照会 工事情報更新画面 ボタン表示部（基盤情報に設定されたユーザにてジャンパ施工戻しステータス時）の画面入力項目を表 ２.１.３.１５－２７に示す。

表 ２.１.３.１５.２－４ 画面入力項目

項番	必須項目	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
1	－	Ｕ－ＢＩＳユーザ情報	ボタン	－	－	－
2	－	ステータス更新履歴	ボタン	－	－	－
3	－	付属地図	ボタン	－	－	－
4	－	中途保存	ボタン	－	－	－
5	－	オーダ関連組織一覧	ボタン	－	－	－
6	－	入力値確認	ボタン	－	－	－
7	－	更新	ボタン	－	－	－
8	－	処理中止	ボタン	－	－	－
9	－	中間回答管理	ボタン	－	－	－

進捗状況照会 工事情報更新画面 ボタン表示部（基盤情報に設定されたユーザにて取消オーダ完了ステータス時）の画面入力項目を表 ２.１.３.１５－２８に示す。

表 ２.１.３.１５.２－５ 画面入力項目

項番	必須項目	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
－	Ｕ－ＢＩＳユーザ情報	ボタン	－	－	－
－	ステータス更新履歴	ボタン	－	－	－
－	付属地図	ボタン	－	－	－
－	中途保存	ボタン	－	－	－
－	オーダ関連組織一覧	ボタン	－	－	－
－	入力値確認	ボタン	－	－	－
－	オーダ取消実行	ボタン	－	－	－
－	処理中止	ボタン	－	－	－
－	中間回答管理	ボタン	－	－	－

進捗状況照会 工事情報更新画面 ボタン表示部(取消再選定確認中ステータス時)の画面入力項目を表 ２.１.３.１５－２９に示す。

表 ２.１.３.１５.２－６ 画面入力項目

項番	必須項目	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
－	Ｕ－ＢＩＳユーザ情報	ボタン	－	－	－
－	ステータス更新履歴	ボタン	－	－	－
－	付属地図	ボタン	－	－	－
－	中途保存	ボタン	－	－	－
－	処理中止	ボタン	－	－	－
－	取消再選定	ボタン	－	－	－
－	取消再選定中止	ボタン	－	－	－
－	端子変更	ボタン	－	－	－
－	中間回答管理	ボタン	－	－	－

進捗状況照会 工事情報更新画面 ボタン表示部(机上検討項目修正中ステータス時)の画面入力項目を表 ２.１.３.１５－３０に示す。

表 ２.１.３.１５.２－７ 画面入力項目

項番	必須項目	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
－	Ｕ－ＢＩＳユーザ情報	ボタン	－	－	－
－	ステータス更新履歴	ボタン	－	－	－
－	付属地図	ボタン	－	－	－
－	中途保存	ボタン	－	－	－
－	入力値確認	ボタン	－	－	－
－	更新 *1	ボタン	－	－	－
－	処理中止	ボタン	－	－	－
－	中間回答管理	ボタン	－	－	－

注）*1：表 ２.１.３.１５－３０ 画面入力項目の条件を満たした場合、表示名を「更新（Ｏｐｔｏｓ送信有）」とする。

進捗状況照会 工事情報更新画面 共通部の画面入力項目を表 ２.１.３.１５－３１に示す。

表 ２.１.３.１５.２－８ 進捗状況照会 工事情報更新画面 共通部入力項目

項番	必須項目	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
1	－	オーダステータス *1	表示のみ	－	－	－
2	－	統合SO番号	表示のみ	－	－	－
3	－	開通希望日 *2	表示のみ	－	－	－
4	－	契約者区分 *3	表示のみ	－	－	－
5	－	契約者名	表示のみ	－	－	－
6	－	光心線提供検討依頼受信日	表示のみ	－	－	－
7	－	収容区域	表示のみ	－	－	－
8	－	光心線提供依頼受領日	表示のみ	－	－	－
9	－	注文種類－注文区分－変更区分－サービス変更	表示のみ	－	－	－
10	－	申込サービス	表示のみ	－	－	－
11	－	細目 *3	表示のみ	－	－	－
12	－	関連ＳＯ番号	表示のみ	－	－	－

注）*1：工事情報マーク表示ルールに基づき「オーダステータス」に工事情報マークを連結して表示。

*2：開通希望日および工事希望時間帯を連結表示。

*3：項目名は、非表示。

取消オーダ 関連組織一覧（基盤情報に設定されたユーザにて取消オーダ受付ステータス時に「オーダ関連組織一覧」ボタン押下）の画面入力項目を表 ２.１.３.１５－３２に示す。

表 ２.１.３.１５.２－９ 画面入力項目

項番	必須項目	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
1	－	閉じる	ボタン	－	－	－
2	－	エリア名	表示のみ	－	－	－
3	－	組織名	表示のみ	－	－	－
4	－	確認ユーザ名	表示のみ	－	－	－
5	－	確認者連絡先	表示のみ	－	－	－
6	－	確認日	表示のみ	－	－	－
7	－	心線予約指示（取消）	表示のみ	－	－	－
8	－	エリア名	表示のみ	－	－	－
9	－	組織名	表示のみ	－	－	－
10	－	確認ユーザ名	表示のみ	－	－	－
11	－	確認者連絡先	表示のみ	－	－	－
12	－	確認日	表示のみ	－	－	－
13	－	心線予約情報（取消）	表示のみ	－	－	－
14	－	エリア名	表示のみ	－	－	－
15	－	組織名	表示のみ	－	－	－
16	－	確認ユーザ名	表示のみ	－	－	－
17	－	確認者連絡先	表示のみ	－	－	－
18	－	確認日	表示のみ	－	－	－

ACPF-KK-2021-2-0027_0049451 全面追加 取消オーダ 関連組織一覧（基盤情報に設定されたユーザにてジャンパ施工戻しステータス時に「オーダ関連組織一覧」ボタン押下）の画面入力項目を表 ２.１.３.１５－３３に示す。

表 ２.１.３.１５.２－１０ 画面入力項目

項番	必須項目	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
1	－	閉じる	ボタン	－	－	－
2	－	エリア名	表示のみ	－	－	－
3	－	組織名	表示のみ	－	－	－
4	－	確認ユーザ名	表示のみ	－	－	－
5	－	確認者連絡先	表示のみ	－	－	－
6	－	確認日	表示のみ	－	－	－
7	－	心線予約指示（取消）	表示のみ	－	－	－
8	－	エリア名	表示のみ	－	－	－
9	－	組織名	表示のみ	－	－	－
10	－	確認ユーザ名	表示のみ	－	－	－
11	－	確認者連絡先	表示のみ	－	－	－
12	－	確認日	表示のみ	－	－	－
13	－	心線予約情報（取消）	表示のみ	－	－	－
14	－	エリア名	表示のみ	－	－	－
15	－	組織名	表示のみ	－	－	－
16	－	確認ユーザ名	表示のみ	－	－	－
17	－	確認者連絡先	表示のみ	－	－	－
18	－	確認日	表示のみ	－	－	－

取消オーダ 関連組織一覧（基盤情報にあらかじめ設定されたユーザにて取消オーダ完了ステータス時に「オーダ関連組織一覧」ボタン押下）の画面入力項目を表 ２.１.３.１５－３４に示す。

表 ２.１.３.１５.２－１１ 画面入力項目

項番	必須項目	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
1	－	閉じる	ボタン	－	－	－
2	－	エリア名	表示のみ	－	－	－
3	－	組織名	表示のみ	－	－	－
4	－	確認ユーザ名	表示のみ	－	－	－
5	－	確認者連絡先	表示のみ	－	－	－
6	－	確認日	表示のみ	－	－	－
7	－	心線予約指示（取消）	表示のみ	－	－	－
8	－	エリア名	表示のみ	－	－	－
9	－	組織名	表示のみ	－	－	－
10	－	確認ユーザ名	表示のみ	－	－	－
11	－	確認者連絡先	表示のみ	－	－	－
12	－	確認日	表示のみ	－	－	－
13	－	心線予約情報（取消）	表示のみ	－	－	－
14	－	エリア名	表示のみ	－	－	－
15	－	組織名	表示のみ	－	－	－
16	－	確認ユーザ名	表示のみ	－	－	－
17	－	確認者連絡先	表示のみ	－	－	－
18	－	確認日	表示のみ	－	－	－

アンカー

表 ２.１.３.１－５と同様。

進捗状況照会 工事情報更新画面 受付情報

画面機能

受付情報の更新を行う。

※画面イメージは、「別紙 ２.１.３.４ 進捗状況照会 詳細画面／工事情報更新画面イメージ」を参照。

グループ名横の[更新履歴]アンカーまたは各項目アンカークリックにより、工事情報 更新履歴情報画面に遷移する。

画面表示時に更新履歴の有る項目は、チェックボックスのセル色を変えて表示する。

※更新履歴によるチェックボックスの着色パターンを表 ２.１.３.２－１に示す。

お客様基本情報等、アクセスPF（オーダ制御）にて変更不可能な項目もチェックボックスを表示する。

表 ２.１.３.２－３に示すアラーム対象項目について、対象項目の背景色を着色する。

各項目のセルにマウスカーソルを置いた場合、入力属性をツールチップにより表示する。

必須項目および当該ステータスにて入力必須項目および入力値エラー（ワーニング）項目の背景色を着色し、明示する。

※着色パターンについては、表 ２.１.３.２－２を参照。

プルダウンにおける使用不可項目の非表示について、以下に示す。

使用可項目が既選択の場合

使用可項目のみがプルダウンに表示され、選択可能となる。

※使用不可項目は、表示されない。

使用不可項目が既選択の場合

既選択の使用不可項目または使用可項目がプルダウンに表示され、選択可能となる。

※既選択でない使用不可項目は、表示されない。

※既選択の使用不可項目から他の項目にプルダウン選択が変更された場合、既選択の使用不可項目は、プルダウンから消え選択不可能となる。

画面表示項目については、「流通項目設計編 １.１.２ 流通項目一覧」を参照。

遠隔机上検討ステータスのプルダウン選択値が変更された場合、チェックボックスにチェックを自動設定する。

画面入力項目

画面入力項目を表 ２.１.３.１６－１に示す。

2024-2_01 新規 表 ２.１.３.１６.１－１ 進捗状況照会 工事情報更新画面 項目詳細部入力項目（受付情報）（１／９）

項番	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値 *4	文字数	デフォルト *1
提供エリア情報
提供開始年月日	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
提供エリア判定結果	リスト	*5	－	－
一次納期回答情報（受付時）
提供可能時期	テキスト	全角文字	50	－
納期情報提供定型記事	テキスト	全角文字	50	－
納期情報提供非定型記事	テキスト	全角文字	50	－
加入光提供エリア区分	リスト	*5	－	－
光心線提供検討依頼受信日（初回時）	テキスト	YYYY/MM/DD HH:MM形式	16	－
工事パターン（受付時）	リスト	*5	－	－
工事パターン（結果）	リスト	*5	－	－
工事パターン（詳細）	リスト	*5	－	－
即決区分	リスト	*5	－	－
お客様基本情報１
１回線当たりの必要心線数	テキスト	半角数字	3	－
記事欄（お客様情報）	テキスト	全角文字	200	－
アンバンドル記事欄（お客様情報）	テキスト	全角文字	400	－
記事欄（受付関連）	テキスト	全角文字	100	－
他事業者工事希望日	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
他事業者工事希望時間帯	リスト	*5	－	－
契約者回線分類番号	テキスト	半角数字	3	－
マンションＩＤ	テキスト	半角英数字	8	－
回線ＩＤ／電話番号	テキスト	半角英数字	10	－
関連回線ＩＤ／電話番号	テキスト	半角英数字	10	－
利用部門管理番号	テキスト	半角英数字	20	－
関連利用部門管理番号	テキスト	半角英数字	20	－
事業者ＩＤ	テキスト	半角英数字	5	－
契約者名（フリガナ）	テキスト	全角文字	128	－
工事等連絡先種別	リスト	*5	－	－
申込回線サービス種別	リスト	*5	－	－
専用線タイプ	リスト	*5	－	－
住居形態	リスト	*5	－	－
保守プラン	リスト	*5	－	－

表 ２.１.３.１６－１ 進捗状況照会 工事情報更新画面 項目詳細部入力項目（受付情報）（２／９）

項番	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値 *4	文字数	デフォルト *1
特別料金	リスト	*5	－	－
学校種類	リスト	*5	－	－
取消理由	リスト	*5	－	－
関連オーダ番号２	テキスト	半角英数字	18	－
相互接続点設置予定場所又は光回線設備の利用区間	テキスト	全角文字	50	－
提供を希望する情報	テキスト	全角文字	200	－
提供可能時期の調査範囲	リスト	*5	－	－
同時工事契約ＩＤ１	テキスト	半角英数字	14	－
同時工事注文種別１	テキスト	全角文字	6	－
同時工事契約ＩＤ２	テキスト	半角英数字	14	－
同時工事注文種別２	テキスト	全角文字	6	－
同時工事契約ＩＤ３	テキスト	半角英数字	14	－
同時工事注文種別３	テキスト	全角文字	6	－
同時工事契約ＩＤ４	テキスト	半角英数字	14	－
同時工事注文種別４	テキスト	全角文字	6	－
同時工事契約ＩＤ５	テキスト	半角英数字	14	－
同時工事注文種別５	テキスト	全角文字	6	－
同時工事契約ＩＤ６	テキスト	半角英数字	14	－
同時工事注文種別６	テキスト	全角文字	6	－
同時工事契約ＩＤ７	テキスト	半角英数字	14	－
同時工事注文種別７	テキスト	全角文字	6	－
同時工事契約ＩＤ８	テキスト	半角英数字	14	－
同時工事注文種別８	テキスト	全角文字	6	－
同時工事契約ＩＤ９	テキスト	半角英数字	14	－
同時工事注文種別９	テキスト	全角文字	6	－
同時工事契約ＩＤ１０	テキスト	半角英数字	14	－
同時工事注文種別１０	テキスト	全角文字	6	－
ＩＲＵパターン	リスト	*5	－	－
ＩＲＵ自治体名	リスト	基盤情報に登録されている値	－	－
ＥＢ事業者	リスト	基盤情報に登録されている値	－	－
ＥＢ事業者（ひかり電話）	リスト	基盤情報に登録されている値	－	－
ＥＢ事業者（ＶＣＡＳＴ）	リスト	基盤情報に登録されている値	－	－
ＥＢ事業者（セットアップ）	リスト	基盤情報に登録されている値	－	－

表 ２.１.３.１６－１ 進捗状況照会 工事情報更新画面 項目詳細部入力項目（受付情報）（３／９）

項番	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値 *4	文字数	デフォルト *1
お客様基本情報２
申込受領日	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
料金起算日	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
利用（契約）開始日（廃止オーダ）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
契約者住所	テキスト	全角文字	130	－
申込者氏名	テキスト	全角文字	64	－
申込者：連絡先電話番号	テキスト	半角数字	11	－
申込者：ＦＡＸ番号	テキスト	半角数字	11	－
申込者：メールアドレス	テキスト	半角文字	60	－
税区分	リスト	*5	－	－
利用者名	テキスト	全角文字	64	－
利用者：連絡先電話番号	テキスト	半角数字	11	－
利用者：ＦＡＸ番号	テキスト	半角数字	11	－
利用者：メールアドレス	テキスト	半角文字	60	－
設置場所：郵便番号	テキスト	半角数字	7	－
設置場所：住所コード	テキスト	半角英数字	11	－
設置場所住所（ハイレベル）	テキスト	全角文字	46	－
設置場所：（小字・番地号）	テキスト	全角文字	40	－
設置場所：建物名１	テキスト	全角文字	20	－
設置場所：建物名２	テキスト	全角文字	10	－
設置場所：建物名３	テキスト	全角文字	10	－
設置場所：様方等	テキスト	全角文字	20	－
設置場所：既設電話番号	テキスト	半角数字	11	－
設置場所：既設回線ＩＤ番号	テキスト	半角英数字	12	－
設置場所：既設サービス	リスト	「流通項目設計編 １.３ 申込サービス関連対応表」 表 ２.３－１４ 参照 和名で表示	－	－
設置場所住所情報	テキスト	全角文字	100	－
お客様側事務担当者：会社・部署名	テキスト	全角文字	50	－
お客様側事務担当者：担当者名	テキスト	全角文字	30	－
お客様側事務担当者：電話番号	テキスト	半角数字	11	－
お客様側事務担当者：ＦＡＸ番号	テキスト	半角数字	11	－

表 ２.１.３.１６－１ 進捗状況照会 工事情報更新画面 項目詳細部入力項目（受付情報）（４／９）

項番	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値 *4	文字数	デフォルト *1
お客様側事務担当者：メールアドレス	テキスト	半角文字	60	－
ビルオーナ／ビル管理者：会社・部署名	テキスト	全角文字	50	－
ビルオーナ／ビル管理者：担当者名	テキスト	全角文字	30	－
ビルオーナ／ビル管理者：電話番号	テキスト	半角数字	11	－
ビルオーナ／ビル管理者：ＦＡＸ番号	テキスト	半角数字	11	－
ビルオーナ／ビル管理者：メールアドレス	テキスト	半角文字	60	－
現場調査・工事立会い者：会社・部署名	テキスト	全角文字	50	－
現場調査・工事立会い者：担当者名	テキスト	全角文字	30	－
現場調査・工事立会い者：電話番号	テキスト	半角数字	11	－
現場調査・工事立会い者：ＦＡＸ番号	テキスト	半角数字	11	－
現場調査・工事立会い者：メールアドレス	テキスト	半角文字	60	－
分散対象回線ＩＤ	テキスト	半角英数字	9	－
テープ分散元回線区分	リスト	*5	－	－
工事情報
ＳＯ工事依頼有無	リスト	*5	－	－
ＳＯ工事稼働予約番号	テキスト	半角数字	8	－
ＴＶ接続工事依頼有無	リスト	*5	－	－
廃止側ＴＶ接続工事依頼有無	リスト	*5	－	－
同時工事有無	リスト	*5	－	－
スプリッタ統合ＳＯ番号	テキスト	半角数字	18	－
スプリッタ設置前申込	リスト	*5	－	－
仮予約状況	リスト	*5	－	－
ＮＴＴ収容ビルコード	テキスト	半角数字	10	－
ＮＴＴ収容ビル名	テキスト	全角文字	20	－
ビルオーナ／ビル管理者立会い要否	リスト	*5	－	－
その他立会い要否	リスト	*5	－	－
営業担当立会い要否	リスト	*5	－	－

表 ２.１.３.１６－１ 進捗状況照会 工事情報更新画面 項目詳細部入力項目（受付情報）（５／９）

項番	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値 *4	文字数	デフォルト *1
事前照会（提供可能時期）依頼	リスト	*5	－	－
事前照会（伝送損失）依頼	リスト	*5	－	－
工事範囲区分（新設）	リスト	*5	－	－
工事範囲区分（新設）（その他選択時）	テキスト	全角文字	50	－
接続申込設備名	テキスト	全角文字	20	－
フィルタ利用希望有無	リスト	*5	－	－
ＮＴＴ局内伝送路接続希望有無	リスト	*5	－	－
ＮＴＴ局内希望区間	テキスト	全角文字	100	－
サービス切替方法	リスト	*5	－	－
サービス切替方法（その他選択時）	テキスト	全角文字	50	－
工事範囲区分（廃止）	リスト	*5	－	－
工事範囲区分（廃止）（その他選択時）	テキスト	全角文字	50	－
サービス廃止理由	リスト	*5	－	－
サービス廃止理由（その他選択時）	テキスト	全角文字	50	－
自営端末設置有無	リスト	*5	－	－
自営端末設置：会社・部署名	テキスト	全角文字	50	－
自営端末設置：担当者	テキスト	全角文字	20	－
自営端末設置：電話番号	テキスト	半角数字	11	－
管理人有無	リスト	*5	－	－
管理人勤務曜日・時間帯	テキスト	全角文字	100	－
オートロック有無	リスト	*5	－	－
宅内無派遣時の装置工事実施可否	リスト	*5	－	－
工事実施等の事前連絡要否	リスト	*5	－	－
工事実施等の連絡先担当者	テキスト	全角文字	50	－
工事実施等の連絡先電話番号	テキスト	半角数字	13	－
土日祝日工事の実施可否	リスト	*5	－	－
ＭＤＦ室鍵保管担当者	テキスト	全角文字	50	－
ＭＤＦ室鍵保管連絡先電話番号	テキスト	半角数字	13	－
ＭＤＦ・集合装置設置場所	テキスト	全角文字	100	－
その他留意事項	テキスト	全角文字	200	－
転用元部屋番号	テキスト	全角文字	42	－
転用元保留線番	テキスト	半角文字	10	－

表 ２.１.３.１６－１ 進捗状況照会 工事情報更新画面 項目詳細部入力項目（受付情報）（６／９）

項番	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値 *4	文字数	デフォルト *1
メタル保留線番	テキスト	半角文字	10	－
所有形態	リスト	*5	－	－
オーナー：オーナー名	テキスト	全角文字	20	－
オーナー：連絡先電話番号	テキスト	半角数字	11	－
その他：担当者名	テキスト	全角文字	20	－
その他：連絡先電話番号	テキスト	半角数字	11	－
承諾情報：承諾依頼有無	リスト	*5	－	－
承諾情報：承諾者名	テキスト	全角文字	20	－
承諾情報：承諾日	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
承諾情報：特記事項	テキスト	全角文字	100	－
ＭＤＦ室鍵手配者	リスト	*5	－	－
ＭＤＦ室鍵借用依頼先	テキスト	全角文字	100	－
ＭＤＦ室鍵借用依頼期日	テキスト	全角文字	20	－
ＭＤＦ室鍵保管先住所	テキスト	全角文字	100	－
ＭＤＦ室鍵保管その他連絡先	テキスト	全角文字	50	－
ＭＤＦ室鍵返却期日	テキスト	全角文字	20	－
キーマン情報記事欄	テキスト	全角文字	200	－
共架申請	リスト	*5	－	－
道路許可申請	リスト	*5	－	－
現場調査結果書面回答	リスト	*5	－	－
現場調査結果書面回答：報告（回答）期日	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
入館申請（現場調査）	リスト	*5	－	－
入館申請（現場調査）：報告（回答）期日	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
入館申請（ＳＯ工事）	リスト	*5	－	－
入館申請（ＳＯ工事）：報告（回答）期日	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
工事結果連絡	リスト	*5	－	－
工事結果連絡先会社名	テキスト	全角文字	50	－
工事結果連絡先担当者名	テキスト	全角文字	20	－
工事結果連絡先電話番号	テキスト	半角数字	11	－
工事内訳書販売担当者戻し	リスト	*5	－	－
事前現調有無	リスト	*5	－	－
ＤＩＹ対応	リスト	*5	－	－
警察コード	テキスト	半角英数字	5	－
警察名	テキスト	全角文字	25	－
消防コード	テキスト	半角英数字	5	－

表 ２.１.３.１６－１ 進捗状況照会 工事情報更新画面 項目詳細部入力項目（受付情報）（７／９）

項番	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値 *4	文字数	デフォルト *1
消防名	テキスト	全角文字	25	－
海保コード	テキスト	半角英数字	5	－
海保名	テキスト	全角文字	25	－
共通住所ＩＤ	テキスト	半角数字	15	－
遠隔机上検討ステータス	リスト	*5	－	－
遠隔机上検討担当者	テキスト	全角文字	20	－
遠隔机上検討担当者：電話番号	テキスト	半角数字	11	－
ブロック内連絡用記事欄	テキスト	全角文字	100	－
（Ｕ－ＢＩＳ）開通注意情報有無	リスト	*5	－	－
（Ｕ－ＢＩＳ）ノウハウ記事欄	テキスト	全角文字	500	－
（Ｕ－ＢＩＳ）追加作業員要否	リスト	*5	－	－
（Ｕ－ＢＩＳ）添付ファイル有無	リスト	*5	－	－
（Ｕ－ＢＩＳ）過去ＢＯ有無	リスト	*5	－	－
（Ｕ－ＢＩＳ）過去ＢＯ発生日（最新）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
（Ｕ－ＢＩＳ）過去ＢＯ記事（最新）	テキスト	全角文字	200	－
（Ｕ－ＢＩＳ）過去ＱＲ有無	リスト	*5	－	－
（Ｕ－ＢＩＳ）過去ＱＲ発生日（最新）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
（Ｕ－ＢＩＳ）過去ＱＲ記事（最新）	テキスト	全角文字	300	－
（Ｕ－ＢＩＳ）過去特殊工事有無	リスト	*5	－	－
（Ｕ－ＢＩＳ）過去特殊工事種別（最新）	リスト	*5	－	－
（Ｕ－ＢＩＳ）過去特殊工事実施日（最新）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
（Ｕ－ＢＩＳ）過去特殊工事記事（最新）	テキスト	全角文字	300	－
（Ｕ－ＢＩＳ）特殊工事要否	リスト	*5	－	－
事前申請の入館届け要否	リスト	*5	－	－
工事許可申請要否	リスト	*5	－	－
都度切替要否	リスト	*5	－	－

表 ２.１.３.１６－１ 進捗状況照会 工事情報更新画面 項目詳細部入力項目（受付情報）（８／９）

項番	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値 *4	文字数	デフォルト *1
受付部門
設備検討依頼日	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
営業担当：会社・部署名	テキスト	全角文字	50	－
営業担当：担当者名	テキスト	全角文字	30	－
営業担当：電話番号	テキスト	半角数字	11	－
営業担当：メールアドレス	テキスト	半角文字	60	－
受付担当：会社・部署名	テキスト	全角文字	50	－
受付担当：担当者名	テキスト	全角文字	20	－
受付担当：電話番号	テキスト	半角数字	11	－
受付担当：メールアドレス	テキスト	半角文字	60	－
記事欄（追加情報）
記事欄（追加情報）	テキスト	全角文字	100	－
予備記事欄（下り）１（新設／廃止）	テキスト	全角文字	200	－
予備記事欄（下り）２（新設／廃止）	テキスト	全角文字	200	－
予備記事欄（下り）３（新設／廃止）	テキスト	全角文字	100	－
予備記事欄（下り）４（新設）	テキスト	全角文字	100	－
予備記事欄（下り）５（新設）	テキスト	全角文字	100	－
ひかり電話情報
ひかり電話品目	リスト	*5	－	－
ＩＰ電話番号	テキスト	半角数字	11	－
ひかり電話手動工事有無	リスト	*5	－	－
番ポ同時工事有無	リスト	*5	－	－
回線終端装置変更有無	リスト	*5	－	－
ＢＬＡＮ－ＳＷ ＩＤ	テキスト	半角英数字	16	－
ビジネスホン工事派遣有無	リスト	*5	－	－
ビジネスホンＳＯ番号	テキスト	半角英数字	16	－
ひかり電話工事時連絡先	テキスト	半角数字	11	－
ひかり電話工事連絡希望時間	リスト	*5	－	－
ひかり電話工事記事	テキスト	全角文字	400	－
ひかり電話廃止工事有無	リスト	*5	－	－
工事時電話帳配達要否	リスト	*5	－	－
持参冊数	テキスト	半角数字	4	－
集中監視	リスト	*5	－	－
チャネル数	テキスト	半角数字	3	－

表 ２.１.３.１６－１ 進捗状況照会 工事情報更新画面 項目詳細部入力項目（受付情報）（９／９）

項番	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値 *4	文字数	デフォルト *1
電話番号数	テキスト	半角数字	3	－
契約者電話番号 同番移行有無	リスト	*5	－	－
契約者電話番号 既設契約電話種別	リスト	*5	－	－
追加電話番号１ 同番移行有無	リスト	*5	－	－
追加電話番号１ 既設契約電話種別	リスト	*5	－	－
追加電話番号２ 同番移行有無	リスト	*5	－	－
追加電話番号２ 既設契約電話種別	リスト	*5	－	－
追加電話番号３ 同番移行有無	リスト	*5	－	－
追加電話番号３ 既設契約電話種別	リスト	*5	－	－
追加電話番号４ 同番移行有無	リスト	*5	－	－
追加電話番号４ 既設契約電話種別	リスト	*5	－	－
ＮＧＮ関連情報
地デジ再送信	リスト	*5	－	－
デジ帳関連情報
デジ帳案件管理番号	テキスト	半角英数字	16	－
注文種類（手書き）	リスト	*5	－	－
発注区分（手書き）	リスト	*5	－	－
手書き付加サービス種別	リスト	*5	－	－
付属資料有無	リスト	*5	－	－
地図情報有無	リスト	*5	－	－

注）*1：‘－’ は、デフォルト設定なし。

*4：入力フィールドタイプがリストの場合、入力値は、リストの表示順を表す。

*5：リストの表示情報は「流通項目設計編 １.１.２ 流通項目一覧」の流通項目仕様書シートの登録値列を参照。

アンカー

表 ２.１.３.２－４と同様。

進捗状況照会 工事情報更新画面 所外設備情報

画面機能

所外設備情報の更新を行う。

※画面イメージは、「別紙 ２.１.３.４ 進捗状況照会 詳細画面／工事情報更新画面イメージ」を参照。

グループ名横の[更新履歴]アンカーまたは各項目アンカークリックにより、工事情報 更新履歴情報画面に遷移する。

グループ名横の「解除」ボタン押下により、項目内のチェックボックスのチェックがクリアされる。

画面表示時に更新履歴の有る項目は、チェックボックスのセル色を変えて表示する。

※更新履歴によるチェックボックスの着色パターンを表 ２.１.３.２－１に示す。

表 ２.１.２.１.１－１に示すアラーム対象項目について、対象項目の背景色を着色する。

各項目のセルにマウスカーソルを置いた場合、入力属性をツールチップにより表示する。

必須項目および当該ステータスにて入力必須項目および入力値エラー（ワーニング）項目の背景色を着色し、明示する。

※着色パターンについては、表 ２.１.３.２－２を参照。

「予約日取得」ボタン表示条件を表 ２.１.３.１７－１に示す。

表 ２.１.３.１７.１－１ 「予約日取得」ボタン表示条件

項番	フロー種別	ステータス	コード	項目名
ＳＯ工事 予定日 *2	現場調査 予定日	ＣＤＮ実施 予定日
1	本申込（新設）	机上検討	0020000002	○	○	○
2	現場調査	0020000003	○	○	－
3	ＣＤＮ調査	0020000006	○	－	○
4	アクセス工事発注情報(サ総)	0020000008	○	－	－
5	アクセス工事発注情報(一般)	0020000009	○	－	－
6	再ＣＤＮ	0020000012	○	－	－
7	２次回答	0020000017	○	－	－
8	心線提供依頼受付	0020000018	○	－	－
9	所内設備選定	0020000019	○	－	－
10	暫定心線予約	0020000021	○	－	－
11	お客様建物設備工事結果	0020000041	○	－	－
12	アクセス工事内容確認(一般)	0020000042	○	－	－
13	アクセス工事内容確認(サ総)	0020000022	○	－	－
14	心線提供通知	0020000023	○	－	－
15	同時工事待ち合わせ	0020000049	○	－	－
16	所外ＳＯ工事直請判定	0020000043	△	－	－
17	所外ＳＯ工事結果(直)	0020000026	○	－	－
18	所外ＳＯ工事結果(請)	0020000039	○	－	－
19	本申込（廃止）	ＳＯ工事依頼受付	0040000025	○	－	－
20	机上検討	0040000002	○	－	－
21	所外ＳＯ工事直請判定	0040000043	△	－	－
22	所外ＳＯ工事結果(直)	0040000026	○	－	－
23	所外ＳＯ工事結果(請)	0040000039	○	－	－
24	事前照会(申込回線サービス種別が‘光ｱﾝﾊﾞﾝﾄﾞﾙ’以外)	事前照会受付	0010000001	－	○	○
25	机上検討	0010000002	－	○	○
26	ＣＤＮ調査	0010000006	－	○	○
27	事前照会(申込回線サービス種別が‘光ｱﾝﾊﾞﾝﾄﾞﾙ’)	事前照会受付	0010000001	－	○	－
28	机上検討	0010000002	－	○	－
29	現場調査	0010000003	－	○	－
30	建物内設備構築	机上検討	0020000002	－	○	○
31	現場調査	0020000003	－	○	－
32	ＣＤＮ調査	0020000006	－	－	○
33	マンション（新設）	所外ＳＯ工事直請判定	0030000043	△	－	－
34	所外ＳＯ工事結果(直)	0030000026	△	－	－
35	所外ＳＯ工事結果(請)	0030000039	△	－	－
36	マンション（廃止）	所外ＳＯ工事直請判定	0050000043	△	－	－
37	所外ＳＯ工事結果(直)	0050000026	○	－	－
38	所外ＳＯ工事結果(請)	0050000039	○	－	－

【凡例】○：ボタン表示、△：ボタン表示（非活性）、－：ボタン非表示

注）*2：工事種別が‘－’の場合、「予約日取得」ボタンは、非活性。

光損失自動計算入力補助機能について、以下に示す。

※損失計算項目入力画面イメージを図 ２.１.３.１７－１に示す。

入力項目「損失計算値」において、「計算」ボタン押下により、計算結果を損失値計算結果画面（図 ２.１.３.１７－２および図 ２.１.３.１７－３参照）に表示し、当該画面を閉じることにより、「損失計算値」に計算結果を反映する。

「計算」ボタン押下により、「計算完了」オプションが選択され、特定のステータスにある場合、計算にて使用する項目のうち未入力の部分をデフォルト値（0等）に置き換え、画面表示に反映する。

計算式の概要を表 ２.１.３.１７－２、項目更新表を表 ２.１.３.１７－３に示す。

図 ２.１.３.１７.１－１ 光損失計算項目入力画面イメージ

図 ２.１.３.１７.１－２ 損失値計算結果画面イメージ

図 ２.１.３.１７.１－３ 損失値計算結果画面 入力項目エラーイメージ

表 ２.１.３.１７.１－２ 損失値計算式項目表

項番	変数	項目名	入力値内容
1	A	損失計算値	dB（小数点第２位）、システム自動計算
2	B	区間長	m（小数点第１位）
3	C	接続点数（融着）（単位：箇所）	個所数
4	D	接続点数（メカニカルスプライス）（単位：箇所）	個所数
5	E	接続点数（ＭＴＳ・ＭＴＲコネクタ）（単位：箇所）	個所数
6	F	接続点数（ＦＣコネクタ）（単位：箇所）	個所数
7	G	接続点数（ＳＣ・ＳＣ２コネクタ）（単位：箇所）	個所数
8	H	接続点数（ＭＵコネクタ）（単位：箇所）	個所数
9	I	接続点数（ＭＴコネクタ）（単位：箇所）	個所数
10	J	接続点数（２ＭＰＯコネクタ）（単位：箇所）	個所数
11	K	光分岐モジュール（お客さまビル設置）	設定済オプションより選択
12	L	光分岐モジュール（ＮＴＴビル設置）	設定済オプションより選択
13	M	局内ＦＯコネクタ（フィルタ無）	個所数
14	N	局内ＳＭＦＯコネクタ（フィルタ有）	個所数
15	O	波長選択ターミネーション	設定済オプションより選択
16	P	変換心線	設定済オプションより選択
17	Q	光損失補正値
18	R	光損失調整（減算値）
19	S	所外スプリッタ損失値
20	T	所内スプリッタ損失値
<損失計算式＞ A=0.6+(Bx0.0005)+(Cx0.3)+(Dx0.5)+(Ex0.7)+(Fx0.5)+(Gx0.5)+(Hx0.5)+(Ix1.0)+(Jx1.6)+K+L+(Mx1.9)+(Nx1.5)+O+P+Q+(Rx-1.0)+(Sx1.0)+(Tx1.0) ※計算結果は、小数点第３位を切り上げ、小数点第２位とする

表 ２.１.３.１７.１－３ 項目更新表

項番	画面操作	「計算」ボタン	「更新」ボタン
ステータス	計算完了	計算処理中	計算不要	計算完了	計算処理中	計算不要
1	心線予約（２次回答前）	●	○	×	●	×	×
2	２次回答	●	○	×	●	× *1	×
3	心線予約（設備構築後）	●	○	×	●	×	×
4	心線提供通知	●	○	×	●	× *2	×
5	上記以外	●	×	×	×	×	×
【凡例】●：損失計算値へ計算結果を設定＋未入力計算項目にデフォルト値設定 ○：損失計算値に計算結果反映のみ ×：何もしない（計算処理のみ実行）

注）*1：「アクセス工事なし」の場合、必須チェックエラーが発生。

*2：「アクセス工事あり」の場合、必須チェックエラーが発生。

「区間長」が入力可能なステータスの場合、同項目の入力欄の右側に単位「(m)」を表示する。

｢心線情報及び算出値前提条件｣を確定値にてアクセスPF（設備連携）に通知後に｢心線情報｣（光ケーブル名、方向コード１、光（論理）心線番号１）が選択された場合、修正オーダ発行の可能性がある旨のアラートを出力する。

【メッセージ内容】

「確定後「心線情報」もしくは「X-SLT情報」を変更しようとしています。変更を行う場合は、必要に応じ利用部門へ連絡し、トラブルの未然防止に努めましょう。なおVLAN-IDの変更が必要な時には、修正オーダ処理が必要となります。」

プルダウンにおける使用不可項目の非表示について、以下に示す。

使用可項目が既選択の場合

使用可項目のみがプルダウンに表示され、選択可能となる。

※使用不可項目は、表示されない。

使用不可項目が既選択の場合

既選択の使用不可項目および使用可項目がプルダウンに表示され、選択可能となる。

※既選択でない使用不可項目は、表示されない。

※既選択の使用不可項目から他の項目にプルダウン選択が変更された場合、既選択の使用不可項目は、プルダウンから消え、選択不可能となる。

画面表示項目については、「流通項目設計編 １.１.２ 流通項目一覧」を参照。

入力形式およびチェック内容を表 ２.１.３.１７－４に示す。

表 ２.１.３.１７.１－４ 入力形式とチェック内容

項番	入力形式	チェック内容
1	半角文字	半角文字のみで構成され全角文字が入っていないこと
2	半角数字	半角数字のみで構成され他の文字が入っていないこと
3	半角英数字	半角の英字・数字のみで構成され他の記号・全角文字が入っていないこと
4	全角文字	全角文字のみで構成され半角文字が入っていないこと
5	全角・半角	チェックは行わない
6	日付	「YYYY/MM/DD」形式の入力になっていること

情報配信に現場調査依頼情報を送信後、現場調査ステータスにて現場調査予定日が登録・変更された場合、図 ２.１.３.１７－４にて示すアラートを表示する。

図 ２.１.３.１７.１－４ 予定日が登録・変更された場合のアラートイメージ

現場調査ステータスにて現場調査直請区分が変更された場合、表 ２.１.３.１７－５のルールに従ってアラートを表示する。

表 ２.１.３.１７.１－５ 現場調査直請区分変更時のアラート表示条件

項番	机上検討ステータス更新時の 現場調査直請区分	現場調査直請区分変更後
直営	請負	空白
1	直営	×	*1	×
2	請負	*2	×	×

【凡例】○：アラート表示、×：アラート非表示

注）*1：アラートイメージは、図 ２.１.３.１７－５を参照。

*2：アラートイメージは、図 ２.１.３.１７－６を参照。

図 ２.１.３.１７.１－５ 直請区分を直営から請負に変更された場合のアラートイメージ

図 ２.１.３.１７.１－６ 直請区分を請負から直営に変更された場合のアラートイメージ

所外ＳＯ工事直請判定ステータスにおいて、「更新」ボタン押下により、表 ２.１.３.１７－６のルールに従い図 ２.１.３.１７－７に示すアラートを表示する。

表 ２.１.３.１７.１－６ 通信処理結果ステータス（メタル線番検索依頼）によるアラート表示条件

項番	通信処理結果ステータス（メタル線番検索依頼）	アラート表示
1	ＯＫ	×
2	メタル線番検索結果該当無し	×
3	メタル線番検索結果複数該当あり	×
4	NULL	×
5	上記以外	○

【凡例】○：アラート表示、×：アラート非表示

図 ２.１.３.１７.１－７ メタル引込線撤去情報（依頼情報）が取得できない場合のアラートイメージ

提供可能時期（２次回答）の入力可能ステータスにおいて、同項目の値を変更し、当該入力項目からフォーカスを移動した場合、チェックボックスにチェックを自動設定する。

アクセス設備工事要否の入力可能ステータスにおいて、同項目の値を変更した場合、チェックボックスにチェックを自動設定する。

画面入力項目

画面入力項目を表 ２.１.３.１７－７に示す。

表 ２.１.３.１７.２－１ 進捗状況照会 工事情報更新画面 項目詳細部入力項目（所外設備情報）（１／２４）

項番	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
検討回答期限
現場調査希望日	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
現場調査希望時間帯	リスト	*6	－	－
検討結果回答期限	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
現場調査予定日	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
予約日取得	ボタン	－	－	－
現場調査予定時間帯	リスト	*6	－	－
現場調査時刻指定	テキスト	半角数字	4
ＶＬＡＮＩＤ取得
ＶＬＡＮＩＤ取得結果	リスト	*6	－	－
ＶＬＡＮＩＤ取得可否状況	リスト	*6	－	－
机上依頼受付
受領可否判断日	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	*4
受領可否	リスト	*6	－	－
不備内容概要	テキスト	全角文字	100	－
受領可否判断担当者名	テキスト	全角文字	20	*1
受領可否判断担当電話番号	テキスト	半角数字	11	*3

表 ２.１.３.１７－７ 進捗状況照会 工事情報更新画面 項目詳細部入力項目（所外設備情報）（２／２４）

項番	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
対応状況（机上・現調）
検討記事（回答）	テキスト	全角文字	200	－
検討関連記事（管理部門内）	テキスト	全角文字	100	－
対応状況関連記事欄１（検討フェーズ）	テキスト	全角文字	100	－
対応状況関連記事欄２（検討フェーズ）	テキスト	全角文字	100	－
記事欄（現調関連）	テキスト	全角文字	200	－
予備記事欄（上り）７（Ｏｐｔｏｓ（所外））	テキスト	全角文字	100	－
予備記事欄（上り）８（Ｏｐｔｏｓ（所外））	テキスト	全角文字	100	－
机上検討部門
机上検討実施日	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	*4
机上検討実施担当者	テキスト	全角文字	20	*1
机上検討実施担当者電話番号	テキスト	半角数字	11	*3
現場調査要否
現場調査要否	リスト	*6	－	－
現場調査稼働予約番号	テキスト	半角数字	8	－
現場調査日程調整依頼日	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
現場調査指示日	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
現場調査指示内容	テキスト	全角文字	100	－
現場調査指示担当：会社名	テキスト	全角文字	50	*2
現場調査指示担当：担当者名	テキスト	全角文字	20	*1
現場調査指示担当：電話番号	テキスト	半角数字	11	*3
現場調査直請区分	リスト	*6	－	－
現場調査部門
現場調査指示受付日	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
現場調査実施日	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
現場調査担当者	テキスト	全角文字	20	*1
現場調査担当者電話番号	テキスト	半角数字	11	*3
工事日調整依頼	リスト	*6	－	－
ＳＯ工事可能日	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
現調時工事日調整結果	リスト	*6	－	－
再対応理由	テキスト	全角文字	200	－
現場調査実施結果	リスト	*6	－	－
現場調査時刻指定実施結果	リスト	*6	－	－

表 ２.１.３.１７－７ 進捗状況照会 工事情報更新画面 項目詳細部入力項目（所外設備情報）（３／２４）

項番	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
必要付帯工事：引込み配管設備（配管・シャフト等）	ラジオボタン	選択→ ・有 ・無	－	無
必要付帯工事：ＰＴ／ＰＤ取付板	ラジオボタン	選択→ ・有 ・無	－	無
必要付帯工事：構内配管設備（配管・シャフト等）	ラジオボタン	選択→ ・有 ・無	－	無
必要付帯工事：電気設備１次側（電源コンセント・アース等）	ラジオボタン	選択→ ・有 ・無	－	無
必要付帯工事：パッチパネル（ＵＴＰケーブル（１００ＢＡＳＥ－ＴＸ）で提供する場合）	ラジオボタン	選択→ ・有 ・無	－	無
必要付帯工事：配線用ケーブル（ＮＴＴ設備以外の部分）	ラジオボタン	選択→ ・有 ・無	－	無
必要付帯工事：耐火設備	ラジオボタン	選択→ ・有 ・無	－	無
必要付帯工事：空調設備（必要な場合 エアコン・換気扇等）	ラジオボタン	選択→ ・有 ・無	－	無
必要付帯工事：保安器工事	ラジオボタン	選択→ ・有 ・無	－	無
必要付帯工事：その他	ラジオボタン	選択→ ・有 ・無	－	無
提供不可理由：設置スペース無し	ラジオボタン	選択→ ・有 ・無	－	無
提供不可理由：電源確保不可	ラジオボタン	選択→ ・有 ・無	－	無
提供不可理由：ＭＤＦ無し	ラジオボタン	選択→ ・有 ・無	－	無
提供不可理由：保安器工事不可	ラジオボタン	選択→ ・有 ・無	－	無
提供不可理由：その他	ラジオボタン	選択→ ・有 ・無	－	無

表 ２.１.３.１７－７ 進捗状況照会 工事情報更新画面 項目詳細部入力項目（所外設備情報）（４／２４）

項番	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
現場調査結果書面回答：回答先会社名	テキスト	全角文字	50	－
現場調査結果書面回答：回答先担当者名	テキスト	全角文字	20	－
現場調査結果書面回答：回答先ＦＡＸ番号	テキスト	半角数字	11	－
入館申請（現場調査）：入館者所属会社名	テキスト	全角文字	50	－
入館申請（現場調査）：入館者氏名	テキスト	全角文字	20	－
入館申請（現場調査）：入館者関連記事	テキスト	全角文字	100	－
現場調査結果書面回答日	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
現場調査結果書面回答日：回答担当者名	テキスト	全角文字	20	－
現場調査結果図面有無	リスト	*6	－	－
縦系利用有無	リスト	*6	－	－
配管待ち完了予定日	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
光屋内配線利用希望有無	リスト	*6	－	－
屋内配線実施工程	リスト	*6	－	－
物件：現場調査要否	リスト	*6	－	－
物件：現場調査要否理由	テキスト	全角文字	50	－
部屋：現場調査要否	リスト	*6	－	－
部屋：現場調査要否理由	テキスト	全角文字	50	－
ビルオーナ側対応者連絡先（副）	テキスト	全半角文字	50	－
建物名	テキスト	全角文字	30	－
建物構造	テキスト	全角文字	10	－
部屋数	テキスト	半角数字	3	－
防火壁の有無	リスト	*6	－	－
現場調査結果（記事欄）	テキスト	全半角文字	200	－
オーナ折衝状況	リスト	*6	－	－
調査結果オーナ折衝状況その他	テキスト	全角文字	50	－
現場調査結果登録：完了日	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
現場調査結果登録：ＭＤＦ記事欄	テキスト	全半角文字	200	－
回答：駐車スペース有無	リスト	*6	－	－
回答：棟間接続有無	リスト	*6	－	－
回答：接続先建物名	テキスト	全角文字	30	－
回答：集合装置設置台数	テキスト	半角数字	2	－
ビルオーナ側対応者連絡先２	テキスト	半角数字	11	－
現場調査実施会社名	テキスト	全角文字	50	－
スプリッタ分岐種別	リスト	*6	－	－

表 ２.１.３.１７－７ 進捗状況照会 工事情報更新画面 項目詳細部入力項目（所外設備情報）（５／２４）

項番	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
現場調査結果登録：有償メニュー内容	テキスト	全角文字	40	－
記事欄（再現場調査要）	テキスト	全角文字	100	－
記事欄（事前照会回答）	テキスト	全角文字	100	－
現場調査部門（引込み）
既設光引込有無	リスト	*6	－	－
引込通線確認	リスト	*6	－	－
引込み配管の空き状況有無	リスト	*6	－	－
引込配管の空き状況（その他）	テキスト	全半角文字	200	－
引込配管の配管径	リスト	*6	－	－
引込配管の配管径（その他選択時）	テキスト	全角文字	50	－
ＰＴの有無	リスト	*6	－	－
既設ＰＴ種別	テキスト	全半角文字	50	－
ＰＴ新設場所の有無	リスト	*6	－	－
ＰＴ＿設置場所	テキスト	全半角文字	200	－
ＳＣコネクタへの変換工事	リスト	*6	－	－
ＳＣコネクタへの変換工事（変換後の種別）	リスト	*6	－	－
ＳＣコネクタへの変換工事（既設の種別）	リスト	*6	－	－
現場調査部門（横系）
横系配管の空き状況有無	リスト	*6	－	－
横系配管の空き状況（その他）	テキスト	全半角文字	200	－
宅内配管の配管径	リスト	*6	－	－
宅内配管の配管径（その他選択時）	テキスト	全角文字	50	－
屋内配線距離（ＰＤ－ＯＮＵ間）	テキスト	半角数字	5	－
電源有無	リスト	*6	－	－
事業者側装置接続用コネクタ種別	リスト	*6	－	－
横系提供可否判断	リスト	*6	－	－
横系提供可否判断（提供否理由）	テキスト	全角文字	50	－
現場調査部門（縦系）
既設構内光ケーブル有無	リスト	*6	－	－
縦系配管の空き状況有無	リスト	*6	－	－
縦系配管の空き状況敷設方法	リスト	*6	－	－
縦系配管の空き状況（その他）	テキスト	全半角文字	200	－

表 ２.１.３.１７－７ 進捗状況照会 工事情報更新画面 項目詳細部入力項目（所外設備情報）（６／２４）

項番	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
縦系配管の配管径	リスト	*6	－	－
縦系配管の配管径（その他選択時）	テキスト	全角文字	50	－
当該階既設ＰＤの有無	リスト	*6	－	－
ＰＤ種別	テキスト	全半角文字	50	－
ＰＤ新設場所の有無	リスト	*6	－	－
ＰＤ新設場所の有無（無し選択時）	テキスト	全半角文字	200	－
ＳＣコネクタへの変換工事	リスト	*6	－	－
ＳＣコネクタへの変換工事（変換後の種別）	リスト	*6	－	－
ＳＣコネクタへの変換工事（既設の種別）	リスト	*6	－	－
縦系提供可否判断	リスト	*6	－	－
縦系提供可否判断（提供可能階）	テキスト	全角文字	4	－
縦系提供可否判断（否理由）	テキスト	全角文字	50	－
現場調査部門（マンション集合装置）
ひかり配線方式調査	リスト	*6	－	－
ひかり配線方式調査結果（提供可否）	リスト	*6	－	－
ひかり配線方式提供方法	リスト	*6	－	－
ひかり配線方式提供方法（その他）	テキスト	全角文字	100	－
ひかり配線方式提供不可理由	リスト	*6	－	－
ひかり配線方式提供不可理由（その他）	テキスト	全角文字	100	－
外壁配線調査	リスト	*6	－	－
外壁配線調査結果（提供可否）	リスト	*6	－	－
外壁配線提供方式	リスト	*6	－	－
外壁配線提供方式（その他）	テキスト	全角文字	100	－
外壁配線提供不可理由	リスト	*6	－	－
外壁配線提供不可理由（その他）	テキスト	全角文字	100	－
隙間配線調査	リスト	*6	－	－
隙間配線調査結果（提供可否）	リスト	*6	－	－
隙間配線提供不可理由	リスト	*6	－	－
隙間配線提供不可理由（その他）	テキスト	全角文字	100	－
付帯工事有無	リスト	*6	－	－

表 ２.１.３.１７－７ 進捗状況照会 工事情報更新画面 項目詳細部入力項目（所外設備情報）（７／２４）

項番	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
付帯工事内容１	リスト	*6	－	－
付帯工事内容２	リスト	*6	－	－
付帯工事内容３	リスト	*6	－	－
付帯工事内容（その他）	テキスト	全角文字	100	－
付帯工事費用	テキスト	半角数字	10	－
ＶＤＳＬ方式調査	リスト	*6	－	－
ＶＤＳＬ方式調査結果（提供可否）	リスト	*6	－	－
ＶＤＳＬ方式提供不可理由	リスト	*6	－	－
ＶＤＳＬ方式提供不可理由（その他）	テキスト	全角文字	100	－
ＬＡＮ方式調査	リスト	*6	－	－
ＬＡＮ方式調査結果（提供可否）	リスト	*6	－	－
ＬＡＮ方式提供不可理由	リスト	*6	－	－
ＬＡＮ方式提供不可理由（その他）	テキスト	全角文字	100	－
親ＳＰ設置場所	テキスト	全角文字	100	－
子ＳＰ設置場所	テキスト	全角文字	100	－
２００ＵＴ等端子盤取付場所	テキスト	全角文字	100	－
２００ＵＴ等端子盤取付場所施錠有無	リスト	*6	－	－
ＰＴ／ＰＤ－ＳＳ設置場所	テキスト	全角文字	100	－
ＰＴ／ＰＤ－ＳＳ設置場所施錠有無	リスト	*6	－	－
ＯＮＵ（回線終端装置）設置場所	テキスト	全角文字	100	－
ＯＮＵ（回線終端装置）設置場所施錠有無	リスト	*6	－	－
ＶＤＳＬ収納機器（１９インチラック等）設置場所	テキスト	全角文字	100	－
ＶＤＳＬ収納機器（１９インチラック等）設置場所施錠有無	リスト	*6	－	－
ＶＤＳＬ収納機器（１９インチラック等）種別	テキスト	全角文字	30	－
ＶＤＳＬ収納機器（１９インチラック等）サイズ	テキスト	全角文字	30	－
ＶＤＳＬ収納機器（１９インチラック等）設置タイプ１	リスト	*6	－	－

表 ２.１.３.１７－７ 進捗状況照会 工事情報更新画面 項目詳細部入力項目（所外設備情報）（８／２４）

項番	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
ＶＤＳＬ収納機器（１９インチラック等）設置タイプ２	リスト	*6	－	－
ＶＤＳＬ収納機器（１９インチラック等）設置タイプ３	リスト	*6	－	－
ＶＤＳＬ増設時の設置スペース有無	リスト	*6	－	－
検討結果確認
現場調査・机上検討最終確認実施日	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
現場調査・机上検討最終確認責任者	テキスト	全角文字	20	*1
現場調査・机上検討最終確認責任者電話番号	テキスト	半角数字	11	*3
心線予約指示
光心線番号予約登録依頼日	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
心線予約情報登録
光心線データ登録日	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
光心線データ登録担当：担当者名	テキスト	全角文字	20	*1
光心線データ登録担当：電話番号	テキスト	半角数字	11	*3
２次回答
２次回答自動更新フラグ	ラジオボタン	選択→ ・ＯＦＦ ・ＯＮ	－	ＯＦＦ
提供状況（２次回答）区分	リスト	*6	－	－
中間検討状況回答日	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
２次納期回答予定日（遅延）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
光心線提供検討結果 回答日	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	*5
提供可能時期（２次回答）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
提供可能時期：回答内容	リスト	*6	－	－
提供可能時期：納期（日間）	テキスト	半角数字	3	－
提供可能時期：見込時期（年月）	テキスト	YYYY/MM形式	7	－
提供可能時期：見込時期（旬）	リスト	*6	－	－

表 ２.１.３.１７－７ 進捗状況照会 工事情報更新画面 項目詳細部入力項目（所外設備情報）（９／２４）

項番	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
提供可能時期：記事	テキスト	全角文字	25	－
フィルタ利用希望有無の回答	リスト	*6	－	－
屋内配線提供可否	リスト	*6	－	－
接続開始希望時期での提供の可否	リスト	*6	－	－
提供検討結果（遅延理由等）	リスト	*6	－	－
提供検討結果回答報告（遅延理由）	リスト	基盤情報に登録されている値 *9	－	－
提供検討結果回答報告（遅延理由）（詳細）	テキスト	全角文字	200	－
工事調整期間（アンバンドル）	テキスト	半角数字	2	－
設備検討担当：担当者	テキスト	全角文字	20	*1
設備検討担当：電話番号	テキスト	半角数字	11	*3
対応中組織	リスト	*6	－	－
中間回答理由	リスト	*10	－	－
中間回答理由（その他選択時）	テキスト	全角文字	100	－
回答可能時期：見込時期（年月）	テキスト	YYYY/MM形式	7	－
回答可能時期：見込時期（旬）	リスト	*6	－	－
問合せ内容	テキスト	全角文字	400	－
事業者回答確認状況	リスト	*6	－	－
納期回答期日	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
事業者対応累積日数	テキスト	半角数字	4	－
事業者対応状況	リスト	*6	－	－
既設設備有無	リスト	*6	－	－
２次回答遅延有無	リスト	*6	－	－
中間回答担当：担当者	テキスト	全角文字	20	－
中間回答担当：電話番号	テキスト	半角数字	11	－
机上検討自動更新実施フラグ	リスト	*6	－	－
２次回答自動更新実施フラグ	リスト	*6	－	－
ステータス更新要求	リスト	*6	－	－
検討参考情報
お客様引込設備名	テキスト	全角文字	10	－
お客様引込設備番号	テキスト	半角文字	13	－
ケーブル名（参考）	テキスト	半角文字	2	－
方向コード（参考）	リスト	*6	－	－
光心線番号（参考）	テキスト	半角数字	4	－

表 ２.１.３.１７－７ 進捗状況照会 工事情報更新画面 項目詳細部入力項目（所外設備情報）（１０／２４）

項番	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
旧回線サービス種別	リスト	*6 本社任意項目追加可能とする	－	－
旧回線サービス品目	リスト	「流通項目設計編 １.３ 申込サービス関連対応表」 表 ２.３－１４参照 和名で表示	－	－
旧契約者回線分類番号	テキスト	半角英数字	3	－
旧回線ＩＤ／旧電話番号	テキスト	半角英数字	10	－
検討情報（机上・現調）
提供方式区分	リスト	*6	－	－
アクセス設備工事要否	リスト	*6	－	－
所外ＳＯ工事要否	リスト	*6	－	－
所内ＳＯ工事要否	リスト	*6	－	－
光心線予約処理可否	リスト	*6	－	－
お客様建物内ＮＴＴ設備状況	テキスト	全角文字	100	－
ＮＴＴ設備保留区分	リスト	*6	－	－
電力共架申請要否	リスト	*6	－	－
道路占用許可申請要否	リスト	*6	－	－
所外光ケーブル空き心線有無	リスト	*6	－	－
所外スプリッタ新設要否（シェアド方式時）	リスト	*6	－	－
引込み形態	リスト	*6	－	－
引込み形態（その他選択時）	テキスト	全角文字	100	－
光ファイバ種別	リスト	*6	－	－
第１光成端箇所コネクタ種別	リスト	*6	－	－
第１光成端盤設置フロア階数	テキスト	半角英数字	3	－
第１光成端盤種別	テキスト	全角文字	5	－
ＮＴＴ構内ケーブル（縦系）空き心線有無	リスト	*6	－	－
最寄光配線盤設置フロア階数	テキスト	半角英数字	3	－
最寄光配線盤ＰＤ番号	テキスト	半角英数字	13	－
光配線盤コネクタ種別	リスト	*6	－	－
ＮＴＴ光屋内配線状況（対象「構内縦系・横系」）	リスト	*6	－	－
接続点フロア（アンバンドル）	テキスト	半角英数字	3	－

表 ２.１.３.１７－７ 進捗状況照会 工事情報更新画面 項目詳細部入力項目（所外設備情報）（１１／２４）

項番	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
接続点コネクタ種別（アンバンドル）	リスト	*6	－	－
光屋内配線提供記事（アンバンドル）	テキスト	全角文字	100	－
カク保利用	リスト	*6	－	－
設備保留（依頼情報）	リスト	*6	－	－
先行配線利用戻し	リスト	*6	－	－
机上検討自動更新抑止判定	リスト	*6	－	－
終点 利用者宅等：ＰＴ設置場所	テキスト	全角文字	30	－
終点 利用者宅等：設備番号	テキスト	半角文字	30	－
終点 利用者宅等：成端番号	テキスト	半角文字	30	－
調査時点の設備状況	リスト	*6	－	－
（始点）コネクタ種別	リスト	*6	－	－
（始点）分岐モジュール種別	リスト	*6	－	－
撤去予定有無	リスト	*6	－	－
分界点：フロア	テキスト	全角文字	38	－
分界点：部屋名・場所	テキスト	全角文字	38	－
分界点：成端盤種別	テキスト	全角文字	38	－
分界点④：接続方法（渡し方）	テキスト	全角文字	38	－
分界点：その他	テキスト	全角文字	40	－
予約心線情報
自動選定結果	リスト	*6	－	－
心線情報及び算出値前提条件	リスト	*6	－	－
加入成端架種別（ＦＴＭ／ＩＤＭ等）	リスト	*6	－	－
加入成端架（ＦＴＭ等）番号	テキスト	半角英数字	5	－
加入成端架（ＦＴＭ等）設置フロア	テキスト	半角英数字	3	－
加入成端架（ＦＴＭ等）コネクタ種別	リスト	*6	－	－
加入成端架コネクタ種別（その他選択時）	テキスト	全角文字	100	－
Ｄモジュールフィルタ種別	リスト	*6	－	－
提供時フィルタ条件	リスト	*6	－	－
固配番号＋サブキー	テキスト	半角数字	5	－

表 ２.１.３.１７－７ 進捗状況照会 工事情報更新画面 項目詳細部入力項目（所外設備情報）（１２／２４）

項番	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
光引込区間番号／光構内区間番号	テキスト	半角英数字	4	－
光ケーブル名	テキスト	半角文字	2	－
方向コード１	リスト	*6	－	－
光（論理）心線番号１	テキスト	半角数字	4	－
光（物理）心線番号１	テキスト	半角数字	4	－
ケーブル心線数１	テキスト	半角数字	4	－
加入成端架（ＦＴＭ等）端子番号１	テキスト	半角数字	4	－
方向コード２	リスト	*6	－	－
光（論理）心線番号２	テキスト	半角数字	4	－
光（物理）心線番号２	テキスト	半角数字	4	－
ケーブル心線数２	テキスト	半角数字	4	－
加入成端架（ＦＴＭ等）端子番号２	テキスト	半角数字	4	－
複数心線情報（３心以上）	テキスト	全角文字	100	－
複数物理心線情報（３心以上）	テキスト	全角文字	100	－
配線設備名（スプリッタ設置含む）	テキスト	全角文字	10	－
配線設備番号	テキスト	半角文字	13	－
下部設備名	テキスト	全角文字	10	－
下部設備番号	テキスト	半角文字	13	－
下部設備通番	テキスト	半角英数字	4	－
下部心線番号	テキスト	半角英数字	4	－
下部心線番号２	テキスト	半角英数字	4	－
配線点下部ケーブル選定単位	リスト	*6	－	－
ユーザ配線点／分配点上部ケーブル設備名	テキスト	全角文字	10	－
ユーザ配線点／分配点上部ケーブル設備番号	テキスト	半角文字	13	－
ユーザ配線点／分配点上部ケーブル設備通番	テキスト	半角英数字	4	－
ユーザ配線点／分配点物理心線番号	テキスト	半角数字	4	－
ユーザ配線点／分配点物理心線番号２	テキスト	半角数字	4	－
ユーザ配線点／分配点設備名	テキスト	全角文字	10	－
ユーザ配線点／分配点設備番号	テキスト	半角文字（シングルコーテーション、カンマを除く）	13	－
ユーザ配線点／分配点クロージャ番号	テキスト	半角英数字	4	－

表 ２.１.３.１７－７ 進捗状況照会 工事情報更新画面 項目詳細部入力項目（所外設備情報）（１３／２４）

項番	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
ユーザ配線点／分配点設備名（候補）	テキスト	全角文字	10	－
ユーザ配線点／分配点設備番号（候補）	テキスト	半角文字	13	－
ユーザ配線点／分配点クロージャ番号（候補）	テキスト	半角数字	4	－
ユーザ引落設備名	テキスト	全角文字	10	－
ユーザ引落設備番号	テキスト	半角文字	13	－
ユーザ引落設備識別	リスト	*6	－	－
選定ＰＴ	リスト	*6	－	－
心線端末情報	テキスト	全角文字	40	－
ＲＴ設備名	テキスト	全角文字	10	－
ＲＴ設備番号	テキスト	半角文字	13	－
対応状況関連記事欄３（設備選定）	テキスト	全角文字	100	－
所外フィルタ利用状況	リスト	*6	－	－
ビルスルー（依頼）	リスト	*6	－	－
長延化（依頼）	リスト	*6	－	－
ビルスルー（結果）	リスト	*6	－	－
長延化（結果）	リスト	*6	－	－
配線ブロック種別	リスト	*7	－	－
配線形態	リスト	*8	－	－
ＦＴＭモジュール取付要否	リスト	*6	－	－
光固配番号	テキスト	半角英数字	7	－
保留設備情報
ユーザ配線点／分配点設備名（候補）１	テキスト	全角文字	10	－
ユーザ配線点／分配点設備番号（候補）１	テキスト	半角文字	13	－
引込設備名（候補）１	テキスト	全角文字	10	－
引込設備番号（候補）１	テキスト	半角文字	13	－
接続先光ケーブル名（候補）１	テキスト	半角文字	2	－
接続先方向コード（候補）１	リスト	*6	1	－
接続先論理心線番号（候補）１	テキスト	半角数字	4	－
接続先所外ＳＰ端子番号（候補）１	テキスト	半角英数字	4	－
接続先上部物理心線番号（候補）１	テキスト	半角数字	4	－
設置場所住所（ハイレベル）（候補）１	テキスト	全角文字	46	－
小字番地号等（候補）１	テキスト	全角文字	40	－
建物名１（候補）１	テキスト	全角文字	20	－

表 ２.１.３.１７－７ 進捗状況照会 工事情報更新画面 項目詳細部入力項目（所外設備情報）（１４／２４）

項番	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
様方等（候補）１	テキスト	全角文字	20	－
事業者ＩＤ（候補）１	テキスト	半角英数字	5	－
回線番号（候補）１	テキスト	半角英数字	10	－
初期サービス開始年月日（候補）１	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
保留設備候補１	テキスト	全半角文字	70	－
追出し光引込線ＩＤ１	テキスト	半角英数カナ	11	－
ユーザ配線点／分配点設備名（候補）２	テキスト	全角文字	10	－
ユーザ配線点／分配点設備番号（候補）２	テキスト	半角文字	13	－
引込設備名（候補）２	テキスト	全角文字	10	－
引込設備番号（候補）２	テキスト	半角文字	13	－
接続先光ケーブル名（候補）２	テキスト	半角文字	2	－
接続先方向コード（候補）２	リスト	*6	1	－
接続先論理心線番号（候補）２	テキスト	半角数字	4	－
接続先所外ＳＰ端子番号（候補）２	テキスト	半角英数字	4	－
接続先上部物理心線番号（候補）２	テキスト	半角数字	4	－
設置場所住所（ハイレベル）（候補）２	テキスト	全角文字	46	－
小字番地号等（候補）２	テキスト	全角文字	40	－
建物名１（候補）２	テキスト	全角文字	20	－
様方等（候補）２	テキスト	全角文字	20	－
事業者ＩＤ（候補）２	テキスト	半角英数字	5	－
回線番号（候補）２	テキスト	半角英数字	10	－
初期サービス開始年月日（候補）２	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
保留設備候補２	テキスト	全半角文字	70	－
追出し光引込線ＩＤ２	テキスト	半角英数カナ	11	－
ユーザ配線点／分配点設備名（候補）３	テキスト	全角文字	10	－
ユーザ配線点／分配点設備番号（候補）３	テキスト	半角文字	13	－
引込設備名（候補）３	テキスト	全角文字	10	－
引込設備番号（候補）３	テキスト	半角文字	13	－
接続先光ケーブル名（候補）３	テキスト	半角文字	2	－
接続先方向コード（候補）３	リスト	*6	1	－
接続先論理心線番号（候補）３	テキスト	半角数字	4	－

表 ２.１.３.１７－７ 進捗状況照会 工事情報更新画面 項目詳細部入力項目（所外設備情報）（１５／２４）

項番	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
接続先所外ＳＰ端子番号（候補）３	テキスト	半角英数字	4	－
接続先上部物理心線番号（候補）３	テキスト	半角数字	4	－
設置場所住所（ハイレベル）（候補）３	テキスト	全角文字	46	－
小字番地号等（候補）３	テキスト	全角文字	40	－
建物名１（候補）３	テキスト	全角文字	20	－
様方等（候補）３	テキスト	全角文字	20	－
事業者ＩＤ（候補）３	テキスト	半角英数字	5	－
回線番号（候補）３	テキスト	半角英数字	10	－
初期サービス開始年月日（候補）３	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
保留設備候補３	テキスト	全角半文字	70	－
追出し光引込線ＩＤ３	テキスト	半角英数カナ	11	－
ユーザ配線点／分配点設備名（候補）４	テキスト	全角文字	10	－
ユーザ配線点／分配点設備番号（候補）４	テキスト	半角文字	13	－
引込設備名（候補）４	テキスト	全角文字	10	－
引込設備番号（候補）４	テキスト	半角文字	13	－
接続先光ケーブル名（候補）４	テキスト	半角文字	2	－
接続先方向コード（候補）４	リスト	*6	1	－
接続先論理心線番号（候補）４	テキスト	半角数字	4	－
接続先所外ＳＰ端子番号（候補）４	テキスト	半角英数字	4	－
接続先上部物理心線番号（候補）４	テキスト	半角数字	4	－
設置場所住所（ハイレベル）（候補）４	テキスト	全角文字	46	－
小字番地号等（候補）４	テキスト	全角文字	40	－
建物名１（候補）４	テキスト	全角文字	20	－
様方等（候補）４	テキスト	全角文字	20	－
事業者ＩＤ（候補）４	テキスト	半角英数字	5	－
回線番号（候補）４	テキスト	半角英数字	10	－
初期サービス開始年月日（候補）４	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
保留設備候補４	テキスト	全半角文字	70	－
追出し光引込線ＩＤ４	テキスト	半角英数カナ	11	－
ユーザ配線点／分配点設備名（候補）５	テキスト	全角文字	10	－
ユーザ配線点／分配点設備番号（候補）５	テキスト	半角文字	13	－

表 ２.１.３.１７－７ 進捗状況照会 工事情報更新画面 項目詳細部入力項目（所外設備情報）（１６／２４）

項番	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
引込設備名（候補）５	テキスト	全角文字	10	－
引込設備番号（候補）５	テキスト	半角文字	13	－
接続先光ケーブル名（候補）５	テキスト	半角文字	2	－
接続先方向コード（候補）５	リスト	*6	1	－
接続先論理心線番号（候補）５	テキスト	半角数字	4	－
接続先所外ＳＰ端子番号（候補）５	テキスト	半角英数字	4	－
接続先上部物理心線番号（候補）５	テキスト	半角数字	4	－
設置場所住所（ハイレベル）（候補）５	テキスト	全角文字	46	－
小字番地号等（候補）５	テキスト	全角文字	40	－
建物名１（候補）５	テキスト	全角文字	20	－
様方等（候補）５	テキスト	全角文字	20	－
事業者ＩＤ（候補）５	テキスト	半角英数字	5	－
回線番号（候補）５	テキスト	半角英数字	10	－
初期サービス開始年月日（候補）５	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
保留設備候補５	テキスト	全半角文字	70	－
追出し光引込線ＩＤ５	テキスト	半角英数カナ	11	－
ユーザ配線点／分配点設備名（候補）６	テキスト	全角文字	10	－
ユーザ配線点／分配点設備番号（候補）６	テキスト	半角文字	13	－
引込設備名（候補）６	テキスト	全角文字	10	－
引込設備番号（候補）６	テキスト	半角文字	13	－
接続先光ケーブル名（候補）６	テキスト	半角文字	2	－
接続先方向コード（候補）６	リスト	*6	－	－
接続先論理心線番号（候補）６	テキスト	半角数字	4	－
接続先所外ＳＰ端子番号（候補）６	テキスト	半角英数字	4	－
接続先上部物理心線番号（候補）６	テキスト	半角数字	4	－
設置場所住所（ハイレベル）（候補）６	テキスト	全角文字	46	－
小字番地号等（候補）６	テキスト	全角文字	40	－
建物名１（候補）６	テキスト	全角文字	20	－
様方等（候補）６	テキスト	全角文字	20	－
事業者ＩＤ（候補）６	テキスト	半角英数字	5	－
回線番号（候補）６	テキスト	半角英数字	10	－

表 ２.１.３.１７－７ 進捗状況照会 工事情報更新画面 項目詳細部入力項目（所外設備情報）（１７／２４）

項番	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
初期サービス開始年月日（候補）６	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
保留設備候補６	テキスト	全半角文字	70	－
追出し光引込線ＩＤ６	テキスト	半角英数カナ	11	－
ユーザ配線点／分配点設備名（候補）７	テキスト	全角文字	10	－
ユーザ配線点／分配点設備番号（候補）７	テキスト	半角文字	13	－
引込設備名（候補）７	テキスト	全角文字	10	－
引込設備番号（候補）７	テキスト	半角文字	13	－
接続先光ケーブル名（候補）７	テキスト	半角文字	2	－
接続先方向コード（候補）７	リスト	*6	－	－
接続先論理心線番号（候補）７	テキスト	半角数字	4	－
接続先所外ＳＰ端子番号（候補）７	テキスト	半角英数字	4	－
接続先上部物理心線番号（候補）７	テキスト	半角数字	4	－
設置場所住所（ハイレベル）（候補）７	テキスト	全角文字	46	－
小字番地号等（候補）７	テキスト	全角文字	40	－
建物名１（候補）７	テキスト	全角文字	20	－
様方等（候補）７	テキスト	全角文字	20	－
事業者ＩＤ（候補）７	テキスト	半角英数字	5	－
回線番号（候補）７	テキスト	半角英数字	10	－
初期サービス開始年月日（候補）７	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
保留設備候補７	テキスト	全半角文字	70	－
追出し光引込線ＩＤ７	テキスト	半角英数カナ	11	－
ユーザ配線点／分配点設備名（候補）８	テキスト	全角文字	10	－
ユーザ配線点／分配点設備番号（候補）８	テキスト	半角文字	13	－
引込設備名（候補）８	テキスト	全角文字	10	－
引込設備番号（候補）８	テキスト	半角文字	13	－
接続先光ケーブル名（候補）８	テキスト	半角文字	2	－
接続先方向コード（候補）８	リスト	*6	－	－
接続先論理心線番号（候補）８	テキスト	半角数字	4	－
接続先所外ＳＰ端子番号（候補）８	テキスト	半角英数字	4	－

表 ２.１.３.１７－７ 進捗状況照会 工事情報更新画面 項目詳細部入力項目（所外設備情報）（１８／２４）

項番	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
接続先上部物理心線番号（候補）８	テキスト	半角数字	4	－
設置場所住所（ハイレベル）（候補）８	テキスト	全角文字	46	－
小字番地号等（候補）８	テキスト	全角文字	40	－
建物名１（候補）８	テキスト	全角文字	20	－
様方等（候補）８	テキスト	全角文字	20	－
事業者ＩＤ（候補）８	テキスト	半角英数字	5	－
回線番号（候補）８	テキスト	半角英数字	10	－
初期サービス開始年月日（候補）８	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
保留設備候補８	テキスト	全半角文字	70	－
追出し光引込線ＩＤ８	テキスト	半角英数カナ	11	－
ユーザ配線点／分配点設備名（候補）９	テキスト	全角文字	10	－
ユーザ配線点／分配点設備番号（候補）９	テキスト	半角文字	13	－
引込設備名（候補）９	テキスト	全角文字	10	－
引込設備番号（候補）９	テキスト	半角文字	13	－
接続先光ケーブル名（候補）９	テキスト	半角文字	2	－
接続先方向コード（候補）９	リスト	*6	－	－
接続先論理心線番号（候補）９	テキスト	半角数字	4	－
接続先所外ＳＰ端子番号（候補）９	テキスト	半角英数字	4	－
接続先上部物理心線番号（候補）９	テキスト	半角数字	4	－
設置場所住所（ハイレベル）（候補）９	テキスト	全角文字	46	－
小字番地号等（候補）９	テキスト	全角文字	40	－
建物名１（候補）９	テキスト	全角文字	20	－
様方等（候補）９	テキスト	全角文字	20	－
事業者ＩＤ（候補）９	テキスト	半角英数字	5	－
回線番号（候補）９	テキスト	半角英数字	10	－
初期サービス開始年月日（候補）９	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
保留設備候補９	テキスト	全半角文字	70	－
追出し光引込線ＩＤ９	テキスト	半角英数カナ	11	－
ユーザ配線点／分配点設備名（候補）１０	テキスト	全角文字	10	－
ユーザ配線点／分配点設備番号（候補）１０	テキスト	半角文字	13	－

表 ２.１.３.１７－７ 進捗状況照会 工事情報更新画面 項目詳細部入力項目（所外設備情報）（１９／２４）

項番	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
引込設備名（候補）１０	テキスト	全角文字	10	－
引込設備番号（候補）１０	テキスト	半角文字	13	－
接続先光ケーブル名（候補）１０	テキスト	半角文字	2	－
接続先方向コード（候補）１０	リスト	*6	－	－
接続先論理心線番号（候補）１０	テキスト	半角数字	4	－
接続先所外ＳＰ端子番号（候補）１０	テキスト	半角英数字	4	－
接続先上部物理心線番号（候補）１０	テキスト	半角数字	4	－
設置場所住所（ハイレベル）（候補）１０	テキスト	全角文字	46	－
小字番地号等（候補）１０	テキスト	全角文字	40	－
建物名１（候補）１０	テキスト	全角文字	20	－
様方等（候補）１０	テキスト	全角文字	20	－
事業者ＩＤ（候補）１０	テキスト	半角英数字	5	－
回線番号（候補）１０	テキスト	半角英数字	10	－
初期サービス開始年月日（候補）１０	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
保留設備候補１０	テキスト	全半角文字	70	－
追出し光引込線ＩＤ１０	テキスト	半角英数カナ	11	－
保留区分(光引込区間／光構内区間)	リスト	*6	－	－
所外スプリッタ情報
配線ブロック名	テキスト	半角英数字	6	－
スプリッタ収容設備通番	テキスト	半角英数字	3	－
スプリッタ通番	テキスト	半角数字	3	－
スプリッタ端子番号	テキスト	半角英数字	4	－
マンション（光配線方式）
親ＳＰ情報	テキスト	全角文字	20	－
子ＳＰ情報	テキスト	全角文字	50	－
ＳＰ設置場所有無	リスト	*6	－	－
親ＳＰ番号	テキスト	半角数字	3	－
子ＳＰ番号	テキスト	半角数字	1	－
ＳＰ端子番号	テキスト	半角数字	2	－
子ＳＰ設置依頼	リスト	*6	－	－
設備変更要	リスト	*6	－	－
変更先子ＳＰ番号	テキスト	半角数字	1	－

表 ２.１.３.１７－７ 進捗状況照会 工事情報更新画面 項目詳細部入力項目（所外設備情報）（２０／２４）

項番	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
マンション（カスケード）
親集合装置ＩＤ	テキスト	半角英数字	16	－
設備構築工事パターン	リスト	*6	－	－
有効ポート数	テキスト	半角数字	2	－
端子情報
ＳＷ－ＨＵＢＩＤ	テキスト	半角数字	10	－
端子番号	テキスト	半角数字	2	－
取消再選定中止実施フラグ	リスト	*6	－	－
光損失計算
損失計算値	テキスト	9形式または9.9形式または9.99形式（データ登録時、9.99形式に整形）	6	－
区間長	テキスト	9形式または9.9形式（データ登録時、9.9形式に整形）	7	－
接続点数（融着）（単位：箇所）	テキスト	9形式または9.9形式	4	－
接続点数（メカニカルスプライス）（単位：箇所）	テキスト	9形式または9.9形式	4	－
接続点数（ＭＴＳ・ＭＴＲコネクタ）（単位：箇所）	テキスト	9形式または9.9形式	4	－
接続点数（ＦＣコネクタ）（単位：箇所）	テキスト	9形式または9.9形式	4	－
接続点数（ＳＣ・ＳＣ２コネクタ）（単位：箇所）	テキスト	9形式または9.9形式	4	－
接続点数（ＭＵコネクタ）（単位：箇所）	テキスト	9形式または9.9形式	4	－
接続点数（ＭＴコネクタ）（単位：箇所）	テキスト	9形式または9.9形式	4	－
接続点数（２ＭＰＯコネクタ）（単位：箇所）	テキスト	9形式または9.9形式	4	－
光分岐モジュール（お客さまビル設置）	リスト	*6	－	－
光分岐モジュール（ＮＴＴビル設置）	リスト	*6	－	－
局内ＦＯコネクタ（フィルタ無）	テキスト	9形式または9.9形式	4	－
局内ＳＭＦＯコネクタ（フィルタ無）	テキスト	9形式または9.9形式	4	－
波長選択タ－ミネ－ション	リスト	*6	－	－
変換心線	リスト	*6	－	－

表 ２.１.３.１７－７ 進捗状況照会 工事情報更新画面 項目詳細部入力項目（所外設備情報）（２１／２４）

項番	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
光損失補正値	テキスト	9形式または9.9形式	5	－
光損失補正値根拠	テキスト	全角文字	40	－
光損失調整（減算値）	テキスト	9形式または9.9形式または9.99形式	6	－
所外スプリッタ損失値	テキスト	9形式または9.9形式または9.99形式	6	－
所内スプリッタ損失値	テキスト	9形式または9.9形式または9.99形式	6	－
関連工事情報
関連工事有無	リスト	*6	－	－
関連有（工事名）	テキスト	全角文字	50	－
関連有（工事計画番号）	テキスト	半角数字	20	－
関連有（工事工期）	テキスト	YYYYMMDD-YYYYMMDD形式	17	－
構築主要工程
地下光亘長	テキスト	全角文字	100	－
架空光亘長	テキスト	全角文字	100	－
集合ドロップ亘長	テキスト	全角文字	100	－
構内光ケーブル亘長	テキスト	全角文字	100	－
７ＦＳＣ（個）	テキスト	半角数字	4	－
ＳＦＡＯ（個）	テキスト	半角数字	4	－
ＡＯ－Ｄクロージャ（個）	テキスト	半角数字	4	－
ＰＴ／ＰＤ（個）	テキスト	半角数字	4	－
ＳＰ（個）	テキスト	半角数字	4	－
お客様設備完成確認
お客様建物設備工事完了日	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
お客様建物設備工事完了登録日	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
お客様建物設備工事完了確認担当：担当者名	テキスト	全角文字	20	*1
お客様建物設備工事完了確認担当：電話番号	テキスト	半角数字	11	*3
専用線事前照会
管理番号	テキスト	半角英数字	10	－
基地局名	テキスト	全角文字	50	－
概算納期	テキスト	全角文字	50	－
専有設備概算額	テキスト	全角文字	50	－
光損失	テキスト	9形式または9.9形式または9.99形式	6	－
光提供距離	テキスト	9.9形式	7	－
メタル線番検索関連情報
収容区域コード（交換所コード）	テキスト	半角数字	8	－
メタル収容区域名	テキスト	全角文字	30	－
メタル電話番号	テキスト	半角数字	11	－

表 ２.１.３.１７－７ 進捗状況照会 工事情報更新画面 項目詳細部入力項目（所外設備情報）（２２／２４）

項番	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
メタル引込線撤去指示	リスト	*6	－	－
メタル引込線撤去結果	リスト	*6	－	－
通信処理結果ステータス（メタル線番検索依頼）	リスト	*6	－	－
記事欄（メタル撤去）	テキスト	全角文字	50	－
メタル引込線撤去情報
固配＋サブキー（依頼情報）	テキスト	半角数字	5	－
線路名（依頼情報）	テキスト	全角文字	10	－
電柱番号（依頼情報）	テキスト	半角文字	13	－
方面別ケーブル名（依頼情報）	テキスト	半角英数カナ	3	－
ユニット番号（依頼情報）	テキスト	半角英数字	2	－
心線番号（依頼情報）	テキスト	半角英数字	3	－
ＲＴ設備名（依頼情報）	テキスト	全角文字	10	－
ＲＴ設備番号（依頼情報）	テキスト	半角文字	13	－
サブケーブル名（依頼情報）	テキスト	半角英数字	1	－
固配＋サブキー（結果情報）	テキスト	半角数字	5	－
線路名（結果情報）	テキスト	全角文字	10	－
電柱番号（結果情報）	テキスト	半角文字	13	－
方面別ケーブル名（結果情報）	テキスト	半角英数カナ	3	－
ユニット番号（結果情報）	テキスト	半角英数字	2	－
心線番号（結果情報）	テキスト	半角英数字	3	－
ＲＴ設備名（結果情報）	テキスト	全角文字	10	－
ＲＴ設備番号（結果情報）	テキスト	半角文字	13	－
サブケーブル名（結果情報）	テキスト	半角英数字	1	－
スパイラルハンガ参考情報
スパイラルハンガ要否	リスト	*6	－	－
スパイラルハンガ亘長	テキスト	9形式または9.9形式	9	－
全スパン数	テキスト	半角数字	2	－
施工スパン数	テキスト	半角数字	2	－
施工開始点設備名	テキスト	全角文字	10	－
施工開始点設備番号	テキスト	半角文字	13	－
施工終了点設備名	テキスト	全角文字	10	－
施工終了点設備番号	テキスト	半角文字	13	－
設備選定情報
クロスコネクト接続有無	リスト	*6	－	－
配線点接続解除要否	リスト	*6	－	－

表 ２.１.３.１７－７ 進捗状況照会 工事情報更新画面 項目詳細部入力項目（所外設備情報）（２３／２４）

項番	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
配線点接続解除光ケーブル名	テキスト	半角文字	2	－
配線点接続解除方向コード	リスト	*6	－	－
配線点接続解除論理心線番号	テキスト	半角数字	4	－
配線点接続解除物理心線番号	テキスト	半角数字	4	－
配線点接続解除所外スプリッタ設備名	テキスト	全角文字	10	－
配線点接続解除所外スプリッタ設備番号	テキスト	半角文字	13	－
配線点接続解除所外スプリッタ通番	テキスト	半角数字	3	－
配線点接続解除所外スプリッタ端子番号	テキスト	半角数字	4	－
配線点接続解除下部接続解除要否	リスト	*6	－	－
配線点接続解除下部ケーブル設備名	テキスト	全角文字	10	－
配線点接続解除下部ケーブル設備番号	テキスト	半角文字	13	－
配線点接続解除下部ケーブル通番	テキスト	半角数字	4	－
配線点接続解除下部ケーブル心線数	テキスト	半角数字	4	－
配線点接続解除下部物理心線番号	テキスト	半角数字	4	－
配線点接続解除光引込線ＩＤ	テキスト	半角英数カナ	11	－
同時接続同時接続有無	リスト	*6	－	－
同時接続下部ケーブル設備名	テキスト	全角文字	10	－
同時接続下部ケーブル設備番号	テキスト	半角文字	13	－
同時接続下部ケーブル通番	テキスト	半角数字	4	－
同時接続下部ケーブル心線数	テキスト	半角数字	4	－
同時接続端子０１接続先物理心線番号	テキスト	半角数字	4	－
同時接続端子０２接続先物理心線番号	テキスト	半角数字	4	－
同時接続端子０３接続先物理心線番号	テキスト	半角数字	4	－

表 ２.１.３.１７－７ 進捗状況照会 工事情報更新画面 項目詳細部入力項目（所外設備情報）（２４／２４）

項番	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
同時接続端子０４接続先物理心線番号	テキスト	半角数字	4	－
同時接続端子０５接続先物理心線番号	テキスト	半角数字	4	－
同時接続端子０６接続先物理心線番号	テキスト	半角数字	4	－
同時接続端子０７接続先物理心線番号	テキスト	半角数字	4	－
同時接続端子０８接続先物理心線番号	テキスト	半角数字	4	－
分配点接続解除要否	リスト	*6	－	－
分配点接続解除上部ケーブル設備名	テキスト	全角文字	10	－
分配点接続解除上部ケーブル設備番号	テキスト	半角文字	13	－
分配点接続解除上部ケーブル通番	テキスト	半角数字	4	－
分配点接続解除上部ケーブル心線数	テキスト	半角数字	4	－
分配点接続解除上部物理心線番号	テキスト	半角数字	4	－
分配点接続解除光引込線ＩＤ	テキスト	半角英数カナ	11	－
分配点下部延ばし要否	リスト	*6	－	－
分配点下部延ばし接続状態１接続方法Ａ	リスト	*6	－	－
分配点下部延ばし接続状態１接続方法Ｂ	リスト	*6	－	－
分配点下部延ばし接続状態２接続方法Ａ	リスト	*6	－	－
分配点下部延ばし接続状態２接続方法Ｂ	リスト	*6	－	－

注）*1：表 ２.１.３.１５－１５ 項番1参照。

*2：表 ２.１.３.１５－１５ 項番2参照。

*3：表 ２.１.３.１５－１５ 項番3参照。

*4：表 ２.１.３.１５－１５ 項番4参照。

*5：表 ２.１.３.１５－１５ 項番8参照。

*6：リストの表示情報は「流通項目設計編 １.１.２ 流通項目一覧」の流通項目仕様書シートの登録値列を参照。

*7：入力値は、「別紙 ２.１.３.２ Optos項目一覧」表 ２.１.３.２－１３を参照。

*8：入力値は、「別紙 ２.１.３.２ Optos項目一覧」表 ２.１.３.２－１４を参照。

*9：サービス（フレッツ、建物内設備構築、アンバンドル）に対応したプルダウンを表示する。

*10：リストの表示情報は「１.２.１.４５ 中間回答」表 ２.１.４５.１.１－２を参照。

アンカー

表 ２.１.３.２－４と同様。

進捗状況照会 工事情報更新画面 ＣＤＮ情報

画面機能

ＣＤＮ情報の更新を行う。

※画面イメージは、「別紙 ２.１.３.４ 進捗状況照会 詳細画面／工事情報更新画面イメージ」を参照。

グループ名横の[更新履歴]アンカーまたは各項目アンカークリックにより、工事情報 更新履歴情報画面に遷移する。

画面表示時に変更履歴のある項目は、チェックボックスのセル色を変えて表示する。

※更新履歴によるチェックボックスの着色パターンを表 ２.１.３.２－１に示す。

「表 ２.１.２.１.１－１」に示すアラーム対象項目について、対象項目の背景色を着色する。

各項目のセルにマウスカーソルが置かれた場合、入力属性をツールチップにより表示する。

必須項目および当該ステータスにて入力必須項目および入力値エラー（ワーニング）項目の背景色を着色し、明示する。

※着色パターンについては、表 ２.１.３.２－２を参照。

「予約日取得」ボタン表示条件を表 ２.１.３.１７－１に示す。

プルダウンにおける使用不可項目の非表示について、以下に示す。

使用可項目が既選択の場合

使用可項目がプルダウンに表示され、選択可能となる。

※使用不可項目は、表示されない。

使用不可項目が既選択の場合

既選択の使用不可項目および使用可項目がプルダウンに表示され、選択可能となる。

※既選択以外の使用不可項目は、表示されない。

※既選択の使用不可項目から他の項目にプルダウン選択が変更された場合、既選択の使用不可項目は、プルダウンから消え、選択不可能となる。

画面表示項目については、「流通項目設計編 １.１.２ 流通項目一覧」を参照。

情報配信にＣＤＮ調査依頼情報を送信後、ＣＤＮ調査ステータスにてＣＤＮ実施予定日を登録・変更した場合、図 ２.１.３.１７－４に示すアラートを表示する。

ＣＤＮ調査ステータスにてＣＤＮ調査直請区分が変更された場合、表 ２.１.３.１８－１のルールに従ってアラートを表示する。

表 ２.１.３.１８.１－１ ＣＤＮ調査直請区分変更時のアラート表示条件

項番	机上検討ステータス更新時の ＣＤＮ調査直請区分	ＣＤＮ調査直請区分変更後
直営	請負	空白
1	直営	×	*1	×
2	請負	*2	×	×

【凡例】○：アラート表示、×：アラート非表示

注）*1：アラートイメージは、図 ２.１.３.１７－５を参照。

*2：アラートイメージは、図 ２.１.３.１７－６を参照。

画面入力項目

画面入力項目を表 ２.１.３.１８－２に示す。

表 ２.１.３.１８.２－１ 進捗状況照会 工事情報更新画面 項目詳細部入力項目（ＣＤＮ情報）（１／４）

項番	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
ＣＤＮ依頼情報
ＣＤＮ実施依頼区分	リスト	*3	－	－
ＣＤＮ依頼日	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
予約日取得	ボタン	－	－	－
ＣＤＮ実施予定日	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
ＣＤＮ実施予定時間帯	リスト	*3	－	－
ＣＤＮ調査直請区分	リスト	*3	－	－
ＣＤＮ実施会社情報
ＣＤＮ会社・部署名	テキスト	全角文字	50	－
ＣＤＮ担当者名	テキスト	全角文字	30	*1
ＣＤＮ担当者電話番号	テキスト	半角数字	11	*2
ＣＤＮ担当者メールアドレス	テキスト	半角文字	60	－
ＣＤＮ担当者ＦＡＸ番号	テキスト	半角数字	11	－
ＣＤＮ実施結果
ＣＤＮ完了日	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
ＣＤＮ実施担当者	テキスト	全角文字	20	*1
ＣＤＮ実施担当者電話番号	テキスト	半角数字	11	*2
ＣＤＮ出来高情報
ＣＤＮ稼働時間	テキスト	半角数字	4	－
ＣＤＮ調査
対応状況関連記事欄１（ＣＤＮフェーズ）	テキスト	全角文字	100	－
対応状況関連記事欄２（ＣＤＮフェーズ）	テキスト	全角文字	100	－
記事欄（ＣＤＮ関連）	テキスト	全角文字	200	－
お客様建物状況	リスト	*3	－	－
お客様ビル（建物）完成予定日	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
光成端盤及び配線盤取付可能予定日	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
次回以降ＣＤＮ要否	リスト	*3	－	－
調査結果オーナ折衝状況（ＣＤＮ）	リスト	*3	－	－
調査結果オーナ折衝状況その他（ＣＤＮ）	テキスト	全角文字	50	－
承諾情報：対応者連絡先電話番号	テキスト	全半角文字	50	－
承諾情報：管理会社名	テキスト	全半角文字	100	－

表 ２.１.３.１８－２ 進捗状況照会 工事情報更新画面 項目詳細部入力項目（ＣＤＮ情報）（２／４）

項番	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
自営構内ケーブル（縦系）区間利用有無	リスト	*3	－	－
自営光屋内配線（横系）区間利用有無	リスト	*3	－	－
ビル引込配管有無	リスト	*3	－	－
ビル引込配管工事完了予定日	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
ビル構内ケーブル設置用設備（配管・ラック等）有無	リスト	*3	－	－
ビル構内ケーブル設置用設備工事完了予定日	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
架空引込対応自営設備折衝状況	リスト	*3	－	－
架空引込対応自営設備工事完了予定日	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
お客様建物設備工事完了予定日	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
第１光成端盤設置スペース有無	リスト	*3	－	－
最寄光配線盤設置スペース有無	リスト	*3	－	－
ラック／ＳＰ設置可能場所	テキスト	全角文字	100	－
ラック設置希望日	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
お客様建物設備工事完了区分	リスト	*3	－	－
ラック数	テキスト	半角数字	2	－
シェルフ数	テキスト	半角数字	2	－
Ｘ－ＯＮＵ数	テキスト	半角数字	2	－
ビル配管系統図（弱電）有無	リスト	*3	－	－
フロア図面有無	リスト	*3	－	－
電源有無	リスト	*3	－	－
簡易図面作成状況	テキスト	全角文字、半角英数字	100	－
棟数	テキスト	半角数字	4	－
全住戸数	テキスト	半角数字	4	－
住戸数	テキスト	半角数字	4	－
階数	テキスト	半角数字	4	－
光アクセス装置有無	リスト	*3	－	－
線長制限	リスト	*3	－	－
定期総会開催日	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
装置導入方式	リスト	*3	－	－

表 ２.１.３.１８－２ 進捗状況照会 工事情報更新画面 項目詳細部入力項目（ＣＤＮ情報）（３／４）

項番	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
光・屋内配線（縦系）区分	リスト	*3	－	－
装置導入区分	リスト	*3	－	－
スプリッタ設置形態	リスト	*3	－	－
記事欄（スプリッタ）	テキスト	全角文字	400	－
集合装置電源情報
電源：工事見積依頼	リスト	*3	－	－
電源：見積受領日	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
電源：見積金額	テキスト	半角数字	8	－
電源：工事依頼	リスト	*3	－	－
電源：工事請書受領日	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
電源：工事実施日	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
電源：工事完了通知書受領日	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
電源：工事検査合格通知書提出日	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
電源：備考	テキスト	全角文字	200	－
工事費負担区分	リスト	*3	－	－
資産区分	リスト	*3	－	－
お客様連絡先情報
入館及び入室届要否	リスト	*3	－	－
入館及び入室届出先	リスト	*3	－	－
入館及び入室届出先（その他選択時）	テキスト	全角文字	100	－
管理組合役員名	テキスト	全角文字	20	－
管理組合役員連絡先電話番号	テキスト	半角数字	11	－
管理会社・部署名	テキスト	全角文字	50	－
管理会社担当者名	テキスト	全角文字	20	－
管理会社連絡先電話番号	テキスト	半角数字	11	－
管理員名	テキスト	全角文字	20	－
管理員連絡先電話番号	テキスト	半角数字	11	－
再ＣＤＮ要否判定
再ＣＤＮ要否	リスト	*3	－	－
再ＣＤＮ要否判断日	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
修正依頼	リスト	*3	－	－
修正理由	テキスト	全角文字	100	－
記事欄（ＣＤＮ要否判断）	テキスト	全角文字	100	－
再ＣＤＮ要否判断担当者	テキスト	全角文字	20	*1

表 ２.１.３.１８－２ 進捗状況照会 工事情報更新画面 項目詳細部入力項目（ＣＤＮ情報）（４／４）

項番	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
再ＣＤＮ要否判断担当者電話番号	テキスト	半角数字	11	*2
再ＣＤＮ情報提示
再ＣＤＮ基本情報提示日	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
再ＣＤＮ提示担当者	テキスト	全角文字	20	*1
再ＣＤＮ提示担当者電話番号	テキスト	半角数字	11	*2

注）*1： 表 ２.１.３.１５－１５ 項番1を参照。

*2： 表 ２.１.３.１５－１５ 項番3を参照。

*3：リストの表示情報は「流通項目設計編 １.１.２ 流通項目一覧」の流通項目仕様書シートの登録値列を参照。

アンカー

表 ２.１.３.２－４と同様。

進捗状況照会 工事情報更新画面 所内設備情報

画面機能

所内設備情報の更新を行う。

※画面イメージは、「別紙 ２.１.３.４ 進捗状況照会 詳細画面／工事情報更新画面イメージ」を参照。

グループ名横の[更新履歴]アンカーまたは各項目アンカークリックにより、工事情報 更新履歴情報画面に遷移する。

画面表示時に更新履歴の有る項目は、チェックボックスのセル色を変えて表示する。

※更新履歴によるチェックボックスの着色パターンを表 ２.１.３.２－１に示す。

「表 ２.１.２.１.１－１」に示すアラーム対象項目について、対象項目の背景色を着色する。

各項目のセルにマウスカーソルが置かれた場合、入力属性をツールチップにより表示する。

必須項目および当該ステータスにて入力必須項目および入力値エラー（ワーニング）項目の背景色を着色し、明示する。

※着色パターンについては、表 ２.１.３.２－２を参照。

｢心線情報及び算出値前提条件｣を確定値にてアクセスPF（設備連携）に通知後、｢Ｘ－ＳＬＴ情報（Ｂ－ＯＬＴ情報）｣（Ｘ－ＳＬＴ番号、Ｘ－ＳＬＴシャーシ番号、Ｘ－ＳＬＴスロット番号、またはＸ－ＳＬＴポート番号）が選択された場合、修正オーダ発行の可能性がある旨のアラートを出力する。

【メッセージ内容】

「確定後「心線情報」もしくは「X-SLT情報」を変更しようとしています。

変更を行う場合は、必要に応じ利用部門へ連絡し、トラブルの未然防止に努めましょう。

なおVLAN-IDの変更が必要な時には、修正オーダ処理が必要となります。」

プルダウンにおける使用不可項目の非表示について、以下に示す。

使用可項目が既選択の場合

使用可項目がプルダウンに表示され、選択可能となる。

※使用不可項目は、表示されない。

使用不可項目が既選択の場合

既選択の使用不可項目および使用可項目がプルダウンに表示され、選択可能となる。

※既選択以外の使用不可項目は、表示されない。

既選択の使用不可項目から他の項目にプルダウン選択が変更された場合、既選択の使用不可項目は、プルダウンから消え、選択不可能となる。

画面表示項目については、「流通項目設計編 １.１.２ 流通項目一覧」を参照。

依頼項目または結果項目のあるグループにて依頼情報コピー機能・クリア機能を実現する。

対象項目は、以下の通り。

・中間配線盤（新たな配線盤）１

依頼情報コピー機能として、「依頼→結果」ボタン押下時に依頼項目の値を結果項目に反映する。

※依頼項目にない項目に関しては、値の反映はされない。

クリア機能として「クリア」ボタン押下により、に結果項目の値を空白にする。

結果項目が入力不可の場合、「依頼→結果」ボタンおよび「クリア」ボタンは表示されない。

画面入力項目

画面入力項目を表 ２.１.３.１９－１に示す。

表 ２.１.３.１９.２－１ 進捗状況照会 工事情報更新画面 項目詳細部入力項目（所内設備情報）（１／４）

項番	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
所内設備選定
1	所内端子指定部門	リスト	*3	－	－
2	所内端子予約可否	リスト	*3	－	－
3	所内端子対応可能時期	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
4	所内端子予約日	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
5	記事欄（所内）	テキスト	全角文字	100	－
6	所内設備選定担当：担当者	テキスト	全角文字	20	*1
7	所内設備選定担当：電話番号	テキスト	半角数字	11	*2
8	所内選定結果	リスト	*3	－	－
9	所内設備変更フラグ	リスト	*3	－	－
10	同時予約ＳＯ	テキスト	半角数字	18	－
ＢＲＡＳ情報
11	Ｂフレッツ回線ＩＤ	テキスト	半角英数字	21	－
12	ＢＲＡＳホスト名	テキスト	半角英数字	64	－
13	ＢＲＡＳスロット番号	テキスト	半角数字	4	－
14	ＢＲＡＳポート番号	テキスト	半角数字	4	－
Ｎ－ＳＬＴ／Ｘ－ＳＬＴ情報
15	Ｎ－ＳＬＴ番号	テキスト	半角英数字	4	－
16	ＯＳＵ番号	テキスト	半角数字	2	－
17	ＡＣＮ番号	テキスト	半角数字	2	－
Ｎ－ＳＬＴ／Ｘ－ＳＬＴ基本情報
18	フロア名（Ｂ－ＯＬＴ設置）	テキスト	半角英数字	3	－
19	Ｘ－ＳＬＴメーカ／機種名	リスト	*3	－	－
Ｎ－ＳＬＴ／Ｘ－ＳＬＴ端子情報
(設備管理OSS 指定情報)※OLT情報共用
20	Ｘ－ＳＬＴ番号	テキスト	半角英数字	5	－
21	Ｘ－ＳＬＴシャーシ番号	テキスト	半角数字	2	－
22	Ｘ－ＳＬＴスロット番号	テキスト	半角英数字	2	－
23	Ｘ－ＳＬＴポート番号	テキスト	半角数字	2	－
(サービスOSS <払出しVLANIDセット>結果情報)
24	Ｘ－ＳＬＴ番号	テキスト	半角英数字	5	－
25	Ｘ－ＳＬＴシャーシ番号	テキスト	半角数字	2	－
26	Ｘ－ＳＬＴスロット番号	テキスト	半角英数字	2	－
27	Ｘ－ＳＬＴポート番号	テキスト	半角数字	2	－

表 ２.１.３.１９－１ 進捗状況照会 工事情報更新画面 項目詳細部入力項目（所内設備情報）（２／４）

項番	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
所内スプリッタ情報
28	所内スプリッタフロア名	テキスト	半角英数字	3	－
29	所内スプリッタ群番号	テキスト	半角英数字	1	－
30	所内スプリッタ架番号	テキスト	半角数字	4	－
31	所内スプリッタ段番号	テキスト	半角数字	2	－
32	所内スプリッタ列番号	テキスト	半角数字	3	－
33	所内スプリッタ入力端子番号	テキスト	半角数字	2	－
34	所内スプリッタ出力端子番号	テキスト	半角数字	2	－
ＦＴＭ等フィルタ情報
35	ＦＴＭ等フィルタ（フロア）	テキスト	半角英数字	2	－
36	ＦＴＭ等フィルタ（群）	テキスト	半角英数字	1	－
37	ＦＴＭ等フィルタ（架番号）	テキスト	半角英数字	4	－
38	ＦＴＭ等フィルタ段番号	テキスト	半角数字	2	－
39	ＦＴＭ等フィルタ列番号	テキスト	半角数字	3	－
40	ＦＴＭ等フィルタ入力端子番号	テキスト	半角英数字	2	－
41	ＦＴＭ等フィルタ出力端子番号	テキスト	半角英数字	2	－
ＶＣＡＳＴ関連情報
42	ＶＣＡＳＴ事業者コード	テキスト	半角英数字	7	－
43	ＶＣＡＳＴ確認記事欄	テキスト	全角文字	200	－
44	ＶＣＡＳＴ事業者名	テキスト	全角文字	30	－
45	工事連絡先	テキスト	半角数字	11	－
46	ＶＣＡＳＴキャンセル有無	リスト	*3	－	－
47	ＶＣＡＳＴサービス種別	リスト	*3	－	－
48	ＶＣＡＳＴサービス種別変更有無	リスト	*3	－	－
Ｊ－ＦＴＭ情報
49	Ｊ－ＦＴＭ設備情報１	テキスト	全角文字	22	－
50	Ｊ－ＦＴＭ設備情報２	テキスト	全角文字	22	－
51	Ｊ－ＦＴＭ設備情報３	テキスト	全角文字	22	－
52	Ｊ－ＦＴＭ設備情報４	テキスト	全角文字	22	－
その他の情報
53	交換機収容位置	テキスト	半角英数字	30	－
54	ＲＴ収容位置	テキスト	半角英数字	30	－
55	加入者線番号（メタル）	テキスト	半角文字	20	－
Ｉ１５００情報
56	回線種別＜ＩＮＳ＞	リスト	*3	－	－
57	回線使用形態＜ＩＮＳ＞	リスト	*3	－	－
58	ＡＩ混在代表＜ＩＮＳ＞	リスト	*3	－	－
59	ダイヤルイン＜ＩＮＳ＞	リスト	*3	－	－

表 ２.１.３.１９－１ 進捗状況照会 工事情報更新画面 項目詳細部入力項目（所内設備情報）（３／４）

項番	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
60	同番移行＜ＩＮＳ＞	リスト	*3	－	－
60	パケット＜ＩＮＳ＞	リスト	*3	－	－
61	パケット種別＜ＩＮＳ＞	リスト	*3	－	－
62	利用形態＜ＩＮＳ＞	リスト	*3	－	－
63	利用形態（その他選択記述欄）＜ＩＮＳ＞	テキスト	全角文字	100	－
64	トラヒック種別＜ＩＮＳ＞	リスト	*3	－	－
65	最繁時間＜ＩＮＳ＞	テキスト	全角文字	50	－
66	最繁時発信呼数＜ＩＮＳ＞	テキスト	半角文字	8	－
67	最繁時着信呼数＜ＩＮＳ＞	テキスト	半角文字	8	－
68	最繁時同時発呼数＜ＩＮＳ＞	テキスト	半角文字	8	－
69	平均保留時間＜ＩＮＳ＞	テキスト	全角文字	50	－
70	将来のＩＮＳネット１５００増設予定＜ＩＮＳ＞	テキスト	全角文字	100	－
71	将来のＢフレッツ・光専用線増設予定＜ＩＮＳ＞	テキスト	全角文字	100	－
72	将来のダイヤルイン追加番号増設予定＜ＩＮＳ＞	テキスト	全角文字	100	－
中間配線盤（新たな配線盤）１
73	依頼→結果	ボタン	－	－	－
74	クリア	ボタン	－	－	－
75	中間配線盤（新たな配線盤）利用希望	リスト	*3	－	－
76	中間配線盤：フロア名（依頼情報）	テキスト	半角英数字	3	－
77	中間配線盤：フロア群（依頼情報）	テキスト	半角英数字	1	－
78	中間配線盤：成端架名称（依頼情報）	テキスト	半角英数字	20	－
79	中間配線盤：架番号（依頼情報）	テキスト	半角数字	4	－
80	中間配線盤：段（依頼情報）	テキスト	半角数字	1	－
81	中間配線盤：列（依頼情報）	テキスト	半角数字	2	－
82	中間配線盤：ポート番号（依頼情報）	テキスト	半角数字	4	－
83	中間配線盤（新たな配線盤）利用結果	リスト	*3	－	－
84	中間配線盤：フロア名（結果情報）	テキスト	半角英数字	3	－

表 ２.１.３.１９－１ 進捗状況照会 工事情報更新画面 項目詳細部入力項目（所内設備情報）（４／４）

項番	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
85	中間配線盤：フロア群（結果情報）	テキスト	半角英数字	1	－
86	中間配線盤：成端架名称（結果情報）	テキスト	半角英数字	20	－
87	中間配線盤：架番号（結果情報）	テキスト	半角数字	4	－
88	中間配線盤：段（結果情報）	テキスト	半角数字	1	－
89	中間配線盤：列（結果情報）	テキスト	半角数字	2	－
90	中間配線盤：ポート番号（結果情報）	テキスト	半角数字	4	－
中間配線盤（新たな配線盤）２
91	中間配線盤つながり情報	テキスト	全角文字	100	－
主端末回線情報
92	主端末回線ＩＤ	テキスト	半角英数字	9	－
93	主端末回線新設有無	リスト	*3	－	－

注）*1： 表 ２.１.３.１５－１５ 項番1を参照。

*2： 表 ２.１.３.１５－１５ 項番3を参照。

*3：リストの表示情報は「流通項目設計編 １.１.２ 流通項目一覧」の流通項目仕様書シートの登録値列を参照。

アンカー

表 ２.１.３.２－４と同様。

進捗状況照会 工事情報更新画面 工事情報

画面機能

工事情報の更新を行う。

※画面イメージは、「別紙 ２.１.３.４ 進捗状況照会 詳細画面／工事情報更新画面イメージ」を参照。

グループ名横の[更新履歴]アンカーまたは各項目アンカークリックにより、工事情報 更新履歴情報画面に遷移する。

画面表示時に更新履歴の有る項目は、チェックボックスのセル色を変えて表示する。

※更新履歴によるチェックボックスの着色パターンを表 ２.１.３.２－１に示す。

「表 ２.１.２.１.１－１」に示すアラーム対象項目について、対象項目の背景色を着色する。

各項目のセルにマウスカーソルが置かれた場合、入力属性をツールチップにより表示する。

必須項目および当該ステータスにて入力必須項目および入力値エラー（ワーニング）項目の背景色を着色し、明示する。

※着色パターンについては、表 ２.１.３.２－２を参照。

工事種別は、表 ２.１.３.２０－１に示すルールに従いプルダウン表示項目制御を行う。

※プルダウンの表示制御ルールに該当しない項目が既選択の場合、表示項目制御ルールに該当する項目と合わせて表示する。

※他の項目にプルダウン選択が変更された場合、ルールに該当しない項目を非表示とし、選択不可とする。

※ＳＯ工事予定日に日付が入力されている場合または表 ２.１.３.２０－１の注釈：*2の条件に該当する場合、本項目を非活性とし、変更不可とする。

表 ２.１.３.２０.１－１ プルダウンの表示制御ルール

項番	申込回線 サービス種別	申込サービス	工事日調整依頼	テレビ接続工事有無	工事種別 *3
プルダウン表示内容
1	フレッツ	「流通項目設計編 ２.３ 申込サービス関連対応表」表 ２.３－１０（種別=テレビ接続工事：有）参照	要	有	・- ・テレビ接続工事 ・ＳＯ工事（光）＋テレビ接続工事 ・ＳＯ工事（ＶＣＡＳＴ)＋テレビ接続工事 *1
無	・- ・ＳＯ工事（光） ・ＳＯ工事（ＶＣＡＳＴ) *1
NULL	－	設定項目をそのまま表示 *2
「流通項目設計編 ２.３ 申込サービス関連対応表」表 ２.３－１０（種別=ＶＣＡＳＴ以外またはテレビ接続工事：無）参照	要	有	・- ・テレビ接続工事 ・ＳＯ工事（光）＋テレビ接続工事 *1
無	・- ・ＳＯ工事（光） *1
NULL	－	設定項目をそのまま表示 *2
2	フレッツ以外	－	－	・- ・ＳＯ工事（光） *1

注）*1：当該ステータスにて工事種別の既選択値が‘－’の場合、デフォルト表示。（「机上検討」ステータスの場合、除く）

*2：工事種別は、非活性。

*3：以下の条件をすべて満たす場合、工事種別に設定項目をそのまま表示し、非活性。

・フロー種別：本申込（新設）

・ステータス：「同時工事待ち合わせ」、「所外ＳＯ工事結果（直）」または「所外ＳＯ工事結果（請）」

・申込回線サービス種別：フレッツ

「予約日取得」ボタン表示条件を表 ２.１.３.１７－１に示す。

※通権会社の場合、「予約日取得」ボタンは、非表示。

プルダウンにおける使用不可項目の非表示について、以下に示す。

使用可項目が既選択の場合

使用可項目がプルダウンに表示され、選択可能となる。

※使用不可項目は、表示されない。

使用不可項目が既選択の場合

既選択の使用不可項目および使用可項目がプルダウンに表示され、選択可能となる。

※既選択以外の使用不可項目は、表示されない。

※既選択の使用不可項目から他の項目にプルダウン選択が変更された場合、既選択の使用不可項目は、プルダウンから消え、選択不可能となる。

画面表示項目については、「流通項目設計編 １.１.２ 流通項目一覧」を参照。

画面入力項目

画面入力項目を表 ２.１.３.２０－２に示す。

表 ２.１.３.２０.２－１ 進捗状況照会 工事情報更新画面 項目詳細部入力項目（工事情報）（１／３）

項番	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
アクセス工事方法判断（発注依頼）
アクセス工事方法	リスト	*4	－	－
工事発注依頼日	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
発注依頼担当：担当者名	テキスト	全角文字	20	*1
発注依頼担当：電話番号	テキスト	半角数字	11	*2
アクセス工事発注情報（サ総）
サービス総合工事（アクセス）発出日	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
サービス総合工事発注番号	テキスト	半角英数字	15	－
施工完了予定日（サ総・アクセス）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
発注担当：担当者名	テキスト	全角文字	20	*1
発注担当：電話番号	テキスト	半角数字	11	*2
アクセス工事発注情報（一般・簡易）
工事通知書発出日（一般／簡易）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
工事契約日（一般／簡易）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
工事名	テキスト	全角文字	50	－
施工完了予定日（一般／簡易）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
発注担当：担当者名	テキスト	全角文字	20	*1
発注担当：電話番号	テキスト	半角数字	11	*2
提供依頼受付
光心線提供依頼日（意向確認結果通知日）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
意思確認情報の通知
２次納期回答日	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－

表 ２.１.３.２０－２ 進捗状況照会 工事情報更新画面 項目詳細部入力項目（工事情報）（２／３）

項番	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
お客様意向結果確認日	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
お客様意向	リスト	*4	－	－
サービス開通希望日（２次回答時）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
記事欄（お客様意向内容）	テキスト	全角文字	200	－
光心線提供依頼元：担当者名	テキスト	全角文字	20	*1
光心線提供依頼元：電話番号	テキスト	半角数字	11	*2
光心線閉塞依頼
光心線閉塞依頼日	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
光心線閉塞処理
光心線閉塞処理日	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	*3
ＳＯ工事依頼受付
ＳＯ工事依頼日	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
記事欄（意向確認・ＳＯ工事日調整）	テキスト	全角文字	200	－
お客様意向確認区分	リスト	*4	－	－
ＳＯ工事依頼受領日	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
ＳＯ工事日調整
ＳＯ工事日調整実施日	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
工事種別	リスト	*4	－	－
ＳＯ工事予定日	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
予約日取得	ボタン	－	－	－
ＳＯ工事予定時間帯	リスト	*4	－	－
ＳＯ時刻指定（アンバンドル）	テキスト	半角数字	4	－
派遣区分	リスト	*4	－	－
調整担当：担当者名	テキスト	全角文字	20	*1
調整担当：電話番号	テキスト	半角数字	11	*2
入館申請（ＳＯ工事）：入館者所属会社名	テキスト	全角文字	50	－
入館申請（ＳＯ工事）：入館者氏名	テキスト	全角文字	20	－
入館申請（ＳＯ工事）：入館者関連記事	テキスト	全角文字	100	－
工事記事
工事記事欄	テキスト	全角文字	400	－
所内ＳＯ工事
所内ＳＯ工事受領日	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
所内ジャンパ直請区分	リスト	*4	－	－
所内工事メッセージ（Ｏｐｔｏｓ）	テキスト	全角文字	1000
ジャンパ施工要否	リスト	*4	－	－

2021-2_1 新規 表 ２.１.３.２０－２ 進捗状況照会 工事情報更新画面 項目詳細部入力項目（工事情報）（３／３）

項番	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
映像系ジャンパ施工要否	リスト	*4	－	－
ジャンパ施工依頼
ジャンパ施工工事日	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
ジャンパ施工依頼（戻し）送信状態	リスト	*4	－	－
所外ＳＯ工事直請判定
ＳＯ工事直請区分	リスト	*4	－	請負
直請判定：担当者	テキスト	全角文字	20	－
直請判定：電話番号	テキスト	半角数字	11	－
所外ＳＯ工事指示（直）
ＳＯ工事指示日	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
所外ＳＯ工事発注
所外ＳＯ工事受領日（サ総発注日）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
設備変更確認
現地不良化実施	リスト	*4	－	－
設備変更結果	リスト	*4	－	－
設備変更不可理由	リスト	*4	－	－
ＳＰ端子不良設定有無	リスト	*4	－	－
統合区間不良設定有無	リスト	*4	－	－
分岐区間不良設定有無	リスト	*4	－	－
ＳＰ下部心線不良設定有無	リスト	*4	－	－
設備変更：装置設定有無	リスト	*4	－	－
受領・心線予約解除指示（取消対応）
「取消通知」受領日	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	*3
登録処理完了確認日
取消処理完了確認日	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	*3
確認担当：担当者名	テキスト	全角文字	20	*1
確認担当：電話番号	テキスト	半角数字	11	*2

注）*1： 表 ２.１.３.１５－１５ 項番1を参照。

*2： 表 ２.１.３.１５－１５ 項番3を参照。

*3： 表 ２.１.３.１５－１５ 項番4を参照。

*4：リストの表示情報は「流通項目設計編 １.１.２ 流通項目一覧」の流通項目仕様書シートの登録値列を参照。

アンカー

表 ２.１.３.２－４と同様。

進捗状況照会 工事情報更新画面 ルータ情報

画面機能

ルータ情報の更新を行う。

※画面イメージは、「別紙 ２.１.３.４ 進捗状況照会 詳細画面／工事情報更新画面イメージ」を参照。

グループ名横の[更新履歴]アンカーまたは各項目アンカークリックにより、工事情報 更新履歴情報画面に遷移する。

画面表示時に更新履歴の有る項目は、チェックボックスのセル色を変えて表示する。

※更新履歴によるチェックボックスの着色パターンを表 ２.１.３.２－１に示す。

「表 ２.１.２.１.１－１」に示すアラーム対象項目について、対象項目の背景色を着色する。

各項目のセルにマウスカーソルが置かれた場合、入力属性をツールチップにより表示する。

必須項目および当該ステータスにて入力必須項目および入力値エラー（ワーニング）項目の背景色を着色し、明示する。

※着色パターンについては、表 ２.１.３.２－２を参照。

プルダウンにおける使用不可項目の非表示について、以下に示す。

使用可項目が既選択の場合

使用可項目がプルダウンに表示され、選択可能となる。

※使用不可項目は、表示されない。

使用不可項目が既選択の場合

既選択の使用不可項目および使用可項目がプルダウンに表示され選択可能となる。

※既選択でない使用不可項目は、表示されない。

※既選択の使用不可項目から他の項目にプルダウン選択を変更した場合、既選択の使用不可項目は、プルダウンから消え、選択不可能となる。

画面表示項目については、「流通項目設計編 １.１.２ 流通項目一覧」を参照。

画面入力項目

画面入力項目を表 ２.１.３.２１－１に示す。

表 ２.１.３.２１.２－１ 進捗状況照会 工事情報更新画面 項目詳細部入力項目（ルータ情報）（１／４）

項番	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
ルータ情報
1	ルータ設定方法	リスト	*1	－	－
2	ルータ設定値	リスト	*1	－	－
3	アナログＴＥＬ１ポート：着信番号１	テキスト	半角数字	11	－
4	アナログＴＥＬ１ポート：着信番号２	テキスト	半角数字	11	－
5	アナログＴＥＬ１ポート：着信番号３	テキスト	半角数字	11	－

表 ２.１.３.２２－２ 進捗状況照会 工事情報更新画面 項目詳細部入力項目（ルータ情報）（２／４）

項番	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
6	アナログＴＥＬ１ポート：着信番号４	テキスト	半角数字	11	－
7	アナログＴＥＬ１ポート：着信番号５	テキスト	半角数字	11	－
8	アナログＴＥＬ１ポート：着信番号６	テキスト	半角数字	11	－
9	アナログＴＥＬ１ポート：着信番号７	テキスト	半角数字	11	－
10	アナログＴＥＬ１ポート：着信番号８	テキスト	半角数字	11	－
11	アナログＴＥＬ１ポート：着信番号９	テキスト	半角数字	11	－
12	アナログＴＥＬ１ポート：着信音１	リスト	*1	－	－
13	アナログＴＥＬ１ポート：着信音２	リスト	*1	－	－
14	アナログＴＥＬ１ポート：着信音３	リスト	*1	－	－
15	アナログＴＥＬ１ポート：着信音４	リスト	*1	－	－
16	アナログＴＥＬ１ポート：着信音５	リスト	*1	－	－
17	アナログＴＥＬ１ポート：着信音６	リスト	*1	－	－
18	アナログＴＥＬ１ポート：着信音７	リスト	*1	－	－
19	アナログＴＥＬ１ポート：着信音８	リスト	*1	－	－
20	アナログＴＥＬ１ポート：着信音９	リスト	*1	－	－
21	アナログＴＥＬ１ポート：発信通知番号	テキスト	半角数字	11	－
22	アナログＴＥＬ１ポート：ナンバーディスプレイ	リスト	*1	－	－
23	アナログＴＥＬ１ポート：モデムダイヤルイン	リスト	*1	－	－
24	アナログＴＥＬ１ポート：割込音通知	リスト	*1	－	－
25	アナログＴＥＬ１ポート：内線番号	テキスト	半角数字	2	－
26	アナログＴＥＬ１ポート：内線番号着信音	リスト	*1	－	－

表 ２.１.３.２２－２ 進捗状況照会 工事情報更新画面 項目詳細部入力項目（ルータ情報）（３／４）

項番	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
27	アナログＴＥＬ１ポート指定着信機能：着信電話番号	テキスト	半角数字	11	－
28	アナログＴＥＬ１ポート指定着信機能：指定着信番号	テキスト	半角数字	19	－
29	アナログＴＥＬ１ポート指定着信機能：指定なし着信	リスト	*1	－	－
30	アナログＴＥＬ２ポート：着信番号１	テキスト	半角数字	11	－
31	アナログＴＥＬ２ポート：着信番号２	テキスト	半角数字	11	－
32	アナログＴＥＬ２ポート：着信番号３	テキスト	半角数字	11	－
33	アナログＴＥＬ２ポート：着信番号４	テキスト	半角数字	11	－
34	アナログＴＥＬ２ポート：着信番号５	テキスト	半角数字	11	－
35	アナログＴＥＬ２ポート：着信番号６	テキスト	半角数字	11	－
36	アナログＴＥＬ２ポート：着信番号７	テキスト	半角数字	11	－
37	アナログＴＥＬ２ポート：着信番号８	テキスト	半角数字	11	－
38	アナログＴＥＬ２ポート：着信番号９	テキスト	半角数字	11	－
39	アナログＴＥＬ２ポート：着信音１	リスト	*1	－	－
40	アナログＴＥＬ２ポート：着信音２	リスト	*1	－	－
41	アナログＴＥＬ２ポート：着信音３	リスト	*1	－	－
42	アナログＴＥＬ２ポート：着信音４	リスト	*1	－	－
43	アナログＴＥＬ２ポート：着信音５	リスト	*1	－	－
44	アナログＴＥＬ２ポート：着信音６	リスト	*1	－	－
45	アナログＴＥＬ２ポート：着信音７	リスト	*1	－	－
46	アナログＴＥＬ２ポート：着信音８	リスト	*1	－	－
47	アナログＴＥＬ２ポート：着信音９	リスト	*1	－	－
48	アナログＴＥＬ２ポート：発信通知番号	テキスト	半角数字	11	－

表 ２.１.３.２１－１ 進捗状況照会 工事情報更新画面 項目詳細部入力項目（ルータ情報）（４／４）

項番	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
49	アナログＴＥＬ２ポート：ナンバーディスプレイ	リスト	*1	－	－
50	アナログＴＥＬ２ポート：モデムダイヤルイン	リスト	*1	－	－
51	アナログＴＥＬ２ポート：割込音通知	リスト	*1	－	－
52	アナログＴＥＬ２ポート：内線番号	テキスト	半角数字	2	－
53	アナログＴＥＬ２ポート：内線番号着信音	リスト	*1	－	－
54	アナログＴＥＬ２ポート指定着信機能：着信電話番号	テキスト	半角数字	11	－
55	アナログＴＥＬ２ポート指定着信機能：指定着信番号	テキスト	半角数字	19	－
56	アナログＴＥＬ２ポート指定着信機能：指定なし着信	リスト	*1	－	－
57	インターネット接続設定情報：ＰＣのブラウザ・メール設定	リスト	*1	－	－
58	インターネット接続設定情報：ＩＳＰ設定情報のお客様保有	リスト	*1	－	－
59	インターネット接続設定情報：ファームウェア更新種別	リスト	*1	－	－
60	インターネット接続設定情報：ファームウェア更新時間	テキスト	半角数字	2	－
61	ルータ関連機器情報：ひかりパーソナルフォン利用有無	リスト	*1	－	－
62	その他アナログポート設定情報：優先着信ポート設定	リスト	*1	－	－
63	その他アナログポート設定情報：ルータ設定関連記事	テキスト	全角文字	400	－
64	インターネット接続設定情報：ＩＳＰ名	テキスト	全角文字	40	－
65	インターネット接続設定情報：無線ＬＡＮ利用有無	リスト	*1	－	－
66	インターネット接続設定情報：無線ＬＡＮ利用有無／枚数	テキスト	半角数字	5	－
67	インターネット接続設定情報：４ｔｈＭＥＤＩＡ利用有無	リスト	*1	－	－
68	ルータ関連機器情報：フレッツフォン利用有無	リスト	*1	－	－
69	インターネット接続設定情報：チェック	リスト	*1	－	－
70	緊急地震設定	リスト	*1	－	－

注）*1：リストの表示情報は「流通項目設計編 １.１.２ 流通項目一覧」の流通項目仕様書シートの登録値列を参照。

アンカー

表 ２.１.３.２－４と同様。

進捗状況照会 工事情報更新画面 工事結果情報

画面機能

工事結果情報の更新を行う。

※画面イメージは、「別紙 ２.１.３.４ 進捗状況照会 詳細画面／工事情報更新画面イメージ」を参照。

グループ名横の[更新履歴]アンカーまたは各項目アンカークリックにより、工事情報 更新履歴情報画面に遷移する。

画面表示時に更新履歴の有る項目は、チェックボックスのセル色を変えて表示する。

※更新履歴によるチェックボックスの着色パターンを表 ２.１.３.２－１に示す。

「表 ２.１.２.１.１－１」に示すアラーム対象項目について、対象項目の背景色を着色する。

各項目のセルにマウスカーソルが置かれた場合、入力属性をツールチップにより表示する。

必須項目および当該ステータスにて入力必須項目および入力値エラー（ワーニング）項目の背景色を着色し、明示する。

※着色パターンについては、表 ２.１.３.２－２を参照。

所外ＳＯ工事完了日の入力可能ステータスにおいて、同項目の設定値が変更され当該入力項目からフォーカスが移動した場合、入力値の形式（「YYYY/MM/DD」形式）チェックを行う。

※チェック結果がエラーの場合、エラーメッセージを表示し、フォーカスを同項目に戻す。

※チェック結果が正常の場合、入力された日付を本システムに設定された休日料金適用日情報と照合し、曜日区分（平日／土日祝）の判定を行い所外ＳＯ工事完了日の設定値が変更されたことにより、同区分が変更になった場合、図 ２.１.３.２２－１に示すアラートを表示し、合計金額の設定値をクリアする。

※工事料金設定画面またはテレビ接続工事料金設定画面が表示不可（表 ２.１.３.２３－１参照）の場合、設定値をクリアしない。

※本システムが保持する休日料金適用日情報は、システム日付より最大で前後10年分とし、当該日付について同情報が設定されていない場合、「平日」と判定する。

図 ２.１.３.２２.１－１ 工事曜日区分変更時のアラートイメージ

その他機器情報は、ＳＯ工事依頼後、依頼情報の内容を結果情報にデフォルト表示する。

プルダウンにおける使用不可項目の非表示について、以下に示す。

使用可項目が既選択の場合

使用可項目がプルダウンに表示され選択可能となる。

※使用不可項目は、表示されない。

使用不可項目が既選択の場合

既選択の使用不可項目および使用可項目がプルダウンに表示され選択可能となる。

※既選択以外の使用不可項目は、表示されない。

※既選択の使用不可項目から他の項目にプルダウン選択が変更された場合、既選択の使用不可項目は、プルダウンから消え、選択不可能となる。

マスタ連携にてサービス属性を設定可能な表示項目（回線終端装置、集合装置、ＰＮＡ宅内装置、ＰＮ装置）のプルダウン表示制御について、以下に示す。

オーダとサービスが一致するマスタ項目が既選択の場合

オーダとマスタのサービス属性が一致する項目がプルダウンに表示され選択可能となる。

オーダとサービスが異なるマスタ項目が既選択の場合

既選択の項目がオーダとサービスが異なる場合、非表示（空白表示）となる。

オーダとサービスが異なる既選択の項目は、プルダウンリストから除外されオーダとマスタのサービス属性が一致する項目がプルダウンに表示され選択可能となる。

※プルダウンの表示制御は、画面表示のみであるためＣＳＶ出力または帳票出力等のファイル出力は、オーダの設定値がそのまま出力される。

画面表示項目については、「流通項目設計編 １.１.２ 流通項目一覧」を参照。

依頼（指定）項目または結果項目のあるグループにて依頼情報コピー機能・クリア機能を実現する。対象項目は、以下の通りとなる。

・ユーザ建物内装置等１

・ユーザ建物内装置等３

・光引込線情報２

依頼情報コピー機能として、「依頼→結果」ボタン押下により、依頼（指定）項目の値を結果項目に反映する。

※依頼（指定）項目にない項目に関しては、値の反映はされない。

結果項目が入力不可の場合、「依頼→結果」ボタン、「その他機器検索」ボタン、および「クリア」ボタンが表示されない。

「その他機器検索」ボタン押下により、その他機器検索画面をサブウィンドウにて表示する。

※「２.１.２３ その他機器検索」を参照。

※「その他機器１メーカ／機種名」～「その他機器２０メーカ／機種名」は、その他機器検索画面より設定を行うため本画面では選択不可。

依頼情報コピー機能の「クリア」ボタン押下により、結果項目の値を空白、その他機器検索機能の「クリア」ボタン押下により、その他機器検索画面より設定されたその他機器メーカ／機種名のプルダウンを未選択状態とする。

表 ２.１.３.２２－１に示すルールに従い該当する項目のプルダウン表示項目制御を行う。

表 ２.１.３.２２.１－１ プルダウン表示制御ルール

項番	項目名	申込回線サービス種別
フレッツ	フレッツ以外
1	ＰＮＡ等宅内装置工事設置区分（結果情報）	・なし ・NTT設置 ・お客様設置	・NTT設置 ・お客様設置
2	ＰＮＡ等宅内装置保守区分（結果情報）	・なし ・レンタル ・売切り（定額保守Ｃ） ・売切り（定額保守Ｃ/セット割引） ・売切り（定額保守なし） ・売切り（随時） ・売切り（支払済） ・他社 ・販売店保守 ・既設売切(定期) ・既設売切(随時)	・レンタル ・売切り（定額保守Ｃ） ・売切り（定額保守Ｃ/セット割引） ・売切り（定額保守なし） ・売切り（随時） ・売切り（支払済） ・他社 ・販売店保守 ・既設売切(定期) ・既設売切(随時)
3	回線終端装置保守区分（結果情報）	・レンタル	・レンタル ・売切り（定額保守Ａ） ・売切り（定額保守Ｂ） ・売切り（定額保守Ｃ） ・売切り（定額保守Ｃ/セット割引） ・売切り（定額保守なし） ・売切り（随時） ・売切り（支払済） ・他社 ・販売店保守
4	光・屋内配線工事設置区分（結果情報）	・なし ・NTT設置 ・お客様設置	・NTT設置 ・お客様設置 ・アンバンドル：ＮＴＴ設置有（端末直前） ・アンバンドル：ＮＴＴ設置有（第２成端盤（近傍含む）） ・アンバンドル：ＮＴＴ設置無（第１成端盤）
5	光・屋内配線保守区分（結果情報）	・なし ・レンタル	・レンタル ・売切り（定額保守Ａ） ・売切り（定額保守Ｂ） ・売切り（定額保守Ｃ） ・売切り（定額保守Ｃ/セット割引） ・売切り（定額保守なし） ・売切り（随時） ・売切り（支払済） ・他社 ・販売店保守

長延化ＯＮＵチェック結果の値が変更された場合、図 ２.１.３.２２－２に示すダイアログを表示する。

図 ２.１.３.２２.１－２ 長延化ＯＮＵチェック結果変更時のダイアログイメージ

画面入力項目

画面入力項目を表 ２.１.３.２２－２に示す。

表 ２.１.３.２２.２－１ 進捗状況照会 工事情報更新画面 項目詳細部入力項目（工事結果情報）（１／２０）

項番	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
対応状況（工事）記事
対応状況関連記事欄（アクセス工事設計・調査フェーズ）	テキスト	全角文字	200	－
対応状況関連記事欄１（ＳＯ工事フェーズ）	テキスト	全角文字	100	－
対応状況関連記事欄２（ＳＯ工事フェーズ）	テキスト	全角文字	100	－
予備記事欄（上り）３（アクセスＰＦ）１	テキスト	全角文字	100	－
予備記事欄（上り）３（アクセスＰＦ）２	テキスト	全角文字	100	－
予備記事欄（上り）４（アクセスＰＦ）	テキスト	全角文字	100	－
アクセス工事内容確認（サ総）
アクセス工事完了確認日（サ総）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	*6
施工（サ総）完了日	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
内容確認担当（サ総）：担当者名	テキスト	全角文字	20	*4
内容確認担当（サ総）：電話番号	テキスト	半角数字	11	*5
アクセス内容確認（一般／簡易）
アクセス工事完了確認日（一般／簡易）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
施工（一般／簡易）完了日	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－

表 ２.１.３.２２－２ 進捗状況照会 工事情報更新画面 項目詳細部入力項目（工事結果情報）（２／２０）

項番	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
内容確認担当（一般／簡易）：担当者名	テキスト	全角文字	20	*4
内容確認担当（一般／簡易）：電話番号	テキスト	半角数字	11	*5
光心線閉塞解除
光心線閉塞解除処理日	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
心線提供通知
アクセス工事施工完了日	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
アクセス工事完了確認：担当者名	テキスト	全角文字	20	*4
アクセス工事完了確認：電話番号	テキスト	半角数字	11	*5
ＳＷ－ＨＵＢ設定用記事
記事欄（ＳＷ－ＨＵＢ設定用）	テキスト	全角文字	200	－
ＳＷ－ＨＵＢ設定情報（Ｂﾌﾚｯﾂ）
加入者ＳＷ－ＨＵＢポート１	テキスト	半角英数字	2	－
加入者ＳＷ－ＨＵＢポート２	テキスト	半角英数字	2	－
加入者ＳＷ－ＨＵＢポート３	テキスト	半角英数字	2	－
加入者ＳＷ－ＨＵＢポート４	テキスト	半角英数字	2	－
加入者ＳＷ－ＨＵＢポート５	テキスト	半角英数字	2	－
加入者ＳＷ－ＨＵＢポート６	テキスト	半角英数字	2	－
加入者ＳＷ－ＨＵＢポート７	テキスト	半角英数字	2	－
加入者ＳＷ－ＨＵＢポート８	テキスト	半角英数字	2	－
加入者ＳＷ－ＨＵＢポート９	テキスト	半角英数字	2	－
加入者ＳＷ－ＨＵＢポート１０	テキスト	半角英数字	2	－
加入者ＳＷ－ＨＵＢポート１１	テキスト	半角英数字	2	－
加入者ＳＷ－ＨＵＢポート１２	テキスト	半角英数字	2	－
加入者ＳＷ－ＨＵＢポート１３	テキスト	半角英数字	2	－
加入者ＳＷ－ＨＵＢポート１４	テキスト	半角英数字	2	－

表 ２.１.３.２２－２ 進捗状況照会 工事情報更新画面 項目詳細部入力項目（工事結果情報）（３／２０）

項番	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
加入者ＳＷ－ＨＵＢポート１５	テキスト	半角英数字	2	－
加入者ＳＷ－ＨＵＢポート１６	テキスト	半角英数字	2	－
ＶＬＡＮ－ＩＤ１	テキスト	半角英数字	4	－
ＶＬＡＮ－ＩＤ２	テキスト	半角英数字	4	－
ＶＬＡＮ－ＩＤ３	テキスト	半角英数字	4	－
ＶＬＡＮ－ＩＤ４	テキスト	半角英数字	4	－
ＶＬＡＮ－ＩＤ５	テキスト	半角英数字	4	－
ＶＬＡＮ－ＩＤ６	テキスト	半角英数字	4	－
ＶＬＡＮ－ＩＤ７	テキスト	半角英数字	4	－
ＶＬＡＮ－ＩＤ８	テキスト	半角英数字	4	－
ＶＬＡＮ－ＩＤ９	テキスト	半角英数字	4	－
ＶＬＡＮ－ＩＤ１０	テキスト	半角英数字	4	－
ＶＬＡＮ－ＩＤ１１	テキスト	半角英数字	4	－
ＶＬＡＮ－ＩＤ１２	テキスト	半角英数字	4	－
ＶＬＡＮ－ＩＤ１３	テキスト	半角英数字	4	－
ＶＬＡＮ－ＩＤ１４	テキスト	半角英数字	4	－
ＶＬＡＮ－ＩＤ１５	テキスト	半角英数字	4	－
ＶＬＡＮ－ＩＤ１６	テキスト	半角英数字	4	－
所内ＳＯ工事結果
所内ＳＯ工事完了日	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
荷札確認（ＦＴＭ／ＣＴＦ）	リスト	*9	－	－
所内ＳＯ工事担当者名	テキスト	全角文字	20	*4
所内ＳＯ工事担当電話番号	テキスト	半角数字	11	*5
工事完了登録
ジャンパ施工ステータス	リスト	*9	－	－
所内ＤＢ補正
所内ＤＢ補正完了日	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
記事欄（所内ＤＢ補正）	テキスト	全角文字	100	－
所内ＤＢ補正：担当者	テキスト	全角文字	20	*4
所内ＤＢ補正：電話番号	テキスト	半角数字	11	*5
所外ＳＯ工事結果（直／請共通）
所外ＳＯ工事完了日	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
テレビ工事完了日	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
記事欄（所外ＳＯ工事）	テキスト	全角文字	200	－
所外ＳＯ工事ＤＢ補正要否	リスト	*9	－	要
開通試験実測伝送損失結果	テキスト	9.9形式	6	－
受光レベル値	テキスト	0009.99形式	6	－
回線試験結果	リスト	*9	－	－
開通時速度測定結果	テキスト	9形式または9.9形式または9.99形式	5	－
測定実施時刻	テキスト	半角数字	4	－
光コンセント設置有無	リスト	*9	－	－

表 ２.１.３.２２－２ 進捗状況照会 工事情報更新画面 項目詳細部入力項目（工事結果情報）（４／２０）

項番	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
ＢＦ／シェアド情報
ＶＬＡＮＩＤ	テキスト	半角英数字	4	－
ＯＮＵシリアル番号／ＭＡＣアドレス	テキスト	半角英数字	12	－
ＯＮＵ ＭＡＣアドレス取込状態	リスト	*9	－	－
ＯＮＵ登録結果	リスト	*9	－	－
ＯＮＵ設定結果	リスト	*9	－	－
ＶｏＩＰルータ ＭＡＣアドレス	テキスト	半角英数字	14	－
ＶｏＩＰルータ ＭＡＣアドレス取込状態	リスト	*9	－	－
ＶｏＩＰルータ ＭＡＣアドレス登録結果	リスト	*9	－	－
Ｂフレッツ情報
ＡＰ番号	テキスト	半角英数字	5	－
加入者ＳＷ－ＨＵＢホスト名	テキスト	半角英数字	64	－
加入者ＳＷ－ＨＵＢ保守用ＩＰアドレス	テキスト	半角英数字	40	－
ユーザ建物内装置等１
依頼→結果	ボタン	－	－	－
クリア	ボタン	－	－	－
集約ＳＷ等装置機種名（依頼情報）	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－
集約ＳＷ等架番号（依頼情報）	テキスト	半角英数字	15	－
集約ＳＷ等装置番号（依頼情報）	テキスト	半角英数字	4	－
集約ＳＷ等ポート番号（依頼情報）	テキスト	半角英数字	4	－
集約ＳＷ等装置設置年月日（依頼情報）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
ＰＮ集合装置有無（依頼情報）	リスト	*9	－	－
ＰＮ装置番号（依頼情報）	テキスト	半角数字	4	－
ＰＮ装置ポート番号（依頼情報）	テキスト	半角数字	4	－
ＰＮ集合装置メーカ／機種名（依頼情報）	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－
ＰＮ集合装置保守区分（依頼情報）	リスト	しかかりおよび完了ＳＯのデータ変換を実施 *9	－	－
ＰＮ集合装置工事設置区分（依頼情報）	リスト	しかかりおよび完了ＳＯのデータ変換を実施 *9	－	－

表 ２.１.３.２２－２ 進捗状況照会 工事情報更新画面 項目詳細部入力項目（工事結果情報）（５／２０）

項番	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
ＰＮ集合装置設置年月日（依頼情報）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
集約ＳＷ等装置機種名（結果情報）	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－
集約ＳＷ等装置番号（結果情報）	テキスト	半角英数字	4	－
集約ＳＷ等ポート番号（結果情報）	テキスト	半角英数字	4	－
集約ＳＷ等装置設置年月日（結果情報）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
ＰＮ集合装置有無（結果情報）	リスト	*9	－	－
ＰＮ装置番号（結果情報）	テキスト	半角数字	4	－
ＰＮ装置ポート番号（結果情報）	テキスト	半角数字	4	－
ＰＮ集合装置メーカ／機種名（結果情報）	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－
ＰＮ集合装置保守区分（結果情報）	リスト	しかかりおよび完了ＳＯのデータ変換を実施 *9	－	－
ＰＮ集合装置工事設置区分（結果情報）	リスト	しかかりおよび完了ＳＯのデータ変換を実施 *9	－	－
ＰＮ集合装置設置年月日（結果情報）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
ユーザ建物内装置等１（廃止）
集約ＳＷ等装置機種名	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－
集約ＳＷ等装置番号	テキスト	半角英数字	4	－
集約ＳＷ等ポート番号	テキスト	半角英数字	4	－
集約ＳＷ等装置設置年月日	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
ＰＮ集合装置メーカ／機種名	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－
ＰＮ装置番号	テキスト	半角数字	4	－
ＰＮ装置ポート番号	テキスト	半角数字	4	－
ＰＮ集合装置設置年月日	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
ユーザ建物内装置等２
パッチパネル記事	テキスト	全角文字	100	－
パッチパネル有無	リスト	*9	－	－
配送区分
配送区分	リスト	*9	－	－

表 ２.１.３.２２－２ 進捗状況照会 工事情報更新画面 項目詳細部入力項目（工事結果情報）（６／２０）

項番	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
ユーザ建物内装置等３
依頼→結果	ボタン	－	－	－
クリア	ボタン	－	－	－
長延化ＯＮＵチェック結果（依頼情報）	リスト	*9	－	－
回線終端装置メーカ／機種名（依頼情報）	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－
回線終端装置保守区分（依頼情報）	リスト	*9	－	－
回線終端装置工事設置区分（依頼情報）	リスト	*9	－	－
回線終端装置設置年月日（依頼情報）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
回線終端装置配送有無（依頼情報）	リスト	*9	－	－
回線終端装置流用有無（依頼情報）	リスト	*9	－	－
光・屋内配線保守区分（依頼情報）	リスト	*9	－	－
光・屋内配線工事設置区分（依頼情報）	リスト	*9	－	－
光・屋内配線設置年月日（依頼情報）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
ＰＮＡ等宅内装置メーカ／機種名（依頼情報）	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－
ＰＮＡ等宅内装置保守区分（依頼情報）	リスト	しかかりおよび完了ＳＯのデータ変換を実施 *9	－	－
ＰＮＡ等宅内装置工事設置区分（依頼情報）	リスト	しかかりおよび完了ＳＯのデータ変換を実施 *9	－	－
ＰＮＡ等宅内装置設置年月日（依頼情報）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
ＰＮＡ等宅内装置配送有無（依頼情報）	リスト	*9	－	－
ＰＮＡ等宅内装置流用有無（依頼情報）	リスト	*9	－	－
回線終端装置メーカ／機種名（結果情報）	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－
回線終端装置保守区分（結果情報） *3	リスト	*9	－	－
回線終端装置工事設置区分（結果情報）	リスト	*9	－	－
回線終端装置設置年月日（結果情報）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－

表 ２.１.３.２２－２ 進捗状況照会 工事情報更新画面 項目詳細部入力項目（工事結果情報）（７／２０）

項番	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
光・屋内配線保守区分（結果情報） *3	リスト	*9	－	－
光・屋内配線工事設置区分（結果情報） *3	リスト	*9	－	－
光・屋内配線設置年月日（結果情報）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
光・屋内配線加算工事設置区分（結果情報）	リスト	*9	－	－
光・屋内配線加算設置年月日（結果情報）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
ＰＮＡ等宅内装置メーカ／機種名（結果情報）	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－
ＰＮＡ等宅内装置保守区分（結果情報） *3	リスト	しかかりおよび完了ＳＯのデータ変換を実施 *9	－	－
ＰＮＡ等宅内装置工事設置区分（結果情報） *3	リスト	しかかりおよび完了ＳＯのデータ変換を実施 *9	－	－
ＰＮＡ等宅内装置設置年月日（結果情報）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
その他機器情報
その他機器１メーカ／機種名（依頼情報）	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－
その他機器１保守区分（依頼情報）	リスト	*9	－	－
その他機器１工事設置区分（依頼情報）	リスト	*9	－	－
その他機器１個数（依頼情報）	テキスト	半角数字	4	－
その他機器１設置年月日（依頼情報）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
その他機器１配送有無（依頼情報）	リスト	*9	－	－
その他機器１定額保守開始日（依頼情報）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
その他機器１定額保守終了日（依頼情報）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
その他機器１流用有無（依頼情報）	リスト	*9	－	－
その他機器検索	ボタン	－	－	－
クリア	ボタン	－	－	－
その他機器１メーカ／機種名（結果情報）	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－
その他機器１保守区分（結果情報）	リスト	*9	－	－

表 ２.１.３.２２－２ 進捗状況照会 工事情報更新画面 項目詳細部入力項目（工事結果情報）（８／２０）

項番	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
その他機器１工事設置区分（結果情報）	リスト	*9	－	－
その他機器１個数（結果情報）	テキスト	半角数字	4	－
その他機器１設置年月日（結果情報）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
その他機器１定額保守開始日（結果情報）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
その他機器１定額保守終了日（結果情報）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
その他機器２メーカ／機種名（依頼情報）	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－
その他機器２保守区分（依頼情報）	リスト	*9	－	－
その他機器２工事設置区分（依頼情報）	リスト	*9	－	－
その他機器２個数（依頼情報）	テキスト	半角数字	4	－
その他機器２設置年月日（依頼情報）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
その他機器２配送有無（依頼情報）	リスト	*9	－	－
その他機器２定額保守開始日（依頼情報）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
その他機器２定額保守終了日（依頼情報）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
その他機器２流用有無（依頼情報）	リスト	*9	－	－
その他機器検索	ボタン	－	－	－
クリア	ボタン	－	－	－
その他機器２メーカ／機種名（結果情報）	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－
その他機器２保守区分（結果情報）	リスト	*9	－	－
その他機器２工事設置区分（結果情報）	リスト	*9	－	－
その他機器２個数（結果情報）	テキスト	半角数字	4	－
その他機器２設置年月日（結果情報）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
その他機器２定額保守開始日（結果情報）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
その他機器２定額保守終了日（結果情報）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
その他機器３メーカ／機種名（依頼情報）	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－

表 ２.１.３.２２－２ 進捗状況照会 工事情報更新画面 項目詳細部入力項目（工事結果情報）（９／２０）

項番	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
その他機器３保守区分（依頼情報）	リスト	*9	－	－
その他機器３工事設置区分（依頼情報）	リスト	*9	－	－
その他機器３個数（依頼情報）	テキスト	半角数字	4	－
その他機器３設置年月日（依頼情報）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
その他機器３配送有無（依頼情報）	リスト	*9	－	－
その他機器３定額保守開始日（依頼情報）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
その他機器３定額保守終了日（依頼情報）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
その他機器３流用有無（依頼情報）	リスト	*9	－	－
その他機器検索	ボタン	－	－	－
クリア	ボタン	－	－	－
その他機器３メーカ／機種名（結果情報）	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－
その他機器３保守区分（結果情報）	リスト	*9	－	－
その他機器３工事設置区分（結果情報）	リスト	*9	－	－
その他機器３個数（結果情報）	テキスト	半角数字	4	－
その他機器３設置年月日（結果情報）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
その他機器３定額保守開始日（結果情報）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
その他機器３定額保守終了日（結果情報）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
その他機器４メーカ／機種名（依頼情報）	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－
その他機器４保守区分（依頼情報）	リスト	*9	－	－
その他機器４工事設置区分（依頼情報）	リスト	*9	－	－
その他機器４個数（依頼情報）	テキスト	半角数字	4	－
その他機器４設置年月日（依頼情報）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
その他機器４配送有無（依頼情報）	リスト	*9	－	－
その他機器４定額保守開始日（依頼情報）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－

表 ２.１.３.２２－２ 進捗状況照会 工事情報更新画面 項目詳細部入力項目（工事結果情報）（１０／２０）

項番	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
その他機器４定額保守終了日（依頼情報）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
その他機器４流用有無（依頼情報）	リスト	*9	－	－
その他機器検索	ボタン	－	－	－
クリア	ボタン	－	－	－
その他機器４メーカ／機種名（結果情報）	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－
その他機器４保守区分（結果情報）	リスト	*9	－	－
その他機器４工事設置区分（結果情報）	リスト	*9	－	－
その他機器４個数（結果情報）	テキスト	半角数字	4	－
その他機器４設置年月日（結果情報）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
その他機器４定額保守開始日（結果情報）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
その他機器４定額保守終了日（結果情報）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
その他機器５メーカ／機種名（依頼情報）	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－
その他機器５保守区分（依頼情報）	リスト	*9	－	－
その他機器５工事設置区分（依頼情報）	リスト	*9	－	－
その他機器５個数（依頼情報）	テキスト	半角数字	4	－
その他機器５設置年月日（依頼情報）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
その他機器５配送有無（依頼情報）	リスト	*9	－	－
その他機器５定額保守開始日（依頼情報）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
その他機器５定額保守終了日（依頼情報）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
その他機器５流用有無（依頼情報）	リスト	*9	－	－
その他機器検索	ボタン	－	－	－
クリア	ボタン	－	－	－
その他機器５メーカ／機種名（結果情報）	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－
その他機器５保守区分（結果情報）	リスト	*9	－	－
その他機器５工事設置区分（結果情報）	リスト	*9	－	－

表 ２.１.３.２２－２ 進捗状況照会 工事情報更新画面 項目詳細部入力項目（工事結果情報）（１１／２０）

項番	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
その他機器５個数（結果情報）	テキスト	半角数字	4	－
その他機器５設置年月日（結果情報）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
その他機器５定額保守開始日（結果情報）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
その他機器５定額保守終了日（結果情報）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
その他機器６メーカ／機種名（依頼情報）	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－
その他機器６保守区分（依頼情報）	リスト	*9	－	－
その他機器６工事設置区分（依頼情報）	リスト	*9	－	－
その他機器６個数（依頼情報）	テキスト	半角数字	4	－
その他機器６設置年月日（依頼情報）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
その他機器６配送有無（依頼情報）	リスト	*9	－	－
その他機器６定額保守開始日（依頼情報）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
その他機器６定額保守終了日（依頼情報）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
その他機器６流用有無（依頼情報）	リスト	*9	－	－
その他機器検索	ボタン	－	－	－
クリア	ボタン	－	－	－
その他機器６メーカ／機種名（結果情報）	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－
その他機器６保守区分（結果情報）	リスト	*9	－	－
その他機器６工事設置区分（結果情報）	リスト	*9	－	－
その他機器６個数（結果情報）	テキスト	半角数字	4	－
その他機器６設置年月日（結果情報）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
その他機器６定額保守開始日（結果情報）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
その他機器６定額保守終了日（結果情報）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
その他機器７メーカ／機種名（依頼情報）	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－
その他機器７保守区分（依頼情報）	リスト	*9	－	－

表 ２.１.３.２２－２ 進捗状況照会 工事情報更新画面 項目詳細部入力項目（工事結果情報）（１２／２０）

項番	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
その他機器７工事設置区分（依頼情報）	リスト	*9	－	－
その他機器７個数（依頼情報）	テキスト	半角数字	4	－
その他機器７設置年月日（依頼情報）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
その他機器７配送有無（依頼情報）	リスト	*9	－	－
その他機器７定額保守開始日（依頼情報）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
その他機器７定額保守終了日（依頼情報）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
その他機器７流用有無（依頼情報）	リスト	*9	－	－
その他機器検索	ボタン	－	－	－
クリア	ボタン	－	－	－
その他機器７メーカ／機種名（結果情報）	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－
その他機器７保守区分（結果情報）	リスト	*9	－	－
その他機器７工事設置区分（結果情報）	リスト	*9	－	－
その他機器７個数（結果情報）	テキスト	半角数字	4	－
その他機器７設置年月日（結果情報）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
その他機器７定額保守開始日（結果情報）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
その他機器７定額保守終了日（結果情報）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
その他機器８メーカ／機種名（依頼情報）	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－
その他機器８保守区分（依頼情報）	リスト	*9	－	－
その他機器８工事設置区分（依頼情報）	リスト	*9	－	－
その他機器８個数（依頼情報）	テキスト	半角数字	4	－
その他機器８設置年月日（依頼情報）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
その他機器８配送有無（依頼情報）	リスト	*9	－	－
その他機器８定額保守開始日（依頼情報）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
その他機器８定額保守終了日（依頼情報）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－

表 ２.１.３.２２－２ 進捗状況照会 工事情報更新画面 項目詳細部入力項目（工事結果情報）（１３／２０）

項番	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
その他機器８流用有無（依頼情報）	リスト	*9	－	－
その他機器検索	ボタン	－	－	－
クリア	ボタン	－	－	－
その他機器８メーカ／機種名（結果情報）	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－
その他機器８保守区分（結果情報）	リスト	*9	－	－
その他機器８工事設置区分（結果情報）	リスト	*9	－	－
その他機器８個数（結果情報）	テキスト	半角数字	4	－
その他機器８設置年月日（結果情報）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
その他機器８定額保守開始日（結果情報）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
その他機器８定額保守終了日（結果情報）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
その他機器９メーカ／機種名（依頼情報）	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－
その他機器９保守区分（依頼情報）	リスト	*9	－	－
その他機器９工事設置区分（依頼情報）	リスト	*9	－	－
その他機器９個数（依頼情報）	テキスト	半角数字	4	－
その他機器９設置年月日（依頼情報）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
その他機器９配送有無（依頼情報）	リスト	*9	－	－
その他機器９定額保守開始日（依頼情報）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
その他機器９定額保守終了日（依頼情報）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
その他機器９流用有無（依頼情報）	リスト	*9	－	－
その他機器検索	ボタン	－	－	－
クリア	ボタン	－	－	－
その他機器９メーカ／機種名（結果情報）	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－
その他機器９保守区分（結果情報）	リスト	*9	－	－
その他機器９工事設置区分（結果情報）	リスト	*9	－	－
その他機器９個数（結果情報）	テキスト	半角数字	4	－

表 ２.１.３.２２－２ 進捗状況照会 工事情報更新画面 項目詳細部入力項目（工事結果情報）（１４／２０）

項番	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
その他機器９設置年月日（結果情報）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
その他機器９定額保守開始日（結果情報）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
その他機器９定額保守終了日（結果情報）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
その他機器１０メーカ／機種名（依頼情報）	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－
その他機器１０保守区分（依頼情報）	リスト	*9	－	－
その他機器１０工事設置区分（依頼情報）	リスト	*9	－	－
その他機器１０個数（依頼情報）	テキスト	半角数字	4	－
その他機器１０設置年月日（依頼情報）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
その他機器１０配送有無（依頼情報）	リスト	*9	－	－
その他機器１０定額保守開始日（依頼情報）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
その他機器１０定額保守終了日（依頼情報）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
その他機器１０流用有無（依頼情報）	リスト	*9	－	－
その他機器検索	ボタン	－	－	－
クリア	ボタン	－	－	－
その他機器１０メーカ／機種名（結果情報）	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－
その他機器１０保守区分（結果情報）	リスト	*9	－	－
その他機器１０工事設置区分（結果情報）	リスト	*9	－	－
その他機器１０個数（結果情報）	テキスト	半角数字	4	－
その他機器１０設置年月日（結果情報）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
その他機器１０定額保守開始日（結果情報）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
その他機器１０定額保守終了日（結果情報）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
その他機器検索	ボタン	－	－	－
クリア	ボタン	－	－	－
その他機器１１メーカ／機種名（結果情報）	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－
その他機器１１保守区分（結果情報）	リスト	*9	－	－

表 ２.１.３.２２－２ 進捗状況照会 工事情報更新画面 項目詳細部入力項目（工事結果情報）（１５／２０）

項番	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
その他機器１１工事設置区分（結果情報）	リスト	*9	－	－
その他機器１１個数（結果情報）	テキスト	半角数字	4	－
その他機器１１設置年月日（結果情報）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
その他機器１１定額保守開始日（結果情報）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
その他機器１１定額保守終了日（結果情報）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
その他機器検索	ボタン	－	－	－
クリア	ボタン	－	－	－
その他機器１２メーカ／機種名（結果情報）	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－
その他機器１２保守区分（結果情報）	リスト	*9	－	－
その他機器１２工事設置区分（結果情報）	リスト	*9	－	－
その他機器１２個数（結果情報）	テキスト	半角数字	4	－
その他機器１２設置年月日（結果情報）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
その他機器１２定額保守開始日（結果情報）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
その他機器１２定額保守終了日（結果情報）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
その他機器検索	ボタン	－	－	－
クリア	ボタン	－	－	－
その他機器１３メーカ／機種名（結果情報）	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－
その他機器１３保守区分（結果情報）	リスト	*9	－	－
その他機器１３工事設置区分（結果情報）	リスト	*9	－	－
その他機器１３個数（結果情報）	テキスト	半角数字	4	－
その他機器１３設置年月日（結果情報）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
その他機器１３定額保守開始日（結果情報）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
その他機器１３定額保守終了日（結果情報）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
その他機器検索	ボタン	－	－	－
クリア	ボタン	－	－	－
その他機器１４メーカ／機種名（結果情報）	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－

表 ２.１.３.２２－２ 進捗状況照会 工事情報更新画面 項目詳細部入力項目（工事結果情報）（１６／２０）

項番	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
その他機器１４保守区分（結果情報）	リスト	*9	－	－
その他機器１４工事設置区分（結果情報）	リスト	*9	－	－
その他機器１４個数（結果情報）	テキスト	半角数字	4	－
その他機器１４設置年月日（結果情報）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
その他機器１４定額保守開始日（結果情報）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
その他機器１４定額保守終了日（結果情報）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
その他機器検索	ボタン	－	－	－
クリア	ボタン	－	－	－
その他機器１５メーカ／機種名（結果情報）	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－
その他機器１５保守区分（結果情報）	リスト	*9	－	－
その他機器１５工事設置区分（結果情報）	リスト	*9	－	－
その他機器１５個数（結果情報）	テキスト	半角数字	4	－
その他機器１５設置年月日（結果情報）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
その他機器１５定額保守開始日（結果情報）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
その他機器１５定額保守終了日（結果情報）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
その他機器検索	ボタン	－	－	－
クリア	ボタン	－	－	－
その他機器１６メーカ／機種名（結果情報）	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－
その他機器１６保守区分（結果情報）	リスト	*9	－	－
その他機器１６工事設置区分（結果情報）	リスト	*9	－	－
その他機器１６個数（結果情報）	テキスト	半角数字	4	－
その他機器１６設置年月日（結果情報）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
その他機器１６定額保守開始日（結果情報）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
その他機器１６定額保守終了日（結果情報）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
その他機器検索	ボタン	－	－	－
クリア	ボタン	－	－	－

表 ２.１.３.２２－２ 進捗状況照会 工事情報更新画面 項目詳細部入力項目（工事結果情報）（１７／２０）

項番	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
その他機器１７メーカ／機種名（結果情報）	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－
その他機器１７保守区分（結果情報）	リスト	*9	－	－
その他機器１７工事設置区分（結果情報）	リスト	*9	－	－
その他機器１７個数（結果情報）	テキスト	半角数字	4	－
その他機器１７設置年月日（結果情報）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
その他機器１７定額保守開始日（結果情報）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
その他機器１７定額保守終了日（結果情報）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
その他機器検索	ボタン	－	－	－
クリア	ボタン	－	－	－
その他機器１８メーカ／機種名（結果情報）	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－
その他機器１８保守区分（結果情報）	リスト	*9	－	－
その他機器１８工事設置区分（結果情報）	リスト	*9	－	－
その他機器１８個数（結果情報）	テキスト	半角数字	4	－
その他機器１８設置年月日（結果情報）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
その他機器１８定額保守開始日（結果情報）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
その他機器１８定額保守終了日（結果情報）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
その他機器検索	ボタン	－	－	－
クリア	ボタン	－	－	－
その他機器１９メーカ／機種名（結果情報）	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－
その他機器１９保守区分（結果情報）	リスト	*9	－	－
その他機器１９工事設置区分（結果情報）	リスト	*9	－	－
その他機器１９個数（結果情報）	テキスト	半角数字	4	－
その他機器１９設置年月日（結果情報）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
その他機器１９定額保守開始日（結果情報）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
その他機器１９定額保守終了日（結果情報）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－

表 ２.１.３.２２－２ 進捗状況照会 工事情報更新画面 項目詳細部入力項目（工事結果情報）（１８／２０）

項番	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
その他機器検索	ボタン	－	－	－
クリア	ボタン	－	－	－
その他機器２０メーカ／機種名（結果情報）	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－
その他機器２０保守区分（結果情報）	リスト	*9	－	－
その他機器２０工事設置区分（結果情報）	リスト	*9	－	－
その他機器２０個数（結果情報）	テキスト	半角数字	4	－
その他機器２０設置年月日（結果情報）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
その他機器２０定額保守開始日（結果情報）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
その他機器２０定額保守終了日（結果情報）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
回収機器情報
機器回収方法	リスト	*9	－	－
回収指示番号	テキスト	半角数字	15	－
回収機器１メーカ／機種名	リスト	*2	－	－
回収機器１個数	テキスト	半角数字	4	－
回収機器２メーカ／機種名	リスト	*2	－	－
回収機器２個数	テキスト	半角数字	4	－
回収機器３メーカ／機種名	リスト	*2	－	－
回収機器３個数	テキスト	半角数字	4	－
回収機器４メーカ／機種名	リスト	*2	－	－
回収機器４個数	テキスト	半角数字	4	－
回収機器５メーカ／機種名	リスト	*2	－	－
回収機器５個数	テキスト	半角数字	4	－
回収機器６メーカ／機種名	リスト	*2	－	－
回収機器６個数	テキスト	半角数字	4	－
回収機器７メーカ／機種名	リスト	*2	－	－
回収機器７個数	テキスト	半角数字	4	－
回収機器８メーカ／機種名	リスト	*2	－	－
回収機器８個数	テキスト	半角数字	4	－
回収機器９メーカ／機種名	リスト	*2	－	－
回収機器９個数	テキスト	半角数字	4	－
回収機器１０メーカ／機種名	リスト	*2	－	－
回収機器１０個数	テキスト	半角数字	4	－
アンバンドル情報
他事業者キャビネット設置希望有無	リスト	*9	－	－
他事業者キャビネット設置希望場所	テキスト	全角文字	25	－

表 ２.１.３.２２－２ 進捗状況照会 工事情報更新画面 項目詳細部入力項目（工事結果情報）（１９／２０）

項番	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
他事業者キャビネット既設有無	リスト	*9	－	－
キャビネット開通工事結果	リスト	*9	－	－
ＮＴＴキャビネット廃止工事結果	リスト	*9	－	－
開通工事結果（所外スプリッタ）	リスト	*9	－	－
廃止工事結果（所外スプリッタ）	リスト	*9	－	－
保留光屋内配線利用希望	リスト	*9	－	－
保留光屋内配線利用結果	リスト	*9	－	－
時刻指定（依頼）	リスト	*9	－	－
時刻指定（結果）	リスト	*9	－	－
テープ分散（依頼）	リスト	*9	－	－
テープ分散（結果）	リスト	*9	－	－
融着接続（依頼）	リスト	*9	－	－
融着接続（結果）	リスト	*9	－	－
移動体基地設置	リスト	*9	－	－
利用者宅等における光屋内配線工事実施不可理由	テキスト	全角文字	100	－
所外ＳＯ工事結果
所外ＳＯ工事結果確認日	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
確認担当：担当者名	テキスト	全角文字	20	*7
確認担当：電話番号	テキスト	半角数字	11	*8
施工完了日時	テキスト	YYYY/MM/DD HH:MM形式	16	－
光ＨＨＣ工程変更	リスト	*9	－	－
光ＨＨＣ設備変更	リスト	*9	－	－
光ＨＨＣ工事日不一致	リスト	*9	－	－
テレビＨＨＣ工程変更	リスト	*9	－	－
テレビＨＨＣ設備変更	リスト	*9	－	－
テレビＨＨＣ工事日不一致	リスト	*9	－	－
所外ＤＢ補正
所外ＳＯＤＢ補正処理日	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
記事欄（所外ＤＢ補正）	テキスト	全角文字	100	－
ＳＯ工事完了
開通予定日等遅延理由（大区分）	リスト	*9	－	－
ＳＯ工事完了確認日	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
工事完了担当：担当者名	テキスト	全角文字	20	*4
工事完了担当：電話番号	テキスト	半角数字	11	*5
工事完了連絡日	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
工事完了連絡担当者名	テキスト	全角文字	20	－

表 ２.１.３.２２－２ 進捗状況照会 工事情報更新画面 項目詳細部入力項目（工事結果情報）（２０／２０）

項番	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
工事内訳書返戻日	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
光引込線情報１
光引込線建設年月日	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
光引込線廃止工事結果	リスト	*9	－	－
光引込線情報２
依頼→結果	ボタン	－	－	－
クリア	ボタン	－	－	－
（指定情報）
光引込線開通工事指示	リスト	*9	－	－
光引込線ＩＤ	テキスト	半角英数カナ	11	－
（結果情報）
光引込線開通工事状況	リスト	*9	－	－
光引込線ＩＤ	テキスト	半角英数カナ	11	－
光引込線保留回線ＩＤ	テキスト	半角英数字	10	－
光引込線新設理由	テキスト	全角文字	100	－
工事前引込線ＩＤ	テキスト	半角英数カナ	11	－
引込線ＩＤシール貼替有無	リスト	*9	－	－
引込線ＩＤ変更理由	テキスト	全角文字	100	－
再利用設備の事業者ＩＤ	リスト	基盤情報に登録されている値	－	－
張替え時の撤去引込線初期サービス開始年月日	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
張替え時の撤去引込線事業者ＩＤ	リスト	基盤情報に登録されている値	－	－
テレビ接続機器情報
ブースター設置場所	テキスト	全角文字	15	－
分配器設置場所	テキスト	全角文字	15	－

注）*2：回収機器種別に対応する機器の和名を表示。（1:回線終端装置、2:ＰＮＡ宅内装置、3:その他機器）

*3：申込回線サービス種別に応じてプルダウンの絞込みを行う。（表 ２.１.３.２２－１を参照）

*4：表 ２.１.３.１５－１５ 項番1を参照。

*5：表 ２.１.３.１５－１５ 項番3を参照。

*6：表 ２.１.３.１５－１５ 項番4を参照。

*7：表 ２.１.３.１５－１５ 項番5を参照。

*8：表 ２.１.３.１５－１５ 項番7を参照。

*9：リストの表示情報は「流通項目設計編 １.１.２ 流通項目一覧」の流通項目仕様書シートの登録値列を参照。

アンカー

表 ２.１.３.２－４と同様。

進捗状況照会 工事情報更新画面 工事料金情報

画面機能

工事料金情報の更新を行う。

※画面イメージは、「別紙 ２.１.３.４ 進捗状況照会 詳細画面／工事情報更新画面イメージ」を参照。

グループ名横の[更新履歴]アンカーまたは各項目アンカークリックにより、工事情報 更新履歴情報画面に遷移する。

画面表示時に更新履歴の有る項目は、チェックボックスのセル色を変えて表示する。

※更新履歴によるチェックボックスの着色パターンを表 ２.１.３.２－１に示す。

「表 ２.１.２.１.１－１」に示すアラーム対象項目について、対象項目の背景色を着色する。

各項目のセルにマウスカーソルが置かれた場合、入力属性をツールチップにより表示する。

必須項目および当該ステータスにて入力必須項目および入力値エラー（ワーニング）項目の背景色を着色し、明示する。

※着色パターンについては、表 ２.１.３.２－２を参照。

所外ＳＯ工事内訳またはテレビ接続工事内訳の合計金額が「設定済み」の状態および「土日祝工事費施策」（所外ＳＯ工事完了日の曜日区分が「土日祝」の場合）または「料金区分（結果）」プルダウンの設定値が変更された場合、図 ２.１.３.２３－１に示すアラートを表示し、合計金額の設定値をクリアする。

※工事料金設定画面またはテレビ接続工事料金設定画面が表示不可（表 ２.１.３.２３－１参照）となる場合、設定値のクリアは行わない。

図 ２.１.３.２３.１－１ 土日祝工事費施策・料金区分（結果）変更アラートイメージ（例：「土日祝工事費施策」の場合）

料金区分（結果）プルダウンにおいて、該当オーダの料金区分（結果）が「平日」、「土日祝日」、または「深夜（旧）」の場合、プルダウンには、「平日」、「土日祝日」、または「深夜」を表示し、 「昼間」、「夜間」、「深夜（新）」、または未設定の場合、 「昼間」、「夜間」、「深夜」を表示する。

料金区分（結果）プルダウンイメージを図 ２.１.３.２３－２および図 ２.１.３.２３－３に示す。

図 ２.１.３.２３.１－２ 平日、土日祝日、または深夜(旧)の場合の料金区分（結果）プルダウンイメージ

図 ２.１.３.２３.１－３ 昼間、夜間、または深夜（新）の場合の料金区分（結果）プルダウンイメージ

所外ＳＯ工事内訳またはテレビ接続工事内訳のクリア機能として、各グループの「クリア」ボタン押下により、該当する各内訳情報および合計金額の値を空白にする。

「クリア」ボタンのイメージを図 ２.１.３.２３－４に示す。

図 ２.１.３.２３.１－４ 所外ＳＯ工事内訳「クリア」ボタンイメージ（例：所外ＳＯ工事内訳の場合）

工事料金設定画面またはテレビ接続工事料金設定画面が表示可（表 ２.１.３.２３－１を参照）となる場合、「クリア」ボタンを表示する。

所外ＳＯ工事内訳の「工事料金設定」ボタン押下により、表 ２.１.３.２３－１に示すルールに基づき工事料金設定画面を表示する。

※合計金額が入力可能ステータスおよび申込回線サービス種別がフレッツ以外の場合、本ボタンは、非活性。

※当該オーダでは、各内訳情報の追加／変更／削除は、工事料金設定画面でのみ可能とし、本画面は、編集不可。

テレビ接続工事内訳の「工事料金設定」ボタンを押下により、表 ２.１.３.２３－１に示すルールに基づきテレビ接続工事料金設定画面を表示する。

※合計金額が入力可能ステータスおよび申込回線サービス種別がフレッツ以外の場合、本ボタンは、非活性。

※当該オーダでは、各内訳情報の追加／変更／削除は、テレビ接続工事料金設定画面でのみ可能とし、本画面は、編集不可。

表 ２.１.３.２３.１－１ 工事料金設定画面、テレビ接続工事料金設定画面表示可否ルール

項番	合計金額	申込回線サービス種別 *1	工事料金設定画面 テレビ接続工事料金設定画面
1	入力可能ステータス	フレッツ	表示可 *2
フレッツ以外	表示不可
2	入力不可能ステータス	－	表示不可

注）*1：申込サービスと申込回線サービス種別の対応については、「流通項目設計編 ２.３ 申込サービス関連対応表」表 ２.３－１を参照。

*2：項目間チェックにて合計金額が「非アクティブ」となる場合、表示不可。（項目間チェックの設定内容については、「流通項目設計編 ２.４.２ 項目間チェック」を参照）

所外ＳＯ工事完了日が未入力または不正な形式にて入力されている状態および所外ＳＯ工事内訳またはテレビ接続工事内訳の「工事料金設定」ボタンが押下された場合、エラー画面を表示し、同項目の再設定を促すメッセージを表示する。

同画面イメージを図 ２.１.３.２３－５に示す。

図 ２.１.３.２３.１－５ 工事料金設定不可エラー画面イメージ（例：所外ＳＯ工事完了日未入力の場合）

料金区分（結果）が未選択の状態および所外ＳＯ工事内訳またはテレビ接続工事内訳の「工事料金設定」ボタン押下により、アラートを表示し、同項目の設定を促すメッセージを表示する。

アラートのイメージを図 ２.１.３.２３－６に示す。

図 ２.１.３.２３.１－６ 料金区分（結果）未選択時の工事料金設定不可アラートイメージ

所外ＳＯ工事完了日の曜日区分が「平日」の場合、土日祝工事費施策において、「施策非適用」を選択し、所外ＳＯ工事内訳またはテレビ接続工事内訳の「工事料金設定」ボタン押下により、図 ２.１.３.２３－７に示すアラートを表示する。

図 ２.１.３.２３.１－７ 曜日区分が「平日」の場合の施策非適用選択不可アラートイメージ

プルダウンにおける使用不可項目の非表示について、以下に示す。

使用可項目が既選択の場合

使用可項目がプルダウンに表示され、選択可能となる。

※使用不可項目は、表示されない。

使用不可項目が既選択の場合

既選択の使用不可項目および使用可項目がプルダウンに表示され選択可能となる。

※既選択以外の使用不可項目は、表示されない。

※既選択の使用不可項目から他の項目にプルダウン選択が変更された場合、既選択の使用不可項目は、プルダウンから消え、選択不可能となる。

画面表示項目については、「流通項目設計編 １.１.２ 流通項目一覧」を参照。

画面入力項目

画面入力項目を表 ２.１.３.２３－２に示す。

表 ２.１.３.２３.２－１ 進捗状況照会 工事情報更新画面 項目詳細部入力項目（工事料金情報）（１／９）

項番	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
リモートサポート情報
セットアップ対象サービス有無	リスト	*6	－	－
ネット接続設定（依頼）	リスト	*6	－	－
ネット接続設定	リスト	*6	－	－
ネット測定実施時刻	テキスト	半角数字	4	－
ネット速度測定結果	テキスト	9形式または9.9形式または9.99形式	5	－
リモートサポート契約情報	リスト	*6	－	－
契約年月日	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
ＶＣリモートインストール	リスト	*6	－	－
セットアップ等関連記事	テキスト	全角文字	400	－
セットアップ等取消理由	リスト	*6	－	－
スクウェア設定	リスト	*6	－	－
工事内訳基本情報
プロバイダパック有無	リスト	*6	－	－
キャンペーン非適用	リスト	*6	－	－
土日祝工事費施策	リスト	*6	－	－
料金区分（依頼）	リスト	*6	－	－
料金区分（結果）	リスト	*6	－	－
先行配線初回利用	リスト	*6	－	－
内訳書原本	リスト	*6	－	－
内訳書原本（テレビ）	リスト	*6	－	－
所外ＳＯ工事内訳
（依頼）
工事内訳１	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－
請求区分１	リスト	*6	－	－
数量１	テキスト	半角数字	3	－
単価１	テキスト	半角数字	6	－
工事内訳２	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－
請求区分２	リスト	*6	－	－
数量２	テキスト	半角数字	3	－
単価２	テキスト	半角数字	6	－
工事内訳３	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－

表 ２.１.３.２３－２ 進捗状況照会 工事情報更新画面 項目詳細部入力項目（工事料金情報）（２／９）

項番	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
請求区分３	リスト	*6	－	－
数量３	テキスト	半角数字	3	－
単価３	テキスト	半角数字	6	－
工事内訳４	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－
請求区分４	リスト	*6	－	－
数量４	テキスト	半角数字	3	－
単価４	テキスト	半角数字	6	－
工事内訳５	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－
請求区分５	リスト	*6	－	－
数量５	テキスト	半角数字	3	－
単価５	テキスト	半角数字	6	－
工事内訳６	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－
請求区分６	リスト	*6	－	－
数量６	テキスト	半角数字	3	－
単価６	テキスト	半角数字	6	－
工事内訳７	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－
請求区分７	リスト	*6	－	－
数量７	テキスト	半角数字	3	－
単価７	テキスト	半角数字	6	－
工事内訳８	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－
請求区分８	リスト	*6	－	－
数量８	テキスト	半角数字	3	－
単価８	テキスト	半角数字	6	－
工事内訳９	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－
請求区分９	リスト	*6	－	－
数量９	テキスト	半角数字	3	－
単価９	テキスト	半角数字	6	－
工事内訳１０	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－
請求区分１０	リスト	*6	－	－
数量１０	テキスト	半角数字	3	－
単価１０	テキスト	半角数字	6	－
工事内訳１１	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－
請求区分１１	リスト	*6	－	－
数量１１	テキスト	半角数字	3	－
単価１１	テキスト	半角数字	6	－
工事内訳１２	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－

表 ２.１.３.２３－２ 進捗状況照会 工事情報更新画面 項目詳細部入力項目（工事料金情報）（３／９）

項番	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
請求区分１２	リスト	*6	－	－
数量１２	テキスト	半角数字	3	－
単価１２	テキスト	半角数字	6	－
工事内訳１３	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－
請求区分１３	リスト	*6	－	－
数量１３	テキスト	半角数字	3	－
単価１３	テキスト	半角数字	6	－
工事内訳１４	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－
請求区分１４	リスト	*6	－	－
数量１４	テキスト	半角数字	3	－
単価１４	テキスト	半角数字	6	－
工事内訳１５	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－
請求区分１５	リスト	*6	－	－
数量１５	テキスト	半角数字	3	－
単価１５	テキスト	半角数字	6	－
工事内訳１６	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－
請求区分１６	リスト	*6	－	－
数量１６	テキスト	半角数字	3	－
単価１６	テキスト	半角数字	6	－
工事内訳１７	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－
請求区分１７	リスト	*6	－	－
数量１７	テキスト	半角数字	3	－
単価１７	テキスト	半角数字	6	－
工事内訳１８	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－
請求区分１８	リスト	*6	－	－
数量１８	テキスト	半角数字	3	－
単価１８	テキスト	半角数字	6	－
工事内訳１９	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－
請求区分１９	リスト	*6	－	－
数量１９	テキスト	半角数字	3	－
単価１９	テキスト	半角数字	6	－
工事内訳２０	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－
請求区分２０	リスト	*6	－	－
数量２０	テキスト	半角数字	3	－
単価２０	テキスト	半角数字	6	－
利用部門投入担当者名	テキスト	全角文字	20	*4

表 ２.１.３.２３－２ 進捗状況照会 工事情報更新画面 項目詳細部入力項目（工事料金情報）（４／９）

項番	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
利用部門投入担当電話番号	テキスト	半角数字	11	*5
（結果） *1
クリア	ボタン	－	－	－
工事内訳１	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－
請求区分１	リスト	*6	－	－
実施数量１	テキスト *3	半角数字	3	－
単価１ *2	テキスト	半角数字	6	－
工事内訳２	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－
請求区分２	リスト	*6	－	－
実施数量２	テキスト *3	半角数字	3	－
単価２ *2	テキスト	半角数字	6	－
工事内訳３	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－
請求区分３	リスト	*6	－	－
実施数量３	テキスト *3	半角数字	3	－
単価３ *2	テキスト	半角数字	6	－
工事内訳４	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－
請求区分４	リスト	*6	－	－
実施数量４	テキスト *3	半角数字	3	－
単価４ *2	テキスト	半角数字	6	－
工事内訳５	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－
請求区分５	リスト	*6	－	－
実施数量５	テキスト *3	半角数字	3	－
単価５ *2	テキスト	半角数字	6	－
工事内訳６	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－
請求区分６	リスト	*6	－	－
実施数量６	テキスト *3	半角数字	3	－
単価６ *2	テキスト	半角数字	6	－
工事内訳７	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－
請求区分７	リスト	*6	－	－
実施数量７	テキスト *3	半角数字	3	－
単価７ *2	テキスト	半角数字	6	－
工事内訳８	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－
請求区分８	リスト	*6	－	－
実施数量８	テキスト *3	半角数字	3	－
単価８ *2	テキスト	半角数字	6	－

表 ２.１.３.２３－２ 進捗状況照会 工事情報更新画面 項目詳細部入力項目（工事料金情報）（５／９）

項番	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
工事内訳９	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－
請求区分９	リスト	*6	－	－
実施数量９	テキスト *3	半角数字	3	－
単価９ *2	テキスト	半角数字	6	－
工事内訳１０	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－
請求区分１０	リスト	*6	－	－
実施数量１０	テキスト *3	半角数字	3	－
単価１０ *2	テキスト	半角数字	6	－
工事内訳１１	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－
請求区分１１	リスト	*6	－	－
実施数量１１	テキスト *3	半角数字	3	－
単価１１ *2	テキスト	半角数字	6	－
工事内訳１２	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－
請求区分１２	リスト	*6	－	－
実施数量１２	テキスト *3	半角数字	3	－
単価１２ *2	テキスト	半角数字	6	－
工事内訳１３	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－
請求区分１３	リスト	*6	－	－
実施数量１３	テキスト *3	半角数字	3	－
単価１３ *2	テキスト	半角数字	6	－
工事内訳１４	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－
請求区分１４	リスト	*6	－	－
実施数量１４	テキスト *3	半角数字	3	－
単価１４ *2	テキスト	半角数字	6	－
工事内訳１５	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－
請求区分１５	リスト	*6	－	－
実施数量１５	テキスト *3	半角数字	3	－
単価１５ *2	テキスト	半角数字	6	－
工事内訳１６	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－
請求区分１６	リスト	*6	－	－
実施数量１６	テキスト *3	半角数字	3	－
単価１６ *2	テキスト	半角数字	6	－
工事内訳１７	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－
請求区分１７	リスト	*6	－	－
実施数量１７	テキスト *3	半角数字	3	－

表 ２.１.３.２３－２ 進捗状況照会 工事情報更新画面 項目詳細部入力項目（工事料金情報）（６／９）

項番	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
単価１７ *2	テキスト	半角数字	6	－
工事内訳１８	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－
請求区分１８	リスト	*6	－	－
実施数量１８	テキスト *3	半角数字	3	－
単価１８ *2	テキスト	半角数字	6	－
工事内訳１９	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－
請求区分１９	リスト	*6	－	－
実施数量１９	テキスト *3	半角数字	3	－
単価１９ *2	テキスト	半角数字	6	－
工事内訳２０	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－
請求区分２０	リスト	*6	－	－
実施数量２０	テキスト *3	半角数字	3	－
単価２０ *2	テキスト	半角数字	6	－
合計金額	テキスト	半角数字	8	－
工事料金設定	ボタン *3	－	－	－
施工担当：担当者名	テキスト	全角文字	20	*4
施工担当：電話番号	テキスト	半角数字	11	*5
テレビ接続工事内訳
（依頼）
工事内訳１	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－
請求区分１	リスト	*6	－	－
数量１	テキスト	半角数字	3	－
単価１	テキスト	半角数字	6	－
工事内訳２	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－
請求区分２	リスト	*6	－	－
数量２	テキスト	半角数字	3	－
単価２	テキスト	半角数字	6	－
工事内訳３	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－
請求区分３	リスト	*6	－	－
数量３	テキスト	半角数字	3	－
単価３	テキスト	半角数字	6	－
工事内訳４	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－
請求区分４	リスト	*6	－	－
数量４	テキスト	半角数字	3	－
単価４	テキスト	半角数字	6	－
工事内訳５	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－

表 ２.１.３.２３－２ 進捗状況照会 工事情報更新画面 項目詳細部入力項目（工事料金情報）（７／９）

項番	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
請求区分５	リスト	*6	－	－
数量５	テキスト	半角数字	3	－
単価５	テキスト	半角数字	6	－
工事内訳６	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－
請求区分６	リスト	*6	－	－
数量６	テキスト	半角数字	3	－
単価６	テキスト	半角数字	6	－
工事内訳７	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－
請求区分７	リスト	*6	－	－
数量７	テキスト	半角数字	3	－
単価７	テキスト	半角数字	6	－
工事内訳８	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－
請求区分８	リスト	*6	－	－
数量８	テキスト	半角数字	3	－
単価８	テキスト	半角数字	6	－
工事内訳９	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－
請求区分９	リスト	*6	－	－
数量９	テキスト	半角数字	3	－
単価９	テキスト	半角数字	6	－
工事内訳１０	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－
請求区分１０	リスト	*6	－	－
数量１０	テキスト	半角数字	3	－
単価１０	テキスト	半角数字	6	－
工事内訳１１	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－
請求区分１１	リスト	*6	－	－
数量１１	テキスト	半角数字	3	－
単価１１	テキスト	半角数字	6	－
工事内訳１２	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－
請求区分１２	リスト	*6	－	－
数量１２	テキスト	半角数字	3	－
単価１２	テキスト	半角数字	6	－
（結果） *1
クリア	ボタン	－	－	－
工事内訳１	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－
請求区分１	リスト	*6	－	－
実施数量１	テキスト *3	半角数字	3	－

表 ２.１.３.２３－２ 進捗状況照会 工事情報更新画面 項目詳細部入力項目（工事料金情報）（８／９）

項番	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
単価１ *2	テキスト	半角数字	6	－
工事内訳２	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－
請求区分２	リスト	*6	－	－
実施数量２	テキスト *3	半角数字	3	－
単価２ *2	テキスト	半角数字	6	－
工事内訳３	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－
請求区分３	リスト	*6	－	－
実施数量３	テキスト *3	半角数字	3	－
単価３ *2	テキスト	半角数字	6	－
工事内訳４	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－
請求区分４	リスト	*6	－	－
実施数量４	テキスト *3	半角数字	3	－
単価４ *2	テキスト	半角数字	6	－
工事内訳５	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－
請求区分５	リスト	*6	－	－
実施数量５	テキスト *3	半角数字	3	－
単価５ *2	テキスト	半角数字	6	－
工事内訳６	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－
請求区分６	リスト	*6	－	－
実施数量６	テキスト *3	半角数字	3	－
単価６ *2	テキスト	半角数字	6	－
工事内訳７	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－
請求区分７	リスト	*6	－	－
実施数量７	テキスト *3	半角数字	3	－
単価７ *2	テキスト	半角数字	6	－
工事内訳８	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－
請求区分８	リスト	*6	－	－
実施数量８	テキスト *3	半角数字	3	－
単価８ *2	テキスト	半角数字	6	－
工事内訳９	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－
請求区分９	リスト	*6	－	－
実施数量９	テキスト *3	半角数字	3	－
単価９ *2	テキスト	半角数字	6	－
工事内訳１０	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－

表 ２.１.３.２３－２ 進捗状況照会 工事情報更新画面 項目詳細部入力項目（工事料金情報）（９／９）

項番	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
請求区分１０	リスト	*6	－	－
実施数量１０	テキスト *3	半角数字	3	－
単価１０ *2	テキスト	半角数字	6	－
工事内訳１１	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－
請求区分１１	リスト	*6	－	－
実施数量１１	テキスト *3	半角数字	3	－
単価１１ *2	テキスト	半角数字	6	－
工事内訳１２	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録する	－	－
請求区分１２	リスト	*6	－	－
実施数量１２	テキスト *3	半角数字	3	－
単価１２ *2	テキスト	半角数字	6	－
合計金額	テキスト	半角数字	8	－
工事料金設定	ボタン *3	－	－	－

注）*1：工事内訳、請求区分、および単価は非活性。

*2：料金区分および工事内訳をもとに、料金マスタより取得した単価を表示。

*3：申込回線サービス種別がフレッツの場合、活性とし、それ以外は、非活性。

*4： 表 ２.１.３.１５－１５ 項番1を参照。

*5： 表 ２.１.３.１５－１５ 項番3を参照。

*6：リストの表示情報は「流通項目設計編 １.１.２ 流通項目一覧」の流通項目仕様書シートの登録値列を参照。

アンカー

表 ２.１.３.２－４と同様。

進捗状況照会 工事情報更新画面 システム間通信結果

画面機能

工事結果情報の更新を行う。

※画面イメージは、「別紙 ２.１.３.４ 進捗状況照会 詳細画面／工事情報更新画面イメージ」を参照。

グループ名横の[更新履歴]アンカーまたは各項目アンカークリックにより、工事情報 更新履歴情報画面に遷移する。

画面表示時に更新履歴の有る項目は、チェックボックスのセル色を変えて表示する。

※更新履歴によるチェックボックスの着色パターンを表 ２.１.３.２－１に示す。

プルダウンにおける使用不可項目の非表示について、以下に示す。

使用可項目が既選択の場合

使用可項目がプルダウンに表示され選択可能となる。

※使用不可項目は、表示されない。

使用不可項目が既選択の場合

既選択の使用不可項目および使用可項目がプルダウンに表示され選択可能となる。

※既選択以外の使用不可項目は、表示されない。

2024-4_01 新規 ※既選択の使用不可項目から他の項目にプルダウン選択が変更された場合、既選択の使用不可項目は、プルダウンから消え、選択不可能となる。

画面表示項目については、「流通項目設計編 １.１.２ 流通項目一覧」を参照。

・ＤＩＹ確認グループに「番ポ工事結果情報」ボタンを表示する。 当該ボタン押下により、番ポ工事結果情報画面をサブウィンドウにて表示する。画面イメージを図 ２.１.３.２４.１－１に示す。ボタンの表示制御については表 ２.１.３.１０.１－１参照。表示したサブウィンドウは、本画面にフォーカスが移動した場合、閉じる。

図 ２.１.３.２４.１－１ 「番ポ工事結果情報」ボタンのイメージ

画面入力項目

画面入力項目を表 ２.１.３.２４－１に示す。

表 ２.１.３.２４.２－１ 進捗状況照会 工事情報更新画面 項目詳細部入力項目（システム間通信結果）（１／２）

項番	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
通信結果
Ｏｐｔｏｓ（所外）通信結果	リスト	*6	－	－
光引込線情報検索依頼通信結果	リスト	*6	－	－
統合ＳＯシステム通信結果	リスト	*6	－	－
ひかりＨＭＩ通信結果	リスト	*6	－	－
ひかりＨＭＩ詳細エラーコード	リスト	*6	－	－
ひかりＨＭＩ詳細エラーメッセージ	リスト	*6	－	－
所内選定結果（ＦＵＴＵＲＥ）	リスト	*6	－	－
ＨＨＣ通信結果	リスト	*6	－	－
Ｏｐｔｏｓ（所内）通信結果	リスト	*6	－	－
光ＳＯ支援通信結果	リスト	*6	－	－
心線情報及び算出値前提条件送信フラグ	リスト	*6	－	－
Ｏｐｔｏｓ（所外）結果受信状況	リスト	*6	－	－
所内設備検討結果受信済フラグ	リスト	*6	－	－

2024-4_01 新規 表 ２.１.３.２４－１ 進捗状況照会 工事情報更新画面 項目詳細部入力項目（システム間通信結果）（２／２）

項番	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
ＤＩＹ確認
番ポ工事結果情報	ボタン	－	－	－
光ＳＯ支援正常性確認結果	リスト	*6	－	－
ひかり電話工事依頼結果	リスト	*6	－	－
ひかり電話工事結果	リスト	*6	－	－
番ポ工事依頼結果	リスト	*6	－	－
通建会社受領状況
通建会社受領状況（現場調査）	リスト	*6	－	－
通建会社受領状況（ＣＤＮ）	リスト	*6	－	－
通建会社受領状況（ＳＯ）	リスト	*6	－	－
通建会社受領状況（テレビ）	リスト	*6	－	－
通建会社受領状況（建物内）	リスト	*6	－	－
通建会社端末完了報告状況
現場調査経過／完了報告フラグ	リスト	*6	－	－
ＣＤＮ調査経過／完了報告フラグ	リスト	*6	－	－
ＳＯ経過／完了報告フラグ	リスト	*6	－	－
テレビ経過／完了報告フラグ	リスト	*6	－	－
スプレッド経過／完了報告フラグ	リスト	*6	－	－

注）*6：リストの表示情報は「流通項目設計編 １.１.２ 流通項目一覧」の流通項目仕様書シートの登録値列を参照。

アンカー

表 ２.１.３.２－４と同様。

進捗状況照会 工事情報更新画面 アンバンドル工事完了報告

画面機能

アンバンドル工事完了報告の更新を行う。

※画面イメージは、「別紙 ２.１.３.４ 進捗状況照会 詳細画面／工事情報更新画面イメージ」を参照。

グループ名横の[更新履歴]アンカーまたは各項目アンカークリックにより、工事情報 更新履歴情報画面に遷移する。

画面表示時に更新履歴の有る項目は、チェックボックスのセル色を変えて表示する。

※更新履歴によるチェックボックスの着色パターンを表 ２.１.３.２－１に示す。

プルダウンにおける使用不可項目の非表示について以下に示す。

使用可項目が既選択の場合

使用可項目がプルダウンに表示され選択可能となる。

※使用不可項目は、表示されない。

使用不可項目が既選択の場合

既選択の使用不可項目および使用可項目がプルダウンに表示され選択可能となる。

※既選択以外の使用不可項目は、表示されない。

※既選択の使用不可項目から他の項目にプルダウン選択が変更された場合、既選択の使用不可項目は、プルダウンから消え、選択不可能となる。

画面表示項目については、「流通項目設計編 １.１.２ 流通項目一覧」を参照。

画面入力項目

画面入力項目を表 ２.１.３.２５－１に示す。

表 ２.１.３.２５.２－１ 進捗状況照会 工事情報更新画面 項目詳細部入力項目（アンバンドル工事完了報告）

項番	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
承認不可理由
1	記事欄（完了報告）	テキスト	全角文字	100	－

アンカー

表 ２.１.３.２－４と同様。

進捗状況照会 工事情報更新画面 ＢＯ情報

画面機能

ＢＯ情報の更新を行う。

※画面イメージは、「別紙 ２.１.３.４ 進捗状況照会 詳細画面／工事情報更新画面イメージ」を参照。

グループ名横の[更新履歴]アンカーまたは各項目アンカークリックにより、工事情報 更新履歴情報画面に遷移する。

画面表示時に更新履歴のある項目は、チェックボックスのセル色を変えて表示する。

※更新履歴によるチェックボックスの着色パターンを表 ２.１.３.２－１に示す。

「表 ２.１.２.１.１－１」に示すアラーム対象項目について、対象項目の背景色を着色する。

各項目のセルにマウスカーソルが置かれた場合、入力属性をツールチップにより表示する。

必須項目および当該ステータスにて入力必須項目および入力値エラー（ワーニング）項目の背景色を着色し、明示する。

※着色パターンについては、表 ２.１.３.２－２を参照。

「ＢＯ理由（小区分）」は、「ＢＯ理由」または「ＢＯ結果」の値に関連する小区分を選択可能項目とし、「ＢＯ理由」または「ＢＯ結果」の値を変更した場合、「ＢＯ理由（小区分）」の選択可能項目を絞り込みプルダウンの内容を変更する。

※「ＢＯ理由」または「ＢＯ結果」に紐付く情報が存在しない場合またはどちらかが未選択の場合、「ＢＯ理由（小区分）」は、ブランク。

「ＢＯ理由（小区分）」は、「発生区分」が未選択の場合、ブランクとする。

「ＢＯ理由（小区分）」の値が変更された場合および選択された「ＢＯ理由（小区分）」または「ＢＯ結果」に紐付く定型文が存在する場合、「記事欄（その他補足事項等）」の内容を削除し、定型文を表示する。

画面表示項目については、「流通項目設計編 １.１.２ 流通項目一覧」を参照。

画面入力項目

画面入力項目を表 ２.１.３.２６－１に示す。

表 ２.１.３.２６.２－１ 進捗状況照会 工事情報更新画面 項目詳細部入力項目（ＢＯ情報）

項番	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
ＢＯ理由
1	発生区分	リスト	*2	－	－
2	ＢＯ対応状況	リスト	*2	－	－
3	ＢＯ理由	リスト	*1	－	－
4	ＢＯ結果	リスト	*2	－	－
5	ＢＯ理由（小区分）	リスト	マスタ連携機能により、お客様が登録したＢＯ理由、ＢＯ結果に紐付いた小区分（和名）を表示	－	－
6	記事欄（その他補足事項等）	テキスト	全角文字	200	－
7	対応部門	リスト	*2	－	－
8	通知区分	リスト	*2	－	－
9	次回工事予定日	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－

注）*1：入力値は、表 ２.１.３.２６－２を参照。

*2：リストの表示情報は「流通項目設計編 １.１.２ 流通項目一覧」の流通項目仕様書シートのｾﾚｸﾄﾎﾞｯｸｽ登録値列を参照。

表 ２.１.３.２６.２－２ ＢＯ理由入力値一覧

項番	ＢＯ理由	申込回線サービス種別／所外工事パターンフラグ
フレッツ	光ｱﾝﾊﾞﾝﾄﾞﾙ
光のみ	光＋テレビ	テレビのみ	NULL	光のみ
1	お客様／不在	○	○	－	○	－
2	お客様／その他	○	○	－	○	－
3	ＮＴＴ／その他	○	○	－	○	－
4	提供不可（ＶＤＳＬ）	○	○	－	○	－
5	提供不可（光配線方式）	○	○	－	○	－
6	提供不可（マンション全て）	○	○	－	○	－
7	提供不可（ＶＣＡＳＴのみ）	○	○	－	○	－
8	キーマン情報不備	○	○	－	○	－
9	テレビ接続工事	－	○	○	○	－
10	キャリアチェンジ突合不可	○ *1	○ *1	－	－	*1
11	長延化ＯＮＵチェックＮＧ	○ *1	○ *1	－	－	－
12	お客様／不在	－	－	－	－	○
13	お客様／その他	－	－	－	－	○
14	他事業者／家屋不明	－	－	－	－	○
15	他事業者／注文誤り	－	－	－	－	○
16	ＮＴＴ／その他	－	－	－	－	○

【凡例】○：表示、－：非表示

注)*1：他の項目に選択が変更された場合、プルダウン項目から消え、選択不可能となる。

アンカー

表 ２.１.３.２－４と同様。

進捗状況照会 工事情報更新画面 スプレッドシート情報

画面機能

スプレッドシート情報の更新を行う。

※画面イメージは、「別紙 ２.１.３.４ 進捗状況照会 詳細画面／工事情報更新画面イメージ」を参照。

グループ名横の[更新履歴]アンカーまたは各項目アンカークリックにより、工事情報 更新履歴情報画面に遷移する。

画面表示時に更新履歴のある項目は、チェックボックスのセル色を変えて表示する。

※更新履歴によるチェックボックスの着色パターンを表 ２.１.３.２－１に示す。

「表 ２.１.２.１.１－１」に示すアラーム対象項目について、対象項目の背景色を着色する。

各項目のセルにマウスカーソルが置かれた場合、入力属性をツールチップにより表示する。

必須項目および当該ステータスにて入力必須項目および入力値エラー（ワーニング）項目の背景色を着色し、明示する。

※着色パターンについては、表 ２.１.３.２－２を参照。

画面表示項目については、「流通項目設計編 １.１.２ 流通項目一覧」を参照。

収容設備識別のプルダウン選択により、紐付くクロージャ種別、クロージャ型式、およびクロージャサイズのプルダウンを初期化し、表示内容を変更する。

各項目の絞り込みを表 ２.１.３.２７－１、プルダウン制御項目を表 ２.１.３.２７－２に示す。

表 ２.１.３.２７.１－１ 収容設備識別プルダウン選択時の絞り込み対応表

項番	項目名	収容設備識別
ケーブル接続用品 *1	ビル成端 *1
1	クロージャ種別	「別紙 ２.１.３.２ Optos項目一覧」表 ２.１.３.２－７を参照	「別紙 ２.１.３.２ Optos項目一覧」表 ２.１.３.２－５を参照
2	クロージャ型式	「別紙 ２.１.３.２ Optos項目一覧」表 ２.１.３.２－８を参照	「別紙 ２.１.３.２ Optos項目一覧」表 ２.１.３.２－９を参照
3	クロージャサイズ	「別紙 ２.１.３.２ Optos項目一覧」表 ２.１.３.２－１０を参照	「別紙 ２.１.３.２ Optos項目一覧」表 ２.１.３.２－１１を参照

注）*1：ケーブル接続用品とビル成端の定義は表 ２.１.３.２７－３を参照。

表 ２.１.３.２７.１－２ プルダウン制御項目対応表

項番	収容設備識別	クロージャ項目
1	配線設備収容設備識別	配線設備クロージャ種別
2	配線設備クロージャ型式
3	配線設備クロージャサイズ
4	途中接続１収容設備識別	途中接続１クロージャ種別
5	途中接続１クロージャ型式
6	途中接続１クロージャサイズ
7	途中接続２収容設備識別	途中接続２クロージャ種別
8	途中接続２クロージャ型式
9	途中接続２クロージャサイズ
10	ユーザ配線点／分配点収容設備識別	ユーザ配線点／分配点クロージャ種別
11	ユーザ配線点／分配点クロージャ型式
12	ユーザ配線点／分配点クロージャサイズ
13	心線端末収容設備識別	心線端末クロージャ種別
14	心線端末クロージャ型式
15	心線端末クロージャサイズ
16	分岐点設備識別	分岐点クロージャ種別
17	分岐点クロージャ型式
18	分岐点クロージャサイズ

表 ２.１.３.２７.１－３ プルダウン制御項目「ケーブル接続用品」「ビル成端」分類表

項番	項目名	分類
1	電柱	ケーブル接続用品
2	ＭＨ／ＨＨ／ＦＨ	ケーブル接続用品
3	装置筐体	ビル成端
4	ビル	ビル成端
5	ハット	ケーブル接続用品
6	分岐点	ケーブル接続用品

画面入力項目

画面入力項目を表 ２.１.３.２７－４に示す。

表 ２.１.３.２７.２－１ 進捗状況照会 工事情報更新画面 項目詳細部入力項目（スプレッドシート情報）（１／８）

項番	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
スプレッドシート項目
Ｏｐｔｏｓ連携	リスト	*9	－	－
スプレッドシート入力状態	リスト	*9	－	－
モジュール種別	リスト	*1	－	－
モジュール取得年月	テキスト	YYYY/MM形式	7	－
光引込区間／光構内区間	リスト	*9	－	－
配線設備収容設備識別	リスト	*6	－	－
配線設備クロージャ種別	リスト	*7	－	－
配線設備クロージャ型式	リスト	*7	－	－
配線設備クロージャサイズ	リスト	*7	－	－
配線設備ＰＤ番号	テキスト	半角文字（シングルコーテーション、カンマを除く）	13	－
配線設備上部ケーブル種別	リスト	*4	－	－
配線点上部側接続方法	リスト	*2	－	－
配線点上部側単心分離工程	リスト	*3	－	－
所外スプリッタ取付け位置	リスト	*9	－	－
配線点接続状態１接続方法Ａ	リスト	*9	－	－
配線点接続状態１接続方法Ｂ	リスト	*9	－	－
配線点接続状態２接続方法Ａ	リスト	*9	－	－
配線点接続状態２接続方法Ｂ	リスト	*9	－	－
配線点接続状態３接続方法Ａ	リスト	*9	－	－
配線点接続状態３接続方法Ｂ	リスト	*9	－	－
配線点接続状態４接続方法Ａ	リスト	*9	－	－
配線点接続状態４接続方法Ｂ	リスト	*9	－	－
配線点心線切断有無	リスト	*9	－	－
配線点切断後下部接続余長有無	リスト	*9	－	－
配線点下部延ばし要否	リスト	*9	－	－
下部心線ケーブル心線数	テキスト	半角数字	4	－
下部心線ケーブル種別	リスト	*4	－	－
スプリッタ種別	リスト	*8	－	－
所外スプリッタ分岐数	リスト	*9	－	－
スプリッタ工事中種別	リスト	*9	－	－
スプリッタ接続方法	リスト	*2	－	－
スプリッタ下部接続方法	リスト	*2	－	－

表 ２.１.３.２７－４ 進捗状況照会 工事情報更新画面 項目詳細部入力項目（スプレッドシート情報）（２／８）

項番	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
途中接続下部延ばし要否	リスト	*9	－	－
途中接続１接続設備名	テキスト	全角文字	10	－
途中接続１接続設備番号	テキスト	半角文字（シングルコーテーション、カンマを除く）	13	－
途中接続１接続設備収容通番	テキスト	半角数字	3	－
途中接続１接続設備ＰＤ番号	テキスト	半角文字（シングルコーテーション、カンマを除く）	13	－
途中接続１接続方法	リスト	*2	－	－
途中接続１単心分離工程	リスト	*3	－	－
途中接続１収容設備識別	リスト	*6	－	－
途中接続１クロージャ種別	リスト	*7	－	－
途中接続１クロージャ型式	リスト	*7	－	－
途中接続１クロージャサイズ	リスト	*7	－	－
途中接続１上部設備名	テキスト	全角文字	10	－
途中接続１上部設備番号	テキスト	半角英数カナ	13	－
途中接続１上部物理心線番号	テキスト	半角数字	4	－
途中接続１上部ケーブル心線数	テキスト	半角数字	4	－
途中接続１上部ケーブル種別	リスト	*4	－	－
途中接続１下部設備名	テキスト	全角文字	10	－
途中接続１下部設備番号	テキスト	半角英数カナ	13	－
途中接続１下部物理心線番号	テキスト	半角数字	4	－
途中接続１下部ケーブル心線数	テキスト	半角数字	4	－
途中接続１下部ケーブル種別	リスト	*4	－	－
途中接続２接続設備名	テキスト	全角文字	10	－
途中接続２接続設備番号	テキスト	半角英数カナ	13	－
途中接続２接続設備収容通番	テキスト	半角英数字	3	－
途中接続２接続設備ＰＤ番号	テキスト	半角英数カナ	13	－
途中接続２収容設備識別	リスト	*6	－	－
途中接続２クロージャ種別	リスト	*7	－	－
途中接続２クロージャ型式	リスト	*7	－	－
途中接続２クロージャサイズ	リスト	*7	－	－
途中接続２接続方法	リスト	*2	－	－
途中接続２単心分離工程	リスト	*3	－	－
途中接続２上部設備名	テキスト	全角文字	10	－
途中接続２上部設備番号	テキスト	半角英数カナ	13	－
途中接続２上部物理心線番号	テキスト	半角数字	4	－

表 ２.１.３.２７－４ 進捗状況照会 工事情報更新画面 項目詳細部入力項目（スプレッドシート情報）（３／８）

項番	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
途中接続２上部ケーブル心線数	テキスト	半角数字	4	－
途中接続２上部ケーブル種別	リスト	*4	－	－
途中接続２下部設備名	テキスト	全角文字	10	－
途中接続２下部設備番号	テキスト	半角英数カナ	13	－
途中接続２下部物理心線番号	テキスト	半角数字	4	－
途中接続２下部ケーブル心線数	テキスト	半角数字	4	－
途中接続２下部ケーブル種別	リスト	*4	－	－
分岐点設備名	テキスト	全角文字	10	－
分岐点設備番号	テキスト	半角文字	13	－
分岐点設備識別	リスト	*6	－	－
分岐点クロージャ番号	テキスト	半角数字	4
分岐点クロージャ種別	リスト	*7	－	－
分岐点クロージャ型式	リスト	*9	－	－
分岐点下部延ばし要否	リスト	*9	－	－
分岐点付加上部ケーブル設備名	テキスト	全角文字	10	－
分岐点付加上部ケーブル設備番号	テキスト	半角文字	13	－
分岐点付加上部ケーブル通番	テキスト	半角数字	4	－
分岐点付加上部ケーブル種別	リスト	*9	－	－
分岐点付加上部ケーブル物理心線番号	テキスト	半角数字	4	－
分岐点付加上部ケーブル心線数	テキスト	半角数字	4	－
分岐点付加下部ケーブル設備名	テキスト	全角文字	10	－
分岐点付加下部ケーブル設備番号	テキスト	半角文字	13	－
分岐点付加下部ケーブル通番	テキスト	半角数字	4	－
分岐点付加下部ケーブル種別	リスト	*9	－	－
分岐点付加下部ケーブル物理心線番号	テキスト	半角数字	4	－
分岐点付加下部ケーブル心線数	テキスト	半角数字	4	－
分岐点心線切断有無	リスト	*9	－	－
分岐点接続状態１接続方法Ａ	リスト	*9	－	－
分岐点接続状態１接続方法Ｂ	リスト	*9	－	－
分岐点接続状態２接続方法Ａ	リスト	*9	－	－
分岐点接続状態２接続方法Ｂ	リスト	*9	－	－
分岐点切断後下部接続余長有無	リスト	*9	－	－
ユーザ配線点／分配点上部ケーブル心線数	テキスト	半角数字	4	－

表 ２.１.３.２７－４ 進捗状況照会 工事情報更新画面 項目詳細部入力項目（スプレッドシート情報）（４／８）

項番	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
ユーザ配線点／分配点上部ケーブル種別	リスト	*4	－	－
ユーザ配線点／分配点収容設備識別	リスト	*6	－	－
ユーザ配線点／分配点クロージャ種別	リスト	*7	－	－
ユーザ配線点／分配点クロージャ型式	リスト	*7	－	－
ユーザ配線点／分配点クロージャサイズ	リスト	*7	－	－
ユーザ配線点／分配点ＰＤ番号	テキスト	半角文字（シングルコーテーション、カンマを除く）	13	－
ユーザ配線点／分配点設備接続方法	リスト	*2	－	－
ユーザ配線点／分配点下部延ばし要否	リスト	*9	－	－
ユーザ配線点／分配点心線切断有無	リスト	*9	－	－
ユーザ配線点／分配点接続状態１接続方法Ａ	リスト	*9	－	－
ユーザ配線点／分配点接続状態１接続方法Ｂ	リスト	*9	－	－
ユーザ配線点／分配点接続状態２接続方法Ａ	リスト	*9	－	－
ユーザ配線点／分配点接続状態２接続方法Ｂ	リスト	*9	－	－
ユーザ配線点／分配点切断後下部接続余長有無	リスト	*9	－	－
ユーザ配線点／分配点単心分離工程	リスト	*3	－	－
心線端末設備名	テキスト	全角文字	10	－
心線端末設備番号	テキスト	半角英数カナ	13	－
心線端末設備通番	テキスト	半角英数字	4	－
心線端末物理心線番号	テキスト	半角数字	4	－
心線端末ケーブル心線数	テキスト	半角数字	4	－
心線端末ケーブル種別	リスト	*4	－	－
心線端末収容設備識別	リスト	*6	－	－
心線端末クロージャ種別	リスト	*7	－	－
心線端末クロージャ型式	リスト	*7	－	－
心線端末クロージャサイズ	リスト	*7	－	－

表 ２.１.３.２７－４ 進捗状況照会 工事情報更新画面 項目詳細部入力項目（スプレッドシート情報）（５／８）

項番	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
光屋外線種別	リスト	*4	－	－
光屋外線実長	テキスト	9.9形式	7	－
光屋外成端キャビネット種別	リスト	*5	－	－
光屋外成端キャビネット接続方法	リスト	*2	－	－
光屋内線種別	リスト	*4	－	－
光屋内線実長	テキスト	9.9形式	7	－
光ローゼット種別	リスト	*5	－	－
光ローゼット接続方法１－１	リスト	*2	－	－
光ローゼット接続方法１－２	リスト	*2	－	－
ターミネーションケーブル種別	リスト	*4	－	－
ターミネーションケーブル接続方法１－１	リスト	*2	－	－
ターミネーションケーブル接続方法２－１	リスト	*2	－	－
子ＳＰ下部心数	リスト	*9	－	－
光配線構内情報	テキスト	半角文字（シングルコーテーション、カンマを除く）	15	－
配線設備トレイ新設（３ＡＯ）	リスト	*9	－	－
途中接続１トレイ新設（３ＡＯ）	リスト	*9	－	－
途中接続２トレイ新設（３ＡＯ）	リスト	*9	－	－
ユーザ配線点／分配点トレイ新設（３ＡＯ）	リスト	*9	－	－
保留心線解除情報
切断施工実施結果	リスト	*9	－	－
保留所外スプリッタ端子切断情報（上部側利用）
保留設備名（上部側利用）	テキスト	全角文字	10	－
保留設備番号（上部側利用）	テキスト	半角英数カナ	13	－
保留光ケーブル名（上部側利用）	テキスト	半角文字	2	－
保留方向コード（上部側利用）	リスト	*9	－	－
保留光（論理）心線番号（上部側利用）	テキスト	半角数字	4	－
保留スプリッタ収容通番（上部側利用）	テキスト	半角英数字	4	－
保留スプリッタ通番（上部側利用）	テキスト	半角数字	3	－

表 ２.１.３.２７－４ 進捗状況照会 工事情報更新画面 項目詳細部入力項目（スプレッドシート情報）（６／８）

項番	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
保留スプリッタ端子番号（上部側利用）	テキスト	半角英数字	4	－
保留スプリッタ下部物理心線番号（上部側利用）	テキスト	半角数字	4	－
保留心線切断有無（上部側利用）（依頼）	リスト	*9	－	－
保留心線切断有無（上部側利用）（結果）	リスト	*9	－	－
保留所外スプリッタ端子切断情報（下部側利用）
保留設備名（下部側利用）	テキスト	全角文字	10	－
保留設備番号（下部側利用）	テキスト	半角英数カナ	13	－
保留光ケーブル名（下部側利用）	テキスト	半角文字	2	－
保留方向コード（下部側利用）	リスト	*9	－	－
保留光（論理）心線番号（下部側利用）	テキスト	半角数字	4	－
保留スプリッタ収容通番（下部側利用）	テキスト	半角英数字	4	－
保留スプリッタ通番（下部側利用）	テキスト	半角数字	3	－
保留スプリッタ端子番号（下部側利用）	テキスト	半角英数字	4	－
保留スプリッタ下部物理心線番号（下部側利用）	テキスト	半角数字	4	－
保留心線切断有無（下部側利用）（依頼）	リスト	*9	－	－
保留心線切断有無（下部側利用）（結果）	リスト	*9	－	－
保留心線／保留引込線切断情報
保留設備名	テキスト	全角文字	10	－
保留設備番号	テキスト	半角英数カナ	13	－
保留収容通番	テキスト	半角英数字	4	－
保留上部ケーブル種別	リスト	*4	－	－
保留上部ケーブル心線数	テキスト	半角数字	4	－
保留上部物理心線番号	テキスト	半角数字	4	－
保留下部ケーブル種別	リスト	*4	－	－
保留下部ケーブル心線数	テキスト	半角数字	4	－
保留下部物理心線番号	テキスト	半角数字	4	－
保留心線切断有無（依頼）	リスト	*9	－	－
保留心線切断有無（結果）	リスト	*9	－	－

表 ２.１.３.２７－４ 進捗状況照会 工事情報更新画面 項目詳細部入力項目（スプレッドシート情報）（７／８）

項番	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
付替元引込線情報
付替元設備名	テキスト	全角文字	10	－
付替元設備番号	テキスト	半角英数カナ	13	－
付替元収容通番	テキスト	半角英数字	4	－
付替元光ケーブル名	テキスト	半角文字	2	－
付替元方向コード	リスト	*9	－	－
付替元光（論理）心線番号	テキスト	半角数字	4	－
付替元スプリッタ通番	テキスト	半角数字	3	－
付替元スプリッタ端子番号	テキスト	半角英数字	4	－
付替元上部物理心線番号	テキスト	半角数字	4	－
付替元光引込区間／光構内区間事業者ＩＤ	テキスト	半角英数字	5	－
付替元回線ＩＤ	テキスト	半角英数字	10	－
付替元引込線切断有無（依頼）	リスト	*9	－	－
付替元引込線切断有無（結果）	リスト	*9	－	－
付替元転用識別	リスト	*9	－	－
２心設備情報（専用線）
途中接続１接続設備名２	テキスト	全角文字	10	－
途中接続１接続設備番号２	テキスト	半角文字（シングルコーテーション、カンマを除く）	13	－
途中接続１接続設備収容通番２	テキスト	半角数字	3	－
途中接続１接続設備ＰＤ番号２	テキスト	半角文字（シングルコーテーション、カンマを除く）	13	－
途中接続１収容設備識別２	リスト	*6	－	－
途中接続１クロージャ種別２	リスト	*7	－	－
途中接続１クロージャ型式２	リスト	*7	－	－
途中接続１クロージャサイズ２	リスト	*7	－	－
途中接続１上部設備名２	テキスト	全角文字	10	－
途中接続１上部設備番号２	テキスト	半角英数カナ	13	－
途中接続１上部物理心線番号２	テキスト	半角数字	4	－
途中接続１上部ケーブル心線数２	テキスト	半角数字	4	－
途中接続１上部ケーブル種別２	リスト	*4	－	－
途中接続１下部設備名２	テキスト	全角文字	10	－
途中接続１下部設備番号２	テキスト	半角英数カナ	13	－
途中接続１下部物理心線番号２	テキスト	半角数字	4	－

表 ２.１.３.２７－４ 進捗状況照会 工事情報更新画面 項目詳細部入力項目（スプレッドシート情報）（８／８）

項番	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
途中接続１下部ケーブル心線数２	テキスト	半角数字	4	－
途中接続１下部ケーブル種別２	リスト	*4	－	－
途中接続２接続設備名２	テキスト	全角文字	10	－
途中接続２接続設備番号２	テキスト	半角文字（シングルコーテーション、カンマを除く）	13	－
途中接続２接続設備収容通番２	テキスト	半角数字	3	－
途中接続２接続設備ＰＤ番号２	テキスト	半角文字（シングルコーテーション、カンマを除く）	13	－
途中接続２収容設備識別２	リスト	*6	－	－
途中接続２クロージャ種別２	リスト	*7	－	－
途中接続２クロージャ型式２	リスト	*7	－	－
途中接続２クロージャサイズ２	リスト	*7	－	－
途中接続２上部設備名２	テキスト	全角文字	10	－
途中接続２上部設備番号２	テキスト	半角英数カナ	13	－
途中接続２上部物理心線番号２	テキスト	半角数字	4	－
途中接続２上部ケーブル心線数２	テキスト	半角数字	4	－
途中接続２上部ケーブル種別２	リスト	*4	－	－
途中接続２下部設備名２	テキスト	全角文字	10	－
途中接続２下部設備番号２	テキスト	半角英数カナ	13	－
途中接続２下部物理心線番号２	テキスト	半角数字	4	－
途中接続２下部ケーブル心線数２	テキスト	半角数字	4	－
途中接続２下部ケーブル種別２	リスト	*4	－	－

注）*1：入力値は、「別紙 ２.１.３.２ Optos項目一覧」表 ２.１.３.２－１を参照。

*2：入力値は、「別紙 ２.１.３.２ Optos項目一覧」表 ２.１.３.２－２を参照。

*3：入力値は、「別紙 ２.１.３.２ Optos項目一覧」表 ２.１.３.２－３を参照。

*4：入力値は、「別紙 ２.１.３.２ Optos項目一覧」表 ２.１.３.２－４を参照。

*5：入力値は、「別紙 ２.１.３.２ Optos項目一覧」表 ２.１.３.２－５を参照。

*6：入力値は、「別紙 ２.１.３.２ Optos項目一覧」表 ２.１.３.２－６を参照。

*7：収容設備識別の入力値より表示内容を変更。（表 ２.１.３.２７－１を参照）

*8：入力値は、「別紙 ２.１.３.２ Optos項目一覧」表 ２.１.３.２－１２を参照。

*9：リストの表示情報は「流通項目設計編 １.１.２ 流通項目一覧」の流通項目仕様書シートの登録値列を参照。

アンカー

表 ２.１.３.２－４と同様。

進捗状況照会 工事情報更新画面 キャリアチェンジ関連情報

画面機能

キャリアチェンジ関連情報の更新を行う。

※画面イメージは、「別紙 ２.１.３.４ 進捗状況照会 詳細画面／工事情報更新画面イメージ」を参照。

グループ名横の[更新履歴]アンカーまたは各項目アンカークリックにより、工事情報 更新履歴情報画面に遷移する。

画面表示時に更新履歴の有る項目は、チェックボックスのセル色を変えて表示する。

※更新履歴によるチェックボックスの着色パターンを表 ２.１.３.２－１に示す。

各項目のセルにマウスカーソルが置かれた場合、入力属性をツールチップにより表示する。

必須項目および当該ステータスにて入力必須項目および入力値エラー（ワーニング）項目の背景色を着色し、明示する。

※着色パターンについては、表 ２.１.３.２－２を参照。

画面表示項目については、「流通項目設計編 １.１.２ 流通項目一覧」を参照。

ＣＣ関連ＳＯ番号が入力可の場合、「クリア」ボタンが表示される。

※入力可の条件については「流通項目設計編 ２.４.２ 項目間チェック」を参照。

「クリア」ボタンのイメージを図 ２.１.３.２８－１に示す。

図 ２.１.３.２８.１－１ ＣＣ関連ＳＯ番号の「クリア」ボタンイメージ

ＣＣ関連ＳＯ番号の「クリア」ボタン押下により、表 ２.１.３.２８－１に従い確認ダイアログを表示する。

「OK」ボタンが押下された場合、値を空白とし、チェックボックスにチェックを自動設定する。

表 ２.１.３.２８.１－１ ＣＣ関連ＳＯ番号の「クリア」ボタン押下時の確認ダイアログメッセージ内容

項番	フロー種別	ステータス	確認ダイアログメッセージ
1	本申込（新設）	同時工事待ち合わせ	図 ２.１.３.２８－２参照
2	所外ＳＯ工事直請判定 所外ＳＯ工事結果（請） 所外ＳＯ工事結果（直）	図 ２.１.３.２８－３参照
3	本申込（廃止）	下記以外 補正オーダ確認中 取消オーダ受付 取消オーダ確認中 取消オーダ完了	図 ２.１.３.２８－４参照

図 ２.１.３.２８.１－２ 「クリア」ボタン押下時の確認ダイアログイメージ（例：同時工事待ち合わせステータスの場合）

図 ２.１.３.２８.１－３ 「クリア」ボタン押下時の確認ダイアログイメージ（例：所外ＳＯ工事直請判定ステータスの場合）

図 ２.１.３.２８.１－４ 「クリア」ボタン押下時の確認ダイアログイメージ（例：本申込（廃止）フローの場合）

ＣＣ関連ＳＯ番号をクリアしてオーダが更新された場合、表 ２.１.３.２８－２に従いＣＣ関連ＳＯ番号をクリアする。

表 ２.１.３.２８.１－２ 括り付け解除実施有無

項番	操作対象オーダ	ボタン	「ＣＣ関連ＳＯ番号」のクリア有無
自オーダ	括り付いているオーダ
1	新設オーダ	中途保存	○	○
2	上記以外	○	×
3	廃止オーダ	－	○	×

【凡例】○：クリアする、×：クリアしない

ＣＣ同時工事不可理由の値が変更された場合、チェックボックスにチェックを自動設定する。

プルダウンにおける使用不可項目の非表示について以下に示す。

使用可項目が既選択の場合

使用可項目がプルダウンに表示され選択可能となる。

※使用不可項目は、表示されない。

使用不可項目が既選択の場合

既選択の使用不可項目および使用可項目がプルダウンに表示され選択可能となる。

※既選択以外の使用不可項目は、表示されない。

※既選択の使用不可項目から他の項目にプルダウン選択が変更された場合、既選択の使用不可項目は、プルダウンから消え、選択不可能となる。

画面入力項目

画面入力項目を表 ２.１.３.２８－３に示す。

表 ２.１.３.２８.２－１ 進捗状況照会 工事情報更新画面 項目詳細部入力項目（キャリアチェンジ関連情報）

項番	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
キャリアチェンジ関連情報
1	ＣＣ同時工事希望	リスト	*3	－	－
2	ＣＣ廃止側ＩＤ（受付時）	テキスト	半角英数字	16	－
3	ＣＣ回線ＩＤ整合性チェック結果	リスト	*3	－	－
4	ＣＣ同時工事フラグ	リスト	*3	－	－
5	ＣＣ廃止側回線ＩＤ（依頼）	テキスト	半角英数字	10	－
6	ＣＣ廃止側回線ＩＤ（結果）	テキスト	半角英数字	10	－
7	ＣＣ同時工事可否	リスト	*3	－	－
8	ＣＣ同時工事不可理由	リスト	*3	－	－
9	ＣＣ関連ＳＯ番号 *2	テキスト	半角英数字	18	－
10	クリア	ボタン	－	－	－
11	ＣＣ廃止側ＳＯ工事予定日	テキスト	YYYY/MM/DD	10	－
12	ＣＣ突合期日	テキスト	YYYY/MM/DD	10	－
13	ＣＣ突合完了日	テキスト	YYYY/MM/DD	10	－
14	ＣＣ同時工事実施結果	リスト	*3	－	－
15	ＣＣ同時工事実施不可契機	リスト	*3	－	－

注）*2：入力可の場合、入力フィールドは、非活性。

*3：リストの表示情報は「流通項目設計編 １.１.２ 流通項目一覧」の流通項目仕様書シートの登録値列を参照。

アンカー

表 ２.１.３.２－４と同様。