－ 目 次 －

２.１.９ 工事情報 更新履歴情報	2.1.9-1

２.１.９.１ 工事情報 更新履歴情報 グループ単位表示画面	2.1.9-1

２.１.９.１.１ 画面機能	2.1.9-1

２.１.９.１.２ 画面入力項目	2.1.9-5

２.１.９.１.３ アンカー	2.1.9-5

２.１.９.２ 工事情報 更新履歴情報 項目単位表示画面	2.1.9-6

２.１.９.２.１ 画面機能	2.1.9-6

２.１.９.２.２ 画面入力項目	2.1.9-8

２.１.９.２.３ アンカー	2.1.9-8

工事情報 更新履歴情報

工事情報 更新履歴情報 グループ単位表示画面

画面機能

グループ単位の更新履歴情報を最新情報から表示

画面イメージを 図 ２.１.９.１.１－１に示す。

図 ２.１.９.１.１－１ 工事情報 更新履歴情報 グループ単位画面イメージ

Optos（所外）から受信した履歴情報を表示

更新者は‘Ｏｐｔｏｓ（所外）’、オーダステータスは‘選定結果受信’として表示する。

アクセスPF（統合HHC）から受信した履歴情報を表示

ACPF-DE-2020-3-0213_0021508 新規 更新者およびオーダステータスは、受信したイベントに応じて表 ２.１.９.１.１－１に示す表示項目名を表示する。

表 ２.１.９.１.１－１ イベントに対応する画面表示項目名

項番	イベント名	更新者	オーダステータス
1	工事延期 本申込(新設）	ＨＨＣ（ＳＯ）	光ＨＨＣ工事延期
2	工事延期 本申込(廃止）	ＨＨＣ（ＳＯ）	光ＨＨＣ工事延期
3	工事延期 マンション(新設）	ＨＨＣ（ＳＯ）	光ＨＨＣ工事延期
4	工事延期 マンション(廃止）	ＨＨＣ（ＳＯ）	光ＨＨＣ工事延期
5	工事延期 その他継続(本申込)	ＨＨＣ（ＳＯ）	光ＨＨＣ工事延期
6	工事延期 その他継続(ﾏﾝｼｮﾝ)	ＨＨＣ（ＳＯ）	光ＨＨＣ工事延期
7	HHC工事完了 本申込(新設）	ＨＨＣ（ＳＯ）	光ＨＨＣ工事完了
8	HHC工事完了 本申込(廃止）	ＨＨＣ（ＳＯ）	光ＨＨＣ工事完了
9	HHC工事完了 マンション(新設）	ＨＨＣ（ＳＯ）	光ＨＨＣ工事完了
10	HHC工事完了 マンション(廃止）	ＨＨＣ（ＳＯ）	光ＨＨＣ工事完了
11	HHC工事完了 その他継続(本申込)	ＨＨＣ（ＳＯ）	光ＨＨＣ工事完了
12	HHC工事完了 その他継続(ﾏﾝｼｮﾝ)	ＨＨＣ（ＳＯ）	光ＨＨＣ工事完了
13	スプレッドシート 本申込(新設）	ＨＨＣ（ＳＯ）	スプレッドシート
14	スプレッドシート 本申込(廃止）	ＨＨＣ（ＳＯ）	スプレッドシート
15	当日延期 本申込（新設）	ＨＨＣ（ＳＯ）	光ＨＨＣ当日延期
16	当日延期 本申込（廃止）	ＨＨＣ（ＳＯ）	光ＨＨＣ当日延期
17	当日延期 マンション（新設）	ＨＨＣ（ＳＯ）	光ＨＨＣ当日延期
18	当日延期 マンション（廃止）	ＨＨＣ（ＳＯ）	光ＨＨＣ当日延期
19	当日延期 その他継続（本申込）	ＨＨＣ（ＳＯ）	光ＨＨＣ当日延期
20	当日延期 その他継続（マンション）	ＨＨＣ（ＳＯ）	光ＨＨＣ当日延期
21	設備変更依頼	ＨＨＣ（ＳＯ）	設備変更依頼
22	ＴＶ工事延期 本申込（新設）	ＨＨＣ（テレビ）	テレビＨＨＣ工事延期
23	ＴＶ工事延期 本申込（廃止）	ＨＨＣ（テレビ）	テレビＨＨＣ工事延期
24	ＴＶ工事延期 その他継続（本申込）	ＨＨＣ（テレビ）	テレビＨＨＣ工事延期
25	ＴＶ工事完了 本申込（新設）	ＨＨＣ（テレビ）	テレビＨＨＣ工事完了
26	ＴＶ工事完了 本申込（廃止）	ＨＨＣ（テレビ）	テレビＨＨＣ工事完了
27	ＴＶ工事完了 その他継続（本申込）	ＨＨＣ（テレビ）	テレビＨＨＣ工事完了
28	ＴＶ工事当日延期 本申込（新設）	ＨＨＣ（テレビ）	テレビＨＨＣ当日延期
29	ＴＶ工事当日延期 本申込（廃止）	ＨＨＣ（テレビ）	テレビＨＨＣ当日延期
30	ＴＶ工事当日延期 その他継続（本申込）	ＨＨＣ（テレビ）	テレビＨＨＣ当日延期
31	工事延期 手書き電子	ＨＨＣ（手書き）	光ＨＨＣ工事延期（手書き）
ACPF-DE-2020-3-0213_0021508 新規 32	HHC工事完了 手書き電子	ＨＨＣ（手書き）	ACPF-SC-2020-3-0013_0040068 新規 光ＨＨＣ工事完了（手書き）

Optos（所内）から受信した履歴情報を表示

ACPF-DE-2020-3-0213_0021508 変更 更新者は‘Ｏｐｔｏｓ（所内）’、オーダステータスは受信したイベントに応じて表 ２.１.９.１.１－２に示すステータス名を表示する。

表 ２.１.９.１.１－２ Optos（所内）受信時の更新履歴ステータス名

項番	オーダステータス名	概要
1	ジャンパ完了通知受信	‘ジャンパ施工完了通知’を受信した場合
2	所内選定結果受信	‘ジャンパ施工完了通知’以外を受信した場合

光SO支援システムから受信した履歴情報を表示

更新者は‘光ＳＯ支援システム’、オーダステータスは受信したイベントに応じて表 ２.１.９.１.１－３に示すステータス名を表示する。

表 ２.１.９.１.１－３ 光SO支援システム受信時の更新履歴ステータス名

項番	オーダステータス名	概要
1	ONU登録結果	‘ＯＮＵ登録結果’を受信した場合
2	ＤＩＹ工事完了	‘ＤＩＹ工事完了’を受信した場合

情報配信から受信した履歴情報を表示

更新者およびオーダステータス名は、受信したイベントに応じて表 ２.１.９.１.１－４に示す内容を表示する。

表 ２.１.９.１.１－４ 情報配信受信時の更新履歴表示内容

項番	イベント名	更新者	オーダステータス名
1	現場調査結果	情報配信（通建システム）	現場調査結果
2	ＣＤＮ調査結果	情報配信（通建システム）	ＣＤＮ調査結果
3	工事完了（ＳＯ）	情報配信（通建システム）	工事完了（ＳＯ）
4	工事完了（テレビ）	情報配信（通建システム）	工事完了（テレビ）
5	スプレッドシート	情報配信（通建システム）	スプレッドシート
6	ＢＯ情報	情報配信（通建システム）	ＢＯ情報
7	ＭＡＣアドレス登録依頼（一括登録）	情報配信（通建システム）	ＭＡＣアドレス登録依頼（通建システム）
8	ＭＡＣアドレス登録依頼（ロジスコ）	情報配信（ロジスコ）	ＭＡＣアドレス登録依頼（ロジスコ）
9	AC工事状況情報	情報配信（通建システム）	ＡＣ工事状況

ＭＡＣアドレスアップロードの場合に作成した履歴情報を表示

ACPF-DE-2020-3-0213_0028998 新規 更新者は‘アップロードを実行したユーザ名’、オーダステータスは‘ＭＡＣアドレスアップロード’として表示する。

補正処理により、システムにて消去する項目に対して履歴情報を表示

更新者は‘システム’、オーダステータスは‘補正オーダ確認中’として表示する。

現地設備変更処理により、システムにて消去する項目に対して履歴情報を表示

更新者は‘システム’、オーダステータスは‘設備変更依頼’として表示する。

ＯＮＵマスタ情報取得処理により、システムが更新した項目に対して履歴情報を表示

更新者は‘システム’、オーダステータスは‘2：工事完了最終確認’として表示する。

「←」ボタン押下により、現在開かれている更新履歴の１世代前の更新履歴を表示する。

「→」ボタン押下により、現在開かれている更新履歴の１世代後の更新履歴を表示する。

「閉じる」ボタン押下により、本画面を閉じる。

工事情報の同一ステータスに対して中途保存を繰り返した場合、これらをまとめて１世代の工事情報履歴として表示する。

親画面が他の画面に遷移した場合、本画面も閉じる。

グループ単位に本画面を作成し、同一グループの修正履歴リンクを複数回押下した場合、同一の画面を再表示する。

ACPF-DE-2020-3-0213_0021508 新規 更新者にカーソルを合わせた場合、更新者に対応するツールチップの表示内容を表 ２.１.９.１.１－５に示す。

表 ２.１.９.１.１－５ 更新者ツールチップ表示内容

項番	更新者	ツールチップ
組織名 *1	連絡先 *1
1	ユーザ	更新したユーザの組織名	更新したユーザの連絡用電話番号
2	Ｏｐｔｏｓ（所外）	Ｏｐｔｏｓ（所外）	Ｏｐｔｏｓ（所外）
3	Ｏｐｔｏｓ（所内）	Ｏｐｔｏｓ（所内）	Ｏｐｔｏｓ（所内）
4	ＨＨＣ（ＳＯ）	ＨＨＣ（ＳＯ）	ＨＨＣ（ＳＯ）
5	ＨＨＣ（テレビ）	ＨＨＣ（テレビ）	ＨＨＣ（テレビ）
6	ＨＨＣ（手書き）	ＨＨＣ（手書き）	ＨＨＣ（手書き）
7	光ＳＯ支援システム	光ＳＯ支援システム	光ＳＯ支援システム
8	情報配信（通建システム）	情報配信（通建システム）	情報配信（通建システム）
9	情報配信（ロジスコ）	情報配信（ロジスコ）	情報配信（ロジスコ）
10	ＦＲＯＮＴＩＥＲ	ＦＲＯＮＴＩＥＲ	ＦＲＯＮＴＩＥＲ

注）*1：補正処理にてシステムが消去した項目およびＯＮＵマスタ情報取得処理により、システムが更新した項目の更新履歴の場合、‘システム’と表示する。

FRONTIERから受信した履歴情報を表示

更新者は‘ＦＲＯＮＴＩＥＲ’、オーダステータスは‘物品変更’として表示する。

画面入力項目

更新履歴情報 グループ単位画面の入力項目を表 ２.１.９.１.２－１に示す。

表 ２.１.９.１.２－１ 更新履歴情報 グループ単位画面入力項目

項番	必須項目	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
1	－	←	ボタン	－	－	－
2	－	→	ボタン	－	－	－
3	－	閉じる	ボタン	－	－	－
4	－	組織名	表示のみ	－	－	－
5	－	連絡先(電話番号)	表示のみ	－	－	－
6	－	オーダステータス	表示のみ	－	－	－
7	－	情報グループ名	表示のみ	－	－	－
8	－	更新者	表示のみ	－	－	－
9	－	更新日時	表示のみ	－	－	－
10	－	グループ項目名	表示のみ	－	－	－
11	－	グループ項目値	表示のみ	－	－	－

アンカー

なし。

工事情報 更新履歴情報 項目単位表示画面

画面機能

項目単位の更新履歴情報を最新情報から表示

画面イメージを図 ２.１.９.２.１－１に示す。

図 ２.１.９.２.１－１ 工事情報 更新履歴情報 項目単位画面イメージ

Optos（所外）から受信した履歴情報を表示

更新者は‘Ｏｐｔｏｓ（所外）’、オーダステータスは‘選定結果受信’として表示する。

アクセスPF（統合HHC）から受信した履歴情報を表示

更新者とオーダステータスは、受信したイベントに応じて表 ２.１.９.１.１－１に示す表示項目名を表示する。

Optos（所内）から受信した履歴情報を表示

ACPF-DE-2020-3-0213_0021508 変更 更新者は‘Ｏｐｔｏｓ（所内）’、オーダステータスは受信したイベントに応じて表 ２.１.９.１.１－２に示すステータス名を表示する。

光SO支援システムから受信した履歴情報を表示

更新者は‘光ＳＯ支援システム’、オーダステータスは受信したイベントに応じて表 ２.１.９.１.１－３に示すステータス名を表示する。

情報配信から受信した履歴情報を表示

ACPF-DE-2020-3-0213_0028998 新規 更新者およびオーダステータス名は、受信したイベントに応じて表 ２.１.９.１.１－４に示す内容を表示する。

ＭＡＣアドレスアップロードの場合、作成した履歴情報を表示

更新者は‘アップロードを実行したユーザ名’、オーダステータスは‘ＭＡＣアドレスアップロード’として表示する。

補正処理により、システムにて消去する項目情報に対して履歴情報を表示

更新者は‘システム’、オーダステータスは‘補正オーダ確認中’として表示する。

現地設備変更処理により、システムにて消去する項目情報に対して履歴情報を表示

更新者は‘システム’、オーダステータスは‘設備変更依頼’として表示する。

ＯＮＵマスタ情報取得処理により、システムが更新した項目に対して履歴情報を表示

更新者は、‘システム’、オーダステータスは、‘2：工事完了最終確認’として表示する。

「→」ボタン押下により、現在開かれている更新履歴の1世代前の更新履歴を表示する。

「←」ボタン押下により、現在開かれている更新履歴の1世代後の更新履歴を表示する。

「閉じる」ボタン押下により、本画面を閉じる。

更新履歴情報は、１ページに最大１０件を表示し、「→」、「←」ボタンにより、表示件数を制御する。

親画面が他の画面に遷移した場合、本画面を閉じる。

項目単位に本画面を作成し、同一項目の項目名リンクを複数回押下した場合、同一の画面を再表示する。

更新者にカーソルを合わせた場合、更新者に対応するツールチップの表示内容を表 ２.１.９.１.１－５に示す。

FRONTIERから受信した履歴情報を表示

更新者は‘ＦＲＯＮＴＩＥＲ’、オーダステータスは‘物品変更’として表示する。

画面入力項目

更新履歴情報 項目単位画面の入力項目を表 ２.１.９.２.２－１に示す。

表 ２.１.９.２.２－１ 更新履歴情報 項目単位画面入力項目

項番	必須項目	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
1	－	全履歴件数	表示のみ	－	－	－
2	－	頁番号/全頁番号	表示のみ	－	－	－
3	－	組織名	表示のみ	－	－	－
4	－	連絡先(電話番号)	表示のみ	－	－	－
5	－	前頁	ボタン	－	－	－
6	－	次頁	ボタン	－	－	－
7	－	閉じる	ボタン	－	－	－
8	－	情報項目名	表示のみ	－	－	－
9	－	更新日時	表示のみ	－	－	－
10	－	更新者	表示のみ	－	－	－
11	－	更新内容	表示のみ	－	－	－
12	－	オーダステータス	表示のみ	－	－	－

アンカー

なし。