－ 目 次 －

２.１.３７ 端子変更	2.1.37-1

２.１.３７.１ 端子変更画面	2.1.37-1

２.１.３７.１.１ 画面機能	2.1.37-1

２.１.３７.１.２ 画面入力項目	2.1.37-8

２.１.３７.１.３ アンカー	2.1.37-8

端子変更

端子変更画面

画面機能

端子変更画面は、以下の機能を保持する画面である。

・工事情報更新画面のサブウィンドウである。

ACPF-DE-2020-3-0213_0020724 変更 ・端子照会情報(建物)、端子照会情報(SW-HUB)、および端子照会情報(端子)を検索し、当該工事の端子変更の候補となる情報を表示する。

・新たに予約する端子(以下、予約端子)を選択し、当該工事の端子変更を行う。

ACPF-DE-2020-3-0213_0020724 変更 画面イメージを図 ２.１.３７.１.１－１に示す。

図 ２.１.３７.１.１－１ 端子変更画面イメージ

ACPF-DE-2020-3-0213_0020724 変更 ACPF-DE-2020-3-0213_0020724 変更 画面表示時に予約可能な端子が存在する場合、ボタン制御、検索結果の画面表示内容、およびメッセージ表示内容について以下に定義する。

※予約可能な端子が存在する場合とは、本画面に一覧表示するポート情報のうち、変更前の端子以外で空き状況＝‘空き’の端子が1件以上存在する場合のこと。

（A）ボタン制御

ACPF-DE-2020-3-0213_0020724 変更 「端子変更依頼」ボタンおよび「閉じる」ボタンを活性とする。

（B）検索結果の画面表示内容

（a）変更前端子情報について

端子照会情報(建物)の検索結果を出力する。

（b）集合装置／子ＳＰ情報について

端子照会情報(SW-HUB)の検索結果をサブブロック番号＞ＳＷ－ＨＵＢＩＤ＞子ＳＰ番号の昇順で出力する。

（c）ポート情報について

端子照会情報(端子)および端子照会情報(SW-HUB)の検索結果をサブブロック番号＞ＳＷ－ＨＵＢＩＤ＞子ＳＰ番号＞ポート番号の昇順で出力する。

選択ラジオボタンは、変更前端子と同じ端子または空き状況≠‘空き’の端子について非活性とする。

ACPF-DE-2020-3-0213_0020724 変更 （C）メッセージ表示内容

ポート情報の一覧表示件数を表示する。

画面イメージを図 ２.１.３７.１.１－１に示す。

ACPF-DE-2020-3-0213_0020724 変更 ACPF-DE-2020-3-0213_0020724 変更 画面表示時に予約可能な端子が存在しない場合、ボタン制御、検索結果の画面表示内容、およびメッセージ表示内容について以下に定義する。

※予約可能な端子が存在しない場合とは、下記OR条件を満たすことを指す。

・端子照会情報(建物)、端子照会情報(SW-HUB)、または端子照会情報(端子)の検索結果0件

・本画面に表示するポート情報のうち、変更前の端子以外で空き状況＝‘空き’の端子0件

ACPF-DE-2020-3-0213_0020724 変更 （A）端子照会情報(建物)の検索結果0件の場合

（a）ボタン制御

ACPF-DE-2020-3-0213_0020724 変更 「端子変更依頼」ボタンを非活性、「閉じる」ボタンを活性とする。

（b）検索結果の画面表示方法

変更前端子情報、集合装置／子ＳＰ情報、およびポート情報はタイトルのみ表示する。

（c）メッセージ表示内容

予約可能端子なしのエラーメッセージを表示する。

ACPF-DE-2020-3-0213_0020724 変更 画面イメージを図 ２.１.３７.１.１－２に示す。

ACPF-KK-2020-3-3132_0035203 変更

図 ２.１.３７.１.１－２ 端子変更画面イメージ（予約可能端子なし（A）の画面）

ACPF-DE-2020-3-0213_0020724 全面追加 （B）端子照会情報(建物)の検索結果ありで、端子照会情報(SW-HUB)の検索結果0件の場合

（a）ボタン制御

前述（３）の（A）と同じ。

（b）検索結果の画面表示方法

（ア）変更前端子情報について

前述（２）と同じ。

（イ）集合装置／子ＳＰ情報について

タイトルのみ表示する。

（ウ）ポート情報について

タイトルのみ表示する。

（c）メッセージ表示内容

前述（３）の（A）と同じ。

ACPF-KK-2020-3-3132_0035203 変更 画面イメージを図 ２.１.３７.１.１－３に示す。

図 ２.１.３７.１.１－３ 端子変更画面イメージ（予約可能端子なし（B）の画面）

ACPF-DE-2020-3-0213_0020724 全面追加 （C）端子照会情報(建物)および端子照会情報(SW-HUB)の検索結果ありで、端子照会情報(端子)の検索結果0件の場合

（a）ボタン制御

前述（３）の（A）と同じ。

（b）検索結果の画面表示方法

（ア）変更前端子情報について

前述（２）と同じ。

（イ）集合装置／子ＳＰ情報について

前述（２）と同じ。

（ウ）ポート情報について

タイトルのみ表示する。

（c）メッセージ表示内容

前述（３）の（A）と同じ。

画面イメージを図 ２.１.３７.１.１－４に示す。

図 ２.１.３７.１.１－４ 端子変更画面イメージ（予約可能端子なし（C）の画面）

（D）変更前の端子以外で空き状況＝‘空き’の端子が0件の場合

（a）ボタン制御

ACPF-DE-2020-3-0213_0020724 変更 前述（３）の（A）と同じ。

（b）検索結果の画面表示方法

前述（２）と同じ。

（c）メッセージ表示内容

変更前端子以外に予約可能端子なしのエラーメッセージを表示する。

ACPF-DE-2020-3-0213_0020724 変更 画面イメージを図 ２.１.３７.１.１－５に示す。

図 ２.１.３７.１.１－５ 端子変更画面イメージ（予約可能端子なし（D）の画面）

「端子変更依頼」ボタン押下で後述（６）のエラーがない場合、実施確認のダイアログを表示する。

確認ダイアログのイメージを図 ２.１.３７.１.１－６に示す。

図 ２.１.３７.１.１－６ 確認ダイアログイメージ（「端子変更依頼」ボタン押下時）

前述（４）の確認ダイアログの「OK」ボタン押下により以下の処理を行う。

・端子照会情報を予約端子で更新する。

ACPF-DE-2020-3-0213_0020724 変更 ・本画面を閉じ、工事情報更新結果画面に遷移する。

予約端子が未選択の状態(ポート情報の端子未選択の状態)で「端子変更依頼」ボタン押下時は、必須入力チェックエラーとして下記アラートを表示する。

アラートイメージを図 ２.１.３７.１.１－７に示す。

図 ２.１.３７.１.１－７ アラートイメージ（予約端子未選択で「端子変更依頼」ボタン押下時）

「閉じる」ボタン押下により本画面を閉じる。

画面入力項目

画面入力項目を表 ２.１.３７.１.２－１に示す。

表 ２.１.３７.１.２－１ 端子変更画面入力項目

項番	必須項目	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
1	－	端子変更依頼	ボタン	－	－	－
2	－	閉じる	ボタン	－	－	－
ACPF-DE-2020-3-0213_0020724 変更 変更前端子情報
3	－	マンションＩＤ	表示のみ	－	－	－
4	－	建物名	表示のみ	－	－	－
5	－	サブブロック番号	表示のみ	－	－	－
6	－	ＳＷ－ＨＵＢＩＤ	表示のみ	－	－	－
7	－	装置機種名	表示のみ	－	－	－
8	－	ポート番号	表示のみ	－	－	－
メッセージ
9	－	検索結果メッセージ	表示のみ	－	－	－
ACPF-DE-2020-3-0213_0020724 新規 集合装置／子ＳＰ情報
10	－	サブブロック番号	表示のみ	－	－	－
11	－	ＳＷ－ＨＵＢＩＤ	表示のみ	－	－	－
12	－	装置機種名	表示のみ	－	－	－
13	－	子ＳＰ番号	表示のみ	－	－	－
14	－	子ＳＰステータス	表示のみ	－	－	－
15	－	設置年月日	表示のみ	－	－	－
16	－	子ＳＰ記事	表示のみ	－	－	－
17	－	空き端子数	表示のみ	－	－	－
ACPF-DE-2020-3-0213_0020724 変更 ポート情報
18	－	サブブロック番号	表示のみ	－	－	－
19	－	ＳＷ－ＨＵＢＩＤ	表示のみ	－	－	－
20	－	子ＳＰ番号	表示のみ	－	－	－
21	－	先行配線	表示のみ	－	－	－
22	－	部屋番号	表示のみ	－	－	－
23	－	ポート番号	表示のみ	－	－	－
24	－	空き状況	表示のみ	－	－	－
25	－	保留有無	表示のみ	－	－	－
26	－	閉塞フラグ	表示のみ	－	－	－
27	○	選択	ラジオボタン	選択	－	未選択

アンカー

なし。