－ 目 次 －

２.１.３９ 進捗状況照会 ジャンパ施工管理	2.1.39-1

２.１.３９.１ ジャンパ施工管理画面	2.1.39-1

２.１.３９.１.１ 画面機能	2.1.39-1

２.１.３９.１.２ 画面入力項目	2.1.39-15

２.１.３９.１.３ アンカー	2.1.39-18

進捗状況照会 ジャンパ施工管理

ジャンパ施工管理画面

画面機能

進捗状況照会 検索条件画面にて入力した検索条件をもとに、検索条件に合致するオーダ *1および当該オーダの施工点重複識別番号または施工点重複識別番号（２心目）と同じ施工点重複識別番号のオーダを検索し、一覧表示する。

注）*1：検索対象オーダは進捗状況照会 検索条件画面にて「検索」ボタンを押下した場合と同様。

一覧は、施工点重複識別番号、SO工事予定日、ＮＴＴ収容ビルコード、ＮＴＴ収容ビル名、所内装置情報（SLT・OLT）、所外心線情報、統合SO番号、心線通番、および旧所内ルート通番の昇順にソートし表示する。

画面イメージを図 ２.１.３９.１.１－１に示す。

情報グループチェックボックス 画面に表示する全項目の画面イメージについては、「別紙 ２.１.３９.１ ジャンパ施工管理画面イメージ」を参照。

2021-2_1 変更 96 変更 横スクロール固定部 固定部 可変部 縦スクロール固定部 データ部 ヘッダ部

図 ２.１.３９.１.１－１ ジャンパ施工管理画面イメージ

検索結果が0件の場合、検索結果が0件である旨のメッセージを表示し、「検索条件」、「再表示」、および「サマリ」ボタン以外のボタンおよびチェックボックスを非活性にする。

画面イメージを図 ２.１.３９.１.１－２に示す。

図 ２.１.３９.１.１－２ 検索結果0件画面イメージ

検索処理時にタイムアウトが発生した場合、タイムアウトおよび再検索を促す旨のメッセージを表示し、「検索条件」および「サマリ」ボタン以外のボタンおよびチェックボックスを非活性にする。

画面イメージを図 ２.１.３９.１.１－３に示す。

図 ２.１.３９.１.１－３ 検索処理タイムアウト画面イメージ

1ページの最大表示件数は、システム制限値(検索結果表示可能最大件数)を使用する。

※検索結果が複数ページに跨る場合、「前頁」ボタンまたは「次頁」ボタンを押下可能とする。

※先頭ページにおける「前頁」ボタンまたは最終ページにおける「次頁」ボタンは、それぞれ非活性とし、押下不可とする。

同一施工点重複識別番号のグループ(以下、施工点重複グループ)が1ページ内に収まらない場合、当該施工点重複グループ内のすべてのオーダを次ページに表示する。

施工点重複グループ内の件数がシステム制限値を超える場合、システム制限値で分割し表示する。

例）施工点重複グループ毎の表示ページ例を下記に示す。

※システム制限値：50件

【検索結果例(施工点重複グループ：グループ内件数)】

施工点重複グループ1：20件

施工点重複グループ2：10件

施工点重複グループ3：40件

施工点重複グループ4：70件

【表示ページ例(表示ページ：施工点重複グループ：表示件数)】

1ページ目：施工点重複グループ1：20件

施工点重複グループ2：10件

2ページ目：施工点重複グループ3：40件 *1

3ページ目：施工点重複グループ4：50件 *2

4ページ目：施工点重複グループ4：20件 *2

注）*1：1ページ目に収まらないため2ページ目に表示。

*2：システム制限値を超えるため50件と20件に分割。

専用線サービスのオーダについて、2心目情報が存在するオーダの場合、当該オーダの1心目情報(以下、専用線(1心目))の心線通番に‘１心目’、2心目情報(以下、専用線(2心目))の心線通番に‘２心目’を表示する。

専用線(2心目)が存在しないオーダの場合、当該項目は空白で表示する。

画面イメージを図 ２.１.３９.１.１－４に示す。

図 ２.１.３９.１.１－４ 心線通番表示画面イメージ

データ部の選択チェックボックスおよび入力項目について、当該オーダのジャンパ施工ステータスにより、表示制御を行う。

表示制御の詳細内容については、「別紙 ２.１.３９.２ 画面表示制御内容」を参照。

施工点重複有無が‘有’のオーダについて、施工点重複グループ単位に背景色を‘薄黄色’、‘橙色’の順に交互に着色する。

※ページを跨いで交互着色は行わない。

※交互着色は施工点重複グループを連続して表示する場合のみとする。

2021-2_1 変更 96 変更 画面イメージを図 ２.１.３９.１.１－５に示す。

施工点重複なし 施工点重複グループ3 施工点重複グループ2 施工点重複グループ1

図 ２.１.３９.１.１－５ 施工点重複グループ着色イメージ

基本情報および工事依頼情報の各項目について、表 ２.１.３９.１.１－１の条件に従い背景色を着色する。

※当項目の着色は施工点重複グループの着色より優先する。

画面イメージを図 ２.１.３９.１.１－６に示す。

表 ２.１.３９.１.１－１ 基本情報および工事依頼情報着色条件

項番	着色条件	背景色
再チェック	Optos確認	変更区分	旧所内ルート通番
‘要（工変）’	－	－	－	桃色
‘要（取消）’	－	－	－	桃色
‘要（設変）’	－	－	‘0’	桃色
‘0’以外	薄青色
上記以外	‘要’	－	－	桃色
上記以外	‘取消’	－	灰色
上記以外	‘0’以外	灰色
‘0’	着色なし

【凡例】－：条件なし

2021-2_1 変更 96 変更

図 ２.１.３９.１.１－６ 基本情報および工事依頼情報着色イメージ

接続点および接続点（Ｖ）には、当該オーダのジャンパ施工点情報を全件表示する。

ジャンパ施工点情報は、設備区分により表示先の情報グループに振り分けて表示する。設備区分と表示先情報グループの対応を表 ２.１.３９.１.１－２に示す。

各情報グループに表示するジャンパ施工点情報は、所内配線ルート設備項番の昇順にソートし、所外設備情報側(左側)から所内設備情報側(右側)に向けて表示する。

表 ２.１.３９.１.１－２ 設備区分と表示先情報グループ対応

項番	設備区分	表示先情報グループ
光スプリッタ	接続点
所内配線ケーブル
成端架端子情報
光スプリッタ(映像系)	接続点（Ｖ）
所内配線ケーブル(映像系)
成端架端子情報(映像系)

接続点および接続点（Ｖ）の情報グループ表示欄は、各情報グループに表示するジャンパ施工点情報の最大件数分表示し、グループ名称の末尾に‘01’から順に連番を付与し表示する。

表示するジャンパ施工点情報が最大件数に満たないオーダについては、所外設備情報側(左側)の情報グループ表示欄を空白にて表示し、所内設備情報側(右側)に寄せて表示する。

画面イメージを図 ２.１.３９.１.１－７に示す。

ジャンパ施工点情報が最大件数に満たないオーダ ジャンパ施工点情報が最大件数のオーダ

図 ２.１.３９.１.１－７ ジャンパ施工点情報表示画面イメージ（接続点グループ）

「検索条件」ボタン押下により、進捗状況照会 検索条件画面に遷移する。

「前頁」または「次頁」ボタン押下により、現在表示している一覧の前ページまたは次ページを表示する。

「再表示」ボタン押下により、現在表示しているページの再検索を実施し、画面を再表示する。

「前頁」、「次頁」、または「再表示」ボタン押下時、表示対象のページ番号が全ページ数を超えた場合、最終ページを表示する。

「全選択」ボタン押下により、現在ページに表示しているオーダの選択チェックボックスをすべて選択状態にする。

「選択解除」ボタン押下により、現在ページに表示しているオーダの選択チェックボックスをすべて未選択状態にする。

「更新」ボタン押下により、選択したオーダの状態および入力内容のチェック(表 ２.１.３９.１.１－４を参照)を行い、チェックが正常なオーダの場合、入力内容をもとに当該オーダの更新を行う。

更新時、項目値の自動設定条件に該当する場合、対象項目に対し項目値の自動設定を行う。自動設定内容の詳細については、「別紙 ２.１.３９.３ 項目値自動設定内容」を参照。

専用線(1心目)更新における専用線(2心目)の同時更新時、下記項目以外は専用線(1心目)の入力内容と同値を設定し更新を行う。

・依頼本数

・戻し依頼本数

・施工本数

・戻し施工本数

・受光レベル

更新後、現在ページの再検索を実施し、更新を実施した旨のメッセージとともに画面を再表示する。

更新実施メッセージには、選択したオーダの件数および更新を実施した件数(チェックが正常なオーダの件数)を表示する。

エラーとなったオーダについては、表 ２.１.３９.１.１－３に示す着色対象の背景色を‘赤色’に着色する。

※エラーとなったオーダに対する着色は施工点重複グループの着色より優先する。

更新実施メッセージの表示画面イメージを図 ２.１.３９.１.１－８、エラーオーダの着色表示画面イメージを図 ２.１.３９.１.１－９に示す。

表 ２.１.３９.１.１－３ エラー内容毎の着色対象

項番	エラー内容	着色対象	備考
更新日時チェックエラー	選択チェックボックス
オーダステータスチェックエラー
排他チェックエラー
工事情報入力値確認エラー
入力値チェックエラー	エラー項目	更新時の入力内容を保持した状態で画面を再表示する
必須チェックエラー

図 ２.１.３９.１.１－８ 更新実施メッセージ表示イメージ

図 ２.１.３９.１.１－９ エラーオーダ着色表示イメージ（１／２）

図 ２.１.３９.１.１－９ エラーオーダ着色表示イメージ（２／２）

選択したオーダの状態および入力内容のチェックにてエラーが発生した場合、エラーメッセージを当該オーダのエラーメッセージ欄に表示する。

当該オーダが専用線(1心目)の場合、専用線(2心目)のエラーメッセージ欄にも同様のエラーメッセージを表示する。

チェック処理および表示するエラーメッセージを表 ２.１.３９.１.１－４に示す。

表 ２.１.３９.１.１－４ チェック内容一覧

項番	チェック処理	チェック処理詳細	エラーメッセージ *1
排他チェック	当該オーダを他ユーザが編集中の場合、エラーとする。	当オーダを他ユーザが編集中です。
更新日時チェック	下記①と②を比較し、②が①以降(①≦②)の場合、エラーとする。 ①：ジャンパ施工管理画面表示日時(年月日時分秒) ②：ジャンパ施工関連情報検索の更新日時(年月日時分秒) 施工点重複有無が‘有’の場合、施工点重複グループ内で最大更新日時 *2	当オーダが更新されています。
オーダステータスチェック	・ジャンパ施工管理画面表示時のオーダステータス(並行ステータス含む)と工事情報（制御）のオーダステータスが一致しない場合、エラーとする。 ・「別紙 ２.１.３９.２ 画面表示制御内容」表 ２.１.３９.２－１の項番6または7に該当する場合、エラーとする。 (項番2または5に該当する並行ステータスが存在する場合、チェック対象外)	当オーダが更新されています。
入力値チェック	詳細については、「別紙 ２.１.３９.４ 入力値チェック」を参照。	入力内容が不正です。
必須チェック	表 ２.１.３９.１.１－５に示す必須チェック実施条件に該当する場合、対象項目が未入力時、エラーとする。	必須項目が入力されていません。
工事情報入力値確認 *3	工事情報更新画面にて実施している工事情報の入力値確認を行い、工事情報の設定値に不備があった場合、エラーとする。	工事情報の入力値確認にてエラーが発生しました。 工事情報更新画面にて当オーダの更新を行ってください。

注）*1：項番1、2、および5のエラーメッセージは、他のエラーメッセージと同時に表示しない。

*2：専用線(2心目)の場合、専用線(1心目)の施工点重複グループにてチェックを行う。

*3：当該オーダのオーダステータスが以下およびJP施工ステータスを‘施工依頼済’に更新する場合のみチェックを行う。

・‘所内ＳＯ工事結果’

・‘所内ＳＯ工事結果（直）’

・‘所内ＳＯ工事結果（請）’

表 ２.１.３９.１.１－５ 必須チェック実施条件および対象項目

項番	JP施工ステータス (画面選択値)	必須チェック実施条件	必須チェック 対象項目
ジャンパ施工ステータス(DB登録値)	入力内容判定 *2
完了	施工依頼済	－	施工本数 *3
以下の条件をすべて満たす場合 ・施工本数の入力あり ・依頼本数 *1と施工本数の判定OK *4	施工完了日
施工結果登録待ち	－	施工本数 *3
以下の条件をすべて満たす場合 ・施工本数の入力あり ・依頼本数 *1と施工本数の判定OK *4	施工完了日
2021-2_1 変更 施工依頼済(戻し)	－	戻し施工本数 *3
以下の条件をすべて満たす場合 ・戻し施工本数の入力あり ・戻し依頼本数 *1と戻し施工本数の判定OK *4	戻し完了日
施工済	施工結果承認待ち	－	施工本数 *3
施工完了日
施工済(戻し)	施工結果承認待ち(戻し)	－	戻し施工本数 *3
戻し完了日

【凡例】－：条件なし

注）*1：判定対象項目が未入力の場合、‘0’として判定を行う。

*2：専用線(2心目)の入力内容は判定対象外とする。

*3：専用線(2心目)の項目は必須チェック対象外とする。

*4：収容区域毎に定義した下記条件に該当するか判定を行う。

・依頼本数 > 施工本数

・依頼本数 = 施工本数

・依頼本数 < 施工本数

上記条件いずれかに該当する場合または当該オーダの収容区域コードに該当する条件定義が存在しない場合、判定結果NGとする。

上記条件すべてに該当しない場合または上記すべての判定を実施しない場合、判定OKとする。

「サマリ」ボタン押下により、ジャンパサマリ画面に遷移する。

「施工票」ボタン押下により、選択したオーダの所内ジャンパ設計・施工依頼票兼回答書をサブウィンドウに出力する。

下記ボタン押下時、各入力項目の内容を変更していた場合、編集中止確認ダイアログを表示する。

・「検索条件」ボタン

・「前頁」ボタン

・「次頁」ボタン

・「再表示」ボタン

・「サマリ」ボタン

確認ダイアログイメージを図 ２.１.３９.１.１－１０に示す。

図 ２.１.３９.１.１－１０ 編集中止確認ダイアログイメージ

下記ボタン押下時、選択チェックボックスがすべて未選択の場合、オーダ未選択アラートを表示する。

・「更新」ボタン

・「施工票」ボタン

アラートイメージを図 ２.１.３９.１.１－１１に示す。

図 ２.１.３９.１.１－１１ オーダ未選択アラートイメージ

「更新」ボタン押下時、選択したオーダに以下の条件を満たすオーダを含んでいる場合、光ＳＯ支援：ＳＯ工事依頼送信エラー確認ダイアログを表示する。

・光ＳＯ支援システムへの通信エラーあり

・オーダステータスが‘所内ＳＯ工事結果’

・JP施工ステータス(画面選択値)が‘施工依頼済’

確認ダイアログイメージを図 ２.１.３９.１.１－１２に示す。

図 ２.１.３９.１.１－１２ 光ＳＯ支援：ＳＯ工事依頼送信エラー確認ダイアログイメージ

「更新」ボタン押下時、選択したオーダに専用線(1心目)を含んでいる場合、専用線(2心目)更新確認ダイアログを表示する。

確認ダイアログイメージを図 ２.１.３９.１.１－１３に示す。

図 ２.１.３９.１.１－１３ 専用線(2心目)更新確認ダイアログイメージ

情報グループチェックボックスの各チェックボックスを選択することにより、データ部の該当情報グループを表示し、未選択にすることにより、該当情報グループを非表示にする。

接続点および接続点（Ｖ）は、表示するジャンパ施工点情報が存在する場合のみ当該情報グループを表示する。

情報グループチェックボックスの各チェックボックスは、下記ボタン押下時、選択／未選択を保持した状態で画面表示する。

・「前頁」ボタン

・「次頁」ボタン

・「再表示」ボタン

・「更新」ボタン

JP施工ステータスを変更した場合、当該オーダの選択チェックボックスを選択状態にする。

選択チェックボックスを未選択にした場合、当該オーダのJP施工ステータスをプルダウン先頭のステータスにて表示する。

データ部の統合SO番号アンカークリックにより、当該オーダのジャンパ履歴画面をサブウィンドウにて表示する。

データ部の「参照」ボタン押下により、日付選択画面をサブウィンドウにて表示する。

ジャンパ履歴画面および日付選択画面は、本画面にフォーカスが移動した場合、閉じる。

入力可能な項目の入力フィールドにマウスカーソルを置いた場合、入力属性をツールチップにより表示する。

ツールチップ表示内容を表 ２.１.３９.１.１－６に示す。

表 ２.１.３９.１.１－６ ツールチップ表示内容一覧

項番	項目名	ツールチップ表示内容
依頼日	YYYY/MM/DD形式のみ 10桁
戻し依頼日
施工完了日
戻し完了日
依頼本数	半角数字のみ 2桁
戻し依頼本数
施工本数
戻し施工本数
2022-1_4 変更 受光レベル	記号（+または-）＋09.99形式または009.99形式 6桁
受光レベル（Ｖ系）
連絡記事（施工依頼）	全半角文字 200桁（全角1文字：2桁、半角1文字：1桁）
連絡記事（施工）

申込サービスの表示欄にマウスカーソルを置いた場合、ツールチップにて申込サービスの正式名称を表示する。

ツールチップの表示イメージを図 ２.１.３９.１.１－１４に示す。

図 ２.１.３９.１.１－１４ 申込サービスツールチップ表示イメージ

ジャンパ施工管理画面表示時、当該オーダが排他中(他ユーザにて編集中)の場合、統合SO番号の背景色を‘緑色’に着色し、ツールチップにて当該オーダの排他処理状態(「２.１.２ 進捗状況照会 検索結果」表 ２.１.２.１.１－２を参照)を表示する。

※排他中の着色は施工点重複グループおよび基本情報グループの着色より優先する。

画面イメージおよびツールチップの表示イメージを図 ２.１.３９.１.１－１５に示す。

図 ２.１.３９.１.１－１５ 排他中着色、排他処理状態ツールチップ表示イメージ

画面入力項目

画面入力項目を表 ２.１.３９.１.２－１に示す。

表 ２.１.３９.１.２－１ ジャンパ施工管理画面入力項目（１／４）

項番	必須項目	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
－	検索条件	ボタン	－	－	－
－	前頁	ボタン	－	－	－
－	次頁	ボタン	－	－	－
－	再表示	ボタン	－	－	－
－	全選択	ボタン	－	－	－
－	選択解除	ボタン	－	－	－
－	更新	ボタン	－	－	－
－	サマリ	ボタン	－	－	－
－	施工票	ボタン	－	－	－
－	共通情報	チェックボックス	－	－	選択
－	JP施工依頼	チェックボックス	－	－	選択
－	JP施工報告	チェックボックス	－	－	選択
－	所外設備	チェックボックス	－	－	選択
－	接続点	チェックボックス	－	－	未選択
－	接続点Ｖ	チェックボックス	－	－	未選択
－	所内設備	チェックボックス	－	－	選択
○ *1	選択	チェックボックス	－	－	未選択
基本情報
－	統合SO番号	表示のみ	－	－	－
－	JP施工ステータス	リスト	*2	－	登録値
－	申込サービス	表示のみ	申込サービスの略称を表示 *3	－	－
－	JP要否	表示のみ	－	－	－
－	JP要否(V)	表示のみ	－	－	－
－	VCAST種別	表示のみ	－	－	－

表 ２.１.３９.１.２－１ ジャンパ施工管理画面入力項目（２／４）

項番	必須項目	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
工事依頼情報
－	再チェック	リスト *2	選択→ ・空白 ・要（工変） ・要（取消） ・要（設変） ・確認済	－	登録値
－	Optos確認	リスト *2	選択→ ・空白 ・要 ・確認済	－	登録値
－	心線通番	表示のみ	－	－	－
共通情報
－	オーダステータス	表示のみ	－	－	－
－	注文種類	表示のみ	－	－	－
－	変更区分	表示のみ	－	－	－
－	回線ID	表示のみ	－	－	－
－	利用部門管理番号	表示のみ	－	－	－
－	派遣区分	表示のみ	－	－	－
－	収容区域	表示のみ	－	－	－
－	収容ビル	表示のみ	－	－	－
－	JP施工工事日	表示のみ	－	－	－
－	SO工事予定日	表示のみ	－	－	－
－	所内JP直請区分	表示のみ	－	－	－
JP施工依頼情報
－	依頼日	テキスト *2	YYYY/MM/DD形式	10	－
－	参照 *2	ボタン	－	－	－
－	依頼者	表示のみ	－	－	－
－	依頼本数	テキスト *2	半角数字	2	－
－	戻し依頼日	テキスト *2	YYYY/MM/DD形式	10	－
－	参照 *2	ボタン	－	－	－
－	戻し依頼者	表示のみ	－	－	－
－	戻し依頼本数	テキスト *2	半角数字	2	－
－	連絡記事（施工依頼）	テキスト *2	全半角文字	200	－

表 ２.１.３９.１.２－１ ジャンパ施工管理画面入力項目（３／４）

項番	必須項目	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
JP施工報告情報
○ *4	施工完了日	テキスト *2	YYYY/MM/DD形式	10	－
－	参照 *2	ボタン	－	－	－
－	施工者	表示のみ	－	－	－
○ *4	施工本数	テキスト *2	半角数字	2	－
○ *4	戻し完了日	テキスト *2	YYYY/MM/DD形式	10	－
－	参照 *2	ボタン	－	－	－
－	戻し施工者	表示のみ	－	－	－
○ *4	戻し施工本数	テキスト *2	半角数字	2	－
－	受光レベル	テキスト *2	2022-1_4 変更 ・009.99形式 ・記号(+または-)＋09.99形式 *8	6	－
－	受光レベル（Ｖ系）	テキスト *2	・009.99形式 ・記号(+または-)＋09.99形式 *8	6	－
－	連絡記事（施工）	テキスト *2	全半角文字	200	－
所外設備情報
－	所外心線情報	表示のみ	－	－	－
－	所外成端架情報	表示のみ	－	－	－
接続点 *7
－	予約識別・接続識別	表示のみ	*5	－	－
－	設備区分	表示のみ	施工点分類の和名を表示	－	－
－	設備名	表示のみ	施工点情報を表示	－	－
－	予約識別・接続識別	表示のみ	*6	－	－
接続点（Ｖ） *7
－	予約識別・接続識別	表示のみ	*5	－	－
－	設備区分	表示のみ	施工点分類の和名を表示	－	－
－	設備名	表示のみ	施工点情報を表示	－	－
－	予約識別・接続識別	表示のみ	*6	－	－
所内設備情報
－	ＳＬＴ・ＯＬＴ情報	表示のみ	－	－	－
－	Ｖ－ＯＬＴ情報	表示のみ	－	－	－
－	回答・配線盤端子位置	表示のみ	－	－	－

表 ２.１.３９.１.２－１ ジャンパ施工管理画面入力項目（４／４）

項番	必須項目	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
エラーメッセージ
－	エラーメッセージ	表示のみ	－	－	－

注）*1：「更新」ボタンおよび「施工票」ボタン押下時、必須。

*2：「別紙 ２.１.３９.２ 画面表示制御内容」を参照。

*3：「流通項目設計編 １.３ 申込サービス関連対応表」表１.３.３を参照。

*4：表 ２.１.３９.１.１－５を参照。

*5：予約識別(b端子・出力端子)および接続識別(b端子・出力端子)を以下の形式で表示。

予約識別(b端子・出力端子) + 改行 + 接続識別(b端子・出力端子)

*6：予約識別(a端子・入力端子)および接続識別(a端子・入力端子)を以下の形式で表示。

予約識別(a端子・入力端子) + 改行 + 接続識別(a端子・入力端子)

2022-1_4 新規 *7：（１０）および（１１）を参照。

*8：記号(+または-)を省略し、小数値のみの登録も許容。

アンカー

アンカー項目を表 ２.１.３９.１.３－１に示す。

表 ２.１.３９.１.３－１ ジャンパ施工管理画面アンカー項目

項番	項目名(和名)	リンク先	表示ウィンドウ
統合SO番号	ジャンパ履歴画面	サブウィンドウ