目 次

２.３.４ 稼働情報管理画面	2.3.4-1

２.３.４.１ 稼働管理 機能選択画面	2.3.4-1

２.３.４.１.１ 画面機能	2.3.4-1

２.３.４.１.２ 画面入力項目	2.3.4-2

２.３.４.１.３ アンカー	2.3.4-3

２.３.４.２ 稼働情報管理 表示期間選択画面	2.3.4-4

２.３.４.２.１ 画面機能	2.3.4-4

２.３.４.２.２ 画面入力項目	2.3.4-8

２.３.４.２.３ アンカー	2.3.4-9

２.３.４.３ 稼働情報管理画面 表示期間選択（稼働グループ切替時）画面	2.3.4-10

２.３.４.３.１ 画面機能	2.3.4-10

２.３.４.３.２ 画面入力項目	2.3.4-11

２.３.４.３.３ アンカー	2.3.4-11

２.３.４.４ 稼働情報照会画面	2.3.4-12

２.３.４.４.１ 画面機能	2.3.4-12

２.３.４.４.２ 画面入力項目	2.3.4-18

２.３.４.４.３ アンカー	2.3.4-19

２.３.４.５ 稼働情報登録画面	2.3.4-20

２.３.４.５.１ 画面機能	2.3.4-20

２.３.４.５.２ 画面入力項目	2.3.4-25

２.３.４.５.３ アンカー	2.3.4-26

２.３.４.６ 稼働一括入力画面	2.3.4-27

２.３.４.６.１ 画面機能	2.3.4-27

２.３.４.６.２ 画面入力項目	2.3.4-30

２.３.４.６.３ アンカー	2.3.4-30

２.３.４.７ 稼働情報登録エラー画面	2.3.4-31

２.３.４.７.１ 画面機能	2.3.4-31

２.３.４.７.２ 画面入力項目	2.3.4-35

２.３.４.７.３ アンカー	2.3.4-36

２.３.４.８ 稼働情報登録結果画面	2.3.4-37

２.３.４.８.１ 画面機能	2.3.4-37

２.３.４.８.２ 画面入力項目	2.3.4-40

２.３.４.８.３ アンカー	2.3.4-41

２.３.４.９ 稼働オーダ照会 検索結果画面	2.3.4-42

２.３.４.９.１ 画面機能	2.3.4-42

２.３.４.９.２ 画面入力項目	2.3.4-47

２.３.４.９.３ アンカー	2.3.4-48

２.３.４.１０ 稼働詳細情報 ＣＳＶ出力画面	2.3.4-49

２.３.４.１０.１ 画面機能	2.3.4-49

２.３.４.１０.２ 画面入力項目	2.3.4-50

２.３.４.１０.３ アンカー	2.3.4-50

２.３.４.１１ 稼働設定状況照会 ファイルダウンロード画面	2.3.4-51

２.３.４.１１.１ 画面機能	2.3.4-51

２.３.４.１１.２ 画面入力項目	2.3.4-53

２.３.４.１１.３ アンカー	2.3.4-53

２.３.４.１２ 稼働設定状況照会 条件設定画面	2.3.4-54

２.３.４.１２.１ 画面機能	2.3.4-54

２.３.４.１２.２ 画面入力項目	2.3.4-58

２.３.４.１２.３ アンカー	2.3.4-59

２.３.４.１３ 組織・エリア情報画面	2.3.4-60

２.３.４.１３.１ 画面機能	2.3.4-60

２.３.４.１３.２ 画面入力項目	2.3.4-60

２.３.４.１３.３ アンカー	2.3.4-60

２.３.４.１４ グループ情報画面	2.3.4-61

２.３.４.１４.１ 画面機能	2.3.4-61

２.３.４.１４.２ 画面入力項目	2.3.4-62

２.３.４.１４.３ アンカー	2.3.4-62

２.３.４.１５ 収容区域別稼働管理 収容区域選択画面	2.3.4-63

２.３.４.１５.１ 画面機能	2.3.4-63

２.３.４.１５.２ 画面入力項目	2.3.4-65

２.３.４.１５.３ アンカー	2.3.4-65

２.３.４.１６ 収容区域別稼働管理 稼働状態設定画面	2.3.4-66

２.３.４.１６.１ 画面機能	2.3.4-66

２.３.４.１６.２ 画面入力項目	2.3.4-68

２.３.４.１６.３ アンカー	2.3.4-69

２.３.４.１７ 収容区域閉塞設定画面	2.3.4-70

２.３.４.１７.１ 画面機能	2.3.4-70

２.３.４.１７.２ 画面入力項目	2.3.4-72

２.３.４.１７.３ アンカー	2.3.4-72

２.３.４.１８ 収容区域閉塞画面	2.3.4-73

２.３.４.１８.１ 画面機能	2.3.4-73

２.３.４.１８.２ 画面入力項目	2.3.4-73

２.３.４.１８.３ アンカー	2.3.4-73

２.３.４.１９ 稼働開放・閉塞設定画面	2.3.4-74

２.３.４.１９.１ 画面機能	2.3.4-74

２.３.４.１９.２ 画面入力項目	2.3.4-85

２.３.４.１９.３ アンカー	2.3.4-87

２.３.４.２０ 稼働開放・上限値設定画面	2.3.4-88

２.３.４.２０.１ 画面機能	2.3.4-88

２.３.４.２０.２ 画面入力項目	2.3.4-94

２.３.４.２０.３ アンカー	2.3.4-94

２.３.４.２１ 上限値一括設定画面	2.3.4-95

２.３.４.２１.１ 画面機能	2.3.4-95

２.３.４.２１.２ 画面入力項目	2.3.4-98

２.３.４.２１.３ アンカー	2.3.4-98

２.３.４.２２ 稼働上限値ＣＳＶ出力画面	2.3.4-99

２.３.４.２２.１ 画面機能	2.3.4-99

２.３.４.２２.２ 画面入力項目	2.3.4-100

２.３.４.２２.３ アンカー	2.3.4-100

2023-2-1_01 新規 ２.３.４.２３ 稼働種別統合設定画面	2.3.4-101

２.３.４.２４ 稼働調整管理画面	2.3.4-101

稼働情報管理画面

稼働管理 機能選択画面

画面機能

稼働情報管理権限を有するユーザが本画面の操作を行う。

画面イメージを図 ２.３.４.１.１－１に示す。

2023-2-1_01 新規 2023-2-1_01 新規

図 ２.３.４.１.１－１ 稼働管理 機能選択画面イメージ

[稼働情報登録]アンカーは、本社ユーザ以外に対して表示・実行可能。

[稼働情報登録]アンカークリックにより、稼働情報管理 表示期間選択画面に遷移する。

[収容区域別稼働管理（ＳＯ工事）]アンカーは、本社ユーザ以外および通建ユーザ以外に対して表示・実行可能。

[収容区域別稼働管理（ＳＯ工事）]アンカークリックにより、収容区域別稼働管理 収容区域選択画面に遷移する。

[直請設定（現場調査・ＣＤＮ）]アンカー、[直請設定（所内ジャンパ）]アンカー、および[直請設定（ＳＯ工事）]アンカーは、通建ユーザ以外に対して表示・実行可能。

[直請設定（現場調査・ＣＤＮ）]アンカークリックにより、直請設定（現場調査・ＣＤＮ）検索条件画面に遷移する。

[直請設定（所内ジャンパ）]アンカークリックにより、直請設定（所内ジャンパ） 検索条件画面に遷移する。

[直請設定（ＳＯ工事）]アンカークリックにより、直請設定（ＳＯ工事） 検索条件画面に遷移する。

[稼働開放・閉塞設定]アンカーは、本社ユーザ以外に対して表示・実行可能。

[稼働開放・閉塞設定]アンカークリックにより、稼働開放・閉塞設定画面に遷移する。

2023-2-1_01 新規 [稼働種別統合設定]アンカーは、本社ユーザ以外に対して表示・実行可能。

[稼働種別統合設定]アンカークリックにより、稼働種別統合設定画面に遷移する。

[稼働調整管理]アンカーは、本社ユーザ以外および通建ユーザ以外に対して表示・実行可能。

[稼働調整管理]アンカークリックにより、稼働調整管理 検索条件画面に遷移する。

画面入力項目

なし。

アンカー

稼働管理 機能選択画面のアンカー項目を表 ２.３.４.１.３－１に示す。

表 ２.３.４.１.３－１ 稼働管理 機能選択画面アンカー項目

項番	項目名（和名）	リンク先	表示ウインドウ
1	稼働情報登録	稼働情報管理 表示期間選択画面 *1	自画面
2	収容区域別稼働管理（ＳＯ工事）	収容区域別稼働管理 収容区域選択画面 *1*2	自画面
3	直請設定（現場調査・ＣＤＮ）	直請設定（現場調査・ＣＤＮ） 検索条件画面 *2	自画面
4	直請設定（所内ジャンパ）	直請設定（所内ジャンパ） 検索条件画面 *2	自画面
5	直請設定（ＳＯ工事）	直請設定（ＳＯ工事） 検索条件画面 *2	自画面
6	稼働開放・閉塞設定	稼働開放・閉塞設定画面 *1	自画面
7	稼働種別統合設定	稼働種別統合設定画面 *1	自画面
8	稼働調整管理	2023-2-1_01 新規 稼働調整管理 検索条件画面 *1*2	自画面

注）*1：本社ユーザ以外に表示・実行可能。

*2：通建ユーザ以外に表示・実行可能。

稼働情報管理 表示期間選択画面

画面機能

稼働管理権限を有し、稼働設定状況把握権限を有さないユーザが本画面の操作を行う。

画面イメージを図 ２.３.４.２.１－１に示す。

図 ２.３.４.２.１－１ 稼働情報管理 表示期間選択画面イメージ

対象支店は、表 ２.３.４.２.１－１に示す条件にて表示制御を行う。

表 ２.３.４.２.１－１ 対象支店の表示制御

項番	ユーザ	ブロック	プルダウン表示 *2	デフォルト
1	支店ユーザ	設定あり	ユーザのブロックに括りつく支店	リストの先頭
2	設定なし	ユーザの所属支店	ユーザの所属支店
3	通建ユーザ	設定あり	ユーザのブロックに括りつく組織が所属する支店	リストの先頭
4	設定なし	ユーザの所属支店	ユーザの所属支店

注）*2：支店コードの昇順表示。

稼働種別は、表 ２.３.４.２.１－２に示す条件の表示制御を行う。また、選択した支店の専用線共用稼働使用可否により、表 ２.３.４.２.１－３に示す稼働種別の表示内容を変更して表示する。

表 ２.３.４.２.１－２ 稼働種別の表示制御

項番	ユーザ	ブロック	プルダウンの表示 *1
1	支店ユーザ	－	選択した対象支店に括りつく組織に属する稼働種別
2	通建ユーザ	設定あり	選択した対象支店に括り付くユーザの所属ブロック対象組織に属する稼働種別
3	設定なし	ユーザの所属組織に属する稼働種別

注）*1：稼働種別の昇順表示。

表 ２.３.４.２.１－３ 専用線共用稼働使用可否による稼働種別の表示内容

項番	稼働種別	専用線共用稼働使用可否	表示内容
1	ＳＯ工事稼働（専用線光）	使用不可	ＳＯ工事稼働（専用線光）
2	使用可	ＳＯ工事稼働（専用線光・専用線共用）
3	ＳＯ工事稼働（専用線メタル）	使用不可	ＳＯ工事稼働（専用線メタル）
4	使用可	ＳＯ工事稼働（専用線メタル・専用線共用）

稼働種別を選択することにより、組織コードを選択可能とする。

組織コードは、表 ２.３.４.２.１－４に示す条件の表示制御を行う。

表 ２.３.４.２.１－４ 組織コードの表示制御

項番	ユーザ	ブロック	プルダウンの表示 *1
1	支店ユーザ	－	選択した対象支店および稼働種別に括りつく組織
2	通建ユーザ	設定あり	選択した対象支店および稼働種別に括りつく、ユーザの所属ブロック対象組織
3	設定なし	ユーザの所属組織

注）*1：組織コードの昇順表示。

稼働種別により、表 ２.３.４.１２.１－１に示すサービス総合工事エリアおよびグループ名の表示制御を行う。

※設定不可の場合、入力項目は、非表示。

検索条件項目を変更した場合、表 ２.３.４.２.１－５に示す条件に括りつく項目のデフォルト値設定制御を行う。

表 ２.３.４.２.１－５ 検索条件項目変更時のデフォルト値設定制御

項番	変更項目	表示項目
対象支店	稼働種別	組織コード	サービス総合工事エリア *2	グループ名 *1	表示期間
1	対象支店	○	○	○	○	－
2	稼働種別	－	○	○	○	－
3	組織コード	－	－	○	○	－
4	サービス総合工事エリア	－	－	－	○	－
5	グループ名	－	－	－	－	－
6	表示期間	－	－	－	－	－

【凡例】○：デフォルト値に変更、－：デフォルト値に変更なし

注）*1：稼働種別がＳＯ工事稼働（光・Ｖ－ＯＮＵ・テレビ接続）の場合、表示。

*2：稼働種別が下記の場合、表示。

・ＳＯ工事稼働（光・Ｖ－ＯＮＵ・テレビ接続）

・ＳＯ工事稼働（マンション等メタル屋内配線）

・ＳＯ工事稼働（専用線光）

・ＳＯ工事稼働（専用線メタル）

・ＳＯ工事稼働（専用線光・専用線共用）

・ＳＯ工事稼働（専用線メタル・専用線共用）

サービス総合工事エリアは、選択した組織に所属するエリアをコード値の昇順にて表示する。

グループ名は、選択した組織およびサービス総合工事エリアに括りつくグループ名を表示する。

「表示」ボタン押下により、指定した期間の稼働情報照会画面を表示する。

「更新」ボタン押下により、指定した期間の稼働情報登録画面を表示する。

表示期間の開始日および終了日が同日の場合、当該日付の情報を表示する。(デフォルト値は、投入年月日)

表示期間は、稼働種別が下記の場合、システム日付より12ヶ月先の日付までを表示し、それ以外の場合、システム日付より6ヶ月先の日付までを表示する。

・ＳＯ工事稼働（専用線光）

・ＳＯ工事稼働（専用線メタル）

・ＳＯ工事稼働（専用線光・専用線共用）

・ＳＯ工事稼働（専用線メタル・専用線共用）

稼働種別を変更した場合の表示期間の開始日および終了日の表示制御について、表 ２.３.４.２.１－６に示す。

表 ２.３.４.２.１－６ 稼働種別変更時の表示期間制御

項番	変更後稼働種別 変更前稼働種別	専用線以外 *1	専用線 *2
1	専用線以外 *1	－	○
2	専用線 *2	○	－

【凡例】○：システム日付に変更、－：変更なし

注）*1：稼働種別が下記の場合

・現地調査稼働

・ＳＯ工事稼働（光・Ｖ－ＯＮＵ・テレビ接続）

・ＳＯ工事稼働（マンション等メタル屋内配線）

・コーディネート稼働

*2：稼働種別が下記の場合

・ＳＯ工事稼働（専用線光）

・ＳＯ工事稼働（専用線メタル）

・ＳＯ工事稼働（専用線光・専用線共用）

・ＳＯ工事稼働（専用線メタル・専用線共用）

「表示」ボタン押下時に稼働種別が未入力の場合、図 ２.３.４.２.１－２に示す入力必須エラーのアラートを表示する。

図 ２.３.４.２.１－２ 必須入力エラーアラートイメージ

画面入力項目

稼働情報管理 表示期間選択画面の入力項目を表 ２.３.４.２.２－１に示す。

表 ２.３.４.２.２－１ 表示期間選択画面入力項目

項番	必須項目	項目名（和名）	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
－	表示	ボタン	－	－	－
－	更新	ボタン	－	－	－
○	対象支店	リスト	選択→ *3	－	*3
○	稼働種別	リスト	選択→ ・--選択して下さい-- ・現地調査稼働 ・ＳＯ工事稼働（光・Ｖ－ＯＮＵ・テレビ接続） ・コーディネート稼働 ・ＳＯ工事稼働（マンション等メタル屋内配線） ・ＳＯ工事稼働（専用線光） *8 ・ＳＯ工事稼働（専用線メタル） *8	－	--選択して下さい--
○	組織コード	リスト	選択→ *4	－	先頭の組織コード
*1	サービス総合工事エリア	リスト	選択→ *5	－	先頭のエリア
*2	グループ名	リスト	選択→ *6	－	先頭のグループ名
○	開始年	リスト	選択→ *7	－	現在年
○	開始月	リスト	選択→ ・1～12 *7	－	現在月
○	開始日	リスト	選択→ ・1～31 *7 ※大小の月およびうるう年を考慮	－	現在日
○	終了年	リスト	選択→ *7	－	現在年
○	終了月	リスト	選択→ ・1～12 *7	－	現在月
○	終了日	リスト	選択→ ・1～31 *7 ※大小の月およびうるう年を考慮	－	現在日

注）*1：稼働種別がＳＯ工事稼働の場合、表示。

*2：稼働種別がＳＯ工事稼働（光・Ｖ－ＯＮＵ・テレビ接続）の場合、表示。

*3：表 ２.３.４.２.１－１を参照。

*4：表 ２.３.４.２.１－４を参照。

*5：該当組織の担当するサービス総合工事エリアを表示。

*6：存在するすべてのグループ名を稼働グループコードの昇順表示。

*7：稼働種別が下記の場合、12ヶ月前から12ヶ月先までの該当年月日を表示、それ以外の場合、12ヶ月前から6ヶ月先までの該当年月日を表示。

・ＳＯ工事稼働（専用線光）

・ＳＯ工事稼働（専用線メタル）

・ＳＯ工事稼働（専用線光・専用線共用）

・ＳＯ工事稼働（専用線メタル・専用線共用）

*8：表 ２.３.４.２.１－３に示す表示内容を表示。

アンカー

なし。

稼働情報管理画面 表示期間選択（稼働グループ切替時）画面

画面機能

稼働情報管理権限を有する本社ユーザが本画面の操作を行う。

画面イメージを図 ２.３.４.３.１－１に示す。

図 ２.３.４.３.１－１ 稼働情報管理 表示期間選択（稼働グループ切替時）画面イメージ

稼働種別項目には、ＳＯ工事稼働（光・Ｖ－ＯＮＵ・テレビ接続）を表示する。

組織コード項目には、稼働グループ切替を実施した組織を表示する。

サービス総合工事エリア項目には、稼働グループ切替を実施したエリアを表示する。

グループ名項目には、稼働グループ切替を実施したグループ名を表示する。

「戻る」ボタン押下により、稼働グループ切替 検索結果画面に遷移する。

「更新」ボタン押下により、指定した期間の稼働情報登録画面を表示する。

画面入力項目

稼働情報管理 表示期間選択（稼働グループ切替時）画面の入力項目を表 ２.３.４.３.２－１に示す。

表 ２.３.４.３.２－１ 稼働情報管理 表示期間選択（稼働グループ切替時）画面入力項目

項番	必須項目	項目名（和名）	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
1	－	更新	ボタン	－	－	－
2	－	戻る	ボタン	－	－	－
3	○	稼働種別	リスト	選択→ ・ＳＯ工事稼働（光・Ｖ－ＯＮＵ・テレビ接続）	－	ＳＯ工事稼働（光・Ｖ－ＯＮＵ・テレビ接続）
4	○	組織コード	リスト	選択→ ・グループ切替の対象組織	－	グループ切替の対象組織
5	○	サービス総合工事エリア	リスト	選択→ ・グループ切替の対象サービス総合工事エリア	－	グループ切替の対象サービス総合工事エリア
6	○	グループ名	リスト	選択→ ・グループ切替後のグループ名	－	グループ切替後のグループ名
7	○	開始年	リスト	選択→ ・12ヶ月前から6ヶ月先までの該当年	－	グループ切替年
8	○	開始月	リスト	選択→ ・1～12	－	グループ切替月
9	○	開始日	リスト	選択→ ・1～31 ※大小の月およびうるう年を考慮	－	グループ切替日
10	○	終了年	リスト	選択→ ・12ヶ月前から6ヶ月先までの該当年	－	グループ切替年
11	○	終了月	リスト	選択→ ・1～12	－	グループ切替月
12	○	終了日	リスト	選択→ ・1～31 ※大小の月およびうるう年を考慮	－	グループ切替日

アンカー

なし。

稼働情報照会画面

画面機能

指定した稼働種別、期間内の稼働情報、および閉塞状況を表示する。

※1画面の表示単位は、「月」とする。

画面のイメージを図 ２.３.４.４.１－１～図 ２.３.４.４.１－５に示す。

ACPF-DE-2022-3-0025_0056157 新規

2022-3_02 変更

図 ２.３.４.４.１－１ 稼働情報照会画面イメージ *1

注）*1：稼働種別が下記以外の場合

・ＳＯ工事稼働（光・Ｖ－ＯＮＵ・テレビ接続）

・ＳＯ工事稼働（専用線光・専用線共用）

・ＳＯ工事稼働（専用線メタル・専用線共用）

・現地調査稼働

・コーディネート稼働

ACPF-DE-2022-3-0025_0056157 新規 2022-3_02 変更

ACPF-DE-2022-3-0025_0056157 新規 図 ２.３.４.４.１－２ 稼働情報照会画面イメージ（稼働種別：ＳＯ工事稼働（光・Ｖ－ＯＮＵ・テレビ接続）の場合）

2022-3_02 変更

図 ２.３.４.４.１－３ 稼働情報照会画面イメージ（稼働種別：ＳＯ工事稼働（専用線光・専用線共用）の場合）

ACPF-DE-2022-3-0025_0056157 新規 2022-3_02 変更

ACPF-DE-2022-3-0025_0056157 新規 図 ２.３.４.４.１－４ 稼働情報照会画面イメージ（稼働種別：ＳＯ工事稼働（専用線メタル・専用線共用）の場合）

2022-3_02 変更

図 ２.３.４.４.１－５ 稼働情報照会画面イメージ（稼働種別：現地調査稼働またはコーディネート稼働の場合）

「前月」ボタンおよび「次月」ボタンは、選択期間が複数月に跨る場合に表示対象となり、選択期間の先頭月においては、「前月」ボタンは表示されず、選択期間の末月においては、「次月」ボタンは表示されない。

画面イメージを図 ２.３.４.４.１－６に示す。

図 ２.３.４.４.１－６ 稼働情報照会画面イメージ（「前月」ボタン、「次月」ボタン表示）

「前月」ボタン押下により、選択期間内における現在月の前月の稼働情報を表示する。

「次月」ボタン押下により、選択期間内における現在月の翌月の稼働情報を表示する。

表示している稼働情報に現在日または未来日の稼働情報を含んでいる場合、「更新」ボタン押下により、稼働情報登録画面に遷移する。

「更新」ボタン押下時、表示している稼働情報がすべて過去日の稼働情報の場合、図 ２.３.４.４.１－７に示すアラートを表示する。

図 ２.３.４.４.１－７ 更新可能稼働情報なしアラートイメージ

「キャンセル」ボタン押下により、稼働情報管理 表示期間選択画面に遷移する。

工事日および予約数セルにカーソルを合わせた場合、背景色を黄色に着色する。

※稼働オーダ照会権限がないユーザの場合、着色表示を行わない。

※専用線共用の予約数セルは着色表示を行わない。

工事日項目セルクリックにより、当該工事日のすべての予約に対応する稼働オーダ照会 検索結果画面に遷移する。

予約数項目セルクリックにより、当該工事日時間帯の予約に対応する稼働オーダ照会 検索結果画面に遷移する。

「閉塞」ボタンおよび「閉塞解除」ボタンの稼働種別毎の表示名称を表 ２.３.４.４.１－１に示す。

表 ２.３.４.４.１－１ 「閉塞」ボタンおよび「閉塞解除」ボタンの稼働種別毎の表示名称

項番	ボタン名	画面表示名称	稼働種別
1	閉塞	サ総閉塞	ＳＯ工事稼働（光・Ｖ－ＯＮＵ・テレビ接続）
2	ＳＯ工事稼働（マンション等メタル屋内配線）
3	ＳＯ工事稼働（専用線光）
4	ＳＯ工事稼働（専用線メタル）
5	ＳＯ工事稼働（専用線光・専用線共用）
6	ＳＯ工事稼働（専用線メタル・専用線共用）
7	組織閉塞	現地調査稼働
8	コーディネート稼働
9	閉塞解除	サ総閉塞解除	ＳＯ工事稼働（光・Ｖ－ＯＮＵ・テレビ接続）
10	ＳＯ工事稼働（マンション等メタル屋内配線）
11	ＳＯ工事稼働（専用線光）
12	ＳＯ工事稼働（専用線メタル）
13	ＳＯ工事稼働（専用線光・専用線共用）
14	ＳＯ工事稼働（専用線メタル・専用線共用）
15	組織閉塞解除	現地調査稼働
16	コーディネート稼働

ACPF-DE-2022-3-0025_0056157 新規 表示期間が1日の場合、「収容区域閉塞設定」ボタン、「閉塞」ボタン、「閉塞解除」ボタン、および「時間帯閉塞解除」ボタンを表示する。

2022-3_02 変更 ※各時間帯の稼働設定数項目がすべて0件の場合、「収容区域閉塞設定」ボタンおよび「閉塞」ボタンは、非活性。

サービス総合工事エリアまたは組織毎に工事日単位で閉塞中の稼働情報の場合、「閉塞」ボタンは、非活性。

サービス総合工事エリアまたは組織毎に工事日単位で閉塞していない稼働情報の場合、「閉塞解除」ボタンは、非活性。

「閉塞」ボタン押下により、図 ２.３.４.４.１－８に示す確認ダイアログを表示する。

※「OK」ボタン押下により、表示日付の稼働情報の閉塞を行う。

図 ２.３.４.４.１－８ 「閉塞」ボタン押下時の確認用ダイアログイメージ

「閉塞解除」ボタン押下により、図 ２.３.４.４.１－９に示す確認ダイアログを表示する。

※「OK」ボタン押下により、表示日付の稼働情報の閉塞解除を行う。

ACPF-DE-2022-3-0025_0056157 新規 図 ２.３.４.４.１－９ 「閉塞解除」ボタン押下時の確認用ダイアログイメージ

「時間帯閉塞解除」ボタン押下により、図 ２.３.４.４.１－１０に示す確認ダイアログを表示する。

※「OK」ボタン押下により、表示日付の稼働情報の時間帯閉塞解除を行う。

図 ２.３.４.４.１－１０「時間帯閉塞解除」ボタン押下時の確認用ダイアログイメージ

2022-3_02 変更 稼働情報が工事日単位で閉塞している場合、工事日項目に閉塞中を示す文字を表示する。文字は稼働種別によって変更する。詳細を表 ２.３.４.４.１－２に示す。

表 ２.３.４.４.１－２ 稼働種別による工事日項目に表示する文字の変更

項番	稼働種別	工事日項目
1	ＳＯ工事稼働（光・Ｖ－ＯＮＵ・テレビ接続）	‘サ総閉塞中’
2	ＳＯ工事稼働（マンション等メタル屋内配線）
3	ＳＯ工事稼働（専用線光）
4	ＳＯ工事稼働（専用線メタル）
5	ＳＯ工事稼働（専用線光・専用線共用）
6	ＳＯ工事稼働（専用線メタル・専用線共用）
7	現地調査稼働	‘組織閉塞中’
8	コーディネート稼働

収容区域閉塞項目は収容区域閉塞設定をしている場合、‘設定あり’、設定していない場合、‘設定なし’を表示する。‘設定あり’はアンカーで表示する。[設定あり]アンカークリックにより、収容区域閉塞画面をサブウィンドウにて表示する。収容区域閉塞設定中の画面イメージを図 ２.３.４.４.１－２に示す。

「収容区域閉塞設定」ボタン押下により、収容区域閉塞設定画面をサブウィンドウにて表示する。

収容区域閉塞設定画面および収容区域閉塞画面は、本画面にフォーカスが移動した場合、閉じる。

2022-3_02 新規 稼働情報が時間帯単位で閉塞している場合、時間帯の背景色を灰色に着色する。

画面のイメージを図 ２.３.４.４.１－１～図 ２.３.４.４.１－５に示す。

画面入力項目

稼働情報照会画面の入力項目を表 ２.３.４.４.２－１に示す。

ACPF-DE-2022-3-0025_0056157 新規 表 ２.３.４.４.２－１ 稼働情報照会画面入力項目（１／２）

項番	必須項目	項目名（和名）	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
－	前月	ボタン	－	－	－
－	次月	ボタン	－	－	－
－	収容区域閉塞設定	ボタン	－	－	－
－	閉塞 *7	ボタン	－	－	－
－	閉塞解除 *7	ボタン	－	－	－
－	2022-3_02 新規 時間帯閉塞解除	ボタン	－	－	－
－	更新	ボタン	－	－	－
－	キャンセル	ボタン	－	－	－
－	組織コード	表示のみ	－	－	－
－	稼働種別	表示のみ	－	－	－
－	サービス総合工事エリア *1	表示のみ	－	－	－
－	グループ名 *2	表示のみ	－	－	－
－	表示期間	表示のみ	－	－	－
－	支店	表示のみ	－	－	－
－	工事日	リンク *3	－	－	－
－	時間帯	表示のみ	－	－	－
－	稼働残数 *4	表示のみ	－	－	－
－	稼働残数 光ＳＯ稼働 *2	表示のみ	－	－	－
－	稼働残数 Ｖ－ＯＮＵ *2	表示のみ	－	－	－
－	稼働残数 テレビ接続工事 *2	表示のみ	－	－	－
－	予約数 *4	リンク *3	－	－	－
－	予約数 光ＳＯ稼働 *2	リンク *3	－	－	－
－	予約数 Ｖ－ＯＮＵ *2	リンク *3	－	－	－
－	予約数 テレビ接続工事 *2	リンク *3	－	－	－

表 ２.３.４.４.２－１ 稼働情報照会画面入力項目（２／２）

項番	必須項目	項目名（和名）	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
－	稼働設定数 *4	表示のみ	－	－	－
－	稼働設定数 光ＳＯ稼働 *2	表示のみ	－	－	－
－	稼働設定数 Ｖ－ＯＮＵ *2	表示のみ	－	－	－
－	稼働設定数 テレビ接続工事 *2	表示のみ	－	－	－
－	専用線光 稼働残数 *5	表示のみ	－	－	－
－	専用線光 予約数 *5	リンク *3	－	－	－
－	専用線光 稼働設定数 *5	表示のみ	－	－	－
－	専用線メタル 稼働残数 *6	表示のみ	－	－	－
－	専用線メタル 予約数 *6	リンク *3	－	－	－
－	専用線メタル 稼働設定数 *6	表示のみ	－	－	－
－	専用線共用 稼働残数 *5 *6	表示のみ	－	－	－
－	専用線共用 予約数 *5 *6	表示のみ	－	－	－
－	専用線共用 稼働設定数 *5 *6	表示のみ	－	－	－
－	収容区域閉塞	表示のみ	－	－	－

注）*1：稼働種別がＳＯ工事稼働の場合、表示。

*2：稼働種別がＳＯ工事稼働（光・Ｖ－ＯＮＵ・テレビ接続）の場合、表示。

*3：稼働オーダ照会権限がないユーザの場合、表示のみ。

*4：稼働種別が下記以外の場合、表示。

・ＳＯ工事稼働（光・Ｖ－ＯＮＵ・テレビ接続）

・ＳＯ工事稼働（専用線光・専用線共用）

・ＳＯ工事稼働（専用線メタル・専用線共用）

*5：稼働種別がＳＯ工事稼働（専用線光・専用線共用）の場合、表示。

*6：稼働種別がＳＯ工事稼働（専用線メタル・専用線共用）の場合、表示。

*7：稼働種別毎の表示名称については表 ２.３.４.４.１－１参照。

アンカー

アンカー項目を表 ２.３.４.４.３－１に示す。

表 ２.３.４.４.３－１ 稼働情報照会画面アンカー項目

項番	項目名（和名）	リンク先	表示ウィンドウ
1	工事日	稼働オーダ照会 検索結果画面	自画面
2	予約数	稼働オーダ照会 検索結果画面	自画面
3	収容区域閉塞	収容区域閉塞画面	サブウィンドウ

稼働情報登録画面

画面機能

更新対象のフィールドに稼働設定数を入力する。

画面イメージを図 ２.３.４.５.１－１～図 ２.３.４.５.１－３に示す。

図 ２.３.４.５.１－１ 稼働情報登録画面イメージ *1

注）*1：稼働種別が下記以外の場合

・ＳＯ工事稼働（光・Ｖ－ＯＮＵ・テレビ接続）

・ＳＯ工事稼働（専用線光・専用線共用）

図 ２.３.４.５.１－２ 稼働情報登録画面イメージ（稼働種別：ＳＯ工事稼働（光・Ｖ－ＯＮＵ・テレビ接続）の場合）

図 ２.３.４.５.１－３ 稼働情報登録画面イメージ（稼働種別：ＳＯ工事稼働（専用線光・専用線共用）の場合）

「前月」ボタンおよび「次月」ボタンは、選択期間が複数月に跨る場合、表示対象となり、選択期間の先頭月では、「前月」ボタンは表示されず、選択期間の末月では、「次月」ボタンは表示されない。

画面イメージを図 ２.３.４.５.１－４に示す。

図 ２.３.４.５.１－４ 稼働情報登録画面イメージ（「前月」ボタン、「次月」ボタン表示）

「前月」ボタン押下により、選択期間内における現在月の前月の稼働情報を表示する。

「次月」ボタン押下により、選択期間内における現在月の翌月の稼働情報を表示する。

「前月」ボタンまたは「次月」ボタン押下時、表示している稼働情報に現在日または未来日の稼働情報を含んでいる場合、図 ２.３.４.５.１－５に示す確認ダイアログを表示する。

「OK」ボタン押下により、入力した稼働設定数を登録せず前月または翌月の稼働情報を表示する。

図 ２.３.４.５.１－５ 登録処理中止確認ダイアログイメージ（「前月」ボタン、「次月」ボタン押下時）

「一括入力」ボタン押下により、稼働一括入力画面（図 ２.３.４.６.１－１、図 ２.３.４.６.１－２または図 ２.３.４.６.１－３参照）を表示する。

「更新」ボタン押下により、入力した稼働設定数をもとに登録処理を行う。

※グループに事業者が存在しない場合でも登録処理を行う。

「更新」ボタン押下時、稼働種別がＳＯ工事稼働（光・Ｖ－ＯＮＵ・テレビ接続）において、光ＳＯ稼働の予約数が光ＳＯ稼働の稼働設定数を上回る場合、Ｖ－ＯＮＵ稼働の稼働設定数から予約数を差し引いた範囲内にてＶ－ＯＮＵ稼働を光ＳＯ稼働の予約に割り当てることからＶ－ＯＮＵ稼働の稼働残数は、Ｖ－ＯＮＵ稼働の稼働設定数からＶ－ＯＮＵ稼働予約および光ＳＯ稼働予約に割り当てられた残りの数となる。

入力した稼働設定数がすべて正しい場合、稼働情報登録結果画面に遷移する。

入力した稼働設定数が予約数を下回る場合、稼働情報登録エラー画面に遷移する。

※稼働種別がＳＯ工事稼働（光・Ｖ－ＯＮＵ・テレビ接続）の場合、Ｖ－ＯＮＵ稼働の稼働設定数がＶ－ＯＮＵ稼働の予約数を下回るまたは光ＳＯ稼働の稼働設定数およびＶ－ＯＮＵ稼働の稼働設定数の合計が光ＳＯ稼働の予約数およびＶ－ＯＮＵ稼働の予約数の合計を下回る場合、稼働情報登録エラー画面に遷移する。

※テレビ接続工事稼働の稼働設定数がテレビ接続工事稼働の予約数を下回る場合、稼働情報登録エラー画面に遷移する。

「更新」ボタン押下時、稼働設定数が未入力または半角数字の整数以外の場合、図 ２.３.４.５.１－６に示すアラートを表示する。

図 ２.３.４.５.１－６ 稼働設定数不正アラートイメージ

「更新」ボタンまたは「一括入力」ボタン押下時、表示している稼働情報がすべて過去日の稼働情報の場合、図 ２.３.４.４.１－７に示すアラートを表示する。

「キャンセル」ボタン押下により、稼働情報管理 表示期間選択画面に遷移する。

※稼働グループ切替画面から遷移した場合、稼働情報管理 表示期間選択（稼働グループ切替時）画面に遷移する。

「キャンセル」ボタン押下時、表示している稼働情報に現在日または未来日の稼働情報を含んでいる場合、図 ２.３.４.５.１－７に示す確認ダイアログを表示する。

「OK」ボタン押下により、入力した稼働設定数は登録せず、稼働情報管理 表示期間選択画面または稼働情報管理 表示期間選択（稼働グループ切替時）画面に遷移する。

図 ２.３.４.５.１－７ 登録処理中止確認ダイアログイメージ（「キャンセル」ボタン押下時）

画面入力項目

稼働情報登録画面の入力項目を表 ２.３.４.５.２－１に示す。

表 ２.３.４.５.２－１ 稼働情報登録画面入力項目

項番	必須項目	項目名（和名）	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
－	前月	ボタン	－	－	－
－	次月	ボタン	－	－	－
－	更新	ボタン	－	－	－
－	キャンセル	ボタン	－	－	－
－	組織コード	表示のみ	－	－	－
－	稼働種別	表示のみ *6	－	－	－
－	サービス総合工事エリア *1	表示のみ	－	－	－
－	グループ名 *2	表示のみ	－	－	－
－	表示期間	表示のみ	－	－	－
－	支店	表示のみ	－	－	－
－	一括入力	ボタン	－	－	－
－	工事日	表示のみ	－	－	－
－	時間帯	表示のみ	－	－	－
－	稼働残数 *4	表示のみ	－	－	－
－	稼働残数 光ＳＯ稼働 *2	表示のみ	－	－	－
－	稼働残数 Ｖ－ＯＮＵ *2	表示のみ	－	－	－
－	稼働残数 テレビ接続工事 *2	表示のみ	－	－	－
－	予約数 *4	表示のみ	－	－	－
－	予約数 光ＳＯ稼働 *2	表示のみ	－	－	－
－	予約数 Ｖ－ＯＮＵ *2	表示のみ	－	－	－
－	予約数 テレビ接続工事 *2	表示のみ	－	－	－
○	稼働設定数 *4	テキスト *3	半角数字	3	登録値
○	稼働設定数 光ＳＯ稼働 *2	テキスト *3	半角数字	3	登録値
○	稼働設定数 Ｖ－ＯＮＵ *2	テキスト *3	半角数字	3	登録値
○	稼働設定数 テレビ接続工事 *2	テキスト *3	半角数字	3	登録値
－	専用線光 稼働残数 *5	表示のみ	－	－	－
－	専用線光 予約数 *5	表示のみ	－	－	－
○	専用線光 稼働設定数 *5	テキスト *3	半角数字	3	登録値
－	専用線共用 稼働残数 *5	表示のみ	－	－	－
－	専用線共用 予約数 *5	表示のみ	－	－	－
○	専用線共用 稼働設定数 *5	テキスト *3	半角数字	3	登録値

注）*1：稼働種別がＳＯ工事稼働の場合、表示。

*2：稼働種別がＳＯ工事稼働（光・Ｖ－ＯＮＵ・テレビ接続）の場合、表示。

*3：下記いずれかの条件に該当する場合、表示のみ。

・稼働情報管理 表示期間選択（稼働グループ切替時）画面から遷移した場合：工事日がグループ切替希望日より過去日

・上記画面以外から遷移した場合：工事日が過去日

*4：稼働種別が下記以外の場合、表示。

・ＳＯ工事稼働（光・Ｖ－ＯＮＵ・テレビ接続）

・ＳＯ工事稼働（専用線光・専用線共用）

*5：稼働種別がＳＯ工事稼働（専用線光・専用線共用）の場合、表示。

*6：稼働種別がＳＯ工事稼働（専用線メタル・専用線共用）の場合、‘ＳＯ工事稼働（専用線メタル）’を表示。

アンカー

なし。

稼働一括入力画面

画面機能

時間帯毎に稼働設定数を入力する。

画面イメージを図 ２.３.４.６.１－１～図 ２.３.４.６.１－３に示す。

図 ２.３.４.６.１－１ 稼働一括入力画面イメージ *1

注）*1：稼働種別が下記以外の場合

・ＳＯ工事稼働（光・Ｖ－ＯＮＵ・テレビ接続）

・ＳＯ工事稼働（専用線光・専用線共用）

図 ２.３.４.６.１－２ 稼働一括入力画面イメージ（稼働種別：ＳＯ工事稼働（光・Ｖ－ＯＮＵ・テレビ接続）の場合）

図 ２.３.４.６.１－３ 稼働一括入力画面イメージ（稼働種別：ＳＯ工事稼働（専用線光・専用線共用）の場合）

「設定」ボタン押下により、図 ２.３.４.６.１－４に示す確認ダイアログを表示する。

「OK」ボタン押下により、現在、稼働情報登録画面に表示中の情報に対し、入力した稼働設定数を反映する。

図 ２.３.４.６.１－４ 稼働一括入力確認ダイアログイメージ

一括設定をキャンセルする場合、ブラウザの「閉じる」ボタンを押下する。

親画面にフォーカスを移動した場合、自画面を自動で閉じ、設定内容を稼働情報登録画面または稼働情報登録結果画面に反映せず、本画面を閉じる。

「設定」ボタン押下時、入力した稼働設定数が半角数字の整数以外の場合、図 ２.３.４.５.１－６に示すアラートを表示する。

画面入力項目

稼働一括入力画面の入力項目を表 ２.３.４.６.２－１に示す。

表 ２.３.４.６.２－１ 稼働一括入力画面入力項目

項番	必須項目	項目名（和名）	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
－	時間帯	表示のみ	－	－	－
－	稼働設定数 *1	テキスト	半角数字	3	－
－	稼働設定数 光ＳＯ稼働 *2	テキスト	半角数字	3	－
－	稼働設定数 Ｖ－ＯＮＵ *2	テキスト	半角数字	3	－
－	稼働設定数 テレビ接続工事 *2	テキスト	半角数字	3	－
－	稼働設定数 専用線光 *3	テキスト	半角数字	3	－
－	稼働設定数 専用線共用 *3	テキスト	半角数字	3	－
－	設定	ボタン	－	－	－

注）*1：稼働種別が下記以外の場合、表示。

・ＳＯ工事稼働（光・Ｖ－ＯＮＵ・テレビ接続）

・ＳＯ工事稼働（専用線光・専用線共用）

*2：稼働種別がＳＯ工事稼働（光・Ｖ－ＯＮＵ・テレビ接続）の場合、表示。

*3：稼働種別がＳＯ工事稼働（専用線光・専用線共用）の場合、表示。

アンカー

なし。

稼働情報登録エラー画面

画面機能

入力値が不正な場合（予約数が入力値を上回る場合）、不正な入力の箇所の背景色を赤く表示する。

※稼働種別がＳＯ工事稼働（光・Ｖ－ＯＮＵ・テレビ接続）の場合、光ＳＯ稼働およびＶ－ＯＮＵ稼働の予約数の合計が光ＳＯ稼働およびＶ－ＯＮＵ稼働の稼働設定数の合計を上回りおよび光ＳＯ稼働の予約数が光ＳＯ稼働の稼働設定数を上回る場合、光ＳＯ稼働とＶ－ＯＮＵ稼働の稼働設定数の背景色を赤くする。

※光ＳＯ稼働の稼働設定数が光ＳＯ稼働の予約数を上回りおよびＶ－ＯＮＵ稼働の予約数がＶ－ＯＮＵ稼働の稼働設定数を上回る場合、Ｖ－ＯＮＵ稼働の稼働設定数の背景色を赤くする。

※テレビ接続工事稼働の予約数がテレビ接続工事稼働の稼働設定数を上回る場合、テレビ接続工事稼働の稼働設定数の背景色を赤くする。

稼働情報登録エラー画面のイメージを図 ２.３.４.７.１－１～図 ２.３.４.７.１－３に示す。

図 ２.３.４.７.１－１ 稼働情報登録エラー画面イメージ *1

注）*1：稼働種別が下記以外の場合

・ＳＯ工事稼働（光・Ｖ－ＯＮＵ・テレビ接続）

・ＳＯ工事稼働（専用線光・専用線共用）

図 ２.３.４.７.１－２ 稼働情報登録エラー画面イメージ（稼働種別：ＳＯ工事稼働（光・Ｖ－ＯＮＵ・テレビ接続）の場合）

図 ２.３.４.７.１－３ 稼働情報登録エラー画面イメージ（稼働種別：ＳＯ工事稼働（専用線光・専用線共用）の場合）

「前月」ボタンおよび「次月」ボタンは、選択期間が複数月に跨る場合、表示対象となり、選択期間の先頭月では、「前月」ボタンは表示せず、選択期間の末月では、「次月」ボタンは表示しない。

画面イメージを図 ２.３.４.７.１－４に示す。

図 ２.３.４.７.１－４ 稼働情報登録エラー画面イメージ（「前月」ボタン、「次月」ボタン表示）

「前月」ボタン押下により、図 ２.３.４.７.１－５に示す確認ダイアログを表示する。

「OK」ボタン押下により、入力した稼働設定数を登録せず、選択期間内における現在月の前月の稼働情報を表示する稼働情報登録画面に遷移する。

図 ２.３.４.７.１－５ 更新不要確認ダイアログイメージ

「次月」ボタン押下により、図 ２.３.４.７.１－５に示す確認ダイアログを表示する。

「OK」ボタン押下により、入力した稼働設定数を登録せず、選択期間内における現在月の翌月の稼働情報を表示する稼働情報登録画面に遷移する。

「更新」ボタン押下により、入力した稼働設定数をもとに登録処理を行う。

入力した稼働設定数がすべて正しい場合、稼働情報登録結果画面に遷移する。

入力した稼働設定数が不正な場合（予約数が入力値を上回る場合）、稼働情報登録エラー画面に再度遷移する。

「更新」ボタン押下時、稼働設定数が未入力または半角数字の整数以外の場合、図 ２.３.４.５.１－６に示すアラートを表示する。

「終了」ボタン押下により、図 ２.３.４.７.１－５に示す確認ダイアログを表示する。

「OK」ボタン押下により、入力した稼働設定数を登録せず、稼働情報管理 表示期間選択画面に遷移する。

※稼働グループ切替画面から遷移した場合、稼働情報管理 表示期間選択画面（稼働グループ切替時）に遷移する。

画面入力項目

稼働情報登録エラー画面の入力項目を表 ２.３.４.７.２－１に示す。

表 ２.３.４.７.２－１ 稼働情報登録エラー画面入力項目

項番	必須項目	項目名（和名）	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
－	前月	ボタン	－	－	－
－	次月	ボタン	－	－	－
－	更新	ボタン	－	－	－
－	終了	ボタン	－	－	－
－	組織コード	表示のみ	－	－	－
－	稼働種別	表示のみ *6	－	－	－
－	サービス総合工事エリア *1	表示のみ	－	－	－
－	グループ名 *2	表示のみ	－	－	－
－	表示期間	表示のみ	－	－	－
－	支店	表示のみ	－	－	－
－	一括入力	ボタン	－	－	－
－	工事日	表示のみ	－	－	－
－	時間帯	表示のみ	－	－	－
－	稼働残数 *4	表示のみ	－	－	－
－	稼働残数 光ＳＯ稼働 *2	表示のみ	－	－	－
－	稼働残数 Ｖ－ＯＮＵ *2	表示のみ	－	－	－
－	稼働残数 テレビ接続工事 *2	表示のみ	－	－	－
－	予約数 *4	表示のみ	－	－	－
－	予約数 光ＳＯ稼働 *2	表示のみ	－	－	－
－	予約数 Ｖ－ＯＮＵ *2	表示のみ	－	－	－
－	予約数 テレビ接続工事 *2	表示のみ	－	－	－
○	稼働設定数 *4	テキスト *3	半角数字	3	登録値
○	稼働設定数 光ＳＯ稼働 *2	テキスト *3	半角数字	3	登録値
○	稼働設定数 Ｖ－ＯＮＵ *2	テキスト *3	半角数字	3	登録値
○	稼働設定数 テレビ接続工事 *2	テキスト *3	半角数字	3	登録値
－	専用線光 稼働残数 *5	表示のみ	－	－	－
－	専用線光 予約数 *5	表示のみ	－	－	－
○	専用線光 稼働設定数 *5	テキスト *3	半角数字	3	登録値
－	専用線共用 予約数 *5	表示のみ	－	－	－
－	専用線共用 稼働残数 *5	表示のみ	－	－	－
○	専用線共用 稼働設定数 *5	テキスト *3	半角数字	3	登録値

注）*1：稼働種別がＳＯ工事稼働の場合、表示。

*2：稼働種別がＳＯ工事稼働（光・Ｖ－ＯＮＵ・テレビ接続）の場合、表示。

*3：下記いずれかの条件に該当する場合、表示のみ。

・稼働情報管理 表示期間選択（稼働グループ切替時）画面から遷移した場合：工事日がグループ切替希望日より過去日

・上記画面以外から遷移した場合：工事日が過去日

*4：稼働種別が下記以外の場合、表示。

・ＳＯ工事稼働（光・Ｖ－ＯＮＵ・テレビ接続）

・ＳＯ工事稼働（専用線光・専用線共用）

*5：稼働種別がＳＯ工事稼働（専用線光・専用線共用）の場合、表示。

*6：稼働種別がＳＯ工事稼働（専用線メタル・専用線共用）の場合、‘ＳＯ工事稼働（専用線メタル）’を表示。

アンカー

なし。

稼働情報登録結果画面

画面機能

更新後の稼働登録内容の一覧を表示する。

画面イメージを図 ２.３.４.８.１－１～図 ２.３.４.８.１－３に示す。

図 ２.３.４.８.１－１ 稼働情報登録結果画面イメージ *1

注）*1：稼働種別が下記以外の場合

・ＳＯ工事稼働（光・Ｖ－ＯＮＵ・テレビ接続）

・ＳＯ工事稼働（専用線光・専用線共用）

図 ２.３.４.８.１－２ 稼働情報登録結果画面イメージ（稼働種別：ＳＯ工事稼働（光・Ｖ－ＯＮＵ・テレビ接続）の場合）

図 ２.３.４.８.１－３ 稼働情報登録結果画面イメージ（稼働種別：ＳＯ工事稼働（専用線光・専用線共用）の場合）

「前月」ボタンおよび「次月」ボタンは、選択期間が複数月に跨る場合、表示対象となり、選択期間の先頭月では、「前月」ボタンは表示されず、選択期間の末月では、「次月」ボタンは表示されない。

画面イメージを図 ２.３.４.８.１－４に示す。

図 ２.３.４.８.１－４ 稼働情報登録結果画面イメージ（「前月」ボタン、「次月」ボタン表示）

「前月」ボタン押下により、選択期間内における現在月の前月の稼働情報を表示する稼働情報登録画面に遷移する。

「次月」ボタン押下により、選択期間内における現在月の次月の稼働情報を表示する稼働情報登録画面に遷移する。

「更新」ボタン押下により、入力した稼働設定数をもとに再度登録処理を行う。

入力した稼働設定数がすべて正しい場合、稼働情報登録結果画面に再度遷移する。

入力した稼働設定数が不正な場合（予約数が入力値を上回る場合）、稼働情報登録エラー画面に遷移する。

「更新」ボタン押下時、稼働設定数が未入力または半角数字の整数以外の場合、図 ２.３.４.５.１－６に示すアラートを表示する。

「更新」ボタンまたは「一括入力」ボタン押下時、表示している稼働情報がすべて過去日の稼働情報の場合、図 ２.３.４.４.１－７に示すアラートを表示する。

「終了」ボタン押下により、稼働情報管理 表示期間選択画面に遷移する。

※稼働グループ切替画面から遷移した場合、稼働情報管理 表示期間選択（稼働グループ切替時）画面に遷移する。

画面入力項目

稼働情報登録結果画面の入力項目を表 ２.３.４.８.２－１に示す。

表 ２.３.４.８.２－１ 稼働情報登録結果画面入力項目

項番	必須項目	項目名（和名）	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
－	前月	ボタン	－	－	－
－	次月	ボタン	－	－	－
－	更新	ボタン	－	－	－
－	終了	ボタン	－	－	－
－	組織コード	表示のみ	－	－	－
－	稼働種別	表示のみ *6	－	－	－
－	サービス総合工事エリア *1	表示のみ	－	－	－
－	グループ名 *2	表示のみ	－	－	－
－	表示期間	表示のみ	－	－	－
－	支店	表示のみ	－	－	－
－	一括入力	ボタン	－	－	－
－	工事日	表示のみ	－	－	－
－	時間帯	表示のみ	－	－	－
－	稼働残数 *4	表示のみ	－	－	－
－	稼働残数 光ＳＯ稼働 *2	表示のみ	－	－	－
－	稼働残数 Ｖ－ＯＮＵ *2	表示のみ	－	－	－
－	稼働残数 テレビ接続工事 *2	表示のみ	－	－	－
－	予約数 *4	表示のみ	－	－	－
－	予約数 光ＳＯ稼働 *2	表示のみ	－	－	－
－	予約数 Ｖ－ＯＮＵ *2	表示のみ	－	－	－
－	予約数 テレビ接続工事 *2	表示のみ	－	－	－
－	稼働設定数 *4	テキスト *3	半角数字	3	登録値
－	稼働設定数 光ＳＯ稼働 *2	テキスト *3	半角数字	3	登録値
－	稼働設定数 Ｖ－ＯＮＵ *2	テキスト *3	半角数字	3	登録値
－	稼働設定数 テレビ接続工事*2	テキスト *3	半角数字	3	登録値
－	専用線光 稼働残数 *5	表示のみ	－	－	－
－	専用線光 予約数 *5	表示のみ	－	－	－
－	専用線光 稼働設定数 *5	テキスト *3	半角数字	3	登録値
－	専用線共用 稼働残数 *5	表示のみ	－	－	－
－	専用線共用 予約数 *5	表示のみ	－	－	－
－	専用線共用 稼働設定数 *5	テキスト *3	半角数字	3	登録値

注）*1：稼働種別がＳＯ工事稼働の場合、表示。

*2：稼働種別がＳＯ工事稼働（光・Ｖ－ＯＮＵ・テレビ接続）の場合、表示。

*3：下記いずれかの条件に該当する場合、表示のみ。

・稼働情報管理 表示期間選択（稼働グループ切替時）画面から遷移した場合：工事日がグループ切替希望日より過去日

・上記画面以外から遷移した場合：工事日が過去日

*4：稼働種別が下記以外の場合、表示。

・ＳＯ工事稼働（光・Ｖ－ＯＮＵ・テレビ接続）

・ＳＯ工事稼働（専用線光・専用線共用）

*5：稼働種別がＳＯ工事稼働（専用線光・専用線共用）の場合、表示。

*6：稼働種別がＳＯ工事稼働（専用線メタル・専用線共用）の場合、‘ＳＯ工事稼働（専用線メタル）’を表示。

アンカー

なし。

稼働オーダ照会 検索結果画面

画面機能

稼働予約に括り付いたオーダの稼働予約詳細一覧を表示する。

画面イメージを図 ２.３.４.９.１－１に示す。

図 ２.３.４.９.１－１ 稼働オーダ照会 検索結果画面イメージ（１／３）

図 ２.３.４.９.１－１ 稼働オーダ照会 検索結果画面イメージ（２／３）

図 ２.３.４.９.１－１ 稼働オーダ照会 検索結果画面イメージ（３／３）

稼働種別がＳＯ工事稼働（専用線光・専用線共用）またはＳＯ工事稼働（専用線メタル・専用線共用）時の、検索結果件数表示イメージを図 ２.３.４.９.１－２に示す。

図 ２.３.４.９.１－２ 稼働オーダ照会 検索結果件数表示イメージ

表示されるオーダの件数は、10件単位とする。

※時間帯および統合ＳＯ番号毎に昇順表示。

本画面に表示される稼働予約オーダの照会条件を表 ２.３.４.９.１－１に示す。

表 ２.３.４.９.１－１ 稼働オーダ照会条件

項番	稼働種別（稼働照会時に指定）	「予約数」セル（稼働情報照会画面）	予約対象とする オーダ情報	オーダに設定される工事種別
1	現地調査稼働	－	現地調査稼働の予約オーダ	現地調査稼働
2	2023-2-1_01 新規 ＳＯ工事稼働（光・Ｖ－ＯＮＵ・テレビ接続） *1 *2	光ＳＯ稼働	ＳＯ工事稼働（光）・ＶＣＡＳＴ稼働を含む予約オーダ	ＳＯ工事稼働（光）
ＶＣＡＳＴ稼働
ＳＯ工事稼働（光）＋テレビ接続工事稼働
ＶＣＡＳＴ稼働＋テレビ接続工事稼働
3	Ｖ－ＯＮＵ	ＳＯ工事稼働（光）・ＶＣＡＳＴ稼働を含む予約オーダ	ＳＯ工事稼働（光）
ＶＣＡＳＴ稼働
ＳＯ工事稼働（光）＋テレビ接続工事稼働
ＶＣＡＳＴ稼働＋テレビ接続工事稼働
4	テレビ接続工事	テレビ接続工事稼働を含む予約オーダ	テレビ接続工事稼働
ＳＯ工事稼働（光）＋テレビ接続工事稼働
ＳＯ工事稼働（マンション等メタル屋内配線）＋テレビ接続工事稼働
ＶＣＡＳＴ稼働＋テレビ接続工事稼働
5	コーディネート稼働	－	コーディネート稼働の予約オーダ	コーディネート稼働
6	ＳＯ工事稼働（マンション等メタル屋内配線）	－	ＳＯ工事稼働（マンション等メタル屋内配線）を含む予約オーダ	ＳＯ工事稼働（マンション等メタル屋内配線）
ＳＯ工事稼働（マンション等メタル屋内配線）＋テレビ接続工事稼働
7	・ＳＯ工事稼働（専用線光） ・ＳＯ工事稼働（専用線光・専用線共用）	－	ＳＯ工事稼働（専用線光）の予約オーダ	－
8	・ＳＯ工事稼働（専用線メタル） ・ＳＯ工事稼働（専用線メタル・専用線共用）	－	ＳＯ工事稼働（専用線メタル）の予約オーダ	－

2023-2-1_01 新規 注）*1：工事日セルをクリックした場合、予約数セルを選択時に対象となるすべての予約稼働種別を照会対象とする。

*2：稼働統合エリアの場合、ＳＯ工事稼働（専用線光）オーダも照会対象となる。

オーダ発出有無の項目には、表 ２.３.４.９.１－２の条件より表示する。

表 ２.３.４.９.１－２ オーダ発出有無表示条件内容

項番	稼働種別	稼働取得区分条件	画面表示
1	2023-2-1_01 新規 ・ＳＯ工事稼働（光・Ｖ－ＯＮＵ・テレビ接続） *1 ・ＳＯ工事稼働（マンション等メタル屋内配線）	ＳＯ工事依頼のオーダが発注有	SO工事依頼（有）
2	ＳＯ工事依頼のオーダが発注無	SO工事依頼（無）
3	検討依頼受付のオーダが発注無	SO工事依頼（無）
4	・現地調査稼働 ・コーディネート稼働	検討依頼受付のオーダが発注有	検討依頼（有）
5	検討依頼受付のオーダが発注無	検討依頼（無）
6	・ＳＯ工事稼働（専用線光） ・ＳＯ工事稼働（専用線光・専用線共用）	検討依頼実施前	SO工事依頼（無）
7	工程指示実施前	SO工事依頼（無）
8	工程指示実施済み	SO工事依頼（有）
9	・ＳＯ工事稼働（専用線メタル） ・ＳＯ工事稼働（専用線メタル・専用線共用）	加入者照会実施前	SO工事依頼（無）
10	工程指示実施前	SO工事依頼（無）
11	工程指示実施済み	SO工事依頼（有）

2023-2-1_01 新規 注）*1：稼働統合エリアの場合、ＳＯ工事稼働（専用線光）オーダは稼働取得区分条件の項番6～8の条件で表示する。

サービス種別の項目には、稼働予約オーダの申込サービス略称を表示する。

検索結果が0件の場合、図 ２.３.４.９.１－３に示すヘッダー部のみを表示する。

図 ２.３.４.９.１－３ 稼働オーダ照会 検索結果画面（0件）のイメージ

「前頁」ボタン押下により、前ページを表示する。

※1ページ目において、当該ボタンを押下した場合、同一画面を表示する。

「次頁」ボタン押下により、次ページを表示する。

※最終ページにおいて、当該ボタンを押下した場合、同一画面を表示する。

「再表示」ボタン押下により、同一ページの最新稼働予約詳細一覧を表示する。

「稼働情報照会」ボタン押下により、稼働情報照会画面に遷移する。

稼働オーダ照会の権限を有するユーザが稼働オーダ照会 検索結果画面を表示し、「②詳細情報出力」ボタンを押下した場合、フルスクリーン表示にて稼働詳細情報 ＣＳＶ出力画面に遷移する。

※稼働詳細情報 ＣＳＶ出力画面が表示されている場合、稼働オーダ照会 検索結果画面の操作は、不可。

稼働詳細情報のＣＳＶ出力を行えるのは、一度の検索処理実施結果にて１回とし、連続出力処理を実施した場合、図 ２.３.４.９.１－４に示すアラートを通知する。

図 ２.３.４.９.１－４ 詳細情報出力ボタン出力制御アラートイメージ

検索結果が０件の場合、「②詳細情報出力」ボタンは、非活性。

「②詳細情報出力」ボタン押下時に出力件数が制限値を超える場合、図 ２.３.４.９.１－５に示す最大出力件数制限値オーバーアラートを表示する。

※最大出力件数制限値（イメージでは、8000件）は、制限値設定により値の変更が可能。

図 ２.３.４.９.１－５ 稼働詳細情報ＣＳＶ出力 最大出力件数制限値オーバーアラートイメージ

「①フォルダ作成」ボタン押下により、フォルダ作成機能を呼び出す。

※フォルダ作成機能については、「ファイル設計編 １.２ CSVダウンロードに関する補足機能」を参照。

「③ドライブへ移動」ボタン押下により、ファイル移動機能を呼び出す。

※ファイル移動機能については、「ファイル設計編 １.２ CSVダウンロードに関する補足機能」を参照。

画面入力項目

稼働オーダ照会 検索結果画面の入力項目を表 ２.３.４.９.２－１に示す。

表 ２.３.４.９.２－１ 稼働オーダ照会 検索結果画面入力項目

項番	必須項目	項目名（和名）	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
1	－	再表示	ボタン	－	－	－
2	－	前頁	ボタン	－	－	－
3	－	次頁	ボタン	－	－	－
4	－	稼働情報照会	ボタン	－	－	－
5	－	組織コード	表示のみ	－	－	－
6	－	稼働種別	表示のみ	－	－	－
7	－	サービス総合工事エリア *1	表示のみ	－	－	－
8	－	グループ名 *2	表示のみ	－	－	－
9	－	工事日	表示のみ	－	－	－
10	－	支店	表示のみ	－	－	－
11	－	時間帯	表示のみ	－	－	－
12	－	統合ＳＯ番号	表示のみ	－	－	－
13	－	利用部門管理番号	表示のみ	－	－	－
14	－	回線サービス種別	表示のみ	－	－	－
15	－	稼働取得年月日	表示のみ	－	－	－
16	－	サービス種別	表示のみ	－	－	－
17	－	オーダ発出有無	表示のみ	－	－	－
18	－	ＴＶ接続工事依頼有無	表示のみ	－	－	－
19	－	廃止側ＴＶ接続工事依頼有無	表示のみ	－	－	－
20	－	申込受付番号 *4	表示のみ	－	－	－
21	－	補正番号 *4	表示のみ	－	－	－
22	－	契約識別子 *4	表示のみ	－	－	－
23	－	回線ID *4	表示のみ	－	－	－
24	－	メタル／光識別 *4	表示のみ	－	－	－
25	－	起点終点分岐識別番号 *4	表示のみ	－	－	－
26	－	加入者区間変更区分 *4	表示のみ	－	－	－
27	－	引込工事区分 *4	表示のみ	－	－	－
28	－	端末設置場所住所 *4 *5	表示のみ	－	－	－
29	－	端末設置場所事業所名 *4 *5	表示のみ	－	－	－
30	－	システム名 *4	表示のみ	－	－	－
31	－	ユーザ名 *4 *5	表示のみ	－	－	－
32	－	収容ビル *4 *5	表示のみ	－	－	－
33	－	①フォルダ作成	ボタン	－	－	－
34	－	②詳細情報出力 *3	ボタン	－	－	－
35	－	③ドライブへ移動	ボタン	－	－	－

注）*1：稼働種別が‘ＳＯ工事稼働’の場合、表示。

*2：稼働種別が‘ＳＯ工事稼働（光・Ｖ－ＯＮＵ・テレビ接続）’の場合、表示。

*3：検索結果が0件の場合、非活性。

*4：回線サービス種別が‘専用線’または‘専用線（統合）の場合、値を表示。

2023-2-1_01 変更 *5：メタル／光識別の設定値により表示値の取得元項目が異なる。
それぞれの取得元項目を表 ２.３.４.９.２－２に示す。

表 ２.３.４.９.２－２ メタル／光識別と表示値取得元項目の対応

項番	項目名	メタル／光識別
専用線光	専用線メタル
1	端末設置場所住所 *1	設置場所住所（ハイレベル） ＋‘▲’ ＋設置場所：住所（小字・番地号） ＋‘▲’ ＋建物名１ ＋‘▲’ ＋建物名２ ＋‘▲’ ＋建物名３ ＋‘▲’ ＋設置場所：様方等	端末設置場所住所 ＋‘▲’ ＋端末設置場所住所番地等１ ＋‘－’ ＋端末設置場所住所番地等２ ＋‘－’ ＋端末設置場所住所番地等３ ＋‘▲’ ＋端末設置場所住所建物等１ ＋‘▲’ ＋端末設置場所住所建物等２ ＋‘▲’ ＋端末設置場所住所建物等３ ＋‘▲’ ＋設置場所：様方等
2	端末設置場所事業所名	利用者名	端末設置場所事業所名
3	ユーザ名	契約者名	お客さま名
4	収容ビル	ＮＴＴ収容ビル名	収容ＮＴＴビルコード＋Ｌ／Ｎ区分

注）*1：取得元の各項目値を接続文字で連結した文字列を表示する。(‘▲’は全角スペースを表す。)
取得元の各項目値が値なしの場合、その直前の接続文字は連結しない。

アンカー

なし。

稼働詳細情報 ＣＳＶ出力画面

画面機能

稼働詳細情報 ＣＳＶ出力画面の「OK」ボタン押下により、稼働オーダ照会 検索結果画面が表示時と同じ検索条件にて再検索を行いＣＳＶ出力を実施する。

※ＣＳＶ出力とは、検索結果をＣＳＶ形式のデータに変換し、圧縮・パスワードによる暗号化を行ったファイルを端末に出力すること

※ＣＳＶ出力後、「OK」ボタンは非活性。

※「CLOSE」ボタン押下により、ＣＳＶ出力画面を閉じ、稼働オーダ照会 検索結果画面を表示する。

画面のイメージを図 ２.３.４.１０.１－１に示す。

図 ２.３.４.１０.１－１ 稼働詳細情報ＣＳＶ 出力画面イメージ

稼働詳細情報 ＣＳＶ出力ファイルの名称は、表 ２.３.４.１０.１－１を参照。

表 ２.３.４.１０.１－１ 稼働詳細情報のＣＳＶ出力ファイル名称ルール

項番	稼働種別	圧縮・暗号化前ファイル名称	圧縮・暗号化後ファイル名称
1	・ＳＯ工事稼働（光・Ｖ－ＯＮＵ・テレビ接続） ・ＳＯ工事稼働（マンション等メタル屋内配線） ・ＳＯ工事稼働（専用線光） ・ＳＯ工事稼働（専用線メタル） ・ＳＯ工事稼働（専用線光・専用線共用） ・ＳＯ工事稼働（専用線メタル・専用線共用）	［「サービス総合工事エリア名」の末尾より１５文字］＋[工事日].csv *1	拡張子のみを.encに変更
2	現地調査稼働 コーディネート調査	[「組織名」の末尾より１５文字]＋[工事日].csv *1	拡張子のみを.encに変更

注）*1：工事日は、YYYYMMDD形式。

画面入力項目

稼働詳細情報 ＣＳＶ出力画面の入力項目を表 ２.３.４.１０.２－１に示す。

表 ２.３.４.１０.２－１ 稼働詳細情報 ＣＳＶ出力画面入力項目

項番	必須項目	項目名（和名）	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
1	－	OK *1	ボタン	－	－	－
2	－	CLOSE	ボタン	－	－	－

注）*1：押下後は、非活性。

アンカー

なし。

稼働設定状況照会 ファイルダウンロード画面

画面機能

稼働設定状況把握権限を有するユーザが本画面の操作を行う。

画面イメージを図 ２.３.４.１１.１－１に示す。

図 ２.３.４.１１.１－１ 稼働設定状況照会 ファイルダウンロード画面イメージ

ログインユーザの稼働設定状況照会ファイル作成予約状況またはファイル作成状況の一覧を表示する。

※一覧表示順は、予約日で降順表示する。

※ファイル作成処理が行われステータスが予約受付から変更されたものは、行に着色を行う。

予約情報が未登録の場合、ボタンおよびヘッダを表示する。

予約情報を選択し、「DownLoad」ボタン押下により、選択した予約情報の稼働設定状況照会ファイルをブラウザのダウンロード機能を使用してユーザ端末に転送する。

※通建会社ユーザの場合、当該ボタンは、非活性。

※ステータスが正常終了以外の予約情報を選択し、押下した場合、図 ２.３.４.１１.１－２に示すエラーメッセージをアラートにて表示する。

図 ２.３.４.１１.１－２ ダウンロード対象エラーアラートイメージ

ダウンロード処理は、何回でも実行可能。

ダウンロードファイルのデフォルト名称を表 ２.３.４.１１.１－１に示す。

※ファイルには、予約情報作成画面にて指定した条件をもとに抽出した情報をCSV形式ファイルに出力する。

表 ２.３.４.１１.１－１ ダウンロードファイル名称ルール

項番	ファイル名称 *1	備考
1	KADOU_[予約ユーザID]_[シーケンスNO]_[対象日]_[ファイル作成日].zip	格納されるファイルは、圧縮ファイルと同名のCSVファイルとする

注）*1：予約ユーザID：予約情報を作成したユーザのログインID

シーケンスNO：ファイル作成毎に発行されるシステムにて一意なコード

対象日：抽出対象日付（YYYYMMDD-YYYYMMDD）

ファイル作成日：ファイルの抽出が行われた日付

予約情報を選択し、「取消」ボタン押下により、図 ２.３.４.１１.１－３に示す確認用のダイアログを表示する。

※「OK」ボタン押下により、選択した予約情報の取消を実行し、「キャンセル」ボタン押下により、取消処理を中止する。

図 ２.３.４.１１.１－３ 予約情報取消確認ダイアログイメージ

予約情報を選択せず「DownLoad」ボタンまたは「取消」ボタン押下により、図 ２.３.４.１１.１－４に示すエラーメッセージをアラートにて表示する。

図 ２.３.４.１１.１－４ 予約情報未選択エラーアラートイメージ

「新規予約情報作成」ボタン押下により、稼働設定状況照会 条件設定画面に遷移する。

※保存可能な予約情報数は、ログインユーザ毎にシステム制限値（変更可能）にて設定した件数とし、超過した場合、「新規予約情報作成」ボタンを押下不可とする。

予約情報のステータスを表 ２.３.４.１１.１－２に示す。

表 ２.３.４.１１.１－２ ステータス一覧

項番	ステータス名	概要
1	予約受付中	稼働設定状況ファイル抽出待ちの状態
2	正常終了	稼働設定状況ファイル作成が正常に行われた状態
3	ファイル件数超過	バッチ起動時、設定した条件による抽出件数がシステム制限値を超過したことからファイルの作成が中断された状態
4	異常終了	その他エラーにより、ファイルの作成が中断された状態

画面入力項目

稼働設定状況照会 ファイルダウンロード画面の入力項目を表 ２.３.４.１１.２－１に示す。

表 ２.３.４.１１.２－１ 稼働設定状況照会 ファイルダウンロード画面入力項目

項番	必須項目	項目名（和名）	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
1	－	DownLoad	ボタン *1 *3	－	－	－
2	－	取消	ボタン	－	－	－
3	－	新規予約情報作成	ボタン	－	－	－
4	－	DownLoad	ボタン *3	－	－	－
5	－	取消	ボタン	－	－	－
6	○ *2	選択	ラジオボタン	－	－	－
7	－	予約日	表示のみ	－	－	－
8	－	ファイル作成日	表示のみ	－	－	－
9	－	稼働種別	表示のみ	－	－	－
10	－	支店名	表示のみ	－	－	－
11	－	組織名	表示のみ	－	－	－
12	－	エリア名	表示のみ	－	－	－
13	－	グループ名	表示のみ	－	－	－
14	－	対象期間	表示のみ	－	－	－
15	－	ステータス	表示のみ	－	－	－

注）*1：ファイルダウンロード用のポート番号を指定する。

*2：ダウンロードまたは取消処理時。

*3：通建会社ユーザの場合、ボタンは、非活性。

アンカー

なし。

稼働設定状況照会 条件設定画面

画面機能

稼働設定状況照会ファイル出力予約の条件を設定する。

画面イメージを図 ２.３.４.１２.１－１に示す。

図 ２.３.４.１２.１－１ 稼働設定状況照会 条件設定画面イメージ

「予約実行」ボタン押下により、図 ２.３.４.１２.１－２に示す実行確認用のダイアログを表示する。

※「OK」ボタン押下により、指定した条件にて予約登録し、「キャンセル」ボタン押下により、予約処理を中止する。

図 ２.３.４.１２.１－２ 予約実行確認ダイアログイメージ

稼働種別にＳＯ工事稼働（光・Ｖ－ＯＮＵ・テレビ接続）を指定し、予約を作成した場合、ＳＯ工事稼働（光）、ＶＣＡＳＴ稼働、およびテレビ接続工事稼働の稼働設定状況照会ファイルを作成する。

稼働設定状況照会ファイルの出力順は、工事日、組織コード、エリアコード、グループコード、稼働種別の昇順。

必須項目が未入力の状態にて「予約実行」ボタンを押下した場合、アラートにて入力必須エラーを通知する。

※指定条件により、抽出される稼働設定状況件数の上限は、システム制限値（変更可能）までとし、超過した場合、図 ２.３.４.１２.１－３に示す条件の再設定を促すメッセージを表示し、「条件設定」ボタン押下により、当該画面に遷移する。

図 ２.３.４.１２.１－３ 稼働設定状況取得件数超過イメージ

支店名および稼働種別が選択されていない場合、任意項目の選択を行うことはできない。

「クリア」ボタン押下により、入力項目を初期表示の状態に戻す。

「キャンセル」ボタン押下により、稼働設定状況照会 ファイルダウンロード画面に遷移する。

稼働種別により、エリア名、グループ名の表示制御（表 ２.３.４.１２.１－１参照）を行う。

※設定不可項目の場合、入力項目を非表示とする。

表 ２.３.４.１２.１－１稼働種別による項目表示制御

項番	項目名 稼働種別	エリア名	グループ名
現地調査稼働	×	×
ＳＯ工事稼働（光・Ｖ－ＯＮＵ・テレビ接続）	○	○
ＳＯ工事稼働（マンション等メタル屋内配線）	○	×
コーディネート稼働	×	×
ＳＯ工事稼働（専用線光）	○	×
ＳＯ工事稼働（専用線メタル）	○	×
ＳＯ工事稼働（専用線共用）	○	×

【凡例】○：表示、×：非表示

組織名プルダウンには、選択した支店名および稼働種別に関連する組織の一覧が表示される。

エリア名テキストボックスは、手入力不可とし、[エリア取得]アンカークリックにより、画面にて指定した稼働種別および組織名に該当する組織：エリア情報画面（図 ２.３.４.１３.１－１参照）を表示する。

[日付]アンカークリックにより、日付選択画面がポップアップ表示され、対象期間（日付（From）、日付（To））の指定を行う。

稼働設定状況照会ファイルの対象期間の範囲を選択する。

※対象期間は、1970年1月1日から2999年12月31日の間で自由に指定できる。

日付選択、組織：エリア情報、およびグループ情報のサブウィンドウ画面は、当該画面がアクティブになった際に閉じられる。

ファイルの出力条件変更時、表 ２.３.４.１２.１－２に示す関連項目の条件をクリアする。

表 ２.３.４.１２.１－２ ファイル出力項目変更時のクリア対象関連項目

項番	項目名	クリア関連項目
1	支店名	・稼働種別 ・組織名 ・エリア名 ・グループ名
2	稼働種別 *1	・組織名 ・エリア名 ・グループ名
3	組織名	・エリア名 ・グループ名
4	エリア名	・組織名 *2 ・グループ名 *3
5	グループ名	なし
6	対象期間 日付（From）	なし
7	対象期間 日付（To）	なし

注）*1：選択した稼働種別により、エリア名およびグループ名の項目は、非表示になる。

*2：エリア名変更時、組織名にも値を反映する。

*3：グループ名は、組織：エリア情報画面にて「設定」ボタンを押下した場合、クリアする。

対象グループ名テキストボックスは、手入力不可とする。

[グループ取得]アンカーは、通常無効とし、対象エリアに任意の値を設定した場合、リンク機能が有効となる。

※有効の時に[グループ取得]アンカーがクリックされた場合、画面にて指定した組織・エリアに括り付いたグループ一覧画面をポップアップ表示する。

システムが保持する全支店をプルダウン表示する。

選択した支店の専用線共用稼働使用可否により、表 ２.３.４.１２.１－３に示す稼働種別の表示制御を行う。

表 ２.３.４.１２.１－３ 専用線共用稼働使用可否による稼働種別の表示制御

項番	稼働種別	専用線共用稼働使用可否	表示／非表示
1	ＳＯ工事稼働（専用線共用）	使用不可	非表示
2	使用可	表示

画面入力項目

稼働設定状況照会 ファイルダウンロード画面の入力項目を表 ２.３.４.１２.２－１に示す。

表 ２.３.４.１２.２－１ 稼働設定状況照会 条件設定画面入力項目

項番	必須項目	項目名（和名）	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
－	予約実行	ボタン	－	－	－
－	クリア	ボタン	－	－	－
－	キャンセル	ボタン	－	－	－
○	支店名	リスト	システムが保持する全支店	－	先頭の支店
○	稼働種別	リスト	選択→ ・空白 ・現地調査稼働 ・ＳＯ工事稼働（光・Ｖ－ＯＮＵ・テレビ接続） ・ＳＯ工事稼働（マンション等メタル屋内配線） ・コーディネート稼働 ・ＳＯ工事稼働（専用線光） ・ＳＯ工事稼働（専用線メタル） ・ＳＯ工事稼働（専用線共用） *1	－	－
－	組織名	リスト	選択→ ・選択した支店、稼働種別に属する組織一覧	－	－
－	エリア名	テキスト	手入力不可	－	－
－	グループ名	テキスト	手入力不可	－	－
○	対象期間 日付（From）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
○	対象期間 日付（To）	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－

注）*1：表 ２.３.４.１２.１－３に示す表示制御を行う。

稼働設定状況件数超過画面の入力項目を表 ２.３.４.１２.２－２に示す。

表 ２.３.４.１２.２－２ 稼働設定状況件数超過画面入力項目

項番	必須項目	項目名（和名）	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
1	－	条件設定	ボタン	－	－	－
2	－	メッセージ	表示のみ	－	－	－

アンカー

稼働設定状況照会 条件設定画面のアンカー項目を表 ２.３.４.１２.３－１に示す。

表 ２.３.４.１２.３－１ 稼働設定状況照会 条件設定画面アンカー項目

項番	項目名（和名）	リンク先	表示ウインドウ
1	エリア取得	組織：エリア情報画面	サブウィンドウ
2	グループ取得	グループ情報画面	サブウィンドウ
3	日付（From）	日付選択画面	サブウィンドウ
4	日付（To）	日付選択画面	サブウィンドウ

組織・エリア情報画面

画面機能

組織およびエリア情報を設定する。

画面イメージを図 ２.３.４.１３.１－１に示す。

図 ２.３.４.１３.１－１ 組織・エリア情報設定イメージ

組織名およびエリア名の一覧を表示する。

※一覧表示順は、組織コード、エリアコードの昇順にて表示する。

※呼び出し元画面で選択した稼働種別に対応するエリア情報を表示する。

「設定」ボタン押下により、選択した組織およびエリアの情報を親画面に設定する。

画面入力項目

組織・エリア情報画面の入力項目を表 ２.３.４.１３.２－１に示す。

表 ２.３.４.１３.２－１ 組織・エリア情報画面入力項目

項番	必須項目	項目名（和名）	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
1	－	設定	ボタン	－	－	－
2	－	選択	ラジオボタン	－	－	－
3	－	組織名：エリア名	表示のみ	－	－	－
4	－	エリアコード	表示のみ	－	－	－

アンカー

なし。

グループ情報画面

画面機能

グループ名を設定する。

画面イメージを図 ２.３.４.１４.１－１に示す。

図 ２.３.４.１４.１－１ グループ情報画面イメージ

親画面にて指定した対象組織・対象エリアに括り付いたグループ名の一覧を表示する。

※一覧表示順は、グループコードの昇順表示。

「設定」ボタン押下により、選択したグループの情報を親画面に設定する。

表示するグループ情報が存在しない場合、その旨を通知するメッセージを表示する。

※グループ情報画面イメージ（検索結果が存在しない場合）を図 ２.３.４.１４.１－２示す。

図 ２.３.４.１４.１－２ グループ情報画面イメージ（検索結果が存在しない場合）

画面入力項目

グループ情報画面の入力項目を表 ２.３.４.１４.２－１に示す。

表 ２.３.４.１４.２－１ グループ情報画面入力項目

項番	必須項目	項目名（和名）	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
1	－	設定	ボタン	－	－	－
2	－	選択	ラジオボタン	－	－	－
3	－	グループ情報	表示のみ	－	－	－

アンカー

なし。

収容区域別稼働管理 収容区域選択画面

画面機能

稼働情報管理権限を有するユーザが本画面の操作を行う。

画面イメージを図 ２.３.４.１５.１－１に示す。

図 ２.３.４.１５.１－１ 収容区域選択画面イメージ

対象支店は、表 ２.３.４.１５.１－１に示す条件の表示制御を行う。

表 ２.３.４.１５.１－１ 対象支店の表示制御

項番	ブロック	プルダウン表示 *2	デフォルト
1	設定あり	ユーザのブロックに括りつく支店	リストの先頭
2	設定なし	ユーザの所属支店	ユーザの所属支店

注）*2：支店コードの昇順表示。

対象支店を変更した場合、組織コード、サービス総合工事エリア、および収容区域は、デフォルト値を表示する。

組織コードは、選択した対象支店に括り付くＳＯ工事稼働（光）、ＳＯ工事稼働（マンション等メタル屋内配線）、ＶＣＡＳＴ稼働、テレビ接続工事稼働、ＳＯ工事稼働（専用線光）、またはＳＯ工事稼働（専用線メタル）を保持する組織を表示する。

組織コードの選択により、サービス総合工事エリアおよび収容区域を選択可能とする。

※収容区域選択画面にて組織コード未選択時に「表示」ボタンを押下した場合のアラートイメージを図 ２.３.４.１５.１－２に示す。

図 ２.３.４.１５.１－２ 組織コード未選択時に「表示」ボタンを押下した場合のアラートイメージ

組織コードを変更した場合、サービス総合工事エリアおよび収容区域には、下記内容を表示する。

・サービス総合工事エリア：先頭のサービス総合工事エリアコードおよびサービス総合工事エリア名

・収容区域：先頭の収容区域名（サービス総合工事エリアの再選択時も同様）

サービス総合工事エリアは、選択した組織に所属するサービス総合工事エリアを表示する。

収容区域は、選択したサービス総合工事エリアに所属する収容区域を表示する。

「表示」ボタン押下により、入力項目の内容にて稼働状態設定画面を表示する。

「表示」ボタン押下時、必須項目が未入力の場合、アラート（図 ２.３.４.１５.１－２参照）にて入力必須エラーを通知する。

画面入力項目

収容区域選択画面の入力項目を表 ２.３.４.１５.２－１に示す。

表 ２.３.４.１５.２－１ 収容区域選択画面入力項目

項番	必須項目	項目名（和名）	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
1	○	対象支店	リスト	選択→ *1	－	*1
2	○	組織コード	リスト	選択→ *2	－	--選択してください--
3	○	サービス総合工事エリア	リスト	選択→ *3	－	－
4	○	収容区域	リスト	選択→ *4	－	－
5	－	表示	ボタン	－	－	－

注）*1：表 ２.３.４.１５.１－１を参照。

*2：選択した支店に括り付くＳＯ工事稼働（光）、ＳＯ工事稼働（マンション等メタル屋内配線）、ＶＣＡＳＴ稼働、テレビ接続工事稼働、ＳＯ工事稼働（専用線光）、またはＳＯ工事稼働（専用線メタル）を保持する組織コードおよび組織名を組織コードの昇順にて表示。

*3：組織コードの担当するサービス総合工事エリアコードおよびサービス総合工事エリア名をサービス総合工事エリアコードの昇順表示。

*4：サービス総合工事エリアの担当する収容区域名を収容区域コードの昇順表示。

アンカー

なし。

収容区域別稼働管理 稼働状態設定画面

画面機能

収容区域毎に曜日単位による稼働の有無を設定する。

画面イメージを図 ２.３.４.１６.１－１に示す。

図 ２.３.４.１６.１－１ 稼働状態設定画面イメージ

収容区域選択画面にて指定した収容区域の曜日単位の稼働有無を表示する。

「更新」ボタン押下により、入力した稼働有無を登録し、図 ２.３.４.１６.１－２に示す更新結果とメッセージを表示する。

図 ２.３.４.１６.１－２ 稼働状態設定画面にて更新した場合のイメージ

更新前および更新後は、同一のページを使用し、更新後は、「キャンセル」ボタンの表示を「終了」ボタンに変更する。（図 ２.３.４.１６.１－２参照）

「キャンセル」ボタンまたは「終了」ボタン押下により、収容区域選択画面（収容区域別稼働管理画面内のみ入力項目保持）に遷移する。

※この場合、入力した稼働有無は登録しない。

更新に失敗した場合、システムエラーとなりログアウト後、図 ２.３.４.１６.１－３のエラーメッセージを表示する。

図 ２.３.４.１６.１－３ 稼働状態設定画面にて更新に失敗した場合のイメージ

画面入力項目

稼働状態設定画面の入力項目を表 ２.３.４.１６.２－１に示す。

表 ２.３.４.１６.２－１ 稼働状態設定画面入力項目（１／２）

項番	必須項目	項目名（和名）	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
1	－	更新	ボタン	－	－	－
2	－	キャンセル *1	ボタン	－	－	－
3	－	終了 *1	ボタン	－	－	－
4	－	収容区域	表示のみ	－	－	－
フレッツ
5	○	月曜稼働有無	リスト	選択→ ・有 ・無	－	登録値 *2
6	○	火曜稼働有無	リスト	選択→ ・有 ・無	－	登録値 *2
7	○	水曜稼働有無	リスト	選択→ ・有 ・無	－	登録値 *2
8	○	木曜稼働有無	リスト	選択→ ・有 ・無	－	登録値 *2
9	○	金曜稼働有無	リスト	選択→ ・有 ・無	－	登録値 *2
10	○	土曜稼働有無	リスト	選択→ ・有 ・無	－	登録値 *2
11	○	日曜稼働有無	リスト	選択→ ・有 ・無	－	登録値 *2
12	○	祝日稼働有無	リスト	選択→ ・有 ・無	－	登録値 *2
専用線
13	○	月曜稼働有無	リスト	選択→ ・有 ・無	－	登録値 *2
14	○	火曜稼働有無	リスト	選択→ ・有 ・無	－	登録値 *2
15	○	水曜稼働有無	リスト	選択→ ・有 ・無	－	登録値 *2

表 ２.３.４.１６.２－１ 稼働状態設定画面入力項目（２／２）

項番	必須項目	項目名（和名）	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
16	○	木曜稼働有無	リスト	選択→ ・有 ・無	－	登録値 *2
17	○	金曜稼働有無	リスト	選択→ ・有 ・無	－	登録値 *2
18	○	土曜稼働有無	リスト	選択→ ・有 ・無	－	登録値 *3
19	○	日曜稼働有無	リスト	選択→ ・有 ・無	－	登録値 *3
20	○	祝日稼働有無	リスト	選択→ ・有 ・無	－	登録値 *3

注）*1：更新後、「キャンセル」ボタンの表記を「終了」ボタンに変更。

*2：対象収容区域のレコードが存在しない場合、‘有’をデフォルト値として表示。

*3：対象収容区域のレコードが存在しない場合、‘無’をデフォルト値として表示。

アンカー

なし。

収容区域閉塞設定画面

画面機能

収容区域毎に稼働の閉塞を設定する。

稼働情報照会画面の稼働種別をもとに、サービス総合工事エリアまたは組織に括りつく収容区域を一覧で表示する。稼働種別とサービス総合工事エリアまたは組織の関係を表 ２.３.４.１７.１－１示す。一覧は収容区域コードの昇順にソートし表示する。また、工事日および稼働種別をもとに収容区域の閉塞状態を表示する。

画面イメージを図 ２.３.４.１７.１－１に示す。

図 ２.３.４.１７.１－１ 収容区域閉塞設定画面イメージ

表 ２.３.４.１７.１－１ 稼働種別とサービス総合工事エリアまたは組織の関係

項番	稼働種別	サービス総合工事エリア／組織
1	ＳＯ工事稼働（光・Ｖ－ＯＮＵ・テレビ接続）	サービス総合工事エリア
2	ＳＯ工事稼働（マンション等メタル屋内配線）
3	ＳＯ工事稼働（専用線光）
4	ＳＯ工事稼働（専用線メタル）
5	ＳＯ工事稼働（専用線光・専用線共用）
6	ＳＯ工事稼働（専用線メタル・専用線共用）
7	現地調査稼働	組織
8	コーディネート稼働

「全閉塞」ボタン押下により、閉塞ありラジオボタンを全て選択状態にする。

「全閉塞解除」ボタン押下により、閉塞なしラジオボタンを全て選択状態にする。

当該の収容区域が閉塞中の場合、閉塞状態項目に‘閉塞’を表示する。

「更新」ボタン押下により、収容区域閉塞設定確認ダイアログを表示する。

確認ダイアログイメージを図 ２.３.４.１７.１－２に示す。

図 ２.３.４.１７.１－２ 収容区域閉塞設定確認ダイアログイメージ

確認ダイアログにて「OK」ボタン押下により、閉塞あり／閉塞なしラジオボタンの選択状態により収容区域の閉塞状態を設定し、本画面を閉じる。その後、稼働情報照会画面の再検索を実施する。

「閉じる」ボタンを押下した場合、編集内容を破棄し本画面を閉じる。

画面入力項目

画面入力項目を表 ２.３.４.１７.２－１に示す。

表 ２.３.４.１７.２－１ 収容区域閉塞設定画面入力項目

項番	必須項目	項目名（和名）	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
1	－	全閉塞	ボタン	－	－	－
2	－	全閉塞解除	ボタン	－	－	－
3	－	閉塞	ラジオボタン	選択→ ・閉塞あり ・閉塞なし	－	*1
4	－	閉塞状態	表示のみ	－	－	－
5	－	収容区域名	表示のみ	－	－	－
6	－	収容区域コード	表示のみ	－	－	－
7	－	更新	ボタン	－	－	－
8	－	閉じる	ボタン	－	－	－

注）*1：当該の収容区域が閉塞中の場合、閉塞ありを選択状態とする。また、当該の収容区域が閉塞していない場合、閉塞なしを選択状態にする。

アンカー

なし。

収容区域閉塞画面

画面機能

工事日および稼働種別をもとに閉塞中の収容区域を一覧で表示する。一覧は収容区域コードの昇順にソートし表示する。

画面イメージを図 ２.３.４.１８.１－１に示す。

図 ２.３.４.１８.１－１ 収容区域閉塞画面イメージ

「閉じる」ボタンを押下した場合、本画面を閉じる。

画面入力項目

画面入力項目を表 ２.３.４.１８.２－１に示す。

表 ２.３.４.１８.２－１ 収容区域閉塞画面入力項目

項番	必須項目	項目名（和名）	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
1	－	閉塞中収容区域	表示のみ	－	－	－
2	－	閉じる	ボタン	－	－	－

アンカー

なし。

2022-3_02 全面追加 稼働開放・閉塞設定画面

画面機能

条件指定により、対象支店、稼働種別、組織コード、サービス総合工事エリア、グループ名が管理する稼働開放・閉塞設定を表示し、設定内容を更新する。

稼働開放・閉塞設定画面のイメージを図 ２.３.４.１９.１－１に示す。

ACPF-KK-2022-3-0025 変更

図 ２.３.４.１９.１－１稼働開放・閉塞設定画面イメージ

対象支店は、表 ２.３.４.１９.１－１に示す条件の表示制御を行う。

表 ２.３.４.１９.１－１ 対象支店の表示制御

項番	ユーザ	ブロック	プルダウン表示 *1	デフォルト選択
支店ユーザ	設定あり	ユーザのブロックに括りつく支店	リストの先頭
設定なし	ユーザの所属支店	ユーザの所属支店
通建ユーザ	設定あり	ユーザのブロックに括りつく組織が所属する支店	リストの先頭
設定なし	ユーザの所属支店	ユーザの所属支店

注）*1：支店コードの昇順表示。

2022-3_02 全面追加 稼働種別は、表 ２.３.４.１９.１－２に示す条件の表示制御を行う。また、稼働種別：ＳＯ工事稼働（専用線共用）は、選択した支店の専用線共用稼働使用可否が使用可の場合、表示、使用不可の場合、非表示とする。

表 ２.３.４.１９.１－２ 稼働種別の表示制御

項番	ユーザ	ブロック	プルダウンの表示 *1
支店ユーザ	－	選択した対象支店に括りつく組織に属する稼働種別
通建ユーザ	設定あり	選択した対象支店に括りつくユーザの所属ブロックの対象組織に属する稼働種別
設定なし	ユーザの所属組織に属する稼働種別

注）*1：稼働種別の昇順表示。先頭空白。

空白以外の稼働種別を選択することにより、組織コードを選択可能とする。

組織コードは、表 ２.３.４.１９.１－３に示す条件の表示制御を行う。

表 ２.３.４.１９.１－３ 組織コードの表示制御

項番	ユーザ	ブロック	プルダウンの表示 *1
支店ユーザ	－	選択した対象支店および稼働種別に括りつく組織
通建ユーザ	設定あり	選択した対象支店および稼働種別に括りつく、ユーザの所属ブロックの対象組織
設定なし	ユーザの所属組織

注）*1：組織コードの昇順表示。先頭空白。

サービス総合工事エリアおよびグループ名は、選択された稼働種別に応じて、表示／非表示を制御する。制御内容を表 ２.３.４.１９.１－４に示す。

表 ２.３.４.１９.１－４ 稼働種別毎の表示制御

項番	稼働種別	サービス総合工事エリア	グループ名
ＳＯ工事稼働（光）	○	○
ＶＣＡＳＴ稼働	○	○
テレビ接続工事稼働	○	○
ＳＯ工事稼働（マンション等メタル屋内配線）	○	×
ＳＯ工事稼働（専用線光）	○	×
ＳＯ工事稼働（専用線メタル）	○	×
ＳＯ工事稼働（専用線共用）	○	×
現地調査稼働	×	×
コーディネート稼働	×	×

【凡例】○：表示、×：非表示

2022-3_02 全面追加 空白以外の組織コードを選択することにより、サービス総合工事エリアを選択可能とする。

サービス総合工事エリアは、選択した組織コードに所属するサービス総合工事エリアをコード値の昇順に表示し、先頭は空白とする。

空白以外のサービス総合工事エリアを選択することにより、グループ名を選択可能とする。

グループ名は、サービス総合工事エリアに所属する稼働グループをコード値の昇順に表示し、先頭は空白とする。

検索条件表示部各項目の値を変更した場合、連動して他の項目の選択値を変更する。変更する内容を表 ２.３.４.１９.１－５に示す。

表 ２.３.４.１９.１－５ プルダウン選択変更時の連動動作

項番	変更される項目	変更した項目
対象支店	稼働種別	組織コード	サービス総合工事エリア	グループ名
対象支店	－	－	－	－
稼働種別	○	－	－	－
組織コード	○	○	－	－
サービス総合工事 エリア	○	○	○	－
グループ名	○	○	○	○

【凡例】○：空白選択、－：変更なし

「上限値ＣＳＶ出力」、「上限値設定」または「表示」ボタン押下時、必須項目が未入力の場合、必須入力エラーとする。各ボタンに対する検索条件表示部各項目の必須／任意について表 ２.３.４.１９.１－６、必須入力エラー時のアラートイメージを図 ２.３.４.１９.１－２に示す。

表 ２.３.４.１９.１－６ 検索条件項目の必須／任意

項番	対象項目	ボタン名
表示	上限値設定	上限値ＣＳＶ出力
支店
稼働種別	○
組織コード	○
サービス総合工事エリア *1	○
グループ名 *1	○

【凡例】◎：必須、○：任意

注）*1：選択している稼働種別に応じて非表示となっている場合、必須／任意に関わらず、入力不可

2022-3_02 全面追加

図 ２.３.４.１９.１－２ 必須項目未選択エラーアラートイメージ

「上限値ＣＳＶ出力」ボタン押下時、出力件数を確認し、0件の場合、アラートメッセージを表示する。0件以外の場合、全画面表示にて稼働上限値ＣＳＶ出力画面を表示する。0件時のアラートイメージを図 ２.３.４.１９.１－３に示す。

図 ２.３.４.１９.１－３ 出力件数0件エラーアラートイメージ

「上限値設定」ボタン押下により、稼働開放・上限値設定画面を表示する。

「表示」ボタン押下により、画面下段に指定条件と条件に一致する開放設定および閉塞設定を表示する。無効、タイミング、および割合は登録値が存在する場合、登録値を表示する。存在しない場合、無効チェックボックスは未選択、タイミングおよび割合は0を表示する。稼働種別がＳＯ工事稼働（専用線共用）の場合、閉塞設定の「タイミング」欄は入力不可とする。「表示」ボタン押下後の稼働開放・閉塞設定画面の画面イメージを図 ２.３.４.１９.１－４～図 ２.３.４.１９.１－７に示す。

図 ２.３.４.１９.１－４ 稼働開放・閉塞設定画面（開放・閉塞設定表示後）イメージ（稼働種別：ＳＯ工事稼働（光）、ＶＣＡＳＴ稼働、テレビ接続工事稼働の場合）

ACPF-KK-2022-3-0025 変更 2022-3_02 全面追加

図 ２.３.４.１９.１－５ 稼働開放・閉塞設定画面（開放・閉塞設定表示後）イメージ（稼働種別：ＳＯ工事稼働（マンション等メタル屋内配線）、ＳＯ工事稼働（専用線光）、ＳＯ工事稼働（専用線メタル）の場合）

ACPF-KK-2022-3-0025 変更 2022-3_02 全面追加

図 ２.３.４.１９.１－６ 稼働開放・閉塞設定画面（開放・閉塞設定表示後）イメージ（稼働種別：ＳＯ工事稼働（専用線共用）の場合）

ACPF-KK-2022-3-0025 変更 2022-3_02 全面追加

図 ２.３.４.１９.１－７ 稼働開放・閉塞設定画面（開放・閉塞設定表示後）イメージ（稼働種別：現地調査稼働、コーディネート稼働の場合）

稼働開放・上限値設定画面より本画面を表示する場合、検索条件項目部のみを表示し、値を設定した状態で表示する。

2022-3_02 全面追加 「更新」ボタン押下により、入力チェックを行う。入力チェックが正常な場合、稼働開放・閉塞設定更新確認ダイアログを表示する。確認ダイアログイメージを図 ２.３.４.１９.１－８に示す。

図 ２.３.４.１９.１－８ 更新確認ダイアログイメージ

確認ダイアログにて「OK」ボタン押下により、稼働開放・閉塞設定の更新処理を行う。稼働種別がＳＯ工事稼働（光）、ＶＣＡＳＴ稼働、またはテレビ接続工事稼働の場合、閉塞設定のタイミングを当該稼働種別全てに対して更新する。更新処理が正常終了した場合、完了メッセージを表示する。完了メッセージの表示イメージを図 ２.３.４.１９.１－９に示す。

ACPF-KK-2022-3-0025 変更

ACPF-DE-2022-3-0048_ 0057000 変更

図 ２.３.４.１９.１－９ 完了メッセージ表示イメージ

2022-3_02 全面追加 単項目チェック

タイミングおよび割合について、必須チェック、属性チェック、および許容値チェックを行う。稼働種別がＳＯ工事稼働（専用線共用）の場合、閉塞設定は入力不可のため、開放設定のみチェックする。各項目の許容値を表 ２.３.４.１９.１－７に示す。

表 ２.３.４.１９.１－７ タイミングおよび割合の許容値

項番	稼働種別	許容値
タイミング	割合
ＳＯ工事稼働（専用線）系 *1	365以下	100以下
上記以外	180以下

注）*1：対象の稼働種別は、ＳＯ工事稼働（専用線光）、ＳＯ工事稼働（専用線メタル）、またはＳＯ工事稼働（専用線共用）

ACPF-KK-2022-3-0025 変更 チェックエラーの場合、エラー箇所を赤色に着色し、アラートにてエラーを表示する。エラー箇所の着色イメージを図 ２.３.４.１９.１－１０に、アラートイメージを図 ２.３.４.１９.１－１１に示す。

図 ２.３.４.１９.１－１０ 単項目チェックエラー着色イメージ

2022-3_02 全面追加

図 ２.３.４.１９.１－１１ 単項目チェックエラーアラートイメージ

ACPF-KK-2022-3-0025 追加

相関チェック

相関チェックは、タイミング値が0以外が設定されているときのみ行う。

表 ２.３.４.１９.１－８ 相関チェック対象

タイミング	割合	相関チェック	備考
0	0	対象外	“0日前”は無効値のため
0	1以上	対象外	“0日前”は無効値のため
1以上	0	対象	“0%”は有効値
1以上	1以上	対象

同一時間帯の稼働開放のタイミングおよび割合について、以下のチェックを行う。

同一タイミングチェック：同じタイミングが設定されている場合、エラー

同一割合チェック ：同じ割合が設定されている場合、エラー

割合配分チェック ：現在日に近いタイミングの割合が小さい場合、エラー

相関チェックエラーの場合、エラー箇所を赤色に着色し、アラートを表示する。エラー箇所の着色イメージを図 ２.３.４.１９.１－１２に、アラートイメージを図 ２.３.４.１９.１－１３に示す。

2022-3_02 全面追加

ACPF-KK-2022-3-0025 変更

図 ２.３.４.１９.１－１２ 相関チェックエラー着色イメージ

図 ２.３.４.１９.１－１３ 相関チェックエラーアラートイメージ

「更新」ボタン押下時、更新完了メッセージを表示している場合、メッセージを削除し、入力チェックを行う。

2022-3_02 全面追加 画面入力項目

稼働開放・閉塞設定画面の入力項目を表 ２.３.４.１９.２－１に示す。

表 ２.３.４.１９.２－１ 稼働開放・閉塞設定画面入力項目（１／２）

項番	必須項目	項目名（和名）	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
検索条件表示部
－	上限値ＣＳＶ出力	ボタン	－	－	－
－	上限値設定	ボタン	－	－	－
－	表示	ボタン	－	－	－
○ *1	対象支店	リスト	選択→ *3	－	*3
○ *1	稼働種別	リスト	選択→ ・空白 ・現地調査稼働 ・ＳＯ工事稼働（光） ・コーディネート稼働 ・ＳＯ工事稼働（マンション等メタル屋内配線） ・ＶＣＡＳＴ稼働 ・テレビ接続工事稼働 ・ＳＯ工事稼働（専用線光） ・ＳＯ工事稼働（専用線メタル） ・ＳＯ工事稼働（専用線共用） *4	－	空白
○ *1	組織コード	リスト	選択→ *5	－	空白
○ *1	サービス総合工事エリア *2	リスト	選択→ *6	－	空白
○ *1	グループ名 *2	リスト	選択→ *7	－	空白
開放・閉塞設定表示部
－	更新	ボタン	－	－	－
－	指定条件（組織コード）	表示のみ	－	－	－
－	指定条件（稼働種別）	表示のみ	－	－	－
－	指定条件（サービス総合工事エリア）	表示のみ	－	－	－

表 ２.３.４.１９.２－１ 稼働開放・閉塞設定画面入力項目（２／２） 2022-3_02 全面追加

項番	必須項目	項目名（和名）	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
－	指定条件（グループ名）	表示のみ	－	－	－
－	指定条件（対象支店）	表示のみ	－	－	－
－	時間帯	表示のみ	－	－	－
開放設定
－	無効	チェックボックス	－	－	登録値 *9
○ *8	パターン１（タイミング）	テキスト	半角数字	3	登録値 *10
○ *8	パターン１（割合）	テキスト	半角数字	3	登録値 *10
○ *8	パターン２（タイミング）	テキスト	半角数字	3	登録値 *10
○ *8	パターン２（割合）	テキスト	半角数字	3	登録値 *10
○ *8	パターン３（タイミング）	テキスト	半角数字	3	登録値 *10
○ *8	パターン３（割合）	テキスト	半角数字	3	登録値 *10
○ *8	パターン４（タイミング）	テキスト	半角数字	3	登録値 *10
○ *8	パターン４（割合）	テキスト	半角数字	3	登録値 *10
○ *8	パターン５（タイミング）	テキスト	半角数字	3	登録値 *10
○ *8	パターン５（割合）	テキスト	半角数字	3	登録値 *10
閉塞設定
○ *8	タイミング	テキスト	半角数字	3	登録値 *10

注）*1：詳細は「２.３.４.１９.１(１２)」を参照

*2：表 ２.３.４.１９.１－４を参照。

*3：表 ２.３.４.１９.１－１を参照。

*4：詳細は「２.３.４.１９.１(３)」を参照。

*5：表 ２.３.４.１９.１－３を参照。

*6：詳細は「２.３.４.１９.１(８)」を参照。

*7：詳細は「２.３.４.１９.１(１０)」を参照。

*8：詳細は「２.３.４.１９.１(１７)(A)①」を参照。

*9：登録されていない場合、未選択。

*10：登録されていない場合、0を表示。

2022-3_02 全面追加

アンカー

なし。

2022-3_02 全面追加 稼働開放・上限値設定画面

画面機能

稼働開放の母数となる上限値を日単位に設定する。

画面イメージを図 ２.３.４.２０.１－１～図 ２.３.４.２０.１－３に示す。

ACPF-KK-2022-3-0025_0056974 変更

図 ２.３.４.２０.１－１ 稼働開放・上限値設定画面イメージ（稼働種別：ＳＯ工事稼働（光）、ＶＣＡＳＴ稼働、テレビ接続工事稼働の場合）

ACPF-KK-2022-3-0025_0056974 変更 2022-3_02 全面追加

図 ２.３.４.２０.１－２ 稼働開放・上限値設定画面イメージ（稼働種別：ＳＯ工事稼働（マンション等メタル屋内配線）、ＳＯ工事稼働（専用線光）、ＳＯ工事稼働（専用線メタル）、ＳＯ工事稼働（専用線共用）の場合）

ACPF-KK-2022-3-0025_0056974 変更 2022-3_02 全面追加

図 ２.３.４.２０.１－３ 稼働開放・上限値設定画面イメージ（稼働種別：現地調査稼働、コーディネート稼働の場合）

オペレーション実施日の月初1日から13ヶ月後の末日までの上限値を表示・編集可能とする。

画面初期表示の一括チェックボックスは未選択とし、上限値は登録値を表示、登録されていない箇所は0を表示する。また、月の末日が31日に満たない場合、該当箇所はハイフンを表示する。

「一括設定」ボタン押下により、上限値一括設定画面をポップアップ表示する。上限値一括設定画面より週間設定（上限値）が設定された場合、稼働開放・上限値設定画面の一括チェックボックスで選択した年月に反映する。

「更新」ボタン押下時、上限値一括設定画面が表示されている場合、上限値一括設定画面を閉じる。

「更新」ボタン押下により、上限値の入力チェックとして必須チェックおよび型チェックを行う。入力チェックが正常の場合、確認ダイアログを表示する。

確認ダイアログイメージを図 ２.３.４.２０.１－４に示す。

2022-3_02 全面追加

図 ２.３.４.２０.１－４ 上限値更新確認ダイアログイメージ

上限値更新確認ダイアログにて「OK」ボタン押下により、上限値の更新処理を行う。更新に成功した場合、更新完了のメッセージを表示する。更新完了の画面イメージを図 ２.３.４.２０.１－５に示す。

ACPF-KK-2022-3-0025_0056974 変更

図 ２.３.４.２０.１－５ 更新完了メッセージイメージ

「更新」ボタン押下時、更新完了メッセージを表示している場合、メッセージを削除し、入力チェックを行う。

2022-3_02 全面追加 入力チェックでエラーが発生した場合、エラー箇所を赤色に着色し、アラートを表示する。

エラー箇所の着色イメージを図 ２.３.４.２０.１－６に、アラートイメージを図 ２.３.４.２０.１－７に示す。

ACPF-KK-2022-3-0025_0056974 変更 新規

図 ２.３.４.２０.１－６ 「更新」ボタン押下時のエラー箇所着色イメージ

図 ２.３.４.２０.１－７ 上限値入力エラーアラートイメージ

「戻る」ボタン押下により、稼働開放・閉塞設定画面に遷移する。

2022-3_02 全面追加 「戻る」ボタン押下時、表示している上限値に更新処理が行われていない上限値が含まれている場合、確認ダイアログを表示する。

確認ダイアログイメージを図 ２.３.４.２０.１－８に示す。

図 ２.３.４.２０.１－８ 戻る確認ダイアログイメージ

確認ダイアログにて「OK」ボタン押下により、稼働開放・閉塞設定画面に遷移する。

2022-3_02 全面追加 画面入力項目

稼働開放・上限値設定画面の入力項目を表 ２.３.４.２０.２－１に示す。

表 ２.３.４.２０.２－１ 稼働開放・上限値設定画面入力項目

項番	必須項目	項目名（和名）	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
－	一括設定	ボタン	－	－	－
－	更新	ボタン	－	－	－
－	戻る	ボタン	－	－	－
－	組織コード	表示のみ	－	－	－
－	稼働種別	表示のみ	－	－	－
－	サービス総合工事エリア *1	表示のみ	－	－	－
－	グループ名 *2	表示のみ	－	－	－
－	表示期間	表示のみ	－	－	－
－	支店	表示のみ	－	－	－
－	一括	チェックボックス	－	－	未選択
－	工事日	表示のみ	－	－	－
－	時間帯	表示のみ	－	－	－
○ *3	上限値	テキスト *5	半角数字	3	登録値 *4

注）*1：稼働種別がＳＯ工事稼働（光）、ＶＣＡＳＴ稼働、テレビ接続稼働、ＳＯ工事稼働（マンション等メタル屋内配線）、ＳＯ工事稼働（専用線光）、ＳＯ工事稼働（専用線メタル）、ＳＯ工事稼働（専用線共用）の場合、表示。

*2：稼働種別がＳＯ工事稼働（光）、ＶＣＡＳＴ稼働、テレビ接続稼働の場合、表示。

*3：「更新」ボタン押下時の入力チェックにて、必須項目。

*4：上限値の設定がない箇所のデフォルト値は0とし、月の末日が31日に満たない場合、該当箇所はハイフンを表示。

*5：月の末日が31日に満たない場合、表示のみ。

アンカー

なし。

2022-3_02 全面追加 上限値一括設定画面

画面機能

稼働開放・上限値設定画面より呼び出し、稼働開放・上限値設定画面の上限値に週間設定（上限値）を設定する。

上限値一括設定画面の入力内容を保持している場合、保持している入力内容を表示する。保持していない場合は週間設定（曜日）が未選択および全ての上限値で0を表示する。

画面イメージを図 ２.３.４.２１.１－１に示す。

図 ２.３.４.２１.１－１ 上限値一括設定画面イメージ

「週間反映」ボタン押下により、上限値の入力チェックを実施し、上限値が未入力または半角数字以外の場合、エラー箇所を赤色に着色し、アラートを表示する。

エラー箇所の着色イメージを図 ２.３.４.２１.１－２に、アラートイメージを図 ２.３.４.２１.１－３に示す。

2022-3_02 全面追加

図 ２.３.４.２１.１－２ 「週間反映」ボタン押下時のエラー箇所着色イメージ

図 ２.３.４.２１.１－３ 上限値入力エラーアラートイメージ

「週間反映」ボタン押下時の上限値にエラーがない場合、週間設定（曜日）で選択した曜日の週間設定（上限値）に値を設定する。

「クリア」ボタン押下により、入力内容を初期表示の状態に戻す。初期表示の詳細は、「２.３.４.２１.１(１)」の入力内容を保持していない場合の表示内容を参照すること。

「一括設定」ボタン押下により、週間設定（上限値）の入力チェックを実施し、週間設定（上限値）が未入力または半角数字以外の場合、エラー箇所を赤色に着色し、アラートを表示する。

エラー箇所の着色イメージを図 ２.３.４.２１.１－４に、アラートイメージを図 ２.３.４.２１.１－３に示す。

2022-3_02 全面追加

図 ２.３.４.２１.１－４ 「一括設定」ボタン押下時のエラー箇所着色イメージ

「一括設定」ボタン押下時の週間設定（上限値）にエラーがない場合、上限値一括設定確認ダイアログを表示する。

確認ダイアログイメージを図 ２.３.４.２１.１－５に示す。

図 ２.３.４.２１.１－５ 上限値一括設定確認ダイアログイメージ

「一括設定」ボタンの確認ダイアログにて「OK」ボタン押下により、稼働開放・上限値設定画面の一括チェックボックスで選択した年月の上限値に週間設定（上限値）を設定し、上限値一括設定画面を閉じる。また、上限値一括設定画面の全ての入力内容を保持する。

※保持している入力内容は、ユーザのログアウト時にクリアする。

2022-3_02 全面追加 画面入力項目

画面入力項目を表 ２.３.４.２１.２－１に示す。

表 ２.３.４.２１.２－１ 上限値一括設定画面入力項目

項番	必須項目	項目名（和名）	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
1	－	週間反映	ボタン	－	－	－
2	－	クリア	ボタン	－	－	－
3	－	時間帯	表示のみ	－	－	－
4	○ *1	上限値	テキスト	半角数字	3	*2
5	－	週間設定（曜日） *3	チェックボックス	－	－	*4
6	○ *5	週間設定（上限値）	テキスト	半角数字	3	*2
7	－	一括設定	ボタン	－	－	－

注）*1：「週間反映」ボタン押下時の入力チェックにて、必須項目。

*2：入力内容を保持していない場合、デフォルト値は0。

*3：日、月、火、水、木、金、土のチェックボックスを表示。

*4：入力内容を保持していない場合、デフォルトは未選択。

*5：「一括設定」ボタン押下時の入力チェックにて、必須項目。

アンカー

なし。

稼働 2022-3_02 全面追加 上限値ＣＳＶ出力画面

画面機能

稼働開放・閉塞設定画面の「上限値ＣＳＶ出力」ボタン押下により、フルスクリーン表示にて稼働上限値ＣＳＶ出力画面を表示する。

画面イメージを図 ２.３.４.２２.１－１に示す。

図 ２.３.４.２２.１－１ 稼働上限値ＣＳＶ出力画面イメージ

「OK」ボタン押下により、「OK」ボタンは非活性とする。その後、ＣＳＶ出力処理の同時実行数のチェックを行う。チェックが正常の場合、稼働開放・上限値設定画面にて設定した上限値について、ＣＳＶ形式のデータに変換し、ファイルを端末に出力する。

※出力するＣＳＶファイルの詳細については、「ファイル設計編 １.１.１ ＣＳＶファイル出力項目一覧 稼働上限値ＣＳＶ」を参照。

ＣＳＶ出力処理の同時実行数のチェックにて、稼働上限値ＣＳＶ出力処理の同時実行数がシステム制限値を超過している状態の場合、アラートを表示し、「OK」ボタンを活性とする。

アラートイメージを図 ２.３.４.２２.１－２に示す。

2022-3_02 全面追加

図 ２.３.４.２２.１－２ 同時実行可能数超過のアラートイメージ

※システム制限値の詳細は、「画面設計編 １.１.１.１０ システム制限値一覧（NTTさま確認用） 稼働管理 稼働上限値ＣＳＶ出力機能を同時に実施できるサーバ単位の処理数上限」を参照。

「CLOSE」ボタン押下により、稼働上限値ＣＳＶ出力画面を閉じる。

画面入力項目

稼働上限値ＣＳＶ画面の入力項目を表 ２.３.４.２２.２－１に示す。

表 ２.３.４.２２.２－１ 稼働上限値ＣＳＶ画面入力項目

項番	必須項目	項目名（和名）	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
1	－	OK	ボタン	－	－	－
2	－	CLOSE	ボタン	－	－	－

アンカー

なし。

2023-2-1_01 新規 稼働種別統合設定画面

稼働種別統合設定画面については、「画面設計編 01.02.03.31_稼働情報 稼働種別統合設定.docm」を参照。

2023-2-1_01 新規

稼働調整管理画面

稼働調整管理画面については、「画面設計編 01.02.03.32_稼働管理 稼働調整.docm」を参照。