2023-2-1_01 全面追加 － 目 次 －

２.３.３２ 稼働管理 稼働調整	2.3.32-1

２.３.３２.１ 稼働調整管理 検索条件画面	2.3.32-1

２.３.３２.１.１ 画面機能	2.3.32-1

２.３.３２.１.２ 画面項目	2.3.32-8

２.３.３２.１.３ アンカー	2.3.32-9

２.３.３２.２ 稼働調整管理 検索結果画面	2.3.32-10

２.３.３２.２.１ 画面機能	2.3.32-10

２.３.３２.２.２ 画面項目	2.3.32-15

２.３.３２.２.３ アンカー	2.3.32-15

ACPF-KK-2023-2-1-0169_0060043 変更 ２.３.３２.３ 稼働調整管理 詳細画面	2.3.32-16

２.３.３２.３.１ 画面機能	2.3.32-16

２.３.３２.３.２ 画面項目	2.3.32-29

２.３.３２.３.３ アンカー	2.3.32-30

２.３.３２.４ 稼働調整管理 稼働情報照会画面	2.3.32-31

２.３.３２.４.１ 画面機能	2.3.32-31

２.３.３２.４.２ 画面項目	2.3.32-35

２.３.３２.４.３ アンカー	2.3.32-36

２.３.３２.５ 稼働調整管理 工事情報照会画面	2.3.32-37

２.３.３２.５.１ 画面機能	2.3.32-37

２.３.３２.５.２ 画面項目	2.3.32-39

２.３.３２.５.３ アンカー	2.3.32-40

稼働管理 稼働調整

稼働調整管理 検索条件画面

画面機能

画面概要

入力した検索条件をもとに稼働調整情報検索を行う。

画面イメージを図 ２.３.３２.１.１－１に示す。

ACPF-DE-2023-2-1-0007_0058668 変更

図 ２.３.３２.１.１－１ 検索条件画面イメージ

初期表示

稼働管理 機能選択画面の[稼働調整管理]アンカーをクリックし、本画面を表示する。

「対象支店」セレクトボックス表示制御を表 ２.３.３２.１.１－１に示す。

表 ２.３.３２.１.１－１ 「対象支店」セレクトボックスの表示制御

項番	ユーザ	ブロック	セレクトボックス表示 *1	デフォルト
1	支店ユーザ	設定あり	ユーザのブロックに括りつく支店	リストの先頭
2	設定なし	ユーザの所属支店	ユーザの所属支店

注）*1：支店コードの昇順表示。

稼働調整情報検索条件値を保持している状態で本画面を表示する場合、保持している稼働調整情報検索条件値を設定して表示する。

※「対象支店」も同様に、稼働調整情報検索条件値を設定して表示する。

ACPF-DE-2023-2-1-0007_0058668 変更 ボタン押下時の処理

「検索」ボタン

入力した検索条件をもとに稼働調整情報検索を行い、稼働調整管理 検索結果画面を表示する。

入力値を未設定（テキスト未入力、リスト空白）にしている場合、検索条件に含めない。

検索条件項目の検索方法を表 ２.３.３２.１.１－２に示す。

検索条件として設定した情報を稼働調整情報検索条件値として保持する。

ACPF-DE-2023-2-1-0004_0058676 新規 工事希望日については第１希望、第２希望および第３希望の工事日のいずれかと合致する稼働調整依頼を検索する。

「検索」ボタン押下時に入力項目のチェックを行う。詳細は「２.３.３２.１.１（４）チェック処理」を参照。

表 ２.３.３２.１.１－２ 検索条件項目一覧

項番	検索方法	画面表示項目
1	◎	対象支店
2	◎ *1	収容区域コード1
3	◎ *1	収容区域コード2
4	◎ *1	収容区域コード3
5	◎ *1	収容区域コード4
6	◎ *1	収容区域コード5
7	◎ *1	収容区域コード6
8	◎ *1	収容区域コード7
9	◎ *1	収容区域コード8
10	◎ *1	収容区域コード9
11	◎	統合SO番号
12	▽ *2	依頼受領日(From)
13	△ *2	依頼受領日(To)
14	▽ *2	回答希望日(From)
15	ACPF-DE-2023-2-1-0007_0058668 変更 △ *2	回答希望日(To)
16	▽ *2	工事希望日(From)
17	△ *2	工事希望日(To)
18	◎	稼働種別
19	◎	アクセスPF調整ステータス
20	◎	予約状況

【凡例】◎：完全一致、△：日付以前、▽：日付以後

注）*1：複数設定している場合、「収容区域コード」がいずれかに一致することを検索条件とする。

*2：日付項目はFromとToに設定した値の期間内を検索条件とし、片方設定した場合、Fromに設定した日付以後またはToに設定した日付以前を検索条件とする。

「クリア」ボタン

画面入力値と保持情報をクリアする

チェック処理

入力値に対する排他チェック、半角数字チェック、半角英数字チェック、型チェック、および相関チェックを行う。

チェックの実施順は排他チェックの順で行った後、各項目の半角数字チェック、半角英数字チェック、型チェック、相関チェックを行う。

チェック対象項目を表 ２.３.３２.１.１－３に示す。

表 ２.３.３２.１.１－３ チェック対象項目

項番	項目名	排他 チェック	半角数字 チェック	半角英数字 チェック	型 チェック	相関 チェック
1	対象支店	－	－	－	－	－
2	収容区域コード1	－	○	－	－	－
3	収容区域コード2	－	○	－	－	－
4	収容区域コード3	－	○	－	－	－
5	収容区域コード4	－	○	－	－	－
6	収容区域コード5	－	○	－	－	－
7	収容区域コード6	－	○	－	－	－
8	収容区域コード7	－	○	－	－	－
9	収容区域コード8	－	○	－	－	－
10	収容区域コード9	－	○	－	－	－
11	統合SO番号	○	－	○	－	－
12	依頼受領日(From)	－	－	－	○	○
13	依頼受領日(To)	－	－	－	○	○
14	回答希望日(From)	－	－	－	○	○
15	回答希望日(To)	－	－	－	○	○
16	工事希望日(From)	－	－	－	○	○
17	工事希望日(To)	－	－	－	○	○

【凡例】○：チェックあり、－：チェックなし

ACPF-DE-2023-2-1-0007_0058668 変更

排他チェック

統合SO番号とその他の検索条件は同時指定できないため排他チェックを行う。

アラートイメージを図 ２.３.３２.１.１－２に示す。

図 ２.３.３２.１.１－２ 排他チェックアラートイメージ

半角数字のチェック

アラートイメージを図 ２.３.３２.１.１－３に示す。

図 ２.３.３２.１.１－３ 半角数字の型チェックアラートイメージ

半角英数字のチェック

アラートイメージを図 ２.３.３２.１.１－４に示す。

図 ２.３.３２.１.１－４ 半角英数字の型チェックアラートイメージ

日付項目(From)の型チェック

アラートイメージを図 ２.３.３２.１.１－５に示す。

図 ２.３.３２.１.１－５ 日付項目(From)の型チェックアラートイメージ

日付項目(To)の型チェック

アラートイメージを図 ２.３.３２.１.１－６に示す。

図 ２.３.３２.１.１－６ 日付項目(To)の型チェックアラートイメージ

Fromに入力した日付がToより大きい場合のチェック

アラートイメージを図 ２.３.３２.１.１－７に示す。

図 ２.３.３２.１.１－７ 日付項目の相関チェックアラートイメージ

アンカークリック時の処理

[収容区域取得]アンカー

「対象支店」をもとに収容区域情報画面（サブウィンドウ）を表示する。

※収容区域情報画面における選択可能件数は1～9件とする。

※詳細は「01.02.03.33_稼働管理 稼働調整 入力補助画面.docm ２.３.３３.１」を参照。

アンカー項目に関しては表 ２.３.３２.１.３－１の項番１を参照。

[From]アンカー、[To]アンカー

日付選択画面（サブウィンドウ）を表示する。

アンカー項目に関しては表 ２.３.３２.１.３－１の項番２～７を参照。

リストの値変更時の処理

「対象支店」を変更時、「収容区域コード」の入力値をクリアする。

統合SO番号の桁補完処理

18桁に満たない文字を入力した状態でフォーカスを外した場合、入力値をデフォルト値で補完する。

※デフォルト値は現在年度4桁＋設備連携機能部にて採番する初期値14桁とする。

例）[入力値]‘123’／[デフォルト値(2022年度の場合)]‘202200000100000000’
→ [補完後の値]‘202200000100000123’

親画面フォーカス時の処理

サブウィンドウから親画面にフォーカスが移動した場合、表示したサブウィンドウを閉じる。

画面項目

画面項目を表 ２.３.３２.１.２－１に示す。

表 ２.３.３２.１.２－１ 検索条件画面項目（１／２）

項番	必須入力	項目名(和名)	入力フィールドタイプ	入力値 *1	文字数	デフォルト
1	－	検索	ボタン	－	－	－
2	－	クリア	ボタン	－	－	－
3	○	対象支店	リスト	選択→ *2	－	*2
4	－	収容区域コード1	テキスト	半角数字	8	－
5	－	収容区域コード2	テキスト	半角数字	8	－
6	－	収容区域コード3	テキスト	半角数字	8	－
7	－	収容区域コード4	テキスト	半角数字	8	－
8	－	収容区域コード5	テキスト	半角数字	8	－
9	－	収容区域コード6	テキスト	半角数字	8	－
10	－	収容区域コード7	テキスト	半角数字	8	－
11	－	収容区域コード8	テキスト	半角数字	8	－
12	－	収容区域コード9	テキスト	半角数字	8	－
13	－	収容区域取得	アンカー	－	－	－
14	－	統合SO番号	テキスト	半角英数字	18	－
15	－	依頼受領日 (From)	テキスト	YYYY/MM/DD	10	－
16	－	依頼受領日 (To)	テキスト	YYYY/MM/DD	10	－
17	－	From (依頼受領日)	アンカー	－	－	－
18	－	To (依頼受領日)	アンカー	－	－	－
19	－	回答希望日 (From)	テキスト	YYYY/MM/DD	10	－
20	－	回答希望日 (To)	テキスト	YYYY/MM/DD	10	－
21	－	From (回答希望日)	アンカー	－	－	－
22	－	To (回答希望日)	アンカー	－	－	－

表 ２.３.３２.１.２－１ 検索条件画面項目（２／２）

項番	必須入力	項目名(和名)	入力フィールドタイプ	入力値 *1	文字数	デフォルト
23	－	工事希望日 (From)	テキスト	YYYY/MM/DD	10	－
24	－	工事希望日 (To)	テキスト	YYYY/MM/DD	10	－
25	－	From (工事希望日)	アンカー	－	－	－
26	－	To (工事希望日)	アンカー	－	－	－
27	－	稼働種別	リスト	選択→ ・空白 ・現地調査稼働 ・ＳＯ工事稼働（専用線光）	－	空白
28	－	アクセスPF 調整ステータス	リスト	選択→ ・空白 ・受領 ・調整中 ・完了	－	空白
29	－	予約状況	リスト	選択→ ・空白 ・未 ・済	－	空白

注）*1：入力フィールドタイプがリストの場合、入力値はリストの表示順を表す。

*2：対象支店セレクトボックス表示制御を表 ２.３.３２.１.１－１に示す。

ACPF-DE-2023-2-1-0007_0058668 変更 ACPF-DE-2023-2-1-0007_0058668 変更

アンカー

画面アンカー項目を表 ２.３.３２.１.３－１に示す。

表 ２.３.３２.１.３－１ 検索条件画面アンカー項目

項番	項目名(和名)	リンク先	表示ウィンドウ
1	収容区域取得	収容区域情報画面	サブウィンドウ
2	From(依頼受領日)	日付選択画面	サブウィンドウ
3	To(依頼受領日)	日付選択画面	サブウィンドウ
4	From(回答希望日)	日付選択画面	サブウィンドウ
5	To(回答希望日)	日付選択画面	サブウィンドウ
6	From(工事希望日)	日付選択画面	サブウィンドウ
7	To(工事希望日)	日付選択画面	サブウィンドウ

ACPF-DE-2023-2-1-0007_0058668 変更 稼働調整管理 検索結果画面

画面機能

画面概要

稼働調整管理 検索条件画面で入力した検索条件に該当する稼働調整依頼情報を表示する。

画面イメージを図 ２.３.３２.２.１－１に示す。

図 ２.３.３２.２.１－１ 稼働調整管理 検索結果画面イメージ

初期表示

検索結果の件数が1ページの最大表示件数を超えた場合、複数ページに分けて表示する。1ページの最大表示件数はシステム制限値を参照する。

検索結果が複数ページに跨る場合、「前頁」ボタンまたは「次頁」ボタンを押下可能とする。

前のページが存在しない場合、「前頁」ボタンを非活性にする。

次のページが存在しない場合、「次頁」ボタンを非活性にする。

※システム制限値の詳細は、「画面設計編１.１.１０ システム制限値一覧（NTTさま確認用） 稼働調整管理機能 検索機能における1ページ内の表示可能件数の上限」を参照。

ソート条件

検索結果のソート条件を表 ２.３.３２.２.１－１に示す。判定順位１から順に判定し、前の判定で同位のデータがある場合、次の判定でソートする。ソートの例を表 ２.３.３２.２.１－２に示す。

表 ２.３.３２.２.１－１ 検索結果のソート条件

判定順位	ソート項目	ソート条件
1	アクセスPF調整ステータス	‘受領'または‘調整中'のものを先頭に表示し、‘完了’をその後に表示
2	回答希望日	昇順
3	調整受付番号	昇順

表 ２.３.３２.２.１－２ 検索結果のソート例

調整受付番号	アクセスPF 調整ステータス	回答希望日
2023030100000000601	受領	23/03/04
2023030100000000101	調整中	23/03/09
2023030100000000102	受領	23/03/10
2023030100000000201	調整中	23/03/10
2023030100000000301	完了	23/02/15
2023030100000000401	完了	23/02/15
2023030100000000501	完了	23/02/16

予約状況の表示

依頼区分が「依頼」およびアクセスPF調整ステータスが「完了」の場合、当該調整受付番号の稼働情報（調整）の稼働数の値が0であれば予約状況に未を表示し、1以上であれば済を表示する。当てはまらない場合は空欄で表示する。

回答希望日の表示

依頼区分が「取消」の場合は、依頼受領日から5営業日後を表示する。

特定の条件による着色

特定の項目を、条件により着色して表示する。詳細は「２.３.３２.２.１（５）着色処理」を参照。

稼働調整管理 詳細画面からの遷移時

稼働調整管理 詳細画面の「調整完了」ボタンまたは「更新」ボタンを押下後、本画面初期表示時に依頼情報に対して取消依頼を受信しているか判定を行う。詳細は「２.３.３２.２.１（４）チェック処理」を参照。

ACPF-DE-2023-2-1-0007_0058668 変更

稼働調整依頼情報の検索結果が0件の場合

メッセージを表示し、「キャンセル」ボタン以外のボタンを非活性にする。

画面イメージを図 ２.３.３２.２.１－２に示す。

図 ２.３.３２.２.１－２ 稼働調整管理 検索結果画面（検索結果0件）イメージ

検索処理時にタイムアウトが発生した場合

メッセージを表示し、「キャンセル」ボタン以外のボタンを非活性にする。

画面イメージを図 ２.３.３２.２.１－３に示す。

図 ２.３.３２.２.１－３ 稼働調整管理 検索結果画面（タイムアウト）イメージ

ACPF-DE-2023-2-1-0007_0058668 変更 ボタン押下時の処理

「前頁」ボタン

保持している稼働調整情報検索条件値で再検索し、表示していたページの前ページを表示する。

「次頁」ボタン

保持している稼働調整情報検索条件値で再検索し、表示していたページの次ページを表示する。

「表示／更新」ボタン

選択した依頼情報の稼働調整管理 詳細画面に遷移する。

「キャンセル」ボタン

稼働調整管理 検索条件画面に遷移する。

チェック処理

詳細画面で更新した依頼情報に対して取消を受領していた場合

アラートにて取消を受領した旨を通知する。アラートイメージを図 ２.３.３２.２.１－４に示す。

図 ２.３.３２.２.１－４ 取消受領時のアラートイメージ

着色処理

行全体の着色

アクセスPF調整ステータスが‘完了’の場合、行全体を灰色に着色する。

回答希望日の着色

着色条件を 表 ２.３.３２.２.１－１ に示す。

表 ２.３.３２.２.１－１ 回答希望日の着色条件

項番	条件	色
1	回答希望日が2日前 *1	黄色
2	回答希望日が1日前以下 *1	赤色

注）*1：営業日数にて算出する。

画面項目

画面項目を表 ２.３.３２.２.２－１に示す。

表 ２.３.３２.２.２－１ 稼働調整管理 検索結果画面項目

項番	必須入力	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
○	選択	ラジオボタン	－	－	最上段
－	前頁	ボタン	－	－	－
－	次頁	ボタン	－	－	－
－	表示／更新	ボタン	－	－	－
－	キャンセル	ボタン	－	－	－
－	支店	表示のみ	－	－	－
－	調整受付番号	表示のみ	－	－	－
－	依頼区分	表示のみ	－	－	－
－	アクセスPF調整ステータス	表示のみ	－	－	－
－	種別	表示のみ	－	－	－
－	収容区域	表示のみ	－	－	－
－	統合ＳＯ番号	表示のみ	－	－	－
－	依頼受領日	表示のみ	－	－	－
－	回答希望日	表示のみ	－	－	－
－	稼働種別	表示のみ	－	－	－
－	予約状況	表示のみ	－	－	－

ACPF-DE-2023-2-1-0007_0058668 変更

アンカー

なし

ACPF-KK-2023-2-1-0169_0060043 変更 稼働調整管理 詳細画面

画面機能

画面概要

稼働調整管理 検索結果画面で選択した稼働調整依頼情報の詳細情報を表示する。

ヘッダ部 画面のイメージを図 ２.３.３２.３.１－１および図 ２.３.３２.３.１－２に示す。

ACPF-KK-2023-2-1-0169_0060043 変更 ACPF-KK-2023-2-1-0170_0060073 変更 調整／結果情報部

依頼情報部

図 ２.３.３２.３.１－１ 稼働調整管理 詳細画面イメージ（１／２）

図 ２.３.３２.３.１－１ 稼働調整管理 詳細画面イメージ（２／２）

ACPF-KK-2023-2-1-0169_0060043 変更

初期表示

依頼区分、アクセスPF調整ステータス、および他のユーザが稼働調整管理 詳細画面で更新中かどうか(以降、他ユーザによる更新状況とする)によって、画面表示状態が変わる。表示条件や表示内容について、「別紙 １.２.３.３２.３ 画面表示内容／入力項目（稼働調整管理 詳細画面）」を参照。

ACPF-KK-2023-2-1-0169_0060043 変更 依頼区分が‘依頼’の場合の画面表示概要

「調整完了」ボタン、「更新」ボタン、および「戻る」ボタンを表示し、調整／結果情報部は入力可能状態で表示する。調整／結果情報部の通建調整情報（取消）グループは表示しない。

画面イメージを図 ２.３.３２.３.１－１に示す。

依頼区分が‘取消’の場合の画面表示概要

「取消完了」ボタン、「更新」ボタン、および「戻る」ボタンを表示し、調整／結果情報部の通建調整情報（取消）グループのみ入力可能状態で表示する。

画面イメージを図 ２.３.３２.３.１－２およびに示す。

ACPF-KK-2023-2-1-0170_0060073 変更

図 ２.３.３２.３.１－２ 稼働調整管理 詳細画面イメージ（依頼区分が‘取消’の場合）（１／２）

ACPF-KK-2023-2-1-0169_0060043 変更

ACPF-KK-2023-2-1-0169_0060043 変更

図 ２.３.３２.３.１－２ 稼働調整管理 詳細画面イメージ（依頼区分が‘取消’の場合）（２／２）

他ユーザによる更新状況が‘更新中ユーザあり’の場合の画面表示概要

稼働調整管理 詳細画面を参照のみ可能として表示する。「戻る」ボタンのみ表示し、調整／結果情報部を入力不可状態で表示する。

画面イメージを図 ２.３.３２.３.１－３に示す。

ACPF-KK-2023-2-1-0170_0060073 変更

図 ２.３.３２.３.１－３ 稼働調整管理 詳細画面イメージ（参照のみ可能な場合）

アクセスPF調整ステータスが‘完了’の場合の画面表示概要

稼働調整管理 詳細画面を参照のみ可能として表示する。「戻る」ボタンのみ表示し、調整／結果情報部を入力不可状態で表示する。

画面イメージを図 ２.３.３２.３.１－３に示す。

稼働調整依頼情報が存在しない場合の画面表示

稼働調整依頼情報の存在チェックを行い存在しない場合、システムエラー画面に遷移する。画面イメージを図 ２.３.３２.３.１－４に示す。

図 ２.３.３２.３.１－４ 稼働調整依頼情報取得失敗時のシステムエラー画面イメージ

初期表示時に取消受領していた場合の表示

稼働調整管理 検索結果画面で依頼区分が‘依頼’の稼働調整情報を選択していた場合、初期表示時に取消受領チェックを行う。チェック内容については「業務設計編 ４.５.３.４.４.１ 実現機能」を参照。取消受領している場合、アラートを表示する。イメージを図 ２.３.３２.３.１－５に示す。

図 ２.３.３２.３.１－５ 初期表示時に取消受領していた場合のアラートイメージ

ボタン押下時の処理

「更新」ボタン

ACPF-KK-2023-2-1-0169_0060043 変更 入力値チェック

入力値に対する必須チェック、桁チェック、型チェック、使用禁止文字チェックを行う。

チェック対象項目を「別紙 １.２.３.３２.３ 画面表示内容／入力項目（稼働調整管理 詳細画面）」に示す。チェック実施順は必須チェック、桁チェック、型チェック、使用禁止文字チェックとする。

必須チェックについて「２.３.３２.３.１（５）(A) 必須チェック」、桁、型、使用禁止文字チェックについて「２.３.３２.３.１（５）(B) 桁、型、使用禁止文字チェック」、チェックエラー時の表示について「２.３.３２.３.１（５）(D) チェックエラー時の表示」を参照。

確認ダイアログ表示

入力値チェックがOKだった場合、確認ダイアログを表示する。イメージを図 ２.３.３２.３.１－６に示す。

図 ２.３.３２.３.１－６ 更新確認ダイアログイメージ

更新対象の項目

確認ダイアログの「OK」ボタン押下時、入力内容で稼働調整詳細情報を更新し、稼働調整管理 検索結果画面に遷移する。

依頼区分が‘依頼’の場合の更新対象の項目について表 ２.３.３２.３.１－１に示す。

表 ２.３.３２.３.１－１ 「更新」ボタン押下時の更新対象項目（依頼区分が‘依頼’の場合）

項番	グループ名	項目名	設定値	更新先
レコード条件	テーブル	カラム
共通情報	アクセスPF調整ステータス	‘調整中’	調整受付番号が画面に表示している情報と一致する 依頼区分が‘依頼’である	稼働調整詳細情報	アクセスPF調整ステータス
通建調整情報（依頼）	調整状況	入力値	調整状況
調整記事欄	入力値	調整記事欄
調整結果情報	調整結果	入力値	調整結果
調整済希望枠	入力値	調整済希望枠
回答者情報	回答組織名	入力値	回答組織名
回答者	入力値	回答者
回答者電話番号	入力値	回答者電話番号
回答者メールアドレス	入力値	回答者メールアドレス
回答記事欄	入力値	回答記事欄

依頼区分が‘取消’の場合の更新対象の項目について表 ２.３.３２.３.１－２に示す。

表 ２.３.３２.３.１－２ 「更新」ボタン押下時の更新対象項目（依頼区分が‘取消’の場合）

項番	グループ名	項目名	設定値	更新先
レコード条件	テーブル	カラム
共通情報	アクセスPF調整ステータス	‘調整中’	調整受付番号が画面に表示している情報と一致する 依頼区分が‘取消’である	稼働調整詳細情報	アクセスPF調整ステータス
通建調整情報（取消）	調整状況	入力値	調整状況
調整記事欄	入力値	調整記事欄

稼働調整依頼情報存在チェック

稼働調整依頼情報が存在しない場合、システムエラー画面に遷移する。画面イメージを図 ２.３.３２.３.１－６に示す。

取消受領チェック

依頼区分が依頼の場合、当該調整受付番号の取消受領チェックを行う。取消受領チェックについて、「業務設計編 ４.５.３.４.５.１ 実現機能」を参照。

ACPF-KK-2023-2-1-0169_0060043 変更 取消受領していた場合の稼働調整管理 検索結果画面遷移後の表示については「２.３.３２.２.１（２）(E)稼働調整管理 詳細画面からの遷移時」を参照。

ACPF-KK-2023-2-1-0169_0060043 変更 「調整完了」ボタン

入力値チェック

入力値に対する必須チェック、桁チェック、型チェック、使用禁止文字チェック、選択値チェックを行う。チェック対象項目を「別紙 １.２.３.３２.３ 画面表示内容／入力項目（稼働調整管理 詳細画面）」に示す。

チェック実施順は必須チェック、桁チェック、型チェック、使用禁止文字チェック、選択値チェックとする。

必須チェックについて「２.３.３２.３.１（５）(A) 必須チェック」、桁、型、使用禁止文字チェックについて「２.３.３２.３.１（５）(B) 桁、型、使用禁止文字チェック」、調整状況リストの選択値チェックについて「２.３.３２.３.１（５）(C)① 調整状況リスト」、チェックエラー時の表示について「２.３.３２.３.１（５）(D) チェックエラー時の表示」を参照。

確認ダイアログ表示

入力値チェックがOKだった場合、確認ダイアログを表示する。イメージを図 ２.３.３２.３.１－７に示す。

図 ２.３.３２.３.１－７ 完了確認ダイアログイメージ

更新対象の項目

確認ダイアログの「OK」ボタン押下時、入力内容で稼働調整詳細情報を更新および稼働情報(調整)を登録し、当該調整受付番号の取消受領チェックを行い、稼働調整管理 検索結果画面に遷移する。

更新対象の項目について表 ２.３.３２.３.１－３に示す。

表 ２.３.３２.３.１－３ 「調整完了」ボタン押下時の更新対象項目

項番	グループ名	項目名	設定値	更新先
レコード条件	テーブル	カラム
共通情報	アクセスPF調整ステータス	‘完了’	調整受付番号が画面に表示している情報と一致する 依頼区分が‘依頼’である	稼働調整詳細情報	アクセスPF調整ステータス
通建調整情報（依頼）	調整状況	入力値	調整状況
調整記事欄	入力値	調整記事欄
調整結果情報	調整結果	入力値	調整結果
調整済希望枠	入力値	調整済希望枠
調整時の稼働種別統合	初期表示時に取得する稼働調整依頼情報の収容区域の稼働種別統合の対象／対象外を設定	調整時の稼働種別統合
回答者情報	回答組織名	入力値	回答組織名
回答者	入力値	回答者
回答者電話番号	入力値	回答者電話番号
回答者メールアドレス	入力値	回答者メールアドレス
回答記事欄	入力値	回答記事欄
データ更新情報	調整依頼完了日時	「調整完了」ボタン押下時のシステム日時	調整完了日時

稼働調整依頼情報存在チェック

稼働調整依頼情報が存在しない場合、システムエラー画面に遷移する。画面イメージを図 ２.３.３２.３.１－６に示す。

取消受領チェック

当該調整受付番号の取消受領チェックを行う。取消受領チェックについて、「業務設計編 ４.５.３.４.５.１ 実現機能」を参照。

ACPF-KK-2023-2-1-0169_0060043 変更 取消受領していた場合の稼働調整管理 検索結果画面遷移後の表示については「２.３.３２.２.１（２）(E)稼働調整管理 詳細画面からの遷移時」を参照。

「取消完了」ボタン

入力値チェック

ACPF-KK-2023-2-1-0169_0060043 変更 入力値に対する必須チェック、桁チェック、型チェック、および選択値チェックを行う。チェック対象項目を「別紙 １.２.３.３２.３ 画面表示内容／入力項目（稼働調整管理 詳細画面）」に示す。

チェック実施順は必須チェック、桁チェック、型チェック、選択値チェックとする。

入力値に対する必須チェック、桁チェック、および型チェックを行う。

必須チェックについて「２.３.３２.３.１（５）(A) 必須チェック」、桁および型チェックについて「２.３.３２.３.１（５）(B) 桁および型チェック」、調整状況リストの選択値チェックについて「２.３.３２.３.１（５）(C)① 調整状況リスト」、チェックエラー時の表示について「２.３.３２.３.１（５）(D) チェックエラー時の表示」を参照。

確認ダイアログ表示

入力値チェックがOKだった場合、確認ダイアログを表示する。イメージを図 ２.３.３２.３.１－７に示す。

更新対象の項目

確認ダイアログの「OK」ボタン押下時、入力内容で稼働調整詳細情報を更新し、稼働調整管理 検索結果画面に遷移する。

更新対象の項目について表 ２.３.３２.３.１－４に示す。

表 ２.３.３２.３.１－４ 「取消完了」ボタン押下時の更新対象項目

項番	グループ名	項目名	設定値	更新先
レコード条件	テーブル	カラム
共通情報	アクセスPF調整ステータス	‘完了’	調整受付番号が画面に表示している情報と一致する 依頼区分が‘取消’である	稼働調整詳細情報	アクセスPF調整ステータス
通建調整情報（取消）	調整状況	入力値	調整状況
調整記事欄	入力値	調整記事欄
データ更新情報	調整取消完了日時	「取消完了」ボタン押下時のシステム日時	調整完了日時

稼働調整依頼情報存在チェック

稼働調整依頼情報が存在しない場合、システムエラー画面に遷移する。画面イメージを図 ２.３.３２.３.１－６に示す。

「戻る」ボタン

アクセスPF調整ステータスが完了の場合

稼働調整管理 検索結果画面に遷移する。

ACPF-DE-2023-2-1-0004_0058676 変更 アクセスPF調整ステータスが受領または調整中、および稼働調整情報を更新できる状態で画面表示中(稼働調整管理情報ロック中)の場合

確認ダイアログを表示する。イメージを図 ２.３.３２.３.１－８に示す。

確認ダイアログの「OK」ボタンを押下した場合、稼働調整管理 検索結果画面に遷移する。

図 ２.３.３２.３.１－８ 入力内容破棄確認ダイアログイメージ

ACPF-DE-2023-2-1-0004_0058676 変更

アクセスPF調整ステータスが受領または調整中、および他ユーザによる更新状況が‘更新中ユーザあり’の場合

稼働調整管理 検索結果画面に遷移する。

アンカークリック時の処理

[ヘッダー]アンカー

稼働調整情報を更新できる状態で画面表示中(稼働調整管理情報ロック中)の場合、遷移抑止のためのアラートを表示する。アラートイメージは「１.１.１.３ ヘッダー」を参照。

[統合SO番号]アンカー

稼働調整管理 工事情報照会画面をサブウィンドウで表示する。

[第１希望]アンカー、[第２希望] アンカー、[第３希望]アンカー

稼働調整管理 稼働情報照会画面をサブウィンドウで表示する。

チェック処理

必須チェック

必須入力チェックアラートイメージを図 ２.３.３２.３.１－９に示す。

図 ２.３.３２.３.１－９ 必須入力チェックアラートイメージ

桁、型、使用禁止文字チェック

桁、型、使用禁止文字チェックのアラートイメージを図 ２.３.３２.３.１－１０に示す。

図 ２.３.３２.３.１－１０ 桁、型、使用禁止文字チェックのアラートイメージ

選択値チェック

調整状況リスト

調整状況リストの選択値チェックアラートイメージを図 ２.３.３２.３.１－１１に示す。

図 ２.３.３２.３.１－１１ 調整状況リストの選択値チェックアラートイメージ

チェックエラー時の表示

チェックエラーの場合、入力項目の背景色を赤で着色し表示する。イメージを図 ２.３.３２.３.１－１２に示す。

図 ２.３.３２.３.１－１２ チェックエラー時の表示イメージ

ACPF-KK-2023-2-1-0169_0060043 変更

リストの値変更時の処理

調整結果の値変更時

回答組織名と回答者の両方が空および調整結果の値が空以外であれば、回答組織名にログインユーザの組織名を、回答者にログインユーザ名を自動設定する。

調整結果の値を‘NG’に変更した場合、調整済希望枠の値を空白で自動設定し非活性で表示する。

調整済希望枠の値変更時

工事年月日、開始時間帯、開始時刻に、選択した希望枠に応じた依頼情報の工事年月日、開始時間帯、開始時刻を表示する。空白を選択した場合、空欄表示する。

着色処理

工事日稼働閉塞時

第１希望、第２希望、または第３希望の工事日が、収容区域単位、サービス総合工事エリア単位、または組織単位で稼働閉塞中の場合、工事日、時間帯、開始時刻、および個別記事欄の項目名を灰色で着色する。イメージを図 ２.３.３２.３.１－１３に示す。

図 ２.３.３２.３.１－１３ 工事日稼働閉塞時の表示

時間帯稼働閉塞時

第１希望、第２希望、または第３希望の時間帯が稼働閉塞されている場合、時間帯の項目名を灰色で着色する。イメージを図 ２.３.３２.３.１－１４に示す。

図 ２.３.３２.３.１－１４ 時間帯稼働閉塞時の表示

マウスオーバー時の処理

調整／結果情報部の項目名マウスオーバー時の表示

ACPF-KK-2023-2-1-0169_0060043 変更 調整／結果情報部の項目名マウスオーバー時、その項目に対する入力値の型および桁数の指定がある場合、ツールチップに内容を表示する。型および桁数の指定は「別紙 １.２.３.３２.３ 画面表示内容／入力項目（稼働調整管理 詳細画面）」を参照。ツールチップイメージを図 ２.３.３２.３.１－１５に示す。

図 ２.３.３２.３.１－１５ 入力項目に対する型および桁数を示すツールチップイメージ

ACPF-KK-2023-2-1-0169_0060043 変更

画面項目

詳細画面の項目について「別紙 １.２.３.３２.３ 画面表示内容／入力項目（稼働調整管理 詳細画面）」に示す。

アンカー

アンカー項目を表 ２.３.３２.３.３－１に示す。

表 ２.３.３２.３.３－１ 稼働調整管理 詳細画面アンカー項目

項番	項目名(和名)	リンク先	表示ウィンドウ
統合SO番号	稼働調整管理 工事情報照会画面	サブウィンドウ
第１希望	稼働調整管理 稼働情報照会画面	サブウィンドウ
第２希望	稼働調整管理 稼働情報照会画面	サブウィンドウ
第３希望	稼働調整管理 稼働情報照会画面	サブウィンドウ

稼働調整管理 稼働情報照会画面

画面機能

画面概要

詳細画面で指定した希望枠の工事日の稼働情報、閉塞状況、および調整済稼働情報を表示する。

初期表示

稼働調整依頼の流通パターン毎の稼働情報の取得条件

稼働調整依頼の流通パターンにより、稼働情報照会画面の表示内容を切り替える。画面イメージを図 ２.３.３２.４.１－１～図 ２.３.３２.４.１－３に示す。稼働調整依頼流通パターン毎の画面に表示する稼働情報（通常稼働枠および調整済稼働枠）の取得条件について表 ２.３.３２.４.１－１に示す。

表 ２.３.３２.４.１－１ 稼働調整依頼の流通パターン毎の稼働情報の取得条件

流通PTN	稼働調整依頼の内容	稼働情報の取得条件
通常稼働枠	調整済稼働枠
稼働種別	申込回線サービス種別	収容区域	稼働種別	表示単位	稼働種別	表示単位
1	現地調査稼働	－	－	現地調査稼働	組織	現地調査稼働	組織
2	ＳＯ工事稼働 （専⽤線光）	専用線（統合）	統合エリア	ＳＯ工事稼働 （光・Ｖ－ＯＮＵ・テレビ接続）	稼働グループ	ＳＯ工事稼働光	稼働グループ
3	統合エリア以外	ＳＯ工事稼働 （専⽤線光・専用線共用）	サービス総合工事エリア	ＳＯ工事稼働 （専⽤線光）	サービス総合工事エリア

【凡例】－：条件なし

図 ２.３.３２.４.１－１ 稼働情報照会画面イメージ（流通パターン1の場合）

図 ２.３.３２.４.１－２ 稼働情報照会画面イメージ（流通パターン2の場合）

図 ２.３.３２.４.１－３ 稼働情報照会画面イメージ（流通パターン3の場合）

閉塞状況

稼働情報が工事日単位で閉塞している場合、閉塞状況に閉塞中を示す文字を表示する。文字は稼働種別によって変更する。詳細を表 ２.３.３２.４.１－２に示す。

表 ２.３.３２.４.１－２ 稼働種別による閉塞状況に表示する文字の変更

項番	稼働種別	閉塞状況
1	現地調査稼働	‘組織閉塞中’
2	ＳＯ工事稼働（光・Ｖ－ＯＮＵ・テレビ接続）	‘サ総閉塞中’
3	ＳＯ工事稼働（専用線光・専用線共用）

稼働調整依頼をしているオーダの収容区域が収容区域閉塞設定をしている場合、閉塞状況に‘当該収容区域閉塞中’を表示する。

稼働情報工事日単位で閉塞中および稼働調整依頼をしているオーダの収容区域が収容区域閉塞設定をしている場合、閉塞状況に図 ２.３.３２.４.１－１の通り文字を表示する。

時間帯

稼働情報が時間帯単位で閉塞している場合、閉塞している時間帯の背景色を灰色に着色する。画面イメージを図 ２.３.３２.４.１－１に示す。

稼働種別による表示制御

稼働種別がＳＯ工事稼働（光・Ｖ－ＯＮＵ・テレビ接続）の場合、工事日がシステム日付から6ヶ月より先のとき、稼働設定数が登録期間外であることが分かるようメッセージを表示する。画面イメージを図 ２.３.３２.４.１－４に示す。

図 ２.３.３２.４.１－４ 稼働設定数登録不可期間のメッセージ

稼働種別がＳＯ工事稼働（専用線光・専用線共用）の場合、支店の専用線共用稼働使用可否が使用不可のとき、専用線共用の各時間帯に‘－’を表示する。画面イメージを図 ２.３.３２.４.１－５に示す。

図 ２.３.３２.４.１－５ 専用線共用稼働使用可否が使用不可の場合の画面イメージ

ボタン押下時の処理

「閉じる」ボタン

本画面を閉じる。

親画面フォーカス時の処理

本画面を閉じる。

画面項目

画面項目を表 ２.３.３２.４.２－１に示す。

表 ２.３.３２.４.２－１ 稼働調整管理 稼働情報照会画面項目（１／２）

項番	必須入力	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
－	閉じる	ボタン	－	－	－
－	希望枠	表示のみ	－	－	－
－	工事日	表示のみ	－	－	－
－	閉塞状況	表示のみ	－	－	－
－	支店	表示のみ	－	－	－

表 ２.３.３２.４.２－１ 稼働調整管理 稼働情報照会画面項目（２／２）

項番	必須入力	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
－	稼働種別	表示のみ	－	－	－
－	組織コード	表示のみ	－	－	－
－	サービス総合工事エリア *2*3	表示のみ	－	－	－
－	グループ名 *2	表示のみ	－	－	－
稼働情報
－	時間帯	表示のみ	－	－	－
稼働情報 通常稼働枠
－	稼働残数 *1	表示のみ	－	－	－
－	稼働残数 光ＳＯ稼働 *2	表示のみ	－	－	－
－	稼働残数 Ｖ－ＯＮＵ *2	表示のみ	－	－	－
－	稼働残数 テレビ接続 *2	表示のみ	－	－	－
－	稼働残数 専用線光 *3	表示のみ	－	－	－
－	稼働残数 専用線共用 *3	表示のみ	－	－	－
－	予約数 *1	表示のみ	－	－	－
－	予約数 光ＳＯ稼働 *2	表示のみ	－	－	－
－	予約数 Ｖ－ＯＮＵ *2	表示のみ	－	－	－
－	予約数 テレビ接続 *2	表示のみ	－	－	－
－	予約数 専用線光 *3	表示のみ	－	－	－
－	予約数 専用線共用 *3	表示のみ	－	－	－
－	稼働設定数 *1	表示のみ	－	－	－
－	稼働設定数 光ＳＯ稼働 *2	表示のみ	－	－	－
－	稼働設定数 Ｖ－ＯＮＵ *2	表示のみ	－	－	－
－	稼働設定数 テレビ接続 *2	表示のみ	－	－	－
－	稼働設定数 専用線光 *3	表示のみ	－	－	－
－	稼働設定数 専用線共用 *3	表示のみ	－	－	－
稼働情報 調整済稼働枠
－	予約数	表示のみ	－	－	－
－	稼働設定数	表示のみ	－	－	－

注）*1：流通パターン1の場合表示。流通パターンの詳細は表 ２.３.３２.４.１－１参照。

*2：流通パターン2の場合表示。流通パターンの詳細は表 ２.３.３２.４.１－１参照。

*3：流通パターン3の場合表示。流通パターンの詳細は表 ２.３.３２.４.１－１参照。

アンカー

なし。

リスト部 共通部

稼働調整管理 工事情報照会画面

画面機能

画面概要

詳細画面で表示している統合SO番号のオーダの工事情報を表示する。

初期表示

工事情報照会

工事情報を照会した場合の画面イメージを図 ２.３.３２.５.１－１に示す。

グループアンカー タブアンカー 項目詳細部 ※項目詳細部の画面イメージについては「別紙_２.３.３２.５_稼働調整管理 工事情報照会 画面イメージ」を参照。

図 ２.３.３２.５.１－１ 稼働調整管理 工事情報照会画面イメージ

工事情報が0件の場合

照会可能な工事情報が存在しない場合の画面イメージを図 ２.３.３２.５.１－２に示す。

図 ２.３.３２.５.１－２ 照会可能な工事情報が存在しない場合の稼働調整管理 工事情報照会画面イメージ

ボタン押下時の処理

「閉じる」ボタン

本画面を閉じる。

アンカークリック時の処理

[タブ]アンカー

工事情報照会画面リスト部にある各項目の対象タブ表示箇所の位置まで項目詳細部の表示をスクロールする。

[グループ]アンカー

工事情報照会画面リスト部にある各項目の対象グループ表示箇所の位置まで項目詳細部の表示をスクロールする。

親画面フォーカス時の処理

本画面を閉じる。

画面項目

画面項目を表 ２.３.３２.５.２－１に示す。

表 ２.３.３２.５.２－１ 稼働調整管理 工事情報照会画面項目

項番	必須入力	項目名(和名)	入力フィールド タイプ	入力値	文字数	デフォルト
－	閉じる	ボタン	－	－	－
共通部
－	オーダステータス	表示のみ	－	－	－
－	開通希望日 *1	表示のみ	－	－	－
－	光心線提供検討依頼受信日	表示のみ	－	－	－
－	光心線提供依頼受領日	表示のみ	－	－	－
－	申込サービス	表示のみ	－	－	－
－	回線ＩＤ	表示のみ	－	－	－
－	統合ＳＯ番号	表示のみ	－	－	－
－	ＳＯ管理番号	表示のみ	－	－	－
－	契約者名	表示のみ	－	－	－
－	収容区域コード	表示のみ	－	－	－
－	収容区域名	表示のみ	－	－	－
－	注文種類－注文区分－変更区分	表示のみ	－	－	－
リスト部 *5
－	タブ名 *2	アンカー	－	－	－
－	グループ名 *3	アンカー	－	－	－
項目詳細部 *5
－	項目名 *4	表示のみ	－	－	－

注）*1：開通希望日および工事希望時間帯を連結して表示。

*2：リスト部のタブ名については「流通項目設計編 １.１ 流通項目仕様書」の流通項目仕様書シートの画面表示情報欄の画面表示順（稼働調整管理 工事情報照会画面）の「－」以外のタブ名列を参照。

*3：リスト部のグループ名については「流通項目設計編 １.１ 流通項目仕様書」の流通項目仕様書シートの画面表示情報欄の画面表示順（稼働調整管理 工事情報照会画面）の「－」以外のグループ名列を参照。

*4：項目詳細部の項目名については「流通項目設計編 １.１ 流通項目仕様書」の流通項目仕様書シートの画面表示情報欄の画面表示順（稼働調整管理 工事情報照会画面）の「－」以外の画面表示名列を参照。

*5：リスト部、項目詳細部の表示順については「別紙 ２.３.３２.５ 稼働調整管理 工事情報照会画面イメージ」の「リスト部」シート、「項目詳細部」シートを参照。

アンカー

アンカー項目を表 ２.３.３２.５.３－１に示す。

表 ２.３.３２.５.３－１ 工事情報照会画面 リスト部アンカー項目

項番	項目名(和名)	リンク先	表示ウィンドウ
タブ名 *1	稼働調整管理 工事情報照会画面	自画面
グループ名 *2	稼働調整管理 工事情報照会画面	自画面

注）*1：タブ名については「流通項目設計編 １.１ 流通項目仕様書」の流通項目仕様書シートの画面表示情報欄の画面表示順（稼働調整管理 工事情報照会画面）の「－」以外のタブ名列を参照。

*2：グループ名については「流通項目設計編 １.１ 流通項目仕様書」の流通項目仕様書シートの画面表示情報欄の画面表示順（稼働調整管理 工事情報照会画面）の「－」以外のグループ名列を参照。