４.２.１.２.４　システムフロー図注釈一覧（本申込（新設））
４.２.１.２.４.１　目次

本申込（新設）のシステムフロー図についての注釈一覧の目次を以下に記載する。

ドキュメント名 | 対象シート名
--- | ---
01.04.02.01.02.05_システムフロー図（本申込（新設））.xlsm | 本申込(新設)
01.04.02.01.02.06_システムフロー図（本申込（新設）（専用線））.xlsm | 本申込(新設)(専用線)
01.04.02.01.02.07_システムフロー図（本申込（新設）（ＩＳＤＮ））.pptm | 本申込(新設)(ＩＳＤＮ)
01.04.02.01.02.08_システムフロー図（本申込（新設）（FTTH））.xlsm | 本申込(新設)(Ｂフレッツ１)
01.04.02.01.02.09_システムフロー図（本申込（新設）（FTTR））.xlsm | 本申込(新設)(Ｂフレッツ２)
01.04.02.01.02.10 システムフロー図（本申込（新設）（建物内設備構築））.xlsm | 本申込(新設)(Ｂフレッツ３)
01.04.02.01.02.11 システムフロー図（本申込（新設）（光アンバンドル））.xlsm | 本申込(新設)(光ｱﾝﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)
01.04.02.01.02.12 システムフロー図（本申込（新設）（専用線メタル））.xlsm | 本申込(新設)(専用線)(メタル)

TOP
４.２.１.２.４.２　本申込(新設)

本申込(新設)のシステムフロー図についての注釈一覧を以下に記載する。

（注１）工程変更等

以下のいずれかの条件が満たされる場合は‘有’、いずれも満たさない場合は‘無’

●所外工事パターンフラグが‘光のみ’の場合
①以下のいずれかの条件を満たす場合
・工程変更フラグチェック有無が‘有’および工程変更フラグが‘変更あり’
・設備変更フラグチェック有無が‘有’および設備変更フラグが‘変更あり’
・ＳＯ工事日不一致フラグチェック有無が‘有’およびＳＯ工事日不一致フラグが‘変更あり’
・設備確定（10061）未送信（心線情報および算出値前提条件設定状況＝‘1’：確定値にてアクセスPF（設備連携機能部）送信済以外）
②フロー区分１が光ｱﾝﾊﾞﾝﾄﾞﾙ
③料金区分(結果情報)が未設定
④実施工事費合計が未設定

●所外工事パターンフラグが‘テレビのみ’の場合
①以下のいずれかの条件を満たす場合
・工程変更フラグチェック有無が‘有’およびテレビ工程変更フラグが‘変更あり’
・設備変更フラグチェック有無が‘有’およびテレビ設備変更フラグが‘変更あり’
・ＳＯ工事日不一致フラグチェック有無が‘有’およびテレビＳＯ工事日不一致フラグが‘変更あり’
・設備確定（10061）未送信（心線情報および算出値前提条件設定状況＝‘1’：確定値にてアクセスPF（設備連携機能部）送信済以外）
②料金区分(結果情報)が未設定
③テレビ接続工事実施工事費合計が未設定

●所外工事パターンフラグが‘光＋テレビ’の場合
①テレビHHC/通建ステータスが‘－’または‘実施中（連絡要）’および以下の条件を満たす場合
・テレビHHC完了フラグが‘工事完了済’
②テレビHHC/通建ステータスが‘未実施’、‘不在’、‘施工中’、‘延期済’、または‘延期済（通建）’の場合
・無条件
③テレビHHC/通建ステータスが‘完了済’または‘アクセスPF完了済’および以下のいずれかの条件を満たす場合
・工程変更フラグチェック有無が‘有’および工程変更フラグが‘変更あり’
・設備変更フラグチェック有無が‘有’および設備変更フラグが‘変更あり’
・ＳＯ工事日不一致フラグチェック有無が‘有’およびＳＯ工事日不一致フラグが‘変更あり’
・設備確定（10061）未送信（心線情報及び算出値前提条件設定状況＝‘1’：確定値にてアクセスPF（設備連携機能部）送信済以外）
・工程変更フラグチェック有無が‘有’およびテレビ工程変更フラグが‘変更あり’
・設備変更フラグチェック有無が‘有’およびテレビ設備変更フラグが‘変更あり’
・ＳＯ工事日不一致フラグチェック有無が‘有’およびテレビＳＯ工事日不一致フラグが‘変更あり’
・料金区分(結果情報)が未設定
・実施工事費合計が未設定
・テレビ接続工事実施工事費合計が未設定
・その他機器１メーカ／機種名（結果情報）～その他機器２０メーカ／機種名（結果情報）のうち未設定以外の項目が１１項目以上
④情報配信より光ＳＯ完了情報（通建）【テレビ工事】を受信した場合
・無条件

（注２）設備検討依頼（10060）、設備検討結果通知（10064）、設備確定（10061）

以下のいずれかの条件を満たす場合、Optos（所外）へのすべての通知を行わない。
・「フロー区分１」が‘Ｂフレッツ２’（「フロー区分２」が‘FTTR’）
・「申込サービス」が‘97’（ＮＧＮ建物内設備構築（カスケード））
上記以外のサービスは、Optos（所外）へ通知以降、 Optos（所外）より設備検討結果通知（10064）を受信する。
設備検討結果通知（10064）は、工事完了するまでの間、後続のステータスにおいて受信可能とする。

（注３）受信イベントがテレビ工事延期(10116)の場合のみアクセスPF（設備連携機能部）へ通知を行う。

（注４）Optos（所内）へ所内設備検討依頼（10350）または所内設備選定依頼（10360）を送信していない場合、所内SO結果通知（10362）をOptos（所内）へ送信しない。

（注５）「２次回答」ステータス自動更新条件１

表 ４.２.１.２.４.２－５－１から表 ４.２.１.２.４.２－５－４において自動更新可否が‘可’となる場合、自動更新を行う。

●「フロー区分２」が‘FTTH’の場合
表 ４.２.１.２.４.２－５－１　「２次回答」自動更新条件１－１

項番 | 条件 | 自動更新可否
--- | --- | ---
申込 サービス | アクセス設備 工事要否 | ２次回答 自動更新フラグ | 選定結果 受信済フラグ | 所内設備検討結果 受信済フラグ | 長延化ＯＮＵ チェック結果 | 心線情報及び 算出値前提条件 | 提供可能時期 （２次回答） | ＳＯ工事 予定日 | 納期割れチェック
1 | 所内設備検討依頼 対象サービス *1 | ‘必要’ | ‘ＯＮ’ | ‘受信済み’ | ‘受信済み’ | ‘ＮＧ’以外 | － | null以外 | null | － | ‘可’
2 | null以外 | ＳＯ工事予定日≧提供可能時期（２次回答） | ‘可’
3 | ＳＯ工事予定日＜提供可能時期（２次回答） | ‘否’

4 | None | None | None | None | None
--- | --- | --- | --- | --- | ---
5
6
7

null | － | － | ‘否’
--- | --- | --- | ---
－ | ‘否’
‘否’
‘否’
None | None | None

‘ＮＧ’ | None | － | None | None | ‘否’
--- | --- | --- | --- | --- | ---
－ | ‘否’
‘否’
None | None | None

8 | None
--- | ---
9

‘否’
‘可’

‘受信済み’ | ‘受信済み’ | ‘ＮＧ’以外 | ‘確定値’ | null以外 | null | － | ‘可’
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None
null以外 | ＳＯ工事予定日≧提供可能時期（２次回答） | ‘可’
None | None | None | ＳＯ工事予定日＜提供可能時期（２次回答） | ‘否’
None | None | None | null | － | － | ‘否’
None | None | None | 上記以外 | － | ‘否’
None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None

10 | None | None | None | None | None | None | None | None | null以外 | ＳＯ工事予定日≧提供可能時期（２次回答） | ‘可’
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
11 | ＳＯ工事予定日＜提供可能時期（２次回答） | ‘否’
12 | － | － | ‘否’
13 | － | ‘否’

14 | None | None | None
--- | --- | --- | ---
15
16

‘ＮＧ’ | － | None | None | None | ‘否’
--- | --- | --- | --- | --- | ---
－ | ‘否’
‘否’
None | None | None
‘否’

上記以外 | － | None | None | None | None | ‘否’
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
－ | ‘否’
None | None | None
‘否’

上記以外 | － | None | None | None | None | None | ‘否’
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---

17

－ | None | None | None
--- | --- | --- | ---

18
19

‘否’
‘可’

‘受信済み’ | － | ‘ＮＧ’以外 | － | null以外 | null | － | ‘可’
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None
null以外 | ＳＯ工事予定日≧提供可能時期（２次回答） | ‘可’
None | None | None | ＳＯ工事予定日＜提供可能時期（２次回答） | ‘否’
None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None

20 | None | None | None | None | None | None | None | None | null以外 | ＳＯ工事予定日≧提供可能時期（２次回答） | ‘可’
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
21 | ＳＯ工事予定日＜提供可能時期（２次回答） | ‘否’

22 | None | None | None
--- | --- | --- | ---

null | － | － | ‘否’
--- | --- | --- | ---

23 | None
--- | ---

‘ＮＧ’

－ | None | None | ‘否’
--- | --- | --- | ---
None | None | None
‘否’

24 | None
--- | ---

上記以外 | None | －
--- | --- | ---

25 | None
--- | ---
26

上記以外 | － | None
--- | --- | ---
‘ＯＮ’ | ‘受信済み’
None | None | None

‘否’
‘可’

‘不要’ | ‘ＯＮ’ | ‘受信済み’ | None | ‘ＮＧ’以外 | ‘確定値’ | null以外 | null | － | ‘可’
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None
null以外 | ＳＯ工事予定日≧提供可能時期（２次回答） | ‘可’
None | None | None | ＳＯ工事予定日＜提供可能時期（２次回答） | ‘否’
None | None | None | null | － | － | ‘否’
None | None | None | 上記以外 | － | ‘否’
None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None
None | None | None | None | None | None | ‘ＮＧ’ | － | ‘否’

27 | None | None | None | None | None | None | None | None | null以外 | ＳＯ工事予定日≧提供可能時期（２次回答） | ‘可’
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
28 | ＳＯ工事予定日＜提供可能時期（２次回答） | ‘否’
29 | － | － | ‘否’
30 | － | ‘否’

31
32
33
34

上記以外
－

－ | None | None | None | None | ‘否’
--- | --- | --- | --- | --- | ---
‘否’
‘否’

上記以外 | －
--- | ---
－

上記以外 | － | None
--- | --- | ---

注）*1：対象サービスの詳細は「４.２.２.１.４ 工事情報流通（フロー対応表）」を参照する。

●「フロー区分２」が‘FTTR’の場合
表 ４.２.１.２.４.２－５－２　「２次回答」自動更新条件１－２

項番 | 条件 | 自動更新可否
--- | --- | ---
２次回答 自動更新フラグ | 心線情報及び 算出値前提条件 | 都度切替要否 | 提供可能時期 （２次回答） | ＳＯ工事 予定日 | 納期割れチェック
1 | ‘ＯＮ’ | ‘確定値’ | ‘要’以外 | null以外 | null | － | ‘可’
2 | null以外 | ＳＯ工事予定日≧提供可能時期（２次回答） | ‘可’
3 | ＳＯ工事予定日＜提供可能時期（２次回答） | ‘否’
4 | null | － | － | ‘否’
5 | ‘要’ | － | ‘否’
6 | 上記以外 | － | ‘否’
7 | 上記以外 | － | ‘否’

●「フロー区分２」が‘建物内設備構築’または‘建物内設備構築（ミニ）’の場合
表 ４.２.１.２.４.２－５－３　「２次回答」自動更新条件１－３

項番 | 条件 | 自動更新可否
--- | --- | ---
申込 サービス | ２次回答 自動更新フラグ | 選定結果 受信済フラグ | 所内設備検討結果 受信済フラグ | 提供可能時期 （２次回答） | ＳＯ工事 予定日 | 納期割れチェック
1 | 所内設備検討依頼 対象サービス *1 | ‘ＯＮ’ | ‘受信済み’ | ‘受信済み’ | null以外 | null | － | ‘可’
2 | null以外 | ＳＯ工事予定日≧提供可能時期（２次回答） | ‘可’
3 | ＳＯ工事予定日＜提供可能時期（２次回答） | ‘否’
4 | null | － | － | ‘否’
5 | 上記以外 | － | ‘否’

6 | None
--- | ---
7
8

上記以外 | － | None | None | None | ‘否’
--- | --- | --- | --- | --- | ---
－ | ‘否’
‘受信済み’ | － | ‘可’
None | None | None | None
null以外 | ＳＯ工事予定日≧提供可能時期（２次回答） | ‘可’
ＳＯ工事予定日＜提供可能時期（２次回答） | ‘否’

上記以外 | － | None
--- | --- | ---
‘ＯＮ’ | ‘受信済み’
None
None | None | None

9 | None | None | None | None | None | null以外 | ＳＯ工事予定日≧提供可能時期（２次回答） | ‘可’
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
10 | ＳＯ工事予定日＜提供可能時期（２次回答） | ‘否’
11 | － | － | ‘否’

12
13

上記以外
－

‘否’
‘否’

上記以外 | －
--- | ---

注）*1：対象サービスの詳細は「４.２.２.１.４ 工事情報流通（フロー対応表）」を参照する。

●「フロー区分１」が‘光アンバンドル’の場合
表 ４.２.１.２.４.２－５－４　「２次回答」自動更新条件１－４

項番 | 条件 | 自動更新可否
--- | --- | ---
アクセス設備 工事要否 | ２次回答 自動更新フラグ | 選定結果 受信済フラグ | 心線情報及び 算出値前提条件 | 提供可能時期 （２次回答） | ＳＯ工事 予定日 | 納期割れチェック
1 | ‘必要’ | ‘ＯＮ’ | ‘受信済み’ | － | null以外 | null | － | ‘可’
2 | null以外 | ＳＯ工事予定日≧提供可能時期（２次回答） | ‘可’
3 | ＳＯ工事予定日＜提供可能時期（２次回答） | ‘否’

4 | None | None
--- | --- | ---

null | － | － | ‘否’
--- | --- | --- | ---

5
6
7

上記以外
－
‘受信済み’

－ | None | None | ‘否’
--- | --- | --- | ---
‘否’
null以外 | ‘可’
None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None
null以外 | ＳＯ工事予定日≧提供可能時期（２次回答） | ‘可’

確定値 | null以外 | null | － | ‘可’
--- | --- | --- | --- | ---
None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None
null以外 | ＳＯ工事予定日≧提供可能時期（２次回答） | ‘可’
None | None | None | ＳＯ工事予定日＜提供可能時期（２次回答） | ‘否’

8 | None | None | None | None | None | null以外 | ＳＯ工事予定日≧提供可能時期（２次回答） | ‘可’
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
9 | ＳＯ工事予定日＜提供可能時期（２次回答） | ‘否’
10 | － | － | ‘否’
11 | － | ‘否’
12 | － | ‘否’
13 | － | ‘否’
14 | － | ‘否’

（注６）「２次回答」ステータス自動更新条件２

表 ４.２.１.２.４.２－６－１から表 ４.２.１.２.４.２－６－３において自動更新可否が‘可’となる場合、自動更新を行う。

●「フロー区分２」が‘FTTH’の場合
・サービス種別（「対象サービス」が‘５１’）の場合および所内設備検討結果通知（10354）受信時
表 ４.２.１.２.４.２－６－１　「２次回答」自動更新条件２－１

項番 | 条件 | 自動更新可否
--- | --- | ---
None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None
アクセス設備 工事要否 | ２次回答 自動更新フラグ | 選定結果 受信済フラグ | 所内設備検討結果 受信済フラグ | 長延化ＯＮＵ チェック結果 | 心線情報及び 算出値前提条件 | 提供可能時期 （２次回答） | ＳＯ工事 予定日 | 納期割れチェック

1 | ‘不要’ | ‘ＯＮ’ | ‘受信済み’ | ‘受信済み’ | ‘ＮＧ’以外 | ‘確定値’ | null以外 | null | － | ‘可’
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---

2 | None | None | None | None | None | None | None | null以外 | ＳＯ工事予定日≧提供可能時期（２次回答） | ‘可’
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
3 | ＳＯ工事予定日＜提供可能時期（２次回答） | ‘否’
4 | － | － | ‘否’

5 | None | None | None
--- | --- | --- | ---
6
8
9
10
11

上記以外 | None | None | None | ‘否’
--- | --- | --- | --- | ---
－ | ‘否’
‘否’
‘否’
‘否’
‘否’

上記以外 | － | None | None | None | ‘否’
--- | --- | --- | --- | --- | ---
－ | ‘否’
‘否’
‘否’
‘否’

上記以外 | － | None | None | None | None | ‘否’
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
－ | ‘否’
‘否’
‘否’

・サービス種別（「対象サービス」が‘５１’以外）の場合および設備検討結果通知（10064）受信時
表 ４.２.１.２.４.２－６－２　「２次回答」自動更新条件２－２

項番 | 条件 | 自動更新可否
--- | --- | ---
アクセス設備 工事要否 | ２次回答 自動更新フラグ | 選定結果 受信済フラグ | 長延化ＯＮＵ チェック結果 | 心線情報及び 算出値前提条件 | 提供可能時期 （２次回答） | ＳＯ工事 予定日 | 納期割れチェック
1 | ‘不要’ | ‘ＯＮ’ | ‘受信済み’ | ‘ＮＧ’以外 | ‘確定値’ | null以外 | null | － | ‘可’
2 | null以外 | ＳＯ工事予定日≧提供可能時期（２次回答） | ‘可’
3 | ＳＯ工事予定日＜提供可能時期（２次回答） | ‘否’
4 | null | － | － | ‘否’
5 | 上記以外 | ‘否’
6 | 上記以外 | － | ‘否’
7 | 上記以外 | － | ‘否’
8 | 上記以外 | － | ‘否’
9 | 上記以外 | － | ‘否’

●「フロー区分１」が‘光アンバンドル’の場合
・設備検討結果通知（10064）受信時
表 ４.２.１.２.４.２－６－３　「２次回答」自動更新条件２－３

項番 | 条件 | 自動更新可否
--- | --- | ---
None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None
アクセス設備 工事要否 | ２次回答 自動更新フラグ | 選定結果 受信済フラグ | 提供方式区分 | 心線情報及び 算出値前提条件 | 提供可能時期 （２次回答） | ＳＯ工事予定日 | 納期割れチェック

1 | ‘不要’ | ‘ＯＮ’ | ‘受信済み’ | ‘SS方式（指定選定）’ 以外 | ‘確定値’ | null以外 | null | － | ‘可’
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---

2 | None | None | None | None | None | None | null以外 | ＳＯ工事予定日≧提供可能時期（２次回答） | ‘可’
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
3 | ＳＯ工事予定日＜提供可能時期（２次回答） | ‘否’
4 | － | － | ‘否’
5 | － | ‘否’
6 | － | ‘否’
7 | － | ‘否’
8 | － | ‘否’
9 | － | ‘否’

（注７）以下の対象サービスの場合、光SO支援システムへの送信を行う

・SO工事依頼（10460）：対象サービス（３１、３６、３７、３８、３９、４０、５１、５２、５４、５５、５６、６０、６２、６４、
６５、６６、６７、６８、６９、７１、７２、７４、７５、８１、８２、８３、８４、８５、８６、８７、８８、８９，９０、９１、９２、９４、９５）
・SO工事結果（10462）：対象サービス（１４、１５、１７、３１、３２、３３、３６、３７、３８、３９、４０、５１、５２、５４、５５、５６、
６０、６２、６４、６５、６６、６７、６８、６９、７１、７２、７４、７５、８１、８２、８３、８４、８５、８６、８７、８８、８９，９０、９１、９２、９４、９５）
※ 対象サービス（３１、３６、３７、３８、３９、４０、５１、５２、５４、５５、５６、６０、６２、６４、６５、
６６、６７、６８、６９、７１、７２、７４、７５、８１、８２、８３、８４、８５、８６、８７、８８、８９，９０、９１、９２、９４、９５）については、
SO工事依頼（10460）を送信していない場合は、SO工事結果（10462）を送信しない。

（注８）スプレッドシート（10113）受信可能条件

●フロー区分１がＢフレッツ１、Ｂフレッツ２、光アンバンドルの場合
「HHC受信待ち」ステータスにて工事完了（10112）を受信以降、後続のステータスにおいて受信可能となる。
●フロー区分１が専用線の場合
「ＳＯ工事結果確認（専・Ｉ）」ステータスを一度でも更新する前であれば受信可能となる。

（注９）アクセスPF工事完了（10213）の場合、スプレッドシート入力状態は「未設定」となる。

（注１０）｢机上検討｣ステータス自動更新条件１

表 ４.２.１.２.４.２－１０－１から表 ４.２.１.２.４.２－１０－５においてそれぞれ条件をすべて満たす場合、自動更新を行う。

●「フロー区分２」が‘FTTH’の場合
・「サービス総合工事（アクセス）発出日」および「施工完了予定日（サ総・アクセス）」がnullの場合
表 ４.２.１.２.４.２－１０－１　「机上検討」自動更新条件１－１

項番 | 項目名 | 設定値
--- | --- | ---
1 | アクセス設備工事要否 | ‘不要’またはnull
2 | 提供方式区分 | ‘シェア方式’または‘SS方式（自動選定）’
3 | 1回線当たりの必要心線数 | ‘1’以下 *1
4 | 光心線予約処理可否 | ‘予約可’または‘既設心線有（現用心線流用）’
5 | 工事日調整依頼 | ‘要’以外
6 | 共架申請 | ‘要’以外
7 | 道路許可申請 | ‘要’以外
8 | 現場調査結果書面回答 | ‘要’以外
9 | 再CDN要否 | ‘必要’以外
10 | 受領可否 | ‘受付部門戻し（内容不備等）’以外
11 | ステータス更新要求 | ‘有'
12 | 机上検討自動更新抑止判定 | ‘自動更新可’
13 | 提供エリア判定結果 | ‘事前受付中’、‘提供中’、または‘－’

注）*1：‘1’以下とは‘0'、‘1'、‘00'、‘01'、‘000'、または‘001'のいずれかを示す。

・「サービス総合工事（アクセス）発出日」および「施工完了予定日（サ総・アクセス）」がnull以外の場合
表 ４.２.１.２.４.２－１０－２　「机上検討」自動更新条件１－２

項番 | 項目名 | 設定値
--- | --- | ---
1 | アクセス設備工事要否 | ‘必要’またはnull
2 | 提供方式区分 | ‘シェア方式’または‘SS方式（自動選定）’
3 | 1回線当たりの必要心線数 | ‘1’以下 *1
4 | 光心線予約処理可否 | ‘予約可’または‘既設心線有（現用心線流用）’
5 | 工事日調整依頼 | ‘要’以外
6 | 共架申請 | ‘要’以外
7 | 道路許可申請 | ‘要’以外
8 | 現場調査結果書面回答 | ‘要’以外
9 | 再CDN要否 | ‘必要’以外
10 | 受領可否 | ‘受付部門戻し（内容不備等）’以外
11 | ステータス更新要求 | ‘有'
12 | 机上検討自動更新抑止判定 | ‘自動更新可’
13 | 提供エリア判定結果 | ‘事前受付中’、‘提供中’、または‘－’

注）*1：‘1’以下とは‘0'、‘1'、‘00'、‘01'、‘000'、または‘001'のいずれかを示す。

●「フロー区分２」が‘建物内設備構築’または‘建物内設備構築（ミニ）’の場合
・「サービス総合工事（アクセス）発出日」および「施工完了予定日（サ総・アクセス）」がnull以外の場合
表 ４.２.１.２.４.２－１０－３　「机上検討」自動更新条件１－３

項番 | 項目名 | 設定値
--- | --- | ---
1 | 注文種類 | ‘所内のみ新設’以外
2 | アクセス設備工事要否 | ‘必要’またはnull
3 | 提供方式区分 | ‘シェア方式’または‘SS方式（自動選定）’
4 | 1回線当たりの必要心線数 | ‘1’以下　*1
5 | 光心線予約処理可否 | ‘予約可’または‘既設心線有（現用心線流用）’
6 | 工事日調整依頼 | ‘要’以外
7 | 共架申請 | ‘要’以外
8 | 道路許可申請 | ‘要’以外
9 | 現場調査結果書面回答 | ‘要’以外
10 | 再CDN要否 | ‘必要’以外
11 | 受領可否 | ‘受付部門戻し（内容不備等）’以外
12 | ステータス更新要求 | ‘有’
13 | 机上検討自動更新抑止判定 | ‘自動更新可’
14 | 提供エリア判定結果 | ‘事前受付中’、‘提供中’、または‘－’

注）*1：‘1’以下とは‘0'、‘1'、‘00'、‘01'、‘000'、または‘001'のいずれかを示す。

●「フロー区分１」が‘光アンバンドル’の場合
・「サービス総合工事（アクセス）発出日」および「施工完了予定日（サ総・アクセス）」がnullの場合
表 ４.２.１.２.４.２－１０－４　「机上検討」自動更新条件１－４

項番 | 項目名 | 設定値
--- | --- | ---
1 | アクセス設備工事要否 | ‘不要’またはnull
2 | 1回線当たりの必要心線数 | ‘1’以下 *1
3 | 光心線予約処理可否 | ‘予約可’または‘既設心線有（現用心線流用）’
4 | 現場調査予定日 | null
5 | 現場調査要否 | ‘否’またはnull
6 | CDN実施依頼区分 | ‘実施済’または‘不要’
7 | 提供方式区分 | ‘シェア方式’
8 | 工事日調整依頼 | ‘要’以外
9 | 共架申請 | ‘要’以外
10 | 道路許可申請 | ‘要’以外
11 | 現場調査結果書面回答 | ‘要’以外
12 | 再CDN要否 | ‘必要’以外
13 | 受領可否 | ‘受付部門戻し（内容不備等）’以外
14 | ステータス更新要求 | ‘有’
15 | 加入成端架種別（ＦＴＭ/ＩＤＭ等） | null以外
16 | 加入成端架（ＦＴＭ等）番号 | null以外
17 | 加入成端架（ＦＴＭ等）設置フロア | null以外
18 | 加入成端架（ＦＴＭ等）コネクタ種別 *2 | *3
19 | 加入成端架コネクタ種別（その他選択時） *4 *5 | null以外
20 | 加入成端架（FTM等）端子番号１ | null以外
21 | 机上検討自動更新抑止判定 | ‘自動更新可’
22 | 提供エリア判定結果 | ‘事前受付中’、‘提供中’、または‘－’

注）*1：‘1’以下とは‘0'、‘1'、‘00'、‘01'、‘000'、または‘001'のいずれかを示す。
*2：工事情報項目名は「ＦＴＭコネクタ種別」を指す。
*3：以下のいずれかの値を示す。
・‘ＳＣ’
・‘ＳＣ２’
・‘ＭＵ’
・‘不要’
・‘その他’
・‘２ＭＰＯ’
・‘ＦＣ’
・null
*4：工事情報項目名は「ＦＴＭコネクタ種別（その他選択時）」を指す。
*5：「加入成端架（ＦＴＭ等）コネクタ種別」が‘その他’の場合、自動更新条件対象とする。

・「サービス総合工事（アクセス）発出日」および「施工完了予定日（サ総・アクセス）」がnull以外の場合
表 ４.２.１.２.４.２－１０－５　「机上検討」自動更新条件１－５

項番 | 項目名 | 設定値
--- | --- | ---
1 | アクセス設備工事要否 | ‘必要’またはnull
2 | 1回線当たりの必要心線数 | ‘1’以下 *1
3 | 光心線予約処理可否 | ‘予約可’または‘既設心線有（現用心線流用）’
4 | 現場調査予定日 | null
5 | 現場調査要否 | ‘否’またはnull
6 | CDN実施依頼区分 | ‘実施済’または‘不要’
7 | 提供方式区分 | ‘シェア方式’
8 | 工事日調整依頼 | ‘要’以外
9 | 共架申請 | ‘要’以外
10 | 道路許可申請 | ‘要’以外
11 | 現場調査結果書面回答 | ‘要’以外
12 | 再CDN要否 | ‘必要’以外
13 | 受領可否 | ‘受付部門戻し（内容不備等）’以外
14 | ステータス更新要求 | ‘有’
15 | 加入成端架（ＦＴＭ等）コネクタ種別 *2 | *3
16 | 加入成端架コネクタ種別（その他選択時） *4 *5 | null以外
17 | 机上検討自動更新抑止判定 | ‘自動更新可’
18 | 提供エリア判定結果 | ‘事前受付中’、‘提供中’、または‘－’

注）*1：‘1’以下とは‘0'、‘1'、‘00'、‘01'、‘000'、または‘001'のいずれかを示す。
*2：工事情報項目名は「ＦＴＭコネクタ種別」を指す。
*3：以下のいずれかの値を示す。
・‘ＳＣ’
・‘ＳＣ２’
・‘ＭＵ’
・‘不要’
・‘その他’
・‘２ＭＰＯ’
・‘ＦＣ’
・null
*4：工事情報項目名は「ＦＴＭコネクタ種別（その他選択時）」を指す。
*5：「加入成端架（ＦＴＭ等）コネクタ種別」が‘その他’の場合、自動更新条件対象とする。

※「補正オーダ確認中」ステータスから「机上検討より再処理」を実行後、
先頭ステータス自動更新確認ダイアログにて「キャンセルボタン」を押下しない場合、自動更新をを行う。

（注１１） 「所外ＳＯ工事直請判定」ステータス自動更新条件

表 ４.２.１.２.４.２－１１－１から表 ４.２.１.２.４.２－１１－３において自動更新可否が‘可’となる場合、自動更新を行う。

●「フロー区分２」が‘FTTH’の場合
表 ４.２.１.２.４.２－１１－１　「所外ＳＯ工事直請判定」自動更新条件１

項番 | 条件 | 自動更新可否
--- | --- | ---
SO工事直請区分 | 直請設定（SO工事） 情報設定値 *1 | 長延化ＯＮＵ チェック結果 | 記事欄 （お客様情報） *2 | ＳＯ工事予定日 | 提供可能時期 （２次回答） | 発注納期チェック | 納期割れチェック | X-SLT指定 ／結果チェック *4
1 | ‘直営’ | ‘直営’ | ‘OK’または‘－’ | ‘支店設定文言あり’ | － | － | － | － | － | ‘否’
2 | ‘支店設定文言なし’ | null以外 | null以外 | ＳＯ工事予定日≧システム日付+Ａ日 *3 | ＳＯ工事予定日≧提供可能時期（２次回答） | ‘一致’ | ‘可’
3 | ‘不一致’ | ‘否’
4 | ＳＯ工事予定日＜提供可能時期（２次回答） | － | ‘否’
5 | ＳＯ工事予定日＜システム日付+Ａ日 *3 | － | ‘否’
6 | 上記以外 | － | ‘否’

7 | None | None
--- | --- | ---
8
9
10
11
12
13

上記以外 | － | None | None | None | ‘否’
--- | --- | --- | --- | --- | ---
－ | ‘否’
‘否’
‘否’
－ | － | ‘否’
－ | － | None | ‘否’
null以外 | null以外 | ＳＯ工事予定日≧提供可能時期（２次回答） | ‘可’
None | None | None | None | None | None | None | None
None | None | None | None | None | None | None | ‘不一致’ | ‘否’
ＳＯ工事予定日＜提供可能時期（２次回答） | － | ‘否’
None | None | None | ＳＯ工事予定日＜システム日付+Ａ日 *3 | － | ‘否’

上記以外 | － | － | None | None | None | None | ‘否’
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
－ | ‘否’
‘否’
－ | － | － | ‘否’
‘OK’または‘－’ | ‘支店設定文言あり’ | － | － | ‘否’
‘支店設定文言なし’ | null以外 | null以外 | ＳＯ工事予定日≧システム日付+Ａ日 *3 | ‘可’
None | None | None | None
‘不一致’ | ‘否’
None | None | None | None | None | None | ＳＯ工事予定日＜提供可能時期（２次回答） | － | ‘否’
None | None | None | ＳＯ工事予定日＜システム日付+Ａ日 *3 | － | ‘否’
None | None | None | 上記以外 | － | ‘否’

14 | None | None | None | None | None | None | None
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
15
16
17 | －
18 | －
19 | －
20 | None
21 | － | － | － | －

‘否’
‘否’
‘否’
‘否’

－ | － | ‘否’
--- | --- | ---

【凡例】－：チェック不要

注）*1：「収容区域コード」/「SO処理区分」/「サービス種別」/「派遣区分」をもとに特定した値。
（「フロー区分１」が‘光ｱﾝﾊﾞﾝﾄﾞﾙ’の場合、無条件に「派遣区分」は、‘派遣あり’をもとに特定した値とする。）
*2：工事情報の「記事欄（お客様情報）」とステータス自動更新条件設定テーブルの「所外ＳＯ工事直請判定自動更新判定用（本申込（新設））」の比較を行う。
「記事欄（お客様情報）」に対象支店の「所外ＳＯ工事直請判定自動更新判定用（本申込（新設））」の値が含まれている場合、‘支店設定文言あり’とする。
*3：ステータス自動更新条件設定テーブルを参照し、対象支店の「発注納期判定日数（本申込（新設））」の値を‘Ａ日’とする。
*4：下記対応項目の値がすべて一致しているか判定を行う。
Ｘ－ＳＬＴ番号（指定情報） ⇔ X-SLT番号（結果情報）
Ｘ－ＳＬＴシャーシ番号（指定情報）⇔ X-SLTシャーシ番号（結果情報）
Ｘ－ＳＬＴスロット番号（指定情報）⇔ X-SLTスロット番号（結果情報）
Ｘ－ＳＬＴポート番号（指定情報） ⇔ X-SLTポート番号（結果情報）

●「フロー区分２」が‘FTTR’の場合
表 ４.２.１.２.４.２－１１－２　「所外ＳＯ工事直請判定」自動更新条件２

項番 | 条件 | 自動更新可否
--- | --- | ---
SO工事直請区分 | 直請設定（SO工事） 情報設定値 *1 | 記事欄 （お客様情報） | ＳＯ工事予定日 | 提供可能時期 （２次回答） | 発注納期チェック | 納期割れチェック
1 | ‘直営’ | ‘直営’ | ‘支店設定文言あり’ *2 | － | － | － | － | ‘否’
2 | ‘支店設定文言なし’ *2 | null以外 | null以外 | ＳＯ工事予定日≧システム日付+Ａ日 *3 | ＳＯ工事予定日≧提供可能時期（２次回答） | ‘可’
3 | ＳＯ工事予定日＜提供可能時期（２次回答） | ‘否’
4 | ＳＯ工事予定日＜システム日付+Ａ日 *3 | － | ‘否’
5 | 上記以外 | － | ‘否’
6 | 上記以外 | － | ‘否’
7 | ‘請負’ | － | － | ‘否’
8 | 上記以外 | ‘否’
9 | ‘請負’ | ‘直営’ | － | － | － | － | － | ‘否’
10 | ‘請負’ | ‘支店設定文言あり’ *2 | － | － | － | － | ‘否’
11 | ‘支店設定文言なし’ *2 | null以外 | null以外 | ＳＯ工事予定日≧システム日付+Ａ日 *3 | ＳＯ工事予定日≧提供可能時期（２次回答） | ‘可’
12 | ＳＯ工事予定日＜提供可能時期（２次回答） | ‘否’
13 | ＳＯ工事予定日＜システム日付+Ａ日 *3 | － | ‘否’
14 | 上記以外 | － | ‘否’
15 | 上記以外 | － | ‘否’
16 | 上記以外 | － | － | ‘否’
17 | 上記以外 | － | － | － | － | － | － | ‘否’

【凡例】－：チェック不要

注）*1：「収容区域コード」/「SO処理区分」/「サービス種別」/「派遣区分」をもとに特定した値。
*2：工事情報の「記事欄（お客様情報）」とステータス自動更新条件設定テーブルの「所外ＳＯ工事直請判定自動更新判定用（本申込（新設））」の比較を行う。
「記事欄（お客様情報）」に対象支店の「所外ＳＯ工事直請判定自動更新判定用（本申込（新設））」の値が含まれている場合、‘支店設定文言あり’とする。
*3：ステータス自動更新条件設定テーブルを参照し、対象支店の「発注納期判定日数（本申込（新設））」の値を‘Ａ日’とする。

●「フロー区分１」が‘光アンバンドル’の場合
表 ４.２.１.２.４.２－１１－３　「所外ＳＯ工事直請判定」自動更新条件３

項番 | 条件 | 自動更新可否
--- | --- | ---
SO工事直請区分 | 直請設定（SO工事） 情報設定値 *1 | 記事欄 （お客様情報） | アンバンドル記事欄 （お客様情報） | ＳＯ工事予定日 | 提供可能時期 （２次回答） | 発注納期チェック | 納期割れチェック
1 | ‘直営’ | ‘直営’ | ‘支店設定文言あり’ *2 | － | － | － | － | － | ‘否’
2 | ‘支店設定文言なし’ *2 | ‘支店設定文言あり’ *3 | － | － | － | － | ‘否’
3 | ‘支店設定文言なし’ *3 | null以外 | null以外 | ＳＯ工事予定日≧システム日付+Ａ日 *4 | ＳＯ工事予定日≧提供可能時期（２次回答） | ‘可’
4 | ＳＯ工事予定日＜提供可能時期（２次回答） | ‘否’
5 | ＳＯ工事予定日＜システム日付+Ａ日 *4 | － | ‘否’
6 | 上記以外 | － | ‘否’
7 | 上記以外 | － | ‘否’
8 | ‘請負’ | － | － | － | ‘否’
9 | 上記以外 | ‘否’
10 | ‘請負’ | ‘直営’ | － | － | － | － | － | － | ‘否’
11 | ‘請負’ | ‘支店設定文言あり’ *2 | － | － | － | － | － | ‘否’
12 | ‘支店設定文言なし’ *2 | ‘支店設定文言あり’ *3 | － | － | － | － | ‘否’
13 | ‘支店設定文言なし’ *3 | null以外 | null以外 | ＳＯ工事予定日≧システム日付+Ａ日 *4 | ＳＯ工事予定日≧提供可能時期（２次回答） | ‘可’
14 | ＳＯ工事予定日＜提供可能時期（２次回答） | ‘否’
15 | ＳＯ工事予定日＜システム日付+Ａ日 *4 | － | ‘否’
16 | 上記以外 | － | ‘否’
17 | 上記以外 | － | ‘否’
18 | 上記以外 | － | － | － | ‘否’
19 | 上記以外 | － | － | － | － | － | － | － | ‘否’

【凡例】－：チェック不要

注）*1：「収容区域コード」/「SO処理区分」/「サービス種別」/「派遣区分」をもとに特定した値。
「派遣区分」は、無条件に‘派遣あり’をもとに特定した値とする。
*2：工事情報の「記事欄（お客様情報）」とステータス自動更新条件設定テーブルの「所外ＳＯ工事直請判定自動更新判定用（本申込（新設））」の比較を行う。
「記事欄（お客様情報）」に対象支店の「所外ＳＯ工事直請判定自動更新判定用（本申込（新設））」の値が含まれている場合、‘支店設定文言あり’とする。
*3：工事情報の「アンバンドル記事欄（お客様情報）」とステータス自動更新条件設定テーブルの「所外ＳＯ工事直請判定自動更新判定用（本申込（新設））」の比較を行う。
「アンバンドル記事欄（お客様情報）」に対象支店の「所外ＳＯ工事直請判定自動更新判定用（本申込（新設））」の値が含まれている場合、‘支店設定文言あり’とする。
*4：ステータス自動更新条件設定テーブルを参照し、対象支店の「発注納期判定日数（本申込（新設））」の値を‘Ａ日’とする。

（注１２）以下の条件を満たす場合、ONUマスタ情報テーブルより取得した値を工事情報テーブルへ自動設定を行う。
自動設定項目は下記の表を参照し、自動設定条件、内容の詳細は「２.５.２　項目自動設定一覧」を参照。

・フロー区分1がＢフレッツ１、またはＢフレッツ２

●ONUマスタ情報反映自動設定項目一覧
表 ４.２.１.２.４.２－１２－１　ONUマスタ情報反映自動設定項目一覧

項番 | 項目名
--- | ---
1 | ＯＮＵシリアル番号（シェアド方式時）／ＭＡＣアドレス | None | None | None | None | None | None | None | None | None
2 | 回線終端装置取得年月 | None | None | None | None | None | None | None | None | None
3 | 回線終端装置使用開始年月 | None | None | None | None | None | None | None | None | None

（注１３）欠番

（注１４）欠番

（注１５）欠番

（注１６）処理中オーダにて以下を行い、「所内SO工事結果」ステータスを自動更新可能な場合、「所内SO工事結果」ステータスの自動更新を行う。

・「所内SO工事結果」ステータス存在チェック
・自動／手動更新の有無チェック
・他システム送信エラー有無チェック（Optos（所内）、光SO支援システム）
・必須項目チェック
・「ジャンパ施工要否」チェック（「ジャンパ施工要否（内部制御用）」が‘否’の場合、自動更新対象とする。）

（注１７）所内設備検討依頼（10350）、所内設備検討結果通知（10354）

サービス種別（対象サービスが「５１」、フロー区分２が建物内設備構築（ミニ））は
Optos（所外）より設備検討結果通知（10064）を受信後、Optos（所内）へ所内設備検討依頼（10350）の通知を行う。
上記対象サービスはOptos（所内）へ所内設備検討依頼（10350）を通知以降、Optos（所内）より所内設備検討結果通知（10354）を受信する。
所内設備検討結果通知（10354）は後続のステータスにおいて受信可能とする。

（注１８）所内設備選定依頼（10360）、所内設備選定結果通知（10364）、所内SO結果通知（10362）

以下のいずれかの条件を満たす場合、Optos（所内）へのすべての通知を行わない。
・「フロー区分１」が‘Ｂフレッツ２’（「フロー区分２」が‘FTTR’）
・「申込サービス」が‘97’（ＮＧＮ建物内設備構築（カスケード））

（注１９）欠番

（注２０）設備検討結果通知（10064）または所内設備検討結果通知（10354）

サービス種別（対象サービスが「５１」、フロー区分２が建物内設備構築（ミニ））は、
Optos（所内）より所内設備検討結果通知（10354）を受信した際に、「机上検討」ステータス自動更新条件（注１０）の判定を行う。
サービス種別（対象サービスが「５１」・フロー区分２が建物内設備構築（ミニ）以外）は、
Optos（所外）より設備検討結果通知（10064）を受信した際に、「机上検討」ステータス自動更新条件（注１０）の判定を行う。

（注２１）欠番

（注２２）以下の条件のすべてを満たす場合、アクセスPF（設備連携機能部）へ通知(ひかり電話工事依頼)する。

●光SO支援システムよりＤＩＹ工事完了（10464）を受信および番ポ同時工事有無(有または有（他事業者系）)の場合
表 ４.２.１.２.４.２－２２－１　ひかり電話工事依頼通知条件１

項目名 | 設定値
--- | ---
ＤＩＹ対応 | ＤＩＹ
ひかり電話手動工事有無 | 有または有(SOHO)
光SO支援システム正常性確認結果 | 正常
ＤＩＹ工事完了（10464）イベント受信日 | ＳＯ工事予定日
ＤＩＹ工事完了（10464）イベント受信時間 | hh：mm：ss ≦ ＤＩＹ工事完了（10464）イベント受信時間 ≦ hh：mm：ss

※hh：mm：ssの値はそれぞれお客様の設定した値とする。

●光SO支援システムよりＤＩＹ工事完了（10464）を受信および番ポ同時工事有無(「有または有（他事業者系）」以外)の場合
表 ４.２.１.２.４.２－２２－２　ひかり電話工事依頼通知条件２

項目名 | 設定値
--- | ---
ＤＩＹ対応 | ＤＩＹ
ひかり電話手動工事有無 | 有または有(SOHO)
光SO支援システム正常性確認結果 | 正常
ＤＩＹ工事完了（10464）イベント受信日 | ＳＯ工事予定日以降

●日次処理にて「所内SO工事結果」ステータス時に番ポ同時工事有無(有または有（他事業者系）)および以下の条件のすべてを満たす場合
表 ４.２.１.２.４.２－２２－３　ひかり電話工事依頼通知条件３

項目名 | 設定値
--- | ---
ＤＩＹ対応 | ＤＩＹ
ひかり電話手動工事有無 | 有または有(SOHO)
光SO支援システム正常性確認結果 | 正常
ひかり電話工事依頼結果 | 未設定
日次処理実施日 | ＳＯ工事予定日

●日次処理にて「所内SO工事結果」ステータス時に
番ポ同時工事有無(「有または有（他事業者系）」以外)および以下の条件のすべてを満たす場合
表 ４.２.１.２.４.２－２２－４　ひかり電話工事依頼通知条件４

項目名 | 設定値
--- | ---
ＤＩＹ対応 | ＤＩＹ
ひかり電話手動工事有無 | 有または有(SOHO)
光SO支援システム正常性確認結果 | 正常
ひかり電話工事依頼結果 | 未設定
日次処理実施日 | ＳＯ工事予定日以降

●「所内ＳＯ工事結果」ステータスにて端末より、「ひかり電話工事依頼」ボタンを押下された場合

（注２３）ＤＩＹ工事完了（10464）、ひかり電話工事結果（10082）は、全ステータスにおいて受信可能とする。

（注２４）‘所内SO工事結果’ステータス自動更新条件

「所内SO工事結果自動更新」機能実施契機にて、表 ４.２.１.２.４.２－２４－１または表 ４.２.１.２.４.２－２４－２のいずれかの条件が満たされる場合、
および光SO支援システムへ送信エラーとなっていない場合、‘所内SO工事結果’ステータスの自動更新を行う。

表 ４.２.１.２.４.２－２４－１　Ｂフレッツオーダ（「ＮＧＮフラグ」が‘ＮＧＮ'以外）の‘所内SO工事結果'ステータス自動更新条件表

項目名 | 設定値
--- | ---
フロー区分１ | ‘Ｂフレッツ１'または‘Ｂフレッツ２'
注文種類 | ‘品目変更（新設）'
派遣区分 | ‘派遣なし'
ＳＯ工事予定日 | システム日付以前
品目変更パターンフラグ | ‘所内SO工事結果自動更新対象'
ジャンパ施工要否 | ‘否'

表 ４.２.１.２.４.２－２４－２　ＮＧＮオーダ（「ＮＧＮフラグ」が'ＮＧＮ'）の'所内SO工事結果'ステータス自動更新条件表

項目名 | 設定値
--- | ---
フロー区分１ | ‘Ｂフレッツ１'または‘Ｂフレッツ２'
注文種類 | ‘品目変更（新設）'
派遣区分 | ‘派遣なし'
ＤＩＹ対応 | ‘ＤＩＹ'以外
ＳＯ工事予定日 | システム日付以前
品目変更パターンフラグ | ‘所内SO工事結果自動更新対象'
ジャンパ施工要否 | ‘否'

（注２５）‘所内SO工事結果’ステータス自動更新条件３

下記契機におけるそれぞれの自動更新条件を満たしている、および他システム（Optos（所内）、光SO支援システム）への送信エラーがない場合、
内部イベント‘80000’（所内SO工事結果自動更新）を投入し、'所内SO工事結果'ステータスの自動更新を行う。
・ＤＩＹ工事完了（10464）の受信契機
・ひかり電話工事結果（10082）の受信契機
・ひかり電話工事（番ポ工事）結果(工事結果情報)(20082)の受信契機
・番ポ工事依頼（10283）の送信時の応答受信契機
各契機毎の自動更新条件を以下に示す。

Ver.2024-4にて削除

表 ４.２.１.２.４.２－２５－１　光SO支援システムからＤＩＹ工事完了（10464）を受信した場合

項目名 | 設定値
--- | ---
ＤＩＹ対応 | '希望する' | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None
ひかり電話手動工事有無 | '有'または'有(SOHO)'以外 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None
光SO支援システム正常性確認結果 | '正常' | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None

表 ４.２.１.２.４.２－２５－２　アクセスPF（設備連携機能部）からひかり電話工事結果（10082）を受信した場合

項目名 | 設定値
--- | ---
ＤＩＹ対応 | '希望する' | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None
ひかり電話手動工事有無 | '有'または'有(SOHO)' | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None
番ポ同時工事有無 | '有'または'有（他事業者系）'以外 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None
ひかり電話工事結果 | '正常（工事完了）' | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None
光SO支援システム正常性確認結果 | '正常' | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None

表 ４.２.１.２.４.２－２５－３　統合HHCから番ポ工事依頼（10283）の応答電文を受信した場合

項目名 | 設定値
--- | ---
番ポ自動工事結果 | '依頼済' | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None
BB-CASTAR 工事結果コード | '正常（工事完了）' | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None
光SO支援システム正常性確認結果 | '正常' | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None

Ver.2024-4にて削除

表 ４.２.１.２.４.２－２５－４　アクセスPF（設備連携機能部）からひかり電話工事（番ポ工事）結果(工事結果情報)(20082)を受信した場合

項目名 | 設定値
--- | ---
番ポ工事結果フラグ | '工事済み' | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None

（注２６）以下の条件のすべてを満たす場合、統合HHCへ通知（番ポ工事依頼（10283））する。

●アクセスPF（設備連携機能部）からひかり電話工事結果（10082）を受信した場合

表 ４.２.１.２.４.２－２６－１　番ポ工事依頼通知条件表

項目名 | 設定値
--- | ---
ＤＩＹ対応 | 'ＤＩＹ'
ひかり電話手動工事有無 | '有'または'有(SOHO)'
番ポ同時工事有無 | '有'または'有（他事業者系）'
BB-CASTAR 工事結果コード | '正常（工事完了）'
ひかり電話工事結果（10082）イベント受信日 | 'ＳＯ工事予定日'
ひかり電話工事結果（10082）イベント受信時間 | hh：mm：ss ≦ ひかり電話工事結果（10082）イベント受信時間 ≦ hh：mm：ss *1

注）*1：hh：mm：ssの値は、それぞれお客様の設定した値とする。

●'所内ＳＯ工事結果'ステータスにて端末より「番ポ工事依頼」ボタンを押下された場合

Ver.2024-4にて削除

（注２７）光SO支援システムからのMACアドレス登録依頼（10454）は、オーダ完了'ステータス以外のすべてのステータスにおいて受信可能とする。

（注２８）欠番

（注２９）欠番

（注３０）「完了（ＳＯ）」ボタンを押下した場合、送信を行う。

（注３１）「完了（テレビ）」ボタンを押下した場合、送信を行う。

（注３２）以下のすべての条件を満たす場合、送信を行う。

・統合HHCへのSO情報（10210）を送信済みの場合
（補正取消（10212）送信済の場合、補正取消（10212）送信後にSO情報（10210）を送信していること
取消（10211）送信済の場合は対象外とする）
・「所外工事パターンフラグ」が'テレビのみ'以外の場合
・統合HHCへアクセスPF工事完了（10213）を送信していない場合
・統合HHCより工事完了（10112）を受信していない場合

（注３３）以下のすべての条件を満たす場合、送信を行う。

・統合HHCへのSO情報（10210）を送信済みの場合
（補正取消（10212）送信済の場合、補正取消（10212）送信後にSO情報（10210）を送信していること
取消（10211）送信済の場合は対象外とする）
・「所外工事パターンフラグ」が'テレビのみ'の場合
・統合HHCへテレビアクセスPF工事完了（10214）を送信していない場合
・統合HHCよりテレビ工事完了（10117）を受信していない場合

（注３４）以下のすべての条件を満たす場合、送信を行う。

・統合HHCへのSO情報（10210）を送信済みの場合
（補正取消（10212）送信済の場合、補正取消（10212）送信後にSO情報（10210）を送信していること
取消（10211）送信済の場合は対象外とする）
・「所外工事パターンフラグ」が'光＋テレビ'の場合
・統合HHCへテレビアクセスPF工事完了（10214）を送信していない場合
・統合HHCよりテレビ工事完了（10117）を受信していない場合

（注３５）以下のいずれかの条件を満たす場合に該当するステータスにて受信可能とする。

項番 | 所外工事パターンフラグ | HHC完了フラグ | ステータス
--- | --- | --- | ---
1 | テレビのみ | － | 「所外ＳＯ工事結果（請）」
「所外ＳＯ工事結果（直）」
2 | 光＋テレビ | 工事完了済以外 | 「所外ＳＯ工事結果（請）」
None | None | None | None | None | None | None | None
「所外ＳＯ工事結果（直）」

「HHC受信待ち」
「所外ＳＯ工事結果（請）」
「所外ＳＯ工事結果（直）」
「ＳＯ工事結果確認（ＢＦ・ＤＦ）」

3 | None | 工事完了済 | 「所外ＳＯ工事結果（請）」
--- | --- | --- | ---
「所外ＳＯ工事結果（直）」
「ＳＯ工事結果確認（ＢＦ・ＤＦ）」

（注３６）以下のいずれかの条件を満たす場合に該当するステータスにて受信可能とする。

項番 | 所外工事パターンフラグ | HHC完了フラグ | ステータス
--- | --- | --- | ---
1 | テレビのみ | － | 「HHC受信待ち」
2 | 光＋テレビ | 工事完了済以外 | 「所外ＳＯ工事結果（請）」
「所外ＳＯ工事結果（直）」
「HHC受信待ち」
3 | 工事完了済 | 「ＳＯ工事結果確認（ＢＦ・ＤＦ）」

（注３７）受信イベントが工事延期(10111)またはテレビ工事延期(10116)の場合にアクセスPF（設備連携機能部）へ通知を行う。

（注３８）遷移先判定１

以下の条件に応じて該当するステータスへ遷移する。
「－」は値を問わないことを示す。
表 ４.２.１.２.４.２－３８－１　遷移先判定条件１

項番 | イベント | 所外工事パターンフラグ | HHC完了フラグ | ＳＯ経過／完了報告フラグ | テレビ経過／完了報告フラグ | 判定結果
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 工事開始（10110） | － | － | － | － | 受信待ち
2 | テレビ工事開始（10115） | テレビのみ | － | － | － | 受信待ち
3 | 光＋テレビ | 工事完了済以外 | － | － | イベント受信時ステータス
4 | 工事完了済 | － | － | 結果確認
5 | テレビ工事延期（10116） | － | － | － | － | イベント受信時ステータス
6 | テレビ工事完了（10117） | － | － | － | － | イベント受信時ステータス
7 | テレビ当日延期（10118） | － | － | － | － | イベント受信時ステータス
8 | オーダ受領情報（SO（光）） （情報配信※） | － | － | － | － | イベント受信時ステータス
9 | オーダ受領情報（SO（テレビ）） （情報配信※） | － | － | － | － | イベント受信時ステータス
10 | 光ＳＯ完了情報（通建）【光工事】 （情報配信※） | － | － | 経過報告または 完了報告（自動更新不可） | － | イベント受信時ステータス
11 | 完了報告（自動更新可） | － | 結果確認
12 | 光ＳＯ完了情報（通建）【テレビ工事】 （情報配信※） | テレビのみ | － | － | 経過報告または 完了報告（自動更新不可） | イベント受信時ステータス
13 | 完了報告（自動更新可） | 結果確認
14 | 光＋テレビ | 工事完了済以外 | － | － | イベント受信時ステータス
15 | 工事完了済 | － | 経過報告 | イベント受信時ステータス
16 | 完了報告（自動更新不可）または完了報告（自動更新可） | 結果確認
17 | ＢＯ情報（情報配信） | － | － | － | － | イベント受信時ステータス

※SO工事直請区分が「請負」の場合のみ情報配信よりイベント受信可能

（注３９）遷移先判定２

以下の条件に応じて該当するステータスへ遷移する。
「－」は値を問わないことを示す。
表 ４.２.１.２.４.２－３９－１　遷移先判定条件２

項番 | イベント | 所外工事パターンフラグ | SO工事直請区分 | 判定結果
--- | --- | --- | --- | ---
1 | 工事延期（10111） | － | 請負 | 請
2 | 直営 | 直
3 | 工事完了（10112） | － | － | 工程変更等
4 | 当日延期（10114） | － | 請負 | 請
5 | 直営 | 直
6 | テレビ工事開始（10115） | － | － | イベント受信時ステータス
7 | テレビ工事延期（10116） | テレビのみ | 請負 | 請
8 | 直営 | 直
9 | 光＋テレビ | － | イベント受信時ステータス
10 | テレビ工事完了（10117） | テレビのみ | － | 工程変更等
11 | 光＋テレビ | － | イベント受信時ステータス
12 | テレビ当日延期（10118） | テレビのみ | 請負 | 請
13 | 直営 | 直
14 | 光＋テレビ | － | イベント受信時ステータス
15 | オーダ受領情報（SO（光）） （情報配信） | － | 請負 | イベント受信時ステータス
16 | オーダ受領情報（SO（テレビ）） （情報配信） | 光＋テレビ | 請負 | イベント受信時ステータス
17 | 光ＳＯ完了情報（通建）【テレビ工事】 （情報配信） | 光＋テレビ | 請負 | イベント受信時ステータス
18 | ＢＯ情報（情報配信） | － | － | イベント受信時ステータス

（注４０）「ＳＯ工事結果確認（ＢＦ・ＤＦ） 」ステータス自動更新条件

以下の条件のすべてを満たす場合、自動更新を行う。

●統合HHCからテレビ工事完了（10117）を受信した場合
・工程変更フラグチェック有無が「有」以外または工程変更フラグが「変更あり」以外
・設備変更フラグチェック有無が「有」以外または設備変更フラグが「変更あり」以外
・ＳＯ工事日不一致フラグチェック有無が「有」以外またはＳＯ工事日不一致フラグが「変更あり」以外
・設備確定（10061）未送信（心線情報および算出値前提条件設定状況＝１：確定値にてアクセスPF（設備連携機能部）送信済以外）
・料金区分(結果情報)が未設定以外
・実施工事費合計が未設定以外
・工程変更フラグチェック有無が「有」以外またはテレビ工程変更フラグが「変更あり」以外
・設備変更フラグチェック有無が「有」以外またはテレビ設備変更フラグが「変更あり」以外
・ＳＯ工事日不一致フラグチェック有無が「有」以外またはテレビＳＯ工事日不一致フラグが「変更あり」以外
・テレビ接続工事実施工事費合計が未設定以外
・その他機器１メーカ／機種名（結果情報）～その他機器２０メーカ／機種名（結果情報）のうち未設定以外の項目が１０項目以下
・HHC/通建ステータスが「完了済」または「アクセスPF完了済」
・情報配信から光ＳＯ完了情報（通建）【光工事】を未受信

（注４１）欠番

（注４２）「現場調査」ステータス自動更新条件

●「フロー区分１」が‘専用線’および‘ＩＳＤＮ’の場合
表 ４.２.１.２.４.２－４２－１において情報配信から現場調査結果情報を受信した契機で全ての条件を満たす場合
表 ４.２.１.２.４.２－４２－１　「現場調査」自動更新条件１

項目名 | 設定値
--- | ---
現場調査経過／完了報告フラグ | 左記の値が‘完了報告(自動更新可)’
光・屋内配線工事設置区分（結果情報） | 条件：「申込回線サービス種別」が‘フレッツ’ ・条件を満たす場合 　⇒左記の値が以下のいずれかの場合 　　　・null 　　　・‘なし’ 　　　・‘ＮＴＴ設置’ 　　 ・‘お客様設置’ ・条件を満たさない場合 　⇒左記の値によらず全て
Ｘ－ＳＬＴ番号（指定情報） | 条件：以下の全ての条件を満たす場合 　　　　・「提供方式区分」が‘ＳＳ方式(指定選定)’ 　　　　・「ＶＬＡＮＩＤ取得結果」が‘未取得’ 　　　　・「心線情報及び算出値前提条件」が‘確定値’ ・条件を満たす場合 　⇒左記の値がnull以外 ・条件を満たさない場合 　⇒左記の値によらず全て
Ｘ－ＳＬＴシャーシ番号（指定情報）
Ｘ－ＳＬＴスロット番号（指定情報）
Ｘ－ＳＬＴポート番号（指定情報）
所内ジャンパ直請区分 | 条件：「所内SO工事要否」が‘要’ ・条件を満たす場合 　⇒左記の値がnull以外 ・条件を満たさない場合 　⇒左記の値によらず全て
ＭＤＦ室鍵借用依頼先 | 条件：「ＭＤＦ室鍵手配者」が‘ＮＴＴ手配’ ・条件を満たす場合 　⇒左記の値がnull以外 ・条件を満たさない場合 　⇒左記の値がnull
ＭＤＦ室鍵借用依頼期日

●「フロー区分１」が‘‘専用線’および‘ＩＳＤＮ’’以外の場合
表 ４.２.１.２.４.２－４２－２において情報配信から現場調査結果情報を受信した契機で自動更新可否が‘可’となる場合
表 ４.２.１.２.４.２－４２－２　「現場調査」自動更新条件２

項番 | 条件 | 自動更新可否
--- | --- | ---
現場調査経過／完了報告フラグ | 所内SO工事要否 | 所内ジャンパ直請区分
1 | 完了報告（自動更新可） | ‘要’ | null以外 | ‘可’
2 | null | ‘否’
3 | 上記以外 | － | ‘可’
4 | 上記以外 | － | ‘否’

（注４３）「CDN調査」ステータス自動更新条件

●「フロー区分１」が‘専用線’および‘ＩＳＤＮ’の場合
表 ４.２.１.２.４.２－４３－１において情報配信からCDN調査結果情報を受信した契機で全ての条件を満たす場合
表 ４.２.１.２.４.２－４３－１　「CDN調査」自動更新条件１

項目名 | 設定値
--- | ---
CDN調査経過／完了報告フラグ | 左記の値が‘完了報告(自動更新可)’
Ｘ－ＳＬＴ番号（指定情報） | 条件：以下の全ての条件を満たす場合 　　　　・「提供方式区分」が‘ＳＳ方式(指定選定)’ 　　　　・「ＶＬＡＮＩＤ取得結果」が‘未取得’ 　　　　・「心線情報及び算出値前提条件」が‘確定値’ ・条件を満たす場合 　⇒左記の値がnull以外 ・条件を満たさない場合 　⇒左記の値によらず全て
Ｘ－ＳＬＴシャーシ番号（指定情報）
Ｘ－ＳＬＴスロット番号（指定情報）
Ｘ－ＳＬＴポート番号（指定情報）
所内ジャンパ直請区分 | 条件：所内SO工事要否が「要」 ・条件を満たす場合 　⇒左記の値がnull以外 ・条件を満たさない場合 　⇒左記の値によらず全て
ＭＤＦ室鍵借用依頼先 | 条件：ＭＤＦ室鍵手配者が「ＮＴＴ手配」 ・条件を満たす場合 　⇒左記の値がnull以外 ・条件を満たさない場合 　⇒左記の値がnull
ＭＤＦ室鍵借用依頼期日

●「フロー区分１」が‘‘専用線’および‘ＩＳＤＮ’’以外の場合
表 ４.２.１.２.４.２－４３－２において情報配信からCDN調査結果情報を受信した契機で自動更新可否が‘可’となる場合
表 ４.２.１.２.４.２－４３－２　「CDN調査」自動更新条件２

項番 | 条件 | 自動更新可否
--- | --- | ---
CDN調査経過／完了報告フラグ | 所内SO工事要否 | 所内ジャンパ直請区分
1 | 完了報告（自動更新可） | ‘要’ | null以外 | ‘可’
2 | null | ‘否’
3 | 上記以外 | － | ‘可’
4 | 上記以外 | － | ‘否’

（注４４）以下のすべての条件に一致する場合、メタル線番検索依頼（10500）をOptosへ送信する。

・メタル引込線撤去指示が「有」およびサービス種別（フロー区分２）がFTTHの場合
・HHC/通建ステータスが下記以外

「F：完了済」
「T：完了済（通建）」
「E：アクセスPF完了済」

（注４５）以下のいずれかの条件を満たす場合、アクセスPF（設備連携機能部）へ送信を行う。

●フロー区分１がＢフレッツ１の場合
・日次処理にてＳＯ工事予定日-N日-n日、ＳＯ工事予定日-N日の場合、アクセスPF（設備連携機能部）へ通知（ＢＯ）する。
（N日は営業日、n日は暦日）
・端末処理「反映」の場合、アクセスPF（設備連携機能部）へ通知（ＢＯ）する。

●フロー区分１が光アンバンドルの場合
・アクセスPF（設備連携機能部）へ通知（同時工事可否通知）する。

（注４６）フロー区分１が光アンバンドルの場合、アクセスPF（設備連携機能部）へ通知（同時工事可否通知）する。

（注４７）設備検討依頼が送信済みの場合、Optosへ送信を行う。

（注４８）‘10350’（所内設備検討依頼）または‘10360’（所内設備選定依頼）が送信済みの場合、Optos（所内）へ送信を行う。

（注４９）SO工事依頼を送信済みの場合、光SO支援システムへ送信を行う。

（注５０）以下のすべての条件を満たす場合、光SO支援システムへ送信を行う。

・SO工事依頼を送信済み
・戻り先のステータスに「所内SO工事結果」を含む

（注５１）以下のすべての条件を満たす場合、光SO支援システムへ送信を行う。

・SO工事依頼を送信済み
・所内SO工事要否が「否」

（注５２）以下のいずれかの条件を満たす場合、 ‘スプレッドシート投入’を自動更新する。

・情報配信より光ＳＯスプレッドシート情報（通建）受信時にスプレッド経過／完了報告フラグが「完了報告（自動更新可）」の場合
・統合HHCよりスプレッドシート情報受信時

（注５３）以下のいずれかの条件を満たす場合、アクセスPF（設備連携機能部）へ送信を行う。

●「フロー区分１」が'Ｂフレッツ１'の場合
・アクセスPF（設備連携機能部）へ通知（ＢＯ）する。

●「フロー区分１」が'光アンバンドル'の場合
・アクセスPF（設備連携機能部）へ通知（同時工事可否通知）する。

（注５４）統合HHCへイベント送信できる条件およびステータスは、下記を参照。

・別紙 ４.６.４.１.１.１　HHCシーケンス図パターン
・別紙 ４.６.５.１.１.１　情報配信連携シーケンス図パターン

（注５５）以下のいずれかの条件を満たす場合、アクセスPF（設備連携機能部）へ情報を通知する。

●「フロー区分１」が'Ｂフレッツ１'、'Ｂフレッツ２'または'Ｂフレッツ３'の場合
・アクセスPF（設備連携機能部）へ通知（ＢＯ）する。

●「フロー区分１」が'光アンバンドル'の場合
・ＳＯ工事発出状態により、以下の情報をアクセスPF（設備連携機能部）へ通知する。

表 ４.２.１.２.４.２－５５－１　設備連携機能部送信条件

項番 | 発生区分 | アクセスPF（設備連携機能部）へ通知する情報
--- | --- | ---
1 | 現場調査 | 再現場調査要
2 | 現場調査　以外 | 再SO工事要

（注５６）以下のすべての条件を満たす場合、アクセスPF（設備連携機能部）へ送信を行う。

・「フロー区分1」が‘Ｂフレッツ１'
・「長延化ＯＮＵチェック結果」が‘ＮＧ'

（注５７）以下のすべての条件を満たす場合、アクセスPF（設備連携機能部）へ送信を行う。

・「フロー区分1」が‘Ｂフレッツ１'
・「ＣＣ同時工事フラグ」が‘対象外'

（注５８）Frontierから物品変更を受信した契機で、表 ４.２.１.２.４.２－５８－１の条件を満たす場合、統合HHCへSO情報（10210）を送信する。

表 ４.２.１.２.４.２－５８－１　SO情報送信条件

項番 | 所外工事パターンフラグ | HHC完了フラグ *1 | テレビHHC完了フラグ *1 | ステータス
--- | --- | --- | --- | ---
1 | ‘1’（光のみ） | ‘9’（－） | 未設定 | ‘所外ＳＯ工事結果（請）’
None | None | None | None | None | None | None
‘所外ＳＯ工事結果（直）’

‘ＨＨＣ受信待ち’
‘所外ＳＯ工事結果（請）’

2 | ‘2’（テレビのみ） | 未設定 | ‘9’（－） | ‘所外ＳＯ工事結果（請）’
--- | --- | --- | --- | ---
None | None | None | None | None | None | None
‘所外ＳＯ工事結果（直）’

‘ＨＨＣ受信待ち’
‘所外ＳＯ工事結果（請）’

3 | ‘3’（光＋テレビ） | ‘9’（－） | ‘9’（－） | ‘所外ＳＯ工事結果（請）’
--- | --- | --- | --- | ---
None | None | None | None | None | None | None
‘所外ＳＯ工事結果（直）’

‘ＨＨＣ受信待ち’
‘所外ＳＯ工事結果（請）’

4 | None | ‘9’（－） | ‘1’（工事完了済） | ‘所外ＳＯ工事結果（請）’
--- | --- | --- | --- | ---
None | None | None | None | None | None | None
‘所外ＳＯ工事結果（直）’

‘ＨＨＣ受信待ち’
‘所外ＳＯ工事結果（請）’

5

‘1’（工事完了済） | ‘9’（－） | ‘所外ＳＯ工事結果（請）’
--- | --- | ---
None | None | None | None | None | None | None
‘所外ＳＯ工事結果（直）’

‘ＳＯ工事結果確認（ＢＦ・ＤＦ）’

注）*1：‘9’（－）は工事が完了していない状態のコード値。

統合HHCへのSO情報（10210）送信にてエラーが発生した場合、以下のいずれかのステータスにてSO情報（10210）を再送する。

・‘所外ＳＯ工事結果（請）’
・‘所外ＳＯ工事結果（直）’
・‘ＨＨＣ受信待ち’
・‘ＳＯ工事結果確認（ＢＦ・ＤＦ）’

送信条件および送信パターンの詳細は以下のファイルを参照。
・別紙_01.04.06.04.01.01.01_HHCシーケンス図パターン.xlsm

（注５９）「アクセス工事発注（サ総）」ステータス自動更新条件

表 ４.２.１.２.４.２－５９－１において自動更新可否が‘可’となる場合、自動更新を行う。

●「フロー区分１」が‘‘専用線’および‘ＩＳＤＮ’’以外の場合
表 ４.２.１.２.４.２－５９－１　「アクセス工事発注（サ総）」自動更新条件

項番 | 条件 | 自動更新可否
--- | --- | ---
お客様建物設備 工事完了区分 | 施工完了予定日 （サ総・ｱｸｾｽ） | サービス総合工事 発注番号 | 工事発注日 | 工事発注日超過チェック
1 | null以外 | null以外 | null以外 | null以外 | システム日付≧工事発注日+Ａ日 *1 | ‘可’
2 | システム日付＜工事発注日+Ａ日 *1 | ‘否’
3 | null | － | ‘否’
4 | null | - | ‘否’
5 | null | － | ‘否’
6 | null | － | ‘否’

注）*1：ステータス自動更新条件設定テーブルを参照し、対象支店の「工事発注日判定日数」の値を‘Ａ日’とする。

（注６０）「暫定心線予約」ステータス自動更新条件

表 ４.２.１.２.４.２－６０－１または表 ４.２.１.２.４.２－６０－２において自動更新可否が‘可’となる場合、自動更新を行う。

●「フロー区分２」が‘建物内設備構築’または‘建物内設備構築（ミニ）’の場合
表 ４.２.１.２.４.２－６０－１　「暫定心線予約」自動更新条件１

項番 | 条件 | 自動更新可否
--- | --- | ---
申込サービス | 工事費負担区分 | 資産区分
1 | 以下のいずれかであること ・‘25’ ・‘35’ ・‘57’ | null | － | ‘否’
2 | ‘お客さま’ | null | ‘否’
3 | ‘お客さま’ | ‘可’
4 | ‘ＮＴＴ’ | ‘否’
5 | ‘未定’ | ‘否’
6 | ‘ＮＴＴ’ | null | ‘否’
7 | ‘お客さま’ | ‘可’
8 | ‘ＮＴＴ’ | ‘可’
9 | ‘未定’ | ‘否’
10 | ‘未定’ | － | ‘否’
11 | ‘なし’ | null | ‘否’
12 | ‘お客さま’ | ‘可’
13 | ‘ＮＴＴ’ | ‘可’

14
15
16

‘未定’ | ‘否’
--- | ---
－ | ‘可’
null | ‘否’

以下のいずれかであること ・‘58’ ・‘59’ ・‘73’ ・‘93’ ・‘61’ ・‘63’ ・‘76’ ・‘96’ | null | － | ‘可’
--- | --- | --- | ---
‘お客さま’ | null | ‘否’
None | None | None | None | None | None
‘お客さま’ | ‘可’
‘ＮＴＴ’ | ‘否’
None | None | None | ‘未定’ | ‘否’
‘ＮＴＴ’ | null | ‘否’
‘お客さま’ | ‘可’
‘ＮＴＴ’ | ‘可’
‘未定’ | ‘否’
‘未定’ | － | ‘可’
‘なし’ | null | ‘否’
‘お客さま’ | ‘可’
‘ＮＴＴ’ | ‘可’

17 | None | None | ‘お客さま’ | ‘可’
--- | --- | --- | --- | ---
18 | ‘ＮＴＴ’ | ‘否’
19 | ‘未定’ | ‘否’
20 | null | ‘否’
21 | None | ‘お客さま’ | ‘可’
22 | ‘ＮＴＴ’ | ‘可’
23 | ‘未定’ | ‘否’
24 | － | ‘可’
25 | ‘なし’ | null | ‘否’
26 | ‘お客さま’ | ‘可’
27 | ‘ＮＴＴ’ | ‘可’
28 | ‘未定’ | ‘否’

●「フロー区分２」が‘FTTH’、‘FTTR’、または「フロー区分１」が‘光アンバンドル’の場合
表 ４.２.１.２.４.２－６０－２　「暫定心線予約」自動更新条件２

項番 | 条件 | 自動更新可否
--- | --- | ---
1 | 無条件 | ‘可’

（注６１）「アクセス工事内容確認（サ総）」ステータス自動更新条件

表 ４.２.１.２.４.２－６１－１において自動更新可否が‘可’となる場合、自動更新を行う。

●「フロー区分２」が‘FTTH’、‘FTTR’、または「フロー区分１」が‘光アンバンドル’の場合
表 ４.２.１.２.４.２－６１－１　「アクセス工事内容確認（サ総）」自動更新条件

項番 | 条件 | 自動更新可否
--- | --- | ---
施工完了予定日（サ総・ｱｸｾｽ）
1 | null以外 | ‘可’
2 | null | ‘否’

（注６２）「心線提供通知」ステータス自動更新条件

表 ４.２.１.２.４.２－６２－１から表 ４.２.１.２.４.２－６２－６において自動更新可否が‘可’となる場合、自動更新を行う。

●「フロー区分２」が‘FTTH’
表 ４.２.１.２.４.２－６２－１　「心線提供通知」自動更新条件１

項番 | 条件 | 自動更新可否
--- | --- | ---
選定結果 受信済フラグ | 1回線当たりの 必要心線数 | 光ファイバ種別 | 申込サービス | 所内設備検討結果 受信済フラグ | フロア名 （Ｂ－ＯＬＴ設置） | 提供方式区分 | ＶＬＡＮＩＤ 取得結果 | 心線情報及び 算出値前提条件 | Ｘ－ＳＬＴ番号 （指定情報） | Ｘ－ＳＬＴシャーシ 番号（指定情報） | Ｘ－ＳＬＴスロット 番号（指定情報） | Ｘ－ＳＬＴポート 番号（指定情報）
1 | ‘受信済み’ | 1以下 *1 | null以外 | ‘51’ | ‘受信済み’ | null以外 | － | － | － | null以外 | null以外 | null以外 | null以外 | ‘可’
2 | null | ‘否’
3 | null | － | ‘否’
4 | null | － | ‘否’

5 | None | None | None | None | None
--- | --- | --- | --- | --- | ---
6

null | － | None | None | ‘否’
--- | --- | --- | --- | ---
－ | ‘否’
None | None | None

null | None | None | None | － | None | None | None | ‘否’
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---

7 | None | None | None
--- | --- | --- | ---
8

－
－

‘否’
‘可’

null以外 | null以外 | null以外 | null以外 | ‘可’
--- | --- | --- | --- | ---
None | None | None | None | None | None
None | None | None | null | ‘否’
None | None | None | null | － | ‘否’

9 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
10
11
12 | －
13 | －
14 | －
15 | －
16 | －
17 | None
18

－ | None | ‘否’
--- | --- | ---
‘否’
‘可’
‘可’
‘可’
‘否’
‘否’
‘否’

注）*1：‘1’以下とは‘0'、‘1'、‘00'、‘01'、‘000'、または‘001'のいずれかを示す。

●「フロー区分２」が‘FTTR’の場合
表 ４.２.１.２.４.２－６２－２　「心線提供通知」自動更新条件２

項番 | 条件 | 自動更新可否
--- | --- | ---
1回線当たりの 必要心線数 | 光ファイバ種別 | 提供方式区分 | ＶＬＡＮＩＤ 取得結果 | 心線情報及び 算出値前提条件 | Ｘ－ＳＬＴ番号 （指定情報） | Ｘ－ＳＬＴシャーシ 番号（指定情報） | Ｘ－ＳＬＴスロット 番号（指定情報） | Ｘ－ＳＬＴポート 番号（指定情報）
1 | 1以下 *1 | null以外 | ＳＳ方式(指定選定) | ‘未取得’ | ‘確定値’ | null以外 | null以外 | null以外 | null以外 | ‘可’
2 | null | ‘否’
3 | null | － | ‘否’
4 | null | － | ‘否’
5 | null | － | ‘否’
6 | 上記以外 | － | ‘可’
7 | 上記以外 | － | ‘可’
8 | 上記以外 | － | ‘可’
9 | null | － | ‘否’
10 | 上記以外 | － | ‘否’

注）*1：‘1’以下とは‘0'、‘1'、‘00'、‘01'、‘000'、または‘001'のいずれかを示す。

●「フロー区分２」が‘建物内設備構築（ミニ）’の場合
表 ４.２.１.２.４.２－６２－３　「心線提供通知」自動更新条件３

項番 | 条件 | 自動更新可否
--- | --- | ---
選定結果 受信済フラグ | 所内設備検討結果 受信済フラグ | 1回線当たりの 必要心線数 | 光ファイバ 種別 | 第１光成端箇所 コネクタ種別 | 第１光成端盤設置 フロア階数 | Dモジュール フィルタ状況 | 所外光ケーブル 空き心線有無 | 光配線盤 コネクタ種別 *2 | 所内端子 予約可否 | 光・屋内配線 （縦系）区分 | 装置導入区分 | 申込サービス | スプリッタ 設置形態 | 工事費負担区分 | 資産区分
1 | ‘受信済み’ | ‘受信済み’ | 1以下 *1 | null以外 | null以外 | null以外 | null以外 | null以外 | null以外 | null以外 | null以外 | null以外 | 以下のいずれかであること ・‘25’ ・‘35’ ・‘57’ | － | null | － | ‘否’
2 | ‘お客さま’ | null | ‘否’
3 | ‘お客さま’ | ‘可’
4 | ‘ＮＴＴ’ | ‘否’
5 | ‘未定’ | ‘否’
6 | ‘ＮＴＴ’ | null | ‘否’
7 | ‘お客さま’ | ‘可’
8 | ‘ＮＴＴ’ | ‘可’
9 | ‘未定’ | ‘否’
10 | ‘未定’ | － | ‘否’
11 | ‘なし’ | null | ‘否’
12 | ‘お客さま’ | ‘可’
13 | ‘ＮＴＴ’ | ‘可’

14 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
15
16

‘未定’ | ‘否’
--- | ---
－ | ‘可’
null | ‘否’

以下のいずれかであること ・‘58’ ・‘59’ ・‘73’ ・‘93’ ・‘61’ ・‘63’ ・‘76’ ・‘96’ | null以外 | null | － | ‘可’
--- | --- | --- | --- | ---
‘お客さま’ | null | ‘否’
None | None | None | None | None | None
‘お客さま’ | ‘可’
‘ＮＴＴ’ | ‘否’
None | None | None | ‘未定’ | ‘否’
‘ＮＴＴ’ | null | ‘否’
‘お客さま’ | ‘可’
‘ＮＴＴ’ | ‘可’
‘未定’ | ‘否’
‘未定’ | － | ‘可’
‘なし’ | null | ‘否’
‘お客さま’ | ‘可’
‘ＮＴＴ’ | ‘可’
None | None | None | ‘未定’ | ‘否’

17 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | ‘お客さま’ | ‘可’
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
18 | ‘ＮＴＴ’ | ‘否’
19 | ‘未定’ | ‘否’
20 | null | ‘否’
21 | None | ‘お客さま’ | ‘可’
22 | ‘ＮＴＴ’ | ‘可’
23 | ‘未定’ | ‘否’
24 | － | ‘可’
25 | ‘なし’ | null | ‘否’
26 | ‘お客さま’ | ‘可’
27 | ‘ＮＴＴ’ | ‘可’
28 | ‘未定’ | ‘否’

29 | None | None | None | None | None | None | None | None | None
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---

－ | － | ‘否’
--- | --- | ---

30 | None | None | None | None | None | None | None
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---

－ | － | － | － | ‘否’
--- | --- | --- | --- | ---
None | None | None
‘否’
None | None | None
‘否’
None | None | None
‘否’
None | None | None
‘否’
None | None | None
‘否’
None | None | None

31 | None | None | None | None | None
--- | --- | --- | --- | --- | ---

32 | None | None | None
--- | --- | --- | ---

33 | None
--- | ---

34

35

36

‘否’

37

‘否’

38

‘否’

39

‘否’

40
41

‘否’
‘否’

注）*1：‘1’以下とは‘0'、‘1'、‘00'、‘01'、‘000'、または‘001'のいずれかを示す。
*2：工事情報項目名は「提供光コネクタ種別」を指す。

●「フロー区分２」が‘建物内設備構築’
表 ４.２.１.２.４.２－６２－４　「心線提供通知」自動更新条件４

項番 | 条件 | 自動更新可否
--- | --- | ---
選定結果 受信済フラグ | 1回線当たりの 必要心線数 | 光ファイバ 種別 | 第１光成端箇所 コネクタ種別 | 第１光成端盤設置 フロア階数 | Dモジュール フィルタ状況 | 所外光ケーブル 空き心線有無 | 光配線盤 コネクタ種別 *2 | 所内端子 予約可否 | 光・屋内配線 （縦系）区分 | 装置導入区分 | 申込サービス | スプリッタ 設置形態 | 工事費負担区分 | 資産区分
1 | ‘受信済み’ | 1以下 *1 | null以外 | null以外 | null以外 | null以外 | null以外 | null以外 | null以外 | null以外 | null以外 | 以下のいずれかであること ・‘25’ ・‘35’ ・‘57’ | － | null | － | ‘否’
2 | ‘お客さま’ | null | ‘否’
3 | ‘お客さま’ | ‘可’
4 | ‘ＮＴＴ’ | ‘否’
5 | ‘未定’ | ‘否’
6 | ‘ＮＴＴ’ | null | ‘否’
7 | ‘お客さま’ | ‘可’
8 | ‘ＮＴＴ’ | ‘可’
9 | ‘未定’ | ‘否’
10 | ‘未定’ | － | ‘否’
11 | ‘なし’ | null | ‘否’
12 | ‘お客さま’ | ‘可’
13 | ‘ＮＴＴ’ | ‘可’

14 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
15

‘未定’ | ‘否’
--- | ---
－ | ‘可’

以下のいずれかであること ・‘58’ ・‘59’ ・‘73’ ・‘93’ ・‘61’ ・‘63’ ・‘76’ ・‘96’ | null以外 | null | － | ‘可’
--- | --- | --- | --- | ---
None | None | None | None | None | None | None | None | None
‘お客さま’ | null | ‘否’
‘お客さま’ | ‘可’
‘ＮＴＴ’ | ‘否’
‘未定’ | ‘否’
‘ＮＴＴ’ | null | ‘否’
‘お客さま’ | ‘可’
‘ＮＴＴ’ | ‘可’
‘未定’ | ‘否’
‘未定’ | － | ‘可’
‘なし’ | null | ‘否’
‘お客さま’ | ‘可’
‘ＮＴＴ’ | ‘可’
None | None | None | ‘未定’ | ‘否’

16 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | ‘お客さま’ | null | ‘否’
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
17 | ‘お客さま’ | ‘可’
18 | ‘ＮＴＴ’ | ‘否’
19 | ‘未定’ | ‘否’
20 | ‘ＮＴＴ’ | null | ‘否’
21 | ‘お客さま’ | ‘可’
22 | ‘ＮＴＴ’ | ‘可’
23 | ‘未定’ | ‘否’
24 | ‘未定’ | － | ‘可’
25 | ‘なし’ | null | ‘否’
26 | ‘お客さま’ | ‘可’
27 | ‘ＮＴＴ’ | ‘可’
28 | ‘未定’ | ‘否’
29 | － | － | ‘否’
30 | － | － | － | ‘否’
31 | None | ‘否’
32 | ‘否’
33 | ‘否’
34 | ‘否’
35 | ‘否’
36 | ‘否’
37 | ‘否’
38 | ‘否’
39 | ‘否’
40 | ‘否’

注）*1：‘1’以下とは‘0'、‘1'、‘00'、‘01'、‘000'、または‘001'のいずれかを示す。
*2：工事情報項目名は「提供光コネクタ種別」を指す。

●「フロー区分１」が‘光アンバンドル’の場合
表 ４.２.１.２.４.２－６２－５　「心線提供通知」自動更新条件５

項番 | 条件 | 自動更新可否
--- | --- | ---
選定結果 受信済フラグ | 1回線当たりの 必要心線数 | 光ファイバ種別 | Dモジュール フィルタ状況 | 所外フィルタ 利用状況 | 加入成端架（ＦＴＭ等） コネクタ種別 *2 | 加入成端架コネクタ種別 （その他選択時） *3
1 | ‘受信済み’ | 1以下 *1 | null以外 | null以外 | null以外 | ‘その他’ | null以外 | ‘可’
2 | null | ‘否’
3 | 上記以外 | － | ‘可’
4 | null | － | ‘否’
5 | null | － | ‘否’
6 | null | － | ‘否’
7 | null | － | ‘否’
8 | null | － | ‘否’

注）*1：‘1’以下とは‘0'、‘1'、‘00'、‘01'、‘000'、または‘001'のいずれかを示す。
*2：工事情報項目名は「ＦＴＭコネクタ種別」を指す。
*3：工事情報項目名は「ＦＴＭコネクタ種別（その他選択時）」を指す。

（注６３）｢机上検討｣ステータス自動更新条件３

表 ４.２.１.２.４.２－６３－１から表 ４.２.１.２.４.２－６３－６においてそれぞれ条件をすべて満たす場合、自動更新を行う。

●「フロー区分２」が‘FTTH’の場合
・「サービス総合工事（アクセス）発出日」および「施工完了予定日（サ総・アクセス）」がnullの場合
表 ４.２.１.２.４.２－６３－１　「机上検討」自動更新条件３－１

項番 | 項目名 | 設定値
--- | --- | ---
1 | 選定結果受信済フラグ | ‘受信済み’
2 | 所内設備検討結果受信済フラグ *1 | ‘受信済み’
3 | アクセス設備工事要否 | ‘不要’
4 | 提供方式区分 | ‘シェア方式’または‘SS方式（自動選定）’
5 | 1回線当たりの必要心線数 | ‘1’以下 *2
6 | 光心線予約処理可否 | ‘予約可’または‘既設心線有（現用心線流用）’
7 | 工事日調整依頼 | ‘要’以外
8 | 共架申請 | ‘要’以外
9 | 道路許可申請 | ‘要’以外
10 | 現場調査結果書面回答 | ‘要’以外
11 | 再CDN要否 | ‘必要’以外
12 | 受領可否 | ‘受付部門戻し（内容不備等）’以外
13 | ステータス更新要求 | ‘有'
14 | 机上検討自動更新抑止判定 | ‘自動更新可’
15 | 提供エリア判定結果 | ‘事前受付中’、‘提供中’、または‘－’

注）*1：「申込サービス」が所内設備検討依頼対象サービスの場合、自動更新条件対象とする。
対象サービスの詳細は「４.２.２.１.４ 工事情報流通（フロー対応表）」を参照する。
*2：‘1’以下とは‘0'、‘1'、‘00'、‘01'、‘000'、または‘001'のいずれかを示す。

・「サービス総合工事（アクセス）発出日」および「施工完了予定日（サ総・アクセス）」がnull以外の場合
表 ４.２.１.２.４.２－６３－２　「机上検討」自動更新条件３－２

項番 | 項目名 | 設定値
--- | --- | ---
1 | 選定結果受信済フラグ | ‘受信済み’
2 | 所内設備検討結果受信済フラグ *1 | ‘受信済み’
3 | アクセス設備工事要否 | ‘必要’
4 | 提供方式区分 | ‘シェア方式’または‘SS方式（自動選定）’
5 | 1回線当たりの必要心線数 | ‘1’以下 *2
6 | 光心線予約処理可否 | ‘予約可’または‘既設心線有（現用心線流用）’
7 | 工事日調整依頼 | ‘要’以外
8 | 共架申請 | ‘要’以外
9 | 道路許可申請 | ‘要’以外
10 | 現場調査結果書面回答 | ‘要’以外
11 | 再CDN要否 | ‘必要’以外
12 | 受領可否 | ‘受付部門戻し（内容不備等）’以外
13 | ステータス更新要求 | ‘有'
14 | 机上検討自動更新抑止判定 | ‘自動更新可’
15 | 提供エリア判定結果 | ‘事前受付中’、‘提供中’、または‘－’

注）*1：「申込サービス」が所内設備検討依頼対象サービスの場合、自動更新条件対象とする。
対象サービスの詳細は「４.２.２.１.４ 工事情報流通（フロー対応表）」を参照する。
*2：‘1’以下とは‘0'、‘1'、‘00'、‘01'、‘000'、または‘001'のいずれかを示す。

●「フロー区分２」が‘FTTR’の場合
表 ４.２.１.２.４.２－６３－３　「机上検討」自動更新条件３－３

項番 | 項目名 | 設定値
--- | --- | ---
1 | アクセス設備工事要否 | ‘不要’またはnull
2 | 修正回数 | ‘01’
3 | 1回線当たりの必要心線数 | ‘1’以下 *1
4 | 光心線予約処理可否 | ‘予約可’または‘既設心線有（現用心線流用）’
5 | 現場調査結果書面回答 | ‘要’以外
6 | 工事日調整依頼 | ‘要’以外
7 | 共架申請 | ‘要’以外
8 | 道路許可申請 | ‘要’以外
9 | 仮予約フラグ | ‘仮予約’
10 | スプリッタ統合ＳＯ番号 *2 | *3
11 | 再CDN要否 | ‘必要’以外
12 | 受領可否 | ‘受付部門戻し（内容不備等）’以外
13 | 子SP設置依頼判定結果 *4 | ‘可'
14 | 机上検討自動更新抑止判定 | ‘自動更新可’
15 | 提供エリア判定結果 | ‘事前受付中’、‘提供中’、または‘－’

注）*1：‘1’以下とは‘0'、‘1'、‘00'、‘01'、‘000'、または‘001'のいずれかを示す。
*2：「仮予約フラグ」が‘仮予約’の場合、自動更新条件対象とする。
*3：以下のいずれかの値を示す。
・null以外（親オーダが「２次回答」更新済み）
・null以外（親オーダが工事情報に存在しない）
・null
※自オーダの「スプリッタ統合ＳＯ番号」と「統合SO番号」が合致するフロー区分２が‘建物内設備構築’または‘建物内設備構築（ミニ）’のオーダを親オーダとする。

*4：ステータス自動更新条件設定テーブルの「子SP設置依頼自動更新条件有無」と工事情報の「子SP設置依頼」を参照し、
対象支店の「子SP設置依頼自動更新条件有無」と「子SP設置依頼」の値によって自動更新可否を判定する。
表 ４.２.１.２.４.２－６３－４において自動更新可否が‘可’となる場合、自動更新を行う。

表 ４.２.１.２.４.２－６３－４　子SP設置依頼判定条件

項番 | 条件 | 自動更新可否
--- | --- | ---
ステータス自動更新条件設定 | 工事情報
子SP設置依頼自動更新条件有無 | 子SP設置依頼
1 | ‘有’ | ‘無’ | ‘可’
2 | 上記以外 | ‘否’
3 | 上記以外 | － | ‘可’

●「フロー区分２」が‘建物内設備構築’または‘建物内設備構築（ミニ）’の場合
・「サービス総合工事（アクセス）発出日」および「施工完了予定日（サ総・アクセス）」がnull以外の場合
表 ４.２.１.２.４.２－６３－５　「机上検討」自動更新条件３－４

項番 | 項目名 | 設定値
--- | --- | ---
1 | 選定結果受信済フラグ | ‘受信済み’
2 | 所内設備検討結果受信済フラグ *1 | ‘受信済み’
3 | 注文種類 | ‘所内のみ新設’以外
4 | アクセス設備工事要否 | ‘必要’
5 | 提供方式区分 | ‘シェア方式’または‘SS方式（自動選定）’
6 | 1回線当たりの必要心線数 | ‘1’以下　*2
7 | 光心線予約処理可否 | ‘予約可’または‘既設心線有（現用心線流用）’
8 | 工事日調整依頼 | ‘要’以外
9 | 共架申請 | ‘要’以外
10 | 道路許可申請 | ‘要’以外
11 | 現場調査結果書面回答 | ‘要’以外
12 | 再CDN要否 | ‘必要’以外
13 | 受領可否 | ‘受付部門戻し（内容不備等）’以外
14 | ステータス更新要求 | ‘有’
15 | 机上検討自動更新抑止判定 | ‘自動更新可’
16 | 提供エリア判定結果 | ‘事前受付中’、‘提供中’、または‘－’

注）*1：「申込サービス」が所内設備検討依頼対象サービスの場合、自動更新条件対象とする。
対象サービスの詳細は「４.２.２.１.４ 工事情報流通（フロー対応表）」を参照する。
*2：‘1’以下とは‘0'、‘1'、‘00'、‘01'、‘000'、または‘001'のいずれかを示す。

●「フロー区分１」が‘光アンバンドル’の場合
・「サービス総合工事（アクセス）発出日」および「施工完了予定日（サ総・アクセス）」がnullの場合
表 ４.２.１.２.４.２－６３－６　「机上検討」自動更新条件３－５

項番 | 項目名 | 設定値
--- | --- | ---
1 | 選定結果受信済フラグ | ‘受信済み’
2 | アクセス設備工事要否 | ‘不要’
3 | 1回線当たりの必要心線数 | ‘1’以下 *1
4 | 光心線予約処理可否 | ‘予約可’または‘既設心線有（現用心線流用）’
5 | 現場調査要否 | ‘否’またはnull
6 | CDN実施依頼区分 | ‘実施済’または‘不要’
7 | 提供方式区分 | ‘シェア方式’
8 | 工事日調整依頼 | ‘要’以外
9 | 共架申請 | ‘要’以外
10 | 道路許可申請 | ‘要’以外
11 | 現場調査結果書面回答 | ‘要’以外
12 | 現場調査予定日 | null
13 | 再CDN要否 | ‘必要’以外
14 | 受領可否 | ‘受付部門戻し（内容不備等）’以外
15 | ステータス更新要求 | ‘有’
16 | 加入成端架種別（ＦＴＭ/ＩＤＭ等） | null以外
17 | 加入成端架（ＦＴＭ等）番号 | null以外
18 | 加入成端架（ＦＴＭ等）設置フロア | null以外
19 | 加入成端架（ＦＴＭ等）コネクタ種別 *2 | *3
20 | 加入成端架コネクタ種別（その他選択時） *4 *5 | null以外
21 | 加入成端架（FTM等）端子番号１ | null以外
22 | 机上検討自動更新抑止判定 | ‘自動更新可’
23 | 提供エリア判定結果 | ‘事前受付中’、‘提供中’、または‘－’

注）*1：‘1’以下とは‘0'、‘1'、‘00'、‘01'、‘000'、または‘001'のいずれかを示す。
*2：工事情報項目名は「ＦＴＭコネクタ種別」を指す。
*3：以下のいずれかの値を示す。
・‘ＳＣ’
・‘ＳＣ２’
・‘ＭＵ’
・‘不要’
・‘その他’
・‘２ＭＰＯ’
・‘ＦＣ’
・null
*4：工事情報項目名は「ＦＴＭコネクタ種別（その他選択時）」を指す。
*5：「加入成端架（ＦＴＭ等）コネクタ種別」が‘その他’の場合、自動更新条件対象とする。

・「サービス総合工事（アクセス）発出日」および「施工完了予定日（サ総・アクセス）」がnull以外の場合
表 ４.２.１.２.４.２－６３－７　「机上検討」自動更新条件３－６

項番 | 項目名 | 設定値
--- | --- | ---
1 | 選定結果受信済フラグ | ‘受信済み’
2 | アクセス設備工事要否 | ‘必要’
3 | 1回線当たりの必要心線数 | ‘1’以下 *1
4 | 光心線予約処理可否 | ‘予約可’または‘既設心線有（現用心線流用）’
5 | 現場調査要否 | ‘否’またはnull
6 | CDN実施依頼区分 | ‘実施済’または‘不要’
7 | 提供方式区分 | ‘シェア方式’
8 | 工事日調整依頼 | ‘要’以外
9 | 共架申請 | ‘要’以外
10 | 道路許可申請 | ‘要’以外
11 | 現場調査結果書面回答 | ‘要’以外
12 | 現場調査予定日 | null
13 | 再CDN要否 | ‘必要’以外
14 | 受領可否 | ‘受付部門戻し（内容不備等）’以外
15 | ステータス更新要求 | ‘有’
16 | 加入成端架（ＦＴＭ等）コネクタ種別 *2 | *3
17 | 加入成端架コネクタ種別（その他選択時） *4 *5 | null以外
18 | 机上検討自動更新抑止判定 | ‘自動更新可’
19 | 提供エリア判定結果 | ‘事前受付中’、‘提供中’、または‘－’

注）*1：‘1’以下とは‘0'、‘1'、‘00'、‘01'、‘000'、または‘001'のいずれかを示す。
*2：工事情報項目名は「ＦＴＭコネクタ種別」を指す。
*3：以下のいずれかの値を示す。
・‘ＳＣ’
・‘ＳＣ２’
・‘ＭＵ’
・‘不要’
・‘その他’
・‘２ＭＰＯ’
・‘ＦＣ’
・null
*4：工事情報項目名は「ＦＴＭコネクタ種別（その他選択時）」を指す。
*5：「加入成端架（ＦＴＭ等）コネクタ種別」が‘その他’の場合、自動更新条件対象とする。

（注６４）「工事完了最終確認」ステータス自動更新条件

各システムの送信結果がnullまたは‘正常’の場合、自動更新を行う。
再送対象のシステムおよびシステムごとの再送対象エラーを表 ４.２.１.２.４.２－６４－１に示す。

表 ４.２.１.２.４.２－６４－１　再送対象システム／エラー

項番 | 再送対象 システム | 再送対象 エラー
--- | --- | ---
1 | アクセスPF（設備連携機能部） | セッション数オーバー
2 | Optos（所外） | 予閉塞中、セッション数オーバー
3 | Optos（所内） | 予閉塞中、セッション数オーバー
4 | 光SO支援システム | 予閉塞中、セッション数オーバー
5 | 統合HHC | 予閉塞中、セッション数オーバー

（注６５）「取消オーダ受付」および「取消オーダ完了」ステータス自動更新条件

●「フロー区分１」が‘Ｂフレッツ１’、‘Ｂフレッツ２’、または‘光ｱﾝﾊﾞﾝﾄﾞﾙ’の場合

表 ４.２.１.２.４.２－６５－１において自動更新可否が‘可’となる場合、自動更新を行う。

表 ４.２.１.２.４.２－６５－１　「取消オーダ受付」および「取消オーダ完了」自動更新条件

項番 | 条件 | 自動更新可否
--- | --- | ---
工事情報
アクセス設備工事要否 | ＣＣ同時工事可否 | 所内選定結果
1 | ‘1’（必要） | － | － | ‘否’
2 | ‘1’（必要）以外 | ‘1’（可） | － | ‘否’
3 | ‘1’（可）以外 | ‘01’（所内ジャンパ工事あり） | ‘否’
4 | ‘05’（所内ジャンパ工事あり（１１箇所以上接続点あり）） | ‘否’
5 | ‘06’（所内ジャンパ工事あり（同時廃止・新設工事あり）） | ‘否’
6 | 上記以外 | ‘可’

（注６６）ステータス遷移先判定

対象システムのいずれかにて送信エラーと判定された場合、‘補正オーダ確認中’ステータスに遷移する。
上記以外の場合、フロー図に記載されている遷移先へ遷移する。
対象システムを表 ４.２.１.２.４.２－６６－１に示す。
項番順に判定処理を行い、対象システムのいずれかにて送信エラーと判定された場合、以降のシステムでは判定を行わない。

表 ４.２.１.２.４.２－６６－１　送信結果判定対象システム

項番 | 対象システム | 説明
--- | --- | ---
1 | Optos | 「メタル線番検索依頼」を判定対象とする。
2 | 統合HHC | ‘戻り先判定’結果が‘元ステータスより再処理’および元ステータスが‘現場調査’の場合、 「現場調査情報」IFを判定対象とする。
3 | Optos（所外） | －
4 | Optos（所内） | －
5 | 光SO支援システム | －
6 | アクセスPF（設備連携機能部） | －

（注６７）下記「申込サービス」オーダの場合、‘10062’（SO結果通知）をOptos（所外）へ送信しない。

・‘97’（ＮＧＮ建物内設備構築（カスケード））

（注６８）欠番

（注６９）欠番

（注７０）「設備検討依頼再送機能」実施契機にて、以下の条件を満たす場合、Optos（所外）への‘10060’（設備検討依頼）の再送を行う。

●「フロー区分１」が‘専用線’、‘Ｂフレッツ１’、‘Ｂフレッツ３’、または‘光ｱﾝﾊﾞﾝﾄﾞﾙ’の場合
‘10060’（設備検討依頼）が予閉塞中エラーの場合

（注７１）所外SP新設要否チェック実施対象支店判定条件

●「フロー区分１」が‘光ｱﾝﾊﾞﾝﾄﾞﾙ’の場合

以下の注釈に示す条件と併せて表 ４.２.１.２.４.２－７１－１に示す条件にて判定を行い、すべての条件を満たす場合、ステータス自動更新を行う。
・（注５）
・（注６）
・（注２０）

表 ４.２.１.２.４.２－７１－１　所外SP新設要否チェック実施対象支店判定条件

項番 | 提供方式区分 | 所外SP新設要否チェック実施対象支店 | 工事情報 | 自動更新可否
--- | --- | --- | --- | ---
所外SP新設要否チェック実施対象 | 所外スプリッタ新設要否（シェアド方式時）
1 | ‘シェア方式’ | ‘実施対象支店’ | ‘要（ジャンパ工事あり＋ＮＥ－ＯＰＳ登録工事あり）’ | ‘否’
2 | ‘否（ジャンパ工事なし＋ＮＥ－ＯＰＳ登録工事あり）’ | ‘可’
3 | ‘否（ジャンパ工事あり＋ＮＥ－ＯＰＳ登録工事あり）’ | ‘可’
4 | ‘否（ジャンパ工事なし＋ＮＥ－ＯＰＳ登録工事なし）’ | ‘可’
5 | ‘要（ジャンパ工事あり＋ＮＥ－ＯＰＳ登録工事なし）’ | ‘否’
6 | ‘否（ジャンパ工事あり＋ＮＥ－ＯＰＳ登録工事なし）’ | ‘可’
7 | ‘実施対象外支店’ | － | ‘可’
8 | 上記以外 | － | ‘可’

（注７２）「フロー区分１」が‘Ｂフレッツ１’の場合、
アクセスPF（設備連携機能部）へ‘69’（ステータス遷移結果）送信時に「補正オーダ抑止・解除フラグ」に‘2’（補正オーダ解除・フロント通知抑止）を設定する。

（注７３）「所内ＳＯ工事結果」ステータス自動更新条件２
「所内ＳＯ工事結果確認」ステータス自動更新条件

「ジャンパ関連ステータス自動更新」実施契機にて、以下の処理を順に行う。
表 ４.２.１.２.４.２－７３－１に示す条件に合致した場合、内部イベント投入を行い、
イベントごとに自動更新可否が‘可’となる場合、自動更新を行う。

・施工依頼オーダ更新
・施工不要オーダ更新
・施工不要オーダ更新(施工不要強制実施)
・施工完了オーダ更新

表 ４.２.１.２.４.２－７３－１　「所内ＳＯ工事結果」または「所内ＳＯ工事結果確認」ステータス自動更新条件

項番 | 条件 | 内部イベント | 自動更新可否
--- | --- | --- | ---
処理 | ジャンパ自動更新対象外フラグ | 基準日 | ジャンパ施工ステータス | チェック① *3 | チェック② *4

1 | 施工依頼オーダ更新 | ‘対象’ | システム日付＋N1 *1 *2 ≧基準日 *7 | ‘施工依頼待ち’ | チェックOK | チェックOK | ジャンパ関連ステータス自動更新 （施工依頼） | ‘可’
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
2 | チェックNG | - | ‘否’

3 | None | None | None | None | チェックNG | - | ジャンパ関連ステータス自動更新 （対象外フラグ更新） | ‘否’
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---

4 | None
--- | ---

- | - | -
--- | --- | ---

‘否’

5
6
7
8

- | - | - | - | ‘否’
--- | --- | --- | --- | ---
- | - | - | - | ‘否’
‘施工依頼待ち’ ‘施工依頼済’ ‘施工取消’ ‘依頼不要’ | チェックOK | チェックOK | ジャンパ関連ステータス自動更新 （施工不要） | ‘可’
チェックNG | - | ‘否’
None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None
チェックNG | - | ジャンパ関連ステータス自動更新 （対象外フラグ更新） | ‘否’

- | - | - | - | - | ‘否’
--- | --- | --- | --- | --- | ---
システム日付－N2 *1 *5 ≧基準日 *7 | ‘施工依頼待ち’ ‘施工依頼済’ ‘施工取消’ ‘依頼不要’ | チェックOK | チェックOK | ジャンパ関連ステータス自動更新 （施工不要） | ‘可’
チェックNG | - | ‘否’
None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None
チェックNG | - | ジャンパ関連ステータス自動更新 （対象外フラグ更新） | ‘否’
None | None | None | None | None | None

‘対象’ | システム日付－N2 *1 *5 ≧基準日 *7 | ‘施工依頼待ち’ ‘施工依頼済’ ‘施工取消’ ‘依頼不要’ | チェックOK | チェックOK | ジャンパ関連ステータス自動更新 （施工不要） | ‘可’
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
チェックNG | - | ‘否’
None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None
チェックNG | - | ジャンパ関連ステータス自動更新 （対象外フラグ更新） | ‘否’
None | None | None | None | None | None
None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None

9 | None | None | None | None | チェックNG | - | ジャンパ関連ステータス自動更新 （対象外フラグ更新） | ‘否’
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---

10 | None
--- | ---

- | - | - | ‘否’
--- | --- | --- | ---

11
12
13
14

- | - | - | ‘否’
--- | --- | --- | ---
- | - | - | ‘否’
チェックOK | チェックOK | ジャンパ関連ステータス自動更新 （施工不要） | ‘可’
チェックNG | - | ‘否’

- | - | - | - | ‘否’
--- | --- | --- | --- | ---
‘施工依頼待ち’ | チェックOK | チェックOK | ジャンパ関連ステータス自動更新 （施工不要） | ‘可’
チェックNG | - | ‘否’
None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None
チェックNG | - | ジャンパ関連ステータス自動更新 （対象外フラグ更新） | ‘否’

システム日付－N2 *1 *5 ≧基準日 *7 | ‘施工依頼待ち’ | チェックOK | チェックOK | ジャンパ関連ステータス自動更新 （施工不要） | ‘可’
--- | --- | --- | --- | --- | ---
チェックNG | - | ‘否’
None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None
チェックNG | - | ジャンパ関連ステータス自動更新 （対象外フラグ更新） | ‘否’
None | None | None | None | None | None

15 | None | None | None | None | チェックNG | - | ジャンパ関連ステータス自動更新 （対象外フラグ更新） | ‘否’
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---

16 | None
--- | ---

- | - | - | ‘否’
--- | --- | --- | ---

17
18
19
20
21
22
23
24

- | - | - | - | ‘否’
--- | --- | --- | --- | ---
- | - | - | - | ‘否’
‘施工結果登録待ち’ ‘施工結果承認待ち’ ‘施工済’ ‘施工結果承認待ち(戻し)’ ‘施工済(戻し)’ | チェックOK | チェックOK | ジャンパ関連ステータス自動更新 （施工完了） | ‘可’
チェックNG | - | ‘否’
チェックNG | - | ジャンパ関連ステータス自動更新 （対象外フラグ更新） | ‘否’
上記以外 | - | - | - | ‘否’
- | - | - | - | ‘否’
- | - | - | - | ‘否’

- | - | - | - | - | ‘否’
--- | --- | --- | --- | --- | ---
システム日付－N3 *1 *6 ≧基準日 *7 | ‘施工結果登録待ち’ ‘施工結果承認待ち’ ‘施工済’ ‘施工結果承認待ち(戻し)’ ‘施工済(戻し)’ | チェックOK | チェックOK | ジャンパ関連ステータス自動更新 （施工完了） | ‘可’
チェックNG | - | ‘否’
チェックNG | - | ジャンパ関連ステータス自動更新 （対象外フラグ更新） | ‘否’
上記以外 | - | - | - | ‘否’
上記以外 | - | - | - | - | ‘否’
- | - | - | - | - | ‘否’

‘対象’ | システム日付－N3 *1 *6 ≧基準日 *7 | ‘施工結果登録待ち’ ‘施工結果承認待ち’ ‘施工済’ ‘施工結果承認待ち(戻し)’ ‘施工済(戻し)’ | チェックOK | チェックOK | ジャンパ関連ステータス自動更新 （施工完了） | ‘可’
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
チェックNG | - | ‘否’
チェックNG | - | ジャンパ関連ステータス自動更新 （対象外フラグ更新） | ‘否’
上記以外 | - | - | - | ‘否’
上記以外 | - | - | - | - | ‘否’
上記以外 | - | - | - | - | - | ‘否’

注）*1：歴日で計算
*2：N1の値の取得はジャンパ自動依頼閾値マスタから、時刻起動処理区分が‘施工依頼オーダ更新処理’のレコードのジャンパ施工閾値(新設系)を取得する。
*3：以下のチェックを総称し‘チェック①’とする。
以下のいずれかがNGとなった場合、本表における‘チェックNG’とし、
工事情報「ジャンパ自動更新対象外フラグ」を‘対象外’に更新する。
上記以外の場合、‘チェックOK’とする。
処理ごとに実施対象のチェックが異なる。処理ごとの実施対象チェックおよび詳細は、
「１.４.２.３.２.１８ ジャンパ関連ステータス自動更新機能」を参照する。
・ジャンパ施工ステータスチェック
・自動施工依頼チェック

*4：以下のチェックを総称し‘チェック②’とする。
以下のいずれかがNGとなった場合、本表における‘チェックNG’とする。
上記以外の場合、‘チェックOK’とする。
処理ごとに実施対象のチェックが異なる。処理ごとの実施対象チェックおよび詳細は、
「１.４.２.３.２.１８ ジャンパ関連ステータス自動更新機能」を参照する。
・所内ジャンパ直請区分チェック
・ステータスチェック
・ジャンパ施工工事日チェック
・再チェック要否チェック
・Ｏｐｔｏｓ確認要否チェック
・施工点重複有無チェック
・基準日チェック（施工不要・施工完了・施工戻し完了）
・進捗詳細画面チェック

*5：N2の値の取得はジャンパ自動依頼閾値マスタから、時刻起動処理区分が‘施工不要オーダ更新処理’のレコードのジャンパ施工閾値(新設系)を取得する。
*6：N3の値の取得はジャンパ自動依頼閾値マスタから、時刻起動処理区分が‘施工完了オーダ更新処理’のレコードのジャンパ施工閾値(新設系)を取得する。
*7：基準日に使用する項目および条件の詳細は「１.４.２.３.２.１８ ジャンパ関連ステータス自動更新機能　表 ４.２.３.２.１８－６」を参照する。

（注７４）遷移先判定３

表 ４.２.１.２.４.２－７４－１に示す条件にて遷移先判定を行う。

表 ４.２.１.２.４.２－７４－１　遷移先判定条件

項番 | イベント | 判定結果
--- | --- | ---
1 | 更新 | 「申込サービス」判定
2 | 所内SO工事結果自動更新
3 | ジャンパ関連ステータス自動更新（施工不要）
4 | 更新（ジャンパ施工依頼） | 所内SO工事結果確認
5 | ジャンパ関連ステータス自動更新（施工依頼）

（注７５）日次処理「無派遣番ポ自動BO発出機能」実施契機にて、表 ４.２.１.２.４.２－７５－１の送信要否が‘要’となる場合、設備連携機能部へ‘85’（ＢＯ情報）を送信する。

●「フロー区分１」が‘専用線’、‘Ｂフレッツ１’または‘Ｂフレッツ２’の場合

表 ４.２.１.２.４.２－７５－１　「ＢＯ情報」送信条件

項番 | 条件 | 送信要否
--- | --- | ---
工事情報
ＮＧＮフラグ | 番ポ同時工事有無 | 光SO支援システム 正常性確認結果 | ＳＯ工事予定日 | ＤＩＹ対応 | 自動BO送信済フラグ
1 | ‘NGN’ | ‘有’または ‘有（他事業者系）’ | ‘正常’以外 | システム日付以前 | ‘ＤＩＹ’ | ‘未実施’ | ‘要’
2 | 上記以外 | ‘否’
3 | 上記以外 | － | ‘否’
4 | 上記以外 | － | ‘否’
5 | 上記以外 | － | ‘否’
6 | 上記以外 | － | ‘否’
7 | 上記以外 | － | ‘否’

（注７６）「フロー区分１」が‘光ｱﾝﾊﾞﾝﾄﾞﾙ’のオーダについて、‘10092’（補正オーダ可否設定）の流通項目「補正オーダ可否設定種別」が‘否→可’にて流通した場合、

流通項目「統合ＳＯ番号」の値に括りつくオーダそれぞれに対し工事情報ロックを行い、設備連携機能部からの下記①から③のIF以外受信不可とする。
①‘10050’（補正オーダ）
②‘10092’（補正オーダ可否設定） （流通項目「補正オーダ可否設定種別」‘可→否’）
③‘10016’（本申込（新設：心線選定要）：取消）

①イベント受信契機にて‘補正オーダ確認中’へ遷移し、工事情報ロックを継続する。
②イベント受信契機にてステータス遷移を行わず、工事情報ロックを解除する。
③イベント受信契機にて‘取消オーダ受付’へ遷移し、工事情報ロックを解除する。

受信条件および受信パターンの詳細は以下のファイルを参照。
・別紙 ４.６.１.５.１.１ 補正オーダ可否設定シーケンス図パターン

（注７７）「フロー区分１」が‘光ｱﾝﾊﾞﾝﾄﾞﾙ’のオーダについて、‘10092’（補正オーダ可否設定）受信契機の工事情報ロック状態にて

流通項目「補正オーダ可否設定種別」が‘可→否’にて流通した場合、工事情報ロックを解除する。

受信条件および受信パターンの詳細は以下のファイルを参照。
・別紙 ４.６.１.５.１.１ 補正オーダ可否設定シーケンス図パターン

（注７８）「フロー区分１」が‘Ｂフレッツ１’、または‘光ｱﾝﾊﾞﾝﾄﾞﾙ’の場合、
「取消再選定確認中より再処理」ボタン押下契機にてオーダ制御機能部内部より「90080」イベントを受信する。

（注７９）「フロー区分１」が‘Ｂフレッツ１’、‘Ｂフレッツ２’、‘Ｂフレッツ３’または‘光ｱﾝﾊﾞﾝﾄﾞﾙ’の場合、
「机上検討項目修正」ボタン押下契機にてオーダ制御機能部内部より「90084」イベントを受信する。

（注８０）「フロー区分１」が‘Ｂフレッツ１’または‘光ｱﾝﾊﾞﾝﾄﾞﾙ’のオーダにおいて、統合HHCへの‘10210’（ＳＯ情報）が送信エラーの場合、再送を行う。

（注８１）設備変更可否判定

「フロー区分１」が‘Ｂフレッツ１’または‘光ｱﾝﾊﾞﾝﾄﾞﾙ’の場合、表 ４.２.１.２.４.２－８１－１に示す条件にて設備変更可否判定を行う。

表 ４.２.１.２.４.２－８１－１　設備変更可否判定条件

項番 | 工事情報 | 判定結果
--- | --- | ---
設備変更不可理由
1 | 設定なし | ‘可’ | None
2 | 設定あり | ‘否’ | None

（注８２）「フロー区分１」が‘Ｂフレッツ２’の場合、
「端子開放」ボタン押下契機にてオーダ制御機能部内部より「90082」イベントを受信する。

（注８３）「フロー区分１」が‘Ｂフレッツ２’および「取消再選定確認中」ステータスの場合、
‘20051’（取消再選定確認中補正）を受信可能とし、受信時に工事情報の修正回数をインクリメントする。

（注８４）遷移先判定

表 ４.２.１.２.４.２－８４－１に示す条件にて遷移先判定を行う。

表 ４.２.１.２.４.２－８４－１　遷移先判定条件

項番 | イベント | 判定結果
--- | --- | ---
1 | 設備検討結果通知 | 設備変更可否判定
2 | 所内設備選定結果通知
3 | 本申込(新設:心線選定要:ＳＯ工事依頼)
4 | 現地設備変更中工事延期 | 机上検討
5 | 現地設備変更再送 ※現地設備変更中工事延期で送信エラー時の再送
6 | 当日延期　本申込（新設） | イベント受信時ステータス
7 | ステータス遷移結果再送（現地設備変更) ※ステータス遷移結果送信エラー時の再送 | 設備連携機能部送信判定

（注８５）以下条件の場合‘20111’（現地設備変更中工事延期）を受信可能とする。

●「フロー区分１」が‘Ｂフレッツ１’の場合
・現地設備検討結果受信待ち
・現地所内選定結果受信待ち
・統合ＳＯ抑止再送中（ステータス遷移結果）
●「フロー区分１」が‘光ｱﾝﾊﾞﾝﾄﾞﾙ’の場合
・現地設備検討結果受信待ち
・現地所内選定結果受信待ち

（注８６）設備連携機能部通知条件判定

以下のいずれかの条件を満たす場合、アクセスPF（設備連携機能部）へ通知を行う。
・「注文種類」が‘41’（所内のみ新設）の場合
・「申込サービス」が‘97’（ＮＧＮ建物内設備構築（カスケード））および「アクセス設備工事要否」が‘0’（不要）の場合

（注８７）以下のすべての条件を満たす場合、光SO支援システムへ送信を行う。

・SO工事依頼を送信済み
・所内SO工事要否が「要」

（注８８）以下のすべての条件を満たす場合、アクセスPF（設備連携機能部）へ通知を行わない。

・「フロー区分１」が‘Ｂフレッツ１’
・「再選定種別」が‘1’（取消再選定）

（注８９）「ジャンパ施工戻し」ステータス遷移条件

「ジャンパ施工戻し」ステータス遷移条件を表 ４.２.１.２.４.２－８９－１に示す。

表 ４.２.１.２.４.２－８９－１　「ジャンパ施工戻し」ステータス遷移条件

項番 | 条件 | 判定結果
--- | --- | ---
フロー区分１ | 専用線光／メタル判定コード | ジャンパ施工ステータス
1 | ‘専用線’ | ‘専用線光’ | ‘施工済’または ‘施工結果承認待ち’ | 条件一致
2 | 上記以外 | 条件不一致
3 | 上記以外 | － | 条件不一致
4 | ‘Ｂフレッツ１’ ‘Ｂフレッツ３’ ‘光ｱﾝﾊﾞﾝﾄﾞﾙ’ | － | ‘施工済’または ‘施工結果承認待ち’ | 条件一致
5 | 上記以外 | 条件不一致
6 | 上記以外 | － | － | 条件不一致

（注９０）以下の条件を満たす場合、アクセスPF（設備連携機能部）へ送信を行う。

・直前に正常送信したアクセスPF（設備連携機能部）への通知が「再選定依頼」以外の場合

（注９１）アクセスPF（設備連携機能部）へ‘69’（ステータス遷移結果）送信時に「補正オーダ抑止・解除フラグ」に‘1’（補正オーダ抑止・フロント通知抑止）を設定する。

（注９２）以下の条件を全て満たす場合、アクセスPF（設備連携機能部）へ‘59’（2次納期回答）送信時に「補正オーダ抑止・解除フラグ」に‘3’（補正オーダ解除・フロント通知抑止不要）を設定する。

・「フロー区分１」が‘Ｂフレッツ１’の場合
・工事情報の「再選定種別」が‘取消再選定’の場合

（注９３）以下の条件を満たす場合、アクセスPF（設備連携機能部）へ‘69’（ステータス遷移結果）または、‘86’（再選定依頼）送信時に「補正オーダ抑止・解除フラグ」に‘3’（補正オーダ解除・フロント通知抑止不要）を設定する。

・「フロー区分１」が‘Ｂフレッツ１’の場合

（注９４）アクセスPF（設備連携機能部）へ‘69’（ステータス遷移結果）送信時に「補正オーダ抑止・解除フラグ」に‘2’（補正オーダ解除・フロント通知抑止）を設定する。

（注９５）「ジャンパ施工戻し」ステータス自動更新条件

「ジャンパ関連ステータス自動更新」実施契機にて、以下の処理を順に行う。
表 ４.２.１.２.４.２－９５－１に示す条件に合致した場合、内部イベント投入を行い、
イベントごとに自動更新可否が‘可’となる場合、自動更新を行う。

・施工戻し完了オーダ更新処理

表 ４.２.１.２.４.２－９５－１　「ジャンパ施工戻し」ステータス自動更新条件

項番 | 条件
--- | ---
処理
1 | 施工戻し完了オーダ更新
2
3
4
5
6

内部イベント | 自動更新可否
--- | ---
ジャンパ関連ステータス自動更新 （施工戻し完了） | ‘可’
- | ‘否’
ジャンパ関連ステータス自動更新 （対象外フラグ更新） | ‘否’
- | ‘否’
- | ‘否’
- | ‘否’

ジャンパ自動更新対象外フラグ | 基準日 | ジャンパ施工ステータス | チェック① *3 | チェック② *4 | None | None
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
‘対象’ | システム日付－N1 *1 *2 ≧基準日 *5 | ‘施工結果承認待ち(戻し)’ | チェックOK | チェックOK
None | None
チェックNG
チェックNG | - | ジャンパ関連ステータス自動更新 （対象外フラグ更新） | ‘否’
上記以外 | - | - | - | ‘否’
上記以外 | - | - | - | - | ‘否’
上記以外 | - | - | - | - | - | ‘否’

注）*1：歴日で計算
*2：N1の値の取得はジャンパ自動依頼閾値マスタから、時刻起動処理区分が‘施工戻し完了オーダ更新処理’のレコードのジャンパ施工閾値(新設系)を取得する。
*3：以下のチェックを総称し‘チェック①’とする。
以下のいずれかがNGとなった場合、本表における‘チェックNG’とし、
工事情報「ジャンパ自動更新対象外フラグ」を‘対象外’に更新する。
上記以外の場合、‘チェックOK’とする。
処理ごとに実施対象のチェックが異なる。処理ごとの実施対象チェックおよび詳細は、
「１.４.２.３.２.１８ ジャンパ関連ステータス自動更新機能」を参照する。
・ジャンパ施工ステータスチェック
・自動施工依頼チェック

*4：以下のチェックを総称し‘チェック②’とする。
以下のいずれかがNGとなった場合、本表における‘チェックNG’とする。
上記以外の場合、‘チェックOK’とする。
処理ごとに実施対象のチェックが異なる。処理ごとの実施対象チェックおよび詳細は、
「１.４.２.３.２.１８ ジャンパ関連ステータス自動更新機能」を参照する。
・所内ジャンパ直請区分チェック
・ステータスチェック
・基準日チェック（施工依頼）
・再チェック要否チェック
・Ｏｐｔｏｓ確認要否チェック
・施工点重複有無チェック
・基準日チェック（施工不要・施工完了・施工戻し完了）
・進捗詳細画面チェック

*5：基準日に使用する項目および条件の詳細は「１.４.２.３.２.１８ ジャンパ関連ステータス自動更新機能　表 ４.２.３.２.１８－６」を参照する。

（注９６）アクセスPF（設備連携機能部）へ‘69’（ステータス遷移結果）送信時にエラーが発生した場合、アクセスPF（設備連携機能部）へ‘69’（ステータス遷移結果）を再送信する。

（注９７）「フロー区分１」が‘光ｱﾝﾊﾞﾝﾄﾞﾙ’の場合、アクセスPF（設備連携機能部）へ‘84’（再SO工事要）を通知する。

（注９８）「フロー区分１」が‘Ｂフレッツ１’の場合、
「取消再選定確認中より再処理（営業通知）」ボタン押下契機にてオーダ制御機能部内部より「90088」イベントを受信する。

（注９９）「フロー区分１」が‘Ｂフレッツ２’のオーダにおいて、以下の条件を満たす場合、光引込線情報検索依頼（10700）をOptosへ送信する。
・支店コードが光引込線情報検索対象支店マスタに実施対象支店として設定されている

（注１００）「フロー区分１」が‘Ｂフレッツ２’のオーダにおいて、以下の条件を全て満たす場合、光引込線情報検索依頼（10700）をOptosへ送信する。
・支店コードが光引込線情報検索対象支店マスタに実施対象支店として設定されている
・戻り先のステータスに「所外SO工事結果(直)」、「所外SO工事結果(請)」、または「HHC受信待ち」を含む
※戻り先のステータスが「所外SO工事直請判定」の場合、補正からの戻し後は所外SO工事要否の判定直後に遷移するため、対象外ステータスとしている。
・補正オーダにより、光引込線情報検索依頼（10700）のOptosへの流通項目が変更となった場合

（注１０１）「フロー区分１」が‘Ｂフレッツ２’の場合、
Optosへの光引込線情報検索依頼（10700）の送信エラー判定を行う。
直前に送信した光引込線情報検索依頼（10700）が送信エラーの場合、‘所外ＳＯ工事直請判定’ステータス更新契機にて再送信が行われるため、当判定処理を実施する。

（注１０２）「所外ＳＯ工事直請判定」ステータス自動更新条件２
「フロー区分１」が‘Ｂフレッツ２’のオーダにおいて、
日次処理「光引込線情報検索依頼再送」実施契機にて以下の全ての条件を満たす場合、‘所外ＳＯ工事直請判定’ステータスの自動更新を行う。
・Optosへの光引込線情報検索依頼（10700）の再送信が送信エラーとなっていないこと
・（注１１）「所外ＳＯ工事直請判定」ステータス自動更新条件を満たしていること

（注１０３）設備起因BO所内装置不一致フラグ判定
●「フロー区分１」が‘Ｂフレッツ１’の場合
「設備起因BO所内装置不一致フラグ」の値に応じて遷移先の判定を行う。
「設備起因BO所内装置不一致フラグ」の設定条件および設定値については表 ４.２.１.２.４.２－１０３－１に示す。

表 ４.２.１.２.４.２－１０３－１　設備起因BO所内装置不一致フラグ設定条件および設定値

項番 | 設定条件 | 設定値
--- | --- | ---
工事情報 | Ｘ－ＳＬＴ指定情報と結果情報比較 *1
設備起因BOフラグ | Ｘ－ＳＬＴ指定情報
1 | ‘1’（設備起因BO） | 以下項目が全てnull ・Ｘ－ＳＬＴ番号（指定情報） ・Ｘ－ＳＬＴシャーシ番号（指定情報） ・Ｘ－ＳＬＴスロット番号（指定情報） ・Ｘ－ＳＬＴポート番号（指定情報） | － | null
2 | 上記以外 | 下記項目の比較結果が全て一致 ・工事情報の「Ｘ－ＳＬＴ番号（指定情報）」＝流通項目の「X-SLT番号（結果情報）」 ・工事情報の「Ｘ－ＳＬＴシャーシ番号（指定情報）」＝流通項目の「 X-SLTシャーシ番号（結果情報）」 ・工事情報の「Ｘ－ＳＬＴスロット番号（指定情報）」＝ 流通項目の「X-SLTスロット番号（結果情報）」 ・工事情報の「Ｘ－ＳＬＴポート番号（指定情報）」＝ 流通項目の「X-SLTポート番号（結果情報）」
3 | 上記以外 | ‘1’（所内装置不一致）
4 | 上記以外 | － | － | null

注）*1：工事情報の「Ｘ－ＳＬＴポート番号（指定情報）」がnull以外の場合、2桁になるよう先頭0埋めして比較を行う。

【凡例】－:チェック不要

（注１０４）「フロー区分１」が‘Ｂフレッツ１’の場合、
日次処理「２次納期回答再送（設備起因BO）」実施契機にて、表 ４.２.１.２.４.２－１０４－１の送信要否が‘要’となる場合、設備連携機能部へ‘59’（2次納期回答）を送信する。

表 ４.２.１.２.４.２－１０４－１　「2次納期回答」送信条件

項番 | 条件 | 送信要否
--- | --- | ---
工事情報
進捗ステータス２５ | 設備起因BO所内装置不一致フラグ | 工事情報最新フラグ
1 | ‘9960000025'（統合SOオーダ受信待ち（ＳＯ工事依頼）） | ‘1’(所内装置不一致) | ‘1’(更新済み) | ‘要’
2 | 上記以外 | ‘否’
3 | 上記以外 | － | ‘否’
4 | 上記以外 | － | － | ‘否’

【凡例】－:チェック不要

（注１０５）‘14100（本申込：新設（回答通知（他事業者）））’

●「フロー区分１」が‘光アンバンドル’の場合
設備連携機能部へ、中間回答理由が「地図要求／資料要求」または「問合せ」である‘78’（現場調査（中間回答））、‘79’（再ＣＤＮ判定（中間回答））または、‘80’（机上検討（中間回答）） を通知以降、
設備連携機能部より‘14100（本申込：新設（回答通知（他事業者）））’を受信する。

（注１０６）中間回答送信後のステータス更新抑止条件

●「フロー区分１」が‘光アンバンドル’の場合
表 ４.２.１.２.４.２－１０６－１に示す条件にて中間回答送信後のステータス更新抑止を行う。

表 ４.２.１.２.４.２－１０６－１　中間回答送信後のステータス更新抑止条件

項番 | 対応中組織 | ステータス更新可否
--- | --- | ---
1 | ‘2’（事業者） | ‘否’
2 | 上記以外 | ‘可’

（注１０７） 「２次回答」ステータス自動更新抑止条件

●「フロー区分１」が‘光アンバンドル’の場合
表 ４.２.１.２.４.８－１０７－１または表 ４.２.１.２.４.８－１０７－２においていずれかのチェック条件に該当する場合、自動更新を抑止する。

表 ４.２.１.２.４.８－１０７－１　「２次回答」ステータス自動更新抑止条件（納期回答遅延チェック）

項番 | ２次回答更新済フラグ | 回答可能時期：見込時期 （年月）（中間回答時） | 納期回答期日 | 納期回答遅延チェック | 提供検討結果回答報告 （遅延理由） | ステータス更新可否
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | ‘1’（更新済み） | － | － | － | － | ‘可’
2 | 上記以外 | 設定なし | null | － | － | ‘可’*1
3 | null以外 | システム日付　≦　納期回答期日 | － | ‘可’
4 | システム日付　＞　納期回答期日 | 設定なし | ‘否’

5 | None
--- | ---
6

設定あり | ‘可’
--- | ---
－ | ‘可’

設定あり | － | システム日付　≦　回答見込時期 *2 | － | ‘可’
--- | --- | --- | --- | ---
None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None
システム日付　＞　回答見込時期 *2 | 設定なし | ‘否’*3

7
8

設定あり | ‘可’
--- | ---

【凡例】－：チェック不要

注）*1：「納期回答期日」が‘null’のパターンはしかかりオーダのみ該当する。
*2：回答見込時期は、「回答可能時期：見込時期（旬）（中間回答時）」をキーとして２次納期回答見込規定日管理マスタを検索、
該当レコードの「２次納期回答見込規定日（遅延）」を元に下記式にて算出する。
「回答可能時期：見込時期（年月）（中間回答時）」 + 「/」+「２次納期回答見込規定日（遅延）」
*3：「回答可能時期：見込時期（年月）」が設定されている場合、「提供検討結果回答報告（遅延理由）」は必須となるため、存在しないパターンとなる。

表 ４.２.１.２.４.８－１０７－２　「２次回答」ステータス自動更新抑止条件（提供可能時期遅延チェック）

項番 | ２次回答更新済フラグ | 特定光フラグ | 既設設備有無 | 提供可能時期規定日 | 提供可能時期遅延チェック | 提供可能時期：見込時期 （年月）（中間回答時） | 提供検討結果回答報告 （遅延理由） | ステータス更新可否
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | ‘1’（更新済み） | － | － | － | － | － | － | ‘可’
2 | 上記以外 | ‘1’（特定光） | － | － | － | － | － | ‘可’
3 | 上記以外 | ‘1’（有） | null | － | － | － | ‘可’ *1
4 | null以外 | 提供可能時期（２次回答）　≦　提供可能時期規定日 | － | － | ‘可’
5 | 提供可能時期（２次回答）　＞　提供可能時期規定日 | 設定なし | 設定なし | ‘否’
6 | 設定あり | ‘可’
7 | 設定あり | 設定なし | ‘可’ *2
8 | 設定あり | ‘可’
9 | 上記以外 | － | － | － | － | ‘可’

【凡例】－：チェック不要

注）*1：「提供可能時期規定日」が‘null’のパターンはしかかりオーダのみ該当する。
*2：「提供可能時期：見込時期（年月）」を送信する場合、「提供検討結果回答報告（遅延理由）」は必須となるため、存在しないパターンとなる。

（注１０８）以下のすべての条件を満たされる場合、アクセスPF（設備連携機能部）へ「ひかり電話工事（番ポ工事）依頼」の送信を行う。

●アクセスPF（設備連携機能部）からひかり電話工事結果（10082）を受信した場合

表 ４.２.１.２.４.２－１０８－１　番ポ工事依頼通知条件表

項目名 | 設定値
--- | ---
番ポ同時工事有無 | None | None | None | None | None | None | None | None | '有または有（他事業者系）’ | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None
ひかり電話工事結果 | None | None | None | None | None | None | None | None | '正常（工事完了）' | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None
ひかり電話工事結果（10082）イベント受信日 | None | None | None | None | None | None | None | None | 'ＳＯ工事予定日' | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None
ひかり電話工事結果（10082）イベント受信時間 | None | None | None | None | None | None | None | None | hh：mm：ss ≦ ひかり電話工事結果（10082）イベント受信時間 ≦ hh：mm：ss *1 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None
ひかり電話工事（番ポ工事）依頼送信済フラグ | None | None | None | None | None | None | None | None | null | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None

注）*1：hh：mm：ssの値は、それぞれお客様の設定した値とし、プロパティにて管理する。

●'所内ＳＯ工事結果'ステータスにて端末より「番ポ工事依頼」ボタンを押下された場合

（注１０９）ひかり電話工事依頼IF判別

送信するIFは以下内容によって判別する。

表 ４.２.１.２.４.２－１０９－１　送信IF判別表

送信IF名 | 電文ID
--- | ---
ひかり電話工事依頼 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | ‘3500’（ひかり電話工事） | None | None | None | None | None
ひかり電話工事（番ポ工事）依頼 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | ‘3520’（番ポ工事） | None | None | None | None | None

（注１１０）ひかり電話工事結果IF判定およびイベントID変換

ひかり電話工事結果IFの受信IF判定は表 ４.２.１.２.４.２－１１０－１に示す。
ひかり電話工事（番ポ工事）結果と判定された場合、インターフェースアダプタ機能にて、イベントIDを‘10082’（ひかり電話工事結果）から'20082'（ひかり電話工事（番ポ工事）結果）へ変換する。
変換したイベントIDはオーダ制御内でのみ使用する。
イベント変換の詳細は表 ４.２.１.２.４.２－１１０－２に示す。

表 ４.２.１.２.４.２－１１０－１　受信IF判定表

判定条件 | 受信IF名 （システムフロー図でのIF名）
--- | ---
電文ID | 番ポ工事結果種別
‘2900’（ひかり電話工事） | None | None | None | None | None | － | None | None | None | None | None | ひかり電話工事結果 | None | None | None | None | None | None | None
‘2920’（番ポ工事） | None | None | None | None | None | ‘1’（事業者情報） | None | None | None | None | None | ひかり電話工事（番ポ工事）結果（事業者情報） | None | None | None | None | None | None | None
‘2920’（番ポ工事） | None | None | None | None | None | ‘2’（工事結果情報） | None | None | None | None | None | ひかり電話工事（番ポ工事）結果（工事結果情報） | None | None | None | None | None | None | None

【凡例】－：対象外

表 ４.２.１.２.４.２－１１０－２　イベント変換表

変換前イベントID | 判定条件 | 変換後イベントID
--- | --- | ---
電文ID
‘10082’（ひかり電話工事結果） | None | None | None | None | None | ‘2900’（ひかり電話工事） | None | None | None | None | None | ‘10082’（ひかり電話工事結果） *1 | None | None | None | None | None | None | None

‘2920’（番ポ工事）

‘20082’（ひかり電話工事（番ポ工事）結果）

注）*1：イベントIDの変換は行わない

（注１１１）「ひかり電話工事（番ポ工事）結果(事業者情報)」および「ひかり電話工事（番ポ工事）結果(工事結果情報)」は、全ステータスにおいて受信可能であるが、工事情報の「番ポ工事結果フラグ」の値によって受信可否の判定を行う。

表 ４.２.１.２.４.２－１１１－１　受信IFの受信可否表

工事情報 | 受信IF名 | 受信可否
--- | --- | ---
番ポ工事結果フラグ 双方向番ポ開始前に申し込まれた片方向番ポとして登録されたオーダ以外 | 番ポ工事結果フラグ 双方向番ポ開始前に申し込まれた片方向番ポとして登録されたオーダ
null | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | null | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | ひかり電話工事（番ポ工事）結果（事業者情報） | None | None | None | None | None | None | None | 不可 | None
null | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | null | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | ひかり電話工事（番ポ工事）結果（工事結果情報） | None | None | None | None | None | None | None | 不可 | None
‘0’（工事未完了） | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | － | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | ひかり電話工事（番ポ工事）結果（事業者情報） | None | None | None | None | None | None | None | 可 *1 | None
‘0’（工事未完了） | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | － | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | ひかり電話工事（番ポ工事）結果（工事結果情報） | None | None | None | None | None | None | None | 可 *2 *4 | None
‘1’（工事済み） | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | － | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | ひかり電話工事（番ポ工事）結果（事業者情報） | None | None | None | None | None | None | None | 不可 | None
‘1’（工事済み） | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | － | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | ひかり電話工事（番ポ工事）結果（工事結果情報） | None | None | None | None | None | None | None | 不可 | None
－ | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | ‘9’（双方向番ポ開始前に申し込まれた片方向番ポとして登録されたオーダ） | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | ひかり電話工事（番ポ工事）結果（事業者情報） | None | None | None | None | None | None | None | 不可 *3 | None
－ | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | ‘9’（双方向番ポ開始前に申し込まれた片方向番ポとして登録されたオーダ） | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | ひかり電話工事（番ポ工事）結果（工事結果情報） | None | None | None | None | None | None | None | 可 *5 | None

【凡例】－：対象外

注）*1：「ひかり電話工事（番ポ工事）結果(事業者情報)」は1オーダにつき1度のみ受信を可能とする。
*2：「ひかり電話工事（番ポ工事）結果(事業者情報)」受信後、「ひかり電話工事（番ポ工事）結果(工事結果情報)」が受信可能となる。
*3：「ひかり電話工事（番ポ工事）結果(工事結果情報)」のみ受信可能とする。
*4：「ひかり電話工事（番ポ工事）結果(工事結果情報)」は複数回受信可能とする。受信可能回数は「ひかり電話工事（番ポ工事）結果(事業者情報)」決まる。
*5：「ひかり電話工事（番ポ工事）結果(工事結果情報)」を複数回受信可能とする。「ひかり電話工事（番ポ工事）結果(事業者情報)」が流通しないため、受信回数のチェックは行わない。

TOP
４.２.１.２.４.３　本申込(新設)(専用線)

本申込(新設)(専用線)のシステムフロー図についての注釈一覧を以下に記載する。

（注１）

Optos（所外）へ設備検討依頼(10060)送信以降、設備検討結果通知(10064)を受信する。
設備検討結果通知(10064)は、設備確定(10061)を送信するまでの間、後続のステータスにおいて受信可能とする。

（注２）現場調査直請区分が「請負」の場合、情報配信へ送信を行う。

（注３）ＣＤＮ調査直請区分が「請負」の場合、情報配信へ送信を行う。

（注４）情報配信よりイベント受信または送信できる条件およびステータスは、下記ファイルを参照。

・別紙_01.04.06.05.01.01.03_情報配信連携（CDN／現場調査／建物内）パターン.xlsm

（注６）現場調査ステータス自動更新条件

情報配信から現場調査結果情報を受信した契機で以下の全ての条件を満たす場合

項目名 | 設定値
--- | ---
現場調査経過／完了報告フラグ | 左記の値が「完了報告(自動更新可)」
ＭＤＦ室鍵借用依頼先 | 条件：ＭＤＦ室鍵手配者が「ＮＴＴ手配」 ・条件を満たす場合 　⇒左記の値がnull以外 ・条件を満たさない場合 　⇒左記の値がnull
ＭＤＦ室鍵借用依頼期日

（注７）CDN調査ステータス自動更新条件

情報配信からCDN調査結果情報を受信した契機で以下の全ての条件を満たす場合

項目名 | 設定値
--- | ---
CDN調査経過／完了報告フラグ | 左記の値が「完了報告(自動更新可)」
ＭＤＦ室鍵借用依頼先 | 条件：ＭＤＦ室鍵手配者が「ＮＴＴ手配」 ・条件を満たす場合 　⇒左記の値がnull以外 ・条件を満たさない場合 　⇒左記の値がnull
ＭＤＦ室鍵借用依頼期日

（注８）現場調査依頼情報が送信済みの場合、情報配信へ送信を行う。

(現場調査依頼補正取消送信済みの場合、現場調査依頼補正取消送信後に現場調査依頼情報を送信していること)

（注９）CDN調査依頼情報が送信済みの場合、情報配信へ送信を行う。

(CDN調査依頼補正取消送信済みの場合、CDN調査依頼補正取消送信後にCDN調査依頼情報を送信していること)

（注１０）スプレッドシート（10113）は、設備検討フェーズおよび、設備構築フェーズの「ＳＯ工事結果確認（専・Ｉ）」ステータスの更新前であれば受信可能となる。

（注１１）

情報配信からの通知は、ステータスに関わらずオーダが存在する限り受信可能とする。
工事情報に反映するAC工事状況情報のステータスは、「工事発注」、「工事発注受領」、「施工指示」、または「工事完了」の4種類である。

（注１２）以下の条件をすべて満たす場合、情報配信へ送信を行う。

・現場調査依頼情報を送信済み
(現場調査依頼補正取消送信済みの場合、現場調査依頼補正取消送信後に現場調査依頼情報を送信していること)
・現場調査直請区分が「請負」
・戻り先のステータスに「現場調査」ステータスを含む

（注１３）以下の条件をすべて満たす場合、情報配信へ送信を行う。

・CDN調査依頼情報を送信済み
(CDN依頼補正取消送信済みの場合、CDN依頼補正取消送信後にCDN依頼情報を送信していること)
・CDN調査直請区分が「請負」
・戻り先のステータスに「CDN調査」ステータスを含む

（注１４）以下の条件を満たす場合、Optos（所外）へ‘10063’（設備検討依頼(取消)）を送信する。

・‘10060’（設備検討依頼）が送信済み

（注１５）「工事完了最終確認」ステータス自動更新条件

各システムの送信結果がnullまたは‘正常’の場合、自動更新を行う。
再送対象のシステムおよびシステムごとの再送対象エラーを表 ４.２.１.２.４.３－１５－１に示す。

表 ４.２.１.２.４.３－１５－１　再送対象システム／エラー

項番 | 再送対象 システム | 再送対象 エラー
--- | --- | ---
1 | アクセスPF（設備連携機能部） | セッション数オーバー
2 | Optos（所外） | 予閉塞中、セッション数オーバー
3 | Optos（所内） | 予閉塞中、セッション数オーバー

（注１６）以下の条件を満たす場合、図面管理システムへ現場調査指示書データを送信する。

・本申込（新設：心線選定要：検討依頼）（10010）の「現場調査予定日」が設定あり

（注１７）以下のすべての条件を満たす場合、図面管理システムへ現場調査指示書データを送信する。

・「現場調査要否」が‘要（現場調査またはＣＤＮ日指定済み）’または‘要（利用部門日程調整依頼）’
・図面管理システムへの最終送信イベントが現場調査指示書データ以外

（注１８）以下のすべての条件を満たす場合、図面管理システムへ補正取消情報を送信する。

・「現場調査要否」が‘否’
・図面管理システムへの最終送信イベントが現場調査指示書データ
・補正取消情報・取消情報連携判定結果 *1が‘連携対象’
注）*1：補正取消情報・取消情報連携判定結果の詳細については、「４.６.７.１.１.２　補正取消情報・取消情報連携判定」参照。

（注１９）以下のすべての条件を満たす場合、図面管理システムへ補正取消情報を送信する。

・図面管理システムへの最終送信イベントが現場調査指示書データ
・補正取消情報・取消情報連携判定結果 *1が‘連携対象’
注）*1：補正取消情報・取消情報連携判定結果の詳細については、「４.６.７.１.１.２　補正取消情報・取消情報連携判定」参照。

（注２０）以下の条件を満たす場合、図面管理システムへ現場調査指示書データを送信する。

・‘補正オーダ確認中’更新時に「現場調査予定日」の値が設定されている場合

（注２１）以下のすべての条件を満たす場合、図面管理システムへ取消情報を送信する。

・図面管理システムへの最終送信イベントが現場調査指示書データ
・補正取消情報・取消情報連携判定結果 *1が‘連携対象’
注）*1：補正取消情報・取消情報連携判定結果の詳細については、「４.６.７.１.１.２　補正取消情報・取消情報連携判定」参照。

（注２２）「所外SO工事直請判定」ステータス自動更新条件

表 ４.２.１.２.４.３－２２－１において自動更新可否が‘可’となる場合、自動更新を行う。

表 ４.２.１.２.４.３－２２－１　「所外SO工事直請判定」自動更新条件

項番 | 条件 | 自動更新可否
--- | --- | ---
工事情報 | 直請設定（SO工事）情報（専用線）
ＳＯ工事直請区分 | SO工事直請区分（通常オーダ）_専用線光_派遣あり
1 | ‘直営’ | ‘直営’ | ‘可’
2 | ‘直営’以外 | ‘否’
3 | ‘請負’ | ‘請負’ | ‘可’
4 | ‘請負’以外 | ‘否’
5 | 上記以外 | ‘直営’ | ‘可’
6 | ‘請負’ | ‘可’
7 | ‘手動’ | ‘否’

（注２３）「所内SO工事直請判定」ステータス自動更新条件

表 ４.２.１.２.４.３－２３－１において自動更新可否が‘可’となる場合、自動更新を行う。

表 ４.２.１.２.４.３－２３－１　「所内SO工事直請判定」自動更新条件

項番 | 条件 | 自動更新可否
--- | --- | ---
工事情報 | 直請設定（所内ジャンパ）情報（専用線）
所内ジャンパ直請区分 | 所内ジャンパ直請区分
1 | ‘直営’ | ‘直営’ | ‘可’
2 | ‘直営’以外 | ‘否’
3 | ‘請負’ | ‘請負’ | ‘可’
4 | ‘請負’以外 | ‘否’
5 | 上記以外 | ‘直営’ | ‘可’
6 | ‘請負’ | ‘可’
7 | ‘手動’ | ‘否’

（注２４）「物品要求」ボタン、または「ＣＳ結果登録」ボタン押下時に情報配信へ送信する。

（注２５）「ＣＳ結果登録」ボタン押下時にSOPHIAへ送信する。

（注２６）以下のいずれかの契機にて、SOPHIAへ送信を行う。

・「ＣＳ結果登録」ボタン押下契機
・「専用線所外連絡通知情報」契機にて、流通項目「直前連絡実施有無」の設定値が‘1’（有）の場合

（注２７）欠番

（注２８）開廃受信待ちまでのすべてのステータスで受信可能。

（注２９）以下の条件を満たす場合、情報配信へ送信する。

・「工事情報（工事指示書）」または「工事情報（工事指示書補正）」を送信済み

情報配信よりイベント受信または送信できる条件およびステータスは、下記を参照。

・別紙 ４.６.５.６.１.５　情報配信連携（専用線）データパターン

（注３０）以下の条件を満たす場合、SOPHIAへ送信を行う。

・「ＳＯＰＨＩＡシステム判別コード」が‘1’（SOPHIA）
・「（依頼）局終端有無コード」と「（結果）局終端有無コード」の値が不一致

（注３１）欠番

（注３２）欠番

（注３３）欠番

（注３４）「設備検討依頼再送機能」実施契機にて、Optos（所外）への‘10060’（設備検討依頼）が予閉塞中エラーの場合、再送を行う。

（注３５）以下の条件をすべて満たす場合、Optos（所内）へ‘10360’（所内設備選定依頼）を送信する。

・工事情報「所内ルート選定要否（専用線新設）」が‘要’

（注３６）以下の条件をすべて満たす場合、‘一致’とする。

・工事情報「所外SO工事要否」が‘要’
・工事情報「専用線サービス判定区分」が‘東個社サービス’

（注３７）‘10360’（所内設備選定依頼）が送信済みの場合、Optos（所内）へ送信を行う。

（注３８）ステータス遷移先判定

対象システムのいずれかにて送信エラーと判定された場合、‘補正オーダ確認中’ステータスに遷移する。
上記以外の場合、フロー図に記載されている遷移先へ遷移する。
対象システムを表 ４.２.１.２.４.３－３４－１に示す。
項番順に判定処理を行い、対象システムのいずれかにて送信エラーと判定された場合、以降のシステムでは判定を行わない。

表 ４.２.１.２.４.３－３８－１　送信結果判定対象システム

項番 | 対象システム
--- | ---
1 | アクセスPF（設備連携機能部）
2 | Optos（所外）
3 | Optos（所内）

（注３９）以下の条件を満たす場合、Optos（所外）へ‘10062’（SO結果通知）を送信する。

・工事情報「専用線机上検討省略フラグ」が設定なし

（注４０）ジャンパ施工管理画面より「更新」ボタン押下時に（オーダステータス更新なし、施工取消送信）、情報配信へ「ジャンパ施工依頼補正取消情報」を送信する。

（注４１）情報配信へイベント送信できる条件およびステータスは下記ファイルを参照。

・別紙 １.４.６.５.７.１.３ 情報配信連携（ジャンパ） イベント流通シーケンス図パターン

（注４２）「所内ＳＯ工事結果（直）」ステータス自動更新条件
「所内ＳＯ工事結果（請）」ステータス自動更新条件
「所内ＳＯ工事結果確認」ステータス自動更新条件

「ジャンパ関連ステータス自動更新」実施契機にて、以下の処理を順に行う。
表 ４.２.１.２.４.３－４２－１に示す条件に合致した場合、内部イベント投入を行い、
イベントごとに自動更新可否が‘可’となる場合、自動更新を行う。

・施工依頼オーダ更新
・施工不要オーダ更新
・施工不要オーダ更新(施工不要強制実施)
・施工完了オーダ更新

表 ４.２.１.２.４.３－４２－１　「所内ＳＯ工事結果（直）」、「所内ＳＯ工事結果（請）」、または「所内ＳＯ工事結果確認」ステータス自動更新条件

項番 | 条件 | 内部イベント | 自動更新可否
--- | --- | --- | ---
処理 | ジャンパ自動更新対象外フラグ | 基準日 | ジャンパ施工ステータス | チェック① *3 | チェック② *4

1 | 施工依頼オーダ更新 | ‘対象’ | システム日付＋N1 *1 *2 ≧基準日 *7 | ‘施工依頼待ち’ | チェックOK | チェックOK | ジャンパ関連ステータス自動更新 （施工依頼） | ‘可’
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
2 | チェックNG | - | ‘否’

3 | None | None | None | None | チェックNG | - | ジャンパ関連ステータス自動更新 （対象外フラグ更新） | ‘否’
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---

4 | None
--- | ---

- | - | -
--- | --- | ---

‘否’

5
6
7
8

- | - | - | - | ‘否’
--- | --- | --- | --- | ---
- | - | - | - | ‘否’
‘施工依頼待ち’ ‘施工依頼済’ ‘施工取消’ ‘依頼不要’ | チェックOK | チェックOK | ジャンパ関連ステータス自動更新 （施工不要） | ‘可’
チェックNG | - | ‘否’
None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None
チェックNG | - | ジャンパ関連ステータス自動更新 （対象外フラグ更新） | ‘否’

- | - | - | - | - | ‘否’
--- | --- | --- | --- | --- | ---
システム日付－N2 *1 *5 ≧基準日 *7 | ‘施工依頼待ち’ ‘施工依頼済’ ‘施工取消’ ‘依頼不要’ | チェックOK | チェックOK | ジャンパ関連ステータス自動更新 （施工不要） | ‘可’
チェックNG | - | ‘否’
None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None
チェックNG | - | ジャンパ関連ステータス自動更新 （対象外フラグ更新） | ‘否’
None | None | None | None | None | None

‘対象’ | システム日付－N2 *1 *5 ≧基準日 *7 | ‘施工依頼待ち’ ‘施工依頼済’ ‘施工取消’ ‘依頼不要’ | チェックOK | チェックOK | ジャンパ関連ステータス自動更新 （施工不要） | ‘可’
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
チェックNG | - | ‘否’
None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None
チェックNG | - | ジャンパ関連ステータス自動更新 （対象外フラグ更新） | ‘否’
None | None | None | None | None | None
None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None

9 | None | None | None | None | チェックNG | - | ジャンパ関連ステータス自動更新 （対象外フラグ更新） | ‘否’
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---

10 | None
--- | ---

- | - | - | ‘否’
--- | --- | --- | ---

11
12
13
14

- | - | - | ‘否’
--- | --- | --- | ---
- | - | - | ‘否’
チェックOK | チェックOK | ジャンパ関連ステータス自動更新 （施工不要） | ‘可’
チェックNG | - | ‘否’

- | - | - | - | ‘否’
--- | --- | --- | --- | ---
‘施工依頼待ち’ | チェックOK | チェックOK | ジャンパ関連ステータス自動更新 （施工不要） | ‘可’
チェックNG | - | ‘否’
None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None
チェックNG | - | ジャンパ関連ステータス自動更新 （対象外フラグ更新） | ‘否’

システム日付－N2 *1 *5 ≧基準日 *7 | ‘施工依頼待ち’ | チェックOK | チェックOK | ジャンパ関連ステータス自動更新 （施工不要） | ‘可’
--- | --- | --- | --- | --- | ---
チェックNG | - | ‘否’
None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None
チェックNG | - | ジャンパ関連ステータス自動更新 （対象外フラグ更新） | ‘否’
None | None | None | None | None | None

15 | None | None | None | None | チェックNG | - | ジャンパ関連ステータス自動更新 （対象外フラグ更新） | ‘否’
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---

16 | None
--- | ---

- | - | - | ‘否’
--- | --- | --- | ---

17
18
19
20
21
22
23
24

- | - | - | - | ‘否’
--- | --- | --- | --- | ---
- | - | - | - | ‘否’
‘施工結果登録待ち’ ‘施工結果承認待ち’ ‘施工済’ ‘施工結果承認待ち(戻し)’ ‘施工済(戻し)’ | チェックOK | チェックOK | ジャンパ関連ステータス自動更新 （施工完了） | ‘可’
チェックNG | - | ‘否’
チェックNG | - | ジャンパ関連ステータス自動更新 （対象外フラグ更新） | ‘否’
上記以外 | - | - | - | ‘否’
- | - | - | - | ‘否’
- | - | - | - | ‘否’

- | - | - | - | - | ‘否’
--- | --- | --- | --- | --- | ---
システム日付－N3 *1 *6 ≧基準日 *7 | ‘施工結果登録待ち’ ‘施工結果承認待ち’ ‘施工済’ ‘施工結果承認待ち(戻し)’ ‘施工済(戻し)’ | チェックOK | チェックOK | ジャンパ関連ステータス自動更新 （施工完了） | ‘可’
チェックNG | - | ‘否’
チェックNG | - | ジャンパ関連ステータス自動更新 （対象外フラグ更新） | ‘否’
上記以外 | - | - | - | ‘否’
上記以外 | - | - | - | - | ‘否’
- | - | - | - | - | ‘否’

‘対象’ | システム日付－N3 *1 *6 ≧基準日 *7 | ‘施工結果登録待ち’ ‘施工結果承認待ち’ ‘施工済’ ‘施工結果承認待ち(戻し)’ ‘施工済(戻し)’ | チェックOK | チェックOK | ジャンパ関連ステータス自動更新 （施工完了） | ‘可’
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
チェックNG | - | ‘否’
チェックNG | - | ジャンパ関連ステータス自動更新 （対象外フラグ更新） | ‘否’
上記以外 | - | - | - | ‘否’
上記以外 | - | - | - | - | ‘否’
上記以外 | - | - | - | - | - | ‘否’

注）*1：歴日で計算
*2：N1の値の取得はジャンパ自動依頼閾値マスタから、時刻起動処理区分が‘施工依頼オーダ更新処理’のレコードのジャンパ施工閾値(新設系)を取得する。
*3：以下のチェックを総称し‘チェック①’とする。
以下のいずれかがNGとなった場合、本表における‘チェックNG’とし、
工事情報「ジャンパ自動更新対象外フラグ」を‘対象外’に更新する。
上記以外の場合、‘チェックOK’とする。
処理ごとに実施対象のチェックが異なる。処理ごとの実施対象チェックおよび詳細は、
「１.４.２.３.２.１８ ジャンパ関連ステータス自動更新機能」を参照する。
・ジャンパ施工ステータスチェック
・自動施工依頼チェック

*4：以下のチェックを総称し‘チェック②’とする。
以下のいずれかがNGとなった場合、本表における‘チェックNG’とする。
上記以外の場合、‘チェックOK’とする。
処理ごとに実施対象のチェックが異なる。処理ごとの実施対象チェックおよび詳細は、
「１.４.２.３.２.１８ ジャンパ関連ステータス自動更新機能」を参照する。
・所内ジャンパ直請区分チェック
・ステータスチェック
・ジャンパ施工工事日チェック
・再チェック要否チェック
・Ｏｐｔｏｓ確認要否チェック
・施工点重複有無チェック
・基準日チェック（施工不要・施工完了・施工戻し完了）
・進捗詳細画面チェック

*5：N2の値の取得はジャンパ自動依頼閾値マスタから、時刻起動処理区分が‘施工不要オーダ更新処理’のレコードのジャンパ施工閾値(新設系、専用線)を取得する。
*6：N3の値の取得はジャンパ自動依頼閾値マスタから、時刻起動処理区分が‘施工完了オーダ更新処理’のレコードのジャンパ施工閾値(新設系、専用線)を取得する。
*7：基準日に使用する項目および条件の詳細は「１.４.２.３.２.１８ ジャンパ関連ステータス自動更新機能　表 ４.２.３.２.１８－６」を参照する。

（注４３）直前に図連管理連携へ送信した情報が「現場調査指示書データ」の場合、「現場調査指示書データ」を送信する。

（注４４）下記①または②それぞれにおいて条件を満たす場合、情報配信連携IF「CDN調査履歴情報」を送信する。
①「CDN調査履歴情報」送信済み
前回送信時の同IFと現在の項目に差異あり
②「CDN調査履歴情報」未送信
無条件

（注４５）下記①または②それぞれにおいて条件を満たす場合、情報配信連携IF「現場調査履歴情報」を送信する。
①「現場調査履歴情報」送信済み
前回送信時の同IFと現在の項目に差異あり

無条件

（注４６）以下の条件をすべて満たす場合、情報配信連携機能部へ「現場調査確定情報」を送信する。

・‘10050’（補正オーダ）受信時に「現場調査結果情報」を受信済み
・‘10050’（補正オーダ）受信時に「現場調査確定情報」を未送信
・「現場調査直請区分」が‘請負’

（注４７）以下の条件をすべて満たす場合、情報配信連携機能部へ「CDN調査確定情報」を送信する。

・‘10050’（補正オーダ）受信時に「CDN調査結果情報」を受信済み
・‘10050’（補正オーダ）受信時に「CDN調査確定情報」を未送信
・「ＣＤＮ調査直請区分」が‘請負’

（注４８）‘20050’（補正オーダ（補正中補正））は「補正オーダ確認中」ステータスでのみ受信可能とし、受信時に工事情報の修正回数をインクリメントする。

（注４９）以下のいずれかの条件を満たす場合、情報配信へ送信を行う。

・直前に送信した情報が「ジャンパ施工依頼情報」
・直前に送信した情報が「ジャンパ施工完了情報」

（注５０）以下のすべての条件を満たす場合、情報配信へ送信を行う。

①直前に送信した情報が以下のいずれか
・「ジャンパ施工依頼情報」
・「ジャンパ施工完了情報」
・「ジャンパ施工依頼補正取消情報」
②「ジャンパ施工依頼（戻し）送信状態」が‘送信済’以外

（注５１）以下のいずれかの条件を満たす場合、情報配信へ送信を行う。

・直前に送信した情報が「現場調査依頼情報」
・直前に送信した情報が「工事情報」

（注５２）以下のいずれかの条件を満たす場合、情報配信へ送信を行う。

・直前に送信した情報が「CDN調査依頼情報」
・直前に送信した情報が「工事情報」

（注５３）以下のすべての条件を満たす場合、情報配信へ送信を行う。

①以下のいずれかの条件を満たす場合

・直前に送信した情報が「ジャンパ施工依頼情報」
・直前に送信した情報が「ジャンパ施工完了情報」

②戻り先のステータスに「所内SO工事結果」を含む

（注５４）下記の条件を満たす場合、情報配信へ送信を行う。

・直前に送信した情報が「工事情報」

（注５５）「ジャンパ施工戻し」ステータス遷移条件

「ジャンパ施工戻し」ステータス遷移条件を表 ４.２.１.２.４.３－５５－１に示す。

表 ４.２.１.２.４.３－５５－１　「ジャンパ施工戻し」ステータス遷移条件

項番 | 条件 | 判定結果
--- | --- | ---
ジャンパ施工ステータス
1 | ‘施工済’または ‘施工結果承認待ち’ | 条件一致
2 | 上記以外 | 条件不一致

（注５６）「ジャンパ施工依頼（戻し）情報」送信条件

「ジャンパ施工依頼（戻し）情報」送信条件を表 ４.２.１.２.４.３－５６－１に示す。

表 ４.２.１.２.４.３－５６－１　「ジャンパ施工依頼（戻し）情報」送信条件

項番 | 条件 | 送信可否
--- | --- | ---
イベント | 直前に送信した情報
1 | 更新（ジャンパ施工戻し） | ジャンパ施工完了情報 | ‘可’
2 | 上記以外 | ‘否’
3 | 上記以外 | － | ‘否’

（注５７）「ジャンパ施工完了（戻し）情報」送信条件

「ジャンパ施工完了（戻し）情報」送信条件を表 ４.２.１.２.４.３－５７－１に示す。

表 ４.２.１.２.４.３－５７－１　「ジャンパ施工完了（戻し）情報」送信条件

項番 | 条件 | 送信可否
--- | --- | ---
イベント | 直前に送信した情報
1 | 更新（ジャンパ施工戻し完了） または ジャンパ関連ステータス自動更新（施工戻し完了） | ジャンパ施工依頼（戻し）情報 | ‘可’
2 | 上記以外 | ‘否’
3 | 上記以外 | － | ‘否’

（注５８）ジャンパ施工管理画面またはジャンパ関連ステータス自動更新における「ジャンパ施工依頼補正取消情報」と「ジャンパ施工完了情報」の送信条件

「ジャンパ施工依頼補正取消情報」送信条件を表 ４.２.１.２.４.３－５８－１に示す。

表 ４.２.１.２.４.３－５８－１　「ジャンパ施工依頼補正取消情報」送信条件

項番 | 条件 | 送信可否
--- | --- | ---
イベント | 直前に送信した情報
1 | 更新（ジャンパ施工取消） | ジャンパ施工依頼情報または ジャンパ施工完了情報 | ‘可’
2 | 上記以外 | ‘否’
3 | 上記以外 | － | ‘否’

「ジャンパ施工完了情報」送信条件を表 ４.２.１.２.４.３－５８－２に示す。

表 ４.２.１.２.４.３－５８－２　「ジャンパ施工完了情報」送信条件

項番 | 条件 | 送信可否
--- | --- | ---
イベント | 直前に送信した情報
1 | 更新（ジャンパ施工完了）または ジャンパ関連ステータス自動更新（施工完了） | ジャンパ施工依頼情報 | ‘可’
2 | 上記以外 | ‘否’
3 | 上記以外 | － | ‘否’

（注５９）「ジャンパ施工戻し」ステータス自動更新条件

「ジャンパ関連ステータス自動更新」実施契機にて、以下の処理を順に行う。
表 ４.２.１.２.４.３－５９－１に示す条件に合致した場合、内部イベント投入を行い、
イベントごとに自動更新可否が‘可’となる場合、自動更新を行う。

・施工戻し完了オーダ更新処理

表 ４.２.１.２.４.３－５９－１　「ジャンパ施工戻し」ステータス自動更新条件

項番 | 条件
--- | ---
処理
1 | 施工戻し完了オーダ更新
2
3
4
5
6

内部イベント | 自動更新可否
--- | ---
ジャンパ関連ステータス自動更新 （施工戻し完了） | ‘可’
- | ‘否’
ジャンパ関連ステータス自動更新 （対象外フラグ更新） | ‘否’
- | ‘否’
- | ‘否’
- | ‘否’

ジャンパ自動更新対象外フラグ | 基準日 | ジャンパ施工ステータス | チェック① *3 | チェック② *4 | None | None
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
‘対象’ | システム日付－N1 *1 *2 ≧基準日 *5 | ‘施工結果承認待ち(戻し)’ | チェックOK | チェックOK
None | None
チェックNG
チェックNG | - | ジャンパ関連ステータス自動更新 （対象外フラグ更新） | ‘否’
上記以外 | - | - | - | ‘否’
上記以外 | - | - | - | - | ‘否’
上記以外 | - | - | - | - | - | ‘否’

注）*1：歴日で計算
*2：N1の値の取得はジャンパ自動依頼閾値マスタから、時刻起動処理区分が‘施工戻し完了オーダ更新処理’のレコードのジャンパ施工閾値(新設系)を取得する。
*3：以下のチェックを総称し‘チェック①’とする。
以下のいずれかがNGとなった場合、本表における‘チェックNG’とし、
工事情報「ジャンパ自動更新対象外フラグ」を‘対象外’に更新する。
上記以外の場合、‘チェックOK’とする。
処理ごとに実施対象のチェックが異なる。処理ごとの実施対象チェックおよび詳細は、
「１.４.２.３.２.１８ ジャンパ関連ステータス自動更新機能」を参照する。
・ジャンパ施工ステータスチェック
・自動施工依頼チェック

*4：以下のチェックを総称し‘チェック②’とする。
以下のいずれかがNGとなった場合、本表における‘チェックNG’とする。
上記以外の場合、‘チェックOK’とする。
処理ごとに実施対象のチェックが異なる。処理ごとの実施対象チェックおよび詳細は、
「１.４.２.３.２.１８ ジャンパ関連ステータス自動更新機能」を参照する。
・所内ジャンパ直請区分チェック
・ステータスチェック
・基準日チェック（施工依頼）
・再チェック要否チェック
・Ｏｐｔｏｓ確認要否チェック
・施工点重複有無チェック
・基準日チェック（施工不要・施工完了・施工戻し完了）
・進捗詳細画面チェック

*5：基準日に使用する項目および条件の詳細は「１.４.２.３.２.１８ ジャンパ関連ステータス自動更新機能　表 ４.２.３.２.１８－６」を参照する。

（注６０）添付ファイル管理は以下の４つのイベントを指す。

・添付ファイル管理：照会
・添付ファイル管理：登録
・添付ファイル管理：削除
・添付ファイル管理：更新

（注６１）添付ファイル管理、入館者情報および現調結果報告書は以下ステータスを除き、「机上検討」以降のステータスでも受信可能とする。

・拒否
・オーダ完了
・工事完了最終確認
・補正オーダ確認中
・取消オーダ受付
・取消オーダ確認中
・ジャンパ施工戻し
・取消オーダ完了
※添付ファイル管理：照会のみステータスによらず受信可能。

（注６２）添付ファイル関連イベント受信時の作業結果ファイル（添付ファイル更新情報）送信要否

添付ファイル関連イベントは以下のイベント受信契機を指す。
・添付ファイル更新
・添付ファイル削除
・添付ファイル画面入力項目更新
・入館者情報
・現調結果報告書

添付ファイル関連イベント受信時の作業結果ファイル（添付ファイル更新情報）送信要否を表 ４.２.１.２.４.３－６２－１に示す。
作業結果ファイル（添付ファイル更新情報）は「机上検討」以降、添付ファイル関連イベント受信時に、送信要となった場合に送信する。

表 ４.２.１.２.４.３－６２－１　添付ファイル関連イベント受信時の作業結果ファイル（添付ファイル更新情報）送信要否

項番 | 条件 | 送信要否
--- | --- | ---
工事情報の作業結果連携保証登録フラグ（添付ファイル更新情報） *1
1 | ‘1’（要） | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | ‘要’
2 | 上記以外 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | ‘否’

注）*1：「作業結果連携保証登録フラグ（添付ファイル更新情報）」の自動設定条件、内容の詳細は「２.５.２　項目自動設定一覧」を参照。

TOP
４.２.１.２.４.４　本申込(新設)(ＩＳＤＮ)

本申込(新設)(ＩＳＤＮ)のシステムフロー図についての注釈一覧を以下に記載する。

（注１）

Optos（所外）へ設備検討依頼(10060)送信以降、設備検討結果通知(10064)を受信する。
設備検討結果通知(10064)は、設備確定(10061)を送信するまでの間、後続のステータスにおいて受信可能とする。

（注２）現場調査直請区分が「請負」の場合、情報配信へ送信を行う。

（注３）ＣＤＮ調査直請区分が「請負」の場合、情報配信へ送信を行う。

（注４）情報配信よりイベント受信または送信できる条件およびステータスは、下記ファイルを参照。

・別紙_01.04.06.05.01.01.03_情報配信連携（CDN／現場調査／建物内）パターン.xlsm

（注６）現場調査ステータス自動更新条件

情報配信から現場調査結果情報を受信した契機で以下の全ての条件を満たす場合

項目名 | 設定値
--- | ---
現場調査経過／完了報告フラグ | 左記の値が「完了報告(自動更新可)」
光・屋内配線工事設置区分（結果情報） | 条件：申込回線サービス種別が「フレッツ」 ・条件を満たす場合 　⇒左記の値が以下のいずれかの場合 　　　・null 　　　・「なし」 　　　・「ＮＴＴ設置」 　　 ・「お客様設置」 ・条件を満たさない場合 　⇒左記の値によらず全て
Ｘ－ＳＬＴ番号（指定情報） | 条件：以下の全ての条件を満たす場合 　　　　・提供方式区分が「ＳＳ方式(指定選定)」 　　　　・ＶＬＡＮＩＤ取得結果が「未取得」 　　　　・”心線情報及び算出値前提条件”が「確定値」 ・条件を満たす場合 　⇒左記の値がnull以外 ・条件を満たさない場合 　⇒左記の値によらず全て
Ｘ－ＳＬＴシャーシ番号（指定情報）
Ｘ－ＳＬＴスロット番号（指定情報）
Ｘ－ＳＬＴポート番号（指定情報）
所内ジャンパ直請区分 | 条件：所内SO工事要否が「要」 ・条件を満たす場合 　⇒左記の値がnull以外 ・条件を満たさない場合 　⇒左記の値によらず全て
ＭＤＦ室鍵借用依頼先 | 条件：ＭＤＦ室鍵手配者が「ＮＴＴ手配」 ・条件を満たす場合 　⇒左記の値がnull以外 ・条件を満たさない場合 　⇒左記の値がnull
ＭＤＦ室鍵借用依頼期日

（注７）CDN調査ステータス自動更新条件

情報配信からCDN調査結果情報を受信した契機で以下の全ての条件を満たす場合

項目名 | 設定値
--- | ---
CDN調査経過／完了報告フラグ | 左記の値が「完了報告(自動更新可)」
Ｘ－ＳＬＴ番号（指定情報） | 条件：以下の全ての条件を満たす場合 　　　　・提供方式区分が「ＳＳ方式(指定選定)」 　　　　・ＶＬＡＮＩＤ取得結果が「未取得」 　　　　・”心線情報及び算出値前提条件”が「確定値」 ・条件を満たす場合 　⇒左記の値がnull以外 ・条件を満たさない場合 　⇒左記の値によらず全て
Ｘ－ＳＬＴシャーシ番号（指定情報）
Ｘ－ＳＬＴスロット番号（指定情報）
Ｘ－ＳＬＴポート番号（指定情報）
所内ジャンパ直請区分 | 条件：所内SO工事要否が「要」 ・条件を満たす場合 　⇒左記の値がnull以外 ・条件を満たさない場合 　⇒左記の値によらず全て
ＭＤＦ室鍵借用依頼先 | 条件：ＭＤＦ室鍵手配者が「ＮＴＴ手配」 ・条件を満たす場合 　⇒左記の値がnull以外 ・条件を満たさない場合 　⇒左記の値がnull
ＭＤＦ室鍵借用依頼期日

（注８）現場調査依頼情報が送信済みの場合、情報配信へ送信を行う。

(現場調査依頼補正取消送信済みの場合、現場調査依頼補正取消送信後に現場調査依頼情報を送信していること)

（注９）CDN調査依頼情報が送信済みの場合、情報配信へ送信を行う。

(CDN調査依頼補正取消送信済みの場合、CDN調査依頼補正取消送信後にCDN調査依頼情報を送信していること)

（注１０）

情報配信からの通知は、ステータスに関わらずオーダが存在する限り受信可能とする。
工事情報に反映するAC工事状況情報のステータスは、「工事発注」、「工事発注受領」、「施工指示」、または「工事完了」の4種類である。

（注１１）以下の条件をすべて満たす場合、情報配信へ送信を行う。

・現場調査依頼情報を送信済み
(現場調査依頼補正取消送信済みの場合、現場調査依頼補正取消送信後に現場調査依頼情報を送信していること)
・現場調査直請区分が「請負」
・戻り先のステータスに「現場調査」ステータスを含む

（注１２）以下の条件をすべて満たす場合、情報配信へ送信を行う。

・CDN調査依頼情報を送信済み
(CDN依頼補正取消送信済みの場合、CDN依頼補正取消送信後にCDN依頼情報を送信していること)
・CDN調査直請区分が「請負」
・戻り先のステータスに「CDN調査」ステータスを含む

（注１３）設備検討依頼が送信済みの場合、Optosへ送信を行う。

（注１４）「工事完了最終確認」ステータス自動更新条件

各システムの送信結果がnullまたは‘正常’の場合、自動更新を行う。
再送対象のシステムおよびシステムごとの再送対象エラーを表 ４.２.１.２.４.４－１４－１に示す。

表 ４.２.１.２.４.４－１４－１　再送対象システム／エラー

項番 | 再送対象 システム | 再送対象 エラー
--- | --- | ---
1 | アクセスPF（設備連携機能部） | セッション数オーバー
2 | Optos（所外） | 予閉塞中、セッション数オーバー

（注１５）以下の条件を満たす場合、図面管理システムへ現場調査指示書データを送信する。

・本申込（新設：心線選定要：検討依頼）（10010）の「現場調査予定日」が設定あり

（注１６）以下のすべての条件を満たす場合、図面管理システムへ現場調査指示書データを送信する。

・「現場調査要否」が‘要（現場調査またはＣＤＮ日指定済み）’または‘要（利用部門日程調整依頼）’
・図面管理システムへの最終送信イベントが現場調査指示書データ以外

（注１７）以下のすべての条件を満たす場合、図面管理システムへ補正取消情報を送信する。

・「現場調査要否」が‘否’
・図面管理システムへの最終送信イベントが現場調査指示書データ
・補正取消情報・取消情報連携判定結果 *1が‘連携対象’
注）*1：補正取消情報・取消情報連携判定結果の詳細については、「４.６.７.１.１.２　補正取消情報・取消情報連携判定」参照。

（注１８）以下のすべての条件を満たす場合、図面管理システムへ補正取消情報を送信する。

・図面管理システムへの最終送信イベントが現場調査指示書データ
・補正取消情報・取消情報連携判定結果 *1が‘連携対象’
注）*1：補正取消情報・取消情報連携判定結果の詳細については、「４.６.７.１.１.２　補正取消情報・取消情報連携判定」参照。

（注１９）以下の条件を満たす場合、図面管理システムへ現場調査指示書データを送信する。

・補正オーダ（10050）の「現場調査予定日」が設定あり

（注２０）以下のすべての条件を満たす場合、図面管理システムへ取消情報を送信する。

・図面管理システムへの最終送信イベントが現場調査指示書データ
・補正取消情報・取消情報連携判定結果 *1が‘連携対象’
注）*1：補正取消情報・取消情報連携判定結果の詳細については、「４.６.７.１.１.２　補正取消情報・取消情報連携判定」参照。

TOP
４.２.１.２.４.５ 本申込(新設)(Ｂフレッツ１)

本申込(新設)(Ｂフレッツ１)のシステムフロー図についての注釈一覧を以下に記載する。

（注１）

Optos（所外）へ設備検討依頼(10060)送信以降、設備検討結果通知(10064)を受信する。
設備検討結果通知(10064)は、設備確定(10061)を送信するまでの間、後続のステータスにおいて受信可能とする。

（注２）「２次回答」ステータス自動更新条件１

表 ４.２.１.２.４.５－２－１において自動更新可否が‘可’となる場合、自動更新を行う。

表 ４.２.１.２.４.５－２－１　「２次回答」自動更新条件１

項番 | 条件 | 自動更新可否
--- | --- | ---
申込 サービス | アクセス設備 工事要否 | ２次回答 自動更新フラグ | 選定結果 受信済フラグ | 所内設備検討結果 受信済フラグ | 長延化ＯＮＵ チェック結果 | 心線情報及び 算出値前提条件 | 提供可能時期 （２次回答） | ＳＯ工事 予定日 | 納期割れチェック
1 | 所内設備検討依頼 対象サービス *1 | ‘必要’ | ‘ＯＮ’ | ‘受信済み’ | ‘受信済み’ | ‘ＮＧ’以外 | － | null以外 | null | － | ‘可’
2 | null以外 | ＳＯ工事予定日≧提供可能時期（２次回答） | ‘可’
3 | ＳＯ工事予定日＜提供可能時期（２次回答） | ‘否’

4 | None | None | None | None | None
--- | --- | --- | --- | --- | ---
5
6
7

null | － | － | ‘否’
--- | --- | --- | ---
－ | ‘否’
‘否’
‘否’
None | None | None

‘ＮＧ’ | None | － | None | None | ‘否’
--- | --- | --- | --- | --- | ---
－ | ‘否’
‘否’
None | None | None

8 | None
--- | ---
9

‘否’
‘可’

‘受信済み’ | ‘受信済み’ | ‘ＮＧ’以外 | ‘確定値’ | null以外 | null | － | ‘可’
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None
null以外 | ＳＯ工事予定日≧提供可能時期（２次回答） | ‘可’
None | None | None | ＳＯ工事予定日＜提供可能時期（２次回答） | ‘否’
None | None | None | null | － | － | ‘否’
None | None | None | 上記以外 | － | ‘否’
None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None

10 | None | None | None | None | None | None | None | None | null以外 | ＳＯ工事予定日≧提供可能時期（２次回答） | ‘可’
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
11 | ＳＯ工事予定日＜提供可能時期（２次回答） | ‘否’
12 | － | － | ‘否’
13 | － | ‘否’

14 | None | None | None
--- | --- | --- | ---
15
16

‘ＮＧ’ | － | None | None | None | ‘否’
--- | --- | --- | --- | --- | ---
－ | ‘否’
‘否’
None | None | None
‘否’

上記以外 | － | None | None | None | None | ‘否’
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
－ | ‘否’
None | None | None
‘否’

上記以外 | － | None | None | None | None | None | ‘否’
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---

17

－ | None | None | None
--- | --- | --- | ---

18
19

‘否’
‘可’

‘受信済み’ | － | ‘ＮＧ’以外 | － | null以外 | null | － | ‘可’
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None
null以外 | ＳＯ工事予定日≧提供可能時期（２次回答） | ‘可’
None | None | None | ＳＯ工事予定日＜提供可能時期（２次回答） | ‘否’
None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None

20 | None | None | None | None | None | None | None | None | null以外 | ＳＯ工事予定日≧提供可能時期（２次回答） | ‘可’
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
21 | ＳＯ工事予定日＜提供可能時期（２次回答） | ‘否’

22 | None | None | None
--- | --- | --- | ---

null | － | － | ‘否’
--- | --- | --- | ---

23 | None
--- | ---

‘ＮＧ’

－ | None | None | ‘否’
--- | --- | --- | ---
None | None | None
‘否’

24 | None
--- | ---

上記以外 | None | －
--- | --- | ---

25 | None
--- | ---
26

上記以外 | － | None
--- | --- | ---
‘ＯＮ’ | ‘受信済み’
None | None | None

‘否’
‘可’

‘不要’ | ‘ＯＮ’ | ‘受信済み’ | None | ‘ＮＧ’以外 | ‘確定値’ | null以外 | null | － | ‘可’
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None
null以外 | ＳＯ工事予定日≧提供可能時期（２次回答） | ‘可’
None | None | None | ＳＯ工事予定日＜提供可能時期（２次回答） | ‘否’
None | None | None | null | － | － | ‘否’
None | None | None | 上記以外 | － | ‘否’
None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None
None | None | None | None | None | None | ‘ＮＧ’ | － | ‘否’

27 | None | None | None | None | None | None | None | None | null以外 | ＳＯ工事予定日≧提供可能時期（２次回答） | ‘可’
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
28 | ＳＯ工事予定日＜提供可能時期（２次回答） | ‘否’
29 | － | － | ‘否’
30 | － | ‘否’

31
32
33
34

上記以外
－

－ | None | None | None | None | ‘否’
--- | --- | --- | --- | --- | ---
‘否’
‘否’

上記以外 | －
--- | ---
－

上記以外 | － | None
--- | --- | ---

注）*1：対象サービスの詳細は「４.２.２.１.４ 工事情報流通（フロー対応表）」を参照する。

（注３）「２次回答」ステータス自動更新条件２

表 ４.２.１.２.４.５－３－１または表 ４.２.１.２.４.５－３－２において自動更新可否が‘可’となる場合、自動更新を行う。

●サービス種別（「対象サービス」が‘５１’）の場合および所内設備検討結果通知（10354）受信時
表 ４.２.１.２.４.５－３－１　「２次回答」自動更新条件２－１

項番 | 条件 | 自動更新可否
--- | --- | ---
アクセス設備 工事要否 | ２次回答 自動更新フラグ | 選定結果 受信済フラグ | 所内設備検討結果 受信済フラグ | 長延化ＯＮＵ チェック結果 | 心線情報及び 算出値前提条件 | 提供可能時期 （２次回答） | ＳＯ工事 予定日 | 納期割れチェック
1 | ‘不要’ | ‘ＯＮ’ | ‘受信済み’ | ‘受信済み’ | ‘ＮＧ’以外 | ‘確定値’ | null以外 | null | － | ‘可’
2 | null以外 | ＳＯ工事予定日≧提供可能時期（２次回答） | ‘可’
3 | ＳＯ工事予定日＜提供可能時期（２次回答） | ‘否’
4 | null | － | － | ‘否’
5 | 上記以外 | ‘否’
6 | 上記以外 | － | ‘否’
8 | 上記以外 | － | ‘否’
9 | 上記以外 | － | ‘否’
10 | 上記以外 | － | ‘否’
11 | 上記以外 | － | ‘否’

●サービス種別（「対象サービス」が‘５１’以外）の場合および設備検討結果通知（10064）受信時
表 ４.２.１.２.４.５－３－２　「２次回答」自動更新条件２－２

項番 | 条件 | 自動更新可否
--- | --- | ---
アクセス設備 工事要否 | ２次回答 自動更新フラグ | 選定結果 受信済フラグ | 長延化ＯＮＵ チェック結果 | 心線情報及び 算出値前提条件 | 提供可能時期 （２次回答） | ＳＯ工事 予定日 | 納期割れチェック
1 | ‘不要’ | ‘ＯＮ’ | ‘受信済み’ | ‘ＮＧ’以外 | ‘確定値’ | null以外 | null | － | ‘可’
2 | null以外 | ＳＯ工事予定日≧提供可能時期（２次回答） | ‘可’
3 | ＳＯ工事予定日＜提供可能時期（２次回答） | ‘否’
4 | null | － | － | ‘否’
5 | 上記以外 | ‘否’
6 | 上記以外 | － | ‘否’
7 | 上記以外 | － | ‘否’
8 | 上記以外 | － | ‘否’
9 | 上記以外 | － | ‘否’

（注４）工程変更等

以下のいずれかの条件が満たされる場合は‘有’、いずれも満たさない場合は‘無’

●所外工事パターンフラグが‘光のみ’の場合
①以下のいずれかの条件を満たす場合
・工程変更フラグチェック有無が‘有’および工程変更フラグが‘変更あり’
・設備変更フラグチェック有無が‘有’および設備変更フラグが‘変更あり’
・ＳＯ工事日不一致フラグチェック有無が‘有’およびＳＯ工事日不一致フラグが‘変更あり’
・設備確定（10061）未送信（心線情報および算出値前提条件設定状況＝‘1’：確定値にてアクセスPF（設備連携機能部）送信済以外）
②料金区分(結果情報)が未設定
③実施工事費合計が未設定

●所外工事パターンフラグが‘テレビのみ’の場合
①以下のいずれかの条件を満たす場合
・工程変更フラグチェック有無が‘有’およびテレビ工程変更フラグが‘変更あり’
・設備変更フラグチェック有無が‘有’およびテレビ設備変更フラグが‘変更あり’
・ＳＯ工事日不一致フラグチェック有無が‘有’およびテレビＳＯ工事日不一致フラグが‘変更あり’
・設備確定（10061）未送信（心線情報及び算出値前提条件設定状況＝‘1’：確定値にてアクセスPF（設備連携機能部）送信済以外）
②料金区分(結果情報)が未設定
③テレビ接続工事実施工事費合計が未設定

●所外工事パターンフラグが‘光＋テレビ’の場合
①テレビHHC/通建ステータスが‘－’または‘実施中（連絡要）’の場合および以下の条件を満たす場合
・テレビHHC完了フラグが‘工事完了済’
②テレビHHC/通建ステータスが‘未実施’、‘不在’、‘施工中’、‘延期済’、または‘延期済（通建）’の場合
・無条件
③テレビHHC/通建ステータスが‘完了済’または‘アクセスPF完了済’および以下のいずれかの条件を満たす場合
・工程変更フラグチェック有無が‘有’および工程変更フラグが‘変更あり’
・設備変更フラグチェック有無が‘有’および設備変更フラグが‘変更あり’
・ＳＯ工事日不一致フラグチェック有無が‘有’およびＳＯ工事日不一致フラグが‘変更あり’
・設備確定（10061）未送信（心線情報および算出値前提条件設定状況＝‘1’：確定値にてアクセスPF（設備連携機能部）送信済以外）
・工程変更フラグチェック有無が‘有’およびテレビ工程変更フラグが‘変更あり’
・設備変更フラグチェック有無が‘有’およびテレビ設備変更フラグが‘変更あり’
・ＳＯ工事日不一致フラグチェック有無が‘有’およびテレビＳＯ工事日不一致フラグが‘変更あり’
・料金区分(結果情報)が未設定
・実施工事費合計が未設定
・テレビ接続工事実施工事費合計が未設定
・その他機器１メーカ／機種名（結果情報）～その他機器２０メーカ／機種名（結果情報）のうち未設定以外の項目が１１項目以上
④情報配信より光ＳＯ完了情報（通建）【テレビ工事】を受信済みの場合
・無条件

（注５）Optos（所内）へ所内設備検討結果（10350）または所内設備選定依頼（10360）を送信していない場合、所内SO結果通知（10362）をOptos（所内）へ送信しない。

（注６）以下の対象サービスの場合、光SO支援システムへの送信を行う。

・SO工事依頼（10460）：対象サービス（３１、３６、３７、３８、３９、４０、５１、５２、５５、６４、６５、８１、８４、８５、８６）
・SO工事結果（10462）：対象サービス（１４、１５、１７、３１、３２、３３、３６、３７、３８、３９、４０、５１、５２、５５、６４、６５、８１、８４、８５、８６）
※ 対象サービス（３１、３６、３７、３８、３９、４０、５１、５２、５５、６４、６５、８１、８４、８５、８６）については、
SO工事依頼（10460）を送信していない場合は、SO工事結果（10462）を送信しない。

（注７）スプレッドシート（10113）は‘HHC受信待ち’ステータスにて工事完了（10112）を受信以降、後続のステータスにおいて受信可能となる。

（注８）アクセスPF工事完了（10213）の場合、スプレッドシート入力状態は「未設定」となる。

（注９）｢机上検討｣ステータス自動更新条件１

表 ４.２.１.２.４.５－９－１または表 ４.２.１.２.４.５－９－２において条件をすべて満たす場合、自動更新を行う。

●「サービス総合工事（アクセス）発出日」および「施工完了予定日（サ総・アクセス）」がnullの場合
表 ４.２.１.２.４.５－９－１　「机上検討」自動更新条件１－１

項番 | 項目名 | 設定値
--- | --- | ---
1 | アクセス設備工事要否 | ‘不要’またはnull
2 | 提供方式区分 | ‘シェア方式’または‘SS方式（自動選定）’
3 | 1回線当たりの必要心線数 | ‘1’以下 *1
4 | 光心線予約処理可否 | ‘予約可’または‘既設心線有（現用心線流用）’
5 | 工事日調整依頼 | ‘要’以外
6 | 共架申請 | ‘要’以外
7 | 道路許可申請 | ‘要’以外
8 | 現場調査結果書面回答 | ‘要’以外
9 | 再CDN要否 | ‘必要’以外
10 | 受領可否 | ‘受付部門戻し（内容不備等）’以外
11 | ステータス更新要求 | ‘有'
12 | 机上検討自動更新抑止判定 | ‘自動更新可’
13 | 提供エリア判定結果 | ‘事前受付中’、‘提供中’、または‘－’

注）*1：‘1’以下とは‘0'、‘1'、‘00'、‘01'、‘000'、または‘001'のいずれかを示す。

●「サービス総合工事（アクセス）発出日」および「施工完了予定日（サ総・アクセス）」がnull以外の場合
表 ４.２.１.２.４.５－９－２　「机上検討」自動更新条件１－２

項番 | 項目名 | 設定値
--- | --- | ---
1 | アクセス設備工事要否 | ‘必要’またはnull
2 | 提供方式区分 | ‘シェア方式’または‘SS方式（自動選定）’
3 | 1回線当たりの必要心線数 | ‘1’以下 *1
4 | 光心線予約処理可否 | ‘予約可’または‘既設心線有（現用心線流用）’
5 | 工事日調整依頼 | ‘要’以外
6 | 共架申請 | ‘要’以外
7 | 道路許可申請 | ‘要’以外
8 | 現場調査結果書面回答 | ‘要’以外
9 | 再CDN要否 | ‘必要’以外
10 | 受領可否 | ‘受付部門戻し（内容不備等）’以外
11 | ステータス更新要求 | ‘有'
12 | 机上検討自動更新抑止判定 | ‘自動更新可’
13 | 提供エリア判定結果 | ‘事前受付中’、‘提供中’、または‘－’

注）*1：‘1’以下とは‘0'、‘1'、‘00'、‘01'、‘000'、または‘001'のいずれかを示す。

※「補正オーダ確認中」ステータスから「机上検討より再処理」を実行後、
先頭ステータス自動更新確認ダイアログにて「キャンセルボタン」を押下しない場合の自動更新を示す。

（注１０） 「所外ＳＯ工事直請判定」ステータス自動更新条件

表 ４.２.１.２.４.５－１０－１において自動更新可否が‘可’となる場合、自動更新を行う。

表 ４.２.１.２.４.５－１０－１　「所外ＳＯ工事直請判定」自動更新条件

項番 | 条件 | 自動更新可否
--- | --- | ---
SO工事直請区分 | 直請設定（SO工事） 情報設定値 *1 | 長延化ＯＮＵ チェック結果 | 記事欄 （お客様情報） *2 | ＳＯ工事予定日 | 提供可能時期 （２次回答） | 発注納期チェック | 納期割れチェック | X-SLT指定 ／結果チェック *4
1 | ‘直営’ | ‘直営’ | ‘OK’または‘－’ | ‘支店設定文言あり’ | － | － | － | － | － | ‘否’
2 | ‘支店設定文言なし’ | null以外 | null以外 | ＳＯ工事予定日≧システム日付+Ａ日 *3 | ＳＯ工事予定日≧提供可能時期（２次回答） | ‘一致’ | ‘可’
3 | ‘不一致’ | ‘否’
4 | ＳＯ工事予定日＜提供可能時期（２次回答） | － | ‘否’
5 | ＳＯ工事予定日＜システム日付+Ａ日 *3 | － | ‘否’
6 | 上記以外 | － | ‘否’

7 | None | None
--- | --- | ---
8
9
10
11
12
13

上記以外 | － | None | None | None | ‘否’
--- | --- | --- | --- | --- | ---
－ | ‘否’
‘否’
‘否’
－ | － | ‘否’
－ | － | None | ‘否’
null以外 | null以外 | ＳＯ工事予定日≧提供可能時期（２次回答） | ‘可’
None | None | None | None | None | None | None | None
None | None | None | None | None | None | None | ‘不一致’ | ‘否’
ＳＯ工事予定日＜提供可能時期（２次回答） | － | ‘否’
None | None | None | ＳＯ工事予定日＜システム日付+Ａ日 *3 | － | ‘否’

上記以外 | － | － | None | None | None | None | ‘否’
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
－ | ‘否’
‘否’
－ | － | － | ‘否’
‘OK’または‘－’ | ‘支店設定文言あり’ | － | － | ‘否’
‘支店設定文言なし’ | null以外 | null以外 | ＳＯ工事予定日≧システム日付+Ａ日 *3 | ‘可’
None | None | None | None
‘不一致’ | ‘否’
None | None | None | None | None | None | ＳＯ工事予定日＜提供可能時期（２次回答） | － | ‘否’
None | None | None | ＳＯ工事予定日＜システム日付+Ａ日 *3 | － | ‘否’
None | None | None | 上記以外 | － | ‘否’

14 | None | None | None | None | None | None | None
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
15
16
17 | －
18 | －
19 | －
20 | None
21 | － | － | － | －

‘否’
‘否’
‘否’
‘否’

－ | － | ‘否’
--- | --- | ---

注）*1：「収容区域コード」/「SO処理区分」/「サービス種別」/「派遣区分」をもとに特定した値。
*2：工事情報の「記事欄（お客様情報）」とステータス自動更新条件設定テーブルの「所外ＳＯ工事直請判定自動更新判定用（本申込（新設））」の比較を行う。
「記事欄（お客様情報）」に対象支店の「所外ＳＯ工事直請判定自動更新判定用（本申込（新設））」の値が含まれている場合、‘支店設定文言あり’とする。
*3：ステータス自動更新条件設定テーブルを参照し、対象支店の「発注納期判定日数（本申込（新設））」の値を‘Ａ日’とする。
*4：下記対応項目の値がすべて一致しているか判定を行う。
Ｘ－ＳＬＴ番号（指定情報） ⇔ X-SLT番号（結果情報）
Ｘ－ＳＬＴシャーシ番号（指定情報）⇔ X-SLTシャーシ番号（結果情報）
Ｘ－ＳＬＴスロット番号（指定情報）⇔ X-SLTスロット番号（結果情報）
Ｘ－ＳＬＴポート番号（指定情報） ⇔ X-SLTポート番号（結果情報）

（注１１）ONUマスタ情報テーブルより取得した値を工事情報テーブルへ自動設定を行う。
自動設定項目は下記の表を参照し、自動設定条件、内容の詳細は「２.５.２　項目自動設定一覧」を参照。

表 ４.２.１.２.４.５－１１－１　ONUマスタ情報反映自動設定項目一覧

項番 | 項目名
--- | ---
1 | ＯＮＵシリアル番号（シェアド方式時）／ＭＡＣアドレス | None | None | None | None | None | None | None | None | None
2 | 回線終端装置取得年月 | None | None | None | None | None | None | None | None | None
3 | 回線終端装置使用開始年月 | None | None | None | None | None | None | None | None | None

（注１２）欠番

（注１３）欠番

（注１４）欠番

（注１５）処理中オーダにて、以下を行い、「所内SO工事結果」ステータスを自動更新可能な場合、

「所内SO工事結果」ステータスの自動更新を行う。
・「所内SO工事結果」ステータス存在チェック
・自動／手動更新の有無チェック
・他システム送信エラー有無チェック（Optos（所内）、光SO支援システム）
・必須項目チェック
・「ジャンパ施工要否」チェック（「ジャンパ施工要否（内部制御用）」が‘否’の場合、自動更新対象とする。）

（注１６）所内設備検討依頼（10350）、所内設備検討結果通知（10354）

サービス種別（対象サービスが「５１」）はOptos（所外）より設備検討結果通知（10064）を受信後、
Optos（所内）へ所内設備検討依頼（10350）の通知を行う。
上記対象サービスはOptos（所内）へ所内設備検討依頼（10350）を通知以降、
Optos（所内）より所内設備検討結果通知（10354）を受信する。
所内設備検討結果通知（10354）は後続のステータスにおいて受信可能とする。

（注１７）設備検討結果通知（10064）または所内設備検討結果通知（10354）

サービス種別（対象サービスが「５１」）は、Optos（所内）より所内設備検討結果通知（10354）を受信した際に「机上検討」ステータス自動更新条件（注９）の判定を行う。
サービス種別（対象サービスが「５１」以外）は、Optos（所外）より設備検討結果通知（10064）を受信した際に「机上検討」ステータス自動更新条件（注９）の判定を行う。

（注１８）‘所内SO工事結果’ステータス自動更新条件

「所内SO工事結果自動更新」機能実施契機にて、表 ４.２.１.２.４.５－１８－１または表 ４.２.１.２.４.５－１８－２のいずれかの条件が満たされる場合、
および光SO支援システムへ送信エラーとなっていない場合、‘所内SO工事結果’ステータスの自動更新を行う。

表 ４.２.１.２.４.５－１８－１　Ｂフレッツオーダ（「ＮＧＮフラグ」が‘ＮＧＮ’以外）の‘所内SO工事結果’ステータス自動更新条件表

項目名 | 設定値
--- | ---
注文種類 | ‘品目変更（新設）’
派遣区分 | ‘派遣なし’
ＳＯ工事予定日 | システム日付以前
品目変更パターンフラグ | ‘所内SO工事結果自動更新対象’
ジャンパ施工要否 | ‘否’

表 ４.２.１.２.４.５－１８－２　ＮＧＮオーダ（「ＮＧＮフラグ」が‘ＮＧＮ’）の‘所内SO工事結果’ステータス自動更新条件表

項目名 | 設定値
--- | ---
注文種類 | ‘品目変更（新設）’
派遣区分 | ‘派遣なし’
ＤＩＹ対応 | ‘ＤＩＹ’以外
ＳＯ工事予定日 | システム日付以前
品目変更パターンフラグ | ‘所内SO工事結果自動更新対象’
ジャンパ施工要否 | ‘否’

（注１９）以下のいずれかの条件が満たされる場合、アクセスPF（設備連携機能部）へ通知（ひかり電話工事依頼）する。

●光SO支援システムよりＤＩＹ工事完了（10464）を受信、「番ポ同時工事有無」が'有'または'有（他事業者系）'の場合

表 ４.２.１.２.４.５－１９－１　ひかり電話工事依頼通知条件表１

項目名 | 設定値
--- | ---
ＤＩＹ対応 | 'ＤＩＹ'
ひかり電話手動工事有無 | '有'または'有(SOHO)'
光SO支援システム正常性確認結果 | '正常'
ＤＩＹ工事完了（10464）イベント受信日 | ＳＯ工事予定日
ＤＩＹ工事完了（10464）イベント受信時間 | hh：mm：ss ≦ ＤＩＹ工事完了（10464）イベント受信時間 ≦ hh：mm：ss *1

注）*1：hh：mm：ssの値はそれぞれお客様の設定した値とする。

●光SO支援システムよりＤＩＹ工事完了（10464）を受信、「番ポ同時工事有無」が有'以外または'有（他事業者系）以外の場合

表 ４.２.１.２.４.５－１９－２　ひかり電話工事依頼通知条件表２

項目名 | 設定値
--- | ---
ＤＩＹ対応 | 'ＤＩＹ'
ひかり電話手動工事有無 | '有'または'有(SOHO)'
光SO支援システム正常性確認結果 | '正常'
ＤＩＹ工事完了（10464）イベント受信日 | ＳＯ工事予定日以降

●日次処理にて、ステータスが'所内SO工事結果'、「番ポ同時工事有無」が'有'または'有（他事業者系）'、
および表 ４.２.１.２.４.５－１９－３の条件が全て満たされる場合

表 ４.２.１.２.４.５－１９－３　ひかり電話工事依頼通知条件表３

項目名 | 設定値
--- | ---
ＤＩＹ対応 | 'ＤＩＹ'
ひかり電話手動工事有無 | '有'または'有(SOHO)'
光SO支援システム正常性確認結果 | '正常'
ひかり電話工事依頼結果 | 未設定
日次処理実施日 | ＳＯ工事予定日

●日次処理にてステータスが'所内SO工事結果'、「番ポ同時工事有無」が'有'以外または'有（他事業者系）'以外、
および表 ４.２.１.２.４.５－１９－４の条件が全て満たされる場合

表 ４.２.１.２.４.５－１９－４　ひかり電話工事依頼通知条件表４

項目名 | 設定値
--- | ---
ＤＩＹ対応 | 'ＤＩＹ'
ひかり電話手動工事有無 | '有'または'有(SOHO)'
光SO支援システム正常性確認結果 | '正常'
ひかり電話工事依頼結果 | 未設定
日次処理実施日 | ＳＯ工事予定日以降

●'所内ＳＯ工事結果'ステータスにて端末より「ひかり電話工事依頼」ボタンを押下された場合

（注２０）ＤＩＹ工事完了（10464）、ひかり電話工事結果（10082）は、全ステータスにおいて受信可能とする。

（注２１）‘所内SO工事結果’ステータス自動更新条件３

下記契機におけるそれぞれの自動更新条件を満たしている、および他システム（Optos（所内）、光SO支援システム）への送信エラーがない場合、
内部イベント‘80000’（所内SO工事結果自動更新）を投入し、'所内SO工事結果'ステータスの自動更新を行う。
・ＤＩＹ工事完了（10464）の受信契機
・ひかり電話工事結果（10082）の受信契機
・ひかり電話工事（番ポ工事）結果(工事結果情報)(20082)の受信契機
・番ポ工事依頼（10283）の送信時の応答受信契機
各契機毎の自動更新条件を以下に示す。

Ver.2024-4にて削除

表 ４.２.１.２.４.５－２１－１　光SO支援システムからＤＩＹ工事完了（10464）を受信した場合

項目名 | 設定値
--- | ---
ＤＩＹ対応 | '希望する'
ひかり電話手動工事有無 | '有'または'有(SOHO)'以外
光SO支援システム正常性確認結果 | '正常'

表 ４.２.１.２.４.５－２１－２　アクセスPF（設備連携機能部）からひかり電話工事結果（10082）を受信した場合

項目名 | 設定値
--- | ---
ＤＩＹ対応 | '希望する'
ひかり電話手動工事有無 | '有'または'有(SOHO)'
番ポ同時工事有無 | '有'または'有（他事業者系）'以外
ひかり電話工事結果 | '正常（工事完了）'
光SO支援システム正常性確認結果 | '正常'

表 ４.２.１.２.４.５－２１－３　統合HHCから番ポ工事依頼（10283）の応答電文を受信した場合

項目名 | 設定値
--- | ---
番ポ自動工事結果 | '依頼済'
BB-CASTAR 工事結果コード | '正常（工事完了）'
光SO支援システム正常性確認結果 | '正常' | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None

Ver.2024-4にて削除

表 ４.２.１.２.４.５－２１－４　アクセスPF（設備連携機能部）からひかり電話工事（番ポ工事）結果(工事結果情報)(20082)を受信した場合

項目名 | 設定値
--- | ---
番ポ工事結果フラグ | '工事済み' | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None

（注２２）以下の条件が全て満たされる場合、アクセスPF（設備連携機能部）へ通知（ひかり電話工事（番ポ工事）依頼）する。

●アクセスPF（設備連携機能部）からひかり電話工事結果（10082）を受信した場合

項目名 | 設定値
--- | ---
ＤＩＹ対応 | ‘ＤＩＹ’
ひかり電話手動工事有無 | 有または有(SOHO)
番ポ同時工事有無 | 有または有（他事業者系）
BB-CASTAR 工事結果コード | 正常（工事完了）
ひかり電話工事結果（10082）イベント受信日 | ＳＯ工事予定日
ひかり電話工事結果（10082）イベント受信時間 | hh：mm：ss ≦ ひかり電話工事結果（10082）イベント受信時間 ≦ hh：mm：ss

※hh：mm：ssの値はそれぞれお客様の設定した値とする。

●「所内ＳＯ工事結果」ステータスにて端末より「番ポ工事依頼」ボタンを押下された場合

Ver.2024-4にて削除

（注２３）光SO支援システムからのMACアドレス登録依頼（10454）は、オーダ完了'ステータス以外のすべてのステータスにおいて受信可能とする。

（注２４）欠番

（注２５）欠番

（注２６）SO工事直請区分が｢請負｣の場合、情報配信へ送信を行う。

（注２７）ＣＤＮ調査直請区分が「請負」の場合、情報配信へ送信を行う。

（注２８）現場調査直請区分が「請負」の場合、情報配信へ送信を行う。

（注２９）以下の条件を満たす場合、情報配信へ送信を行う。

・情報配信へ光SO工事情報(直請判定後)を送信済み
（光SO補正取消送信済の場合、光SO補正取消送信後に光SO工事情報（直請判定後）を送信していること）
・SO工事直請区分が「請負」

（注３０）欠番

（注３１）「ＢＯ」を押下した場合、以下のいずれかの条件を満たす場合に各条件に該当するイベントを情報配信へ送信する。

●現場調査依頼情報送信条件
・発生区分が「現場調査」および情報配信へ現場調査依頼情報を送信済みの場合
（現場調査依頼補正取消送信済の場合、現場調査依頼補正取消送信後に現場調査依頼情報を送信していること）

●CDN調査依頼情報送信条件
・発生区分が「コーディネート」および情報配信へCDN調査依頼情報を送信済みの場合
（CDN調査依頼補正取消送信済の場合、CDN調査依頼補正取消送信後にCDN調査依頼情報を送信していること）

●光SO工事情報送信条件
・発生区分が「SO工事」および情報配信へ光SO工事情報(直請判定後)を送信済みの場合
（光SO補正取消送信済の場合、光SO補正取消送信後に光SO工事情報（直請判定後）を送信していること）
・発生区分が「テレビ接続」および情報配信へ光SO工事情報(直請判定後)を送信済みの場合
（光SO補正取消送信済の場合、光SO補正取消送信後に光SO工事情報（直請判定後）を送信していること）

（注３２）「完了（ＳＯ）」ボタンを押下した場合、送信を行う。

（注３３）「完了（テレビ）」ボタンを押下した場合、送信を行う。

（注３４）以下の全ての条件を満たす場合、送信を行う。

・統合HHCへのSO情報（10210）を送信済みの場合
（補正取消（10212）送信済の場合、補正取消（10212）送信後にSO情報（10210）を送信していること
取消（10211）送信済の場合は対象外とする）
・所外工事パターンフラグが‘テレビのみ’以外の場合
・統合HHCへアクセスPF工事完了（10213）を送信していない場合
・統合HHCより工事完了（10112）を受信していない場合

（注３５）以下の全ての条件を満たす場合、送信を行う。

・統合HHCへのSO情報（10210）を送信済みの場合
（補正取消（10212）送信済の場合、補正取消（10212）送信後にSO情報（10210）を送信していること
取消（10211）送信済の場合は対象外とする）
・所外工事パターンフラグが‘テレビのみ’の場合
・統合HHCへテレビアクセスPF工事完了（10214）を送信していない場合
・統合HHCよりテレビ工事完了（10117）を受信していない場合

（注３６）以下の全ての条件を満たす場合、送信を行う。

・統合HHCへのSO情報（10210）を送信済みの場合
（補正取消（10212）送信済の場合、補正取消（10212）送信後にSO情報（10210）を送信していること
取消（10211）送信済の場合は対象外とする）
・所外工事パターンフラグが‘光＋テレビ’の場合
・統合HHCへテレビアクセスPF工事完了（10214）を送信していない場合
・統合HHCよりテレビ工事完了（10117）を受信していない場合

（注３７）以下のいずれかの条件を満たす場合に該当するステータスにて受信可能とする。

項番 | 所外工事パターンフラグ | HHC完了フラグ | ステータス
--- | --- | --- | ---
1 | テレビのみ | － | 「所外ＳＯ工事結果（請）」
「所外ＳＯ工事結果（直）」
2 | 光＋テレビ | 工事完了済以外 | 「所外ＳＯ工事結果（請）」
None | None | None | None | None | None | None
「所外ＳＯ工事結果（直）」

「HHC受信待ち」
「所外ＳＯ工事結果（請）」
「所外ＳＯ工事結果（直）」
「ＳＯ工事結果確認（ＢＦ・ＤＦ）」

3 | None | 工事完了済 | 「所外ＳＯ工事結果（請）」
--- | --- | --- | ---
「所外ＳＯ工事結果（直）」
「ＳＯ工事結果確認（ＢＦ・ＤＦ）」

（注３８）以下のいずれかの条件を満たす場合に該当するステータスにて受信可能とする。

項番 | 所外工事パターンフラグ | HHC完了フラグ | ステータス
--- | --- | --- | ---
1 | テレビのみ | － | 「HHC受信待ち」
2 | 光＋テレビ | 工事完了済以外 | 「所外ＳＯ工事結果（請）」
「所外ＳＯ工事結果（直）」
「HHC受信待ち」
3 | 工事完了済 | 「ＳＯ工事結果確認（ＢＦ・ＤＦ）」

（注３９）以下の条件を全て満たす場合のみアクセスPF（設備連携機能部）へ通知を行う。

・受信イベントがテレビ工事延期(10116)の場合

（注４０）以下の条件を全て満たす場合のみアクセスPF（設備連携機能部）へ通知を行う。

・受信イベントが工事延期(10111)またはテレビ工事延期(10116)の場合

（注４１）遷移先判定１

以下の条件に応じて該当するステータスへ遷移する。
「－」は値を問わないことを示す。

項番 | イベント | 所外工事パターンフラグ | HHC完了フラグ | ＳＯ経過／完了報告フラグ | テレビ経過／完了報告フラグ | 判定結果
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 工事開始（10110） | － | － | － | － | 受信待ち
2 | テレビ工事開始（10115） | テレビのみ | － | － | － | 受信待ち
3 | 光＋テレビ | 工事完了済以外 | － | － | イベント受信時ステータス
4 | 工事完了済 | － | － | 結果確認
5 | テレビ工事延期（10116） | － | － | － | － | イベント受信時ステータス
6 | テレビ工事完了（10117） | － | － | － | － | イベント受信時ステータス
7 | テレビ当日延期（10118） | － | － | － | － | イベント受信時ステータス
8 | オーダ受領情報（SO（光）） （情報配信※） | － | － | － | － | イベント受信時ステータス
9 | オーダ受領情報（SO（テレビ）） （情報配信※） | － | － | － | － | イベント受信時ステータス
10 | 光ＳＯ完了情報（通建）【光工事】 （情報配信※） | － | － | 経過報告または 完了報告（自動更新不可） | － | イベント受信時ステータス
11 | 完了報告（自動更新可） | － | 結果確認
12 | 光ＳＯ完了情報（通建）【テレビ工事】 （情報配信※） | テレビのみ | － | － | 経過報告または 完了報告（自動更新不可） | イベント受信時ステータス
13 | 完了報告（自動更新可） | 結果確認
14 | 光＋テレビ | 工事完了済以外 | － | － | イベント受信時ステータス
15 | 工事完了済 | － | 経過報告 | イベント受信時ステータス
16 | 完了報告（自動更新不可）または完了報告（自動更新可） | 結果確認
17 | ＢＯ情報（情報配信） | － | － | － | － | イベント受信時ステータス

※SO工事直請区分が「請負」の場合のみ情報配信よりイベント受信可能

（注４２）遷移先判定２

以下の条件に応じて該当するステータスへ遷移する。
「－」は値を問わないことを示す。
表 ４.２.１.２.４.５－４２－１　遷移先判定条件

項番 | イベント | 所外工事パターンフラグ | SO工事直請区分 | 判定結果
--- | --- | --- | --- | ---
1 | 工事延期（10111） | － | 請負 | 請
2 | 直営 | 直
3 | 当日延期（10114） | － | 請負 | 請
4 | 直営 | 直
5 | 工事完了（10112） | － | － | 工程変更等
6 | テレビ工事開始（10115） | － | － | イベント受信時ステータス
7 | テレビ工事延期（10116） | テレビのみ | 請負 | 請
8 | 直営 | 直
9 | 光＋テレビ | － | イベント受信時ステータス
10 | テレビ工事完了（10117） | テレビのみ | － | 工程変更等
11 | 光＋テレビ | － | イベント受信時ステータス
12 | テレビ当日延期（10118） | テレビのみ | 請負 | 請
13 | 直営 | 直
14 | 光＋テレビ | － | イベント受信時ステータス
15 | オーダ受領情報（SO（光））（情報配信） | － | 請負 | イベント受信時ステータス
16 | オーダ受領情報（SO（テレビ））（情報配信） | 光＋テレビ | 請負 | イベント受信時ステータス
17 | 光ＳＯ完了情報（通建）【テレビ工事】（情報配信） | 光＋テレビ | 請負 | イベント受信時ステータス
18 | ＢＯ情報（情報配信） | － | － | イベント受信時ステータス

（注４３）「ＳＯ工事結果確認（ＢＦ・ＤＦ） 」ステータス自動更新条件

以下の条件が全て満たされる場合、自動更新を行う。

●統合HHCからテレビ工事完了（10117）を受信した場合
・工程変更フラグチェック有無が「有」以外または工程変更フラグが「変更あり」以外
・設備変更フラグチェック有無が「有」以外または設備変更フラグが「変更あり」以外
・ＳＯ工事日不一致フラグチェック有無が「有」以外またはＳＯ工事日不一致フラグが「変更あり」以外
・設備確定（10061）未送信（心線情報及び算出値前提条件設定状況＝１：確定値にてアクセスPF（設備連携機能部）送信済以外）
・料金区分(結果情報)が未設定以外
・実施工事費合計が未設定以外
・工程変更フラグチェック有無が「有」以外またはテレビ工程変更フラグが「変更あり」以外
・設備変更フラグチェック有無が「有」以外またはテレビ設備変更フラグが「変更あり」以外
・ＳＯ工事日不一致フラグチェック有無が「有」以外またはテレビＳＯ工事日不一致フラグが「変更あり」以外
・テレビ接続工事実施工事費合計が未設定以外
・その他機器１メーカ／機種名（結果情報）～その他機器２０メーカ／機種名（結果情報）のうち未設定以外の項目が１０項目以下
・HHC/通建ステータスが「完了済」または「アクセスPF完了済」
・情報配信から光ＳＯ完了情報（通建）【光工事】を未受信

（注４４）欠番

（注４５）情報配信よりイベント受信または送信できる条件及びステータスは下記ファイルを参照。

・別紙_01.04.06.05.01.01.01_情報配信連携シーケンス図パターン.xlsm
・別紙_01.04.06.05.01.01.03_情報配信連携（CDN／現場調査／建物内）パターン.xlsm

（注４６）欠番

（注４７）「現場調査」ステータス自動更新条件

表 ４.２.１.２.４.５－４７－１において情報配信から現場調査結果情報を受信した契機で自動更新可否が‘可’となる場合

表 ４.２.１.２.４.５－４７－１　「現場調査」自動更新条件

項番 | 条件 | 自動更新可否
--- | --- | ---
現場調査経過／完了報告フラグ | 所内SO工事要否 | 所内ジャンパ直請区分
1 | 完了報告（自動更新可） | ‘要’ | null以外 | ‘可’
2 | null | ‘否’
3 | 上記以外 | － | ‘可’
4 | 上記以外 | － | ‘否’

（注４８）「CDN調査」ステータス自動更新条件

表 ４.２.１.２.４.５－４８－１において情報配信からCDN調査結果情報を受信した契機で自動更新可否が‘可’となる場合

表 ４.２.１.２.４.５－４８－１　「CDN調査」自動更新条件

項番 | 条件 | 自動更新可否
--- | --- | ---
CDN調査経過／完了報告フラグ | 所内SO工事要否 | 所内ジャンパ直請区分
1 | 完了報告（自動更新可） | ‘要’ | null以外 | ‘可’
2 | null | ‘否’
3 | 上記以外 | － | ‘可’
4 | 上記以外 | － | ‘否’

（注４９）現場調査依頼情報が送信済みの場合、情報配信へ送信を行う。

(現場調査依頼補正取消送信済みの場合、現場調査依頼補正取消送信後に現場調査依頼情報を送信していること)

（注５０）CDN調査依頼情報が送信済みの場合、情報配信へ送信を行う。

(CDN調査依頼補正取消送信済みの場合、CDN調査依頼補正取消送信後にCDN調査依頼情報を送信していること)

（注５１）

情報配信からの通知は、ステータスに関わらずオーダが存在する限り受信可能とする。
工事情報に反映するAC工事状況情報のステータスは、「工事発注」、「工事発注受領」、「施工指示」、および「工事完了」の4種類である。

（注５２）以下のすべての条件に一致する場合、メタル線番検索依頼（10500）をOptosへ送信する。

・メタル引込線撤去指示が「有」の場合
・HHC/通建ステータスが下記以外

「F：完了済」
「T：完了済（通建）」
「E：アクセスPF完了済」

（注５３）以下のいずれかの条件を満たす場合、アクセスPF（設備連携機能部）へ送信を行う。

・日次処理にてＳＯ工事予定日-N日-n日、ＳＯ工事予定日-N日の場合、アクセスPF（設備連携機能部）へ通知（ＢＯ）する。
（N日は営業日、n日は暦日）
・端末処理「反映」の場合、アクセスPF（設備連携機能部）へ通知（ＢＯ）する。

（注５４）設備検討依頼が送信済みの場合、Optosへ送信を行う。

（注５５）‘10350’（所内設備検討依頼）または‘10360’（所内設備選定依頼）が送信済みの場合、Optos（所内）へ送信を行う。

（注５６）直前に送信した情報が以下のいずれかの場合、情報配信へ送信を行う。

・SO情報(直請判定後)
・SO情報(直請判定前)
・アクセスPF完了情報
・アクセスPFスプレッドシート情報

（注５７）SO工事依頼を送信済みの場合、光SO支援システムへ送信を行う。

（注５８）以下のすべての条件を満たす場合、光SO支援システムへ送信を行う。

・SO工事依頼を送信済み
・戻り先のステータスに「所内SO工事結果」を含む

（注５９）以下のすべての条件を満たす場合、光SO支援システムへ送信を行う。

・SO工事依頼を送信済み
・所内SO工事要否が「否」

（注６０）所内設備選定依頼が送信済みの場合、Optosへ送信を行う。

・所内設備選定依頼が送信済み
・戻り先のステータスに「所内SO工事結果」ステータスを含む

（注６１）以下のすべての条件を満たす場合、情報配信へ送信を行う。

・現場調査依頼情報を送信済み
(現場調査依頼補正取消送信済みの場合、現場調査依頼補正取消送信後に現場調査依頼情報を送信していること)
・現場調査直請区分が「請負」
・戻り先のステータスに「現場調査」ステータスを含む

（注６２）以下のすべての条件を満たす場合、情報配信へ送信を行う。

・CDN調査依頼情報を送信済み
(CDN依頼補正取消送信済みの場合、CDN依頼補正取消送信後にCDN依頼情報を送信していること)
・CDN調査直請区分が「請負」
・戻り先のステータスに「CDN調査」ステータスを含む

（注６３）以下のすべての条件を満たす場合、情報配信へ送信を行う。

・現場調査依頼情報を送信済み
(現場調査依頼補正取消送信済みの場合、現場調査依頼補正取消送信後に現場調査依頼情報を送信していること)
・現場調査直請区分が「請負」
・現場調査確定情報（確定）を未送信

（注６４）以下のすべての条件を満たす場合、情報配信へ送信を行う。

・補正オーダ受信時に現場調査結果情報を受信済み
・補正オーダ受信時に現場調査確定情報（確定）を未送信
・現場調査直請区分が「請負」

（注６５）以下のすべての条件を満たす場合、情報配信へ送信を行う。

・CDN依頼情報を送信済み
(CDN依頼補正取消送信済みの場合、CDN依頼補正取消送信後にCDN依頼情報を送信していること)
・CDN調査直請区分が「請負」
・CDN確定情報（確定）を未送信

（注６６）以下のすべての条件を満たす場合、情報配信へ送信を行う。

・補正オーダ受信時にCDN調査結果情報を受信済み
・補正オーダ受信時にCDN調査確定情報（確定）を未送信
・CDN調査直請区分が「請負」

（注６７）以下のいずれかの条件を満たす場合、 ‘スプレッドシート投入’を自動更新する。

・情報配信より光ＳＯスプレッドシート情報（通建）受信時に「スプレッド経過／完了報告フラグ」が'完了報告（自動更新可）'の場合
・統合HHCよりスプレッドシート情報受信時

（注６８）統合HHCへイベント送信できる条件およびステータスは、下記を参照。

・別紙 ４.６.４.１.１.１　HHCシーケンス図パターン
・別紙 ４.６.５.１.１.１　情報配信連携シーケンス図パターン

（注６９）情報配信から流通するMACアドレス登録依頼（一括登録）は以下のすべての条件を満たす場合、受信可能とする。

①オーダロック中以外
②流通情報の「履歴管理通番」が前回のMACアドレス登録依頼（一括登録）受信時の「履歴管理通番」より大きい
③受信可能なサービスである（「４.２.２.１.４ 工事情報流通（フロー対応表）」を参照）
④流通情報の「VoIPルータMACアドレス」が設定されている場合、工事情報の「利用部門管理番号」の先頭3桁が‘COP’
⑤下記ステータス以外
・‘補正オーダ確認中’
・‘オーダ完了’
・‘取消オーダ受付’
・‘取消オーダ確認中’
・‘取消オーダ完了’
⑥流通情報の「ONUMACアドレス」が設定されている場合、光SO支援システムからMACアドレス登録依頼(10454)（リアル）を未受信
⑦工事情報の「ＤＩＹ対応」が‘1’（ＤＩＹ）以外

（注７０）以下の条件を満たす場合、ステータスに関わらず光SO支援システムへONU登録依頼の送信を行う。

・以下のいずれかの契機の「ONUMACアドレス」を取込済
（ただし、光SO支援システムからMACアドレス登録依頼（リアル）を受信済みの場合を除く。）
①アクセスPF（オーダ制御機能部）の端末にて「ONUMACアドレス」を取込済
②情報配信から流通したMACアドレス登録依頼（一括登録）の「ONUMACアドレス」を取込済
③情報配信から流通したMACアドレス登録依頼（ロジスコ）の「ONUMACアドレス」を取込済
・送信対象のサービスである（「４.２.２.１.４ 工事情報流通（フロー対応表）」を参照）

（注７１）光SO支援システムからのONU登録結果は、ステータスに関わらずオーダが存在する限り受信可能とする。

（光SO支援システムへONU登録依頼を送信済みであること。）
受信可能なサービスは、「４.２.２.１.４ 工事情報流通（フロー対応表）」を参照。

（注７２）欠番

（注７３）（ⅰ）または（ⅱ）を満たす場合、情報配信へMACアドレス登録結果（ロジスコ）の送信を行う。

（ⅰ）以下の（１）～（３）のいずれかの条件を満たす場合、情報配信へ「MACアドレス登録結果フラグ」に‘00：正常’の値を設定したMACアドレス登録結果（一括登録）の送信を行う。
（ただし、未送信のMACアドレス登録結果(一括登録)が複数存在する場合、「履歴管理通番」が最大のMACアドレス登録結果(一括登録)のみ流通）
（１）「ONUMACアドレス」および「VoIPルータMACアドレス」が設定されているMACアドレス登録依頼（一括登録）を受信済みの場合

①MACアドレス登録依頼（一括登録）の受信結果が正常の場合
②下記ステータス以外
・‘オーダ完了’
・‘取消オーダ受付’
・‘取消オーダ確認中’
・‘取消オーダ完了’
③光SO支援システムからONU登録結果を受信済み
（MACアドレス登録依頼（一括登録）に対するONU登録結果の「送信回数」以上であれば受信済みとする）
④光SO支援システムからMACアドレス登録依頼(10454)（リアル）を未受信
⑤送信対象のサービスである（「４.２.２.１.４ 工事情報流通（フロー対応表）」を参照）

（２）「ONUMACアドレス」のみ設定されているMACアドレス登録依頼（一括登録）を受信済みの場合

①MACアドレス登録依頼（一括登録）の受信結果が正常の場合
②下記ステータス以外
・‘オーダ完了’
・‘取消オーダ受付’
・‘取消オーダ確認中’
・‘取消オーダ完了’
③光SO支援システムからONU登録結果を受信済み
（MACアドレス登録依頼（一括登録）に対するONU登録結果の「送信回数」以上であれば受信済みとする）
④光SO支援システムからMACアドレス登録依頼(10454)（リアル）を未受信
⑤送信対象のサービスである（「４.２.２.１.４ 工事情報流通（フロー対応表）」を参照）

（３）「VoIPルータMACアドレス」のみ設定されているMACアドレス登録依頼（一括登録）を受信済みの場合

①MACアドレス登録依頼（一括登録）の受信結果が正常の場合
②下記ステータス以外
・‘オーダ完了’
・‘取消オーダ受付’
・‘取消オーダ確認中’
・‘取消オーダ完了’
③送信対象のサービスである（「４.２.２.１.４ 工事情報流通（フロー対応表）」を参照）

(ⅱ)以下の条件を満たす場合、情報配信へ「MACアドレス登録結果フラグ」に‘00：正常’以外の値を設定したMACアドレス登録結果（一括登録）の送信を行う。

①MACアドレス登録依頼（一括登録）の受信結果がエラーの場合

（注７４）以下の条件を満たす場合、アクセスPF（設備連携機能部）へ送信を行う。

・「長延化ＯＮＵチェック結果」が'ＮＧ'

（注７５）以下の条件を満たす場合、光アンバンドル業務支援システムへ送信を行う。

・「光引込線開通工事状況」が'既設（他事業者）'

（注７６）以下の条件を満たす場合、アクセスPF（設備連携機能部）へ送信を行う。

・「ＣＣ同時工事フラグ」が'対象外'

（注７７）情報配信から流通するMACアドレス登録依頼（ロジスコ）は以下のすべての条件を満たす場合、受信可能とする。

①オーダロック中以外
②流通情報の「履歴管理通番」が前回のMACアドレス登録依頼（ロジスコ）受信時の「履歴管理通番」より大きい
③受信可能なサービスである（「４.２.２.１.４ 工事情報流通（フロー対応表）」を参照）
④流通情報の「VoIPルータMACアドレス」が設定されている場合、工事情報の「利用部門管理番号」の先頭3桁が‘COP’
⑤下記ステータス以外
・‘補正オーダ確認中’
・‘オーダ完了’
・‘取消オーダ受付’
・‘取消オーダ確認中’
・‘取消オーダ完了’
⑥流通情報の「ONUMACアドレス」が設定されている場合、光SO支援システムからMACアドレス登録依頼(10454)（リアル）を未受信

（注７８）（ⅰ）または（ⅱ）を満たす場合、情報配信へMACアドレス登録結果（ロジスコ）の送信を行う。

（ⅰ）以下の（１）～（３）のいずれかの条件を満たす場合、情報配信へ「MACアドレス登録結果フラグ」に‘00：正常’の値を設定したMACアドレス登録結果（ロジスコ）の送信を行う。
（ただし、未送信のMACアドレス登録結果(一括登録)が複数存在する場合、「履歴管理通番」が最大のMACアドレス登録結果(一括登録)のみ流通）
（１）「ONUMACアドレス」および「VoIPルータMACアドレス」が設定されているMACアドレス登録依頼（ロジスコ）を受信済みの場合

①MACアドレス登録依頼（ロジスコ）の受信結果が正常の場合
②下記ステータス以外
・‘オーダ完了’
・‘取消オーダ受付’
・‘取消オーダ確認中’
・‘取消オーダ完了’
③光SO支援システムからONU登録結果を受信済み
（MACアドレス登録依頼（ロジスコ）に対するONU登録結果の「送信回数」以上であれば受信済みとする）
④光SO支援システムからMACアドレス登録依頼(10454)（リアル）を未受信
⑤送信対象のサービスである（「４.２.２.１.４ 工事情報流通（フロー対応表）」を参照）

（２）「ONUMACアドレス」のみ設定されているMACアドレス登録依頼（ロジスコ）を受信済みの場合

①MACアドレス登録依頼（ロジスコ）の受信結果が正常の場合
②下記ステータス以外
・‘オーダ完了’
・‘取消オーダ受付’
・‘取消オーダ確認中’
・‘取消オーダ完了’
③光SO支援システムからONU登録結果を受信済み
（MACアドレス登録依頼（ロジスコ）に対するONU登録結果の「送信回数」以上であれば受信済みとする）
④光SO支援システムからMACアドレス登録依頼(10454)（リアル）を未受信
⑤送信対象のサービスである（「４.２.２.１.４ 工事情報流通（フロー対応表）」を参照）

（３）「VoIPルータMACアドレス」のみ設定されているMACアドレス登録依頼（ロジスコ）を受信済みの場合

①MACアドレス登録依頼（ロジスコ）の受信結果が正常の場合
②下記ステータス以外
・‘オーダ完了’
・‘取消オーダ受付’
・‘取消オーダ確認中’
・‘取消オーダ完了’
③送信対象のサービスである（「４.２.２.１.４ 工事情報流通（フロー対応表）」を参照）

(ⅱ)以下の条件を満たす場合、情報配信へ「MACアドレス登録結果フラグ」に‘00：正常’以外の値を設定したMACアドレス登録結果（ロジスコ）の送信を行う。

①MACアドレス登録依頼（ロジスコ）の受信結果がエラーの場合

（注７９）Frontierから物品変更を受信時、表 ４.２.１.２.４.５－７９－１の反映要否判定条件の判定結果が‘要’の場合、工事情報へ物品変更を反映する。

受信可能なサービスは、「４.２.２.１.４ 工事情報流通（フロー対応表）」を参照。
表 ４.２.１.２.４.５－７９－１　物品情報の反映要否判定条件一覧

項番 | SO工事依頼初回受信フラグ | 受信不可ステータスチェック結果 *1 | シーケンス番号チェック結果 | 長延化ONUチェック結果 | 判定結果
--- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | ‘1’（受信済み） | OK | OK | OK | ‘要’

2 | None | None
--- | --- | ---
3
4
5 | 保留 | None | None | None | None | None
6 | －

NG
－
－
－
－

‘否’
‘否’
‘否’
保留 *2
‘否’

NG
－
－
－

注）*1：表 ４.２.１.２.４.５－７９－２の受信不可ステータスチェック結果を参照。
*2：‘補正オーダ確認中’ステータスから遷移したステータスにて、反映要否判定を実施する。

【凡例】OK:チェック結果OK、NG:チェック結果NG、－:チェック不要

表 ４.２.１.２.４.５－７９－２　受信不可ステータスチェック一覧

項番 | 受信時ステータス | 受信不可ステータスチェック結果
--- | --- | ---
1 | ‘スプレッドシート投入’ | NG
2 | ‘工事完了最終確認’ | NG
3 | ‘オーダ完了’ | NG
4 | ‘取消オーダ受付’ | NG
5 | ‘取消オーダ確認中’ | NG
6 | ‘取消オーダ完了’ | NG
7 | ‘補正オーダ確認中’ | 保留
8 | 上記以外 | OK

（注８０）Frontierから物品変更を受信した契機で、表 ４.２.１.２.４.５－８０－１の条件を満たす場合、統合HHCへSO情報（10210）を送信する。

表 ４.２.１.２.４.５－８０－１　SO情報送信条件

項番 | 所外工事パターンフラグ | HHC完了フラグ *1 | テレビHHC完了フラグ *1 | ステータス
--- | --- | --- | --- | ---
1 | ‘1’（光のみ） | ‘9’（－） | 未設定 | ‘所外ＳＯ工事結果（請）’
None | None | None | None | None | None | None
‘所外ＳＯ工事結果（直）’

‘ＨＨＣ受信待ち’
‘所外ＳＯ工事結果（請）’

2 | ‘2’（テレビのみ） | 未設定 | ‘9’（－） | ‘所外ＳＯ工事結果（請）’
--- | --- | --- | --- | ---
None | None | None | None | None | None | None
‘所外ＳＯ工事結果（直）’

‘ＨＨＣ受信待ち’
‘所外ＳＯ工事結果（請）’

3 | ‘3’（光＋テレビ） | ‘9’（－） | ‘9’（－） | ‘所外ＳＯ工事結果（請）’
--- | --- | --- | --- | ---
None | None | None | None | None | None | None
‘所外ＳＯ工事結果（直）’

‘ＨＨＣ受信待ち’
‘所外ＳＯ工事結果（請）’

4 | None | ‘9’（－） | ‘1’（工事完了済） | ‘所外ＳＯ工事結果（請）’
--- | --- | --- | --- | ---
None | None | None | None | None | None | None
‘所外ＳＯ工事結果（直）’

‘ＨＨＣ受信待ち’
‘所外ＳＯ工事結果（請）’

5

‘1’（工事完了済） | ‘9’（－） | ‘所外ＳＯ工事結果（請）’
--- | --- | ---
None | None | None | None | None | None | None
‘所外ＳＯ工事結果（直）’

‘ＳＯ工事結果確認（ＢＦ・ＤＦ）’

注）*1：‘9’（－）は工事が完了していない状態のコード値。

統合HHCへのSO情報（10210）送信にてエラーが発生した場合、以下のいずれかのステータスにてSO情報（10210）を再送する。

・‘所外ＳＯ工事結果（請）’
・‘所外ＳＯ工事結果（直）’
・‘ＨＨＣ受信待ち’
・‘ＳＯ工事結果確認（ＢＦ・ＤＦ）’

送信条件および送信パターンの詳細は以下のファイルを参照。
・別紙_01.04.06.04.01.01.01_HHCシーケンス図パターン.xlsm

（注８１）Frontierから物品変更を受信した契機で、表 ４．２．１．２．４．５－８１－１の条件を満たす場合、情報配信へ光SO工事情報（直請判定前）または光SO工事情報（直請判定後）を送信する。

表 ４.２.１.２.４.５－８１－１　光SO工事情報送信条件

項番 | ステータス | SO工事直請区分 | 送信イベント
--- | --- | --- | ---
1 | ‘所外ＳＯ工事直請判定’ | － | 光SO工事情報（直請判定前）
2 | ‘所外ＳＯ工事結果（請）’ | ‘2’（請負） | 光SO工事情報（直請判定後）
3 | ‘ＨＨＣ受信待ち’ | ‘2’（請負） | 光SO工事情報（直請判定後）
4 | ‘ＳＯ工事結果確認（ＢＦ・ＤＦ）’ | ‘2’（請負） | 光SO工事情報（直請判定後）

送信条件および送信パターンの詳細は以下のファイルを参照。
・別紙_01.04.06.05.01.01.01_情報配信連携シーケンス図パターン.xlsm

（注８２）「アクセス工事発注（サ総）」ステータス自動更新条件

表 ４.２.１.２.４.５－８２－１において自動更新可否が‘可’となる場合、自動更新を行う。

表 ４.２.１.２.４.５－８２－１　「アクセス工事発注（サ総）」自動更新条件

項番 | 条件 | 自動更新可否
--- | --- | ---
お客様建物設備 工事完了区分 | 施工完了予定日 （サ総・ｱｸｾｽ） | サービス総合工事 発注番号 | 工事発注日 | 工事発注日超過チェック
1 | null以外 | null以外 | null以外 | null以外 | システム日付≧工事発注日+Ａ日 *1 | ‘可’
2 | システム日付＜工事発注日+Ａ日 *1 | ‘否’
3 | null | － | ‘否’
4 | null | - | ‘否’
5 | null | － | ‘否’
6 | null | － | ‘否’

注）*1：ステータス自動更新条件設定テーブルを参照し、対象支店の「工事発注日判定日数」の値を‘Ａ日’とする。

（注８３）「暫定心線予約」ステータス自動更新条件

表 ４.２.１.２.４.５－８３－１において自動更新可否が‘可’となる場合、自動更新を行う。

表 ４.２.１.２.４.５－８３－１　「暫定心線予約」自動更新条件

項番 | 条件 | 自動更新可否
--- | --- | ---
1 | 無条件 | ‘可’

（注８４）「アクセス工事内容確認（サ総）」ステータス自動更新条件

表 ４.２.１.２.４.５－８４－１において自動更新可否が‘可’となる場合、自動更新を行う。

表 ４.２.１.２.４.５－８４－１　「アクセス工事内容確認（サ総）」自動更新条件

項番 | 条件 | 自動更新可否
--- | --- | ---
施工完了予定日（サ総・ｱｸｾｽ）

1 | null以外 | ‘可’
--- | --- | ---
2 | null | ‘否’

（注８５）「心線提供通知」ステータス自動更新条件

表 ４.２.１.２.４.５－８５－１において自動更新可否が‘可’となる場合、自動更新を行う。

表 ４.２.１.２.４.５－８５－１　「心線提供通知」自動更新条件

項番 | 条件 | 自動更新可否
--- | --- | ---
選定結果 受信済フラグ | 1回線当たりの 必要心線数 | 光ファイバ種別 | 申込サービス | 所内設備検討結果 受信済フラグ | フロア名 （Ｂ－ＯＬＴ設置） | 提供方式区分 | ＶＬＡＮＩＤ 取得結果 | 心線情報及び 算出値前提条件 | Ｘ－ＳＬＴ番号 （指定情報） | Ｘ－ＳＬＴシャーシ 番号（指定情報） | Ｘ－ＳＬＴスロット 番号（指定情報） | Ｘ－ＳＬＴポート 番号（指定情報）
1 | ‘受信済み’ | 1以下 *1 | null以外 | ‘51’ | ‘受信済み’ | null以外 | － | － | － | null以外 | null以外 | null以外 | null以外 | ‘可’
2 | null | ‘否’
3 | null | － | ‘否’
4 | null | － | ‘否’

5 | None | None | None | None | None
--- | --- | --- | --- | --- | ---
6

null | － | None | None | ‘否’
--- | --- | --- | --- | ---
－ | ‘否’
None | None | None

null | None | None | None | － | None | None | None | ‘否’
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---

7 | None | None | None
--- | --- | --- | ---
8

－
－

‘否’
‘可’

null以外 | null以外 | null以外 | null以外 | ‘可’
--- | --- | --- | --- | ---
None | None | None | None | None | None
None | None | None | null | ‘否’
None | None | None | null | － | ‘否’

9 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
10
11
12 | －
13 | －
14 | －
15 | －
16 | －
17 | None
18

－ | None | ‘否’
--- | --- | ---
‘否’
‘可’
‘可’
‘可’
‘否’
‘否’
‘否’

注）*1：‘1’以下とは‘0'、‘1'、‘00'、‘01'、‘000'、または‘001'のいずれかを示す。

（注８６）｢机上検討｣ステータス自動更新条件２

表 ４.２.１.２.４.５－８６－１または表 ４.２.１.２.４.５－８６－２においてそれぞれ条件をすべて満たす場合、自動更新を行う。

●「サービス総合工事（アクセス）発出日」および「施工完了予定日（サ総・アクセス）」がnullの場合
表 ４.２.１.２.４.５－８６－１　「机上検討」自動更新条件２－１

項番 | 項目名 | 設定値
--- | --- | ---
1 | 選定結果受信済フラグ | ‘受信済み’
2 | 所内設備検討結果受信済フラグ *1 | ‘受信済み’
3 | アクセス設備工事要否 | ‘不要’
4 | 提供方式区分 | ‘シェア方式’または‘SS方式（自動選定）’
5 | 1回線当たりの必要心線数 | ‘1’以下 *2
6 | 光心線予約処理可否 | ‘予約可’または‘既設心線有（現用心線流用）’
7 | 工事日調整依頼 | ‘要’以外
8 | 共架申請 | ‘要’以外
9 | 道路許可申請 | ‘要’以外
10 | 現場調査結果書面回答 | ‘要’以外
11 | 再CDN要否 | ‘必要’以外
12 | 受領可否 | ‘受付部門戻し（内容不備等）’以外
13 | ステータス更新要求 | ‘有'
14 | 机上検討自動更新抑止判定 | ‘自動更新可’
15 | 提供エリア判定結果 | ‘事前受付中’、‘提供中’、または‘－’

注）*1：「申込サービス」が所内設備検討依頼対象サービスの場合、自動更新条件対象とする。
対象サービスの詳細は「４.２.２.１.４ 工事情報流通（フロー対応表）」を参照する。
*2：‘1’以下とは‘0'、‘1'、‘00'、‘01'、‘000'、または‘001'のいずれかを示す。

●「サービス総合工事（アクセス）発出日」および「施工完了予定日（サ総・アクセス）」がnull以外の場合
表 ４.２.１.２.４.５－８６－２　「机上検討」自動更新条件２－２

項番 | 項目名 | 設定値
--- | --- | ---
1 | 選定結果受信済フラグ | ‘受信済み’
2 | 所内設備検討結果受信済フラグ *1 | ‘受信済み’
3 | アクセス設備工事要否 | ‘必要’
4 | 提供方式区分 | ‘シェア方式’または‘SS方式（自動選定）’
5 | 1回線当たりの必要心線数 | ‘1’以下 *2
6 | 光心線予約処理可否 | ‘予約可’または‘既設心線有（現用心線流用）’
7 | 工事日調整依頼 | ‘要’以外
8 | 共架申請 | ‘要’以外
9 | 道路許可申請 | ‘要’以外
10 | 現場調査結果書面回答 | ‘要’以外
11 | 再CDN要否 | ‘必要’以外
12 | 受領可否 | ‘受付部門戻し（内容不備等）’以外
13 | ステータス更新要求 | ‘有'
14 | 机上検討自動更新抑止判定 | ‘自動更新可’
15 | 提供エリア判定結果 | ‘事前受付中’、‘提供中’、または‘－’

注）*1：「申込サービス」が所内設備検討依頼対象サービスの場合、自動更新条件対象とする。
対象サービスの詳細は「４.２.２.１.４ 工事情報流通（フロー対応表）」を参照する。
*2：‘1’以下とは‘0'、‘1'、‘00'、‘01'、‘000'、または‘001'のいずれかを示す。

（注８７）「工事完了最終確認」ステータス自動更新条件

各システムの送信結果がnullまたは‘正常’の場合、自動更新を行う。
再送対象のシステムおよびシステムごとの再送対象エラーを表 ４.２.１.２.４.５－８７－１に示す。

表 ４.２.１.２.４.５－８７－１　再送対象システム／エラー

項番 | 再送対象 システム | 再送対象 エラー
--- | --- | ---
1 | アクセスPF（設備連携機能部） | セッション数オーバー
2 | Optos（所外） | 予閉塞中、セッション数オーバー
3 | Optos（所内） | 予閉塞中、セッション数オーバー
4 | 光SO支援システム | 予閉塞中、セッション数オーバー
5 | 統合HHC | 予閉塞中、セッション数オーバー

（注８８）以下の条件を満たす場合、図面管理システムへ現場調査指示書データを送信する。

・本申込（新設：心線選定要：検討依頼）（10010）の「現場調査予定日」が設定あり

（注８９）以下のすべての条件を満たす場合、図面管理システムへ現場調査指示書データを送信する。

・「現場調査要否」が‘要（現場調査またはＣＤＮ日指定済み）’または‘要（利用部門日程調整依頼）’
・図面管理システムへの最終送信イベントが現場調査指示書データ以外

（注９０）以下のすべての条件を満たす場合、図面管理システムへ補正取消情報を送信する。

・「現場調査要否」が‘否’
・図面管理システムへの最終送信イベントが現場調査指示書データ
・補正取消情報・取消情報連携判定結果 *1が‘連携対象’
注）*1：補正取消情報・取消情報連携判定結果の詳細については、「４.６.７.１.１.２　補正取消情報・取消情報連携判定」参照。

（注９１）以下のすべての条件を満たす場合、図面管理システムへ補正取消情報を送信する。

・図面管理システムへの最終送信イベントが現場調査指示書データ
・補正取消情報・取消情報連携判定結果 *1が‘連携対象’
注）*1：補正取消情報・取消情報連携判定結果の詳細については、「４.６.７.１.１.２　補正取消情報・取消情報連携判定」参照。

（注９２）以下のいずれかの条件を満たす場合、図面管理システムへ現場調査指示書データを送信する。

・補正オーダ（10050）の「現場調査予定日」が設定あり
・取消再選定確認中（0020000058）または現地設備変更自動更新（9960002090）更新時の図面管理システムへの最終送信イベントが補正取消情報または現場調査指示書データ未送信

（注９３）以下のすべての条件を満たす場合、図面管理システムへ取消情報を送信する。

・図面管理システムへの最終送信イベントが現場調査指示書データ
・補正取消情報・取消情報連携判定結果 *1が‘連携対象’
注）*1：補正取消情報・取消情報連携判定結果の詳細については、「４.６.７.１.１.２　補正取消情報・取消情報連携判定」参照。

（注９４）「取消オーダ受付」および「取消オーダ完了」ステータス自動更新条件

表 ４.２.１.２.４.５－９４－１において自動更新可否が‘可’となる場合、自動更新を行う。

表 ４.２.１.２.４.５－９４－１　「取消オーダ受付」および「取消オーダ完了」自動更新条件

項番 | 条件 | 自動更新可否
--- | --- | ---
工事情報
アクセス設備工事要否 | ＣＣ同時工事可否 | 所内選定結果
1 | ‘1’（必要） | － | － | ‘否’
2 | ‘1’（必要）以外 | ‘1’（可） | － | ‘否’
3 | ‘1’（可）以外 | ‘01’（所内ジャンパ工事あり） | ‘否’
4 | ‘05’（所内ジャンパ工事あり（１１箇所以上接続点あり）） | ‘否’
5 | ‘06’（所内ジャンパ工事あり（同時廃止・新設工事あり）） | ‘否’
6 | 上記以外 | ‘可’

（注９５）ステータス遷移先判定

対象システムのいずれかにて送信エラーと判定された場合、‘補正オーダ確認中’ステータスに遷移する。
上記以外の場合、フロー図に記載されている遷移先へ遷移する。
対象システムを表 ４.２.１.２.４.５－９５－１に示す。
項番順に判定処理を行い、対象システムのいずれかにて送信エラーと判定された場合、以降のシステムでは判定を行わない。

表 ４.２.１.２.４.５－９５－１　送信結果判定対象システム

項番 | 対象システム | 説明
--- | --- | ---
1 | Optos | 「メタル線番検索依頼」を判定対象とする。
2 | 統合HHC | ‘戻り先判定’結果が‘元ステータスより再処理’および元ステータスが‘現場調査’の場合、 「現場調査情報」IFを判定対象とする。
3 | Optos（所外） | －
4 | Optos（所内） | －
5 | 光SO支援システム | －
6 | アクセスPF（設備連携機能部） | －

（注９６）欠番

（注９７）欠番

（注９８）欠番

（注９９）「設備検討依頼再送機能」実施契機にて、Optos（所外）への‘10060’（設備検討依頼）が予閉塞中エラーの場合、再送を行う。

（注１００）統合HHCへの‘10210’（ＳＯ情報）が送信エラーの場合、再送を行う。

（注１０１）直前に図連管理連携へ送信した情報が「現場調査指示書データ」の場合、「現場調査指示書データ」を送信する。

（注１０２）情報配信へイベント送信できる条件およびステータスは下記ファイルを参照。

・別紙 １.４.６.５.７.１.３ 情報配信連携（ジャンパ） イベント流通シーケンス図パターン

（注１０３）「所内ＳＯ工事結果」ステータス自動更新条件２
「所内ＳＯ工事結果確認」ステータス自動更新条件

「ジャンパ関連ステータス自動更新」実施契機にて、以下の処理を順に行う。
表 ４.２.１.２.４.５－１０３－１に示す条件に合致した場合、内部イベント投入を行い、
イベントごとに自動更新可否が‘可’となる場合、自動更新を行う。

・施工依頼オーダ更新
・施工不要オーダ更新
・施工不要オーダ更新(施工不要強制実施)
・施工完了オーダ更新

表 ４.２.１.２.４.５－１０３－１　「所内ＳＯ工事結果」または「所内ＳＯ工事結果確認」ステータス自動更新条件

項番 | 条件 | 内部イベント | 自動更新可否
--- | --- | --- | ---
処理 | ジャンパ自動更新対象外フラグ | 基準日 | ジャンパ施工ステータス | チェック① *3 | チェック② *4

1 | 施工依頼オーダ更新 | ‘対象’ | システム日付＋N1 *1 *2 ≧基準日 *7 | ‘施工依頼待ち’ | チェックOK | チェックOK | ジャンパ関連ステータス自動更新 （施工依頼） | ‘可’
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
2 | チェックNG | - | ‘否’

3 | None | None | None | None | チェックNG | - | ジャンパ関連ステータス自動更新 （対象外フラグ更新） | ‘否’
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---

4 | None
--- | ---

- | - | -
--- | --- | ---

‘否’

5
6
7
8

- | - | - | - | ‘否’
--- | --- | --- | --- | ---
- | - | - | - | ‘否’
‘施工依頼待ち’ ‘施工依頼済’ ‘施工取消’ ‘依頼不要’ | チェックOK | チェックOK | ジャンパ関連ステータス自動更新 （施工不要） | ‘可’
チェックNG | - | ‘否’
None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None
チェックNG | - | ジャンパ関連ステータス自動更新 （対象外フラグ更新） | ‘否’

- | - | - | - | - | ‘否’
--- | --- | --- | --- | --- | ---
システム日付－N2 *1 *5 ≧基準日 *7 | ‘施工依頼待ち’ ‘施工依頼済’ ‘施工取消’ ‘依頼不要’ | チェックOK | チェックOK | ジャンパ関連ステータス自動更新 （施工不要） | ‘可’
チェックNG | - | ‘否’
None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None
チェックNG | - | ジャンパ関連ステータス自動更新 （対象外フラグ更新） | ‘否’
None | None | None | None | None | None

‘対象’ | システム日付－N2 *1 *5 ≧基準日 *7 | ‘施工依頼待ち’ ‘施工依頼済’ ‘施工取消’ ‘依頼不要’ | チェックOK | チェックOK | ジャンパ関連ステータス自動更新 （施工不要） | ‘可’
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
チェックNG | - | ‘否’
None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None
チェックNG | - | ジャンパ関連ステータス自動更新 （対象外フラグ更新） | ‘否’
None | None | None | None | None | None
None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None

9 | None | None | None | None | チェックNG | - | ジャンパ関連ステータス自動更新 （対象外フラグ更新） | ‘否’
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---

10 | None
--- | ---

- | - | - | ‘否’
--- | --- | --- | ---

11
12
13
14

- | - | - | ‘否’
--- | --- | --- | ---
- | - | - | ‘否’
チェックOK | チェックOK | ジャンパ関連ステータス自動更新 （施工不要） | ‘可’
チェックNG | - | ‘否’

- | - | - | - | ‘否’
--- | --- | --- | --- | ---
‘施工依頼待ち’ | チェックOK | チェックOK | ジャンパ関連ステータス自動更新 （施工不要） | ‘可’
チェックNG | - | ‘否’
None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None
チェックNG | - | ジャンパ関連ステータス自動更新 （対象外フラグ更新） | ‘否’

システム日付－N2 *1 *5 ≧基準日 *7 | ‘施工依頼待ち’ | チェックOK | チェックOK | ジャンパ関連ステータス自動更新 （施工不要） | ‘可’
--- | --- | --- | --- | --- | ---
チェックNG | - | ‘否’
None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None
チェックNG | - | ジャンパ関連ステータス自動更新 （対象外フラグ更新） | ‘否’
None | None | None | None | None | None

15 | None | None | None | None | チェックNG | - | ジャンパ関連ステータス自動更新 （対象外フラグ更新） | ‘否’
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---

16 | None
--- | ---

- | - | - | ‘否’
--- | --- | --- | ---

17
18
19
20
21
22
23
24

- | - | - | - | ‘否’
--- | --- | --- | --- | ---
- | - | - | - | ‘否’
‘施工結果登録待ち’ ‘施工結果承認待ち’ ‘施工済’ ‘施工結果承認待ち(戻し)’ ‘施工済(戻し)’ | チェックOK | チェックOK | ジャンパ関連ステータス自動更新 （施工完了） | ‘可’
チェックNG | - | ‘否’
チェックNG | - | ジャンパ関連ステータス自動更新 （対象外フラグ更新） | ‘否’
上記以外 | - | - | - | ‘否’
- | - | - | - | ‘否’
- | - | - | - | ‘否’

- | - | - | - | - | ‘否’
--- | --- | --- | --- | --- | ---
システム日付－N3 *1 *6 ≧基準日 *7 | ‘施工結果登録待ち’ ‘施工結果承認待ち’ ‘施工済’ ‘施工結果承認待ち(戻し)’ ‘施工済(戻し)’ | チェックOK | チェックOK | ジャンパ関連ステータス自動更新 （施工完了） | ‘可’
チェックNG | - | ‘否’
チェックNG | - | ジャンパ関連ステータス自動更新 （対象外フラグ更新） | ‘否’
上記以外 | - | - | - | ‘否’
上記以外 | - | - | - | - | ‘否’
- | - | - | - | - | ‘否’

‘対象’ | システム日付－N3 *1 *6 ≧基準日 *7 | ‘施工結果登録待ち’ ‘施工結果承認待ち’ ‘施工済’ ‘施工結果承認待ち(戻し)’ ‘施工済(戻し)’ | チェックOK | チェックOK | ジャンパ関連ステータス自動更新 （施工完了） | ‘可’
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
チェックNG | - | ‘否’
チェックNG | - | ジャンパ関連ステータス自動更新 （対象外フラグ更新） | ‘否’
上記以外 | - | - | - | ‘否’
上記以外 | - | - | - | - | ‘否’
上記以外 | - | - | - | - | - | ‘否’

注）*1：歴日で計算
*2：N1の値の取得はジャンパ自動依頼閾値マスタから、時刻起動処理区分が‘施工依頼オーダ更新処理’のレコードのジャンパ施工閾値(新設系)を取得する。
*3：以下のチェックを総称し‘チェック①’とする。
以下のいずれかがNGとなった場合、本表における‘チェックNG’とし、
工事情報「ジャンパ自動更新対象外フラグ」を‘対象外’に更新する。
上記以外の場合、‘チェックOK’とする。
処理ごとに実施対象のチェックが異なる。処理ごとの実施対象チェックおよび詳細は、
「１.４.２.３.２.１８ ジャンパ関連ステータス自動更新機能」を参照する。
・ジャンパ施工ステータスチェック
・自動施工依頼チェック

*4：以下のチェックを総称し‘チェック②’とする。
以下のいずれかがNGとなった場合、本表における‘チェックNG’とする。
上記以外の場合、‘チェックOK’とする。
処理ごとに実施対象のチェックが異なる。処理ごとの実施対象チェックおよび詳細は、
「１.４.２.３.２.１８ ジャンパ関連ステータス自動更新機能」を参照する。
・所内ジャンパ直請区分チェック
・ステータスチェック
・ジャンパ施工工事日チェック
・再チェック要否チェック
・Ｏｐｔｏｓ確認要否チェック
・施工点重複有無チェック
・基準日チェック（施工不要・施工完了・施工戻し完了）
・進捗詳細画面チェック

*5：N2の値の取得はジャンパ自動依頼閾値マスタから、時刻起動処理区分が‘施工不要オーダ更新処理’のレコードのジャンパ施工閾値(新設系)を取得する。
*6：N3の値の取得はジャンパ自動依頼閾値マスタから、時刻起動処理区分が‘施工完了オーダ更新処理’のレコードのジャンパ施工閾値(新設系)を取得する。
*7：基準日に使用する項目および条件の詳細は「１.４.２.３.２.１８ ジャンパ関連ステータス自動更新機能　表 ４.２.３.２.１８－６」を参照する。

（注１０４）ジャンパ施工管理画面またはジャンパ関連ステータス自動更新における「ジャンパ施工依頼補正取消情報」と「ジャンパ施工完了情報」の送信条件

「ジャンパ施工依頼補正取消情報」送信条件を表 ４.２.１.２.４.５－１０４－１に示す。

表 ４.２.１.２.４.５－１０４－１　「ジャンパ施工依頼補正取消情報」送信条件

項番 | 条件 | 送信可否
--- | --- | ---
イベント | 直前に送信した情報
1 | 更新（ジャンパ施工取消） | ジャンパ施工依頼情報または ジャンパ施工完了情報 | ‘可’
2 | 上記以外 | ‘否’
3 | 上記以外 | － | ‘否’

「ジャンパ施工完了情報」送信条件を表 ４.２.１.２.４.５－１０４－２に示す。

表 ４.２.１.２.４.５－１０４－２　「ジャンパ施工完了情報」送信条件

項番 | 条件 | 送信可否
--- | --- | ---
イベント | 直前に送信した情報
1 | 更新（ジャンパ施工完了）または ジャンパ関連ステータス自動更新（施工完了） | ジャンパ施工依頼情報 | ‘可’
2 | 上記以外 | ‘否’
3 | 上記以外 | － | ‘否’

（注１０５）日次処理「無派遣番ポ自動BO発出機能」実施契機にて、表 ４.２.１.２.４.５－１０５－１の送信要否が‘要’となる場合、設備連携機能部へ‘85’（ＢＯ情報）を送信する。

表 ４.２.１.２.４.５－１０５－１　「ＢＯ情報」送信条件

項番 | 条件 | 送信要否
--- | --- | ---
工事情報
ＮＧＮフラグ | 番ポ同時工事有無 | 光SO支援システム 正常性確認結果 | ＳＯ工事予定日 | ＤＩＹ対応 | 自動BO送信済フラグ
1 | ‘NGN’ | ‘有’または ‘有（他事業者系）’ | ‘正常’以外 | システム日付以前 | ‘ＤＩＹ’ | ‘未実施’ | ‘要’
2 | 上記以外 | ‘否’
3 | 上記以外 | － | ‘否’
4 | 上記以外 | － | ‘否’
5 | 上記以外 | － | ‘否’
6 | 上記以外 | － | ‘否’
7 | 上記以外 | － | ‘否’

（注１０６）下記①または②それぞれにおいて条件を満たす場合、情報配信連携IF「CDN調査履歴情報」を送信する。
①「CDN調査履歴情報」送信済み
前回送信時の同IFと現在の項目に差異あり
②「CDN調査履歴情報」未送信
無条件

| （注１０７）下記①または②それぞれにおいて条件を満たす場合、情報配信連携IF「現場調査履歴情報」を送信する。
--- | ---

①「現場調査履歴情報」送信済み
前回送信時の同IFと現在の項目に差異あり
②「現場調査履歴情報」未送信
無条件

（注１０８）設備変更可否判定

表 ４.２.１.２.４.５－１０８－１に示す条件にて設備変更可否判定を行う。

表 ４.２.１.２.４.５－１０８－１　設備変更可否判定条件

項番 | 工事情報 | 判定結果
--- | --- | ---
設備変更不可理由
1 | 設定なし | ‘可’ | None
2 | 設定あり | ‘否’ | None

（注１０９）「取消再選定確認中より再処理」ボタン押下契機にてオーダ制御機能部内部より「90080」イベントを受信する。

（注１１０）「机上検討項目修正」ボタン押下契機にてオーダ制御機能部内部より「90084」イベントを受信する。

（注１１１）以下のいずれかの条件を満たす場合、情報配信へ送信を行う。

・直前に送信した情報が「ジャンパ施工依頼情報」
・直前に送信した情報が「ジャンパ施工完了情報」

（注１１２）以下のいずれかの条件を満たす場合、情報配信へ送信を行う。

・直前に送信した情報が「ジャンパ施工依頼情報」
・直前に送信した情報が「ジャンパ施工完了情報」
・直前に送信した情報が「ジャンパ施工依頼補正取消情報」

（注１１３）欠番

（注１１４）欠番

（注１１５）遷移先判定３

表 ４.２.１.２.４.５－１１５－１に示す条件にて遷移先判定を行う。

表 ４.２.１.２.４.５－１１５－１　遷移先判定条件

項番 | イベント | 判定結果
--- | --- | ---
1 | 更新 | 「所外ＳＯ工事要否」判定
2 | 所内SO工事結果自動更新
3 | ジャンパ関連ステータス自動更新（施工不要）
4 | 更新（ジャンパ施工依頼） | 所内SO工事結果確認
5 | ジャンパ関連ステータス自動更新（施工依頼）

（注１１６）（ⅰ）または（ⅱ）の契機にて、表 ４.２.１.２.４.５－１１６－１の条件を満たす場合、情報配信へ「付属資料」を送信する。

（ⅰ）デジタル帳票流通IF受信
・付属資料単独登録
（ⅱ）「付属資料／地図情報管理」画面操作
・付属資料 登録

表 ４.２.１.２.４.５－１１６－１　「付属資料」送信条件

項番 | ステータス
--- | ---
1 | 所外SO工事直請判定 *2
2 | 所外SO工事結果（直）
3 | 所外SO工事結果（請）
4 | SO工事結果確認（BF・DF） *1

注）*1：以下のすべての条件を満たす場合のみ画面操作から情報配信へ「付属資料」を送信可能。
・「所外工事パターンフラグ」が‘光＋ＴＶ’
・「HHC／通建完了フラグ」、「テレビHHC／通建完了フラグ」のどちらかに‘工事完了済’が設定されていない場合
*2：所外SO工事直請判定ステータス更新契機で送信する。

送信条件および送信パターンの詳細は以下のファイルを参照。
・別紙 ４.６.５.１.１.６ 情報配信連携（手書き電子／付属資料）シーケンス図パターン

（注１１７）（ⅰ）または（ⅱ）の契機にて、表 ４.２.１.２.４.５－１１７－１の条件を満たす場合、統合HHCへ「SO情報（10210）」を送信する。

（ⅰ）デジタル帳票流通IF受信
・付属資料単独登録
（ⅱ）「付属資料／地図情報管理」画面操作
・付属資料 登録
・付属資料 削除

表 ４.２.１.２.４.５－１１７－１　「SO情報」送信条件

項番 | ステータス
--- | ---
1 | 所外SO工事直請判定 *1
2 | 所外SO工事結果（直）
3 | 所外SO工事結果（請）

注）*1：所外SO工事直請判定ステータス更新契機で送信する。

送信条件および送信パターンの詳細は以下のファイルを参照。
・別紙 ４.６.４.１.１.１　HHCシーケンス図パターン

（注１１８）（ⅰ）の契機にて、受信条件を表 ４.２.１.２.４.５－１１８－１に示す。

（ⅰ）デジタル帳票流通IF受信
・付属資料単独登録
・地図情報単独登録

表 ４.２.１.２.４.５－１１８－１「付属資料単独登録」「地図情報単独登録」受信条件

項番 | 条件 | 受信可否
--- | --- | ---
ステータス | 所外SO工事要否 | 所外工事パターン フラグ | HHC／通建完了フラグ | テレビHHC／ 通建完了フラグ | ステータス
1 | 下記ステータス以外 ・補正オーダ確認中 ・取消オーダ受付 ・取消オーダ確認中 ・取消オーダ完了 ・取消再選定確認中 ・机上検討項目修正中 ・現地設備検討結果受信待ち ・現地所内選定結果受信待ち ・現地SO工事依頼受信待ち ・ＨＨＣ連携再送中 ・「光心線提供依頼」修正依頼 | 要 | 光のみ | 工事完了済 | - | - | ×
2 | 上記以外 | - | - | ○
3 | テレビのみ | - | 工事完了済 | - | ×
4 | - | 上記以外 | - | ○
5 | 光＋テレビ | 工事完了済 | 工事完了済 | - | ×
6 | None | 上記以外 | - | ○
7 | 上記以外 | 工事完了済 | - | ○
8 | None | 上記以外 | - | ○
9 | 否 | - | - | - | ・工事完了最終確認 ・オーダ完了 ・オーダ拒否 | ×
10 | - | - | - | 上記以外 | ○
11 | 上記以外 | - | - | - | - | - | ×

【凡例】○：受信可能、×：受信不可

（注１１９）（ⅰ）または（ⅱ）の契機にて、表 ４.２.１.２.４.５－１１９－１の条件を満たす場合、情報配信へ「光SO工事情報（直請判定前）」または「光SO工事情報（直請判定後）」を送信する。

（ⅰ）デジタル帳票流通IF受信
・付属資料単独登録
（ⅱ）「付属資料／地図情報管理」画面操作
・付属資料 登録
・付属資料 削除
表 ４.２.１.２.４.５－１１９－１　「光SO工事情報」送信条件

項番 | ステータス | 送信イベント
--- | --- | ---
1 | 所外SO工事直請判定 | 光SO工事情報（直請判定前）
2 | 所外SO工事結果（請） | 光SO工事情報（直請判定後）

送信条件および送信パターンの詳細は以下のファイルを参照。
・別紙 ４.６.５.１.１.６ 情報配信連携（手書き電子／付属資料）シーケンス図パターン

（注１２０）遷移先判定

表 ４.２.１.２.４.２－８４－１に示す条件にて遷移先判定を行う。

表 ４.２.１.２.４.２－８４－１　遷移先判定条件

項番 | イベント | 判定結果
--- | --- | ---
1 | 設備検討結果通知 | 設備変更可否判定
2 | 所内設備選定結果通知
3 | 本申込(新設:心線選定要:ＳＯ工事依頼)
4 | 現地設備変更中工事延期 | 机上検討
5 | 現地設備変更再送 ※現地設備変更中工事延期で送信エラー時の再送
6 | 当日延期　本申込（新設） | イベント受信時ステータス
7 | ステータス遷移結果再送（現地設備変更) ※ステータス遷移結果送信エラー時の再送 | 設備連携機能部送信判定

（注１２１）下記ステータスにおいて‘20111’（現地設備変更中工事延期）を受信可能とする。

・現地設備検討結果受信待ち
・現地所内選定結果受信待ち
・統合ＳＯ抑止再送中（ステータス遷移結果）

（注１２２）以下のすべての条件を満たす場合、情報配信へ送信を行う。

①以下のいずれかの条件を満たす場合

・直前に送信した情報が「ジャンパ施工依頼情報」
・直前に送信した情報が「ジャンパ施工完了情報」

②戻り先のステータスに「所内SO工事結果」を含む

（注１２３）以下の条件を満たす場合、情報配信へ「付属資料」を送信する。

・付属資料有無が「1：有」の場合

（注１２４）以下の条件を満たす場合、情報配信へ送信を行う。

・直前に送信した情報が「光SO工事情報(直請判定後)」

（注１２５）以下の条件を満たす場合、情報配信へ送信を行う。

・直前に送信した情報が「光SO補正取消情報」

（注１２６）（ⅰ）の契機にて送信する連携結果情報を、表 ４.２.１.２.４.５－１２６－１に示す。

（ⅰ）デジタル帳票流通IF受信
・付属資料単独登録
・地図情報単独登録

表 ４.２.１.２.４.５－１２６－１　連携結果情報送信

項番 | デジタル帳票流通IF受信可否 | 送信イベント
--- | --- | ---
1 | 受信可能 | 連携結果情報（連携結果：連携OK） 連携結果情報（連携結果：付属完了）
2 | 受信不可 | 連携結果情報（連携結果：連携NG）

（注１２７）以下のすべての条件を満たす場合、光SO支援システムへ送信を行う。

・SO工事依頼を送信済み
・所内SO工事要否が「要」

（注１２８）以下の条件を満たす場合、アクセスPF（設備連携機能部）へ通知を行わない。

・「再選定種別」が‘1’（取消再選定）

（注１２９）以下のいずれかの条件を満たす場合、情報配信へ送信を行う。

・直前に送信した情報が「光SO工事情報」
・直前に送信した情報が「CDN調査依頼情報」

（注１３０）以下のいずれかの条件を満たす場合、情報配信へ送信を行う。

・直前に送信した情報が「光SO工事情報」
・直前に送信した情報が「現場調査依頼情報」

（注１３１）以下の条件を満たす場合、情報配信へ送信を行う。

・直前に送信した情報が「光SO工事情報」

（注１３２）判定結果がBO通知の場合、アクセスPF（設備連携機能部）へ通知を行う。

表 ４.２.１.２.４.５－１３２－１　BO通知条件

項番 | 統合SO番号 *1 | BO通知済フラグ | 同日中の再受信判定 | 工事日判定 | 判定結果
--- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | ‘T’を含まない | null（未通知） | － | 「SO工事予定日」＝「工事年月日（施工完了報告）」 | BO通知
2 | 「SO工事予定日」≠「工事年月日（施工完了報告）」 | BO通知抑止
3 | ‘1’（通知済） | 「BO通知済日付」＝「データ作成日（施工完了報告）」 | 「SO工事予定日」＝「工事年月日（施工完了報告）」 | BO通知
4 | 「SO工事予定日」≠「工事年月日（施工完了報告）」 | BO通知抑止
5 | 「BO通知済日付」≠「データ作成日（施工完了報告）」 | － | BO通知抑止
6 | ‘T’を含む | － | 処理終了（読捨て）

注）*1：「統合SO番号」に‘T’を含まないオーダは‘光単独オーダ’、‘光＋ＴＶの光オーダ’、または‘ＴＶ単独オーダ’となる。‘T’を含むオーダは‘光＋ＴＶのTVオーダ’となる。

（注１３３）「ジャンパ施工戻し」ステータス遷移条件

「ジャンパ施工戻し」ステータス遷移条件を表 ４.２.１.２.４.５－１３３－１に示す。

表 ４.２.１.２.４.５－１３３－１　「ジャンパ施工戻し」ステータス遷移条件

項番 | 条件 | 判定結果
--- | --- | ---
ジャンパ施工ステータス
1 | ‘施工済’または ‘施工結果承認待ち’ | 条件一致
2 | 上記以外 | 条件不一致

（注１３４）「ジャンパ施工依頼（戻し）情報」送信条件

「ジャンパ施工依頼（戻し）情報」送信条件を表 ４.２.１.２.４.５－１３４－１に示す。

表 ４.２.１.２.４.５－１３４－１　「ジャンパ施工依頼（戻し）情報」送信条件

項番 | 条件 | 送信可否
--- | --- | ---
イベント | 直前に送信した情報
1 | 更新（ジャンパ施工戻し） | ジャンパ施工完了情報 | ‘可’
2 | 上記以外 | ‘否’
3 | 上記以外 | － | ‘否’

（注１３５）「ジャンパ施工完了（戻し）情報」送信条件

「ジャンパ施工完了（戻し）情報」送信条件を表 ４.２.１.２.４.５－１３５－１に示す。

表 ４.２.１.２.４.５－１３５－１　「ジャンパ施工完了（戻し）情報」送信条件

項番 | 条件 | 送信可否
--- | --- | ---
イベント | 直前に送信した情報
1 | 更新（ジャンパ施工戻し完了） または ジャンパ関連ステータス自動更新（施工戻し完了） | ジャンパ施工依頼（戻し）情報 | ‘可’
2 | 上記以外 | ‘否’
3 | 上記以外 | － | ‘否’

（注１３６）以下の条件を満たす場合、アクセスPF（設備連携機能部）へ送信を行う。

・直前に正常送信したアクセスPF（設備連携機能部）への通知が「再選定依頼」以外の場合

（注１３７）以下のすべての条件を満たす場合、情報配信へ送信を行う。

①直前に送信した情報が以下のいずれか
・「ジャンパ施工依頼情報」
・「ジャンパ施工完了情報」
・「ジャンパ施工依頼補正取消情報」
②「ジャンパ施工依頼（戻し）送信状態」が‘送信済’以外

（注１３８）アクセスPF（設備連携機能部）へ‘69’（ステータス遷移結果）送信時に「補正オーダ抑止・解除フラグ」に‘1’（補正オーダ抑止・フロント通知抑止）を設定する。

（注１３９）以下の条件を満たす場合、アクセスPF（設備連携機能部）へ‘59’（2次納期回答）送信時に「補正オーダ抑止・解除フラグ」に‘3’（補正オーダ解除・フロント通知抑止不要）を設定する。

・工事情報の「再選定種別」が‘取消再選定’の場合

（注１４０）アクセスPF（設備連携機能部）へ‘69’（ステータス遷移結果）または、‘86’（再選定依頼）送信時に「補正オーダ抑止・解除フラグ」に‘3’（補正オーダ解除・フロント通知抑止不要）を設定する。

（注１４１）アクセスPF（設備連携機能部）へ‘69’（ステータス遷移結果）送信時に「補正オーダ抑止・解除フラグ」に‘2’（補正オーダ解除・フロント通知抑止）を設定する。

（注１４２）「ジャンパ施工戻し」ステータス自動更新条件

「ジャンパ関連ステータス自動更新」実施契機にて、以下の処理を順に行う。
表 ４.２.１.２.４.２－１４２－１に示す条件に合致した場合、内部イベント投入を行い、
イベントごとに自動更新可否が‘可’となる場合、自動更新を行う。

・施工戻し完了オーダ更新処理

表 ４.２.１.２.４.２－１４２－１　「ジャンパ施工戻し」ステータス自動更新条件

項番 | 条件
--- | ---
処理
1 | 施工戻し完了オーダ更新
2
3
4
5
6

内部イベント | 自動更新可否
--- | ---
ジャンパ関連ステータス自動更新 （施工戻し完了） | ‘可’
- | ‘否’
ジャンパ関連ステータス自動更新 （対象外フラグ更新） | ‘否’
- | ‘否’
- | ‘否’
- | ‘否’

ジャンパ自動更新対象外フラグ | 基準日 | ジャンパ施工ステータス | チェック① *3 | チェック② *4 | None | None
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
‘対象’ | システム日付－N1 *1 *2 ≧基準日 *5 | ‘施工結果承認待ち(戻し)’ | チェックOK | チェックOK
None | None
チェックNG
チェックNG | - | ジャンパ関連ステータス自動更新 （対象外フラグ更新） | ‘否’
上記以外 | - | - | - | ‘否’
上記以外 | - | - | - | - | ‘否’
上記以外 | - | - | - | - | - | ‘否’

注）*1：歴日で計算
*2：N1の値の取得はジャンパ自動依頼閾値マスタから、時刻起動処理区分が‘施工戻し完了オーダ更新処理’のレコードのジャンパ施工閾値(新設系)を取得する。
*3：以下のチェックを総称し‘チェック①’とする。
以下のいずれかがNGとなった場合、本表における‘チェックNG’とし、
工事情報「ジャンパ自動更新対象外フラグ」を‘対象外’に更新する。
上記以外の場合、‘チェックOK’とする。
処理ごとに実施対象のチェックが異なる。処理ごとの実施対象チェックおよび詳細は、
「１.４.２.３.２.１８ ジャンパ関連ステータス自動更新機能」を参照する。
・ジャンパ施工ステータスチェック
・自動施工依頼チェック

*4：以下のチェックを総称し‘チェック②’とする。
以下のいずれかがNGとなった場合、本表における‘チェックNG’とする。
上記以外の場合、‘チェックOK’とする。
処理ごとに実施対象のチェックが異なる。処理ごとの実施対象チェックおよび詳細は、
「１.４.２.３.２.１８ ジャンパ関連ステータス自動更新機能」を参照する。
・所内ジャンパ直請区分チェック
・ステータスチェック
・基準日チェック（施工依頼）
・再チェック要否チェック
・Ｏｐｔｏｓ確認要否チェック
・施工点重複有無チェック
・基準日チェック（施工不要・施工完了・施工戻し完了）
・進捗詳細画面チェック

*5：基準日に使用する項目および条件の詳細は「１.４.２.３.２.１８ ジャンパ関連ステータス自動更新機能　表 ４.２.３.２.１８－６」を参照する。

（注１４３）アクセスPF（設備連携機能部）へ‘69’（ステータス遷移結果）送信時にエラーが発生した場合、アクセスPF（設備連携機能部）へ‘69’（ステータス遷移結果）を再送信する。

（注１４４）直前に送信した情報が「光SO工事情報(直請判定後)」の場合、情報配信へ送信を行う。

（注１４５）「取消再選定確認中より再処理（営業通知）」ボタン押下契機にてオーダ制御機能部内部より「90088」イベントを受信する。

（注１４６）アクセスPF（設備連携機能部）へ‘69’（ステータス遷移結果）送信時に「補正オーダ抑止・解除フラグ」に‘2’（補正オーダ解除・フロント通知抑止）を設定する。

（注１４７）設備起因BO所内装置不一致フラグ判定
「設備起因BO所内装置不一致フラグ」の値に応じて遷移先の判定を行う。
「設備起因BO所内装置不一致フラグ」の設定条件および設定値については表 ４.２.１.２.４.２－１４７－１に示す。

表 ４.２.１.２.４.２－１４７－１　設備起因BO所内装置不一致フラグ設定条件および設定値

項番 | 設定条件 | 設定値
--- | --- | ---
工事情報 | Ｘ－ＳＬＴ指定情報と結果情報比較 *1
設備起因BOフラグ | Ｘ－ＳＬＴ指定情報
1 | ‘1’（設備起因BO） | 以下項目が全てnull ・Ｘ－ＳＬＴ番号（指定情報） ・Ｘ－ＳＬＴシャーシ番号（指定情報） ・Ｘ－ＳＬＴスロット番号（指定情報） ・Ｘ－ＳＬＴポート番号（指定情報） | － | null
2 | 上記以外 | 下記項目の比較結果が全て一致 ・工事情報の「Ｘ－ＳＬＴ番号（指定情報）」＝流通項目の「X-SLT番号（結果情報）」 ・工事情報の「Ｘ－ＳＬＴシャーシ番号（指定情報）」＝流通項目の「 X-SLTシャーシ番号（結果情報）」 ・工事情報の「Ｘ－ＳＬＴスロット番号（指定情報）」＝ 流通項目の「X-SLTスロット番号（結果情報）」 ・工事情報の「Ｘ－ＳＬＴポート番号（指定情報）」＝ 流通項目の「X-SLTポート番号（結果情報）」
3 | 上記以外 | ‘1’（所内装置不一致）
4 | 上記以外 | － | － | null

注）*1：工事情報の「Ｘ－ＳＬＴポート番号（指定情報）」がnull以外の場合、2桁になるよう先頭0埋めして比較を行う。

【凡例】－:チェック不要

（注１４８）日次処理「２次納期回答再送（設備起因BO）」実施契機にて、表 ４.２.１.２.４.２－１４８－１の送信要否が‘要’となる場合、設備連携機能部へ‘59’（2次納期回答）を送信する。

表 ４.２.１.２.４.２－１４８－１　「2次納期回答」送信条件

項番 | 条件 | 送信要否
--- | --- | ---
工事情報
進捗ステータス２５ | 設備起因BO所内装置不一致フラグ | 工事情報最新フラグ
1 | ‘9960000025'（統合SOオーダ受信待ち（ＳＯ工事依頼）） | ‘1’(所内装置不一致) | ‘1’(更新済み) | ‘要’
2 | 上記以外 | ‘否’
3 | 上記以外 | － | ‘否’
4 | 上記以外 | － | － | ‘否’

【凡例】－:チェック不要

（注１４９）以下のすべての条件を満たされる場合、アクセスPF（設備連携機能部）へ「ひかり電話工事（番ポ工事）依頼」の送信を行う。

●アクセスPF（設備連携機能部）からひかり電話工事結果（10082）を受信した場合

表 ４.２.１.２.４.５－１４９－１　番ポ工事依頼通知条件表

項目名 | 設定値
--- | ---
番ポ同時工事有無 | None | None | None | None | None | None | None | None | '有または有（他事業者系）’ | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None
ひかり電話工事結果 | None | None | None | None | None | None | None | None | '正常（工事完了）' | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None
ひかり電話工事結果（10082）イベント受信日 | None | None | None | None | None | None | None | None | 'ＳＯ工事予定日' | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None
ひかり電話工事結果（10082）イベント受信時間 | None | None | None | None | None | None | None | None | hh：mm：ss ≦ ひかり電話工事結果（10082）イベント受信時間 ≦ hh：mm：ss *1 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None
ひかり電話工事（番ポ工事）依頼送信済フラグ | None | None | None | None | None | None | None | None | null | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None

注）*1：hh：mm：ssの値は、それぞれお客様の設定した値とし、プロパティにて管理する。

●'所内ＳＯ工事結果'ステータスにて端末より「番ポ工事依頼」ボタンを押下された場合

（注１５０）ひかり電話工事依頼IF判別

送信するIFは以下内容によって判別する。

表 ４.２.１.２.４.５－１５０－１　送信IF判別表

送信IF名 | 電文ID
--- | ---
ひかり電話工事依頼 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | ‘3500’（ひかり電話工事） | None | None | None | None | None
ひかり電話工事（番ポ工事）依頼 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | ‘3520’（番ポ工事） | None | None | None | None | None

（注１５１）ひかり電話工事結果IF判定およびイベントID変換

ひかり電話工事結果IFの受信IF判定は表 ４.２.１.２.４.５－１５１－１に示す。
ひかり電話工事（番ポ工事）結果と判定された場合、インターフェースアダプタ機能にて、イベントIDを‘10082’（ひかり電話工事結果）から'20082'（ひかり電話工事（番ポ工事）結果）へ変換する。
変換したイベントIDはオーダ制御内でのみ使用する。
イベント変換の詳細は表 ４.２.１.２.４.５－１５１－２に示す。

表 ４.２.１.２.４.５－１５１－１　受信IF判定表

判定条件 | 受信IF名 （システムフロー図でのIF名）
--- | ---
電文ID | 番ポ工事結果種別
‘2900’（ひかり電話工事） | None | None | None | None | None | － | None | None | None | None | None | ひかり電話工事結果 | None | None | None | None | None | None | None
‘2920’（番ポ工事） | None | None | None | None | None | ‘1’（事業者情報） | None | None | None | None | None | ひかり電話工事（番ポ工事）結果（事業者情報） | None | None | None | None | None | None | None
‘2920’（番ポ工事） | None | None | None | None | None | ‘2’（工事結果情報） | None | None | None | None | None | ひかり電話工事（番ポ工事）結果（工事結果情報） | None | None | None | None | None | None | None

【凡例】－：対象外

表 ４.２.１.２.４.５－１５１－２　イベント変換表

変換前イベントID | 判定条件 | 変換後イベントID
--- | --- | ---
電文ID
‘10082’（ひかり電話工事結果） | None | None | None | None | None | ‘2900’（ひかり電話工事） | None | None | None | None | None | ‘10082’（ひかり電話工事結果） *1 | None | None | None | None | None | None | None

‘2920’（番ポ工事）

‘20082’（ひかり電話工事（番ポ工事）結果）

注）*1：イベントIDの変換は行わない

（注１５２）「ひかり電話工事（番ポ工事）結果(事業者情報)」および「ひかり電話工事（番ポ工事）結果(工事結果情報)」は、全ステータスにおいて受信可能であるが、工事情報の「番ポ工事結果フラグ」の値によって受信可否の判定を行う。

表 ４.２.１.２.４.５－１５２－１　受信IFの受信可否表

工事情報 | 受信IF名 | 受信可否
--- | --- | ---
番ポ工事結果フラグ 双方向番ポ開始前に申し込まれた片方向番ポとして登録されたオーダ以外 | 番ポ工事結果フラグ 双方向番ポ開始前に申し込まれた片方向番ポとして登録されたオーダ
null | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | null | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | ひかり電話工事（番ポ工事）結果（事業者情報） | None | None | None | None | None | None | None | 不可 | None
null | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | null | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | ひかり電話工事（番ポ工事）結果（工事結果情報） | None | None | None | None | None | None | None | 不可 | None
‘0’（工事未完了） | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | － | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | ひかり電話工事（番ポ工事）結果（事業者情報） | None | None | None | None | None | None | None | 可 *1 | None
‘0’（工事未完了） | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | － | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | ひかり電話工事（番ポ工事）結果（工事結果情報） | None | None | None | None | None | None | None | 可 *2 *4 | None
‘1’（工事済み） | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | － | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | ひかり電話工事（番ポ工事）結果（事業者情報） | None | None | None | None | None | None | None | 不可 | None
‘1’（工事済み） | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | － | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | ひかり電話工事（番ポ工事）結果（工事結果情報） | None | None | None | None | None | None | None | 不可 | None
－ | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | ‘9’（双方向番ポ開始前に申し込まれた片方向番ポとして登録されたオーダ） | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | ひかり電話工事（番ポ工事）結果（事業者情報） | None | None | None | None | None | None | None | 不可 *3 | None
－ | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | ‘9’（双方向番ポ開始前に申し込まれた片方向番ポとして登録されたオーダ） | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | ひかり電話工事（番ポ工事）結果（工事結果情報） | None | None | None | None | None | None | None | 可 *5 | None

【凡例】－：対象外

注）*1：「ひかり電話工事（番ポ工事）結果(事業者情報)」は1オーダにつき1度のみ受信を可能とする。
*2：「ひかり電話工事（番ポ工事）結果(事業者情報)」受信後、「ひかり電話工事（番ポ工事）結果(工事結果情報)」が受信可能となる。
*3：「ひかり電話工事（番ポ工事）結果(工事結果情報)」のみ受信可能とする。
*4：「ひかり電話工事（番ポ工事）結果(工事結果情報)」は複数回受信可能とする。受信可能回数は「ひかり電話工事（番ポ工事）結果(事業者情報)」決まる。
*5：「ひかり電話工事（番ポ工事）結果(工事結果情報)」を複数回受信可能とする。「ひかり電話工事（番ポ工事）結果(事業者情報)」が流通しないため、受信回数のチェックは行わない。

TOP
４.２.１.２.４.６ 本申込(新設)(Ｂフレッツ２)

本申込(新設)(Ｂフレッツ２)のシステムフロー図についての注釈一覧を以下に記載する。

（注１）「２次回答」自動更新条件

表 ４.２.１.２.４.６－１－１において自動更新可否が‘可’となる場合、自動更新を行う。

表 ４.２.１.２.４.６－１－１　「２次回答」自動更新条件

項番 | 条件 | 自動更新可否
--- | --- | ---
２次回答 自動更新フラグ | 心線情報及び 算出値前提条件 | 都度切替要否 | 提供可能時期 （２次回答） | ＳＯ工事 予定日 | 納期割れチェック
1 | ‘ＯＮ’ | ‘確定値’ | ‘要’以外 | null以外 | null | － | ‘可’
2 | null以外 | ＳＯ工事予定日≧提供可能時期（２次回答） | ‘可’
3 | ＳＯ工事予定日＜提供可能時期（２次回答） | ‘否’
4 | null | － | － | ‘否’
5 | ‘要’ | － | ‘否’
6 | 上記以外 | － | ‘否’
7 | 上記以外 | － | ‘否’

（注２）工程変更等

以下のいずれかの条件が満たされる場合は‘有’、いずれも満たさない場合は‘無’

●所外工事パターンフラグが‘光のみ’の場合
①以下のいずれかの条件を満たす場合
・工程変更フラグチェック有無が‘有’および工程変更フラグが‘変更あり’
・設備変更フラグチェック有無が‘有’および設備変更フラグが‘変更あり’
・ＳＯ工事日不一致フラグチェック有無が‘有’およびＳＯ工事日不一致フラグが‘変更あり’
・設備確定（10061）未送信（心線情報および算出値前提条件設定状況＝‘1’：確定値にてアクセスPF（設備連携機能部）送信済以外）
②料金区分(結果情報)が未設定
③実施工事費合計が未設定

●所外工事パターンフラグが‘テレビのみ’の場合
①以下のいずれかの条件を満たす場合
・工程変更フラグチェック有無が‘有’およびテレビ工程変更フラグが‘変更あり’
・設備変更フラグチェック有無が‘有’およびテレビ設備変更フラグが‘変更あり’
・ＳＯ工事日不一致フラグチェック有無が‘有’およびテレビＳＯ工事日不一致フラグが‘変更あり’
・設備確定（10061）未送信（心線情報および算出値前提条件設定状況＝‘1’：確定値にてアクセスPF（設備連携機能部）送信済以外）
②料金区分(結果情報)が未設定
③テレビ接続工事実施工事費合計が未設定

●所外工事パターンフラグが‘光＋テレビ’の場合
①テレビHHC/通建ステータスが‘－’または‘実施中（連絡要）’の場合および以下の条件を満たす場合
・テレビHHC完了フラグが‘工事完了済’
②テレビHHC/通建ステータスが‘未実施’、‘不在’、‘施工中’、‘延期済’、または‘延期済（通建）’の場合
・無条件
③テレビHHC/通建ステータスが‘完了済’または‘アクセスPF完了済’および以下のいずれかの条件を満たす場合
・工程変更フラグチェック有無が‘有’および工程変更フラグが‘変更あり’
・設備変更フラグチェック有無が‘有’および設備変更フラグが‘変更あり’
・ＳＯ工事日不一致フラグチェック有無が‘有’およびＳＯ工事日不一致フラグが‘変更あり’
・設備確定（10061）未送信（心線情報および算出値前提条件設定状況＝‘1’：確定値にてアクセスPF（設備連携機能部）送信済以外）
・工程変更フラグチェック有無が‘有’およびテレビ工程変更フラグが‘変更あり’
・設備変更フラグチェック有無が‘有’およびテレビ設備変更フラグが‘変更あり’
・ＳＯ工事日不一致フラグチェック有無が‘有’およびテレビＳＯ工事日不一致フラグが‘変更あり’
・料金区分(結果情報)が未設定
・実施工事費合計が未設定
・テレビ接続工事実施工事費合計が未設定
・その他機器１メーカ／機種名（結果情報）～その他機器２０メーカ／機種名（結果情報）のうち未設定以外の項目が１１項目以上
④情報配信より光ＳＯ完了情報（通建）【テレビ工事】を受信した場合
・無条件

（注３）ONUマスタ情報テーブルより取得した値を工事情報テーブルへ自動設定を行う。
自動設定項目は下記の表を参照し、自動設定条件、内容の詳細は「２.５.２　項目自動設定一覧」を参照。

表 ４.２.１.２.４.６－３－１　ONUマスタ情報反映自動設定項目一覧

項番 | 項目名
--- | ---
1 | ＯＮＵシリアル番号（シェアド方式時）／ＭＡＣアドレス | None | None | None | None | None | None | None | None | None
2 | 回線終端装置取得年月 | None | None | None | None | None | None | None | None | None
3 | 回線終端装置使用開始年月 | None | None | None | None | None | None | None | None | None

（注４）光SO支援システムへの送信を行う。

光SO支援システムへSO工事依頼（10460）を送信していない場合、光SO支援システムへSO工事結果（10462）を送信しない。

（注５） 「所外ＳＯ工事直請判定」ステータス自動更新条件

表 ４.２.１.２.４.６－５－１において自動更新可否が‘可’となる場合、自動更新を行う。

表 ４.２.１.２.４.６－５－１　「所外ＳＯ工事直請判定」自動更新条件

項番 | 条件 | 自動更新可否
--- | --- | ---
SO工事直請区分 | 直請設定（SO工事） 情報設定値 *1 | 記事欄 （お客様情報） | ＳＯ工事予定日 | 提供可能時期 （２次回答） | 発注納期チェック | 納期割れチェック
1 | ‘直営’ | ‘直営’ | ‘支店設定文言あり’ *2 | － | － | － | － | ‘否’
2 | ‘支店設定文言なし’ *2 | null以外 | null以外 | ＳＯ工事予定日≧システム日付+Ａ日 *3 | ＳＯ工事予定日≧提供可能時期（２次回答） | ‘可’
3 | ＳＯ工事予定日＜提供可能時期（２次回答） | ‘否’
4 | ＳＯ工事予定日＜システム日付+Ａ日 *3 | － | ‘否’
5 | 上記以外 | － | ‘否’
6 | 上記以外 | － | ‘否’
7 | ‘請負’ | － | － | ‘否’
8 | 上記以外 | ‘否’
9 | ‘請負’ | ‘直営’ | － | － | － | － | － | ‘否’
10 | ‘請負’ | ‘支店設定文言あり’ *2 | － | － | － | － | ‘否’
11 | ‘支店設定文言なし’ *2 | null以外 | null以外 | ＳＯ工事予定日≧システム日付+Ａ日 *3 | ＳＯ工事予定日≧提供可能時期（２次回答） | ‘可’
12 | ＳＯ工事予定日＜提供可能時期（２次回答） | ‘否’
13 | ＳＯ工事予定日＜システム日付+Ａ日 *3 | － | ‘否’
14 | 上記以外 | － | ‘否’
15 | 上記以外 | － | ‘否’
16 | 上記以外 | － | － | ‘否’
17 | 上記以外 | － | － | － | － | － | － | ‘否’

注）*1：「収容区域コード」/「SO処理区分」/「サービス種別」/「派遣区分」をもとに特定した値。
*2：工事情報の「記事欄（お客様情報）」とステータス自動更新条件設定テーブルの「所外ＳＯ工事直請判定自動更新判定用（本申込（新設））」の比較を行う。
「記事欄（お客様情報）」に対象支店の「所外ＳＯ工事直請判定自動更新判定用（本申込（新設））」の値が含まれている場合、‘支店設定文言あり’とする。
*3：ステータス自動更新条件設定テーブルを参照し、対象支店の「発注納期判定日数（本申込（新設））」の値を‘Ａ日’とする。

（注６）欠番

（注７）欠番

（注８）欠番

（注９）欠番

（注１０）処理中オーダにて以下を行い、「所内SO工事結果」ステータスを自動更新可能な場合、「所内SO工事結果」ステータスの自動更新を行う。

・「所内SO工事結果」ステータス存在チェック
・自動／手動更新の有無チェック
・他システム送信エラー有無チェック（光SO支援システム）
・必須項目チェック
・「ジャンパ施工要否」チェック（「ジャンパ施工要否（内部制御用）」が‘否’の場合、自動更新対象とする。）

（注１１）欠番

（注１２）欠番

（注１３）以下のいずれかの条件が満たされる場合、アクセスPF（設備連携機能部）へ通知（ひかり電話工事依頼）する。

●光SO支援システムよりＤＩＹ工事完了（10464）を受信、および「番ポ同時工事有無」が'有'または'有（他事業者系）'の場合

表 ４.２.１.２.４.６－１３－１　ひかり電話工事依頼通知条件表１

項目名 | 設定値 | None
--- | --- | ---
ＤＩＹ対応 | 'ＤＩＹ'
ひかり電話手動工事有無 | '有'または'有(SOHO)'
光SO支援システム正常性確認結果 | 正常'
ＤＩＹ工事完了（10464）イベント受信日 | ＳＯ工事予定日
ＤＩＹ工事完了（10464）イベント受信時間 | hh：mm：ss ≦ ＤＩＹ工事完了（10464）イベント受信時間 ≦ hh：mm：ss *1

注）*1：hh：mm：ssの値はそれぞれお客様の設定した値とする。

●光SO支援システムよりＤＩＹ工事完了（10464）を受信、および「番ポ同時工事有無」が'有'以外または'有（他事業者系）'以外の場合

表 ４.２.１.２.４.６－１３－２　ひかり電話工事依頼通知条件表２

項目名 | 設定値
--- | ---
ＤＩＹ対応 | 'ＤＩＹ'
ひかり電話手動工事有無 | '有'または'有(SOHO)'
光SO支援システム正常性確認結果 | '正常'
ＤＩＹ工事完了（10464）イベント受信日時 | ＳＯ工事予定日以降

●日次処理にて、ステータスが「所内SO工事結果」、「番ポ同時工事有無」が'有'または'有（他事業者系）'、
および表 ４.２.１.２.４.６－１３－３の条件のすべてを満たす場合

表 ４.２.１.２.４.６－１３－３　ひかり電話工事依頼通知条件表３

項目名 | 設定値
--- | ---
ＤＩＹ対応 | 'ＤＩＹ'
ひかり電話手動工事有無 | '有'または'有(SOHO)'
光SO支援システム正常性確認結果 | 正常'
ひかり電話工事依頼結果 | 未設定
日次処理実施日 | ＳＯ工事予定日

●日次処理にてステータスが「所内SO工事結果」、「番ポ同時工事有無」が'有'以外または'有（他事業者系）'以外、
および表 ４.２.１.２.４.６－１３－４の条件のすべてを満たす場合

表 ４.２.１.２.４.６－１３－４　ひかり電話工事依頼通知条件表４

項目名 | 設定値
--- | ---
ＤＩＹ対応 | 'ＤＩＹ'
ひかり電話手動工事有無 | '有'または'有(SOHO)'
光SO支援システム正常性確認結果 | 正常'
ひかり電話工事依頼結果 | 未設定
日次処理実施日 | ＳＯ工事予定日以降

●「所内ＳＯ工事結果」ステータスにて端末より「ひかり電話工事依頼」ボタンを押下された場合

（注１４）ＤＩＹ工事完了（10464）、ひかり電話工事結果（10082）は、全ステータスにおいて受信可能とする。

（注１５）‘所内SO工事結果’ステータス自動更新条件１

「所内SO工事結果自動更新」機能実施契機にて、表 ４.２.１.２.４.６－１５－１または表 ４.２.１.２.４.６－１５－２のいずれかの条件が満たされる場合、
および光SO支援システムへ送信エラーとなっていない場合、‘所内SO工事結果’ステータスの自動更新を行う。

表 ４.２.１.２.４.６－１５－１　Ｂフレッツオーダ（「ＮＧＮフラグ」が‘ＮＧＮ’以外）の‘所内SO工事結果’ステータス自動更新条件表

項目名 | 設定値
--- | ---
注文種類 | ‘品目変更（新設）’
派遣区分 | ‘派遣なし’
ＳＯ工事予定日 | システム日付以前
品目変更パターンフラグ | ‘所内SO工事結果自動更新対象’
ジャンパ施工要否 | ‘否’

表 ４.２.１.２.４.６－１５－２　ＮＧＮオーダ（「ＮＧＮフラグ」が‘ＮＧＮ’）の‘所内SO工事結果’ステータス自動更新条件表

項目名 | 設定値
--- | ---
注文種類 | ‘品目変更（新設）’
派遣区分 | ‘派遣なし’
ＤＩＹ対応 | ‘ＤＩＹ’以外
ＳＯ工事予定日 | システム日付以前
品目変更パターンフラグ | ‘所内SO工事結果自動更新対象’
ジャンパ施工要否 | ‘否’

（注１６）‘所内SO工事結果’ステータス自動更新条件２

下記契機におけるそれぞれの自動更新条件を満たしている、および他システム（Optos（所内）、光SO支援システム）への送信エラーがない場合、
内部イベント‘80000’（所内SO工事結果自動更新）を投入し、'所内SO工事結果'ステータスの自動更新を行う。
・ＤＩＹ工事完了（10464）の受信契機
・ひかり電話工事結果（10082）の受信契機
・ひかり電話工事（番ポ工事）結果(工事結果情報)(20082)の受信契機
・番ポ工事依頼（10283）の送信時の応答受信契機
各契機毎の自動更新条件を以下に示す。

Ver.2024-4にて削除

表 ４.２.１.２.４.６－１６－１　光SO支援システムからＤＩＹ工事完了（10464）を受信した場合

項目名 | 設定値
--- | ---
ＤＩＹ対応 | '希望する'
ひかり電話手動工事有無 | '有'または'有(SOHO)'以外
光SO支援システム正常性確認結果 | '正常'

表 ４.２.１.２.４.６－１６－２　アクセスPF（設備連携機能部）からひかり電話工事結果（10082）を受信した場合

項目名 | 設定値
--- | ---
ＤＩＹ対応 | '希望する'
ひかり電話手動工事有無 | '有'または'有(SOHO)'
番ポ同時工事有無 | '有'または'有（他事業者系）'以外
ひかり電話工事結果 | '正常（工事完了）'
光SO支援システム正常性確認結果 | '正常'

表 ４.２.１.２.４.６－１６－３　統合HHCから番ポ工事依頼（10283）の応答電文を受信した場合

項目名 | 設定値
--- | ---
番ポ自動工事結果 | '依頼済'
BB-CASTAR 工事結果コード | '正常（工事完了）'
光SO支援システム正常性確認結果 | '正常' | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None

Ver.2024-4にて削除

表 ４.２.１.２.４.６－１６－４　アクセスPF（設備連携機能部）からひかり電話工事（番ポ工事）結果(工事結果情報)(20082)を受信した場合

項目名 | 設定値
--- | ---
番ポ工事結果フラグ | '工事済み' | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None

（注１７）以下の条件のすべてを満たす場合、統合HHCへ通知（番ポ工事依頼(10283)）する。

●アクセスPF（設備連携機能部）からひかり電話工事結果（10082）を受信した場合

項目名 | 設定値
--- | ---
ＤＩＹ対応 | ＤＩＹ
ひかり電話手動工事有無 | 有または有(SOHO)
番ポ同時工事有無 | 有または有（他事業者系）
BB-CASTAR 工事結果コード | 正常（工事完了）
ひかり電話工事結果（10082）イベント受信日 | ＳＯ工事予定日
ひかり電話工事結果（10082）イベント受信時間 | hh：mm：ss ≦ ひかり電話工事結果（10082）イベント受信時間 ≦ hh：mm：ss　*1

注）*1：hh：mm：ssの値はそれぞれお客様の設定した値とする。

●「所内ＳＯ工事結果」ステータスにて端末より「番ポ工事依頼」ボタンを押下された場合

Ver.2024-4にて削除

（注１８）光SO支援システムからのMACアドレス登録依頼（10454）は、オーダ完了'ステータス以外のすべてのステータスにおいて受信可能とする。

（注１９）欠番

（注２０）欠番

（注２１）スプレッドシート（10113）は「HHC受信待ち」ステータスにて工事完了（10112）を受信以降、後続のステータスにおいて受信可能となる。

（注２２）アクセスPF工事完了（10213）の場合、スプレッドシート入力状態は「未設定」となる。

（注２３）SO工事直請区分が｢請負｣の場合、情報配信へ送信を行う。

（注２４）ＣＤＮ調査直請区分が「請負」の場合、情報配信へ送信を行う。

（注２５）現場調査直請区分が「請負」の場合、情報配信へ送信を行う。

（注２６）以下の条件を満たす場合、情報配信へ送信を行う。

・情報配信へ光SO工事情報(直請判定後)を送信済み
（光SO補正取消送信済の場合、光SO補正取消送信後に光SO工事情報（直請判定後）を送信していること）
・SO工事直請区分が「請負」

（注２７）欠番

（注２８）「ＢＯ」を押下した場合、以下のいずれかの条件を満たす場合に各条件に該当するイベントを情報配信へ送信する。

●現場調査依頼情報送信条件
・発生区分が「現場調査」および情報配信へ現場調査依頼情報を送信済みの場合
（現場調査依頼補正取消送信済の場合、現場調査依頼補正取消送信後に現場調査依頼情報を送信していること）

●CDN調査依頼情報送信条件
・発生区分が「コーディネート」および情報配信へCDN調査依頼情報を送信済みの場合
（CDN調査依頼補正取消送信済の場合、CDN調査依頼補正取消送信後にCDN調査依頼情報を送信していること）

●光SO工事情報送信条件
・発生区分が「SO工事」および情報配信へ光SO工事情報(直請判定後)を送信済みの場合
（光SO補正取消送信済の場合、光SO補正取消送信後に光SO工事情報（直請判定後）を送信していること）
・発生区分が「テレビ接続」および情報配信へ光SO工事情報(直請判定後)を送信済みの場合
（光SO補正取消送信済の場合、光SO補正取消送信後に光SO工事情報（直請判定後）を送信していること）

（注２９）「完了（ＳＯ）」ボタンを押下した場合、送信を行う。

（注３０）「完了（テレビ）」ボタンを押下した場合、送信を行う。

（注３１）以下のすべての条件を満たす場合、送信を行う。

・統合HHCへのSO情報（10210）を送信済みの場合
（補正取消（10212）送信済の場合、補正取消（10212）送信後にSO情報（10210）を送信していること
取消（10211）送信済の場合は対象外とする）
・所外工事パターンフラグが‘テレビのみ’以外の場合
・統合HHCへアクセスPF工事完了（10213）を送信していない場合
・統合HHCより工事完了（10112）を受信していない場合

（注３２）以下のすべての条件を満たす場合、送信を行う。

・統合HHCへのSO情報（10210）を送信済みの場合
（補正取消（10212）送信済の場合、補正取消（10212）送信後にSO情報（10210）を送信していること
取消（10211）送信済の場合は対象外とする）
・所外工事パターンフラグが‘テレビのみ’の場合
・統合HHCへテレビアクセスPF工事完了（10214）を送信していない場合
・統合HHCよりテレビ工事完了（10117）を受信していない場合

（注３３）以下のすべての条件を満たす場合、送信を行う。

・統合HHCへのSO情報（10210）を送信済みの場合
（補正取消（10212）送信済の場合、補正取消（10212）送信後にSO情報（10210）を送信していること
取消（10211）送信済の場合は対象外とする）
・所外工事パターンフラグが‘光＋テレビ’の場合
・統合HHCへテレビアクセスPF工事完了（10214）を送信していない場合
・統合HHCよりテレビ工事完了（10117）を受信していない場合

（注３４）以下のいずれかの条件を満たす場合に該当するステータスにて受信可能とする。

項番 | 所外工事パターンフラグ | HHC完了フラグ | ステータス
--- | --- | --- | ---
1 | テレビのみ | － | 「所外ＳＯ工事結果（請）」
「所外ＳＯ工事結果（直）」
2 | 光＋テレビ | 工事完了済以外 | 「所外ＳＯ工事結果（請）」
None | None | None | None | None | None | None
「所外ＳＯ工事結果（直）」

「HHC受信待ち」
「所外ＳＯ工事結果（請）」
「所外ＳＯ工事結果（直）」
「ＳＯ工事結果確認（ＢＦ・ＤＦ）」

3 | None | 工事完了済 | 「所外ＳＯ工事結果（請）」
--- | --- | --- | ---
「所外ＳＯ工事結果（直）」
「ＳＯ工事結果確認（ＢＦ・ＤＦ）」

（注３５）以下のいずれかの条件を満たす場合に該当するステータスにて受信可能とする。

項番 | 所外工事パターンフラグ | HHC完了フラグ | ステータス
--- | --- | --- | ---
1 | テレビのみ | － | 「HHC受信待ち」
2 | 光＋テレビ | 工事完了済以外 | 「所外ＳＯ工事結果（請）」
「所外ＳＯ工事結果（直）」
「HHC受信待ち」
3 | 工事完了済 | 「ＳＯ工事結果確認（ＢＦ・ＤＦ）」

（注３６）以下のすべての条件を満たす場合のみアクセスPF（設備連携機能部）へ通知を行う。

・受信イベントがテレビ工事延期(10116)の場合

（注３７）以下のすべての条件を満たす場合のみアクセスPF（設備連携機能部）へ通知を行う。

・受信イベントが工事延期(10111)またはテレビ工事延期(10116)の場合

（注３８）遷移先判定１

以下の条件に応じて該当するステータスへ遷移する。
「－」は値を問わないことを示す。
表 ４.２.１.２.４.６－３８－１　遷移先判定条件１

項番 | イベント | 所外工事パターンフラグ | HHC完了フラグ | ＳＯ経過／完了報告フラグ | テレビ経過／完了報告フラグ | 判定結果
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 工事開始（10110） | － | － | － | － | 受信待ち
2 | テレビ工事開始（10115） | テレビのみ | － | － | － | 受信待ち
3 | 光＋テレビ | 工事完了済以外 | － | － | イベント受信時ステータス
4 | 工事完了済 | － | － | 結果確認
5 | テレビ工事延期（10116） | － | － | － | － | イベント受信時ステータス
6 | テレビ工事完了（10117） | － | － | － | － | イベント受信時ステータス
7 | テレビ当日延期（10118） | － | － | － | － | イベント受信時ステータス
8 | オーダ受領情報（SO（光）） （情報配信※） | － | － | － | － | イベント受信時ステータス
9 | オーダ受領情報（SO（テレビ）） （情報配信※） | － | － | － | － | イベント受信時ステータス
10 | 光ＳＯ完了情報（通建）【光工事】 （情報配信※） | － | － | 経過報告または 完了報告（自動更新不可） | － | イベント受信時ステータス
11 | 完了報告（自動更新可） | － | 結果確認
12 | 光ＳＯ完了情報（通建）【テレビ工事】 （情報配信※） | テレビのみ | － | － | 経過報告または 完了報告（自動更新不可） | イベント受信時ステータス
13 | 完了報告（自動更新可） | 結果確認
14 | 光＋テレビ | 工事完了済以外 | － | － | イベント受信時ステータス
15 | 工事完了済 | － | 経過報告 | イベント受信時ステータス
16 | 完了報告（自動更新不可）または完了報告（自動更新可） | 結果確認
17 | ＢＯ情報（情報配信） | － | － | － | － | イベント受信時ステータス

※SO工事直請区分が「請負」の場合のみ情報配信よりイベント受信可能

（注３９）遷移先判定２

以下の条件に応じて該当するステータスへ遷移する。
「－」は値を問わないことを示す。
表 ４.２.１.２.４.６－３９－１　遷移先判定条件２

項番 | イベント | 所外工事パターンフラグ | SO工事直請区分 | 判定結果
--- | --- | --- | --- | ---
1 | 工事延期（10111） | － | 請負 | 請
2 | 直営 | 直
3 | 当日延期（10114） | － | 請負 | 請
4 | 直営 | 直
5 | 工事完了（10112） | － | － | 工程変更等
6 | テレビ工事開始（10115） | － | － | イベント受信時ステータス
7 | テレビ工事延期（10116） | テレビのみ | 請負 | 請
8 | 直営 | 直
9 | 光＋テレビ | － | イベント受信時ステータス
10 | テレビ工事完了（10117） | テレビのみ | － | 工程変更等
11 | 光＋テレビ | － | イベント受信時ステータス
12 | テレビ当日延期（10118） | テレビのみ | 請負 | 請
13 | 直営 | 直
14 | 光＋テレビ | － | イベント受信時ステータス
15 | オーダ受領情報（SO（光））（情報配信） | － | 請負 | イベント受信時ステータス
16 | オーダ受領情報（SO（テレビ））（情報配信） | 光＋テレビ | 請負 | イベント受信時ステータス
17 | 光ＳＯ完了情報（通建）【テレビ工事】（情報配信） | 光＋テレビ | 請負 | イベント受信時ステータス
18 | ＢＯ情報（情報配信） | － | 請負 | イベント受信時ステータス

（注４０）「ＳＯ工事結果確認（ＢＦ・ＤＦ） 」ステータス自動更新条件

以下の条件のすべてを満たす場合、自動更新を行う。

●統合HHCからテレビ工事完了（10117）を受信した場合
・工程変更フラグチェック有無が「有」以外または工程変更フラグが「変更あり」以外
・設備変更フラグチェック有無が「有」以外または設備変更フラグが「変更あり」以外
・ＳＯ工事日不一致フラグチェック有無が「有」以外またはＳＯ工事日不一致フラグが「変更あり」以外
・設備確定（10061）未送信（心線情報および算出値前提条件設定状況＝１：確定値にてアクセスPF（設備連携機能部）送信済以外）
・料金区分(結果情報)が未設定以外
・実施工事費合計が未設定以外
・工程変更フラグチェック有無が「有」以外またはテレビ工程変更フラグが「変更あり」以外
・設備変更フラグチェック有無が「有」以外またはテレビ設備変更フラグが「変更あり」以外
・ＳＯ工事日不一致フラグチェック有無が「有」以外またはテレビＳＯ工事日不一致フラグが「変更あり」以外
・テレビ接続工事実施工事費合計が未設定以外
・その他機器１メーカ／機種名（結果情報）～その他機器２０メーカ／機種名（結果情報）のうち未設定以外の項目が１０項目以下
・HHC/通建ステータスが「完了済」または「アクセスPF完了済」
・情報配信から光ＳＯ完了情報（通建）【光工事】を未受信

（注４１）欠番

（注４２）情報配信よりイベント受信または送信できる条件及びステータスは下記ファイルを参照。

・別紙_01.04.06.05.01.01.01_情報配信連携シーケンス図パターン.xlsm
・別紙_01.04.06.05.01.01.03_情報配信連携（CDN／現場調査／建物内）パターン.xlsm

（注４３）欠番

（注４４）「現場調査」ステータス自動更新条件

表 ４.２.１.２.４.６－４４－１において情報配信から現場調査結果情報を受信した契機で自動更新可否が‘可’となる場合

表 ４.２.１.２.４.６－４４－１　「現場調査」自動更新条件

項番 | 条件 | 自動更新可否
--- | --- | ---
現場調査経過／完了報告フラグ | 所内SO工事要否 | 所内ジャンパ直請区分
1 | 完了報告（自動更新可） | ‘要’ | null以外 | ‘可’
2 | null | ‘否’
3 | 上記以外 | － | ‘可’
4 | 上記以外 | － | ‘否’

（注４５）「CDN調査」ステータス自動更新条件

表 ４.２.１.２.４.６－４５－１において情報配信からCDN調査結果情報を受信した契機で自動更新可否が‘可’となる場合

表 ４.２.１.２.４.６－４５－１　「CDN調査」自動更新条件

項番 | 条件 | 自動更新可否
--- | --- | ---
CDN調査経過／完了報告フラグ | 所内SO工事要否 | 所内ジャンパ直請区分
1 | 完了報告（自動更新可） | ‘要’ | null以外 | ‘可’
2 | null | ‘否’
3 | 上記以外 | － | ‘可’
4 | 上記以外 | － | ‘否’

（注４６）現場調査依頼情報が送信済みの場合、情報配信へ送信を行う。

(現場調査依頼補正取消送信済みの場合、現場調査依頼補正取消送信後に現場調査依頼情報を送信していること)

（注４７）CDN調査依頼情報が送信済みの場合、情報配信へ送信を行う。

(CDN調査依頼補正取消送信済みの場合、CDN調査依頼補正取消送信後にCDN調査依頼情報を送信していること)

（注４８）

情報配信からの通知は、ステータスに関わらずオーダが存在する限り受信可能とする。
工事情報に反映するAC工事状況情報のステータスは、「工事発注」、「工事発注受領」、「施工指示」、および「工事完了」の4種類である。

（注４９）以下のすべての条件を満たす場合、情報配信へ送信を行う。

・直前に送信した情報が以下のいずれかの場合

SO情報(直請判定後)
SO情報(直請判定前)
アクセスPF完了情報
アクセスPFスプレッドシート情報

（注５０）以下のすべての条件を満たす場合、情報配信へ送信を行う。

・現場調査依頼情報を送信済み
(現場調査依頼補正取消送信済みの場合、現場調査依頼補正取消送信後に現場調査依頼情報を送信していること)
・現場調査直請区分が「請負」
・戻り先のステータスに「現場調査」ステータスを含む

（注５１）以下のすべての条件を満たす場合、情報配信へ送信を行う。

・CDN調査依頼情報を送信済み
(CDN依頼補正取消送信済みの場合、CDN依頼補正取消送信後にCDN依頼情報を送信していること)
・CDN調査直請区分が「請負」
・戻り先のステータスに「CDN調査」ステータスを含む

（注５２）以下のすべての条件を満たす場合、情報配信へ送信を行う。

・現場調査依頼情報を送信済み
(現場調査依頼補正取消送信済みの場合、現場調査依頼補正取消送信後に現場調査依頼情報を送信していること)
・現場調査直請区分が「請負」
・現場調査確定情報（確定）を未送信

（注５３）以下のすべての条件を満たす場合、情報配信へ送信を行う。

・補正オーダ受信時に現場調査結果情報を受信済み
・補正オーダ受信時に現場調査確定情報（確定）を未送信
・現場調査直請区分が「請負」

（注５４）以下のすべての条件を満たす場合、情報配信へ送信を行う。

・CDN依頼情報を送信済み
(CDN依頼補正取消送信済みの場合、CDN依頼補正取消送信後にCDN依頼情報を送信していること)
・「CDN調査直請区分」が'請負'
・CDN確定情報（確定）を未送信

（注５５）以下のすべての条件を満たす場合、情報配信へ送信を行う。

・補正オーダ受信時にCDN調査結果情報を受信済み
・補正オーダ受信時にCDN調査確定情報（確定）を未送信
・「CDN調査直請区分」が'請負'

（注５６）以下のすべての条件を満たす場合、光SO支援システムへ送信を行う。

・SO工事依頼を送信済み
・戻り先のステータスに「所内SO工事結果」を含む

（注５７）SO工事依頼を送信済みの場合、光SO支援システムへ送信を行う。

（注５８）以下のすべての条件を満たす場合、光SO支援システムへ送信を行う。

・SO工事依頼を送信済み
・「所内SO工事要否」が'否'

（注５９）以下のいずれかの条件を満たす場合、 ‘スプレッドシート投入’を自動更新する。

・情報配信より光ＳＯスプレッドシート情報（通建）受信時に「スプレッド経過／完了報告フラグ」が'完了報告（自動更新可）'の場合
・統合HHCよりスプレッドシート情報受信時

（注６０）統合HHCへイベント送信できる条件およびステータスは、下記を参照。

・別紙 ４.６.４.１.１.１　HHCシーケンス図パターン
・別紙 ４.６.５.１.１.１　情報配信連携シーケンス図パターン

（注６１）情報配信から流通するMACアドレス登録依頼（一括登録）は以下のすべての条件を満たす場合、受信可能とする。

①オーダロック中以外
②流通情報の「履歴管理通番」が前回のMACアドレス登録依頼（一括登録）受信時の「履歴管理通番」より大きい
③受信可能なサービスである（「４.２.２.１.４ 工事情報流通（フロー対応表）」を参照）
④流通情報の「VoIPルータMACアドレス」が設定されている場合、工事情報の「利用部門管理番号」の先頭3桁が‘COP’
⑤下記ステータス以外
・‘補正オーダ確認中’
・‘オーダ完了’
・‘取消オーダ受付’
・‘取消オーダ確認中’
・‘取消オーダ完了’
⑥流通情報の「ONUMACアドレス」が設定されている場合、光SO支援システムからMACアドレス登録依頼(10454)（リアル）を未受信
⑦工事情報の「ＤＩＹ対応」が‘1’（ＤＩＹ）以外

（注６２）以下の条件を満たす場合、ステータスに関わらず光SO支援システムへONU登録依頼の送信を行う。

・以下のいずれかの契機の「ONUMACアドレス」を取込済
（ただし、光SO支援システムからMACアドレス登録依頼（リアル）を受信済みの場合を除く。）
①アクセスPF（オーダ制御機能部）の端末にて「ONUMACアドレス」を取込済
②情報配信から流通したMACアドレス登録依頼（一括登録）の「ONUMACアドレス」を取込済
③情報配信から流通したMACアドレス登録依頼（ロジスコ）の「ONUMACアドレス」を取込済
・送信対象のサービスである（「４.２.２.１.４ 工事情報流通（フロー対応表）」を参照）

（注６３）光SO支援システムからのONU登録結果は、ステータスに関わらずオーダが存在する限り受信可能とする。

（光SO支援システムへONU登録依頼を送信済みであること。）
受信可能なサービスは、「４.２.２.１.４ 工事情報流通（フロー対応表）」を参照。

（注６４）欠番

（注６５）（ⅰ）または（ⅱ）を満たす場合、情報配信へMACアドレス登録結果（一括登録）の送信を行う。

（ⅰ）以下の（１）～（３）のいずれかの条件を満たす場合、情報配信へ「MACアドレス登録結果フラグ」に‘00：正常’の値を設定したMACアドレス登録結果（一括登録）の送信を行う。
（ただし、未送信のMACアドレス登録結果(一括登録)が複数存在する場合、「履歴管理通番」が最大のMACアドレス登録結果(一括登録)のみ流通）
（１）「ONUMACアドレス」および「VoIPルータMACアドレス」が設定されているMACアドレス登録依頼（一括登録）を受信済みの場合

①MACアドレス登録依頼（一括登録）の受信結果が正常の場合
②下記ステータス以外
・‘オーダ完了’
・‘取消オーダ受付’
・‘取消オーダ確認中’
・‘取消オーダ完了’
③光SO支援システムからONU登録結果を受信済み
（MACアドレス登録依頼（一括登録）に対するONU登録結果の「送信回数」以上であれば受信済みとする）
④光SO支援システムからMACアドレス登録依頼(10454)（リアル）を未受信
⑤工事情報の「ＤＩＹ対応」が‘1’（ＤＩＹ）以外
⑥送信対象のサービスである（「４.２.２.１.４ 工事情報流通（フロー対応表）」を参照）

（２）「ONUMACアドレス」のみ設定されているMACアドレス登録依頼（一括登録）を受信済みの場合

①MACアドレス登録依頼（一括登録）の受信結果が正常の場合
②下記ステータス以外
・‘オーダ完了’
・‘取消オーダ受付’
・‘取消オーダ確認中’
・‘取消オーダ完了’
③光SO支援システムからONU登録結果を受信済み
（MACアドレス登録依頼（一括登録）に対するONU登録結果の「送信回数」以上であれば受信済みとする）
④光SO支援システムからMACアドレス登録依頼(10454)（リアル）を未受信
⑤工事情報の「ＤＩＹ対応」が‘1’（ＤＩＹ）以外
⑥送信対象のサービスである（「４.２.２.１.４ 工事情報流通（フロー対応表）」を参照）

（３）「VoIPルータMACアドレス」のみ設定されているMACアドレス登録依頼（一括登録）を受信済みの場合

①MACアドレス登録依頼（一括登録）の受信結果が正常の場合
②下記ステータス以外
・‘オーダ完了’
・‘取消オーダ受付’
・‘取消オーダ確認中’
・‘取消オーダ完了’
③工事情報の「ＤＩＹ対応」が‘1’（ＤＩＹ）以外
④送信対象のサービスである（「４.２.２.１.４ 工事情報流通（フロー対応表）」を参照）

(ⅱ)以下の条件を満たす場合、情報配信へ「MACアドレス登録結果フラグ」に‘00：正常’以外の値を設定したMACアドレス登録結果（一括登録）の送信を行う。

①MACアドレス登録依頼（一括登録）の受信結果がエラーの場合

（注６６）情報配信から流通するMACアドレス登録依頼（ロジスコ）は以下のすべての条件を満たす場合、受信可能とする。

①オーダロック中以外
②流通情報の「履歴管理通番」が前回のMACアドレス登録依頼（ロジスコ）受信時の「履歴管理通番」より大きい
③受信可能なサービスである（「４.２.２.１.４ 工事情報流通（フロー対応表）」を参照）
④流通情報の「VoIPルータMACアドレス」が設定されている場合、工事情報の「利用部門管理番号」の先頭3桁が‘COP’
⑤下記ステータス以外
・‘補正オーダ確認中’
・‘オーダ完了’
・‘取消オーダ受付’
・‘取消オーダ確認中’
・‘取消オーダ完了’
⑥流通情報の「ONUMACアドレス」が設定されている場合、光SO支援システムからMACアドレス登録依頼(10454)（リアル）を未受信

（注６７）（ⅰ）または（ⅱ）を満たす場合、情報配信へMACアドレス登録結果（ロジスコ）の送信を行う。

（ⅰ）以下の（１）～（３）のいずれかの条件を満たす場合、情報配信へ「MACアドレス登録結果フラグ」に‘00：正常’の値を設定したMACアドレス登録結果（ロジスコ）の送信を行う。
（ただし、未送信のMACアドレス登録結果(一括登録)が複数存在する場合、「履歴管理通番」が最大のMACアドレス登録結果(一括登録)のみ流通）
（１）「ONUMACアドレス」および「VoIPルータMACアドレス」が設定されているMACアドレス登録依頼（ロジスコ）を受信済みの場合

①MACアドレス登録依頼（ロジスコ）の受信結果が正常の場合
②下記ステータス以外
・‘オーダ完了’
・‘取消オーダ受付’
・‘取消オーダ確認中’
・‘取消オーダ完了’
③光SO支援システムからONU登録結果を受信済み
（MACアドレス登録依頼（ロジスコ）に対するONU登録結果の「送信回数」以上であれば受信済みとする）
④光SO支援システムからMACアドレス登録依頼(10454)（リアル）を未受信
⑤送信対象のサービスである（「４.２.２.１.４ 工事情報流通（フロー対応表）」を参照）

（２）「ONUMACアドレス」のみ設定されているMACアドレス登録依頼（ロジスコ）を受信済みの場合

①MACアドレス登録依頼（ロジスコ）の受信結果が正常の場合
②下記ステータス以外
・‘オーダ完了’
・‘取消オーダ受付’
・‘取消オーダ確認中’
・‘取消オーダ完了’
③光SO支援システムからONU登録結果を受信済み
（MACアドレス登録依頼（ロジスコ）に対するONU登録結果の「送信回数」以上であれば受信済みとする）
④光SO支援システムからMACアドレス登録依頼(10454)（リアル）を未受信
⑤送信対象のサービスである（「４.２.２.１.４ 工事情報流通（フロー対応表）」を参照）

（３）「VoIPルータMACアドレス」のみ設定されているMACアドレス登録依頼（ロジスコ）を受信済みの場合

①MACアドレス登録依頼（ロジスコ）の受信結果が正常の場合
②下記ステータス以外
・‘オーダ完了’
・‘取消オーダ受付’
・‘取消オーダ確認中’
③送信対象のサービスである（「４.２.２.１.４ 工事情報流通（フロー対応表）」を参照）

(ⅱ)以下の条件を満たす場合、情報配信へ「MACアドレス登録結果フラグ」に‘00：正常’以外の値を設定したMACアドレス登録結果（ロジスコ）の送信を行う。

①MACアドレス登録依頼（ロジスコ）の受信結果がエラーの場合

（注６８）Frontierから物品変更を受信時、表 ４.２.１.２.４.６－６８－１の反映要否判定条件の判定結果が‘要’の場合、工事情報へ物品変更を反映する。

受信可能なサービスは、「４.２.２.１.４ 工事情報流通（フロー対応表）」を参照。
表 ４.２.１.２.４.６－６８－１　物品情報の反映要否判定条件一覧

項番 | SO工事依頼初回受信フラグ | 受信不可ステータスチェック結果 *1 | シーケンス番号チェック結果 | 長延化ONUチェック結果 | 判定結果
--- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 受信済み | OK | OK | OK | ‘要’

2 | None | None
--- | --- | ---
3
4
5 | 保留 | None | None | None | None | None
6 | －

NG
－
－
－
－

‘否’
‘否’
‘否’
保留 *2
‘否’

NG
－
－
－

注）*1：表 ４.２.１.２.４.６－６８－２の受信不可ステータスチェック結果を参照。
*2：‘補正オーダ確認中’ステータスから遷移したステータスにて、反映要否判定を実施する。

【凡例】OK:チェック結果OK、NG:チェック結果NG、－:チェック不要

表 ４.２.１.２.４.６－６８－２　受信不可ステータスチェック一覧

項番 | 受信時ステータス | 受信不可ステータスチェック結果
--- | --- | ---
1 | ‘スプレッドシート投入’ | NG
2 | ‘工事完了最終確認’ | NG
3 | ‘オーダ完了’ | NG
4 | ‘取消オーダ受付’ | NG
5 | ‘取消オーダ確認中’ | NG
6 | ‘取消オーダ完了’ | NG
7 | ‘補正オーダ確認中’ | 保留
8 | 上記以外 | OK

（注６９）Frontierから物品変更を受信した契機で、表 ４.２.１.２.４.６－６９－１の条件を満たす場合、統合HHCへSO情報（10210）を送信する。

表 ４.２.１.２.４.６－６９－１　SO情報送信条件

項番 | 所外工事パターンフラグ | HHC完了フラグ *1 | テレビHHC完了フラグ *1 | ステータス
--- | --- | --- | --- | ---
1 | ‘1’（光のみ） | ‘9’（－） | 未設定 | ‘所外ＳＯ工事結果（請）’
None | None | None | None | None | None | None
‘所外ＳＯ工事結果（直）’

‘ＨＨＣ受信待ち’
‘所外ＳＯ工事結果（請）’

2 | ‘2’（テレビのみ） | 未設定 | ‘9’（－） | ‘所外ＳＯ工事結果（請）’
--- | --- | --- | --- | ---
None | None | None | None | None | None | None
‘所外ＳＯ工事結果（直）’

‘ＨＨＣ受信待ち’
‘所外ＳＯ工事結果（請）’

3 | ‘3’（光＋テレビ） | ‘9’（－） | ‘9’（－） | ‘所外ＳＯ工事結果（請）’
--- | --- | --- | --- | ---
None | None | None | None | None | None | None
‘所外ＳＯ工事結果（直）’

‘ＨＨＣ受信待ち’
‘所外ＳＯ工事結果（請）’

4 | None | ‘9’（－） | ‘1’（工事完了済） | ‘所外ＳＯ工事結果（請）’
--- | --- | --- | --- | ---
None | None | None | None | None | None | None
‘所外ＳＯ工事結果（直）’

‘ＨＨＣ受信待ち’
‘所外ＳＯ工事結果（請）’

5

‘1’（工事完了済） | ‘9’（－） | ‘所外ＳＯ工事結果（請）’
--- | --- | ---
None | None | None | None | None | None | None
‘所外ＳＯ工事結果（直）’

‘ＳＯ工事結果確認（ＢＦ・ＤＦ）’

注）*1：‘9’（－）は工事が完了していない状態のコード値。

統合HHCへのSO情報（10210）送信にてエラーが発生した場合、以下のいずれかのステータスにてSO情報（10210）を再送する。

・‘所外ＳＯ工事結果（請）’
・‘所外ＳＯ工事結果（直）’
・‘ＨＨＣ受信待ち’
・‘ＳＯ工事結果確認（ＢＦ・ＤＦ）’

送信条件および送信パターンの詳細は以下のファイルを参照。
・別紙_01.04.06.04.01.01.01_HHCシーケンス図パターン.xlsm

（注７０）Frontierから物品変更を受信した契機で、表 ４.２.１.２.４.６－７０－１の条件を満たす場合、情報配信へ光SO工事情報（直請判定前）または光SO工事情報（直請判定後）を送信する。

表 ４.２.１.２.４.６－７０－１　光SO工事情報送信条件

項番 | ステータス | SO工事直請区分 | 送信イベント
--- | --- | --- | ---
1 | ‘所外ＳＯ工事直請判定’ | ― | 光SO工事情報（直請判定前）
2 | ‘所外ＳＯ工事結果（請）’ | ‘2’（請負） | 光SO工事情報（直請判定後）
3 | ‘ＨＨＣ受信待ち’ | ‘2’（請負） | 光SO工事情報（直請判定後）
4 | ‘ＳＯ工事結果確認（ＢＦ・ＤＦ）’ | ‘2’（請負） | 光SO工事情報（直請判定後）

送信条件および送信パターンの詳細は以下のファイルを参照。
・別紙_01.04.06.05.01.01.01_情報配信連携シーケンス図パターン.xlsm

（注７１）「アクセス工事発注（サ総）」ステータス自動更新条件

表 ４.２.１.２.４.６－７１－１において自動更新可否が‘可’となる場合、自動更新を行う。

表 ４.２.１.２.４.６－７１－１　「アクセス工事発注（サ総）」自動更新条件

項番 | 条件 | 自動更新可否
--- | --- | ---
お客様建物設備 工事完了区分 | 施工完了予定日 （サ総・ｱｸｾｽ） | サービス総合工事 発注番号 | 工事発注日 | 工事発注日超過チェック
1 | null以外 | null以外 | null以外 | null以外 | システム日付≧工事発注日+Ａ日 *1 | ‘可’
2 | システム日付＜工事発注日+Ａ日 *1 | ‘否’
3 | null | － | ‘否’
4 | null | - | ‘否’
5 | null | － | ‘否’
6 | null | － | ‘否’

注）*1：ステータス自動更新条件設定テーブルを参照し、対象支店の「工事発注日判定日数」の値を‘Ａ日’とする。

（注７２）「暫定心線予約」ステータス自動更新条件

表 ４.２.１.２.４.６－７２－１において自動更新可否が‘可’となる場合、自動更新を行う。

表 ４.２.１.２.４.６－７２－１　「暫定心線予約」自動更新条件

項番 | 条件 | 自動更新可否
--- | --- | ---
1 | 無条件 | ‘可’

（注７３）「アクセス工事内容確認（サ総）」ステータス自動更新条件

表 ４.２.１.２.４.６－７３－１において自動更新可否が‘可’となる場合、自動更新を行う。

表 ４.２.１.２.４.６－７３－１　「アクセス工事内容確認（サ総）」自動更新条件

項番 | 条件 | 自動更新可否
--- | --- | ---
施工完了予定日（サ総・ｱｸｾｽ）
1 | null以外 | ‘可’
2 | null | ‘否’

（注７４）「心線提供通知」ステータス自動更新条件

表 ４.２.１.２.４.６－７４－１において自動更新可否が‘可’となる場合、自動更新を行う。

表 ４.２.１.２.４.６－７４－１　「心線提供通知」自動更新条件

項番 | 条件 | 自動更新可否
--- | --- | ---
1回線当たりの 必要心線数 | 光ファイバ種別 | 提供方式区分 | ＶＬＡＮＩＤ 取得結果 | 心線情報及び 算出値前提条件 | Ｘ－ＳＬＴ番号 （指定情報） | Ｘ－ＳＬＴシャーシ 番号（指定情報） | Ｘ－ＳＬＴスロット 番号（指定情報） | Ｘ－ＳＬＴポート 番号（指定情報）
1 | 1以下 *1 | null以外 | ＳＳ方式(指定選定) | ‘未取得’ | ‘確定値’ | null以外 | null以外 | null以外 | null以外 | ‘可’
2 | null | ‘否’
3 | null | － | ‘否’
4 | null | － | ‘否’
5 | null | － | ‘否’
6 | 上記以外 | － | ‘可’
7 | 上記以外 | － | ‘可’
8 | 上記以外 | － | ‘可’
9 | null | － | ‘否’
10 | 上記以外 | － | ‘否’

注）*1：‘1’以下とは‘0'、‘1'、‘00'、‘01'、‘000'、または‘001'のいずれかを示す。

（注７５）｢机上検討｣ステータス自動更新条件２

表 ４.２.１.２.４.６－７５－１においてそれぞれ条件をすべて満たす場合、自動更新を行う。

表 ４.２.１.２.４.６－７５－１　「机上検討」自動更新条件２

項番 | 項目名 | 設定値
--- | --- | ---
1 | アクセス設備工事要否 | ‘不要’またはnull
2 | 修正回数 | ‘01’
3 | 1回線当たりの必要心線数 | ‘1’以下 *1
4 | 光心線予約処理可否 | ‘予約可’または‘既設心線有（現用心線流用）’
5 | 現場調査結果書面回答 | ‘要’以外
6 | 工事日調整依頼 | ‘要’以外
7 | 共架申請 | ‘要’以外
8 | 道路許可申請 | ‘要’以外
9 | 仮予約フラグ | ‘仮予約’
10 | スプリッタ統合ＳＯ番号 *2 | *3
11 | 再CDN要否 | ‘必要’以外
12 | 受領可否 | ‘受付部門戻し（内容不備等）’以外
13 | 子SP設置依頼判定結果 *4 | ‘可'
14 | 机上検討自動更新抑止判定 | ‘自動更新可’
15 | 提供エリア判定結果 | ‘事前受付中’、‘提供中’、または‘－’

注）*1：‘1’以下とは‘0'、‘1'、‘00'、‘01'、‘000'、または‘001'のいずれかを示す。
*2：「仮予約フラグ」が‘仮予約’の場合、自動更新条件対象とする。
*3：以下のいずれかの値を示す。
・null以外（親オーダが「２次回答」更新済み）
・null以外（親オーダが工事情報に存在しない）
・null
※自オーダの「スプリッタ統合ＳＯ番号」と「統合SO番号」が合致するフロー区分２が‘建物内設備構築’または‘建物内設備構築（ミニ）’のオーダを親オーダとする。

*4：ステータス自動更新条件設定テーブルの「子SP設置依頼自動更新条件有無」と工事情報の「子SP設置依頼」を参照し、
対象支店の「子SP設置依頼自動更新条件有無」と「子SP設置依頼」の値によって自動更新可否を判定する。
表 ４.２.１.２.４.６－７５－２において自動更新可否が‘可’となる場合、自動更新を行う。

表 ４.２.１.２.４.６－７５－２　子SP設置依頼判定条件

項番 | 条件 | 自動更新可否
--- | --- | ---
ステータス自動更新条件設定 | 工事情報
子SP設置依頼自動更新条件有無 | 子SP設置依頼
1 | ‘有’ | ‘無’ | ‘可’
2 | 上記以外 | ‘否’
3 | 上記以外 | － | ‘可’

（注７６）「工事完了最終確認」ステータス自動更新条件

各システムの送信結果がnullまたは‘正常’の場合、自動更新を行う。
再送対象のシステムおよびシステムごとの再送対象エラーを表 ４.２.１.２.４.６－７６－１に示す。

表 ４.２.１.２.４.６－７６－１　再送対象システム／エラー

項番 | 再送対象 システム | 再送対象 エラー
--- | --- | ---
1 | アクセスPF（設備連携機能部） | セッション数オーバー
2 | Optos（所外） | 予閉塞中、セッション数オーバー
3 | 光SO支援システム | 予閉塞中、セッション数オーバー
4 | 統合HHC | 予閉塞中、セッション数オーバー

（注７７）以下の条件を満たす場合、図面管理システムへ現場調査指示書データを送信する。

・本申込（新設：心線選定要：検討依頼）（10010）の「現場調査予定日」が設定あり

（注７８）以下のすべての条件を満たす場合、図面管理システムへ現場調査指示書データを送信する。

・「現場調査要否」が‘要（現場調査またはＣＤＮ日指定済み）’または‘要（利用部門日程調整依頼）’
・図面管理システムへの最終送信イベントが現場調査指示書データ以外

（注７９）以下のすべての条件を満たす場合、図面管理システムへ補正取消情報を送信する。

・「現場調査要否」が‘否’
・図面管理システムへの最終送信イベントが現場調査指示書データ
・補正取消情報・取消情報連携判定結果 *1が‘連携対象’
注）*1：補正取消情報・取消情報連携判定結果の詳細については、「４.６.７.１.１.２　補正取消情報・取消情報連携判定」参照。

（注８０）以下のすべての条件を満たす場合、図面管理システムへ補正取消情報を送信する。

・図面管理システムへの最終送信イベントが現場調査指示書データ
・補正取消情報・取消情報連携判定結果 *1が‘連携対象’
注）*1：補正取消情報・取消情報連携判定結果の詳細については、「４.６.７.１.１.２　補正取消情報・取消情報連携判定」参照。

（注８１）以下のいずれかの条件を満たす場合、図面管理システムへ現場調査指示書データを送信する。

・補正オーダ（10050）の「現場調査予定日」が設定あり
・取消再選定確認中（0020000058）更新時の図面管理システムへの最終送信イベントが補正取消情報または現場調査指示書データ未送信

（注８２）以下のすべての条件を満たす場合、図面管理システムへ取消情報を送信する。

・図面管理システムへの最終送信イベントが現場調査指示書データ
・補正取消情報・取消情報連携判定結果 *1が‘連携対象’
注）*1：補正取消情報・取消情報連携判定結果の詳細については、「４.６.７.１.１.２　補正取消情報・取消情報連携判定」参照。

（注８３）「取消オーダ受付」および「取消オーダ完了」ステータス自動更新条件

表 ４.２.１.２.４.６－８３－１において自動更新可否が‘可’となる場合、自動更新を行う。

表 ４.２.１.２.４.６－８３－１　「取消オーダ受付」および「取消オーダ完了」自動更新条件

項番 | 条件 | 自動更新可否
--- | --- | ---
工事情報
アクセス設備工事要否 | ＣＣ同時工事可否
1 | ‘1’（必要） | － | ‘否’
2 | ‘1’（必要）以外 | ‘1’（可） | ‘否’
3 | ‘1’（可）以外 | ‘可’

（注８４）ステータス遷移先判定

対象システムのいずれかにて送信エラーと判定された場合、‘補正オーダ確認中’ステータスに遷移する。
上記以外の場合、フロー図に記載されている遷移先へ遷移する。
対象システムを表 ４.２.１.２.４.６－８４－１に示す。
項番順に判定処理を行い、対象システムのいずれかにて送信エラーと判定された場合、以降のシステムでは判定を行わない。

表 ４.２.１.２.４.６－８４－１　送信結果判定対象システム

項番 | 対象システム | 説明
--- | --- | ---
1 | 統合HHC | ‘戻り先判定’結果が‘元ステータスより再処理’および元ステータスが‘現場調査’の場合、 「現場調査情報」IFを判定対象とする。
2 | 光SO支援システム | －
3 | アクセスPF（設備連携機能部） | －

（注８５）日次処理「無派遣番ポ自動BO発出機能」実施契機にて、表 ４.２.１.２.４.６－８５－１の送信要否が‘要’となる場合、設備連携機能部へ‘85’（ＢＯ情報）を送信する。

表 ４.２.１.２.４.６－８５－１　「ＢＯ情報」送信条件

項番 | 条件 | 送信要否
--- | --- | ---
工事情報
ＮＧＮフラグ | 番ポ同時工事有無 | 光SO支援システム 正常性確認結果 | ＳＯ工事予定日 | ＤＩＹ対応 | 自動BO送信済フラグ
1 | ‘NGN’ | ‘有’または ‘有（他事業者系）’ | ‘正常’以外 | システム日付以前 | ‘ＤＩＹ’ | ‘未実施’ | ‘要’
2 | 上記以外 | ‘否’
3 | 上記以外 | － | ‘否’
4 | 上記以外 | － | ‘否’
5 | 上記以外 | － | ‘否’
6 | 上記以外 | － | ‘否’
7 | 上記以外 | － | ‘否’

（注８６）下記①または②それぞれにおいて条件を満たす場合、情報配信連携IF「CDN調査履歴情報」を送信する。
①「CDN調査履歴情報」送信済み
前回送信時の同IFと現在の項目に差異あり
②「CDN調査履歴情報」未送信
無条件

（注８７）下記①または②それぞれにおいて条件を満たす場合、情報配信連携IF「現場調査履歴情報」を送信する。
①「現場調査履歴情報」送信済み
前回送信時の同IFと現在の項目に差異あり
②「現場調査履歴情報」未送信
無条件

（注８８）「端子開放」ボタン押下契機にてオーダ制御機能部内部より「90082」イベントを受信する。

（注８９）「机上検討項目修正」ボタン押下契機にてオーダ制御機能部内部より「90084」イベントを受信する。

（注９０）欠番

（注９１）欠番

（注９２）直前に図連管理連携へ送信した情報が「現場調査指示書データ」の場合、「現場調査指示書データ」を送信する。

（注９３）（ⅰ）または（ⅱ）の契機にて、表 ４.２.１.２.４.６－９３－１の条件を満たす場合、情報配信へ「付属資料」を送信する。

（ⅰ）デジタル帳票流通IF受信
・付属資料単独登録
（ⅱ）「付属資料／地図情報管理」画面操作
・付属資料 登録

表 ４.２.１.２.４.６－９３－１　「付属資料」送信条件

項番 | ステータス
--- | ---
1 | 所外SO工事直請判定 *2
2 | 所外SO工事結果（直）
3 | 所外SO工事結果（請）
4 | SO工事結果確認（BF・DF） *1

注）*1：以下のすべての条件を満たす場合のみ画面操作から情報配信へ「付属資料」を送信可能。
・「所外工事パターンフラグ」が‘光＋ＴＶ’
・「HHC／通建完了フラグ」、「テレビHHC／通建完了フラグ」のどちらかに‘工事完了済’が設定されていない場合
*2：所外SO工事直請判定ステータス更新契機で送信する。

送信条件および送信パターンの詳細は以下のファイルを参照。
・別紙 ４.６.５.１.１.６ 情報配信連携（手書き電子／付属資料）シーケンス図パターン

（注９４）（ⅰ）または（ⅱ）の契機にて、表 ４.２.１.２.４.６－９４－１の条件を満たす場合、統合HHCへ「SO情報（10210）」を送信する。

（ⅰ）デジタル帳票流通IF受信
・付属資料単独登録
（ⅱ）「付属資料／地図情報管理」画面操作
・付属資料 登録
・付属資料 削除

表 ４.２.１.２.４.６－９４－１　「SO情報」送信条件

項番 | ステータス
--- | ---
1 | 所外SO工事直請判定 *1
2 | 所外SO工事結果（直）
3 | 所外SO工事結果（請）

注）*1：所外SO工事直請判定ステータス更新契機で送信する。

送信条件および送信パターンの詳細は以下のファイルを参照。
・別紙 ４.６.４.１.１.１　HHCシーケンス図パターン

（注９５）（ⅰ）の契機にて、受信条件を表 ４.２.１.２.４.６－９５－１に示す。

（ⅰ）デジタル帳票流通IF受信
・付属資料単独登録
・地図情報単独登録

表 ４.２.１.２.４.６－９５－１「付属資料単独登録」「地図情報単独登録」受信条件

項番 | 条件 | 受信可否
--- | --- | ---
ステータス | 所外SO工事要否 | 所外工事パターン フラグ | HHC／通建完了フラグ | テレビHHC／ 通建完了フラグ | ステータス
1 | 下記ステータス以外 ・補正オーダ確認中 ・取消オーダ受付 ・取消オーダ確認中 ・取消オーダ完了 ・取消再選定確認中 ・机上検討項目修正中 ・現地設備検討結果受信待ち ・現地所内選定結果受信待ち ・現地SO工事依頼受信待ち ・ＨＨＣ連携再送中 ・「光心線提供依頼」修正依頼 | 要 | 光のみ | 工事完了済 | - | - | ×
2 | 上記以外 | - | - | ○
3 | テレビのみ | - | 工事完了済 | - | ×
4 | - | 上記以外 | - | ○
5 | 光＋テレビ | 工事完了済 | 工事完了済 | - | ×
6 | None | 上記以外 | - | ○
7 | 上記以外 | 工事完了済 | - | ○
8 | None | 上記以外 | - | ○
9 | 否 | - | - | - | ・工事完了最終確認 ・オーダ完了 ・オーダ拒否 | ×
10 | - | - | - | 上記以外 | ○
11 | 上記以外 | - | - | - | - | - | ×

【凡例】○：受信可能、×：受信不可

（注９６）（ⅰ）または（ⅱ）の契機にて、表 ４.２.１.２.４.６－９６－１の条件を満たす場合、情報配信へ「光SO工事情報（直請判定前）」または「光SO工事情報（直請判定後）」を送信する。

（ⅰ）デジタル帳票流通IF受信
・付属資料単独登録
（ⅱ）「付属資料／地図情報管理」画面操作
・付属資料 登録
・付属資料 削除
表 ４.２.１.２.４.６－９６－１　「光SO工事情報」送信条件

項番 | ステータス | 送信イベント
--- | --- | ---
1 | 所外SO工事直請判定 | 光SO工事情報（直請判定前）
2 | 所外SO工事結果（請） | 光SO工事情報（直請判定後）

送信条件および送信パターンの詳細は以下のファイルを参照。
・別紙 ４.６.５.１.１.６ 情報配信連携（手書き電子／付属資料）シーケンス図パターン

（注９７）「取消再選定確認中」ステータスの場合、‘20051’（取消再選定確認中補正）を受信可能とし、受信時に工事情報の修正回数をインクリメントする。

（注９８）以下の条件を満たす場合、情報配信へ「付属資料」を送信する。

・付属資料有無が「1：有」の場合

（注９９）以下の条件を満たす場合、情報配信へ送信を行う。

・直前に送信した情報が「光SO工事情報(直請判定後)」

（注１００）以下の条件を満たす場合、情報配信へ送信を行う。

・直前に送信した情報が「光SO補正取消情報」

（注１０１）（ⅰ）の契機にて送信する連携結果情報を、表 ４.２.１.２.４.６－１０１－１に示す。

（ⅰ）デジタル帳票流通IF受信
・付属資料単独登録
・地図情報単独登録

表 ４.２.１.２.４.６－１０１－１　連携結果情報送信

項番 | デジタル帳票流通IF受信可否 | 送信イベント
--- | --- | ---
1 | 受信可能 | 連携結果情報（連携結果：連携OK） 連携結果情報（連携結果：付属完了）
2 | 受信不可 | 連携結果情報（連携結果：連携NG）

（注１０２）以下のいずれかの条件を満たす場合、情報配信へ送信を行う。

・直前に送信した情報が「光SO工事情報」
・直前に送信した情報が「CDN調査依頼情報」

（注１０３）以下のいずれかの条件を満たす場合、情報配信へ送信を行う。

・直前に送信した情報が「光SO工事情報」
・直前に送信した情報が「現場調査依頼情報」

（注１０４）以下の条件を満たす場合、情報配信へ送信を行う。

・直前に送信した情報が「光SO工事情報」

（注１０５）判定結果がBO通知の場合、アクセスPF（設備連携機能部）へ通知を行う。

表 ４.２.１.２.４.６－１０５－１　BO通知条件

項番 | 統合SO番号 *1 | BO通知済フラグ | 同日中の再受信判定 | 工事日判定 | 判定結果
--- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | ‘T’を含まない | null（未通知） | － | 「SO工事予定日」＝「工事年月日（施工完了報告）」 | BO通知
2 | 「SO工事予定日」≠「工事年月日（施工完了報告）」 | BO通知抑止
3 | ‘1’（通知済） | 「BO通知済日付」＝「データ作成日（施工完了報告）」 | 「SO工事予定日」＝「工事年月日（施工完了報告）」 | BO通知
4 | 「SO工事予定日」≠「工事年月日（施工完了報告）」 | BO通知抑止
5 | 「BO通知済日付」≠「データ作成日（施工完了報告）」 | － | BO通知抑止
6 | ‘T’を含む | － | 処理終了（読捨て）

注）*1：「統合SO番号」に‘T’を含まないオーダは‘光単独オーダ’、‘光＋ＴＶの光オーダ’、または‘ＴＶ単独オーダ’となる。‘T’を含むオーダは‘光＋ＴＶのTVオーダ’となる。

（注１０６）直前に送信した情報が「光SO工事情報(直請判定後)」の場合、情報配信へ送信を行う。

（注１０７）以下の条件を満たす場合、光引込線情報検索依頼（10700）をOptosへ送信する。
・支店コードが光引込線情報検索対象支店マスタに実施対象支店として設定されている

（注１０８）以下の条件を全て満たす場合、光引込線情報検索依頼（10700）をOptosへ送信する。
・支店コードが光引込線情報検索対象支店マスタに実施対象支店として設定されている
・戻り先のステータスに「所外SO工事結果(直)」、「所外SO工事結果(請)」、または「HHC受信待ち」を含む
※戻り先のステータスが「所外SO工事直請判定」の場合、補正からの戻し後は所外SO工事要否の判定直後に遷移するため、対象外ステータスとしている。
・補正オーダにより、光引込線情報検索依頼（10700）のOptosへの流通項目が変更となった場合

（注１０９）Optosへの光引込線情報検索依頼（10700）の送信エラー判定を行う。
直前に送信した光引込線情報検索依頼（10700）が送信エラーの場合、‘所外ＳＯ工事直請判定’ステータス更新契機にて再送信が行われるため、当判定処理を実施する。

（注１１０）「所外ＳＯ工事直請判定」ステータス自動更新条件２
日次処理「光引込線情報検索依頼再送」実施契機にて以下の全ての条件を満たす場合、‘所外ＳＯ工事直請判定’ステータスの自動更新を行う。
・Optosへの光引込線情報検索依頼（10700）の再送信が送信エラーとなっていないこと
・（注５）「所外ＳＯ工事直請判定」ステータス自動更新条件を満たしていること

（注１１１）以下のすべての条件を満たされる場合、アクセスPF（設備連携機能部）へ「ひかり電話工事（番ポ工事）依頼」の送信を行う。

●アクセスPF（設備連携機能部）からひかり電話工事結果（10082）を受信した場合

表 ４.２.１.２.４.６－１１１－１　番ポ工事依頼通知条件表

項目名 | 設定値
--- | ---
番ポ同時工事有無 | None | None | None | None | None | None | None | None | '有または有（他事業者系）’ | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None
ひかり電話工事結果 | None | None | None | None | None | None | None | None | '正常（工事完了）' | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None
ひかり電話工事結果（10082）イベント受信日 | None | None | None | None | None | None | None | None | 'ＳＯ工事予定日' | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None
ひかり電話工事結果（10082）イベント受信時間 | None | None | None | None | None | None | None | None | hh：mm：ss ≦ ひかり電話工事結果（10082）イベント受信時間 ≦ hh：mm：ss *1 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None
ひかり電話工事（番ポ工事）依頼送信済フラグ | None | None | None | None | None | None | None | None | null | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None

注）*1：hh：mm：ssの値は、それぞれお客様の設定した値とし、プロパティにて管理する。

●'所内ＳＯ工事結果'ステータスにて端末より「番ポ工事依頼」ボタンを押下された場合

（注１１２）ひかり電話工事依頼IF判別

送信するIFは以下内容によって判別する。

表 ４.２.１.２.４.６－１１２－１　送信IF判別表

送信IF名 | 電文ID
--- | ---
ひかり電話工事依頼 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | ‘3500’（ひかり電話工事） | None | None | None | None | None
ひかり電話工事（番ポ工事）依頼 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | ‘3520’（番ポ工事） | None | None | None | None | None

（注１１３）ひかり電話工事結果IF判定およびイベントID変換

ひかり電話工事結果IFの受信IF判定は表 ４.２.１.２.４.６－１１３－１に示す。
ひかり電話工事（番ポ工事）結果と判定された場合、インターフェースアダプタ機能にて、イベントIDを‘10082’（ひかり電話工事結果）から'20082'（ひかり電話工事（番ポ工事）結果）へ変換する。
変換したイベントIDはオーダ制御内でのみ使用する。
イベント変換の詳細は表 ４.２.１.２.４.６－１１３－２に示す。

表 ４.２.１.２.４.６－１１３－１　受信IF判定表

判定条件 | 受信IF名 （システムフロー図でのIF名）
--- | ---
電文ID | 番ポ工事結果種別
‘2900’（ひかり電話工事） | None | None | None | None | None | － | None | None | None | None | None | ひかり電話工事結果 | None | None | None | None | None | None | None
‘2920’（番ポ工事） | None | None | None | None | None | ‘1’（事業者情報） | None | None | None | None | None | ひかり電話工事（番ポ工事）結果（事業者情報） | None | None | None | None | None | None | None
‘2920’（番ポ工事） | None | None | None | None | None | ‘2’（工事結果情報） | None | None | None | None | None | ひかり電話工事（番ポ工事）結果（工事結果情報） | None | None | None | None | None | None | None

【凡例】－：対象外

表 ４.２.１.２.４.６－１１３－２　イベント変換表

変換前イベントID | 判定条件 | 変換後イベントID
--- | --- | ---
電文ID
‘10082’（ひかり電話工事結果） | None | None | None | None | None | ‘2900’（ひかり電話工事） | None | None | None | None | None | ‘10082’（ひかり電話工事結果） *1 | None | None | None | None | None | None | None

‘2920’（番ポ工事）

‘20082’（ひかり電話工事（番ポ工事）結果）

注）*1：イベントIDの変換は行わない

（注１１４）「ひかり電話工事（番ポ工事）結果(事業者情報)」および「ひかり電話工事（番ポ工事）結果(工事結果情報)」は、全ステータスにおいて受信可能であるが、工事情報の「番ポ工事結果フラグ」の値によって受信可否の判定を行う。

表 ４.２.１.２.４.６－１１４－１　受信IFの受信可否表

工事情報 | 受信IF名 | 受信可否
--- | --- | ---
番ポ工事結果フラグ 双方向番ポ開始前に申し込まれた片方向番ポとして登録されたオーダ以外 | 番ポ工事結果フラグ 双方向番ポ開始前に申し込まれた片方向番ポとして登録されたオーダ
null | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | null | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | ひかり電話工事（番ポ工事）結果（事業者情報） | None | None | None | None | None | None | None | 不可 | None
null | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | null | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | ひかり電話工事（番ポ工事）結果（工事結果情報） | None | None | None | None | None | None | None | 不可 | None
‘0’（工事未完了） | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | － | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | ひかり電話工事（番ポ工事）結果（事業者情報） | None | None | None | None | None | None | None | 可 *1 | None
‘0’（工事未完了） | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | － | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | ひかり電話工事（番ポ工事）結果（工事結果情報） | None | None | None | None | None | None | None | 可 *2 *4 | None
‘1’（工事済み） | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | － | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | ひかり電話工事（番ポ工事）結果（事業者情報） | None | None | None | None | None | None | None | 不可 | None
‘1’（工事済み） | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | － | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | ひかり電話工事（番ポ工事）結果（工事結果情報） | None | None | None | None | None | None | None | 不可 | None
－ | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | ‘9’（双方向番ポ開始前に申し込まれた片方向番ポとして登録されたオーダ） | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | ひかり電話工事（番ポ工事）結果（事業者情報） | None | None | None | None | None | None | None | 不可 *3 | None
－ | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | ‘9’（双方向番ポ開始前に申し込まれた片方向番ポとして登録されたオーダ） | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | ひかり電話工事（番ポ工事）結果（工事結果情報） | None | None | None | None | None | None | None | 可 *5 | None

【凡例】－：対象外

注）*1：「ひかり電話工事（番ポ工事）結果(事業者情報)」は1オーダにつき1度のみ受信を可能とする。
*2：「ひかり電話工事（番ポ工事）結果(事業者情報)」受信後、「ひかり電話工事（番ポ工事）結果(工事結果情報)」が受信可能となる。
*3：「ひかり電話工事（番ポ工事）結果(工事結果情報)」のみ受信可能とする。
*4：「ひかり電話工事（番ポ工事）結果(工事結果情報)」は複数回受信可能とする。受信可能回数は「ひかり電話工事（番ポ工事）結果(事業者情報)」決まる。
*5：「ひかり電話工事（番ポ工事）結果(工事結果情報)」を複数回受信可能とする。「ひかり電話工事（番ポ工事）結果(事業者情報)」が流通しないため、受信回数のチェックは行わない。

TOP
４.２.１.２.４.７　本申込(新設)(Ｂフレッツ３)

本申込(新設)(Ｂフレッツ３)のシステムフロー図についての注釈一覧を以下に記載する。

（注１）設備検討依頼（10060）、設備検討結果通知（10064）、設備確定（10061）

以下の条件を満たす場合、Optos（所外）へのすべての通知を行わない。
・「申込サービス」が‘97’（ＮＧＮ建物内設備構築（カスケード））
上記以外のサービスは、Optos（所外）へ通知以降、 Optos（所外）より設備検討結果通知（10064）を受信する。
設備検討結果通知（10064）は、工事完了するまでの間、後続のステータスにおいて受信可能とする。

（注２）Optos（所内）へ所内設備検討依頼（10350）または所内設備選定依頼（10360）を送信している場合は所内SO結果通知（10362）をOptos（所内）へ送信する。

（注３）所内設備検討依頼（10350）、所内設備検討結果通知（10354）

サービス種別（フロー区分２が建物内設備構築（ミニ））は、Optos（所外）より設備検討結果通知（10064）を受信後、
Optos（所内）へ所内設備検討依頼（10350）の通知を行う。
上記対象サービスは、Optos（所内）へ所内設備検討依頼（10350）を通知以降、Optos（所内）より所内設備検討結果通知（10354）を受信する。
所内設備検討結果通知（10354）は後続のステータスにおいて受信可能とする。

（注４）｢机上検討｣ステータス自動更新条件１

表 ４.２.１.２.４.７－４－１において条件をすべて満たす場合、自動更新を行う。

●「サービス総合工事（アクセス）発出日」および「施工完了予定日（サ総・アクセス）」がnull以外の場合
表 ４.２.１.２.４.７－４－１　「机上検討」自動更新条件１

項番 | 項目名 | 設定値
--- | --- | ---
1 | 注文種類 | ‘所内のみ新設’以外
2 | アクセス設備工事要否 | ‘必要’またはnull
3 | 提供方式区分 | ‘シェア方式’または‘SS方式（自動選定）’
4 | 1回線当たりの必要心線数 | ‘1’以下　*1
5 | 光心線予約処理可否 | ‘予約可’または‘既設心線有（現用心線流用）’
6 | 工事日調整依頼 | ‘要’以外
7 | 共架申請 | ‘要’以外
8 | 道路許可申請 | ‘要’以外
9 | 現場調査結果書面回答 | ‘要’以外
10 | 再CDN要否 | ‘必要’以外
11 | 受領可否 | ‘受付部門戻し（内容不備等）’以外
12 | ステータス更新要求 | ‘有’
13 | 机上検討自動更新抑止判定 | ‘自動更新可’
14 | 提供エリア判定結果 | ‘事前受付中’、‘提供中’、または‘－’

注）*1：‘1’以下とは‘0'、‘1'、‘00'、‘01'、‘000'、または‘001'のいずれかを示す。

※「補正オーダ確認中」ステータスから「机上検討より再処理」を実行後、
先頭ステータス自動更新確認ダイアログにて「キャンセルボタン」を押下しない場合の自動更新を示す。

（注５）設備検討結果通知（10064）または所内設備検討結果通知（10354）

サービス種別（フロー区分２が建物内設備構築（ミニ））は、Optos（所内）より所内設備検討結果通知（10354）を受信した際に
「机上検討」ステータス自動更新条件（注４）の判定を行う。
サービス種別（フロー区分２が建物内設備構築（ミニ）以外）は、Optos（所外）より設備検討結果通知（10064）を受信した際に
「机上検討」ステータス自動更新条件（注４）の判定を行う。

（注６）「２次回答」ステータス自動更新条件１

表 ４.２.１.２.４.７－６－１において自動更新可否が‘可’となる場合、自動更新を行う。

表 ４.２.１.２.４.７－６－１　「２次回答」自動更新条件１

項番 | 条件 | 自動更新可否
--- | --- | ---
申込 サービス | ２次回答 自動更新フラグ | 選定結果 受信済フラグ | 所内設備検討結果 受信済フラグ | 提供可能時期 （２次回答） | ＳＯ工事 予定日 | 納期割れチェック
1 | 所内設備検討依頼 対象サービス *1 | ‘ＯＮ’ | ‘受信済み’ | ‘受信済み’ | null以外 | null | － | ‘可’
2 | null以外 | ＳＯ工事予定日≧提供可能時期（２次回答） | ‘可’
3 | ＳＯ工事予定日＜提供可能時期（２次回答） | ‘否’
4 | null | － | － | ‘否’
5 | 上記以外 | － | ‘否’
6 | 上記以外 | － | ‘否’
7 | 上記以外 | － | ‘否’
8 | 上記以外 | ‘ＯＮ’ | ‘受信済み’ | － | null以外 | null | － | ‘可’
9 | null以外 | ＳＯ工事予定日≧提供可能時期（２次回答） | ‘可’
10 | ＳＯ工事予定日＜提供可能時期（２次回答） | ‘否’

11 | None | None
--- | --- | ---
12
13

null | － | － | ‘否’
--- | --- | --- | ---
None | ‘否’
‘否’

上記以外 | None | None | None | None | ‘否’
--- | --- | --- | --- | --- | ---
－ | ‘否’

注）*1：対象サービスの詳細は「４.２.２.１.４ 工事情報流通（フロー対応表）」を参照する。

（注７）現場調査直請区分が「請負」の場合、情報配信へ送信を行う。

（注８）ＣＤＮ調査直請区分が「請負」の場合、情報配信へ送信を行う。

（注９）情報配信よりイベント受信または送信できる条件およびステータスは下記ファイルを参照。

・別紙_01.04.06.05.01.01.03_情報配信連携（CDN／現場調査／建物内）パターン.xlsm

（注１１）「現場調査」ステータス自動更新条件

表 ４.２.１.２.４.７－１１－１において情報配信から現場調査結果情報を受信した契機で自動更新可否が‘可’となる場合

表 ４.２.１.２.４.７－１１－１　「現場調査」自動更新条件

項番 | 条件 | 自動更新可否
--- | --- | ---
現場調査経過／完了報告フラグ | 所内SO工事要否 | 所内ジャンパ直請区分
1 | 完了報告（自動更新可） | ‘要’ | null以外 | ‘可’
2 | null | ‘否’
3 | 上記以外 | － | ‘可’
4 | 上記以外 | － | ‘否’

（注１２）「CDN調査」ステータス自動更新条件

表 ４.２.１.２.４.７－１２－１において情報配信からCDN調査結果情報を受信した契機で自動更新可否が‘可’となる場合

表 ４.２.１.２.４.７－１２－１　「CDN調査」自動更新条件

項番 | 条件 | 自動更新可否
--- | --- | ---
CDN調査経過／完了報告フラグ | 所内SO工事要否 | 所内ジャンパ直請区分
1 | 完了報告（自動更新可） | ‘要’ | null以外 | ‘可’
2 | null | ‘否’
3 | 上記以外 | － | ‘可’
4 | 上記以外 | － | ‘否’

（注１３）現場調査依頼情報が送信済みの場合、情報配信へ送信を行う。

(現場調査依頼補正取消送信済みの場合、現場調査依頼補正取消送信後に現場調査依頼情報を送信していること)

（注１４）CDN調査依頼情報が送信済みの場合、情報配信へ送信を行う。

(CDN調査依頼補正取消送信済みの場合、CDN調査依頼補正取消送信後にCDN調査依頼情報を送信していること)

（注１５）

情報配信からの通知は、ステータスに関わらずオーダが存在する限り受信可能とする。
工事情報に反映するAC工事状況情報のステータスは、「工事発注」、「工事発注受領」、「施工指示」、または「工事完了」の4種類である。

（注１６）設備検討依頼が送信済みの場合、Optosへ送信を行う。

（注１７）‘10350’（所内設備検討依頼）または‘10360’（所内設備選定依頼）が送信済みの場合、Optos（所内）へ送信を行う。

（注１８）建物内設備構築依頼情報が送信済みの場合、情報配信へ送信を行う。

（注１９）以下の条件をすべて満たす場合、情報配信へ送信を行う。

・現場調査依頼情報を送信済み
(現場調査依頼補正取消送信済みの場合、現場調査依頼補正取消送信後に現場調査依頼情報を送信していること)
・現場調査直請区分が「請負」
・戻り先のステータスに「現場調査」ステータスを含む

（注２０）以下の条件をすべて満たす場合、情報配信へ送信を行う。

・CDN調査依頼情報を送信済み
(CDN依頼補正取消送信済みの場合、CDN依頼補正取消送信後にCDN依頼情報を送信していること)
・CDN調査直請区分が「請負」
・戻り先のステータスに「CDN調査」ステータスを含む

（注２１）以下の条件をすべて満たす場合、情報配信へ送信を行う。

・現場調査依頼情報を送信済み
(現場調査依頼補正取消送信済みの場合、現場調査依頼補正取消送信後に現場調査依頼情報を送信していること)
・現場調査直請区分が「請負」
・現場調査確定情報（確定）を未送信

（注２２）以下の条件をすべて満たす場合、情報配信へ送信を行う。

・補正オーダ受信時に現場調査結果情報を受信済み
・補正オーダ受信時に現場調査確定情報（確定）を未送信
・現場調査直請区分が「請負」

（注２３）以下の条件をすべて満たす場合、情報配信へ送信を行う。

・CDN依頼情報を送信済み
(CDN依頼補正取消送信済みの場合、CDN依頼補正取消送信後にCDN依頼情報を送信していること)
・CDN調査直請区分が「請負」
・CDN確定情報（確定）を未送信

（注２４）以下の条件をすべて満たす場合、情報配信へ送信を行う。

・補正オーダ受信時にCDN調査結果情報を受信済み
・補正オーダ受信時にCDN調査確定情報（確定）を未送信
・CDN調査直請区分が「請負」

（注２５）所内設備選定依頼が送信済みの場合、Optosへ送信を行う。

・所内設備選定依頼が送信済み
・戻り先のステータスに「所内SO工事結果」ステータスを含む

（注２６）「アクセス工事発注（サ総）」ステータス自動更新条件

表 ４.２.１.２.４.７－２６－１において自動更新可否が‘可’となる場合、自動更新を行う。

表 ４.２.１.２.４.７－２６－１　「アクセス工事発注（サ総）」自動更新条件

項番 | 条件 | 自動更新可否
--- | --- | ---
お客様建物設備 工事完了区分 | 施工完了予定日 （サ総・ｱｸｾｽ） | サービス総合工事 発注番号 | 工事発注日 | 工事発注日超過チェック
1 | null以外 | null以外 | null以外 | null以外 | システム日付≧工事発注日+Ａ日 *1 | ‘可’
2 | システム日付＜工事発注日+Ａ日 *1 | ‘否’
3 | null | － | ‘否’
4 | null | - | ‘否’
5 | null | － | ‘否’
6 | null | － | ‘否’

注）*1：ステータス自動更新条件設定テーブルを参照し、対象支店の「工事発注日判定日数」の値を‘Ａ日’とする。

（注２７）「暫定心線予約」ステータス自動更新条件

表 ４.２.１.２.４.７－２７－１において自動更新可否が‘可’となる場合、自動更新を行う。

表 ４.２.１.２.４.７－２７－１　「暫定心線予約」自動更新条件

項番 | 条件 | 自動更新可否
--- | --- | ---
申込サービス | 工事費負担区分 | 資産区分
1 | 以下のいずれかであること ・‘25’ ・‘35’ ・‘57’ | null | － | ‘否’
2 | ‘お客さま’ | null | ‘否’
3 | ‘お客さま’ | ‘可’
4 | ‘ＮＴＴ’ | ‘否’
5 | ‘未定’ | ‘否’
6 | ‘ＮＴＴ’ | null | ‘否’
7 | ‘お客さま’ | ‘可’
8 | ‘ＮＴＴ’ | ‘可’
9 | ‘未定’ | ‘否’
10 | ‘未定’ | － | ‘否’
11 | ‘なし’ | null | ‘否’
12 | ‘お客さま’ | ‘可’
13 | ‘ＮＴＴ’ | ‘可’

14
15
16

‘未定’ | ‘否’
--- | ---
－ | ‘可’
null | ‘否’

以下のいずれかであること ・‘58’ ・‘59’ ・‘73’ ・‘93’ ・‘61’ ・‘63’ ・‘76’ ・‘96’ | null | － | ‘可’
--- | --- | --- | ---
‘お客さま’ | null | ‘否’
None | None | None | None | None | None
‘お客さま’ | ‘可’
‘ＮＴＴ’ | ‘否’
None | None | None | ‘未定’ | ‘否’
‘ＮＴＴ’ | null | ‘否’
‘お客さま’ | ‘可’
‘ＮＴＴ’ | ‘可’
‘未定’ | ‘否’
‘未定’ | － | ‘可’
‘なし’ | null | ‘否’
‘お客さま’ | ‘可’
‘ＮＴＴ’ | ‘可’

17 | None | None | ‘お客さま’ | ‘可’
--- | --- | --- | --- | ---
18 | ‘ＮＴＴ’ | ‘否’
19 | ‘未定’ | ‘否’
20 | null | ‘否’
21 | None | ‘お客さま’ | ‘可’
22 | ‘ＮＴＴ’ | ‘可’
23 | ‘未定’ | ‘否’
24 | － | ‘可’
25 | ‘なし’ | null | ‘否’
26 | ‘お客さま’ | ‘可’
27 | ‘ＮＴＴ’ | ‘可’
28 | ‘未定’ | ‘否’

（注２８）「心線提供通知」ステータス自動更新条件

表 ４.２.１.２.４.７－２８－１から表 ４.２.１.２.４.７－２８－２において自動更新可否が‘可’となる場合、自動更新を行う。

●「フロー区分２」が‘建物内設備構築（ミニ）’の場合
表 ４.２.１.２.４.７－２８－１　「心線提供通知」自動更新条件１

項番 | 条件 | 自動更新可否
--- | --- | ---
選定結果 受信済フラグ | 所内設備検討結果 受信済フラグ | 1回線当たりの 必要心線数 | 光ファイバ 種別 | 第１光成端箇所 コネクタ種別 | 第１光成端盤設置 フロア階数 | Dモジュール フィルタ状況 | 所外光ケーブル 空き心線有無 | 光配線盤 コネクタ種別 *2 | 所内端子 予約可否 | 光・屋内配線 （縦系）区分 | 装置導入区分 | 申込サービス | スプリッタ 設置形態 | 工事費負担区分 | 資産区分
1 | ‘受信済み’ | ‘受信済み’ | 1以下 *1 | null以外 | null以外 | null以外 | null以外 | null以外 | null以外 | null以外 | null以外 | null以外 | 以下のいずれかであること ・‘25’ ・‘35’ ・‘57’ | － | null | － | ‘否’
2 | ‘お客さま’ | null | ‘否’
3 | ‘お客さま’ | ‘可’
4 | ‘ＮＴＴ’ | ‘否’
5 | ‘未定’ | ‘否’
6 | ‘ＮＴＴ’ | null | ‘否’
7 | ‘お客さま’ | ‘可’
8 | ‘ＮＴＴ’ | ‘可’
9 | ‘未定’ | ‘否’
10 | ‘未定’ | － | ‘否’
11 | ‘なし’ | null | ‘否’
12 | ‘お客さま’ | ‘可’
13 | ‘ＮＴＴ’ | ‘可’

14 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
15
16

‘未定’ | ‘否’
--- | ---
－ | ‘可’
null | ‘否’

以下のいずれかであること ・‘58’ ・‘59’ ・‘73’ ・‘93’ ・‘61’ ・‘63’ ・‘76’ ・‘96’ | null以外 | null | － | ‘可’
--- | --- | --- | --- | ---
‘お客さま’ | null | ‘否’
None | None | None | None | None | None
‘お客さま’ | ‘可’
‘ＮＴＴ’ | ‘否’
None | None | None | ‘未定’ | ‘否’
‘ＮＴＴ’ | null | ‘否’
‘お客さま’ | ‘可’
‘ＮＴＴ’ | ‘可’
‘未定’ | ‘否’
‘未定’ | － | ‘可’
‘なし’ | null | ‘否’
‘お客さま’ | ‘可’
‘ＮＴＴ’ | ‘可’
None | None | None | ‘未定’ | ‘否’

17 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | ‘お客さま’ | ‘可’
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
18 | ‘ＮＴＴ’ | ‘否’
19 | ‘未定’ | ‘否’
20 | null | ‘否’
21 | None | ‘お客さま’ | ‘可’
22 | ‘ＮＴＴ’ | ‘可’
23 | ‘未定’ | ‘否’
24 | － | ‘可’
25 | ‘なし’ | null | ‘否’
26 | ‘お客さま’ | ‘可’
27 | ‘ＮＴＴ’ | ‘可’
28 | ‘未定’ | ‘否’

29 | None | None | None | None | None | None | None | None | None
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---

－ | － | ‘否’
--- | --- | ---

30 | None | None | None | None | None | None | None
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---

－ | － | － | － | ‘否’
--- | --- | --- | --- | ---
None | None | None
‘否’
None | None | None
‘否’
None | None | None
‘否’
None | None | None
‘否’
None | None | None
‘否’
None | None | None

31 | None | None | None | None | None
--- | --- | --- | --- | --- | ---

32 | None | None | None
--- | --- | --- | ---

33 | None
--- | ---

34

35

36

‘否’

37

‘否’

38

‘否’

39

‘否’

40
41

‘否’
‘否’

注）*1：‘1’以下とは‘0'、‘1'、‘00'、‘01'、‘000'、または‘001'のいずれかを示す。
*2：工事情報項目名は「提供光コネクタ種別」を指す。

●「フロー区分２」が‘建物内設備構築’
表 ４.２.１.２.４.７－２８－２　「心線提供通知」自動更新条件２

項番 | 条件 | 自動更新可否
--- | --- | ---
選定結果 受信済フラグ | 1回線当たりの 必要心線数 | 光ファイバ 種別 | 第１光成端箇所 コネクタ種別 | 第１光成端盤設置 フロア階数 | Dモジュール フィルタ状況 | 所外光ケーブル 空き心線有無 | 光配線盤 コネクタ種別 *2 | 所内端子 予約可否 | 光・屋内配線 （縦系）区分 | 装置導入区分 | 申込サービス | スプリッタ 設置形態 | 工事費負担区分 | 資産区分
1 | ‘受信済み’ | 1以下 *1 | null以外 | null以外 | null以外 | null以外 | null以外 | null以外 | null以外 | null以外 | null以外 | 以下のいずれかであること ・‘25’ ・‘35’ ・‘57’ | － | null | － | ‘否’
2 | ‘お客さま’ | null | ‘否’
3 | ‘お客さま’ | ‘可’
4 | ‘ＮＴＴ’ | ‘否’
5 | ‘未定’ | ‘否’
6 | ‘ＮＴＴ’ | null | ‘否’
7 | ‘お客さま’ | ‘可’
8 | ‘ＮＴＴ’ | ‘可’
9 | ‘未定’ | ‘否’
10 | ‘未定’ | － | ‘否’
11 | ‘なし’ | null | ‘否’
12 | ‘お客さま’ | ‘可’
13 | ‘ＮＴＴ’ | ‘可’

14 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
15

‘未定’ | ‘否’
--- | ---
－ | ‘可’

以下のいずれかであること ・‘58’ ・‘59’ ・‘73’ ・‘93’ ・‘61’ ・‘63’ ・‘76’ ・‘96’ | null以外 | null | － | ‘可’
--- | --- | --- | --- | ---
None | None | None | None | None | None | None | None | None
‘お客さま’ | null | ‘否’
‘お客さま’ | ‘可’
‘ＮＴＴ’ | ‘否’
‘未定’ | ‘否’
‘ＮＴＴ’ | null | ‘否’
‘お客さま’ | ‘可’
‘ＮＴＴ’ | ‘可’
‘未定’ | ‘否’
‘未定’ | － | ‘可’
‘なし’ | null | ‘否’
‘お客さま’ | ‘可’
‘ＮＴＴ’ | ‘可’
None | None | None | ‘未定’ | ‘否’

16 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | ‘お客さま’ | null | ‘否’
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
17 | ‘お客さま’ | ‘可’
18 | ‘ＮＴＴ’ | ‘否’
19 | ‘未定’ | ‘否’
20 | ‘ＮＴＴ’ | null | ‘否’
21 | ‘お客さま’ | ‘可’
22 | ‘ＮＴＴ’ | ‘可’
23 | ‘未定’ | ‘否’
24 | ‘未定’ | － | ‘可’
25 | ‘なし’ | null | ‘否’
26 | ‘お客さま’ | ‘可’
27 | ‘ＮＴＴ’ | ‘可’
28 | ‘未定’ | ‘否’
29 | － | － | ‘否’
30 | － | － | － | ‘否’
31 | None | ‘否’
32 | ‘否’
33 | ‘否’
34 | ‘否’
35 | ‘否’
36 | ‘否’
37 | ‘否’
38 | ‘否’
39 | ‘否’
40 | ‘否’

注）*1：‘1’以下とは‘0'、‘1'、‘00'、‘01'、‘000'、または‘001'のいずれかを示す。
*2：工事情報項目名は「提供光コネクタ種別」を指す。

（注２９）｢机上検討｣ステータス自動更新条件２

表 ４.２.１.２.４.７－２９－１においてそれぞれ条件をすべて満たす場合、自動更新を行う。

●「サービス総合工事（アクセス）発出日」および「施工完了予定日（サ総・アクセス）」がnull以外の場合
表 ４.２.１.２.４.７－２９－１　「机上検討」自動更新条件２

項番 | 項目名 | 設定値
--- | --- | ---
1 | 選定結果受信済フラグ | ‘受信済み’
2 | 所内設備検討結果受信済フラグ *1 | ‘受信済み’
3 | 注文種類 | ‘所内のみ新設’以外
4 | アクセス設備工事要否 | ‘必要’
5 | 提供方式区分 | ‘シェア方式’または‘SS方式（自動選定）’
6 | 1回線当たりの必要心線数 | ‘1’以下　*2
7 | 光心線予約処理可否 | ‘予約可’または‘既設心線有（現用心線流用）’
8 | 工事日調整依頼 | ‘要’以外
9 | 共架申請 | ‘要’以外
10 | 道路許可申請 | ‘要’以外
11 | 現場調査結果書面回答 | ‘要’以外
12 | 再CDN要否 | ‘必要’以外
13 | 受領可否 | ‘受付部門戻し（内容不備等）’以外
14 | ステータス更新要求 | ‘有’
15 | 机上検討自動更新抑止判定 | ‘自動更新可’
16 | 提供エリア判定結果 | ‘事前受付中’、‘提供中’、または‘－’

注）*1：「申込サービス」が所内設備検討依頼対象サービスの場合、自動更新条件対象とする。
対象サービスの詳細は「４.２.２.１.４ 工事情報流通（フロー対応表）」を参照する。
*2：‘1’以下とは‘0'、‘1'、‘00'、‘01'、‘000'、または‘001'のいずれかを示す。

（注３０）「工事完了最終確認」ステータス自動更新条件

各システムの送信結果がnullまたは‘正常’の場合、自動更新を行う。
再送対象のシステムおよびシステムごとの再送対象エラーを表 ４.２.１.２.４.７－３０－１に示す。

表 ４.２.１.２.４.７－３０－１　再送対象システム／エラー

項番 | 再送対象 システム | 再送対象 エラー
--- | --- | ---
1 | アクセスPF（設備連携機能部） | セッション数オーバー
2 | Optos（所外） | 予閉塞中、セッション数オーバー
3 | Optos（所内） | 予閉塞中、セッション数オーバー

（注３１）以下の条件を満たす場合、図面管理システムへ現場調査指示書データを送信する。

・本申込（新設：心線選定要：検討依頼）（10010）の「現場調査予定日」が設定あり

（注３２）以下のすべての条件を満たす場合、図面管理システムへ現場調査指示書データを送信する。

・「現場調査要否」が‘要（現場調査またはＣＤＮ日指定済み）’または‘要（利用部門日程調整依頼）’
・図面管理システムへの最終送信イベントが現場調査指示書データ以外

（注３３）以下のすべての条件を満たす場合、図面管理システムへ補正取消情報を送信する。

・「現場調査要否」が‘否’

・補正取消情報・取消情報連携判定結果 *1が‘連携対象’
注）*1：補正取消情報・取消情報連携判定結果の詳細については、「４.６.７.１.１.２　補正取消情報・取消情報連携判定」参照。

（注３４）以下のすべての条件を満たす場合、図面管理システムへ補正取消情報を送信する。

・図面管理システムへの最終送信イベントが現場調査指示書データ
・補正取消情報・取消情報連携判定結果 *1が‘連携対象’
注）*1：補正取消情報・取消情報連携判定結果の詳細については、「４.６.７.１.１.２　補正取消情報・取消情報連携判定」参照。

（注３５）以下の条件を満たす場合、図面管理システムへ現場調査指示書データを送信する。

・補正オーダ（10050）の「現場調査予定日」が設定あり

（注３６）以下のすべての条件を満たす場合、図面管理システムへ取消情報を送信する。

・図面管理システムへの最終送信イベントが現場調査指示書データ
・補正取消情報・取消情報連携判定結果 *1が‘連携対象’
注）*1：補正取消情報・取消情報連携判定結果の詳細については、「４.６.７.１.１.２　補正取消情報・取消情報連携判定」参照。

（注３７）ステータス遷移先判定

対象システムのいずれかにて送信エラーと判定された場合、‘補正オーダ確認中’ステータスに遷移する。
上記以外の場合、フロー図に記載されている遷移先へ遷移する。
対象システムを表 ４.２.１.２.４.７－３７－１に示す。
項番順に判定処理を行い、対象システムのいずれかにて送信エラーと判定された場合、以降のシステムでは判定を行わない。

表 ４.２.１.２.４.７－３７－１　送信結果判定対象システム

項番 | 対象システム
--- | ---
1 | Optos（所外）
2 | Optos（所内）
3 | アクセスPF（設備連携機能部）

（注３８）下記「申込サービス」オーダの場合、‘10062’（SO結果通知）をOptos（所外）へ送信しない。

・‘97’（ＮＧＮ建物内設備構築（カスケード））

（注３９）欠番

（注４０）欠番

（注４１）「設備検討依頼再送機能」実施契機にて、Optos（所外）への‘10060’（設備検討依頼）が予閉塞中エラーの場合、再送を行う。

（注４２）直前に図連管理連携へ送信した情報が「現場調査指示書データ」の場合、「現場調査指示書データ」を送信する。

（注４３）情報配信へイベント送信できる条件およびステータスは下記ファイルを参照。

・別紙 １.４.６.５.７.１.３ 情報配信連携（ジャンパ） イベント流通シーケンス図パターン

（注４４）「所内ＳＯ工事結果」ステータス自動更新条件
「所内ＳＯ工事結果確認」ステータス自動更新条件

「ジャンパ関連ステータス自動更新」実施契機にて、以下の処理を順に行う。
表 ４.２.１.２.４.５－４４－１に示す条件に合致した場合、内部イベント投入を行い、
イベントごとに自動更新可否が‘可’となる場合、自動更新を行う。

・施工依頼オーダ更新
・施工不要オーダ更新
・施工不要オーダ更新(施工不要強制実施)
・施工完了オーダ更新

表 ４.２.１.２.４.７－４４－１　「所内ＳＯ工事結果」または「所内ＳＯ工事結果確認」ステータス自動更新条件

項番 | 条件 | 内部イベント | 自動更新可否
--- | --- | --- | ---
処理 | ジャンパ自動更新対象外フラグ | 基準日 | ジャンパ施工ステータス | チェック① *3 | チェック② *4

1 | 施工依頼オーダ更新 | ‘対象’ | システム日付＋N1 *1 *2 ≧基準日 *7 | ‘施工依頼待ち’ | チェックOK | チェックOK | ジャンパ関連ステータス自動更新 （施工依頼） | ‘可’
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
2 | チェックNG | - | ‘否’

3 | None | None | None | None | チェックNG | - | ジャンパ関連ステータス自動更新 （対象外フラグ更新） | ‘否’
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---

4 | None
--- | ---

- | - | -
--- | --- | ---

‘否’

5
6
7
8

- | - | - | - | ‘否’
--- | --- | --- | --- | ---
- | - | - | - | ‘否’
‘施工依頼待ち’ ‘施工依頼済’ ‘施工取消’ ‘依頼不要’ | チェックOK | チェックOK | ジャンパ関連ステータス自動更新 （施工不要） | ‘可’
チェックNG | - | ‘否’
None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None
チェックNG | - | ジャンパ関連ステータス自動更新 （対象外フラグ更新） | ‘否’

- | - | - | - | - | ‘否’
--- | --- | --- | --- | --- | ---
システム日付－N2 *1 *5 ≧基準日 *7 | ‘施工依頼待ち’ ‘施工依頼済’ ‘施工取消’ ‘依頼不要’ | チェックOK | チェックOK | ジャンパ関連ステータス自動更新 （施工不要） | ‘可’
チェックNG | - | ‘否’
None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None
チェックNG | - | ジャンパ関連ステータス自動更新 （対象外フラグ更新） | ‘否’
None | None | None | None | None | None

‘対象’ | システム日付－N2 *1 *5 ≧基準日 *7 | ‘施工依頼待ち’ ‘施工依頼済’ ‘施工取消’ ‘依頼不要’ | チェックOK | チェックOK | ジャンパ関連ステータス自動更新 （施工不要） | ‘可’
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
チェックNG | - | ‘否’
None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None
チェックNG | - | ジャンパ関連ステータス自動更新 （対象外フラグ更新） | ‘否’
None | None | None | None | None | None
None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None

9 | None | None | None | None | チェックNG | - | ジャンパ関連ステータス自動更新 （対象外フラグ更新） | ‘否’
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---

10 | None
--- | ---

- | - | - | ‘否’
--- | --- | --- | ---

11
12
13
14

- | - | - | ‘否’
--- | --- | --- | ---
- | - | - | ‘否’
チェックOK | チェックOK | ジャンパ関連ステータス自動更新 （施工不要） | ‘可’
チェックNG | - | ‘否’

- | - | - | - | ‘否’
--- | --- | --- | --- | ---
‘施工依頼待ち’ | チェックOK | チェックOK | ジャンパ関連ステータス自動更新 （施工不要） | ‘可’
チェックNG | - | ‘否’
None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None
チェックNG | - | ジャンパ関連ステータス自動更新 （対象外フラグ更新） | ‘否’

システム日付－N2 *1 *5 ≧基準日 *7 | ‘施工依頼待ち’ | チェックOK | チェックOK | ジャンパ関連ステータス自動更新 （施工不要） | ‘可’
--- | --- | --- | --- | --- | ---
チェックNG | - | ‘否’
None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None
チェックNG | - | ジャンパ関連ステータス自動更新 （対象外フラグ更新） | ‘否’
None | None | None | None | None | None

15 | None | None | None | None | チェックNG | - | ジャンパ関連ステータス自動更新 （対象外フラグ更新） | ‘否’
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---

16 | None
--- | ---

- | - | - | ‘否’
--- | --- | --- | ---

17
18
19
20
21
22
23
24

- | - | - | - | ‘否’
--- | --- | --- | --- | ---
- | - | - | - | ‘否’
‘施工結果登録待ち’ ‘施工結果承認待ち’ ‘施工済’ ‘施工結果承認待ち(戻し)’ ‘施工済(戻し)’ | チェックOK | チェックOK | ジャンパ関連ステータス自動更新 （施工完了） | ‘可’
チェックNG | - | ‘否’
チェックNG | - | ジャンパ関連ステータス自動更新 （対象外フラグ更新） | ‘否’
上記以外 | - | - | - | ‘否’
- | - | - | - | ‘否’
- | - | - | - | ‘否’

- | - | - | - | - | ‘否’
--- | --- | --- | --- | --- | ---
システム日付－N3 *1 *6 ≧基準日 *7 | ‘施工結果登録待ち’ ‘施工結果承認待ち’ ‘施工済’ ‘施工結果承認待ち(戻し)’ ‘施工済(戻し)’ | チェックOK | チェックOK | ジャンパ関連ステータス自動更新 （施工完了） | ‘可’
チェックNG | - | ‘否’
チェックNG | - | ジャンパ関連ステータス自動更新 （対象外フラグ更新） | ‘否’
上記以外 | - | - | - | ‘否’
上記以外 | - | - | - | - | ‘否’
- | - | - | - | - | ‘否’

‘対象’ | システム日付－N3 *1 *6 ≧基準日 *7 | ‘施工結果登録待ち’ ‘施工結果承認待ち’ ‘施工済’ ‘施工結果承認待ち(戻し)’ ‘施工済(戻し)’ | チェックOK | チェックOK | ジャンパ関連ステータス自動更新 （施工完了） | ‘可’
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
チェックNG | - | ‘否’
チェックNG | - | ジャンパ関連ステータス自動更新 （対象外フラグ更新） | ‘否’
上記以外 | - | - | - | ‘否’
上記以外 | - | - | - | - | ‘否’
上記以外 | - | - | - | - | - | ‘否’

注）*1：歴日で計算
*2：N1の値の取得はジャンパ自動依頼閾値マスタから、時刻起動処理区分が‘施工依頼オーダ更新処理’のレコードのジャンパ施工閾値(新設系)を取得する。
*3：以下のチェックを総称し‘チェック①’とする。
以下のいずれかがNGとなった場合、本表における‘チェックNG’とし、
工事情報「ジャンパ自動更新対象外フラグ」を‘対象外’に更新する。
上記以外の場合、‘チェックOK’とする。
処理ごとに実施対象のチェックが異なる。処理ごとの実施対象チェックおよび詳細は、
「１.４.２.３.２.１８ ジャンパ関連ステータス自動更新機能」を参照する。
・ジャンパ施工ステータスチェック
・自動施工依頼チェック

*4：以下のチェックを総称し‘チェック②’とする。
以下のいずれかがNGとなった場合、本表における‘チェックNG’とする。
上記以外の場合、‘チェックOK’とする。
処理ごとに実施対象のチェックが異なる。処理ごとの実施対象チェックおよび詳細は、
「１.４.２.３.２.１８ ジャンパ関連ステータス自動更新機能」を参照する。
・所内ジャンパ直請区分チェック
・ステータスチェック
・ジャンパ施工工事日チェック
・再チェック要否チェック
・Ｏｐｔｏｓ確認要否チェック
・施工点重複有無チェック
・基準日チェック（施工不要・施工完了・施工戻し完了）
・進捗詳細画面チェック

*5：N2の値の取得はジャンパ自動依頼閾値マスタから、時刻起動処理区分が‘施工不要オーダ更新処理’のレコードのジャンパ施工閾値(新設系)を取得する。
*6：N3の値の取得はジャンパ自動依頼閾値マスタから、時刻起動処理区分が‘施工完了オーダ更新処理’のレコードのジャンパ施工閾値(新設系)を取得する。
*7：基準日に使用する項目および条件の詳細は「１.４.２.３.２.１８ ジャンパ関連ステータス自動更新機能　表 ４.２.３.２.１８－６」を参照する。

（注４５）ジャンパ施工管理画面またはジャンパ関連ステータス自動更新における「ジャンパ施工依頼補正取消情報」と「ジャンパ施工完了情報」の送信条件

「ジャンパ施工依頼補正取消情報」送信条件を表 ４.２.１.２.４.７－４５－１に示す。

表 ４.２.１.２.４.７－４５－１　「ジャンパ施工依頼補正取消情報」送信条件

項番 | 条件 | 送信可否
--- | --- | ---
イベント | 直前に送信した情報
1 | 更新（ジャンパ施工取消） | ジャンパ施工依頼情報または ジャンパ施工完了情報 | ‘可’
2 | 上記以外 | ‘否’
3 | 上記以外 | － | ‘否’

「ジャンパ施工完了情報」送信条件を表 ４.２.１.２.４.７－４５－２に示す。

表 ４.２.１.２.４.７－４５－２　「ジャンパ施工完了情報」送信条件

項番 | 条件 | 送信可否
--- | --- | ---
イベント | 直前に送信した情報
1 | 更新（ジャンパ施工完了）または ジャンパ関連ステータス自動更新（施工完了） | ジャンパ施工依頼情報 | ‘可’
2 | 上記以外 | ‘否’
3 | 上記以外 | － | ‘否’

（注４６）下記①または②それぞれにおいて条件を満たす場合、情報配信連携IF「CDN調査履歴情報」を送信する。
①「CDN調査履歴情報」送信済み
前回送信時の同IFと現在の項目に差異あり
②「CDN調査履歴情報」未送信
無条件

（注４７）下記①または②それぞれにおいて条件を満たす場合、情報配信連携IF「現場調査履歴情報」を送信する。
①「現場調査履歴情報」送信済み
前回送信時の同IFと現在の項目に差異あり
②「現場調査履歴情報」未送信
無条件

（注４８）「机上検討項目修正」ボタン押下契機にてオーダ制御機能部内部より「90084」イベントを受信する。

（注４９）以下のいずれかの条件を満たす場合、情報配信へ送信を行う。

・直前に送信した情報が「ジャンパ施工依頼情報」
・直前に送信した情報が「ジャンパ施工完了情報」

（注５０）以下のすべての条件を満たす場合、情報配信へ送信を行う。

①直前に送信した情報が以下のいずれか
・「ジャンパ施工依頼情報」
・「ジャンパ施工完了情報」
・「ジャンパ施工依頼補正取消情報」
②「ジャンパ施工依頼（戻し）送信状態」が‘送信済’以外

（注５１）遷移先判定

表 ４.２.１.２.４.７－５１－１に示す条件にて遷移先判定を行う。

表 ４.２.１.２.４.７－５１－１　遷移先判定条件

項番 | イベント | 判定結果
--- | --- | ---
1 | 更新 | 「注文種類」判定
2 | ジャンパ関連ステータス自動更新（施工不要）
3 | 更新（ジャンパ施工依頼） | 所内SO工事結果確認
4 | ジャンパ関連ステータス自動更新（施工依頼）

（注５２）以下のすべての条件を満たす場合、情報配信へ送信を行う。

①以下のいずれかの条件を満たす場合

・直前に送信した情報が「ジャンパ施工依頼情報」
・直前に送信した情報が「ジャンパ施工完了情報」

②戻り先のステータスに「所内SO工事結果」を含む

（注５３）設備連携機能部通知条件判定

以下のいずれかの条件を満たす場合、アクセスPF（設備連携機能部）へ通知を行う。
・「注文種類」が‘41’（所内のみ新設）の場合
・「申込サービス」が‘97’（ＮＧＮ建物内設備構築（カスケード））および「アクセス設備工事要否」が‘0’（不要）の場合

（注５４）所内設備選定依頼（10360）、所内設備選定結果通知（10364）、所内SO結果通知（10362）、ジャンパ施工完了通知(10384)

以下の条件を満たす場合、Optos（所内）へのすべての通知を行わない。
・「申込サービス」が‘97’（ＮＧＮ建物内設備構築（カスケード））

（注５５）下記の条件を満たす場合、情報配信連携IF「CDN調査履歴情報」を送信する。

・CDN実施依頼区分が‘1’（未実施（依頼））以外(NULLを含む

（注５６）下記の条件を満たす場合、情報配信連携IF「現場調査履歴情報」を送信する。

・現場調査要否が（‘1’（要（現場調査またはＣＤＮ日指定済み））または‘2’(要（利用部門日程調整依頼）)））
以外(NULLを含む)

（注５７）以下のいずれかの条件を満たす場合、情報配信へ送信を行う。

・直前に送信した情報が「建物内設備構築依頼情報」
・直前に送信した情報が「CDN調査依頼情報」

（注５８）以下のいずれかの条件を満たす場合、情報配信へ送信を行う。

・直前に送信した情報が「建物内設備構築依頼情報」
・直前に送信した情報が「現場調査依頼情報」

（注５９）「ジャンパ施工戻し」ステータス遷移条件

「ジャンパ施工戻し」ステータス遷移条件を表 ４.２.１.２.４.７－５９－１に示す。

表 ４.２.１.２.４.７－５９－１　「ジャンパ施工戻し」ステータス遷移条件

項番 | 条件 | 判定結果
--- | --- | ---
ジャンパ施工ステータス
1 | ‘施工済’または ‘施工結果承認待ち’ | 条件一致
2 | 上記以外 | 条件不一致

（注６０）「ジャンパ施工依頼（戻し）情報」送信条件

「ジャンパ施工依頼（戻し）情報」送信条件を表 ４.２.１.２.４.７－６０－１に示す。

表 ４.２.１.２.４.７－６０－１　「ジャンパ施工依頼（戻し）情報」送信条件

項番 | 条件 | 送信可否
--- | --- | ---
イベント | 直前に送信した情報
1 | 更新（ジャンパ施工戻し） | ジャンパ施工完了情報 | ‘可’
2 | 上記以外 | ‘否’
3 | 上記以外 | － | ‘否’

（注６１）「ジャンパ施工完了（戻し）情報」送信条件

「ジャンパ施工完了（戻し）情報」送信条件を表 ４.２.１.２.４.７－６１－１に示す。

表 ４.２.１.２.４.７－６１－１　「ジャンパ施工完了（戻し）情報」送信条件

項番 | 条件 | 送信可否
--- | --- | ---
イベント | 直前に送信した情報
1 | 更新（ジャンパ施工戻し完了） または ジャンパ関連ステータス自動更新（施工戻し完了） | ジャンパ施工依頼（戻し）情報 | ‘可’
2 | 上記以外 | ‘否’
3 | 上記以外 | － | ‘否’

（注６２）「ジャンパ施工戻し」ステータス自動更新条件

「ジャンパ関連ステータス自動更新」実施契機にて、以下の処理を順に行う。
表 ４.２.１.２.４.２－６２－１に示す条件に合致した場合、内部イベント投入を行い、
イベントごとに自動更新可否が‘可’となる場合、自動更新を行う。

・施工戻し完了オーダ更新処理

表 ４.２.１.２.４.２－６２－１　「ジャンパ施工戻し」ステータス自動更新条件

項番 | 条件
--- | ---
処理
1 | 施工戻し完了オーダ更新
2
3
4
5
6

内部イベント | 自動更新可否
--- | ---
ジャンパ関連ステータス自動更新 （施工戻し完了） | ‘可’
- | ‘否’
ジャンパ関連ステータス自動更新 （対象外フラグ更新） | ‘否’
- | ‘否’
- | ‘否’
- | ‘否’

ジャンパ自動更新対象外フラグ | 基準日 | ジャンパ施工ステータス | チェック① *3 | チェック② *4 | None | None
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
‘対象’ | システム日付－N1 *1 *2 ≧基準日 *5 | ‘施工結果承認待ち(戻し)’ | チェックOK | チェックOK
None | None
チェックNG
チェックNG | - | ジャンパ関連ステータス自動更新 （対象外フラグ更新） | ‘否’
上記以外 | - | - | - | ‘否’
上記以外 | - | - | - | - | ‘否’
上記以外 | - | - | - | - | - | ‘否’

注）*1：歴日で計算
*2：N1の値の取得はジャンパ自動依頼閾値マスタから、時刻起動処理区分が‘施工戻し完了オーダ更新処理’のレコードのジャンパ施工閾値(新設系)を取得する。
*3：以下のチェックを総称し‘チェック①’とする。
以下のいずれかがNGとなった場合、本表における‘チェックNG’とし、
工事情報「ジャンパ自動更新対象外フラグ」を‘対象外’に更新する。
上記以外の場合、‘チェックOK’とする。
処理ごとに実施対象のチェックが異なる。処理ごとの実施対象チェックおよび詳細は、
「１.４.２.３.２.１８ ジャンパ関連ステータス自動更新機能」を参照する。
・ジャンパ施工ステータスチェック
・自動施工依頼チェック

*4：以下のチェックを総称し‘チェック②’とする。
以下のいずれかがNGとなった場合、本表における‘チェックNG’とする。
上記以外の場合、‘チェックOK’とする。
処理ごとに実施対象のチェックが異なる。処理ごとの実施対象チェックおよび詳細は、
「１.４.２.３.２.１８ ジャンパ関連ステータス自動更新機能」を参照する。
・所内ジャンパ直請区分チェック
・ステータスチェック
・基準日チェック（施工依頼）
・再チェック要否チェック
・Ｏｐｔｏｓ確認要否チェック
・施工点重複有無チェック
・基準日チェック（施工不要・施工完了・施工戻し完了）
・進捗詳細画面チェック

*5：基準日に使用する項目および条件の詳細は「１.４.２.３.２.１８ ジャンパ関連ステータス自動更新機能　表 ４.２.３.２.１８－６」を参照する。

TOP
４.２.１.２.４.８　本申込(新設)(光ｱﾝﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)

本申込(新設)(光ｱﾝﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)のシステムフロー図についての注釈一覧を以下に記載する。

（注１）

Optos（所外）へ設備検討依頼(10060)送信以降、設備検討結果通知(10064)を受信する。
設備検討結果通知(10064)は設備確定(10061)を送信するまでの間、後続のステータスにおいて受信可能とする。

（注２）Optos（所内）へ所内設備選定依頼（10360）を送信していない場合、所内SO結果通知（10362）をOptos（所内）へ送信しない。

（注３）スプレッドシート（10113）は「HHC受信待ち」ステータスにて工事完了（10112）を受信以降、後続のステータスにおいて受信可能となる。

（注４）アクセスPF工事完了（10213）の場合、スプレッドシート入力状態は、「未設定」となる。

（注５） 「所外ＳＯ工事直請判定」ステータス自動更新条件

表 ４.２.１.２.４.８－５－１において自動更新可否が‘可’となる場合、自動更新を行う。

表 ４.２.１.２.４.８－５－１　「所外ＳＯ工事直請判定」自動更新条件

項番 | 条件 | 自動更新可否
--- | --- | ---
SO工事直請区分 | 直請設定（SO工事） 情報設定値 *1 | 記事欄 （お客様情報） | アンバンドル記事欄 （お客様情報） | ＳＯ工事予定日 | 提供可能時期 （２次回答） | 発注納期チェック | 納期割れチェック
1 | ‘直営’ | ‘直営’ | ‘支店設定文言あり’ *2 | － | － | － | － | － | ‘否’
2 | ‘支店設定文言なし’ *2 | ‘支店設定文言あり’ *3 | － | － | － | － | ‘否’
3 | ‘支店設定文言なし’ *3 | null以外 | null以外 | ＳＯ工事予定日≧システム日付+Ａ日 *4 | ＳＯ工事予定日≧提供可能時期（２次回答） | ‘可’
4 | ＳＯ工事予定日＜提供可能時期（２次回答） | ‘否’
5 | ＳＯ工事予定日＜システム日付+Ａ日 *4 | － | ‘否’
6 | 上記以外 | － | ‘否’
7 | 上記以外 | － | ‘否’
8 | ‘請負’ | － | － | － | ‘否’
9 | 上記以外 | ‘否’
10 | ‘請負’ | ‘直営’ | － | － | － | － | － | － | ‘否’
11 | ‘請負’ | ‘支店設定文言あり’ *2 | － | － | － | － | － | ‘否’
12 | ‘支店設定文言なし’ *2 | ‘支店設定文言あり’ *3 | － | － | － | － | ‘否’
13 | ‘支店設定文言なし’ *3 | null以外 | null以外 | ＳＯ工事予定日≧システム日付+Ａ日 *4 | ＳＯ工事予定日≧提供可能時期（２次回答） | ‘可’
14 | ＳＯ工事予定日＜提供可能時期（２次回答） | ‘否’
15 | ＳＯ工事予定日＜システム日付+Ａ日 *4 | － | ‘否’
16 | 上記以外 | － | ‘否’
17 | 上記以外 | － | ‘否’
18 | 上記以外 | － | － | － | ‘否’
19 | 上記以外 | － | － | － | － | － | － | － | ‘否’

【凡例】－：チェック不要

注）*1：「収容区域コード」/「SO処理区分」/「サービス種別」/「派遣区分」をもとに特定した値。
「派遣区分」は無条件に、‘派遣あり’をもとに特定した値とする。
*2：工事情報の「記事欄（お客様情報）」とステータス自動更新条件設定テーブルの「所外ＳＯ工事直請判定自動更新判定用（本申込（新設））」の比較を行う。
「記事欄（お客様情報）」に対象支店の「所外ＳＯ工事直請判定自動更新判定用（本申込（新設））」の値が含まれている場合、‘支店設定文言あり’とする。
*3：工事情報の「アンバンドル記事欄（お客様情報）」とステータス自動更新条件設定テーブルの「所外ＳＯ工事直請判定自動更新判定用（本申込（新設））」の比較を行う。
「アンバンドル記事欄（お客様情報）」に対象支店の「所外ＳＯ工事直請判定自動更新判定用（本申込（新設））」の値が含まれている場合、‘支店設定文言あり’とする。
*4：ステータス自動更新条件設定テーブルを参照し、対象支店の「発注納期判定日数（本申込（新設））」の値を‘Ａ日’とする。

（注１０）処理中オーダにて以下を行い、「所内SO工事結果」ステータスを自動更新可能な場合、「所内SO工事結果」ステータスの自動更新を行う。

・「所内SO工事結果」ステータス存在チェック
・自動／手動更新の有無チェック
・他システム送信エラー有無チェック（Optos（所内））
・必須項目チェック
・「ジャンパ施工要否」チェック（「ジャンパ施工要否（内部制御用）」が‘否’の場合、自動更新対象とする。）

（注１１）SO工事直請区分が｢請負｣の場合、情報配信へ送信を行う。

（注１２）ＣＤＮ調査直請区分が「請負」の場合、情報配信へ送信を行う。

（注１３）現場調査直請区分が「請負」の場合、情報配信へ送信を行う。

（注１４）以下の条件を満たす場合、情報配信へ送信を行う。

・情報配信へ光SO工事情報（直請判定後）を送信済み
（光SO補正取消送信済の場合、光SO補正取消送信後に光SO工事情報（直請判定後）を送信していること）
・SO工事直請区分が「請負」

（注１５）「ＢＯ」ボタンを押下した場合、以下の条件を満たす場合に情報配信へ送信を行う。

・情報配信へ光SO工事情報(直請判定後)を送信済み
（光SO補正取消送信済の場合、光SO補正取消送信後に光SO工事情報（直請判定後）を送信していること）

（注１６）「ＢＯ」ボタンを押下した場合、以下の条件を満たす場合に情報配信へ送信を行う。

・情報配信へ現場調査依頼情報を送信済み
（現場調査依頼補正取消送信済の場合、現場調査依頼補正取消送信後に現場調査依頼情報を送信していること）

（注１７）「完了（ＳＯ）」ボタンを押下した場合、送信を行う。

（注１８）以下の全ての条件を満たす場合、送信を行う。

・統合HHCへのSO情報（10210）を送信済みの場合
（補正取消（10212）送信済の場合、補正取消（10212）送信後にSO情報（10210）を送信していること
取消（10211）送信済の場合は対象外とする）
・統合HHCへアクセスPF工事完了（10213）を送信していない場合
・統合HHCより工事完了（10112）を受信していない場合

（注１９）情報配信よりイベント受信または送信できる条件およびステータスは、下記ファイルを参照。

・別紙_01.04.06.05.01.01.01_情報配信連携シーケンス図パターン.xlsm
・別紙_01.04.06.05.01.01.03_情報配信連携（CDN／現場調査／建物内）パターン.xlsm

（注２１）「現場調査」ステータス自動更新条件

表 ４.２.１.２.４.８－２１－１において情報配信から現場調査結果情報を受信した契機で自動更新可否が‘可’となる場合

表 ４.２.１.２.４.８－２１－１　「現場調査」自動更新条件

項番 | 条件 | 自動更新可否
--- | --- | ---
現場調査経過／完了報告フラグ | 所内SO工事要否 | 所内ジャンパ直請区分
1 | 完了報告（自動更新可） | ‘要’ | null以外 | ‘可’
2 | null | ‘否’
3 | 上記以外 | － | ‘可’
4 | 上記以外 | － | ‘否’

（注２２）「CDN調査」ステータス自動更新条件

表 ４.２.１.２.４.８－２２－１において情報配信からCDN調査結果情報を受信した契機で自動更新可否が‘可’となる場合

表 ４.２.１.２.４.８－２２－１　「CDN調査」自動更新条件

項番 | 条件 | 自動更新可否
--- | --- | ---
CDN調査経過／完了報告フラグ | 所内SO工事要否 | 所内ジャンパ直請区分
1 | 完了報告（自動更新可） | ‘要’ | null以外 | ‘可’
2 | null | ‘否’
3 | 上記以外 | － | ‘可’
4 | 上記以外 | － | ‘否’

（注２３）現場調査依頼情報が送信済みの場合、情報配信へ送信を行う。

(現場調査依頼補正取消送信済みの場合、現場調査依頼補正取消送信後に現場調査依頼情報を送信していること)

（注２４）CDN調査依頼情報が送信済みの場合、情報配信へ送信を行う。

(CDN調査依頼補正取消送信済みの場合、CDN調査依頼補正取消送信後にCDN調査依頼情報を送信していること)

（注２５）

情報配信からの通知は、ステータスに関わらずオーダが存在する限り受信可能とする。
工事情報に反映するAC工事状況情報のステータスは、「工事発注」、「工事発注受領」、「施工指示」、「工事完了」の4種類である。

（注２７）受信イベントが工事延期(10111)または現地設備変更中工事延期(20111)の場合、アクセスPF（設備連携機能部）へ通知(再SO工事要)を行う。

（注２８）設備検討依頼が送信済みの場合、Optosへ送信を行う。

（注２９）‘10350’（所内設備検討依頼）または‘10360’（所内設備選定依頼）が送信済みの場合、Optos（所内）へ送信を行う。

（注３０）以下の条件をすべて満たす場合、情報配信へ送信を行う。

・直前に送信した情報が以下のいずれかの場合

SO情報(直請判定後)
SO情報(直請判定前)
アクセスPF完了情報
アクセスPFスプレッドシート情報

（注３１）以下の条件をすべて満たす場合、情報配信へ送信を行う。

・現場調査依頼情報を送信済み
(現場調査依頼補正取消送信済みの場合、現場調査依頼補正取消送信後に現場調査依頼情報を送信していること)
・現場調査直請区分が「請負」
・戻り先のステータスに「現場調査」ステータスを含む

（注３２）以下の条件をすべて満たす場合、情報配信へ送信を行う。

・CDN調査依頼情報を送信済み
(CDN依頼補正取消送信済みの場合、CDN依頼補正取消送信後にCDN依頼情報を送信していること)
・CDN調査直請区分が「請負」
・戻り先のステータスに「CDN調査」ステータスを含む

（注３３）以下の条件をすべて満たす場合、情報配信へ送信を行う。

・現場調査依頼情報を送信済み
(現場調査依頼補正取消送信済みの場合、現場調査依頼補正取消送信後に現場調査依頼情報を送信していること)
・現場調査直請区分が「請負」
・現場調査確定情報（確定）を未送信

（注３４）以下の条件をすべて満たす場合、情報配信へ送信を行う。

・補正オーダ受信時に現場調査結果情報を受信済み
・補正オーダ受信時に現場調査確定情報（確定）を未送信
・現場調査直請区分が「請負」

（注３５）以下の条件をすべて満たす場合、情報配信へ送信を行う。

・CDN依頼情報を送信済み
(CDN依頼補正取消送信済みの場合、CDN依頼補正取消送信後にCDN依頼情報を送信していること)
・CDN調査直請区分が「請負」
・CDN確定情報（確定）を未送信

（注３６）以下の条件をすべて満たす場合、情報配信へ送信を行う。

・補正オーダ受信時にCDN調査結果情報を受信済み
・補正オーダ受信時にCDN調査確定情報（確定）を未送信
・CDN調査直請区分が「請負」

（注３７）所内設備選定依頼が送信済みの場合、Optosへ送信を行う。

・所内設備選定依頼が送信済み
・戻り先のステータスに「所内SO工事結果」ステータスを含む

（注３８）以下のいずれかの条件を満たす場合、 ‘スプレッドシート投入’を自動更新する。

・情報配信より光ＳＯスプレッドシート情報（通建）受信時にスプレッド経過／完了報告フラグが「完了報告（自動更新可）」の場合
・統合HHCよりスプレッドシート情報受信時

（注３９）遷移先判定

以下の条件に応じて該当するステータスへ遷移する。
「－」は値を問わないことを示す。
表 ４.２.１.２.４.８－３９－１　遷移先判定条件

項番 | 契機 | ＳＯ経過／完了報告フラグ | 判定結果
--- | --- | --- | ---
1 | 端末更新 | － | 結果確認
2 | 工事開始（10110） | － | 受信待ち
3 | オーダ受領情報（SO（光）） （情報配信※） | － | イベント受信時ステータス
4 | 光ＳＯ完了情報（通建）【光工事】（情報配信※） | 経過報告または 完了報告（自動更新不可） | イベント受信時ステータス
5 | 完了報告（自動更新可） | 結果確認
6 | ＢＯ情報（情報配信） | － | イベント受信時ステータス

※SO工事直請区分が「請負」の場合のみ情報配信よりイベント受信可能

（注４０）統合HHCへイベント送信できる条件およびステータスは、下記を参照。

・別紙 ４.６.４.１.１.１　HHCシーケンス図パターン
・別紙 ４.６.５.１.１.１　情報配信連携シーケンス図パターン

（注４１）ＳＯ工事発出状態により、以下の情報をアクセスPF（設備連携機能部）へ通知する。

表 ４.２.１.２.４.８－４１－１　設備連携機能部通知条件

項番 | 発生区分 | アクセスPF（設備連携機能部）へ通知する情報
--- | --- | ---
1 | 現場調査 | 再現場調査要
2 | 現場調査　以外 | 再SO工事要

（注４２）｢机上検討｣ステータス自動更新条件１

表 ４.２.１.２.４.８－４２－１または表 ４.２.１.２.４.８－４２－２においてそれぞれ条件をすべて満たす場合、自動更新を行う。

●「サービス総合工事（アクセス）発出日」および「施工完了予定日（サ総・アクセス）」がnullの場合
表 ４.２.１.２.４.８－４２－１　「机上検討」自動更新条件１－１

項番 | 項目名 | 設定値
--- | --- | ---
1 | アクセス設備工事要否 | ‘不要’またはnull
2 | 1回線当たりの必要心線数 | ‘1’以下 *1
3 | 光心線予約処理可否 | ‘予約可’または‘既設心線有（現用心線流用）’
4 | 現場調査予定日 | null
5 | 現場調査要否 | ‘否’またはnull
6 | CDN実施依頼区分 | ‘実施済’または‘不要’
7 | 提供方式区分 | ‘シェア方式’
8 | 工事日調整依頼 | ‘要’以外
9 | 共架申請 | ‘要’以外
10 | 道路許可申請 | ‘要’以外
11 | 現場調査結果書面回答 | ‘要’以外
12 | 再CDN要否 | ‘必要’以外
13 | 受領可否 | ‘受付部門戻し（内容不備等）’以外
14 | ステータス更新要求 | ‘有’
15 | 加入成端架種別（ＦＴＭ/ＩＤＭ等） | null以外
16 | 加入成端架（ＦＴＭ等）番号 | null以外
17 | 加入成端架（ＦＴＭ等）設置フロア | null以外
18 | 加入成端架（ＦＴＭ等）コネクタ種別 *2 | *3
19 | 加入成端架コネクタ種別（その他選択時） *4 *5 | null以外
20 | 加入成端架（FTM等）端子番号１ | null以外
21 | 机上検討自動更新抑止判定 | ‘自動更新可’
22 | 提供エリア判定結果 | ‘事前受付中’、‘提供中’、または‘－’

注）*1：‘1’以下とは‘0'、‘1'、‘00'、‘01'、‘000'、または‘001'のいずれかを示す。
*2：工事情報項目名は「ＦＴＭコネクタ種別」を指す。
*3：以下のいずれかの値を示す。
・‘ＳＣ’
・‘ＳＣ２’
・‘ＭＵ’
・‘不要’
・‘その他’
・‘２ＭＰＯ’
・‘ＦＣ’
・null
*4：工事情報項目名は「ＦＴＭコネクタ種別（その他選択時）」を指す。
*5：「加入成端架（ＦＴＭ等）コネクタ種別」が‘その他’の場合、自動更新条件対象とする。

●「サービス総合工事（アクセス）発出日」および「施工完了予定日（サ総・アクセス）」がnull以外の場合
表 ４.２.１.２.４.８－４２－２　「机上検討」自動更新条件１－２

項番 | 項目名 | 設定値
--- | --- | ---
1 | アクセス設備工事要否 | ‘必要’またはnull
2 | 1回線当たりの必要心線数 | ‘1’以下 *1
3 | 光心線予約処理可否 | ‘予約可’または‘既設心線有（現用心線流用）’
4 | 現場調査予定日 | null
5 | 現場調査要否 | ‘否’またはnull
6 | CDN実施依頼区分 | ‘実施済’または‘不要’
7 | 提供方式区分 | ‘シェア方式’
8 | 工事日調整依頼 | ‘要’以外
9 | 共架申請 | ‘要’以外
10 | 道路許可申請 | ‘要’以外
11 | 現場調査結果書面回答 | ‘要’以外
12 | 再CDN要否 | ‘必要’以外
13 | 受領可否 | ‘受付部門戻し（内容不備等）’以外
14 | ステータス更新要求 | ‘有’
15 | 加入成端架（ＦＴＭ等）コネクタ種別 *2 | *3
16 | 加入成端架コネクタ種別（その他選択時） *4 *5 | null以外
17 | 机上検討自動更新抑止判定 | ‘自動更新可’
18 | 提供エリア判定結果 | ‘事前受付中’、‘提供中’、または‘－’

注）*1：‘1’以下とは‘0'、‘1'、‘00'、‘01'、‘000'、または‘001'のいずれかを示す。
*2：工事情報項目名は「ＦＴＭコネクタ種別」を指す。
*3：以下のいずれかの値を示す。
・‘ＳＣ’
・‘ＳＣ２’
・‘ＭＵ’
・‘不要’
・‘その他’
・‘２ＭＰＯ’
・‘ＦＣ’
・null
*4：工事情報項目名は「ＦＴＭコネクタ種別（その他選択時）」を指す。
*5：「加入成端架（ＦＴＭ等）コネクタ種別」が‘その他’の場合、自動更新条件対象とする。

※「補正オーダ確認中」ステータスから「机上検討より再処理」を実行後、
先頭ステータス自動更新確認ダイアログにて「キャンセルボタン」を押下しない場合の自動更新を示す。

（注４３）「２次回答」ステータス自動更新条件１

表 ４.２.１.２.４.８－４３－１において自動更新可否が‘可’となる場合、自動更新を行う。

表 ４.２.１.２.４.８－４３－１　「２次回答」自動更新条件１

項番 | 条件 | 自動更新可否
--- | --- | ---
アクセス設備 工事要否 | ２次回答 自動更新フラグ | 選定結果 受信済フラグ | 心線情報及び 算出値前提条件 | 提供可能時期 （２次回答） | ＳＯ工事 予定日 | 納期割れチェック
1 | ‘必要’ | ‘ＯＮ’ | ‘受信済み’ | － | null以外 | null | － | ‘可’
2 | null以外 | ＳＯ工事予定日≧提供可能時期（２次回答） | ‘可’
3 | ＳＯ工事予定日＜提供可能時期（２次回答） | ‘否’

4 | None | None
--- | --- | ---

null | － | － | ‘否’
--- | --- | --- | ---

5
6
7

上記以外
－
‘受信済み’

－ | None | None | ‘否’
--- | --- | --- | ---
‘否’
null以外 | ‘可’
None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None
null以外 | ＳＯ工事予定日≧提供可能時期（２次回答） | ‘可’

確定値 | null以外 | null | － | ‘可’
--- | --- | --- | --- | ---
None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None
null以外 | ＳＯ工事予定日≧提供可能時期（２次回答） | ‘可’
None | None | None | ＳＯ工事予定日＜提供可能時期（２次回答） | ‘否’

8 | None | None | None | None | None | null以外 | ＳＯ工事予定日≧提供可能時期（２次回答） | ‘可’
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
9 | ＳＯ工事予定日＜提供可能時期（２次回答） | ‘否’
10 | － | － | ‘否’
11 | － | ‘否’
12 | － | ‘否’
13 | － | ‘否’
14 | － | ‘否’

（注４４）「２次回答」ステータス自動更新条件２

表 ４.２.１.２.４.８－４４－１において自動更新可否が‘可’となる場合、自動更新を行う。

●設備検討結果通知（10064）受信時
表 ４.２.１.２.４.８－４４－１　「２次回答」自動更新条件２

項番 | 条件 | 自動更新可否
--- | --- | ---
アクセス設備 工事要否 | ２次回答 自動更新フラグ | 選定結果 受信済フラグ | 提供方式区分 | 心線情報及び 算出値前提条件 | 提供可能時期 （２次回答） | ＳＯ工事予定日 | 納期割れチェック
1 | ‘不要’ | ‘ＯＮ’ | ‘受信済み’ | ‘SS方式（指定選定）’ 以外 | ‘確定値’ | null以外 | null | － | ‘可’
2 | null以外 | ＳＯ工事予定日≧提供可能時期（２次回答） | ‘可’
3 | ＳＯ工事予定日＜提供可能時期（２次回答） | ‘否’
4 | null | － | － | ‘否’
5 | null以外 | － | ‘否’
6 | 上記以外 | － | ‘否’
7 | 上記以外 | － | ‘否’
8 | 上記以外 | － | ‘否’
9 | 上記以外 | － | ‘否’

（注４５）以下の条件を満たす場合、光アンバンドル業務支援システムへ送信を行う。

・「光引込線開通工事状況」が'既設（他事業者）'

（注４６）「アクセス工事発注（サ総）」ステータス自動更新条件

表 ４.２.１.２.４.８－４６－１において自動更新可否が‘可’となる場合、自動更新を行う。

表 ４.２.１.２.４.８－４６－１　「アクセス工事発注（サ総）」自動更新条件

項番 | 条件 | 自動更新可否
--- | --- | ---
お客様建物設備 工事完了区分 | 施工完了予定日 （サ総・ｱｸｾｽ） | サービス総合工事 発注番号 | 工事発注日 | 工事発注日超過チェック
1 | null以外 | null以外 | null以外 | null以外 | システム日付≧工事発注日+Ａ日 *1 | ‘可’
2 | システム日付＜工事発注日+Ａ日 *1 | ‘否’
3 | null | － | ‘否’
4 | null | - | ‘否’
5 | null | － | ‘否’
6 | null | － | ‘否’

注）*1：ステータス自動更新条件設定テーブルを参照し、対象支店の「工事発注日判定日数」の値を‘Ａ日’とする。

（注４７）「暫定心線予約」ステータス自動更新条件

表 ４.２.１.２.４.８－４７－１において自動更新可否が‘可’となる場合、自動更新を行う。

表 ４.２.１.２.４.８－４７－１　「暫定心線予約」自動更新条件

項番 | 条件 | 自動更新可否
--- | --- | ---
1 | 無条件 | ‘可’

（注４８）「アクセス工事内容確認（サ総）」ステータス自動更新条件

表 ４.２.１.２.４.８－４８－１において自動更新可否が‘可’となる場合、自動更新を行う。

表 ４.２.１.２.４.８－４８－１　「アクセス工事内容確認（サ総）」自動更新条件

項番 | 条件 | 自動更新可否
--- | --- | ---
施工完了予定日（サ総・ｱｸｾｽ）
1 | null以外 | ‘可’
2 | null | ‘否’

（注４９）「心線提供通知」ステータス自動更新条件

表 ４.２.１.２.４.８－４９－１において自動更新可否が‘可’となる場合、自動更新を行う。

表 ４.２.１.２.４.８－４９－１　「心線提供通知」自動更新条件

項番 | 条件 | 自動更新可否
--- | --- | ---
選定結果 受信済フラグ | 1回線当たりの 必要心線数 | 光ファイバ種別 | Dモジュール フィルタ状況 | 所外フィルタ 利用状況 | 加入成端架（ＦＴＭ等） コネクタ種別 *2 | 加入成端架コネクタ種別 （その他選択時） *3
1 | ‘受信済み’ | 1以下 *1 | null以外 | null以外 | null以外 | ‘その他’ | null以外 | ‘可’
2 | null | ‘否’
3 | 上記以外 | － | ‘可’
4 | null | － | ‘否’
5 | null | － | ‘否’
6 | null | － | ‘否’
7 | null | － | ‘否’
8 | null | － | ‘否’

注）*1：‘1’以下とは‘0'、‘1'、‘00'、‘01'、‘000'、または‘001'のいずれかを示す。
*2：工事情報項目名は「ＦＴＭコネクタ種別」を指す。
*3：工事情報項目名は「ＦＴＭコネクタ種別（その他選択時）」を指す。

（注５０）｢机上検討｣ステータス自動更新条件２

表 ４.２.１.２.４.８－５０－１または表 ４.２.１.２.４.８－５０－２においてそれぞれ条件をすべて満たす場合、自動更新を行う。

●「サービス総合工事（アクセス）発出日」および「施工完了予定日（サ総・アクセス）」がnullの場合
表 ４.２.１.２.４.８－５０－１　「机上検討」自動更新条件２－１

項番 | 項目名 | 設定値
--- | --- | ---
1 | 選定結果受信済フラグ | ‘受信済み’
2 | アクセス設備工事要否 | ‘不要’
3 | 1回線当たりの必要心線数 | ‘1’以下 *1
4 | 光心線予約処理可否 | ‘予約可’または‘既設心線有（現用心線流用）’
5 | 現場調査要否 | ‘否’またはnull
6 | CDN実施依頼区分 | ‘実施済’または‘不要’
7 | 提供方式区分 | ‘シェア方式’
8 | 工事日調整依頼 | ‘要’以外
9 | 共架申請 | ‘要’以外
10 | 道路許可申請 | ‘要’以外
11 | 現場調査結果書面回答 | ‘要’以外
12 | 現場調査予定日 | null
13 | 再CDN要否 | ‘必要’以外
14 | 受領可否 | ‘受付部門戻し（内容不備等）’以外
15 | ステータス更新要求 | ‘有’
16 | 加入成端架種別（ＦＴＭ/ＩＤＭ等） | null以外
17 | 加入成端架（ＦＴＭ等）番号 | null以外
18 | 加入成端架（ＦＴＭ等）設置フロア | null以外
19 | 加入成端架（ＦＴＭ等）コネクタ種別 *2 | *3
20 | 加入成端架コネクタ種別（その他選択時） *4 *5 | null以外
21 | 加入成端架（FTM等）端子番号１ | null以外
22 | 机上検討自動更新抑止判定 | ‘自動更新可’
23 | 提供エリア判定結果 | ‘事前受付中’、‘提供中’、または‘－’

注）*1：‘1’以下とは‘0'、‘1'、‘00'、‘01'、‘000'、または‘001'のいずれかを示す。
*2：工事情報項目名は「ＦＴＭコネクタ種別」を指す。
*3：以下のいずれかの値を示す。
・‘ＳＣ’
・‘ＳＣ２’
・‘ＭＵ’
・‘不要’
・‘その他’
・‘２ＭＰＯ’
・‘ＦＣ’
・null
*4：工事情報項目名は「ＦＴＭコネクタ種別（その他選択時）」を指す。
*5：「加入成端架（ＦＴＭ等）コネクタ種別」が‘その他’の場合、自動更新条件対象とする。

●「サービス総合工事（アクセス）発出日」および「施工完了予定日（サ総・アクセス）」がnull以外の場合
表 ４.２.１.２.４.８－５０－２　「机上検討」自動更新条件２－２

項番 | 項目名 | 設定値
--- | --- | ---
1 | 選定結果受信済フラグ | ‘受信済み’
2 | アクセス設備工事要否 | ‘必要’
3 | 1回線当たりの必要心線数 | ‘1’以下 *1
4 | 光心線予約処理可否 | ‘予約可’または‘既設心線有（現用心線流用）’
5 | 現場調査要否 | ‘否’またはnull
6 | CDN実施依頼区分 | ‘実施済’または‘不要’
7 | 提供方式区分 | ‘シェア方式’
8 | 工事日調整依頼 | ‘要’以外
9 | 共架申請 | ‘要’以外
10 | 道路許可申請 | ‘要’以外
11 | 現場調査結果書面回答 | ‘要’以外
12 | 現場調査予定日 | null
13 | 再CDN要否 | ‘必要’以外
14 | 受領可否 | ‘受付部門戻し（内容不備等）’以外
15 | ステータス更新要求 | ‘有’
16 | 加入成端架（ＦＴＭ等）コネクタ種別 *2 | *3
17 | 加入成端架コネクタ種別（その他選択時） *4 *5 | null以外
18 | 机上検討自動更新抑止判定 | ‘自動更新可’
19 | 提供エリア判定結果 | ‘事前受付中’、‘提供中’、または‘－’

注）*1：‘1’以下とは‘0'、‘1'、‘00'、‘01'、‘000'、または‘001'のいずれかを示す。
*2：工事情報項目名は「ＦＴＭコネクタ種別」を指す。
*3：以下のいずれかの値を示す。
・‘ＳＣ’
・‘ＳＣ２’
・‘ＭＵ’
・‘不要’
・‘その他’
・‘２ＭＰＯ’
・‘ＦＣ’
・null
*4：工事情報項目名は「ＦＴＭコネクタ種別（その他選択時）」を指す。
*5：「加入成端架（ＦＴＭ等）コネクタ種別」が‘その他’の場合、自動更新条件対象とする。

（注５１）「工事完了最終確認」ステータス自動更新条件

各システムの送信結果がnullまたは‘正常’の場合、自動更新を行う。
再送対象のシステムおよびシステムごとの再送対象エラーを表 ４.２.１.２.４.８－５１－１に示す。

表 ４.２.１.２.４.８－５１－１　再送対象システム／エラー

項番 | 再送対象 システム | 再送対象 エラー
--- | --- | ---
1 | アクセスPF（設備連携機能部） | セッション数オーバー
2 | Optos（所外） | 予閉塞中、セッション数オーバー
3 | Optos（所内） | 予閉塞中、セッション数オーバー
4 | 統合HHC | 予閉塞中、セッション数オーバー

（注５２）以下の条件を満たす場合、図面管理システムへ現場調査指示書データを送信する。

・本申込（新設：心線選定要：検討依頼）（10010）の「現場調査予定日」が設定あり

（注５３）以下のすべての条件を満たす場合、図面管理システムへ現場調査指示書データを送信する。

・「現場調査要否」が‘要（現場調査またはＣＤＮ日指定済み）’または‘要（利用部門日程調整依頼）’
・図面管理システムへの最終送信イベントが現場調査指示書データ以外

（注５４）以下のすべての条件を満たす場合、図面管理システムへ補正取消情報を送信する。

・「現場調査要否」が‘否’
・図面管理システムへの最終送信イベントが現場調査指示書データ
・補正取消情報・取消情報連携判定結果 *1が‘連携対象’
注）*1：補正取消情報・取消情報連携判定結果の詳細については、「４.６.７.１.１.２　補正取消情報・取消情報連携判定」参照。

（注５５）以下のすべての条件を満たす場合、図面管理システムへ補正取消情報を送信する。

・図面管理システムへの最終送信イベントが現場調査指示書データ
・補正取消情報・取消情報連携判定結果 *1が‘連携対象’
注）*1：補正取消情報・取消情報連携判定結果の詳細については、「４.６.７.１.１.２　補正取消情報・取消情報連携判定」参照。

（注５６）以下のいずれかの条件を満たす場合、図面管理システムへ現場調査指示書データを送信する。

・補正オーダ（10050）の「現場調査予定日」が設定あり
・取消再選定確認中（0020000058）または現地設備変更自動更新（9960002090）更新時の図面管理システムへの最終送信イベントが補正取消情報または現場調査指示書データ未送信

（注５７）以下のすべての条件を満たす場合、図面管理システムへ取消情報を送信する。

・図面管理システムへの最終送信イベントが現場調査指示書データ
・補正取消情報・取消情報連携判定結果 *1が‘連携対象’
注）*1：補正取消情報・取消情報連携判定結果の詳細については、「４.６.７.１.１.２　補正取消情報・取消情報連携判定」参照。

（注５８）「取消オーダ受付」および「取消オーダ完了」ステータス自動更新条件

表 ４.２.１.２.４.８－５８－１において自動更新可否が‘可’となる場合、自動更新を行う。

表 ４.２.１.２.４.８－５８－１　「取消オーダ受付」および「取消オーダ完了」自動更新条件

項番 | 条件 | 自動更新可否
--- | --- | ---
工事情報
アクセス設備工事要否 | ＣＣ同時工事可否 | 所内選定結果
1 | ‘1’（必要） | － | － | ‘否’
2 | ‘1’（必要）以外 | ‘1’（可） | － | ‘否’
3 | ‘1’（可）以外 | ‘01’（所内ジャンパ工事あり） | ‘否’
4 | ‘05’（所内ジャンパ工事あり（１１箇所以上接続点あり）） | ‘否’
5 | ‘06’（所内ジャンパ工事あり（同時廃止・新設工事あり）） | ‘否’
6 | 上記以外 | ‘可’

（注５９）ステータス遷移先判定

対象システムのいずれかにて送信エラーと判定された場合、‘補正オーダ確認中’ステータスに遷移する。
上記以外の場合、フロー図に記載されている遷移先へ遷移する。
対象システムを表 ４.２.１.２.４.８－５９－１に示す。
項番順に判定処理を行い、対象システムのいずれかにて送信エラーと判定された場合、以降のシステムでは判定を行わない。

表 ４.２.１.２.４.８－５９－１　送信結果判定対象システム

項番 | 対象システム | 説明
--- | --- | ---
1 | 統合HHC | ‘戻り先判定’結果が‘元ステータスより再処理’および元ステータスが‘現場調査’の場合、 「現場調査情報」IFを判定対象とする。
2 | Optos（所外） | －
3 | Optos（所内） | －
4 | アクセスPF（設備連携機能部） | －

（注６０）欠番

（注６１）欠番

（注６２）欠番

（注６３）「設備検討依頼再送機能」実施契機にて、Optos（所外）への‘10060’（設備検討依頼）が予閉塞中エラーの場合、再送を行う。

（注６４）所外SP新設要否チェック実施対象支店判定条件

以下の注釈に示す条件と併せて表 ４.２.１.２.４.５－６４－１に示す条件にて判定を行い、すべての条件を満たす場合、ステータス自動更新を行う。
・（注４２）｢机上検討｣ステータス自動更新条件１
・（注４３）「２次回答」ステータス自動更新条件１
・（注４４）「２次回答」ステータス自動更新条件２

表 ４.２.１.２.４.８－６４－１　所外SP新設要否チェック実施対象支店判定条件

項番 | 提供方式区分 | 所外SP新設要否チェック実施対象支店 | 工事情報 | 自動更新可否
--- | --- | --- | --- | ---
所外SP新設要否チェック実施対象 | 所外スプリッタ新設要否（シェアド方式時）
1 | ‘シェア方式’ | ‘実施対象支店’ | ‘要（ジャンパ工事あり＋ＮＥ－ＯＰＳ登録工事あり）’ | ‘否’
2 | ‘否（ジャンパ工事なし＋ＮＥ－ＯＰＳ登録工事あり）’ | ‘可’
3 | ‘否（ジャンパ工事あり＋ＮＥ－ＯＰＳ登録工事あり）’ | ‘可’
4 | ‘否（ジャンパ工事なし＋ＮＥ－ＯＰＳ登録工事なし）’ | ‘可’
5 | ‘要（ジャンパ工事あり＋ＮＥ－ＯＰＳ登録工事なし）’ | ‘否’
6 | ‘否（ジャンパ工事あり＋ＮＥ－ＯＰＳ登録工事なし）’ | ‘可’
7 | ‘実施対象外支店’ | － | ‘可’
8 | 上記以外 | － | ‘可’

（注６５）直前に図連管理連携へ送信した情報が「現場調査指示書データ」の場合、「現場調査指示書データ」を送信する。

（注６６）情報配信へイベント送信できる条件およびステータスは下記ファイルを参照。

・別紙 １.４.６.５.７.１.３ 情報配信連携（ジャンパ） イベント流通シーケンス図パターン

（注６７）「所内ＳＯ工事結果」ステータス自動更新条件
「所内ＳＯ工事結果確認」ステータス自動更新条件

「ジャンパ関連ステータス自動更新」実施契機にて、以下の処理を順に行う。
表 ４.２.１.２.４.５－６７－１に示す条件に合致した場合、内部イベント投入を行い、
イベントごとに自動更新可否が‘可’となる場合、自動更新を行う。

・施工依頼オーダ更新
・施工不要オーダ更新
・施工不要オーダ更新(施工不要強制実施)
・施工完了オーダ更新

表 ４.２.１.２.４.８－６７－１　「所内ＳＯ工事結果」または「所内ＳＯ工事結果確認」ステータス自動更新条件

項番 | 条件 | 内部イベント | 自動更新可否
--- | --- | --- | ---
処理 | ジャンパ自動更新対象外フラグ | 基準日 | ジャンパ施工ステータス | チェック① *3 | チェック② *4

1 | 施工依頼オーダ更新 | ‘対象’ | システム日付＋N1 *1 *2 ≧基準日 *7 | ‘施工依頼待ち’ | チェックOK | チェックOK | ジャンパ関連ステータス自動更新 （施工依頼） | ‘可’
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
2 | チェックNG | - | ‘否’

3 | None | None | None | None | チェックNG | - | ジャンパ関連ステータス自動更新 （対象外フラグ更新） | ‘否’
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---

4 | None
--- | ---

- | - | -
--- | --- | ---

‘否’

5
6
7
8

- | - | - | - | ‘否’
--- | --- | --- | --- | ---
- | - | - | - | ‘否’
‘施工依頼待ち’ ‘施工依頼済’ ‘施工取消’ ‘依頼不要’ | チェックOK | チェックOK | ジャンパ関連ステータス自動更新 （施工不要） | ‘可’
チェックNG | - | ‘否’
None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None
チェックNG | - | ジャンパ関連ステータス自動更新 （対象外フラグ更新） | ‘否’

- | - | - | - | - | ‘否’
--- | --- | --- | --- | --- | ---
システム日付－N2 *1 *5 ≧基準日 *7 | ‘施工依頼待ち’ ‘施工依頼済’ ‘施工取消’ ‘依頼不要’ | チェックOK | チェックOK | ジャンパ関連ステータス自動更新 （施工不要） | ‘可’
チェックNG | - | ‘否’
None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None
チェックNG | - | ジャンパ関連ステータス自動更新 （対象外フラグ更新） | ‘否’
None | None | None | None | None | None

‘対象’ | システム日付－N2 *1 *5 ≧基準日 *7 | ‘施工依頼待ち’ ‘施工依頼済’ ‘施工取消’ ‘依頼不要’ | チェックOK | チェックOK | ジャンパ関連ステータス自動更新 （施工不要） | ‘可’
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
チェックNG | - | ‘否’
None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None
チェックNG | - | ジャンパ関連ステータス自動更新 （対象外フラグ更新） | ‘否’
None | None | None | None | None | None
None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None

9 | None | None | None | None | チェックNG | - | ジャンパ関連ステータス自動更新 （対象外フラグ更新） | ‘否’
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---

10 | None
--- | ---

- | - | - | ‘否’
--- | --- | --- | ---

11
12
13
14

- | - | - | ‘否’
--- | --- | --- | ---
- | - | - | ‘否’
チェックOK | チェックOK | ジャンパ関連ステータス自動更新 （施工不要） | ‘可’
チェックNG | - | ‘否’

- | - | - | - | ‘否’
--- | --- | --- | --- | ---
‘施工依頼待ち’ | チェックOK | チェックOK | ジャンパ関連ステータス自動更新 （施工不要） | ‘可’
チェックNG | - | ‘否’
None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None
チェックNG | - | ジャンパ関連ステータス自動更新 （対象外フラグ更新） | ‘否’

システム日付－N2 *1 *5 ≧基準日 *7 | ‘施工依頼待ち’ | チェックOK | チェックOK | ジャンパ関連ステータス自動更新 （施工不要） | ‘可’
--- | --- | --- | --- | --- | ---
チェックNG | - | ‘否’
None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None
チェックNG | - | ジャンパ関連ステータス自動更新 （対象外フラグ更新） | ‘否’
None | None | None | None | None | None

15 | None | None | None | None | チェックNG | - | ジャンパ関連ステータス自動更新 （対象外フラグ更新） | ‘否’
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---

16 | None
--- | ---

- | - | - | ‘否’
--- | --- | --- | ---

17
18
19
20
21
22
23
24

- | - | - | - | ‘否’
--- | --- | --- | --- | ---
- | - | - | - | ‘否’
‘施工結果登録待ち’ ‘施工結果承認待ち’ ‘施工済’ ‘施工結果承認待ち(戻し)’ ‘施工済(戻し)’ | チェックOK | チェックOK | ジャンパ関連ステータス自動更新 （施工完了） | ‘可’
チェックNG | - | ‘否’
チェックNG | - | ジャンパ関連ステータス自動更新 （対象外フラグ更新） | ‘否’
上記以外 | - | - | - | ‘否’
- | - | - | - | ‘否’
- | - | - | - | ‘否’

- | - | - | - | - | ‘否’
--- | --- | --- | --- | --- | ---
システム日付－N3 *1 *6 ≧基準日 *7 | ‘施工結果登録待ち’ ‘施工結果承認待ち’ ‘施工済’ ‘施工結果承認待ち(戻し)’ ‘施工済(戻し)’ | チェックOK | チェックOK | ジャンパ関連ステータス自動更新 （施工完了） | ‘可’
チェックNG | - | ‘否’
チェックNG | - | ジャンパ関連ステータス自動更新 （対象外フラグ更新） | ‘否’
上記以外 | - | - | - | ‘否’
上記以外 | - | - | - | - | ‘否’
- | - | - | - | - | ‘否’

‘対象’ | システム日付－N3 *1 *6 ≧基準日 *7 | ‘施工結果登録待ち’ ‘施工結果承認待ち’ ‘施工済’ ‘施工結果承認待ち(戻し)’ ‘施工済(戻し)’ | チェックOK | チェックOK | ジャンパ関連ステータス自動更新 （施工完了） | ‘可’
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
チェックNG | - | ‘否’
チェックNG | - | ジャンパ関連ステータス自動更新 （対象外フラグ更新） | ‘否’
上記以外 | - | - | - | ‘否’
上記以外 | - | - | - | - | ‘否’
上記以外 | - | - | - | - | - | ‘否’

注）*1：歴日で計算
*2：N1の値の取得はジャンパ自動依頼閾値マスタから、時刻起動処理区分が‘施工依頼オーダ更新処理’のレコードのジャンパ施工閾値(新設系)を取得する。
*3：以下のチェックを総称し‘チェック①’とする。
以下のいずれかがNGとなった場合、本表における‘チェックNG’とし、
工事情報「ジャンパ自動更新対象外フラグ」を‘対象外’に更新する。
上記以外の場合、‘チェックOK’とする。
処理ごとに実施対象のチェックが異なる。処理ごとの実施対象チェックおよび詳細は、
「１.４.２.３.２.１８ ジャンパ関連ステータス自動更新機能」を参照する。
・ジャンパ施工ステータスチェック
・自動施工依頼チェック

*4：以下のチェックを総称し‘チェック②’とする。
以下のいずれかがNGとなった場合、本表における‘チェックNG’とする。
上記以外の場合、‘チェックOK’とする。
処理ごとに実施対象のチェックが異なる。処理ごとの実施対象チェックおよび詳細は、
「１.４.２.３.２.１８ ジャンパ関連ステータス自動更新機能」を参照する。
・所内ジャンパ直請区分チェック
・ステータスチェック
・ジャンパ施工工事日チェック
・再チェック要否チェック
・Ｏｐｔｏｓ確認要否チェック
・施工点重複有無チェック
・基準日チェック（施工不要・施工完了・施工戻し完了）
・進捗詳細画面チェック

*5：N2の値の取得はジャンパ自動依頼閾値マスタから、時刻起動処理区分が‘施工不要オーダ更新処理’のレコードのジャンパ施工閾値(新設系)を取得する。
*6：N3の値の取得はジャンパ自動依頼閾値マスタから、時刻起動処理区分が‘施工完了オーダ更新処理’のレコードのジャンパ施工閾値(新設系)を取得する。
*7：基準日に使用する項目および条件の詳細は「１.４.２.３.２.１８ ジャンパ関連ステータス自動更新機能　表 ４.２.３.２.１８－６」を参照する。

（注６８）ジャンパ施工管理画面またはジャンパ関連ステータス自動更新における「ジャンパ施工依頼補正取消情報」と「ジャンパ施工完了情報」の送信条件

「ジャンパ施工依頼補正取消情報」送信条件を表 ４.２.１.２.４.８－６８－１に示す。

表 ４.２.１.２.４.８－６８－１　「ジャンパ施工依頼補正取消情報」送信条件

項番 | 条件 | 送信可否
--- | --- | ---
イベント | 直前に送信した情報
1 | 更新（ジャンパ施工取消） | ジャンパ施工依頼情報または ジャンパ施工完了情報 | ‘可’
2 | 上記以外 | ‘否’
3 | 上記以外 | － | ‘否’

「ジャンパ施工完了情報」送信条件を表 ４.２.１.２.４.８－６８－２に示す。

表 ４.２.１.２.４.８－６８－２　「ジャンパ施工完了情報」送信条件

項番 | 条件 | 送信可否
--- | --- | ---
イベント | 直前に送信した情報
1 | 更新（ジャンパ施工完了）または ジャンパ関連ステータス自動更新（施工完了） | ジャンパ施工依頼情報 | ‘可’
2 | 上記以外 | ‘否’
3 | 上記以外 | － | ‘否’

（注６９）‘10092’（補正オーダ可否設定）の流通項目「補正オーダ可否設定種別」が‘否→可’にて流通した場合、

流通項目「統合ＳＯ番号」の値に括りつくオーダそれぞれに対し工事情報ロックを行い、設備連携機能部からの下記①から③のIF以外受信不可とする。
①‘10050’（補正オーダ）
②‘10092’（補正オーダ可否設定） （流通項目「補正オーダ可否設定種別」‘可→否’）
③‘10016’（本申込（新設：心線選定要）：取消）

①イベント受信契機にて‘補正オーダ確認中’へ遷移し、工事情報ロックを継続する。
②イベント受信契機にてステータス遷移を行わず、工事情報ロックを解除する。
③イベント受信契機にて‘取消オーダ受付’へ遷移し、工事情報ロックを解除する。

受信条件および受信パターンの詳細は以下のファイルを参照。
・別紙 ４.６.１.５.１.１ 補正オーダ可否設定シーケンス図パターン

（注７０）‘10092’（補正オーダ可否設定）受信契機の工事情報ロック状態にて

流通項目「補正オーダ可否設定種別」が‘可→否’にて流通した場合、工事情報ロックを解除する。

受信条件および受信パターンの詳細は以下のファイルを参照。
・別紙 ４.６.１.５.１.１ 補正オーダ可否設定シーケンス図パターン

（注７１）下記①または②それぞれにおいて条件を満たす場合、情報配信連携IF「CDN調査履歴情報」を送信する。
①「CDN調査履歴情報」送信済み
前回送信時の同IFと現在の項目に差異あり
②「CDN調査履歴情報」未送信
無条件

| （注７２）下記①または②それぞれにおいて条件を満たす場合、情報配信連携IF「現場調査履歴情報」を送信する。
--- | ---

①「現場調査履歴情報」送信済み
前回送信時の同IFと現在の項目に差異あり
②「現場調査履歴情報」未送信
無条件

（注７３）「取消再選定確認中より再処理」ボタン押下契機にてオーダ制御機能部内部より「90080」イベントを受信する。

（注７４）「机上検討項目修正」ボタン押下契機にてオーダ制御機能部内部より「90084」イベントを受信する。

（注７５）以下のいずれかの条件を満たす場合、情報配信へ送信を行う。

・直前に送信した情報が「ジャンパ施工依頼情報」
・直前に送信した情報が「ジャンパ施工完了情報」

（注７６）以下のいずれかの条件を満たす場合、情報配信へ送信を行う。

・直前に送信した情報が「ジャンパ施工依頼情報」
・直前に送信した情報が「ジャンパ施工完了情報」
・直前に送信した情報が「ジャンパ施工依頼補正取消情報」

（注７７）欠番

（注７８）欠番

（注７９）遷移先判定２

表 ４.２.１.２.４.８－７９－１に示す条件にて遷移先判定を行う。

表 ４.２.１.２.４.８－７９－１　遷移先判定条件

項番 | イベント | 判定結果
--- | --- | ---
1 | 更新 | 「所外ＳＯ工事要否」判定
2 | ジャンパ関連ステータス自動更新（施工不要）
3 | 更新（ジャンパ施工依頼） | 所内SO工事結果確認
4 | ジャンパ関連ステータス自動更新（施工依頼）

（注８０）（ⅰ）または（ⅱ）の契機にて、表 ４.２.１.２.４.８－８０－１の条件を満たす場合、情報配信へ「付属資料」を送信する。

（ⅰ）デジタル帳票流通IF受信
・付属資料単独登録
（ⅱ）「付属資料／地図情報管理」画面操作
・付属資料 登録

表 ４.２.１.２.４.８－８０－１　「付属資料」送信条件

項番 | ステータス
--- | ---
1 | 所外SO工事直請判定 *1
2 | 所外SO工事結果（直）
3 | 所外SO工事結果（請）

注）*1：所外SO工事直請判定ステータス更新契機で送信する。

送信条件および送信パターンの詳細は以下のファイルを参照。
・別紙 ４.６.５.１.１.６ 情報配信連携（手書き電子／付属資料）シーケンス図パターン

（注８１）（ⅰ）または（ⅱ）の契機にて、表 ４.２.１.２.４.８－８１－１の条件を満たす場合、統合HHCへ「SO情報（10210）」を送信する。

（ⅰ）デジタル帳票流通IF受信
・付属資料単独登録
（ⅱ）「付属資料／地図情報管理」画面操作
・付属資料 登録
・付属資料 削除

表 ４.２.１.２.４.８－８１－１　「SO情報」送信条件

項番 | ステータス
--- | ---
1 | 所外SO工事直請判定 *1
2 | 所外SO工事結果（直）
3 | 所外SO工事結果（請）

注）*1：所外SO工事直請判定ステータス更新契機で送信する。

送信条件および送信パターンの詳細は以下のファイルを参照。
・別紙 ４.６.４.１.１.１　HHCシーケンス図パターン

（注８２）（ⅰ）の契機にて、受信条件を表 ４.２.１.２.４.８－８２－１に示す。

（ⅰ）デジタル帳票流通IF受信
・付属資料単独登録
・地図情報単独登録

表 ４.２.１.２.４.６－８２－１「付属資料単独登録」「地図情報単独登録」受信条件

項番 | 条件 | 受信可否
--- | --- | ---
ステータス | 所外SO工事要否 | 所外工事パターン フラグ | HHC／通建完了フラグ | テレビHHC／ 通建完了フラグ | ステータス
1 | 下記ステータス以外 ・補正オーダ確認中 ・取消オーダ受付 ・取消オーダ確認中 ・取消オーダ完了 ・取消再選定確認中 ・机上検討項目修正中 ・現地設備検討結果受信待ち ・現地所内選定結果受信待ち ・現地SO工事依頼受信待ち ・ＨＨＣ連携再送中 ・「光心線提供依頼」修正依頼 ・ジャンパ施工戻し | 要 | 光のみ | 工事完了済 | - | - | ×
2 | 上記以外 | - | - | ○
3 | テレビのみ | - | 工事完了済 | - | ×
4 | - | 上記以外 | - | ○
5 | 光＋テレビ | 工事完了済 | 工事完了済 | - | ×
6 | None | 上記以外 | - | ○
7 | 上記以外 | 工事完了済 | - | ○
8 | None | 上記以外 | - | ○
9 | 否 | - | - | - | ・工事完了最終確認 ・オーダ拒否 ・オーダ完了 | ×
10 | - | - | - | 上記以外 | ○
11 | 上記以外 | - | - | - | - | - | ×

【凡例】○：受信可能、×：受信不可

（注８３）（ⅰ）または（ⅱ）の契機にて、表 ４.２.１.２.４.８－８３－１の条件を満たす場合、情報配信へ「光SO工事情報（直請判定前）」または「光SO工事情報（直請判定後）」を送信する。

（ⅰ）デジタル帳票流通IF受信
・付属資料単独登録
（ⅱ）「付属資料／地図情報管理」画面操作
・付属資料 登録
・付属資料 削除
表 ４.２.１.２.４.８－８３－１　「光SO工事情報」送信条件

項番 | ステータス | 送信イベント
--- | --- | ---
1 | 所外SO工事直請判定 | 光SO工事情報（直請判定前）
2 | 所外SO工事結果（請） | 光SO工事情報（直請判定後）

送信条件および送信パターンの詳細は以下のファイルを参照。
・別紙 ４.６.５.１.１.６ 情報配信連携（手書き電子／付属資料）シーケンス図パターン

（注８４）以下のすべての条件を満たす場合、情報配信へ送信を行う。

①以下のいずれかの条件を満たす場合

・直前に送信した情報が「ジャンパ施工依頼情報」
・直前に送信した情報が「ジャンパ施工完了情報」

②戻り先のステータスに「所内SO工事結果」を含む

（注８５）以下の条件を満たす場合、情報配信へ送信を行う。

・直前に送信した情報が「光SO工事情報(直請判定後)」

（注８６）以下の条件を満たす場合、情報配信へ送信を行う。

・直前に送信した情報が「光SO補正取消情報」

（注８７）以下の条件を満たす場合、情報配信へ「付属資料」を送信する。

・付属資料有無が「1：有」の場合

（注８８）（ⅰ）の契機にて送信する連携結果情報を、表 ４.２.１.２.４.８－８８－１に示す。

（ⅰ）デジタル帳票流通IF受信
・付属資料単独登録
・地図情報単独登録

表 ４.２.１.２.４.８－８８－１　連携結果情報送信

項番 | デジタル帳票流通IF受信可否 | 送信イベント
--- | --- | ---
1 | 受信可能 | 連携結果情報（連携結果：連携OK） 連携結果情報（連携結果：付属完了）
2 | 受信不可 | 連携結果情報（連携結果：連携NG）

（注８９）以下のいずれかの条件を満たす場合、情報配信へ送信を行う。

・直前に送信した情報が「光SO工事情報」
・直前に送信した情報が「CDN調査依頼情報」

（注９０）以下のいずれかの条件を満たす場合、情報配信へ送信を行う。

・直前に送信した情報が「光SO工事情報」
・直前に送信した情報が「現場調査依頼情報」

（注９１）以下のいずれかの条件を満たす場合、情報配信へ送信を行う。

・直前に送信した情報が「光SO工事情報」

（注９２）判定結果がBO通知の場合、アクセスPF（設備連携機能部）へ通知を行う。

表 ４.２.１.２.４.８－９２－１　BO通知条件

項番 | 統合SO番号 *1 | BO通知済フラグ | 同日中の再受信判定 | 工事日判定 | 判定結果
--- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | ‘T’を含まない | null（未通知） | － | 「SO工事予定日」＝「工事年月日（施工完了報告）」 | BO通知
2 | 「SO工事予定日」≠「工事年月日（施工完了報告）」 | BO通知抑止
3 | ‘1’（通知済） | 「BO通知済日付」＝「データ作成日（施工完了報告）」 | 「SO工事予定日」＝「工事年月日（施工完了報告）」 | BO通知
4 | 「SO工事予定日」≠「工事年月日（施工完了報告）」 | BO通知抑止
5 | 「BO通知済日付」≠「データ作成日（施工完了報告）」 | － | BO通知抑止
6 | ‘T’を含む | － | 処理終了（読捨て）

注）*1：「統合SO番号」に‘T’を含まないオーダは‘光単独オーダ’、‘光＋ＴＶの光オーダ’、または‘ＴＶ単独オーダ’となる。‘T’を含むオーダは‘光＋ＴＶのTVオーダ’となる。

（注９３）「ジャンパ施工戻し」ステータス遷移条件

「ジャンパ施工戻し」ステータス遷移条件を表 ４.２.１.２.４.８－９３－１に示す。

表 ４.２.１.２.４.８－９３－１　「ジャンパ施工戻し」ステータス遷移条件

項番 | 条件 | 判定結果
--- | --- | ---
ジャンパ施工ステータス
1 | ‘施工済’または ‘施工結果承認待ち’ | 条件一致
2 | 上記以外 | 条件不一致

（注９４）「ジャンパ施工依頼（戻し）情報」送信条件

「ジャンパ施工依頼（戻し）情報」送信条件を表 ４.２.１.２.４.８－９４－１に示す。

表 ４.２.１.２.４.８－９４－１　「ジャンパ施工依頼（戻し）情報」送信条件

項番 | 条件 | 送信可否
--- | --- | ---
イベント | 直前に送信した情報
1 | 更新（ジャンパ施工戻し） | ジャンパ施工完了情報 | ‘可’
2 | 上記以外 | ‘否’
3 | 上記以外 | － | ‘否’

（注９５）「ジャンパ施工完了（戻し）情報」送信条件

「ジャンパ施工完了（戻し）情報」送信条件を表 ４.２.１.２.４.８－９５－１に示す。

表 ４.２.１.２.４.８－９５－１　「ジャンパ施工完了（戻し）情報」送信条件

項番 | 条件 | 送信可否
--- | --- | ---
イベント | 直前に送信した情報
1 | 更新（ジャンパ施工戻し完了） または ジャンパ関連ステータス自動更新（施工戻し完了） | ジャンパ施工依頼（戻し）情報 | ‘可’
2 | 上記以外 | ‘否’
3 | 上記以外 | － | ‘否’

（注９６）統合HHCへの‘10210’（ＳＯ情報）が送信エラーの場合、再送を行う。

（注９７）設備変更可否判定

表 ４.２.１.２.４.８－９７－１に示す条件にて設備変更可否判定を行う。

表 ４.２.１.２.４.８－９７－１　設備変更可否判定条件

項番 | 工事情報 | 判定結果
--- | --- | ---
設備変更不可理由
1 | 設定なし | ‘可’ | None
2 | 設定あり | ‘否’ | None

（注９８）遷移先判定

表 ４.２.１.２.４.８－９８－１に示す条件にて遷移先判定を行う。

表 ４.２.１.２.４.８－９８－１　遷移先判定条件

項番 | イベント | 判定結果
--- | --- | ---
1 | 設備検討結果通知 | 設備変更可否判定
2 | 所内設備選定結果通知
3 | 本申込(新設:心線選定要:ＳＯ工事依頼)
4 | 現地設備変更中工事延期 | 机上検討
5 | 現地設備変更再送 ※現地設備変更中工事延期で送信エラー時の再送
6 | 当日延期　本申込（新設） | イベント受信時ステータス

（注９９）下記ステータスにおいて‘20111’（現地設備変更中工事延期）を受信可能とする。

・現地設備検討結果受信待ち
・現地所内選定結果受信待ち

（注１００）欠番

（注１０１）以下のすべての条件を満たす場合、情報配信へ送信を行う。

①直前に送信した情報が以下のいずれか
・「ジャンパ施工依頼情報」
・「ジャンパ施工完了情報」
・「ジャンパ施工依頼補正取消情報」
②「ジャンパ施工依頼（戻し）送信状態」が‘送信済’以外

（注１０２）「ジャンパ施工戻し」ステータス自動更新条件

「ジャンパ関連ステータス自動更新」実施契機にて、以下の処理を順に行う。
表 ４.２.１.２.４.２－１０２－１に示す条件に合致した場合、内部イベント投入を行い、
イベントごとに自動更新可否が‘可’となる場合、自動更新を行う。

・施工戻し完了オーダ更新処理

表 ４.２.１.２.４.２－１０２－１　「ジャンパ施工戻し」ステータス自動更新条件

項番 | 条件
--- | ---
処理
1 | 施工戻し完了オーダ更新
2
3
4
5
6

内部イベント | 自動更新可否
--- | ---
ジャンパ関連ステータス自動更新 （施工戻し完了） | ‘可’
- | ‘否’
ジャンパ関連ステータス自動更新 （対象外フラグ更新） | ‘否’
- | ‘否’
- | ‘否’
- | ‘否’

ジャンパ自動更新対象外フラグ | 基準日 | ジャンパ施工ステータス | チェック① *3 | チェック② *4 | None | None
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
‘対象’ | システム日付－N1 *1 *2 ≧基準日 *5 | ‘施工結果承認待ち(戻し)’ | チェックOK | チェックOK
None | None
チェックNG
チェックNG | - | ジャンパ関連ステータス自動更新 （対象外フラグ更新） | ‘否’
上記以外 | - | - | - | ‘否’
上記以外 | - | - | - | - | ‘否’
上記以外 | - | - | - | - | - | ‘否’

注）*1：歴日で計算
*2：N1の値の取得はジャンパ自動依頼閾値マスタから、時刻起動処理区分が‘施工戻し完了オーダ更新処理’のレコードのジャンパ施工閾値(新設系)を取得する。
*3：以下のチェックを総称し‘チェック①’とする。
以下のいずれかがNGとなった場合、本表における‘チェックNG’とし、
工事情報「ジャンパ自動更新対象外フラグ」を‘対象外’に更新する。
上記以外の場合、‘チェックOK’とする。
処理ごとに実施対象のチェックが異なる。処理ごとの実施対象チェックおよび詳細は、
「１.４.２.３.２.１８ ジャンパ関連ステータス自動更新機能」を参照する。
・ジャンパ施工ステータスチェック
・自動施工依頼チェック

*4：以下のチェックを総称し‘チェック②’とする。
以下のいずれかがNGとなった場合、本表における‘チェックNG’とする。
上記以外の場合、‘チェックOK’とする。
処理ごとに実施対象のチェックが異なる。処理ごとの実施対象チェックおよび詳細は、
「１.４.２.３.２.１８ ジャンパ関連ステータス自動更新機能」を参照する。
・所内ジャンパ直請区分チェック
・ステータスチェック
・基準日チェック（施工依頼）
・再チェック要否チェック
・Ｏｐｔｏｓ確認要否チェック
・施工点重複有無チェック
・基準日チェック（施工不要・施工完了・施工戻し完了）
・進捗詳細画面チェック

*5：基準日に使用する項目および条件の詳細は「１.４.２.３.２.１８ ジャンパ関連ステータス自動更新機能　表 ４.２.３.２.１８－６」を参照する。

（注１０３）‘14100（本申込：新設（回答通知（他事業者）））’

設備連携機能部へ、中間回答理由が「地図要求／資料要求」または「問合せ」である‘78’（現場調査（中間回答））、‘79’（再ＣＤＮ判定（中間回答））または、‘80’（机上検討（中間回答）） を通知以降、
設備連携機能部より‘14100（本申込：新設（回答通知（他事業者）））’を受信する。

（注１０４）中間回答送信後のステータス更新抑止条件

表 ４.２.１.２.４.２－１０４－１に示す条件にて中間回答送信後のステータス更新抑止を行う。

表 ４.２.１.２.４.２－１０４－１　中間回答送信後のステータス更新抑止条件

項番 | 対応中組織 | ステータス更新可否
--- | --- | ---
1 | ‘2’（事業者） | ‘否’
2 | 上記以外 | ‘可’

（注１０５） 「２次回答」ステータス自動更新抑止条件

表 ４.２.１.２.４.８－１０５－１または表 ４.２.１.２.４.８－１０５－２においていずれかのチェック条件に該当する場合、自動更新を抑止する。

表 ４.２.１.２.４.８－１０５－１　「２次回答」ステータス自動更新抑止条件（納期回答遅延チェック）

項番 | ２次回答更新済フラグ | 回答可能時期：見込時期 （年月）（中間回答時） | 納期回答期日 | 納期回答遅延チェック | 提供検討結果回答報告 （遅延理由） | ステータス更新可否
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | ‘1’（更新済み） | － | － | － | － | ‘可’
2 | 上記以外 | 設定なし | null | － | － | ‘可’*1
3 | null以外 | システム日付　≦　納期回答期日 | － | ‘可’
4 | システム日付　＞　納期回答期日 | 設定なし | ‘否’

5 | None
--- | ---
6

設定あり | ‘可’
--- | ---
－ | ‘可’

設定あり | － | システム日付　≦　回答見込時期 *2 | － | ‘可’
--- | --- | --- | --- | ---
None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None
システム日付　＞　回答見込時期 *2 | 設定なし | ‘否’*3

7
8

設定あり | ‘可’
--- | ---

【凡例】－：チェック不要

注）*1：「納期回答期日」が‘null’のパターンはしかかりオーダのみ該当する。
*2：回答見込時期は、「回答可能時期：見込時期（旬）（中間回答時）」をキーとして２次納期回答見込規定日管理マスタを検索、
該当レコードの「２次納期回答見込規定日（遅延）」を元に下記式にて算出する。
「回答可能時期：見込時期（年月）（中間回答時）」 + 「/」+「２次納期回答見込規定日（遅延）」
*3：「回答可能時期：見込時期（年月）」が設定されている場合、「提供検討結果回答報告（遅延理由）」は必須となるため、存在しないパターンとなる。

表 ４.２.１.２.４.８－１０５－２　「２次回答」ステータス自動更新抑止条件（提供可能時期遅延チェック）

項番 | ２次回答更新済フラグ | 特定光フラグ | 既設設備有無 | 提供可能時期規定日 | 提供可能時期遅延チェック | 提供可能時期：見込時期 （年月）（中間回答時） | 提供検討結果回答報告 （遅延理由） | ステータス更新可否
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | ‘1’（更新済み） | － | － | － | － | － | － | ‘可’
2 | 上記以外 | ‘1’（特定光） | － | － | － | － | － | ‘可’
3 | 上記以外 | ‘1’（有） | null | － | － | － | ‘可’ *1
4 | null以外 | 提供可能時期（２次回答）　≦　提供可能時期規定日 | － | － | ‘可’
5 | 提供可能時期（２次回答）　＞　提供可能時期規定日 | 設定なし | 設定なし | ‘否’
6 | 設定あり | ‘可’
7 | 設定あり | 設定なし | ‘可’ *2
8 | 設定あり | ‘可’
9 | 上記以外 | － | － | － | － | ‘可’

【凡例】－：チェック不要

注）*1：「提供可能時期規定日」が‘null’のパターンはしかかりオーダのみ該当する。
*2：「提供可能時期：見込時期（年月）」を送信する場合、「提供検討結果回答報告（遅延理由）」は必須となるため、存在しないパターンとなる。

TOP
４.２.１.２.４.９　本申込(新設)(専用線)(メタル)

本申込(新設)(専用線)(メタル)のシステムフロー図についての注釈一覧を以下に記載する。

（注１）「所外SO工事直請判定」ステータス自動更新条件

表 ４.２.１.２.４.９－１－１において自動更新可否が‘可’となる場合、自動更新を行う。

表４.２.１.２.４.９－１－１　「所外SO工事直請判定」自動更新条件

項番 | 条件 | 自動更新可否
--- | --- | ---
工事情報 | 直請設定（SO工事）情報（専用線）
ＳＯ工事直請区分 | SO工事直請区分（通常オーダ）_専用線メタル_派遣あり
1 | ‘直営’ | ‘直営’ | ‘可’
2 | ‘直営’以外 | ‘否’
3 | ‘請負’ | ‘請負’ | ‘可’
4 | ‘請負’以外 | ‘否’
5 | 上記以外 | ‘直営’ | ‘可’
6 | ‘請負’ | ‘可’
7 | ‘手動’ | ‘否’

（注２）「所内SO工事直請判定」ステータス自動更新条件

表 ４.２.１.２.４.９－２－１において自動更新可否が‘可’となる場合、自動更新を行う。

表４.２.１.２.４.９－２－１　「所内SO工事直請判定」自動更新条件

項番 | 条件 | 自動更新可否
--- | --- | ---
工事情報 | 直請設定（所内ジャンパ）情報（専用線）
所内ジャンパ直請区分 | 所内ジャンパ直請区分
1 | ‘直営’ | ‘直営’ | ‘可’
2 | ‘直営’以外 | ‘否’
3 | ‘請負’ | ‘請負’ | ‘可’
4 | ‘請負’以外 | ‘否’
5 | 上記以外 | ‘直営’ | ‘可’
6 | ‘請負’ | ‘可’
7 | ‘手動’ | ‘否’

（注３）「物品要求」ボタン、または「ＣＳ結果登録」ボタン押下時に情報配信へ送信する。

（注４）「ＣＳ結果登録」ボタン押下時にSOPHIAへ送信する。

（注５）以下のいずれかの契機にて、SOPHIAへ送信を行う。

・「ＣＳ結果登録」ボタン押下契機
・「専用線所外連絡通知情報」契機にて、流通項目「直前連絡実施有無」の設定値が‘1’（有）の場合

（注６）平行ステータスに「所内SO工事結果確認」ステータスが存在する場合、「所内SO工事結果確認」ステータスの自動更新を行う。

（注７）開廃受信待ちまでのすべてのステータスで受信可能。

（注８）以下の条件を満たす場合、情報配信へ送信する。

・「工事情報（工事指示書）」または「工事情報（工事指示書補正）」を送信済み

情報配信よりイベント受信または送信できる条件およびステータスは、下記を参照。

・別紙 ４.６.５.６.１.５　情報配信連携（専用線）データパターン

（注９）以下の条件を満たす場合、SOPHIAへ送信を行う。

・「（依頼）局終端有無コード」と「（結果）局終端有無コード」の値が不一致

（注１０）「作業依頼ファイル（加入者照会（補正中補正））」は「補正オーダ確認中」ステータスでのみ受信可能とし、受信時に工事情報の修正回数をインクリメントする。