# ③ パラメータIF/分類一覧

## ③ メソッド分類一覧 (Method Categories)

> **合計**: 352 methods

```mermaid
pie title メソッド分類分布
    "Other" : 77
    "Mapping (InMsg/OutMsg)" : 65
    "Edit (Transform)" : 64
    "Service Call (SC)" : 52
    "Query (Get)" : 38
    "Judgment/Validation" : 28
    "SOD Order" : 21
    "Setter" : 4
    "BMP Control" : 3
```

### Other (77 methods)

| # | メソッド名 | パラメータ数 | 戻り値 | LOC | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | `opSetOdrCtrl` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 2897 | オプション設定オーダ制御処理 |
| 2 | `kaihkOdrCtrl` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 1702 | 回復オーダ制御処理 |
| 3 | `dslOdrCtrl` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 1614 | 解約オーダ制御処理 |
| 4 | `courseChgeOdrCtrl` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 771 | コース変更オーダ制御処理 |
| 5 | `telNoChge` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 761 | 電話番号変更処理 |
| 6 | `checkTakinoRT` | 0 | `int` | 694 | 多機能ルーター情報ルータ機能有無チェック    サービス契約番号に紐付いている多機能ルータのルータ機能設定有無 |
| 7 | `htelNoDslOdrCtrl` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 590 | 光電話番号解約オーダ制御処理 |
| 8 | `htelNoInfoChgeOdrCtrl` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 529 | 光電話番号情報変更オーダ制御処理 |
| 9 | `htelNoKaihkOdrCtrl` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 517 | 光電話番号回復オーダ制御処理 |
| 10 | `stpUkOdrCtrl` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 498 | 中断受付オーダ制御処理 |
| 11 | `htelItntokiOdrCtrl` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 467 | 光電話移転トーキオーダ制御処理 |
| 12 | `pauseUkOdrCtrl` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 450 | 休止受付オーダ制御処理 |
| 13 | `taiikiSeigenOdrCtrl` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 437 | 帯域制限設定・解除オーダ制御処理 |
| 14 | `addTakinoSOD` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 415 | 多機能ルーター向けオーダ オーダ発行条件・オーダ情報作成ワーク登録判定・登録処理    渡されたオーダ内容コードから、必要な情報をマッピングして  各オーダテーブルへの登録を行う。    【使用するサービスIF】  ・オーダ発行条件登録  ・オーダ情報作成ワーク登録 |
| 15 | `opHktgiOdrCtrl` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 378 | オプション引継オーダ制御処理 |
| 16 | `tsuikabunAddSOD` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 374 | 追加分のオーダ発行条件・オーダ情報作成ワーク登録判定・登録処理    渡されたオーダ内容コードから、必要な情報をマッピングして  各オーダテーブルへの登録を行う。    【使用するサービスIF】  ・オーダ発行条件登録  ・オーダ情報作成ワーク登録 |
| 17 | `stpRlsOdrCtrl` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 352 | 中断解除オーダ制御処理 |
| 18 | `addTokiSOD` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 296 | トーキの開始／終了に必要なSODを登録します。  移転トーキ開始終了部品の移転トーキ開始終了判定・更新処理を実行してトーキの開始／終了年月日を更新した後、 トーキの開始／終了に必要なSODをオーダ発行条件、オーダ情報作成ワークに登録します。 |
| 19 | `pauseRlsChgeOdrCtrl` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 288 | 休止変更・予約取消オーダ制御処理 |
| 20 | `vLanIdVaChangeOdrCtrl` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 264 | VLAN-ID変更オーダ制御処理 |
| 21 | `vLanIdChgOdrCtrl` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 256 | VLAN-ID変更オーダ制御処理 |
| 22 | `rtOpChgDivOdrCtrl` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 241 | ルーターオプション変更オーダ制御処理 |
| 23 | `malwareBlockingDivOdrCtrl` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 182 | マルウェアブロッキングの制御処理 |
| 24 | `hakkoCourseChgSOD` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 180 | 料金プランコード変更(ネット)に伴うサービスオーダを発行します。   認証IDが変わらず、料金プランコードのみが変更となるコース変更(コース変更取消)の際に発行が必要なサービスオーダを オーダ発行条件、オーダ情報作成ワークに登録します。 |
| 25 | `idpwShkkaSaifuriOdrCtrl` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 137 | IDPW初期化・再振オーダ制御処理 |
| 26 | `newNet` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 131 | インターネットサービス新規契約処理    (1)FTTH認証の新規登録を行う。  (2)Eメールの新規登録を行う。  (3)URLが設定されている場合、Myホームページ情報の新規登録を行う。  (4)メーリングリストのオプションが存在する場合、メーリングリストの新規登録を行う。  (5)ダイヤルアップ接続のオプションが存在する場合、ダイヤルアップ接続の新規登録を行う。  (6)メールエイリアスのサブオプションが存在する場合、Eメール：エイリアスの登録を行う。  (7)メール容量追加のサブオプションが存在する場合、Eメール：メールボックス容量の変更を行う。  (8)メールウィルスチェックのサブオプションが存在する場合、Eメール：ウィルスチェックの登録を行う。  (9)ホームページ容量追加のサブオプションが存在する場合、Myホームページ：HP容量の変更を行う。  (10)ホームページアクセス分析のサブオプションが存在する場合、Myホームページ：アクセス分析の登録を行う。 |
| 27 | `koteiIpAd8DivOdrCtrl` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 120 | 固定IPアドレス８区分の制御処理 |
| 28 | `keiTtdkChuHtelnoChgeOdrCtrl` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 116 | 契約手続中の光電話番号変更オーダ制御処理 |
| 29 | `newEoMobile` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 106 | モバイルサービス新規契約処理    (1)料金グループが「ｅｏモバイル（ＥＭ）」または「ｅｏモバイル（ＵＱ－ＷｉＭＡＸ）」の場合(2)(3)、それ以外の場合は(3)の処理を行う。  (2)料金グループが「ｅｏモバイル（ＥＭ）」または「ｅｏモバイル（ＵＱ－ＷｉＭＡＸ）」の場合  (2_1)Eメールの新規登録を行う。  (2_2)URLが設定されている場合、Myホームページ情報の新規登録を行う。  (2_3)メーリングリストのオプションが存在する場合、メーリングリストの新規登録を行う。    (3)料金グループが「ｅｏモバイル（ＵＱ－ＷｉＭＡＸ）」の場合(4)(5)、それ以外の場合は(5)の処理を行う。  (4)料金グループが「ｅｏモバイル（ＵＱ－ＷｉＭＡＸ）」の場合  (4_1)機器提供サービス契約一覧照会（サービス契約番号）を行う。  (4_2)機器提供サービス契約が存在する場合、UQ WIMAXの新規登録を行う。    (5)同一SYSIDで他のWi-Fiスポットがない場合(6)、ある場合は(7)の処理を行う。  (6)Wi-Fiスポットの新規登録を行う。  (7)Wi-Fiスポットの変更を行う。 |
| 30 | `htelNoChgeOdrCtrl` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 105 | 光電話番号変更オーダ制御処理 |
| 31 | `adchgFixOdrCtrl` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 102 | 住所変更・確定オーダ制御処理 |
| 32 | `addTensoDenwaOp` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 93 | 転送電話オプション用ＳＯＤ登録 |
| 33 | `findZ1OrderAtKK1041SvcKeiUcwk` | 0 | `int` | 76 | Z1オーダにかかるＳＯＤ４種がオーダ受付済か否かを照会します。（サービス契約内訳単位）  <pre> チェック対象ＳＯＤ： 「電話サービスオーダコード／オーダ内容コード」 20ＯＬＳ　　207ＯＬＳ設定・登録 21ＳＩＰ　　218ＳＩＰ・登録 23Radius　　202Radius認証・登録 24緊急通報　250緊急通報・登録 </pre> |
| 34 | `newKeiOdrCtrl` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 72 | 新規契約オーダ制御処理 |
| 35 | `wribInfoAddOdrCtrl` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 72 | 割引情報登録オーダ制御処理 |
| 36 | `htelNoAddOdrCtrl` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 69 | 光電話番号追加オーダ制御処理 |
| 37 | `addIpv6SODAft` | 0 | `void` | 67 | IPV6オーダ発行処理_変更後オプションサービス |
| 38 | `add050AddSod` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 58 | 番号置換・登録オーダの登録処理<BR> ・親サービス契約内訳のSIPオーダ発行済のチェックは呼出元で実施されていることが前提 |
| 39 | `hakkouIpv6` | 0 | `void` | 44 | IPV6 SOD発行内部処理 |
| 40 | `countUpWiFiSpotSessions` | 0 | `int` | 40 | 有効なWi-Fiスポット　セッション数を求める |
| 41 | `formatInMap` | 0 | `HashMap` | 34 | インマップ初期化 |
| 42 | `checkKKOPChanged` | 0 | `int` | 33 | 多機能ルーター情報ルータ機能有無チェック    サービス契約番号に紐付いている多機能ルータのルータ機能設定有無 |
| 43 | `add050DelSod` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 31 | 番号置換・消去オーダの登録処理 ・親サービス契約内訳のSIPオーダ発行済のチェックは呼出元で実施されていることが前提 |
| 44 | `findZ1OrderAtKK1041` | 0 | `int` | 23 | Z1オーダにかかるＳＯＤ４種がオーダ受付済か否かを照会します <pre> チェック対象ＳＯＤ： 「電話サービスオーダコード／オーダ内容コード」 20ＯＬＳ　　207ＯＬＳ設定・登録 21ＳＩＰ　　218ＳＩＰ・登録 23Radius　　202Radius認証・登録 24緊急通報　250緊急通報・登録 </pre> |
| 45 | `pauseJdg` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 18 | 休止判定処理 |
| 46 | `enumAddOdrCtrl` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 16 | ENUM登録オーダ制御処理 |
| 47 | `enumDelOdrCtrl` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 16 | ENUM消去オーダ制御処理 |
| 48 | `findRadiusHasBeenSentSvc` | 0 | `boolean` | 12 | eo光電話のRadiusオーダが発行済みか否かを見つけます。（サービス単位） |
| 49 | `judgeOdrHakkoJoken4WiFiSpot` | 0 | `String` | 12 | Wi-FiスポットSODのオーダ発行条件コードを決定します |
| 50 | `cnclOdrCtrl` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 10 | キャンセルオーダ制御処理 |
| 51 | `findZ5OrderAtKK1041` | 0 | `int` | 10 | Z5オーダにかかるＳＯＤ２種がオーダ受付済か否かを照会します <pre> チェック対象ＳＯＤ： 「電話サービスオーダコード／オーダ内容コード」 01CUI 　　306 WiMAX CUI・登録 02DEV 　　307 WiMAX DEV・登録 </pre> |
| 52 | `ksiDslOdrCtrl` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 10 | 強制解約オーダ制御処理 |
| 53 | `sameTrnJdg` | 0 | `int` | 10 | 同一オプションのサービス契約のサブオプションがあるかを判断し その件数を返却する。(同一処理番号の取得判定に利用) |
| 54 | `useStpOdrCtrl` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 10 | 利用停止オーダ制御処理 |
| 55 | `useStpRlsOdrCtrl` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 10 | 利用停止解除オーダ制御処理 |
| 56 | `findOlsOrderAtKK1041` | 0 | `boolean` | 9 | OLS設定のオーダ(消去を除く)がオーダ受付済かどうかを返します。 |
| 57 | `printSyslog4Err` | 0 | `void` | 8 | シスログ出力 |
| 58 | `searchOpSvcKei` | 0 | `HashMap<String, Object>` | 8 | オプションサービス契約一意照会処理 |
| 59 | `searchSvcKeiUcwk` | 0 | `HashMap<String, Object>` | 8 | サービス契約内訳一意照会処理 |
| 60 | `searchSvcKeiUcwkEohtl` | 0 | `HashMap<String, Object>` | 8 | サービス契約内訳＜eo光電話＞一意照会処理 |
| 61 | `spotLoginSysidChgeOdrCtrl` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 8 | スポットログインsysid変更オーダ制御処理 |
| 62 | `errChk` | 0 | `void` | 7 | エラーチェック処理です。 |
| 63 | `takeCurrentSvcKeiUcwk` | 0 | `HashMap<String, Object>` | 7 | EKK0161B004サービス契約内訳一覧照会S-IFの実行結果からカレントのデータを選んで返します |
| 64 | `takeCurrentSvcKeiUcwk` | 0 | `HashMap<String, Object>` | 6 | EKK0161B004サービス契約内訳一覧照会S-IFの実行結果から指定内訳のカレントのデータを選んで返します |
| 65 | `addTokiSOD` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 0 | トーキの開始／終了に必要なSODを登録します。  移転トーキ開始終了部品の移転トーキ開始終了判定・更新処理を実行してトーキの開始／終了年月日を更新した後、 トーキの開始／終了に必要なSODをオーダ発行条件、オーダ情報作成ワークに登録します。 |
| 66 | `chgOpsvKeiJdg` | 0 | `boolean` | 0 | 渡された情報と前回処理したマップ情報を比較し、 一致しない場合はtrueを返却する。 |
| 67 | `chgSvcKeiJdg` | 0 | `boolean` | 0 | 渡された情報と前回処理したマップ情報を比較し、 一致しない場合はtrueを返却する。 |
| 68 | `fillCAANMSGNullMapping` | 0 | `void` | 0 | 持ちうるフィールドにNullマッピングで埋める |
| 69 | `findMobileStartOrderAtKK1041` | 0 | `boolean` | 0 | モバイルの課金開始オーダがオーダ受付済かどうかを返します。 |
| 70 | `findZ1OrderHasBeenSent` | 0 | `boolean` | 0 | eo光電話のZ1オーダが発行済みか否かを見つけます |
| 71 | `findZ1OrderHasBeenSentSvcKeiUcwk` | 0 | `boolean` | 0 | eo光電話のZ1オーダが発行済みか否かを見つけます。（サービス契約内訳単位） |
| 72 | `formatClassVar` | 0 | `void` | 0 | クラス変数初期化 |
| 73 | `judgeTokiSOD` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 0 | 異動に伴って、トーキを開始／終了するかどうかを判定します。  移転トーキ開始終了部品の移転トーキ開始終了判定・更新処理を更新フラグ"0"(更新しない)で実行し、判定結果を返します。 |
| 74 | `ksiDslFixOdrCtrl` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 0 | 強制解約確定オーダ制御処理 |
| 75 | `legalTelSod` | 0 | `boolean` | 0 | ＳＯＤ発行対象の電話オプションか否かをチェックします |
| 76 | `shkkaChr` | 0 | `String` | 0 | 文字列初期化処理 Stringがnullの場合に空文字初期化する。 |
| 77 | `shkkaMap` | 0 | `HashMap<String, Object>` | 0 | HashMap初期化処理 HashMapがnullの場合に初期化する。 |

### Mapping (InMsg/OutMsg) (65 methods)

| # | メソッド名 | パラメータ数 | 戻り値 | LOC | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | `mappingEKK1041B001SCInMsg` | 0 | `CAANMsg` | 90 | EKK1041B001 オーダ設定一覧照会S-IF　入力マッピング |
| 2 | `mappingEKK1081B001SCInMsg` | 0 | `CAANMsg` | 57 | EKK1081B001 オーダ発行条件一覧照会S-IF　入力マッピング |
| 3 | `mappingEKK0081B004SCInMsg` | 0 | `CAANMsg` | 38 | EKK0081B004 サービス契約一覧照会（SYSID）S-IF　入力マッピング |
| 4 | `mappingETU0011B010SCInMsg` | 0 | `void` | 31 | templateに対してETU0011B010の条件に関する部分を設定する |
| 5 | `mappingEKK0161A010SCInMsg` | 0 | `void` | 27 | templateに対してEKK0161A010の条件に関する部分を設定する |
| 6 | `mappingEKK0351B010SCInMsg` | 0 | `void` | 26 | templateに対してEKK0351B010の条件に関する部分を設定する |
| 7 | `mappingEKK0351A010SCInMsg` | 0 | `void` | 25 | templateに対してEKK0351A010の条件に関する部分を設定する |
| 8 | `mappingEKK0401A010SCInMsg` | 0 | `void` | 21 | templateに対してEKK0401A010の条件に関する部分を設定する |
| 9 | `mappingEKK0341B002SCInMsg` | 0 | `void` | 19 | templateに対してEKK0341B002の条件に関する部分を設定する |
| 10 | `mappingEKK0351B002SCInMsg` | 0 | `void` | 19 | templateに対してEKK0351B002の条件に関する部分を設定する |
| 11 | `mappingEKK0081A010SCInMsg` | 0 | `void` | 18 | templateに対してEKK0081A010の条件に関する部分を設定する |
| 12 | `mappingEKK0341A010SCInMsg` | 0 | `void` | 18 | templateに対してEKK0341A010の条件に関する部分を設定する |
| 13 | `mappingEKK0791A010SCInMsg` | 0 | `CAANMsg` | 18 | EKK0791A010 オーダ設定一覧照会S-IF　入力マッピング |
| 14 | `mappingEKK0361A010SCInMsg` | 0 | `void` | 17 | templateに対してEKK0361A010の条件に関する部分を設定する |
| 15 | `mappingEKK0411A010SCInMsg` | 0 | `void` | 17 | templateに対してEKK0411A010の条件に関する部分を設定する |
| 16 | `mappingEKK0191A010SCInMsg` | 0 | `void` | 15 | templateに対してEKK0191A010の条件に関する部分を設定する |
| 17 | `mappingEKK0161B004SCInMsg` | 0 | `void` | 14 | templateに対してEKK0161B004の条件に関する部分を設定する |
| 18 | `mappingEKK0161B008SCInMsg` | 0 | `void` | 12 | templateに対してEKK0161B008の条件に関する部分を設定する |
| 19 | `mappingEKK1081E010SCInMsg` | 0 | `CAANMsg` | 12 | EKK1081E010 オーダ発行条件論理削除S-IFの入力マッピングを行います。 |
| 20 | `mappingEKK1681B001SCInMsg` | 0 | `void` | 11 | templateに対してEKK1681B001の条件に関する部分を設定する |
| 21 | `mappingEKK2811A010SCInMsg` | 0 | `void` | 11 | templateに対してEKK2811A010の条件に関する部分を設定する |
| 22 | `mappingEKK0161B003SCInMsg` | 0 | `void` | 9 | templateに対してEKK0161B003の条件に関する部分を設定する |
| 23 | `mappingEKK0161B011SCInMsg` | 0 | `void` | 9 | templateに対してEKK0161B011の条件に関する部分を設定する |
| 24 | `mappingEKK0251B001SCInMsg` | 0 | `void` | 9 | templateに対してEKK0251B001の条件に関する部分を設定する |
| 25 | `mappingEKK0251B003SCInMsg` | 0 | `void` | 9 | templateに対してEKK0251B003の条件に関する部分を設定する |
| 26 | `mappingEKK0341B022_02SCInMsg` | 0 | `void` | 9 | templateに対してEKK0341B008の条件に関する部分を設定する |
| 27 | `mappingEKK0341B022SCInMsg` | 0 | `void` | 9 | templateに対してEKK0341B008の条件に関する部分を設定する |
| 28 | `mappingEKK0341B504SCInMsg` | 0 | `void` | 9 | templateに対してEKK0341B504の条件に関する部分を設定する |
| 29 | `mappingEKK1041A010SCInMsg` | 0 | `void` | 9 | templateに対してEKK1041A010の条件に関する部分を設定する |
| 30 | `mappingEKK2811B010SCInMsg` | 0 | `void` | 9 | templateに対してEKK2811B010の条件に関する部分を設定する |
| 31 | `mappingEZM0121A010SCInMsg` | 0 | `void` | 9 | templateに対してEZM0121A010の条件に関する部分を設定する |
| 32 | `mappingEZM0411A010SCInMsg` | 0 | `void` | 9 | templateに対してEZM0411A010の条件に関する部分を設定する |
| 33 | `mappingCommonOutMsgAll` | 0 | `ArrayList<HashMap<String,Object>>` | 8 | サービスＩＦから全ての戻り値を取得する共通メソッド |
| 34 | `mappingCommonOutMsgFirst` | 0 | `HashMap<String, Object>` | 7 | サービスＩＦからの戻り値を取得する共通メソッド |
| 35 | `mappingEKK0081A010SCOutMsg` | 0 | `HashMap<String, Object>` | 7 | EKK0081A010の結果をHashとして抽出する |
| 36 | `mappingEKK0161A010SCOutMsg` | 0 | `HashMap<String, Object>` | 7 | EKK0161A010の結果をHashとして抽出する |
| 37 | `mappingEKK0191A010SCOutMsg` | 0 | `HashMap<String, Object>` | 7 | EKK0191A010の結果をHashとして抽出する |
| 38 | `mappingEKK0251B001SCOutMsg` | 0 | `HashMap<String, Object>` | 7 | EKK0251B001の結果をHashとして抽出する |
| 39 | `mappingEKK0251B003SCOutMsg` | 0 | `HashMap<String, Object>` | 7 | EKK0251B003の結果をHashとして抽出する |
| 40 | `mappingEKK0341A010SCOutMsg` | 0 | `HashMap<String, Object>` | 7 | EKK0341A010の結果をHashとして抽出する |
| 41 | `mappingEKK0351A010SCOutMsg` | 0 | `HashMap<String, Object>` | 7 | EKK0351A010の結果をHashとして抽出する |
| 42 | `mappingEKK0361A010SCOutMsg` | 0 | `HashMap<String, Object>` | 7 | EKK0361A010の結果をHashとして抽出する |
| 43 | `mappingEKK0401A010SCOutMsg` | 0 | `HashMap<String, Object>` | 7 | EKK0401A010の結果をHashとして抽出する |
| 44 | `mappingEKK0411A010SCOutMsg` | 0 | `HashMap<String, Object>` | 7 | EKK0411A010の結果をHashとして抽出する |
| 45 | `mappingEKK0881A010SCOutMsg` | 0 | `HashMap<String, Object>` | 7 | EKK0881A010の結果をHashとして抽出する |
| 46 | `mappingEKK0891A010SCOutMsg` | 0 | `HashMap<String, Object>` | 7 | EKK0891A010の結果をHashとして抽出する |
| 47 | `mappingEZM0121A010SCOutMsg` | 0 | `HashMap<String, Object>` | 7 | EKK0881A010の結果をHashとして抽出する |
| 48 | `mappingEZM0411A010SCOutMsg` | 0 | `HashMap<String, Object>` | 7 | EZM0411A010の結果をHashとして抽出する |
| 49 | `mappingEKK0891A010SCInMsg` | 0 | `void` | 6 | templateに対してEKK0891A010の条件に関する部分を設定する |
| 50 | `mappingEKK1081C011SCInMsg` | 0 | `void` | 6 | templateに対してEKK1081C011の条件に関する部分を設定する |
| 51 | `mappingEZM0321A010SCInMsg` | 0 | `void` | 6 | templateに対してEZM0321A010の条件に関する部分を設定する |
| 52 | `mappingEKK0161B003SCOutMsg` | 0 | `CAANMsg[]` | 0 | EKK0161B003の結果をHashとして抽出する |
| 53 | `mappingEKK0161B004SCOutMsg` | 0 | `CAANMsg[]` | 0 | EKK0161B004の結果をHashとして抽出する |
| 54 | `mappingEKK0161B008SCOutMsg` | 0 | `CAANMsg[]` | 0 | EKK0161B008の結果をHashとして抽出する |
| 55 | `mappingEKK0161B011SCOutMsg` | 0 | `CAANMsg[]` | 0 | EKK0161B011の結果をHashとして抽出する |
| 56 | `mappingEKK0251B003SCOutCAAMsg` | 0 | `CAANMsg[]` | 0 | EKK0251B003の結果をHashとして抽出する |
| 57 | `mappingEKK0341B002SCOutMsg` | 0 | `CAANMsg[]` | 0 | EKK0341B002の結果をHashとして抽出する |
| 58 | `mappingEKK0341B022SCOutMsg` | 0 | `CAANMsg[]` | 0 | EKK0341B008の結果をHashとして抽出する |
| 59 | `mappingEKK0341B504SCOutMsg` | 0 | `CAANMsg[]` | 0 | EKK0341B504の結果をHashとして抽出する |
| 60 | `mappingEKK1041A010SCOutMsg` | 0 | `CAANMsg[]` | 0 | EKK1041A010の結果をHashとして抽出する |
| 61 | `mappingEKK1081C011SCOutMsg` | 0 | `HashMap<String, Object>` | 0 | EKK1081C011の結果をHashとして抽出する |
| 62 | `mappingEKK2811A010SCOutMsg` | 0 | `CAANMsg[]` | 0 | EKK2811A010の結果をHashとして抽出する |
| 63 | `mappingEKK2811B010SCOutMsg` | 0 | `CAANMsg[]` | 0 | EKK2811B010の結果をHashとして抽出する |
| 64 | `mappingETU0011B010SCOutMsg` | 0 | `CAANMsg[]` | 0 | ETU0011B010の結果をHashとして抽出する |
| 65 | `mappingListingSvcCompoOutMsg` | 0 | `CAANMsg[]` | 0 | EKK0351B002の結果をHashとして抽出する |

### Edit (Transform) (64 methods)

| # | メソッド名 | パラメータ数 | 戻り値 | LOC | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | `editInMsg_EKK1551D010CBS` | 0 | `HashMap<String, Object>` | 308 | 上りマッピング（オーダ情報作成ワーク登録）    サービスコンポーネント実行前に、CAANMsgに必要なデータをマッピングします。 |
| 2 | `editInMsg_EKK1081D010CBS` | 0 | `HashMap<String, Object>` | 221 | 上りマッピング（オーダ発行条件登録）    サービスコンポーネント実行前に、CAANMsgに必要なデータをマッピングします。 |
| 3 | `editErrorInfo_EKK1551D010CBS` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 213 | サービスインターフェイス処理結果(エラー情報)の取得（オーダ情報作成ワーク登録）    サービスインターフェイス処理結果(エラー情報)を取得し、サービスに格納します。 |
| 4 | `editErrorInfo_EKK1081D010CBS` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 173 | サービスインターフェイス処理結果(エラー情報)の取得（オーダ発行条件登録）    サービスインターフェイス処理結果(エラー情報)を取得し、サービスに格納します。 |
| 5 | `editResultRP_EKK0341B002CBS` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 171 | 下りマッピング（機器提供サービス契約一覧照会（サービス契約番号））   サービスコンポーネント実行後に、IRequestParameterReadWriteに必要なデータをマッピングします |
| 6 | `editResultRP_EKK0351B002CBS` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 153 | 下りマッピング（オプションサービス契約一覧照会（サービス契約番号））   サービスコンポーネント実行後に、IRequestParameterReadWriteに必要なデータをマッピングします |
| 7 | `editResultRP_EKK0081A010CBS` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 146 | 下りマッピング（サービス契約一意照会）   サービスコンポーネント実行後に、IRequestParameterReadWriteに必要なデータをマッピングします |
| 8 | `editResultRP_EKK0401B001CBS` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 127 | 下りマッピング（サブオプションサービス契約一覧照会）   サービスコンポーネント実行後に、IRequestParameterReadWriteに必要なデータをマッピングします |
| 9 | `editResultRP_EKK0161B004CBS` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 121 | 下りマッピング（サービス契約内訳一覧照会）   サービスコンポーネント実行後に、IRequestParameterReadWriteに必要なデータをマッピングします |
| 10 | `editResultRP_EKK0161B003CBS` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 117 | 下りマッピング（サービス契約内訳一覧照会（SYSID））   サービスコンポーネント実行後に、IRequestParameterReadWriteに必要なデータをマッピングします |
| 11 | `editResultRP_EKK0361A010CBS` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 106 | 下りマッピング（オプションサービス契約＜ISP＞一意照会）   サービスコンポーネント実行後に、IRequestParameterReadWriteに必要なデータをマッピングします |
| 12 | `editResultRP_EKK0351B003CBS` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 84 | 下りマッピング（オプションサービス契約履歴一覧照会）   サービスコンポーネント実行後に、IRequestParameterReadWriteに必要なデータをマッピングします |
| 13 | `editInMsg_EKK0341B002CBS` | 0 | `HashMap<String, Object>` | 78 | 上りマッピング（機器提供サービス契約一覧照会（サービス契約番号））    サービスコンポーネント実行前に、CAANMsgに必要なデータをマッピングします。 |
| 14 | `editErrorInfo_EKK0351B002CBS` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 72 | サービスインターフェイス処理結果(エラー情報)の取得（オプションサービス契約一覧照会（サービス契約番号））    サービスインターフェイス処理結果(エラー情報)を取得し、サービスに格納します。 |
| 15 | `editErrorInfo_EKK0341B002CBS` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 69 | サービスインターフェイス処理結果(エラー情報)の取得（機器提供サービス契約一覧照会（サービス契約番号））    サービスインターフェイス処理結果(エラー情報)を取得し、サービスに格納します。 |
| 16 | `editResultRP` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 69 | サービスコンポーネント実行後に、IRequestParameterReadWriteに必要なデータをマッピングする |
| 17 | `editInMsg_EKK0081A010CBS` | 0 | `HashMap<String, Object>` | 68 | 上りマッピング（サービス契約一意照会）    サービスコンポーネント実行前に、CAANMsgに必要なデータをマッピングします。 |
| 18 | `editInMsg_EKK0161B004CBS` | 0 | `HashMap<String, Object>` | 68 | 上りマッピング（サービス契約内訳一覧照会）    サービスコンポーネント実行前に、CAANMsgに必要なデータをマッピングします。 |
| 19 | `editInMsg_EKK0351A010CBS` | 0 | `HashMap<String, Object>` | 68 | 上りマッピング（オプションサービス契約一意照会）    サービスコンポーネント実行前に、CAANMsgに必要なデータをマッピングします。 |
| 20 | `editErrorInfo_EKK0161B004CBS` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 63 | サービスインターフェイス処理結果(エラー情報)の取得（サービス契約内訳一覧照会）    サービスインターフェイス処理結果(エラー情報)を取得し、サービスに格納します。 |
| 21 | `editErrorInfo_EKK0081A010CBS` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 61 | サービスインターフェイス処理結果(エラー情報)の取得（サービス契約一意照会）    サービスインターフェイス処理結果(エラー情報)を取得し、サービスに格納します。 |
| 22 | `editErrorInfo_EKK0351A010CBS` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 61 | サービスインターフェイス処理結果(エラー情報)の取得（オプションサービス契約一意照会）    サービスインターフェイス処理結果(エラー情報)を取得し、サービスに格納します。 |
| 23 | `editResultRP_EKK0351A010CBS` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 61 | 下りマッピング（オプションサービス契約一意照会）   サービスコンポーネント実行後に、IRequestParameterReadWriteに必要なデータをマッピングします |
| 24 | `editInMsg_EKK0351B002CBS` | 0 | `HashMap<String, Object>` | 60 | 上りマッピング（オプションサービス契約一覧照会（サービス契約番号））    サービスコンポーネント実行前に、CAANMsgに必要なデータをマッピングします。 |
| 25 | `editInMsg_EKK0361A010CBS` | 0 | `HashMap<String, Object>` | 58 | 上りマッピング（オプションサービス契約＜ISP＞一意照会）    サービスコンポーネント実行前に、CAANMsgに必要なデータをマッピングします。 |
| 26 | `editResultRP_EKK0791A010SC` | 0 | `ArrayList<HashMap<String, Object>>` | 56 | EKK0791A010 料金コース一意照会　出力マッピング |
| 27 | `editResultRP_EKK1041B001SC` | 0 | `ArrayList<HashMap<String, Object>>` | 56 | EKK1041B001 オーダ設定一覧照会　出力マッピング |
| 28 | `editErrorInfo_EKK0361A010CBS` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 53 | サービスインターフェイス処理結果(エラー情報)の取得（オプションサービス契約＜ISP＞一意照会）    サービスインターフェイス処理結果(エラー情報)を取得し、サービスに格納します。 |
| 29 | `editResultRP_EKK0081B004SC` | 0 | `ArrayList<HashMap<String, Object>>` | 49 | EKK0081B004 サービス契約一覧照会（SYSID）　出力マッピング |
| 30 | `editResultRP_EKK1081B001SC` | 0 | `ArrayList<HashMap<String, Object>>` | 49 | EKK1081B001 オーダ発行条件一覧照会　出力マッピング |
| 31 | `editInMsg_EKK0161B003CBS` | 0 | `HashMap<String, Object>` | 48 | 上りマッピング（サービス契約内訳一覧照会（SYSID））    サービスコンポーネント実行前に、CAANMsgに必要なデータをマッピングします。 |
| 32 | `editInMsg_EKK0351B003CBS` | 0 | `HashMap<String, Object>` | 48 | 上りマッピング（オプションサービス契約履歴一覧照会）    サービスコンポーネント実行前に、CAANMsgに必要なデータをマッピングします。 |
| 33 | `editInMsg_EKK0401B001CBS` | 0 | `HashMap<String, Object>` | 48 | 上りマッピング（サブオプションサービス契約一覧照会）    サービスコンポーネント実行前に、CAANMsgに必要なデータをマッピングします。 |
| 34 | `editErrorInfo_EKK0161B003CBS` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 45 | サービスインターフェイス処理結果(エラー情報)の取得（サービス契約内訳一覧照会（SYSID））    サービスインターフェイス処理結果(エラー情報)を取得し、サービスに格納します。 |
| 35 | `editErrorInfo_EKK0351B003CBS` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 45 | サービスインターフェイス処理結果(エラー情報)の取得（オプションサービス契約履歴一覧照会）    サービスインターフェイス処理結果(エラー情報)を取得し、サービスに格納します。 |
| 36 | `editErrorInfo_EKK0401B001CBS` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 45 | サービスインターフェイス処理結果(エラー情報)の取得（サブオプションサービス契約一覧照会）    サービスインターフェイス処理結果(エラー情報)を取得し、サービスに格納します。 |
| 37 | `editResultRP_EKK1081D010CBS` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 44 | 下りマッピング（オーダ発行条件登録）   サービスコンポーネント実行後に、IRequestParameterReadWriteに必要なデータをマッピングします |
| 38 | `editResultRP_EKK1081C011CBS` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 37 | 下りマッピング（同一処理番号採番）   サービスコンポーネント実行後に、IRequestParameterReadWriteに必要なデータをマッピングします |
| 39 | `editResultRP_EKK1551D010CBS` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 37 | 下りマッピング（オーダ情報作成ワーク登録）   サービスコンポーネント実行後に、IRequestParameterReadWriteに必要なデータをマッピングします |
| 40 | `editResultRP_EKK0351B010SC` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 35 | EKK0351B010 オプションサービス契約一覧照会　出力マッピング |
| 41 | `editResultRP_EKK1081E010SC` | 0 | `HashMap<String, Object>` | 35 | EKK1081E010 オーダ発行条件論理削除S-IFの出力マッピングを行います。 |
| 42 | `editInMsg_EKK1081C011CBS` | 0 | `HashMap<String, Object>` | 33 | 上りマッピング（同一処理番号採番）    サービスコンポーネント実行前に、CAANMsgに必要なデータをマッピングします。 |
| 43 | `editInMsgEKK0341B029` | 0 | `HashMap<String, Object>` | 29 | EKK0341B029_機器提供サービス契約一覧照会（機器変更番号） サービスコンポーネント実行前に、CAANMsgに必要なデータをマッピングする |
| 44 | `editErrorInfo_EKK1081C011CBS` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 27 | サービスインターフェイス処理結果(エラー情報)の取得（同一処理番号採番）    サービスインターフェイス処理結果(エラー情報)を取得し、サービスに格納します。 |
| 45 | `editErrorInfoEKK0081A010CBS` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 27 | EKK0081A010実行後に、IRequestParameterReadWriteにエラー情報をマッピングする |
| 46 | `editErrorInfoEKK0341A010CBS` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 27 | EKK0341A010実行後に、IRequestParameterReadWriteにエラー情報をマッピングする |
| 47 | `editErrorInfoEKK0361A010CBS` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 27 | EKK0361A010実行後に、IRequestParameterReadWriteにエラー情報をマッピングする |
| 48 | `editErrorInfoEKK0401A010CBS` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 27 | EKK0401A010実行後に、IRequestParameterReadWriteにエラー情報をマッピングする |
| 49 | `editErrorInfoEKK0411A010CBS` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 27 | EKK0411A010実行後に、IRequestParameterReadWriteにエラー情報をマッピングする |
| 50 | `editErrorInfoEKK0881A010CBS` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 27 | EKK0881A010実行後に、IRequestParameterReadWriteにエラー情報をマッピングする |
| 51 | `editErrorInfoEKK0891A010CBS` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 27 | EKK0891A010実行後に、IRequestParameterReadWriteにエラー情報をマッピングする |
| 52 | `editErrorInfoEKK1081C011CBS` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 27 | EKK1081C011実行後に、IRequestParameterReadWriteにエラー情報をマッピングする |
| 53 | `editErrorInfoEZM0321A010CBS` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 27 | EZM0321A010実行後に、IRequestParameterReadWriteにエラー情報をマッピングする |
| 54 | `editErrorInfoEZM0411A010CBS` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 27 | EZM0411A010実行後に、IRequestParameterReadWriteにエラー情報をマッピングする |
| 55 | `editInMsgEDK0301B060` | 0 | `HashMap<String, Object>` | 23 | EDK0301B060_返品機器取消一覧照会処理 サービスコンポーネント実行前に、CAANMsgに必要なデータをマッピングする |
| 56 | `editInMsgEKK0341B001` | 0 | `HashMap<String, Object>` | 23 | EKK0341B001_機器提供サービス契約一覧照会（機器製造番号） サービスコンポーネント実行前に、CAANMsgに必要なデータをマッピングする |
| 57 | `editInMsgEKK0341B008` | 0 | `HashMap<String, Object>` | 23 | EKK0341B008_機器提供サービス契約一覧照会 サービスコンポーネント実行前に、CAANMsgに必要なデータをマッピングする |
| 58 | `editInMsgCmn` | 0 | `HashMap<String, Object>` | 22 | サービスI/F実行用の上り情報を生成する |
| 59 | `editInMsgCmn` | 0 | `HashMap<String, Object>` | 21 | サービスI/F実行用の共通部を設定します |
| 60 | `edit4OpSetOdrCtrl` | 0 | `HashMap<String, Object>` | 17 | オプション設定オーダ制御メソッド呼び出し用マップ編集（２） |
| 61 | `editInMsgEKK0341B021` | 0 | `HashMap<String, Object>` | 17 | EKK0341B021_機器提供サービス契約一覧照会（予約） サービスコンポーネント実行前に、CAANMsgに必要なデータをマッピングする |
| 62 | `editBasicCmn` | 0 | `void` | 9 | 条件部の共通する項目の設定 |
| 63 | `edit4OpSetOdrCtrl` | 0 | `HashMap<String, Object>` | 0 | オプション設定オーダ制御メソッド呼び出し用マップ編集（１） |
| 64 | `editErrorInfo` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 0 | サービスインターフェイス処理結果(エラー情報)の取得  業務データ取得・書込用I/Fをそのまま返却します。 |

### Service Call (SC) (52 methods)

| # | メソッド名 | パラメータ数 | 戻り値 | LOC | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | `callEKK2101B002SC` | 0 | `int` | 81 | 住所変更明細一覧照会（変更前識別番号）の取得 |
| 2 | `callEKK2101B001SC` | 0 | `int` | 80 | 住所変更明細一覧照会 |
| 3 | `callEKK2091A010SC` | 0 | `int` | 78 | 住所変更一意照会を呼び出す |
| 4 | `callEKU0011A010SC` | 0 | `int` | 78 | 工事案件一意照会 |
| 5 | `callEKU0081B010SC` | 0 | `int` | 78 | サービス契約＿工事案件一覧照会 |
| 6 | `callEKK0191A010SC` | 0 | `int` | 72 | サービス契約内訳＜eo光電話＞一意照会SIFを呼び出し |
| 7 | `callEKK0881A010_SC` | 0 | `void` | 47 | 回線使用契約一意照会SIFを呼び出し |
| 8 | `callEZM0321A010_SC` | 0 | `String` | 44 | 業務パラメータ一意照会検索を呼び出す。 |
| 9 | `callEKK1081C011SC` | 0 | `int` | 42 | 同一処理番号取得SIFを呼び出し |
| 10 | `callEKK0081A010SC` | 0 | `int` | 41 | サービス契約一意照会SIFを呼び出し |
| 11 | `callEKK0091A010_SC` | 0 | `String` | 41 | サービス契約一意照会SIFを呼び出し |
| 12 | `callEKK0341A010SC` | 0 | `int` | 41 | 機器提供サービス契約一意照会SIFを呼び出し |
| 13 | `callEKK0361A010SC` | 0 | `int` | 41 | オプションサービス契約＜ISP＞一意照会SIFを呼び出し |
| 14 | `callEKK0401A010SC` | 0 | `int` | 41 | サブオプションサービス契約一意照会SIFを呼び出し |
| 15 | `callEKK0411A010SC` | 0 | `int` | 41 | サブオプションサービス契約＜ISP＞一意照会SIFを呼び出し |
| 16 | `callEZM0411A010SC` | 0 | `int` | 41 | 宅内機器型式一意照会SIFを呼び出し |
| 17 | `callEKK0891A010_SC` | 0 | `void` | 39 | 提供方式契約一意照会を呼び出す。 |
| 18 | `callEKK0191B001_2SC` | 0 | `int` | 36 | サービス契約内訳<eo光電話>一覧照会（サービス契約番号）SIFを呼び出し |
| 19 | `callEKK0191B001SC` | 0 | `int` | 36 | サービス契約内訳<eo光電話>一覧照会（サービス契約番号）SIFを呼び出し |
| 20 | `callEKK0351B002SC` | 0 | `int` | 32 | オプションサービス契約一覧照会（サービス契約番号）SIFを呼び出し |
| 21 | `callEKK0191B502SC` | 0 | `int` | 31 |  |
| 22 | `callEKK0351B010SC` | 0 | `int` | 31 | オプションサービス契約一覧照会（サービス契約番号）SIFを呼び出し |
| 23 | `callEKK0161B003SC` | 0 | `int` | 29 | サービス契約内訳一覧照会（SYSID）SIFを呼び出し |
| 24 | `callEKK0161B004SC` | 0 | `int` | 29 | サービス契約内訳一覧照会（サービス契約番号）SIFを呼び出し |
| 25 | `callEKK0251B003SCCAAMsg` | 0 | `int` | 29 | サービス契約回線内訳（現在利用中）SIFを呼び出し |
| 26 | `callEKK0341B002SC` | 0 | `int` | 29 | 機器提供サービス契約一覧照会（サービス契約番号）SIFを呼び出し |
| 27 | `callEKK0341B008_02SC` | 0 | `int` | 29 | 機器提供サービス契約一覧照会SIFを呼び出し（交換中レコード専用） |
| 28 | `callEKK0341B008SC` | 0 | `int` | 29 | 機器提供サービス契約一覧照会SIFを呼び出し 2012-11/21　ロット２IT1-2012-0002131（EKK0341B022 に差替え） |
| 29 | `callEKK0341B504SC` | 0 | `int` | 29 | 機器提供サービス契約一覧照会（サービス契約回線内訳）SIFを呼び出し |
| 30 | `callEKK0351A010SC` | 0 | `int` | 29 | オプションサービス契約一意照会SIFを呼び出し |
| 31 | `callEKK1041A010SC` | 0 | `int` | 29 | オーダ設定一意照会SIFを呼び出し |
| 32 | `callEKK2811A010SC` | 0 | `int` | 29 | 機器オプションサービス契約一意照会SIFを呼び出し |
| 33 | `callEKK2811B010SC` | 0 | `int` | 29 | 機器オプションサービス契約一覧照会SIFを呼び出し |
| 34 | `callEZM0121A010SC` | 0 | `int` | 29 | 電話番号一意照会SIFを呼び出し |
| 35 | `callEKK0161A010SC` | 0 | `int` | 28 | サービス契約内訳一意照会SIFを呼び出し |
| 36 | `callEKK0161B008SC` | 0 | `int` | 28 | 番ポ申込種別照会SIFを呼び出し |
| 37 | `callEKK0251B001SC` | 0 | `int` | 28 | サービス契約回線内訳一覧照会（サービス契約番号）SIFを呼び出し |
| 38 | `callEKK0251B003SC` | 0 | `int` | 28 | EKK0251B003_サービス契約回線内訳一覧照会（現在利用中）SIFを呼び出し |
| 39 | `callEKK1041B001SC` | 0 | `ArrayList<HashMap<String, Object>>` | 28 | EKK1041B001 オーダ設定一覧照会を実行します |
| 40 | `callEKK1681B001SC` | 0 | `int` | 28 | 異動予約一覧照会 |
| 41 | `callETU0011B010SC` | 0 | `int` | 28 | 番ポ工事一覧照会SIFを呼び出し |
| 42 | `callEKK0161B011SC` | 0 | `int` | 26 | サービス契約内訳履歴一覧照会SIFを呼び出し |
| 43 | `callEKK0081B004SC` | 0 | `ArrayList<HashMap<String, Object>>` | 10 | EKK0081B004 サービス契約一覧照会（SYSID）S-IFを実行します |
| 44 | `callEKK0791A010SC` | 0 | `ArrayList<HashMap<String, Object>>` | 10 | EKK0791A010 料金コース一意照会を実行します |
| 45 | `callEKK1081B001SC` | 0 | `ArrayList<HashMap<String, Object>>` | 10 | EKK1081B001 オーダ発行条件一覧照会を実行します |
| 46 | `callEKK1081E010SC` | 0 | `HashMap<String, Object>` | 10 | EKK1081E010 オーダ発行条件論理削除S-IFを実行します。 |
| 47 | `callEDK0301B060SC` | 0 | `CAANMsg[]` | 6 | EDK0301B060_返品機器取消一覧照会処理   返品機器取消一覧照会サービスインターフェースを呼び出します。 |
| 48 | `callEKK0341B001SC` | 0 | `CAANMsg[]` | 6 | EKK0341B001_機器提供サービス契約一覧照会（機器製造番号）処理   機器提供サービス契約一覧照会サービスインターフェースを呼び出します。 |
| 49 | `callEKK0341B008SCRireki` | 0 | `CAANMsg[]` | 6 | EKK0341B008_機器提供サービス契約一覧照会(履歴照会)処理   機器提供サービス契約一覧照会サービスインターフェースを呼び出します。 |
| 50 | `callEKK0341B021SC` | 0 | `CAANMsg[]` | 6 | EKK0341B021_機器提供サービス契約一覧照会（予約）処理   機器提供サービス契約一覧照会（予約）サービスインターフェースを呼び出します。 |
| 51 | `callEKK0341B029SC` | 0 | `CAANMsg` | 6 | EKK0341B029_機器提供サービス契約一覧照会（機器変更番号）処理   機器提供サービス契約一覧照会（機器変更番号）サービスインターフェースを呼び出します。 |
| 52 | `callSvcInter` | 0 | `CAANMsg` | 6 | サービスインターフェース呼び出し処理です。 |

### Query (Get) (38 methods)

| # | メソッド名 | パラメータ数 | 戻り値 | LOC | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | `getShuriKokanBfKiki` | 0 | `Map<String, Object>` | 157 | 対象機器が修理交換中の場合に、修理交換前の機器情報を返します。 |
| 2 | `getOpSvcKeiList` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 132 | オプションサービス契約一覧照会（サービス契約番号）    オプションサービス契約一覧照会（サービス契約番号）サービスインターフェイスにより  サービス契約番号に紐づくオプションサービス契約の一覧を取得します。 |
| 3 | `getVAkikiInfo` | 0 | `HashMap<String, Object>` | 125 | VA機器を取得します |
| 4 | `getSbOpSvcKeiList` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 123 | サブオプションサービス契約一覧照会    サブオプションサービス契約一覧照会サービスインターフェイスにより  オプションサービス契約番号に紐づくサブオプションサービス契約の一覧を取得します。 |
| 5 | `getOpSvcKeiNotDslList` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 110 | オプションサービス契約一覧照会（サービス契約番号）    オプションサービス契約一覧照会（サービス契約番号）サービスインターフェイスにより  サービス契約番号に紐づく解約済ではないオプションサービス契約の一覧を取得します。 |
| 6 | `getSvcKeiUtwkList` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 98 | サービス契約内訳一覧照会    サービス契約内訳一覧照会サービスインターフェイスにより  サービス契約番号に紐づくサービス契約内訳の一覧を取得します。 |
| 7 | `getOpSvcKeiIsp` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 88 | オプションサービス契約＜ISP＞一意照会    オプションサービス契約＜ISP＞一意照会サービスインターフェイスにより  オプションサービス契約＜ISP＞情報を取得します。    <li>オプションサービス契約（Ｅメール） <li>オプションサービス契約（Ｍｙホームページ） |
| 8 | `getDammyPplanCd` | 0 | `String` | 83 | ネット光コンセント方式・既設賃貸マンション(光化マンション)の場合に、 棟内速度コードよりダミーの料金プランコードを取得する |
| 9 | `getKktkSvcKeiList` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 68 | 機器提供サービス契約一覧照会（サービス契約番号）    機器提供サービス契約一覧照会（サービス契約番号）サービスインターフェイスにより  サービス契約番号に紐づく機器提供サービス契約の一覧を取得します。 |
| 10 | `getKojiakState` | 0 | `String` | 58 | 住所変更の工事案件情報を取得する。 |
| 11 | `getCourseChgSvcKeiUcwk` | 0 | `void` | 51 | コース変更中のサービス契約内訳を取得します。 |
| 12 | `getAdChgInfo` | 0 | `HashMap<String, Object>` | 48 | 住所変更情報を取得する |
| 13 | `getOpSvcKei4Eohtel` | 0 | `ArrayList<HashMap<String, Object>>` | 43 | eo光電話用、オプションサービス契約の照会 htelNoDslOdrCtrl メソッドの実装を抜き出して実装しました |
| 14 | `getZ1HakkoKh` | 0 | `String` | 37 | Z1オーダが発行可能な状態かを返します。 |
| 15 | `getSvcKeiInfo` | 0 | `HashMap<String, Object>` | 35 | サービス契約一意照会処理    サービス契約一意照会サービスインターフェイスにより  サービス契約情報（世代登録年月日時分秒）を取得します。 |
| 16 | `getKktkSvcKeiList` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 33 | 機器提供サービス契約一覧照会（サービス契約番号）    機器提供サービス契約一覧照会（サービス契約番号）サービスインターフェイスにより  サービス契約番号に紐づく機器提供サービス契約の一覧を取得します。 |
| 17 | `getOpSvcKeiGaDtm` | 0 | `String` | 28 | オプションサービス契約一意照会処理    オプションサービス契約一意照会サービスインターフェイスにより  オプションサービス契約情報（世代登録年月日時分秒）を取得します。 |
| 18 | `getSvcKeiUtwk` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 28 | サービス契約内訳一意照会    サービス契約内訳一意照会サービスインターフェイスにより  サービス契約内訳番号に紐づくサービス契約内訳情報を取得します。  サービス契約内訳一覧照会（SYSID）で取得した件数分繰り返します。  料金プランがWiFiスポットでサービス契約内訳ステータスがサービス提供中であれば、繰り返しを終了します。 |
| 19 | `getOldVrsbIdgSvcDtlCd` | 0 | `String` | 22 | 旧VR識別判定用サービス詳細コードを取得します。   コース変更の予約状況から旧VR識別判定用サービス詳細コードを判定し、 異動予約の新料金プランコード(新認証ID)、またはサービス契約の料金プランコード(旧認証ID)を返します。 |
| 20 | `getIdoRsvCourseChg` | 0 | `CAANMsg[]` | 20 | 異動予約(コース変更)を取得します。   異動区分が「コース変更」「住所変更・登録」の異動予約のみを取得します。 |
| 21 | `getShkIdoDiv` | 0 | `HashMap<String, String>` | 18 | 保持するオプションの最初のレコードの異動区分を取得する |
| 22 | `getSameTrnNo` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 17 | 同一処理番号採番処理    同一処理番号採番サービスインターフェイスにより  同一処理番号を採番します。 |
| 23 | `getSvcKeiList` | 0 | `HashMap<String, Object>` | 15 | サービス契約一意照会 |
| 24 | `getDummySvcKeiNo` | 0 | `ArrayList<String>` | 13 | チェック対象外とするダミーサービス契約番号を取得します。 |
| 25 | `getEKK1041B001result` | 0 | `ArrayList<HashMap<String, Object>>` | 12 | EKK1041オーダ設定一覧照会の照会結果リストを取得します |
| 26 | `getKK0351GeneAddDtm` | 0 | `String` | 10 | オプションサービス契約のカレントの世代登録年月日時分秒を取得します |
| 27 | `getSvcKeiUtwkListSysid` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 10 | サービス契約内訳一覧照会（SYSID）    サービス契約内訳一覧照会（SYSID）サービスインターフェイスにより  SYSIDに紐づくサービス契約内訳の一覧を取得します。 |
| 28 | `getKK0351Hash` | 0 | `HashMap<String, Object>` | 9 |  |
| 29 | `getEKK0361A010Info` | 0 | `HashMap<String, Object>` | 8 | EKK0361A010 オプションサービス契約<ISP>一意照会取得処理 |
| 30 | `getTaknkikiM` | 0 | `HashMap<String, Object>` | 7 | EZM0411A010 宅内機器型式取得処理 |
| 31 | `getNewPplanCd` | 0 | `String` | 3 | 異動予約からコース変更予約の新料金プランコードを取得します。 |
| 32 | `getEKK0251B001SC` | 0 | `HashMap<String, Object>` | 2 | サービス契約回線内訳一覧照会（サービス契約番号）取得処理 |
| 33 | `getEKK0251B003SC` | 0 | `HashMap<String, Object>` | 1 | サービス契約回線内訳一覧照会（サービス契約番号）取得処理 |
| 34 | `getSame_trn_no` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 1 | 同一処理番号採番処理 |
| 35 | `getFmtcelJgsSkbtStr` | 0 | `String` | 0 | フェムトセル事業者識別文字列を取得します。 |
| 36 | `getInvokeCBS` | 0 | `HashMap<String, Object>` | 0 | チェック処理  サービスコンポーネント実行用CAANMsgを返却します。 |
| 37 | `getSame_trn_no` | 0 | `String` | 0 | シンプルな同一処理番号取得メソッド |
| 38 | `getWorkCAANMsg` | 0 | `CAANMsg` | 0 | 業務データの取得処理です。 |

### Judgment/Validation (28 methods)

| # | メソッド名 | パラメータ数 | 戻り値 | LOC | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | `jdgIpv6` | 0 | `void` | 285 | IPV6判定処理 |
| 2 | `jdgOdr163` | 0 | `void` | 131 | コース変更での現ルータに対するルータ向け接続情報・変更ＳＯＤの登録処理をします |
| 3 | `isRegalVaKiki` | 0 | `boolean` | 58 | 電話用VAか否かを、EKK0341B022照会結果から判定します IT1-2013-0000099 2013/01/25 機器変更番号に変更 |
| 4 | `isBmpOpenZumi` | 0 | `boolean` | 57 | 番ポ開通済かを判定します。<BR> ＜前提条件＞<BR> ・番ポ有の場合に呼び出すこと。 |
| 5 | `isBmpOpenZumiDslNoDslNoChg` | 0 | `boolean` | 54 | 番ポ開通済かを判定します。(解約、光電話・番号解約、光電話・番号変更)<BR> ＜前提条件＞<BR> ・番ポ有、かつ、異動区分が解約、光電話・番号解約、光電話・番号変更の場合に呼び出すこと。 ＜処理概要＞ 当処理では＜前提条件＞の場合に、番ポ開通済か番ポ開通済でないかを以下の条件で判定する 1. サービス契約内訳.サービス開始年月日≠nullの場合、開通済みと判定しtrueを返す 2. 1.以外の場合、番ポ工事.番ポ工事ステータスによって判定を行う。 ・"040"または"050"の場合、開通済と判定しtrueを返す ・"040"ではないかつ"050"ではない場合、開通済でないと判定しfalseを返す |
| 6 | `chkOdrSette` | 0 | `boolean` | 41 | ルーターオプション変更オーダ出力判定処理 |
| 7 | `isTelnoSODJudge` | 0 | `Boolean` | 38 | SOD発行条件パターンの提示を元に電話番号の状態を確認して判定します。 |
| 8 | `isItenNoGuideTokiChu` | 0 | `boolean` | 24 | 移転番号案内のトーキ中かを判定します |
| 9 | `isKikiSeizoNoCheck` | 0 | `boolean` | 19 | 内訳に紐付く機器の機器製造製造番号が設定されているか判定します。 |
| 10 | `isMonaiBmp` | 0 | `boolean` | 13 | 網内番ポかどうか判定します。 |
| 11 | `isStartRsvOption` | 0 | `boolean` | 11 | オプション開始予約中のオプションかを確認する |
| 12 | `isTajgsTelNo` | 0 | `boolean` | 11 | 電話番号が、他事業者発行の電話番号か判定します。 |
| 13 | `isUcwkStatCheck` | 0 | `boolean` | 8 | 対象内訳ステータスチェック |
| 14 | `jdgIpv6EKK0361A010` | 0 | `void` | 4 | IPV6判定処理 |
| 15 | `is050AddOrderHakkoZumi` | 0 | `boolean` | 0 | 番号置換・登録オーダが発行済か判定します。 |
| 16 | `isAddSodTrgtStat` | 0 | `boolean` | 0 | 登録SDO発行対象のステータスか判定します |
| 17 | `isBlank` | 0 | `boolean` | 0 | Stringの値がNullか空白ならばtrue、それ以外はfalseを返します |
| 18 | `isBlankDate` | 0 | `boolean` | 0 | 年月日(YYYYMMDD)が空(有効な日付が設定されていない)かどうかを返します。 |
| 19 | `isDelSodTrgtStat` | 0 | `boolean` | 0 | 解約/消去SDO発行対象のステータスか判定します |
| 20 | `isEmobile` | 0 | `boolean` | 0 | eoモバイル(EM)のサービス契約かどうかを判定します |
| 21 | `isExecuteKikiSeizoNoCheck` | 0 | `boolean` | 0 | 機器製造番号チェックを実行するか判定します。 |
| 22 | `isExecuteZ1OrderCheck` | 0 | `boolean` | 0 | 電話初回SOD発行済チェックを実行するか判定します。 |
| 23 | `isFUW01404` | 0 | `boolean` | 0 | 2番号サービスお申し込み確認画面からの呼び出しかを判定します。 |
| 24 | `isKKW00151` | 0 | `boolean` | 0 | 電話番号情報登録画面からの呼び出しかを判定します。 |
| 25 | `isMansionPrvate` | 0 | `boolean` | 0 | 処理対象がマンションタイプ（プライベート）かを返します |
| 26 | `isStaRsv` | 0 | `boolean` | 0 | 開始予約かどうかを判定します |
| 27 | `jdgOpSvcKind` | 0 | `String[]` | 0 | オプションサービス種類判定処理 オプションサービスコードから、ネットか電話の判定と サブオプションの照会フラグを判断します。 |
| 28 | `jdgSvcKind` | 0 | `String` | 0 | サービス種類判定処理   料金グループコードよりサービス種類を判定します。 |

### SOD Order (21 methods)

| # | メソッド名 | パラメータ数 | 戻り値 | LOC | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | `addSOD` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 3772 | オーダ発行条件・オーダ情報作成ワーク登録判定・登録処理    渡されたオーダ内容コードから、必要な情報をマッピングして  各オーダテーブルへの登録を行う。    【使用するサービスIF】  ・オーダ発行条件登録  ・オーダ情報作成ワーク登録 |
| 2 | `hakkoSOD` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 415 | サービスオーダ発行処理   パラメータの件数分  サービスオーダ登録処理を呼び出します。 |
| 3 | `addSODUQWIMAXNew` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 80 | UQ WIMAXの新規登録処理    UQ WIMAXの新規登録について、オーダ発行条件とオーダ情報作成ワークを登録します。    【使用するサービスIF】  CUI  ・オーダ発行条件登録  ・オーダ情報作成ワーク登録 DEV  ・オーダ発行条件登録  ・オーダ情報作成ワーク登録 |
| 4 | `addSODMailCapaChg` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 47 | Eメール：メールボックス容量の変更処理    Eメール：メールボックス容量の変更について、オーダ発行条件とオーダ情報作成ワークを登録します。    【使用するサービスIF】  ・オーダ発行条件登録  ・オーダ情報作成ワーク登録 |
| 5 | `addSODUQWIMAXKaitoriNew` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 42 | UQ WIMAXの買取時の新規登録処理    UQ WIMAXの買取時の新規登録について、オーダ発行条件とオーダ情報作成ワークを登録します。  ※CUIとDEVで内訳情報、機器情報共に同じものが設定されているため、機器提供開始条件ではindex_cuiを使用する    【使用するサービスIF】  CUI  ・オーダ発行条件登録  ・オーダ情報作成ワーク登録 DEV  ・オーダ発行条件登録  ・オーダ情報作成ワーク登録 |
| 6 | `addSODWiFiChg` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 40 | Wi-Fiスポットの変更処理    Wi-Fiスポットの変更について、オーダ発行条件とオーダ情報作成ワークを登録します。    【使用するサービスIF】  ・オーダ発行条件登録  ・オーダ情報作成ワーク登録 |
| 7 | `addSODFtthNew` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 39 | FTTH認証の新規登録処理    FTTH認証の新規登録について、オーダ発行条件とオーダ情報作成ワークを登録します。    【使用するサービスIF】  ・オーダ発行条件登録  ・オーダ情報作成ワーク登録 |
| 8 | `addSODMailAliasAdd` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 39 | Eメール：エイリアスの登録処理    Eメール：エイリアスの登録について、オーダ発行条件とオーダ情報作成ワークを登録します。    【使用するサービスIF】  ・オーダ発行条件登録  ・オーダ情報作成ワーク登録 |
| 9 | `addSODMRTChgRTSta` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 39 | 多機能ルーター設定・変更（ルーター機能・新規）処理    使用中の多機能ルーターに対してのルーター機能の新規について、  オーダ発行条件とオーダ情報作成ワークを登録します。    【使用するサービスIF】  ・オーダ発行条件登録  ・オーダ情報作成ワーク登録 |
| 10 | `addSODVirusChkAdd` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 39 | Eメール：ウィルスチェックの登録処理    Eメール：ウィルスチェックの登録について、オーダ発行条件とオーダ情報作成ワークを登録します。    【使用するサービスIF】  ・オーダ発行条件登録  ・オーダ情報作成ワーク登録 |
| 11 | `addSODWiFiNew` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 38 | Wi-Fiスポットの新規登録処理    Wi-Fiスポットの新規登録について、オーダ発行条件とオーダ情報作成ワークを登録します。    【使用するサービスIF】  ・オーダ発行条件登録  ・オーダ情報作成ワーク登録 |
| 12 | `addSODEmailNew` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 36 | Eメールの新規登録処理    Eメールの新規登録について、オーダ発行条件とオーダ情報作成ワークを登録します。    【使用するサービスIF】  ・オーダ発行条件登録  ・オーダ情報作成ワーク登録 |
| 13 | `addSODMListNew` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 36 | メーリングリストの新規登録処理    メーリングリストの新規登録について、オーダ発行条件とオーダ情報作成ワークを登録します。    【使用するサービスIF】  ・オーダ発行条件登録  ・オーダ情報作成ワーク登録 |
| 14 | `addSODTelVAChange` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 36 | 光電話・VA変更処理    VAの出荷について、オーダ発行条件とオーダ情報作成ワークを登録します。    【使用するサービスIF】  ・オーダ発行条件登録  ・オーダ情報作成ワーク登録 |
| 15 | `addSODDupNew` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 32 | ダイヤルアップの新規登録処理    ダイヤルアップの新規登録について、オーダ発行条件とオーダ情報作成ワークを登録します。    【使用するサービスIF】  ・オーダ発行条件登録  ・オーダ情報作成ワーク登録 |
| 16 | `addSODHPAccessAdd` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 32 | Myホームページ：アクセス分析の登録処理    Myホームページ：アクセス分析の登録について、オーダ発行条件とオーダ情報作成ワークを登録します。    【使用するサービスIF】  ・オーダ発行条件登録  ・オーダ情報作成ワーク登録 |
| 17 | `addSODHPCapaChg` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 32 | Myホームページ：HP容量の変更処理    Myホームページ：HP容量の変更について、オーダ発行条件とオーダ情報作成ワークを登録します。    【使用するサービスIF】  ・オーダ発行条件登録  ・オーダ情報作成ワーク登録 |
| 18 | `addSODHPNew` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 32 | Myホームページの新規登録処理    Myホームページの新規登録について、オーダ発行条件とオーダ情報作成ワークを登録します。    【使用するサービスIF】  ・オーダ発行条件登録  ・オーダ情報作成ワーク登録 |
| 19 | `addSODTelNew` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 32 | 光電話の新規登録処理    光電話の新規登録について、オーダ発行条件とオーダ情報作成ワークを登録します。    【使用するサービスIF】  ・オーダ発行条件登録  ・オーダ情報作成ワーク登録 |
| 20 | `executeOdrHakkoJokenAdd` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 10 | オーダ発行条件登録実行処理    オーダ発行条件登録サービスIFを実行します。    【使用するサービスIF】  ・オーダ発行条件登録 |
| 21 | `executeOdrInfoSakseiWkAdd` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 10 | オーダ情報作成ワーク登録実行処理    オーダ情報作成ワーク登録サービスIFを実行します。    【使用するサービスIF】  ・オーダ情報作成ワーク登録 |

### Setter (4 methods)

| # | メソッド名 | パラメータ数 | 戻り値 | LOC | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | `setChgePWForRouterConInfo` | 0 | `void` | 105 | 認証ID PW変更 ルーター向け接続情報処理 |
| 2 | `setChgePWForMltiSe` | 0 | `void` | 73 | マルチセッション PW変更処理 |
| 3 | `setChgePWForIPv6` | 0 | `void` | 36 | IPv6 PW変更処理 |
| 4 | `setChgePWForDialup` | 0 | `void` | 24 | ダイアルアップ接続 PW変更処理 |

### BMP Control (3 methods)

| # | メソッド名 | パラメータ数 | 戻り値 | LOC | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | `bmpDojiMskm` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 156 | 番ポ同時申込処理 |
| 2 | `bmpSwitchOdrCtrl` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 90 | 番ポ切り替えオーダ制御処理 |
| 3 | `bmpSipDslOdrCtrl` | 0 | `IRequestParameterReadWrite` | 82 | 番ポ戻し（SIP解約・消去オーダ）制御処理 |


---

