－ 目 次 －

２.１.４５ 中間回答	1

２.１.４５.１ 中間回答画面	1

２.１.４５.１.１ 画面機能	1

２.１.４５.１.２ 画面入出力項目	12

２.１.４５.１.３ アンカー	14

２.１.４５.２ 中間回答送信履歴画面	15

２.１.４５.２.１ 画面機能	15

２.１.４５.２.２ 画面入出力項目	17

２.１.４５.２.３ アンカー	18

中間回答

中間回答画面

画面機能

画面概要

中間回答に必要な項目を集約して表示する。また、地図要求／資料要求および問合せの状況を履歴として表示する。

初期表示

画面表示時の条件により表示内容を変更する。初期表示条件の詳細は表 ２.１.４５.１.１－１に示す。また、フローにより表示項目を変更する。表示項目の詳細については表 ２.１.４５.１.２－１に示す。

中間回答画面（参照）のイメージを図 ２.１.４５.１.１－１に、中間回答画面（更新）のイメージを図 ２.１.４５.１.１－２に示す。

中間回答画面の表示項目について、工事情報更新画面の入力値がある場合、工事情報更新画面の入力値を中間回答画面に表示する。

表 ２.１.４５.１.１－１ 初期表示パターン

項番	遷移元画面	実施可能操作 *1	表示画面
進捗状況照会 詳細画面	－	中間回答画面（参照）
工事情報更新画面	参照	中間回答画面（参照）
更新	中間回答画面（更新）

注）*1：実施可能操作条件の詳細は、「01.02.01.03_進捗状況照会 詳細画面／工事情報更新画面.docm 表 ２.１.３.１５－２４ 中間回答画面における実施可能操作条件」を参照。

図 ２.１.４５.１.１－１ 中間回答画面（参照）イメージ（１／２）

図 ２.１.４５.１.１－１ 中間回答画面（参照）イメージ（２／２）

ACPF-KK-2023-4-0056_0061178 変更

図 ２.１.４５.１.１－２ 中間回答画面（更新）イメージ（１／２）

ACPF-KK-2023-4-0056_0061178 変更

図 ２.１.４５.１.１－２ 中間回答画面（更新）イメージ（２／２）

中間回答理由のリスト内容制御

フローに応じて、中間回答理由に表示するリストの内容を変更する。

表示するリストの詳細は表 ２.１.４５.１.１－２に示す。

表 ２.１.４５.１.１－２ フロー毎の中間回答理由リスト内容

項番	フロー	中間回答理由リスト内容
1	本申込（新設）	空白 ２次回答遅延 地図要求／資料要求 問合せ 即決工事日提供不可 その他
2	事前照会	空白 その他

中間検討状況回答日の自動設定

中間回答画面（更新）の場合、画面表示時に中間検討状況回答日にシステム日付を自動設定する。

値が設定されている場合、システム日付で上書く。

ACPF-KK-2023-4-0039_0061152 変更

問合せ内容のクリア処理

統合SOリアル情報テーブルより、中間回答理由が「地図要求／資料要求」または「問合せ」、問合せIDが最大の情報の問合せ内容を取得し、工事情報更新画面の問合せ内容の入力値と比較する。

問合せ内容が一致する場合、問合せ内容の入力値をクリアする。

地図要求／資料要求・問合せ履歴表示

回答通知（他事業者）連携保証、統合SOリアル通知保証、および統合SOリアル情報テーブルより、地図要求／資料要求・問合せ履歴の表示に必要な履歴情報を取得し、各情報を編集および結合して表示する。(※1)

履歴情報の取得条件を表 ２.１.４５.１.１－３示す。

履歴情報が複数ある場合、問合せIDの降順で表示する。各履歴情報の間には改行を1行挿入する。情報の取得元および編集内容を表 ２.１.４５.１.１－４に、表示イメージを図 ２.１.４５.１.１－３に示す。

※1：回答通知（他事業者）連携保証のレコード単位を1つの履歴情報として表示する。

表 ２.１.４５.１.１－３ 地図要求／資料要求・問合せ履歴の取得条件

項番	テーブル	取得条件
1	回答通知（他事業者）連携保証	・統合SO番号が工事情報と一致する ・問合せIDが統合SOリアル情報と一致する
2	統合SOリアル通知保証 *1	・統合SO番号が工事情報と一致する ・シーケンスコードが統合SOリアル情報と一致する ・インタフェース区分が以下のいずれかと一致する 現場調査(中間回答) 再CDN判定(中間回答) 机上検討(中間回答) 事前照会回答(中間回答)
3	統合SOリアル情報	・統合SO番号が工事情報と一致する ・問合せIDが回答通知（他事業者）連携保証と一致する ・シーケンスコードが統合SOリアル通知保証と一致する ・中間回答理由が以下のいずれかと一致する 地図要求／資料要求 問合せ

注）*1：同一シーケンスコードの情報がある場合、最新の送信年月日、送信時間の情報を取得する。

ACPF-KK-2023-4-0089_0061315 変更 表 ２.１.４５.１.１－４ 地図要求／資料要求・問合せ履歴の表示項目および編集内容

項番	項目	取得元テーブル	編集内容	表示行数
1	記号	－	回答通知を受信している場合：■ 回答通知を受信していない場合：□	1行目
2	中間回答理由	統合SOリアル情報	“中間回答理由：”＋コード和名	1行目
3	問合せ日時	統合SOリアル情報	“【問合せ日時：”＋ 問合せ日時(YYYY/MM/DD HH24:MI形式)	2行目
4	中間回答担当：担当者名	統合SOリアル情報	“ ” (全角SP)＋中間回答担当：担当者名＋“】”	2行目
5	問合せ内容	統合SOリアル情報	編集なし	3行目
6	回答日時 *1	回答通知（他事業者）連携保証	“【回答日時：”＋ 回答日時(YYYY/MM/DD HH24:MI形式)	4行目
7	玉持ち完了フラグ *1	回答通知（他事業者）連携保証	“ ” (全角SP)＋“事業者対応状況：” ＋コード和名(*2)＋“】”	4行目
8	回答内容 *1	回答通知（他事業者）連携保証	編集なし	5行目

注）*1：回答通知を受信している場合、表示する。

*2：玉持ち完了フラグのコード値に対して、事業者対応状況のコード和名に読み替えて表示する。

「未完了」⇒「対応中」、「完了」⇒「完了」

□中間回答理由：問合せ 【問合せ日時：2023/01/02 10:00 △△太郎】 ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ■中間回答理由：地図要求／資料要求 【問合せ日時：2023/01/01 10:00 △△太郎】 ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 【回答日時：2023/01/02 15:00 事業者対応状況：対応中】 ＹＹＹＹＹＹＹＹＹＹＹＹＹＹＹＹＹＹＹＹＹＹＹＹＹＹ

図 ２.１.４５.１.１－３ 地図要求／資料要求・問合せ履歴の表示イメージ

ツールチップによる入力属性表示

各項目のセルにマウスカーソルが置かれた場合、入力属性をツールチップにより表示する。

ツールチップの表示イメージを図 ２.１.４５.１.１－４に示す。

ACPF-KK-2023-4-0104_0061369 追加 表 ２.１.４５.１.２－１ 中間回答画面入出力項目の入力フィールドタイプが「表示のみ」

の項目についてはツールチップを表示しないこととする。

図 ２.１.４５.１.１－４ 入力属性ツールチップイメージ

「中途保存」ボタン押下時の処理

入力値チェック

工事情報更新画面における「中途保存」ボタン押下時と同じ入力値の正当性チェックを実施する。(※1)

ACPF-KK-2023-4-0015_0060816 変更 エラーがある場合、アラートにてエラー内容を表示する。エラーの場合のアラートイメージを図 ２.１.４５.１.１－７に示す。

複数項目でエラーがある場合、中間回答画面に表示している項目順で1項目分、エラー内容を表示する。

アラートの表示優先順について、表 ２.１.４５.１.１－５に示す。

※1：中間回答画面の入力項目のみでなく、工事情報更新画面の入力項目もチェックの対象とする。

中途保存

以下の処理を実施する。

・中途保存の確認ダイアログを表示する。確認ダイアログイメージを図 ２.１.４５.１.１－５に示す。

・本画面を閉じる。

・工事情報一時保持情報およびチェックボックス情報を登録する。(※1)

・業務プロセス管理機能に対して工事情報の中途保存依頼を行う。

・工事情報更新結果画面に遷移する。

※1：チェックボックス情報は中間回答画面に表示している全項目を登録する。

上記以外の項目は工事情報更新画面のチェック状態をもとに登録する。

図 ２.１.４５.１.１－５ 確認ダイアログイメージ（中途保存）

「入力値確認」ボタン押下時の処理

工事情報更新画面における「中間回答入力値確認」ボタン押下時と同じ入力値の正当性チェック、見込時期チェック、および関連項目入力値チェックを実施する。(※1)

各チェックでエラーがない場合、アラートにて入力内容正常のメッセージを表示する。エラーがある場合、アラートにてエラー内容を表示する。各アラートイメージを図 ２.１.４５.１.１－６、図 ２.１.４５.１.１－７、図 ２.１.４５.１.１－８、図 ２.１.４５.１.１－９に示す。

ACPF-KK-2023-4-0015_0060816 追加 複数項目でエラーがある場合、中間回答画面に表示している項目順で1項目分、エラー内容を表示する。
アラートの表示優先順について、表 ２.１.４５.１.１－５に示す。

※1：中間回答画面の入力項目のみでなく、工事情報更新画面の入力項目もチェックの対象とする。

図 ２.１.４５.１.１－６ アラートイメージ（入力内容正常）

図 ２.１.４５.１.１－７ アラートイメージ（入力値の正当性チェック：入力値誤り）

図 ２.１.４５.１.１－８ アラートイメージ（見込時期チェック）

図 ２.１.４５.１.１－９ アラートイメージ（関連項目入力値チェック）

ACPF-KK-2023-4-0015_0060816 追加

表 ２.１.４５.１.１－５ 入力値チェックエラー発生時の画面表示優先順

表示優先順	項目名（和名）
中間回答理由
中間回答理由（その他選択時）
提供検討結果回答報告（遅延理由） *1
提供検討結果回答報告（遅延理由）（詳細） *1
回答可能時期：見込時期（年月）
回答可能時期：見込時期（旬）
提供可能時期：見込時期（年月）
提供可能時期：見込時期（旬）
接続開始希望時期での提供の可否 *1
提供状況（２次回答）区分 *1
中間検討状況回答日
対応状況関連記事欄２（検討フェーズ）
問合せ内容
事業者回答確認状況

注）*1：フローが事前照会の場合、チェック処理を実施しない。

「送信」ボタン押下時の処理

問合せID払い出しチェック

中間回答理由が「地図要求／資料要求」または「問合せ」の場合、問合せID払い出しチェックを実施する。

問合せIDの末尾2桁が‘99’未満の場合、工事情報の問合せIDに対して‘1’を加算した値を新たな問合せIDとして払い出す。‘99’の場合、アラートにてエラーを表示する。

エラーの場合のアラートイメージを図 ２.１.４５.１.１－１０に示す。

図 ２.１.４５.１.１－１０ アラートイメージ（問合せID払い出しチェック）

入力値チェック

工事情報更新画面における「中間回答」ボタン押下時と同じ入力値の正当性チェック、見込時期チェック、および関連項目入力値チェックを実施する。

各チェックでエラーの場合、アラートにてエラー内容を表示する。エラーの場合のアラートイメージを図 ２.１.４５.１.１－７、図 ２.１.４５.１.１－８、図 ２.１.４５.１.１－９に示す。

ACPF-KK-2023-4-0015_0060816 追加 複数項目でエラーがある場合、中間回答画面に表示している項目順で1項目分、エラー内容を表示する。
アラートの表示優先順について、表 ２.１.４５.１.１－５に示す。

中間回答送信

以下の処理を実施する。

・中間回答送信の確認ダイアログを表示する。確認ダイアログイメージを図 ２.１.４５.１.１－１１に示す。

・本画面を閉じる。

・工事情報一時保持情報およびチェックボックス情報を登録する。(※1)

・業務プロセス管理機能に対して中間回答依頼を行う。

・工事情報更新結果画面に遷移する。

※1：チェックボックス情報は中間回答画面に表示している全項目を登録する。

上記以外の項目は工事情報更新画面のチェック状態をもとに登録する。

図 ２.１.４５.１.１－１１ 確認ダイアログイメージ（送信）

「閉じる」ボタン押下時の処理

中間回答画面（参照）の場合、中間回答画面を閉じる。

中間回答画面（更新）の場合、編集内容破棄の確認ダイアログを表示する。確認ダイアログにて「OK」ボタン押下により、中間回答画面を閉じる。

確認ダイアログイメージを図 ２.１.４５.１.１－１２に示す。

図 ２.１.４５.１.１－１２ 確認ダイアログイメージ（中間回答画面（更新）の場合）

「送信履歴」アンカー押下時の処理

サブウィンドウにて、中間回答送信履歴画面を表示する。

※表示したサブウィンドウは、本画面にフォーカスが移動した場合、閉じる。

画面入出力項目

中間回答画面の入出力項目を表 ２.１.４５.１.２－１に示す。

表 ２.１.４５.１.２－１ 中間回答画面入出力項目（１／２）

項番	必須項目	項目名（和名）	入力フィールド タイプ *1	入力値	文字数	デフォルト
－	中途保存 *2	ボタン	－	－	－
－	入力値確認 *2	ボタン	－	－	－
－	送信 *2	ボタン	－	－	－
－	閉じる	ボタン	－	－	－
－	送信履歴	アンカー	－	－	－
－	対応中組織	表示のみ	－	－	－
○	中間回答理由	リスト	*3	－	空白
－	中間回答理由（その他選択時）	テキスト	全角文字	100	－
－	提供検討結果回答報告（遅延理由） *6	リスト	基盤情報に登録されている値 *4	－	空白
－	提供検討結果回答報告（遅延理由）（詳細） *6	テキスト	全角文字	200	－
－	回答可能時期：見込時期（年月）	テキスト	YYYY/MM形式	7	－
－	回答可能時期：見込時期（旬）	リスト	選択→ ・空白 ・上旬 ・中旬 ・下旬	－	空白
－	提供可能時期：見込時期（年月）	テキスト	YYYY/MM形式	7	－
－	提供可能時期：見込時期（旬）	リスト	選択→ ・空白 ・上旬 ・中旬 ・下旬 ・以降	－	空白
－	接続開始希望時期での提供の可否 *6	リスト	選択→ ・空白 ・可 ・否	－	空白

表 ２.１.４５.１.２－１ 中間回答画面入出力項目（２／２）

項番	必須項目	項目名（和名）	入力フィールド タイプ *1	入力値	文字数	デフォルト
－	ACPF-KK-2023-4-0079_0061246 変更 提供状況（２次回答）区分 *6	リスト	選択→ ・空白 ・提供時期が接続希望日以内 ・提供時期が接続希望日を越える ・非現用設備心線がない、かつ布設計画がない ・非現用設備心線について利用予定が既にあり、かつ布設計画がない ・接続対象地域外 ・その他	－	ACPF-KK-2023-4-0062_0061187 追加 空白
○	中間検討状況回答日	テキスト	YYYY/MM/DD形式	10	－
－	対応状況関連記事欄２（検討フェーズ）	テキスト	全角文字	100	－
－	問合せ内容	テキスト *7	全角文字	400	－
－	事業者回答確認状況	リスト	選択→ ・空白 ・未参照 ・参照済	－	空白
－	地図要求／資料要求・問合せ履歴 *5	表示のみ	－	－	－

ACPF-KK-2023-4-0046_0061166 追加 注）*1：中間回答画面（参照）の場合、テキストおよびリストの項目は全て表示のみ。

*2：中間回答画面（参照）の場合、表示しない。

*3：「２．１．４５．１．１（３）中間回答理由のリスト内容制御」を参照。

*4：提供検討結果回答報告（遅延理由）コード管理のアンバンドル使用フラグが“使用”のコード和名のみ表示する。

*5：地図要求／資料要求・問合せ履歴の表示内容は「２．１．４５．１．１（６）地図要求／資料要求・問合せ履歴表示」を参照。

*6：フローが事前照会の場合、表示しない。

ACPF-KK-2023-4-0016_0060830 追加 *7：フローが事前照会の場合、「表示のみ」とする。

アンカー

画面アンカー項目を表 ２.１.４５.１.３－１に示す。

表 ２.１.４５.１.３－１ 中間回答画面アンカー

項番	項目名（和名）	リンク先	表示ウインドウ
送信履歴	中間回答送信履歴画面	サブウィンドウ

中間回答送信履歴画面

画面機能

画面概要

中間回答で送信した情報の履歴を表示する。

（中間回答理由を絞ることなく全ての履歴を表示する。）

初期表示

統合SOリアル通知保証、および統合SOリアル情報テーブルより、送信履歴の表示に必要な履歴情報を取得し、最新の履歴情報を表示する。(※1)

履歴情報の取得時、統合SOリアル通知保証のインタフェース区分が「現場調査(中間回答)」、「再CDN判定(中間回答)」、「机上検討(中間回答)」、または「事前照会回答(中間回答)」の情報のみを取得対象とする。

※1：統合SOリアル情報のレコード単位を1つの履歴情報として表示する。

フローにより表示項目を変更する。表示項目の詳細については表 ２.１.４５.２.２－１表 ２.１.４５.１.２－１に示す。

中間回答送信履歴画面のイメージを図 ２.１.４５.２.１－１に示す。

表示対象の履歴が存在しない場合、表示対象の履歴が存在しない旨のメッセージを表示する。表示対象の履歴が存在しない場合の画面イメージを図 ２.１.４５.２.１－２に示す。

※1：統合SOリアル情報のレコード単位を1つの履歴情報として表示する。

図 ２.１.４５.２.１－１ 中間回答送信履歴画面イメージ

図 ２.１.４５.２.１－２ 中間回答送信履歴画面（表示対象の履歴が存在しない場合）イメージ

「←」ボタン押下時の処理

表示中の履歴情報よりも送信日時がひとつ新しい履歴を表示する。

「→」ボタン押下時の処理

表示中の履歴情報よりも送信日時がひとつ古い履歴を表示する。

「閉じる」ボタン押下時の処理

中間回答送信履歴画面を閉じる。

画面入出力項目

画面入出力項目を表 ２.１.４５.２.２－１に示す。

表 ２.１.４５.２.２－１ 中間回答送信履歴画面入出力項目

項番	必須 項目	項目名（和名）	取得元テーブル	取得項目名 *7	入力フィールド タイプ
－	←	－	－	ボタン *1
－	→	－	－	ボタン *2
－	閉じる	－	－	ボタン
－	オーダステータス	統合SOリアル情報	*3	表示のみ
－	担当者	統合SOリアル情報	中間回答担当：担当者名	表示のみ
－	送信日時	統合SOリアル通知保証	*4	表示のみ
－	送信結果	統合SOリアル通知保証	*5	表示のみ
－	中間回答理由	統合SOリアル情報	中間回答理由	表示のみ
－	中間回答理由（その他選択時）	統合SOリアル情報	中間回答理由（その他選択時）	表示のみ
－	提供検討結果回答報告（遅延理由） *6	統合SOリアル情報	提供検討結果回答報告（遅延理由）	表示のみ
－	提供検討結果回答報告（遅延理由）（詳細） *6	統合SOリアル情報	提供検討結果回答報告（遅延理由）（詳細）	表示のみ
－	回答可能時期：見込時期（年月）	統合SOリアル情報	回答可能時期：見込時期（年月）	表示のみ
－	回答可能時期：見込時期（旬）	統合SOリアル情報	回答可能時期：見込時期（旬）	表示のみ
－	提供可能時期：見込時期（年月）	統合SOリアル情報	提供可能時期：見込時期（年月）	表示のみ
－	提供可能時期：見込時期（旬）	統合SOリアル情報	提供可能時期：見込時期（旬）	表示のみ
－	接続開始希望時期での提供の可否 *6	統合SOリアル情報	接続開始希望時期での提供の可否	表示のみ
－	提供状況（２次回答）区分 *6	統合SOリアル情報	提供状況（２次回答）区分	表示のみ
－	中間検討状況回答日	統合SOリアル情報	中間検討状況回答日	表示のみ
－	対応状況関連記事欄２（検討フェーズ）	統合SOリアル情報	対応状況関連記事欄２（検討フェーズ）	表示のみ
－	問合せ内容	統合SOリアル情報	問合せ内容	表示のみ

注）*1：表示中の履歴情報よりも新しい履歴が存在しない場合、非活性とする。

*2：表示中の履歴情報よりも古い履歴が存在しない場合、非活性とする。

*3：「送信ステータス＋‘(中間[’＋中間回答数＋‘])’を表示する。

*4：「送信年月日(YYYY/MM/DD形式)＋‘ ’(半角SP)＋送信時間(HH24:MI形式)」を表示する。

*5：処理結果ステータスが「正常終了」の場合 ‘ＯＫ’を表示し、それ以外の場合‘ＮＧ’を表示する。

*6：フローが事前照会の場合、表示しない。

*7：項目が取得できない場合、空白で表示する。

アンカー

なし。